«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
753 772	
руб.	
Смета на сумму:	
753 772	
руб.	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «ЖЭУ - 14»

	

________________ /Русович С. Б. /	
________________ / Салабаев В. В.  /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №65-67 по ул. Чекистов	
Сметная стоимость:	753.772	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.087	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	141.748	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	1.981	553.31	459.71	93.60	1 096.11	910.69	185.42	14.4	6.44	14 308	13 114	1 194	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			901.58				84%	11 016			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			546.41				48%	6 295			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 544.11					31 618			
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.981	172.51	127.80	44.71	341.74	253.17	88.57	14.41	8.08	4 364	3 648	716	
					6.95			13.77	1	14.38			198	
	Накладные расходы		83%			221.56				71%	2 731			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			173.51				52%	2 000			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					736.81					9 095			
3.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	1.981	2 713.25	179.98	29.68	5 374.95	356.54	58.80	14.41	8.35	21 152	5 138	491	
				2 503.59	4.13		4 959.61	8.18	3.13	16.83		15 524	138	
	Накладные расходы		83%			302.72				71%	3 746			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			237.07				52%	2 744			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 914.74					27 641			
4.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.7829	5 502.93	806.67	80.64	9 811.17	1 438.21	143.77	14.41	8.19	47 989	20 725	1 178	
				4 615.62			8 229.19		3.17	1		26 087		
	Накладные расходы		83%			1 193.71				71%	14 715			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			934.84				52%	10 777			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 939.72					73 481			
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	14.4	8.12	4 256	2 088	55	
				5 258.63			525.86		4.02	1		2 114		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 482			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	1 086			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					6 824			
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.63	9 291.30	1 358.31	34.61	5 853.52	855.74	21.80	14.4	8.08	27 029	12 323	176	
				7 898.38			4 975.98		2.92	1		14 530		
	Накладные расходы		83%			710.26				71%	8 749			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			556.23				52%	6 408			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 120.02					42 186			
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.15	4 519.16	360.82	36.65	677.87	54.12	5.50	14.4	8.16	2 939	779	45	
				4 121.69			618.25		3.42	1		2 114		
	Накладные расходы		83%			44.92				71%	553			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.18				52%	405			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					757.97					3 897			
8.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	0.55	218.68	77.46	141.22	120.27	42.60	77.67	14.4	4.41	956	613	343	
					12.93			7.11	1	14.39			102	
	Накладные расходы		99%			49.21				84%	601			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.83				48%	343			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					199.31					1 900			
9.	ТЕРр 53-20-4 
(прим) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.0055	136 578.60	5 963.00	3 790.41	751.18	32.80	20.85	14.4	8.08	3 312	472	168	
				126 825.19	588.90		697.54	3.24	3.83	14.39		2 672	47	
	Накладные расходы		86%			30.99				73%	379			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			25.23				56%	291			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					807.40					3 982			
10.	ТЕРр 58-2-2 
(прим) 
Разборка люков выхода на крышу, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	14.41	5.73	1 506	1 503	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			86.57				71%	1 067			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	782			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.11					3 355			
11.	ТЕР 10-01-034-03 
(прим) 
Установка люков выхода на крышу, 100 м2 проемов	0.0216	21 223.62	2 306.00	742.65	458.43	49.81	16.04	14.4	6.6	1 915	717	106	
				18 174.97	28.43		392.58	0.61	2.78	16.81		1 091	10	
	Объем: 0.6*0.9*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			53.45				90%	654			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			27.23				43%	313			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					539.10					2 882			
12.	Цена поставщика. 
Окно-люк типа FACRO W61  0.6*0.9, м2	2.16	1 971.12			4 257.61			1	1	18 180			
				1 971.12			4 257.61		4.27	1		18 180		
	Поправки: М: =8333.33/4.27*1.01	
13.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.02	257.63	231.54	26.09	5.15	4.63	0.52	14.4	8.54	71	67	4	
					10.34			0.21	1	16.81			3	
	Объем: 0.5*4													
	Накладные расходы		85%			4.11				72%	50			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			3.87				64%	45			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.14					166			
14.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолка	0.044	10 163.83	525.14	67.86	447.21	23.11	2.99	14.41	7.52	1 892	333	22	
				9 570.83	3.02		421.12	0.13	3.65	14.39		1 537	2	
	Объем: 1.1*4													
	Накладные расходы		106%			24.63				90%	302			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.55				43%	144			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					484.39					2 338			
15.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.9525	221.62	101.80	102.69	1 097.55	504.15	508.56	14.4	3.56	9 267	7 260	1 810	
				17.13	1.45		84.84	7.18	2.32	14.47		197	104	
	Объем: 198.1*0.7+178.29*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			460.20				77%	5 670			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			306.80				48%	3 535			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 864.55					18 472			
16.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	102.51675	36.04			3 694.70					19 859			
				36.04			3 694.70		193.71			19 859		
	Объем: 4.9525*20.7													
17.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.981	286.73	122.64	1.26	568.01	242.94	2.50	14.4	8.27	4 474	3 498	21	
				162.83			322.57		2.96	1		955		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			225.93				79%	2 763			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			155.48				51%	1 784			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					949.43					9 021			
18.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	247.625	13.13			3 251.32					10 514			
				13.13			3 251.32		42.46			10 514		
	Объем: 198.1*1.25													
19.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	1.981	8 171.06	405.87	165.99	16 186.86	804.03	328.82	14.41	7.28	85 336	11 586	2 394	
				7 599.20	14.91		15 054.02	29.54	4.74	14.39		71 356	425	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			900.26				92%	11 050			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			458.46				44%	5 285			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 545.58					101 671			
20.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	14.3	137.86			1 971.40					7 759			
				137.86			1 971.40		542.56			7 759		
21.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.286	4 972.00	72.11	75.20	1 421.99	20.62	21.51	14.4	6.88	5 978	297	148	
				4 824.69	5.48		1 379.86	1.57	4.01	14.38		5 533	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			23.97				92%	294			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.20				44%	141			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 458.16					6 413			
22.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий	0.286	75.57	75.35	0.22	21.61	21.55	0.06	14.4	5.82	311	310		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			17.89				71%	220			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.01				52%	161			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.50					692			
23.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.286	8 813.16	326.90	31.86	2 520.56	93.49	9.11	14.4	7.72	9 009	1 346	70	
				8 454.40	3.03		2 417.96	0.87	3.14	14.36		7 592	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			101.91				92%	1 249			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			51.90				44%	598			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 674.37					10 856			
24.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м	0.286	2 956.30	374.76	6.66	845.50	107.18	1.90	14.4	8.36	3 526	1 543	16	
				2 574.88	1.03		736.42	0.29	2.67	16.87		1 966	5	
	Накладные расходы		83%			89.20				71%	1 099			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.86				52%	805			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 004.56					5 430			
25.	ТЕРр 58-3-1 
(прим) 
Разборка боковых обделок слуховых окон из оцинкованной стали, 100 м труб и покрытий	0.029	75.57	75.35	0.22	2.19	2.19	0.01	14.4	5.82	32	31		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			1.82				71%	22			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.42				52%	16			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.43					70			
26.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.029	14 944.55	335.71	26.60	433.39	9.74	0.77	14.41	8.24	1 885	140	6	
				14 582.24			422.88		4.11	1		1 738		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.32				90%	126			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.26				43%	60			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.97					2 071			
27.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.01276	23 811.97			303.84					587			
				23 811.97			303.84		45 984.42			587		
	Объем: 0.029*0.44													
28.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.12	7 415.77	333.04	13.17	889.89	39.96	1.58	14.4	8.24	2 837	575	13	
				7 069.56			848.35		2.65	1		2 248		
	Накладные расходы		83%			33.17				71%	408			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.97				52%	299			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					949.03					3 544			
29.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.04	5 731.49	578.30	8.10	229.26	23.13	0.32	14.4	8.25	813	333	3	
				5 145.09			205.80		2.32	1		477		
	Накладные расходы		83%			19.20				71%	236			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.03				52%	173			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.49					1 223			
30.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.02	8 719.75	480.56	8.10	174.40	9.61	0.16	14.4	8.25	346	138	1	
				8 231.09			164.62		1.25	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	98			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.62					516			
31.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	14.4	8.25	346	138	1	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	98			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					516			
32.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.12	1 357.93	327.73	1.01	162.95	39.33	0.12	14.4	8.27	1 072	566	1	
				1 029.19			123.50		4.09	1		505		
	Накладные расходы		83%			32.64				71%	402			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.56				52%	294			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					221.16					1 768			
33.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.022	8 572.20	5 513.35	252.31	188.59	121.29	5.55	14.4	7.12	2 069	1 747	40	
				2 806.54	60.12		61.74	1.32	4.58	16.01		283	21	
	Накладные расходы		78%			95.64				66%	1 167			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			77.24				50%	884			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					361.47					4 120			
34.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0924	3 086.00			285.15					1 198			
				3 086.00			285.15		12 970.32			1 198		
	Объем: 0.022*4200													
35.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.012	23 217.20	15 220.75	473.40	278.61	182.65	5.68	14.4	7.12	3 084	2 630	40	
				7 523.05	112.70		90.28	1.35	4.58	16		413	22	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			143.52				66%	1 750			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50%	1 326			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.05					6 160			
36.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.132	3 086.00			407.35					1 712			
				3 086.00			407.35		12 970.32			1 712		
	Объем: 0.012*2200*5													
37.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.01	23 217.20	15 220.75	473.40	232.17	152.21	4.73	14.4	7.12	2 570	2 192	34	
				7 523.05	112.70		75.23	1.13	4.58	16		345	18	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			119.61				66%	1 459			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			96.60				50%	1 105			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.38					5 134			
38.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.11	3 086.00			339.46					1 427			
				3 086.00			339.46		12 970.32			1 427		
	Объем: 0.01*2200*5													
39.	ТЕР 46-01-008-03 
(прим) 
Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах, 1 м3	0.141	2 168.88	240.58	37.36	305.81	33.92	5.27	14.41	7.35	1 781	489	39	
				1 890.94	2.11		266.62	0.30	4.7	14.41		1 253	4	
	Накладные расходы		99%			33.88				84%	414			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.53				48%	237			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					360.22					2 432			
40.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.08	2 412.79	1 295.60	2.05	193.02	103.65	0.16	14.4	5.73	1 823	1 493	1	
				1 115.14			89.21		3.69	1		329		
	Накладные расходы		79%			81.88				67%	1 000			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			51.83				40%	597			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.73					3 421			
41.	ТЕРр 62-19-1 
Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.08	316.92	160.05	3.23	25.35	12.80	0.26	14.4	8.08	252	184	2	
				153.64			12.29		5.3	1		65		
	Накладные расходы		80%			10.24				68%	125			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6.40				40%	74			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.99					451			
	
	Утепление скосов кровли (мансардного этажа)	
	
42.	ТЕР 12-01-014-02 
(прим) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя	19.5	47.52	20.14	27.38	926.64	392.65	533.99	14.4	6.2	8 965	5 654	3 311	
					3.42			66.77	2.08	14.4			961	
	Объем: 130*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			496.17				92%	6 086			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			252.68				44%	2 911			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 675.49					17 961			
43.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	19.5	202.86	119.97	82.89	3 955.68	2 339.38	1 616.31	14.4	8.09	46 763	33 687	13 076	
									17.69	1				
	Объем: 130*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			2 105.44				77%	25 939			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 403.63				48%	16 170			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 464.75					88 872			
44.	ТССЦ 104-0098 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	397.8	26.54			10 557.61					34 469			
				26.54			10 557.61		86.65			34 469		
	Объем: 130*3*1.02													
45.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.3	286.73	122.64	1.26	372.75	159.43	1.64	14.4	8.27	2 936	2 296	14	
				162.83			211.68		2.96	1		627		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			148.27				79%	1 814			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			102.04				51%	1 171			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					623.06					5 921			
46.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	162.5	7.04			1 144.00					3 637			
				7.04			1 144.00		22.38			3 637		
	Объем: 130*1.25													
47.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	17.601	66.71		66.71	1 174.17		1 174.17	1	6.28	7 374		7 374	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
48.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	17.601	18.71		18.71	329.26		329.26		117.48	329		329	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	18 460.11	2 891.46	3 655.37			104 473	41 637	24 104	
			11 913.29	66.77				38 733	961	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 460.11	2 891.46	3 655.37			104 473	41 637	24 104	
			11 913.29	66.77				38 733	961	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	11 701.61					38 106			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 42; %=77 - по стр. 43; %=79 - по стр. 45)	2 749.89					33 839			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 42; %=48 - по стр. 43; %=51 - по стр. 45)	1 758.34					20 251			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 968.34					158 563			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	22 968.34					158 563			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	491.52					3 393			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	23 459.86					161 956			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	469.20					3 239			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	23 929.06					165 195			
	НДС, 18%	4 307.23					29 735			
	Всего с НДС	28 236.29					194 930			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 749.89					33 839			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 758.34					20 251			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	84 560.67	9 696.22	5 181.70			434 209	139 653	33 245	
			69 682.76	143.57				261 305	2 095	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	84 560.67	9 696.22	5 181.70			434 209	139 653	33 245	
			69 682.76	143.57				261 305	2 095	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	26 212.44					99 342			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 39; %=71 - по стр. 2-7, 10, 22, 24, 25, 28-32; %=73 - по стр. 9; %=90 - по стр. 11, 14, 26; %=72 - по стр. 13; %=77 - по стр. 15, 43; %=79 - по стр. 17, 45; %=92 - по стр. 19, 21, 23, 42; %=66 - по стр. 33, 35, 37; %=67 - по стр. 40; %=68 - по стр. 41)	8 911.17					109 536			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 15, 39, 43; %=52 - по стр. 2-7, 10, 22, 24, 25, 28-32; %=56 - по стр. 9; %=43 - по стр. 11, 14, 26; %=64 - по стр. 13; %=51 - по стр. 17, 45; %=44 - по стр. 19, 21, 23, 42; %=50 - по стр. 33, 35, 37; %=40 - по стр. 40, 41)	6 025.30					69 399			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	99 497.14					613 144			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	99 497.14					613 144			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 129.24					13 121			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	101 626.38					626 265			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	2 032.53					12 525			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	103 658.91					638 790			
	НДС, 18%	18 658.60					114 982			
	Всего с НДС	122 317.51					753 772			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 911.17					109 536			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 025.30					69 399			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)