«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УЮТ»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Баранова Н.С. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 28А по ул. Леонова	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4.15	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.15	
3.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.85	
4.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	203.895	
5.	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0.03	
6.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
7.	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	1.8	
8.	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0.06	
9.	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт.	6	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.41	
11.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.24	
12.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.08	
13.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.87	
14.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	25	
15.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов,	100 м труб и покрытий	0.73	
16.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.73	
17.	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.775	
18.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.73	
19.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	4.15	
20.	Этернит в комплекте	м2	531.2	
21.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	
22.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0264	
23.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.77	
24.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.14	
25.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
26.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.07	
27.	Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.64	
28.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	15	
29.	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка	1 шт.	15	
30.	Разборка золяция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (h=150мм)	1 м3 изоляции	29.745	
31.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.983	
32.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	247.875	
33.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (h=150мм)	1 м3 изоляции	29.745	
34.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	606.798	
35.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.983	
36.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	247.875	
37.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.96	
38.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	13.01	
39.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	13.01	

Составил:	Зам. директора по тех. вопросам ООО «УЮТ»           Иванова Л.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)