«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	3 085 049	руб.	
		
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвальных помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, д. 92-94	
	
Сметная стоимость:	3 085.049	тыс. руб.	
монтажных работ:	7.343	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.806	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	719.227	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	5.01	165.55	131.65	33.90	829.41	659.57	169.84	16.1	6.86	11 784	10 619	1 165	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			652.97				84%	8 920			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			395.74				48%	5 097			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 878.13					25 801			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.01	172.51	127.80	44.71	864.28	640.28	224.00	16.11	10.11	12 579	10 315	2 265	
					6.94			34.77	1	16.1			560	
	Накладные расходы		83%			560.29				71%	7 721			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			438.78				52%	5 655			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 863.35					25 955			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Прим) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков сплошной, 100 м2 кровли	5.01	172.51	127.80	44.71	864.28	640.28	224.00	16.11	10.11	12 579	10 315	2 265	
					6.94			34.77	1	16.1			560	
	Накладные расходы		83%			560.29				71%	7 721			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			438.78				52%	5 655			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 863.35					25 955			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.5	6 760.46	1 449.90	67.19	3 380.23	724.95	33.60	16.1	9.1	23 801	11 672	306	
				5 243.37			2 621.69		4.51	1		11 824		
	Накладные расходы		83%			601.71				71%	8 287			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			471.22				52%	6 069			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 453.16					38 158			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.5	9 291.30	1 358.31	34.61	4 645.65	679.16	17.31	16.1	9.06	23 255	10 934	157	
				7 898.38			3 949.19		3.08	1		12 164		
	Накладные расходы		83%			563.70				71%	7 763			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			441.45				52%	5 686			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 650.81					36 704			
	
6.	ТЕРр 58-5-4 
(Прим) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок ( смена кобылок), 100 м	0.32	3 176.89	1 205.91	20.22	1 016.60	385.89	6.47	16.1	9.11	8 457	6 213	59	
				1 950.76			624.24		3.5	1		2 185		
	Накладные расходы		83%			320.29				71%	4 411			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			250.83				52%	3 231			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 587.72					16 099			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.48	4 519.16	360.82	36.65	2 169.20	173.19	17.59	16.1	9.15	9 913	2 788	161	
				4 121.69			1 978.41		3.52	1		6 964		
	Накладные расходы		83%			143.75				71%	1 979			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.57				52%	1 450			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 425.52					13 342			
	
8.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	1.5	1 615.27	301.17	30.24	2 422.91	451.76	45.36	16.1	7.4	15 543	7 273	336	
				1 283.86	6.48		1 925.79	9.72	4.12	16.12		7 934	157	
	Накладные расходы		86%			396.87				73%	5 424			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			323.04				56%	4 161			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 142.82					25 128			
	
9.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.045	8 572.20	5 513.35	252.31	385.75	248.10	11.35	16.1	7.78	4 651	3 994	88	
				2 806.54	66.80		126.29	3.01	4.5	16.11		568	48	
	Накладные расходы		78%			195.87				66%	2 668			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			158.20				50%	2 021			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					739.82					9 340			
	
10.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.189	3 086.00			583.25					2 729			
				3 086.00			583.25		14 439.09			2 729		
	Объем: 0.045*4200													
	
11.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( до 6 каналов), 100 м труб	0.015	23 217.20	15 220.75	473.40	348.26	228.31	7.10	16.1	7.77	4 239	3 676	55	
				7 523.05	125.15		112.85	1.88	4.5	16.11		508	30	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			179.55				66%	2 446			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			145.02				50%	1 853			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					672.83					8 538			
	
12.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.165	3 086.00			509.19					2 382			
				3 086.00			509.19		14 439.09			2 382		
	Объем: 0.015*2200*5													
	
13.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 9 каналов), 100 м труб	0.015	37 147.52	24 353.20	757.44	557.21	365.30	11.36	16.1	7.77	6 782	5 881	88	
				12 036.88	200.24		180.55	3.00	4.5	16.11		812	48	
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			287.27				66%	3 913			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			232.03				50%	2 965			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 076.51					13 660			
	
14.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.264	3 086.00			814.70					3 812			
				3 086.00			814.70		14 439.09			3 812		
	Объем: 0.015*2200*8													
	
15.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.015	13 930.32	9 132.45	284.04	208.95	136.99	4.26	16.1	7.77	2 543	2 205	33	
				4 513.83	75.09		67.71	1.13	4.5	16.11		305	18	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			107.73				66%	1 467			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			87.02				50%	1 112			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					403.70					5 122			
	
16.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.099	3 086.00			305.51					1 429			
				3 086.00			305.51		14 439.09			1 429		
	Объем: 0.015*2200*3													
	
17.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.3	2 412.79	1 295.60	2.05	723.84	388.68	0.62	16.1	6.41	7 362	6 258	4	
				1 115.14			334.54		3.29	1		1 101		
	Накладные расходы		79%			307.06				67%	4 193			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			194.34				40%	2 503			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 225.24					14 058			
	
18.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	2 291.60	114.18	14.24	687.48	34.26	4.27	16.1	9.18	2 440	552	39	
				2 163.18			648.95		2.85	1		1 850		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			32.55				80%	442			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.10				37%	204			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					736.13					3 086			
	
19.	ТЕРр 54-3-1 
(Прим) 
Разборка подшивки карниза, 100 м2 подшивки	1.02	257.63	231.54	26.09	262.78	236.17	26.61	16.1	9.26	4 049	3 802	246	
					12.06			12.30	1	16.11			198	
	Накладные расходы		85%			211.20				72%	2 880			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			198.78				64%	2 560			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					672.76					9 489			
	
20.	ТЕР 10-01-022-02 
(Прим) 
Устройство подшивки карниза, 100 м2 потолка	1.02	4 610.12	423.79	117.39	4 702.33	432.26	119.74	16.11	8.42	21 626	6 964	1 008	
				4 068.95	5.09		4 150.33	5.19	3.29	16.11		13 655	84	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			463.70				90%	6 343			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			236.22				43%	3 031			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 402.25					31 000			
	
21.	ТЕР 15-04-024-02 
(Прим) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.02	1 316.51	347.48	6.74	1 342.84	354.43	6.87	16.1	9.25	8 292	5 706	64	
				962.29	0.19		981.54	0.19	2.57	16.2		2 523	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			336.89				80%	4 567			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			166.67				37%	2 112			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 846.40					14 972			
	
22.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	16.11	6.42	421	420	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	298			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	218			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					938			
	
23.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	16.1	7.92	2 211	1 111	236	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.92	16.1		864	33	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	1 030			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	492			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					3 733			
	
24.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.7	2 460.30			1 722.21					2 946			
				2 460.30			1 722.21		4 208.45			2 946		
	Объем: 0.7*1.0													
	
25.	ТЕРр 58-2-2 
(Прим) 
Разборка люка выхода на кровлю, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	16.11	6.42	421	420	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	298			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	218			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					938			
	
26.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.007225	21 223.62	2 306.00	742.65	153.34	16.66	5.37	16.1	7.25	685	268	39	
				18 174.97	33.18		131.31	0.24	2.88	16.11		378	4	
	Объем: 0.85*0.85													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.91				90%	245			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.13				43%	117			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180.38					1 047			
	
27.	Цена поставщика. 
Окно-люк FACRO WGI 0,85х0,85, м2	0.7225	2 856.33			2 063.70			1	1	9 122			
				2 856.33			2 063.70		4.42	1		9 122		
	Объем: 0.85*0.85													
	Поправки: М: =12500*1.01/4.42	
	
28.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	0.8	75.57	75.35	0.22	60.46	60.28	0.18	16.1	6.5	972	971	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			50.03				71%	689			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.18				52%	505			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149.67					2 166			
	
29.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.8	8 813.16	326.90	31.86	7 050.53	261.52	25.49	16.1	9.06	26 626	4 210	231	
				8 454.40	3.01		6 763.52	2.41	3.28	16.12		22 184	39	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			285.04				92%	3 909			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			145.16				44%	1 870			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 480.74					32 405			
	
30.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.8	2 956.30	374.76	6.66	2 365.04	299.81	5.33	16.1	9.25	10 788	4 827	49	
				2 574.88	1.21		2 059.90	0.97	2.87	16.06		5 912	16	
	Накладные расходы		83%			249.65				71%	3 439			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			195.51				52%	2 518			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 810.19					16 745			
	
31.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	7.2	221.62	101.80	102.69	1 595.63	732.95	739.35	16.11	3.8	14 956	11 808	2 810	
				17.13	1.45		123.34	10.44	2.75	16.17		339	169	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			669.05				77%	9 222			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			446.03				48%	5 749			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 710.72					29 927			
	
32.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	149.04	36.04			5 371.40					30 336			
				36.04			5 371.40		203.54			30 336		
	Объем: 7.2*20.7													
	
33.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	5.01	286.73	122.64	1.26	1 436.51	614.41	6.33	16.1	9.27	12 741	9 892	59	
				162.83			815.78		3.42	1		2 790		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			571.40				79%	7 815			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			393.22				51%	5 045			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 401.13					25 601			
	
34.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	626.25	13.13			8 222.66					26 509			
				13.13			8 222.66		42.33			26 509		
	Объем: 501*1.25													
	
35.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	5.01	2 713.25	179.98	29.68	13 593.38	901.70	148.70	16.11	9.25	55 036	14 526	1 375	
				2 503.59	4.83		12 542.99	24.20	3.12	16.09		39 134	389	
	Накладные расходы		83%			768.50				71%	10 590			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			601.84				52%	7 756			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 963.71					73 381			
	
36.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	5.01	8 171.06	405.87	165.99	40 937.00	2 033.41	831.60	16.11	8.49	232 843	32 758	7 060	
				7 599.20	14.89		38 071.99	74.59	5.07	16.11		193 025	1 202	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 276.64				92%	31 243			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 159.40				44%	14 942			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44 373.04					279 029			
	
37.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	25.6	137.86			3 529.22					14 922			
				137.86			3 529.22		582.91			14 922		
	
38.	ТЕР 12-01-012-01 
(Прим) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.68	4 972.00	72.11	75.20	3 380.96	49.03	51.14	16.1	7.85	17 398	789	401	
				4 824.69	5.46		3 280.79	3.71	4.94	16.12		16 207	60	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			56.96				92%	781			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			29.01				44%	374			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 466.93					18 553			
	
39.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка слуховых окон и эркера кровельной сталью , прим, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.184	373.54	335.71	26.60	68.73	61.77	4.89	16.11	9.24	1 049	995	45	
				11.23			2.07		4.3	1		9		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			65.48				90%	896			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			33.36				43%	428			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					167.56					2 372			
	
40.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.08096	23 811.97			1 927.82					3 720			
				23 811.97			1 927.82		45 952.98			3 720		
	Объем: 0.184*0.44													
	
41.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.06	7 415.77	333.04	13.17	444.95	19.98	0.79	16.1	9.24	1 720	322	7	
				7 069.56			424.17		3.28	1		1 391		
	Накладные расходы		83%			16.58				71%	229			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.99				52%	167			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					474.52					2 116			
	
42.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	16.1	9.25	2 929	1 117	9	
				5 145.09			617.41		2.92	1		1 803		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	793			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	581			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					4 303			
	
43.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	16.1	9.25	1 022	464	4	
				8 231.09			493.87		1.12	1		553		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	329			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	241			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 593			
	
44.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	16.1	9.25	1 086	464	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	329			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	241			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 657			
	
45.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.5	1 357.93	327.73	1.01	678.97	163.87	0.51	16.1	9.27	4 748	2 638	5	
				1 029.19			514.60		4.09	1		2 105		
	Накладные расходы		83%			136.01				71%	1 873			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			106.52				52%	1 372			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					921.50					7 993			
	
	МАНСАРДА	
	
46.	ТЕРр 53-1-5 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	1.8	1 138.82	680.90	457.92	2 049.88	1 225.62	824.26	16.1	6.72	25 271	19 732	5 539	
					59.57			107.23	1	16.11			1 727	
	Накладные расходы		86%			1 146.25				73%	15 665			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			933.00				56%	12 017			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 129.13					52 953			
	
47.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.8	286.73	122.64	1.26	516.11	220.74	2.27	16.1	9.27	4 577	3 554	21	
				162.83			293.09		3.42	1		1 002		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			205.29				79%	2 808			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			141.27				51%	1 813			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					862.67					9 197			
	
48.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	225	7.04			1 584.00					5 783			
				7.04			1 584.00		25.7			5 783		
	Объем: 180.0*1.25													
	
49.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	27	202.86	119.97	82.89	5 477.10	3 239.14	2 237.96	16.1	9.04	72 381	52 150	20 231	
									18.43	1				
	Объем: 180*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			2 915.23				77%	40 156			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 943.48				48%	25 032			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 335.81					137 569			
	
50.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	550.8	26.54			14 618.23					47 787			
				26.54			14 618.23		86.76			47 787		
	Объем: 180*3*1.02													
	
51.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	47.848	48.13	4.41	36.66	2 302.74	211.01	1 754.11	16.1	7.6	22 163	3 397	13 331	
									1	1				
	Объем: 501*0.014+501*0.014+8.52+0.63+1.97+1.30+0.78+0.12+0.12+0.12+2.44+0.18+17.64													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			211.01				100%	3 397			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			126.61				60%	2 038			
	
52.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	47.848	16.40		16.40	784.71		784.71		7.88	6 183		6 183	
														
	Объем: 501*0.014+501*0.014+8.52+0.63+1.97+1.30+0.78+0.12+0.12+0.12+2.44+0.18+17.64													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	151 494.18	17 139.68	8 385.29			849 599	276 000	65 981	
			125 631.61	331.83				502 183	5 345	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	148 406.73	16 928.67	5 846.47			821 253	272 603	46 467	
			125 631.61	331.83				502 183	5 345	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	41 251.89					151 477			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 22, 25, 28, 30, 35, 41-45; %=73 - по стр. 8, 46; %=66 - по стр. 9, 11, 13, 15; %=67 - по стр. 17; %=80 - по стр. 18, 21; %=72 - по стр. 19; %=90 - по стр. 20, 23, 26, 39; %=92 - по стр. 29, 36, 38; %=77 - по стр. 31, 49; %=79 - по стр. 33, 47)	15 575.79					213 782			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 31, 49; %=52 - по стр. 2-7, 22, 25, 28, 30, 35, 41-45; %=56 - по стр. 8, 46; %=50 - по стр. 9, 11, 13, 15; %=40 - по стр. 17; %=37 - по стр. 18, 21; %=64 - по стр. 19; %=43 - по стр. 20, 23, 26, 39; %=44 - по стр. 29, 36, 38; %=51 - по стр. 33, 47)	10 650.74					137 060			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	174 633.26					1 172 095			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 087.45	211.01	2 538.82			28 346	3 397	19 514	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 51)	211.01					3 397			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 51)	126.61					2 038			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 087.45					28 346			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	177 720.71					1 200 441			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 803.22					25 689			
	ИТОГО	181 523.93					1 226 130			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 630.48					24 523			
	ИТОГО	185 154.41					1 250 653			
	НДС 18%	33 327.79					225 118			
	ВСЕГО С НДС	218 482.20					1 475 771			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 575.79					213 782			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 650.74					137 060			
	
	Раздел 2.  Фасад без утепления	
	
53.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.57	1 213.62	458.23	8.86	6 759.87	2 552.34	49.36	16.11	9.24	62 615	41 118	456	
				746.53			4 158.17		5.06	1		21 040		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			2 807.57				93%	38 240			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 735.59				54%	22 204			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 303.04					123 058			
	
54.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.56	63.27	49.68	13.59	35.43	27.82	7.61	16.11	1.87	462	448	14	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			21.70				66%	296			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			13.91				40%	179			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.04					937			
	
55.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.56	4 688.98	197.81	4 246.36	2 625.83	110.77	2 377.96	16.11	4.24	12 318	1 785	10 083	
				244.81	134.04		137.09	75.06	3.29	16.11		451	1 209	
	Накладные расходы		78%			144.95				66%	1 976			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			92.92				40%	1 198			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 863.69					15 492			
	
56.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов , прим, 100 м2	5.97	188.95	188.95		1 128.03	1 128.03		16.1	1	18 161	18 161		
									1	1				
	Объем: (557+45)-5													
	Накладные расходы		99%			1 116.75				84%	15 255			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			676.82				48%	8 717			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 921.60					42 134			
	
57.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.15	19 716.98	3 507.27	113.70	2 957.55	526.09	17.06	16.11	6.78	18 514	8 475	116	
				16 096.01	15.08		2 414.40	2.26	4.11	16.11		9 923	36	
	Накладные расходы		86%			454.38				73%	6 213			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			369.85				56%	4 766			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 781.78					29 493			
	
58.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	3	37.19	25.77		111.57	77.31		16.11	1	1 416	1 245		
				11.42			34.26		4.99	1		171		
	Накладные расходы		86%			66.49				73%	909			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			54.12				56%	697			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					232.17					3 022			
	
59.	ТЕРр 61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.05	5 885.40	3 188.72	2.53	294.27	159.44	0.13	16.1	6.42	3 011	2 567	1	
				2 694.15			134.71		3.29	1		443		
	Накладные расходы		79%			125.96				67%	1 720			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			79.72				40%	1 027			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					499.95					5 758			
	
60.	ТЕРр 61-22-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.1	8 972.85	5 418.56	3.31	897.29	541.86	0.33	16.1	6.43	9 894	8 724	2	
				3 550.98			355.10		3.29	1		1 168		
	Накладные расходы		79%			428.07				67%	5 845			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			270.93				40%	3 490			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 596.29					19 229			
	
61.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	6.02	80.30	76.91	1.68	483.39	463.01	10.08	16.1	9.24	7 576	7 454	93	
				1.71	0.19		10.29	1.13	2.75	16.2		28	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			440.93				80%	5 978			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			218.15				37%	2 765			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 142.47					16 318			
	
62.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	79.0426	15.82			1 250.45					4 400			
				15.82			1 250.45		55.67			4 400		
	Объем: 6.02*0.013*1010													
	
63.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в т.ч. откосы), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6.02	2 074.12	832.23	83.91	12 486.23	5 010.04	505.15	16.1	9.97	108 633	80 662	5 036	
				1 157.98	34.61		6 971.04	208.37	3.29	16.1		22 935	3 355	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 957.49				80%	67 214			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 452.65				37%	31 086			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 896.37					206 933			
	
64.	ТЕРр 61-28-1 
(Прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	6.02	689.65	675.65	13.36	4 151.69	4 067.41	80.43	16.1	9.2	66 247	65 485	740	
				0.64			3.85		5.7	1		22		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			3 213.25				67%	43 875			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 033.71				40%	26 194			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 398.65					136 316			
	
65.	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	662.2	12.74			8 436.43					16 899			
				12.74			8 436.43		25.52			16 899		
	Объем: 602*1.1													
	
66.	ТССЦ 113-8075 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	1505	9.39			14 131.95					24 050			
				9.39			14 131.95		15.98			24 050		
	Объем: 602*2.5													
	
67.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	6.02	2 728.44	788.77	62.59	16 425.21	4 748.42	376.78	16.1	8.44	122 570	76 450	3 180	
				1 877.08			11 300.02		3.8	1		42 940		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 511.00				80%	61 160			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 231.76				37%	28 287			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 167.97					212 017			
	
68.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	6.02	893.91	146.73	7.76	5 381.34	883.31	46.73	16.1	9.18	30 452	14 221	429	
				739.42			4 451.31		3.55	1		15 802		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			839.14				80%	11 377			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			415.16				37%	5 262			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 635.64					47 091			
	
69.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.752	2 956.30	374.76	6.66	2 223.14	281.82	5.01	16.1	9.25	10 141	4 537	46	
				2 574.88	1.21		1 936.31	0.91	2.87	16.06		5 557	15	
	Накладные расходы		83%			234.67				71%	3 232			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			183.77				52%	2 367			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 641.58					15 740			
	
70.	ТЕР 46-03-011-01 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд	0.14	587.64	152.33	435.31	82.27	21.33	60.94	16.11	4.81	637	344	293	
					45.59			6.38	1	16.11			103	
	Накладные расходы		99%			27.43				84%	375			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.63				48%	215			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.33					1 227			
	
71.	ТЕР 09-03-050-01 
(Прим) 
Монтаж уголка металлического, 100 м плинтуса	0.14	247.47	145.14	46.36	34.65	20.32	6.49	16.1	4.15	382	327	27	
				55.97			7.84		3.57	1		28		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			16.46				69%	226			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			14.63				58%	190			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.74					797			
	
72.	ТССЦ 101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.045	5 326.70			239.70					1 308			
				5 326.70			239.70		29 060.92			1 308		
	
	ЗАМЕНА ОКОН В ПОДЪЕЗДЕ	
	
73.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.063	1 870.07	1 617.67	252.40	117.81	101.91	15.90	16.11	9.26	1 789	1 642	147	
					116.72			7.35	1	16.11			118	
	Накладные расходы		99%			108.17				84%	1 478			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.56				48%	845			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					291.53					4 112			
	
74.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.056	1 734.68	1 482.28	252.40	97.14	83.01	14.13	16.11	9.26	1 468	1 337	131	
					116.72			6.54	1	16.11			105	
	Накладные расходы		99%			88.65				84%	1 211			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			53.73				48%	692			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.52					3 371			
	
75.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.056	21 833.35	2 767.20	891.18	1 222.67	154.96	49.91	16.1	7.25	5 788	2 495	362	
				18 174.97	39.81		1 017.80	2.23	2.88	16.11		2 931	36	
	Объем: 0.7*0.5*16													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			166.62				90%	2 278			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			84.88				43%	1 088			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 474.17					9 154			
	
76.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	5.6	3 070.76			17 196.26					29 395			
				3 070.76			17 196.26		5 249.14			29 395		
	Объем: 0.7*0.5*16													
	
77.	ТЕР 10-01-034-07 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов	0.063	19 200.89	2 488.80	849.29	1 209.66	156.79	53.50	16.1	7.48	5 793	2 524	400	
				15 862.80	39.81		999.36	2.51	2.87	16.11		2 868	40	
	Объем: 1.05*1.5*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			168.86				90%	2 308			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			86.02				43%	1 103			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 464.54					9 203			
	
78.	ТССЦ 203-1069 
Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2	6.3	2 157.63			13 593.07					22 652			
				2 157.63			13 593.07		3 595.62			22 652		
	
79.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.042	5 874.09	264.64	24.75	246.71	11.11	1.04	16.1	9.24	644	179	10	
				5 584.70	0.90		234.56	0.04	1.94	16.2		455	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			11.82				90%	162			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.02				43%	77			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					264.55					883			
	
80.	ТССЦ 101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	4.2	76.10			319.62					1 223			
				76.10			319.62		291.09			1 223		
	
81.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.119	6 573.92	2 219.10	136.83	782.30	264.07	16.28	16.1	10.52	6 215	4 252	171	
				4 217.99	40.19		501.94	4.78	3.57	16.11		1 792	77	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			255.41				80%	3 463			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			126.36				37%	1 602			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 164.07					11 280			
	
82.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.119	1 392.74	333.48	15.69	165.74	39.68	1.87	16.11	9.24	1 107	639	17	
				1 043.57	0.23		124.18	0.03	3.63	16.2		451		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			37.72				80%	511			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.66				37%	236			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					222.13					1 855			
	
83.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.119	2 956.30	374.76	6.66	351.80	44.60	0.79	16.1	9.25	1 605	718	7	
				2 574.88	1.21		306.41	0.14	2.87	16.06		879	2	
	Накладные расходы		83%			37.13				71%	511			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.08				52%	374			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					418.02					2 491			
	
84.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.12	5 473.34	2 776.60	100.77	656.80	333.19	12.09	16.1	9.26	6 729	5 364	112	
				2 595.97	46.59		311.52	5.59	4.02	16.11		1 252	90	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			321.84				80%	4 363			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			159.23				37%	2 018			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 137.87					13 110			
	
85.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	210.27	122.16	3.53	25.23	14.66	0.42	16.1	9.26	285	236	4	
				84.59	0.23		10.15	0.03	4.46	16.2		45		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			13.96				80%	189			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.90				37%	87			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.09					561			
	
86.	ТЕРр 62-10-6 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.063	1 872.75	877.16	9.34	117.98	55.26	0.59	16.11	9.25	1 076	890	5	
				986.25	1.51		62.13	0.10	2.9	16.09		180	2	
	Объем: 2.1*1.5*2													
	Накладные расходы		80%			44.29				68%	607			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			27.68				40%	357			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					189.95					2 039			
	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
	
87.	ТЕР 27-03-008-05 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.068	1 979.70	475.44	1 504.26	134.62	32.33	102.29	16.1	7.63	1 301	521	780	
					187.44			12.75	1	16.11			205	
	Объем: 68*1.0*0.1													
	Накладные расходы		128%			57.70				109%	791			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			36.51				65%	472			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					228.84					2 564			
	
88.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.4048	490.29	490.29		198.47	198.47		16.1	1	3 195	3 195		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			142.90				61%	1 949			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			75.42				31%	990			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					416.79					6 134			
	
89.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.204	3 001.78	246.00	111.59	612.36	50.18	22.76	16.11	4.48	2 734	808	102	
				2 644.20			539.42		3.38	1		1 823		
	Объем: 68*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			55.20				93%	751			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			34.12				54%	436			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					701.68					3 922			
	
90.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.8	403.35	40.32	67.81	2 742.79	274.17	461.13	16.11	5.31	17 003	4 417	2 449	
				295.22	7.73		2 007.50	52.53	5.05	16.1		10 138	846	
	Объем: 68*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			362.64				94%	4 947			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			209.09				51%	2 684			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 314.52					24 634			
	
91.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.8	199.22	35.93	37.16	1 354.69	244.30	252.71	16.11	5.45	9 207	3 936	1 377	
				126.13	4.21		857.68	28.65	4.54	16.1		3 894	461	
	Объем: 68*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			302.97				94%	4 133			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			174.69				51%	2 242			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 832.35					15 583			
	
92.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.8	730.22	37.46	0.38	4 965.50	254.70	2.55	16.1	5.8	25 820	4 101	15	
				692.39			4 708.25		4.61	1		21 705		
	Объем: 68*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			282.72				94%	3 855			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			163.01				51%	2 092			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 411.23					31 766			
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
	
93.	ТЕРр 67-3-1 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.35	80.15	79.82	0.33	28.05	27.94	0.12	16.1	9.15	451	450	1	
					0.15			0.05	1	16.2			1	
	Накладные расходы		85%			23.79				72%	325			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.19				52%	235			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.04					1 010			
	
94.	ТЕРм 08-02-390-02 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м	0.35	338.33	222.67	51.25	118.42	77.94	17.94	16.11	2.66	1 393	1 256	48	
				64.41	0.18		22.54	0.06	3.97	16.2		89	1	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			74.10				81%	1 018			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.70				52%	654			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					243.22					3 065			
	
95.	С509-1836 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм, 100 м	0.357	1 669.68			596.07					2 635			
				1 669.68			596.07		4.42			2 635		
	Объем: 35*1.02													
	Поправки: М: =7379.97/4.42	
	
96.	ТЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.35	80.53	45.02	2.96	28.18	15.76	1.04	16.11	7.13	294	254	7	
				32.54	0.18		11.39	0.06	2.89	16.2		33	1	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			15.03				81%	207			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.28				52%	133			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.49					633			
	
97.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	32.7644	48.13	4.41	36.66	1 576.81	144.49	1 201.14	16.1	7.6	15 177	2 326	9 129	
									1	1				
	Объем: 597*0.014*1.8+3.72+0.48+1.28+6.8*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			144.49				100%	2 326			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			86.69				60%	1 396			
	
98.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	97.5324	16.40		16.40	1 599.53		1 599.53		7.88	12 604		12 604	
														
	Объем: 597*0.014*1.8+3.72+0.48+1.28+6.8*1.8+40.48*1.6													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	130 194.57	23 198.84	7 371.79			697 269	373 543	48 394	
			99 392.77	417.55				271 605	6 722	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	770.72	121.64	19.10			4 773	1 960	56	
			630.00	0.17				2 757	3	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	596.07					2 635			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 93; %=81 - по стр. 94, 96)	112.92					1 549			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 93, 94, 96)	79.18					1 021			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	962.82					7 343			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	126 212.86	22 912.39	4 545.53			664 333	368 930	26 578	
			98 754.93	417.38				268 820	6 719	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	55 167.48					99 927			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 53, 89; %=66 - по стр. 54, 55; %=84 - по стр. 56, 70, 73, 74; %=73 - по стр. 57, 58; %=67 - по стр. 59, 60, 64; %=80 - по стр. 61, 63, 67, 68, 81, 82, 84, 85; %=71 - по стр. 69, 83; %=90 - по стр. 75, 77, 79; %=68 - по стр. 86; %=109 - по стр. 87; %=61 - по стр. 88; %=94 - по стр. 90-92)	21 848.38					297 172			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 53, 89; %=40 - по стр. 54, 55, 59, 60, 64, 86; %=48 - по стр. 56, 70, 73, 74; %=56 - по стр. 57, 58; %=37 - по стр. 61, 63, 67, 68, 81, 82, 84, 85; %=52 - по стр. 69, 83; %=43 - по стр. 75, 77, 79; %=65 - по стр. 87; %=31 - по стр. 88; %=51 - по стр. 90-92)	12 202.63					155 849			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	160 263.87					1 117 354			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	34.65	20.32	6.49			382	327	27	
			7.84					28		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 71)	16.46					226			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 71)	14.63					190			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	65.74					798			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 176.34	144.49	2 800.67			27 781	2 326	21 733	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 97)	144.49					2 326			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 97)	86.69					1 396			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 176.34					27 781			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	164 468.77					1 153 276			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 519.63					24 680			
	ИТОГО	167 988.40					1 177 956			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 359.77					23 559			
	ИТОГО	171 348.17					1 201 515			
	НДС 18%	30 842.67					216 273			
	ВСЕГО С НДС	202 190.84					1 417 788			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	21 977.76					298 947			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 296.44					157 060			
	
	Раздел 3.  Подвальные помещения	
	
99.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.74	1 466.39	1 466.39		1 085.13	1 085.13		16.1	1	17 471	17 471		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			781.29				61%	10 657			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			412.35				31%	5 416			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 278.77					33 544			
	
100.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.5	37.19	25.77		18.60	12.89		16.11	1	236	208		
				11.42			5.71		4.99	1		28		
	Накладные расходы		86%			11.09				73%	152			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			9.02				56%	116			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.71					504			
	
101.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.816	79.96	76.91	1.34	65.25	62.76	1.09	16.1	9.24	1 024	1 010	10	
				1.71	0.15		1.40	0.12	2.75	16.2		4	2	
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			59.74				80%	810			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			29.55				37%	374			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.54					2 208			
	
102.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	10.71408	15.82			169.50					596			
				15.82			169.50		55.67			596		
	Объем: 0.816*0.013*1010													
	
103.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.816	1 043.83	675.65	13.36	851.77	551.33	10.90	16.1	9.2	10 627	8 876	100	
				354.82			289.53		5.7	1		1 650		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			435.55				67%	5 947			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			275.67				40%	3 550			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 562.99					20 124			
	
104.	ТССЦ 101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	89.76	11.15			1 000.82					3 687			
				11.15			1 000.82		41.08			3 687		
	Объем: 81.6*1.1													
	
105.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.816	2 057.34	832.23	67.13	1 678.79	679.10	54.78	16.1	9.97	14 588	10 934	546	
				1 157.98	27.69		944.91	22.60	3.29	16.1		3 109	364	
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			666.62				80%	9 038			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			329.80				37%	4 180			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 675.20					27 807			
	
106.	ТЕР 08-01-003-05 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.816	5 400.35	543.04	182.42	4 406.69	443.12	148.85	16.11	4.96	21 534	7 139	738	
				4 674.89			3 814.71		3.58	1		13 657		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(1630.70=7.09*230) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			487.43				93%	6 639			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			301.32				54%	3 855			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 195.44					32 028			
	
107.	ТССЦ 101-1564 
Гидроизол, м2	187.68	33.27			6 244.11					11 936			
				33.27			6 244.11		63.6			11 936		
	Объем: 81.6*2.3													
	
108.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.74	810.13	810.13		599.50	599.50		16.1	1	9 652	9 652		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			431.64				61%	5 888			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			227.81				31%	2 992			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 258.95					18 532			
	
109.	ТЕР 01-02-005-01 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.74	436.02	130.41	305.61	322.65	96.50	226.15	16.1	5.06	2 698	1 554	1 144	
					34.14			25.26	1	16.1			407	
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		86%			104.71				73%	1 432			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			52.36				34%	667			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479.72					4 796			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	16 442.81	3 530.33	441.77			94 049	56 844	2 538	
			12 470.69	47.98				34 667	773	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 442.81	3 530.33	441.77			94 049	56 844	2 538	
			12 470.69	47.98				34 667	773	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	7 414.43					16 219			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 99, 108; %=73 - по стр. 100, 109; %=80 - по стр. 101, 105; %=67 - по стр. 103; %=93 - по стр. 106)	2 978.07					40 563			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 99, 108; %=56 - по стр. 100; %=37 - по стр. 101, 105; %=40 - по стр. 103; %=54 - по стр. 106; %=34 - по стр. 109)	1 637.88					21 152			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	21 058.76					155 764			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	21 058.76					155 764			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	450.66					3 333			
	ИТОГО	21 509.42					159 097			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	430.19					3 182			
	ИТОГО	21 939.61					162 279			
	НДС 18%	3 949.13					29 210			
	ВСЕГО С НДС	25 888.74					191 489			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 978.07					40 563			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 637.88					21 152			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	298 131.56	43 868.85	16 198.85			1 640 917	706 387	116 913	
			237 495.07	797.36				808 455	12 840	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	770.72	121.64	19.10			4 773	1 960	56	
			630.00	0.17				2 757	3	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	596.07					2 635			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 93; %=81 - по стр. 94, 96)	112.92					1 549			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 93, 94, 96)	79.18					1 021			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	962.82					7 343			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	291 062.40	43 371.39	10 833.77			1 579 635	698 377	75 583	
			236 857.23	797.19				805 670	12 837	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	103 833.80					267 623			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 56, 70, 73, 74; %=71 - по стр. 2-7, 22, 25, 28, 30, 35, 41-45, 69, 83; %=73 - по стр. 8, 46, 57, 58, 100, 109; %=66 - по стр. 9, 11, 13, 15, 54, 55; %=67 - по стр. 17, 59, 60, 64, 103; %=80 - по стр. 18, 21, 61, 63, 67, 68, 81, 82, 84, 85, 101, 105; %=72 - по стр. 19; %=90 - по стр. 20, 23, 26, 39, 75, 77, 79; %=92 - по стр. 29, 36, 38; %=77 - по стр. 31, 49; %=79 - по стр. 33, 47; %=93 - по стр. 53, 89, 106; %=68 - по стр. 86; %=109 - по стр. 87; %=61 - по стр. 88, 99, 108; %=94 - по стр. 90-92)	40 402.24					551 517			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 31, 49, 56, 70, 73, 74; %=52 - по стр. 2-7, 22, 25, 28, 30, 35, 41-45, 69, 83; %=56 - по стр. 8, 46, 57, 58, 100; %=50 - по стр. 9, 11, 13, 15; %=40 - по стр. 17, 54, 55, 59, 60, 64, 86, 103; %=37 - по стр. 18, 21, 61, 63, 67, 68, 81, 82, 84, 85, 101, 105; %=64 - по стр. 19; %=43 - по стр. 20, 23, 26, 39, 75, 77, 79; %=44 - по стр. 29, 36, 38; %=51 - по стр. 33, 47, 90-92; %=54 - по стр. 53, 89, 106; %=65 - по стр. 87; %=31 - по стр. 88, 99, 108; %=34 - по стр. 109)	24 491.25					314 061			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	355 955.89					2 445 213			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	34.65	20.32	6.49			382	327	27	
			7.84					28		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 71)	16.46					226			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 71)	14.63					190			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	65.74					798			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 263.79	355.50	5 339.49			56 127	5 723	41 247	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 51, 97)	355.50					5 723			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 51, 97)	213.30					3 434			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 263.79					56 127			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	363 248.24					2 509 481			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	7 773.51					53 703			
	ИТОГО	371 021.75					2 563 184			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 420.44					51 264			
	ИТОГО	378 442.19					2 614 448			
	НДС 18%	68 119.59					470 601			
	ВСЕГО С НДС	446 561.78					3 085 049			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	40 531.62					553 292			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	24 585.06					315 272			

Составил:	
Ведущий инженер СО МКУ КРКМД                                          Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника СО МКУ КРКМД                                        Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)