«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 542 029.00	руб.	Смета на сумму:	         1 542 029.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО  «Дом Сервис»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»_______________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома  №42-48 по ул. Беговая, г. Калининград  
по (ВЦП «Формирование современной городской среды городского округа  «Город Калининград»)	
Сметная стоимость:	1 542.029	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.952	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	163.857	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Демонтажные работы	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.027	6 900.71	186.32	59 048.03	1 594	8.555	
		Объем: 67*0.04									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	6.57045	8.820	57.95	149.970	985	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	1.11753	11.429	12.77	194.614	217	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	1.05975	95.16	100.85	468.45	496	4.923	
			(1)			11.23	11.90	191.22	203	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.03483	8.58	0.30	35.88	1	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.05778	139.36	8.05	1 430.52	83	10.265	
			(1)			15.08	0.87	256.87	15	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	3.17925	6.03	19.17	8.99	29	1.491	
		Накладные расходы				104%	73.55	88%	1 058		
		Сметная прибыль				60%	42.43	48%	577		
		Всего с НР и СП					302.30		3 229		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.29	1 689.81	490.05	15 301.41	4 437	9.054	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	19.7954	9.160	181.33	155.940	3 087	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	2.726	11.230	30.61	191.220	521	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	2.726	95.16	259.41	468.45	1 277	4.923	
			(1)			11.23	30.61	191.22	521	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	8.178	6.03	49.31	8.99	74	1.491	
		Накладные расходы				104%	220.42	88%	3 175		
		Сметная прибыль				60%	127.16	48%	1 732		
		Всего с НР и СП					837.63		9 344		
	
3.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		6.92	3.71	25.67	36.66	254	9.895	
	
4.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6.92	16.40	113.49	145.95	1 010	8.899	
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
5.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1356	4 846.79	657.23	49 459.80	6 707	10.205	
		Объем: 339*0.4									
5. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	2.044848	8.280	16.93	140.760	288	17	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.914872	15.080	89.20	256.870	1 519	17.034	
5. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.512768	112.40	507.24	1 144.08	5 163	10.179	
			(1)			15.08	68.05	256.87	1 159	17.034	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.402104	93.88	131.63	890.86	1 249	9.489	
			(1)			15.08	21.14	256.87	360	17.034	
5. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.005424	263.51	1.43	1 266.59	7	4.807	
		Накладные расходы				95%	100.82	81%	1 464		
		Сметная прибыль				43%	45.64	34%	614		
		Всего с НР и СП					803.69		8 785		
	
6.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		216.96	16.40	3 558.14	145.95	31 665	8.899	
	
7.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.136	344.93	46.91	3 421.73	465	9.913	
7. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.40664	8.280	3.37	140.760	57	17	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.44336	15.080	6.69	256.870	114	17.034	
7. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.44336	93.88	41.62	890.86	395	9.489	
			(1)			15.08	6.69	256.87	114	17.034	
7. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00952	126.43	1.20	1 018.85	10	8.059	
			(1)			12.94	0.12	219.76	2	16.983	
7. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00272	263.51	0.72	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	9.56	81%	139		
		Сметная прибыль				43%	4.33	34%	58		
		Всего с НР и СП					60.79		662		
	
8.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.678	2 520.14	1 708.65	17 348.53	11 762	6.884	
		Объем: 339*0.2									
8. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	10.65816	8.510	90.70	144.650	1 542	16.998	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	9.41064	14.301	134.58	243.333	2 290	17.015	
8. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.90862	102.57	298.34	835.60	2 430	8.147	
			(1)			11.23	32.66	191.22	556	17.028	
8. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.20006	139.36	167.24	1 430.52	1 717	10.265	
			(1)			15.08	18.10	256.87	308	17.034	
8. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	4.80024	223.58	1 073.24	1 170.91	5 621	5.237	
			(1)			16.11	77.33	273.99	1 315	17.007	
8. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.50172	133.41	66.93	763.85	383	5.726	
			(1)			12.94	6.49	219.76	110	16.983	
8. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	3.39	3.60	12.20	20.52	70	5.7	
		Накладные расходы				142%	319.90	121%	4 637		
		Сметная прибыль				81%	182.48	65%	2 491		
		Всего с НР и СП					2 211.02		18 890		
	
9.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		74.58	104.66	7 805.54	516.66	38 533	4.937	
		Объем: 67.8*1.10									
	
10.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0.339	61 088.01	20 708.84	523 248.53	177 381	8.565	
10. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	12.52944	8.670	108.63	147.370	1 846	16.998	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	14.22105	14.601	207.64	248.282	3 531	17.005	
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.34922	102.57	138.39	835.60	1 127	8.147	
			(1)			11.23	15.15	191.22	258	17.028	
10. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.87801	93.88	82.43	890.86	782	9.489	
			(1)			15.08	13.24	256.87	226	17.034	
10. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.13899	139.36	19.37	1 430.52	199	10.265	
			(1)			15.08	2.10	256.87	36	17.034	
10. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	3.2883	76.06	250.11	517.81	1 703	6.808	
			(1)			12.94	42.55	219.76	723	16.983	
10. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	7.34274	110.81	813.65	779.38	5 723	7.033	
			(1)			16.11	118.29	273.99	2 012	17.007	
10. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.00344	133.41	133.87	763.85	766	5.726	
			(1)			12.94	12.98	219.76	221	16.983	
10. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.22035	127.56	28.11	698.95	154	5.479	
			(1)			15.08	3.32	256.87	57	17.034	
10. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	5.085	400.56	2 036.85	3 333.65	16 952	8.322	
10. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	64.071	266.28	17 060.83	2 308.69	147 920	8.67	
10. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	10.17	3.60	36.61	20.52	209	5.7	
		Накладные расходы				142%	449.10	121%	6 506		
		Сметная прибыль				81%	256.18	65%	3 495		
		Всего с НР и СП					21 414.12		187 382		
	
11.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.17	14 953.22	2 542.05	73 400.04	12 478	4.909	
		Объем: 339*0.05									
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.8381	11.972	10.03	203.871	171	17.029	
11. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.6766	102.57	69.40	835.60	565	8.147	
			(1)			11.23	7.60	191.22	129	17.028	
11. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1615	139.36	22.51	1 430.52	231	10.265	
			(1)			15.08	2.44	256.87	41	17.034	
11. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	17.34	141.30	2 450.14	673.68	11 682	4.768	
		Накладные расходы				142%	14.24	121%	207		
		Сметная прибыль				81%	8.12	65%	111		
		Всего с НР и СП					2 564.42		12 796		
	
12.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-17.289	141.30	-2 442.94	673.68	-11 647	4.768	
		Объем: (0.1695)*(-102.0)									
	
13.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		17.289	280.61	4 851.47	2 121.17	36 673	7.559	
		Объем: 16.95*1.02									
	
14.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		33.9	144.07	4 883.81	2 196.06	74 446	15.243	
14. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	400.02	10.360	4 144.21	176.300	70 524	17.017	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	2.034	12.085	24.58	205.490	418	17.004	
14. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.017	102.57	104.31	835.60	850	8.147	
			(1)			11.23	11.42	191.22	194	17.028	
14. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.017	133.41	135.68	763.85	777	5.726	
			(1)			12.94	13.16	219.76	223	16.983	
14. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	19.323	10.08	194.78	13.73	265	1.362	
14. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.017	101.31	103.03	999.00	1 016	9.861	
			(1)			12.94	13.16	219.76	223	16.983	
14. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.695	104.66	177.40	516.66	876	4.937	
14. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	6.78	3.60	24.41	20.52	139	5.7	
		Накладные расходы				142%	5 919.68	121%	85 840		
		Сметная прибыль				81%	3 376.72	65%	46 112		
		Всего с НР и СП					14 180.21		206 398		
	
15.	С1 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		345.78	82.62	28 568.34	488.28	168 837	5.91	
		Объем: (33.9)*10.2									
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
16.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.024	4 846.79	116.32	49 459.80	1 187	10.205	
		Объем: 97*0.25									
16. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.36192	8.280	3.00	140.760	51	17	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.04688	15.080	15.79	256.870	269	17.034	
16. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.79872	112.40	89.78	1 144.08	914	10.179	
			(1)			15.08	12.04	256.87	205	17.034	
16. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.24816	93.88	23.30	890.86	221	9.489	
			(1)			15.08	3.74	256.87	64	17.034	
16. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00096	263.51	0.25	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	17.85	81%	259		
		Сметная прибыль				43%	8.08	34%	109		
		Всего с НР и СП					142.25		1 555		
	
17.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		38.8	16.40	636.32	145.95	5 663	8.9	
	
18.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.024	344.93	8.28	3 421.73	82	9.903	
18. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.07176	8.280	0.59	140.760	10	17	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.07824	15.080	1.18	256.870	20	17.034	
18. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.07824	93.88	7.35	890.86	70	9.489	
			(1)			15.08	1.18	256.87	20	17.034	
18. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00168	126.43	0.21	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
18. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00048	263.51	0.13	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.68	81%	24		
		Сметная прибыль				43%	0.76	34%	10		
		Всего с НР и СП					10.72		117		
	
19.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.194	2 520.14	488.91	17 348.53	3 366	6.885	
		Объем: 97*0.2									
19. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	3.04968	8.510	25.95	144.650	441	16.998	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.69272	14.301	38.51	243.333	655	17.015	
19. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.83226	102.57	85.36	835.60	695	8.147	
			(1)			11.23	9.35	191.22	159	17.028	
19. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.34338	139.36	47.85	1 430.52	491	10.265	
			(1)			15.08	5.18	256.87	88	17.034	
19. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.37352	223.58	307.09	1 170.91	1 608	5.237	
			(1)			16.11	22.13	273.99	376	17.007	
19. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.14356	133.41	19.15	763.85	110	5.726	
			(1)			12.94	1.86	219.76	32	16.983	
19. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.97	3.60	3.49	20.52	20	5.7	
		Накладные расходы				142%	91.53	121%	1 326		
		Сметная прибыль				81%	52.21	65%	712		
		Всего с НР и СП					632.66		5 405		
	
20.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		21.34	104.66	2 233.44	516.66	11 026	4.937	
		Объем: 19.4*1.10									
	
21.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0485	14 953.22	725.23	73 400.04	3 560	4.909	
		Объем: 97*0.05									
21. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.239105	11.972	2.86	203.871	49	17.029	
21. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.19303	102.57	19.80	835.60	161	8.147	
			(1)			11.23	2.17	191.22	37	17.028	
21. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.046075	139.36	6.42	1 430.52	66	10.265	
			(1)			15.08	0.69	256.87	12	17.034	
21. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	4.947	141.30	699.01	673.68	3 333	4.768	
		Накладные расходы				142%	4.06	121%	59		
		Сметная прибыль				81%	2.32	65%	32		
		Всего с НР и СП					731.61		3 651		
	
22.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-4.947	141.30	-699.01	673.68	-3 333	4.768	
		Объем: (0.0485)*(-102.0)									
	
23.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.947	280.61	1 388.18	2 121.17	10 493	7.559	
		Объем: 4.85*1.02									
	
24.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		9.7	144.07	1 397.43	2 196.06	21 302	15.244	
24. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	114.46	10.360	1 185.81	176.300	20 179	17.017	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.582	12.085	7.03	205.490	120	17.004	
24. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.291	102.57	29.85	835.60	243	8.147	
			(1)			11.23	3.27	191.22	56	17.028	
24. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.291	133.41	38.82	763.85	222	5.726	
			(1)			12.94	3.77	219.76	64	16.983	
24. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.529	10.08	55.73	13.73	76	1.362	
24. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.291	101.31	29.48	999.00	291	9.861	
			(1)			12.94	3.77	219.76	64	16.983	
24. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.485	104.66	50.76	516.66	251	4.937	
24. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.94	3.60	6.98	20.52	40	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 693.83	121%	24 562		
		Сметная прибыль				81%	966.20	65%	13 194		
		Всего с НР и СП					4 057.46		59 058		
	
25.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		98.94	63.68	6 300.50	376.35	37 236	5.91	
		Объем: (9.7)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
26.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.02	4 846.79	96.94	49 459.80	989	10.202	
		Объем: 165*0.3*0.3+85*0.28*0.2									
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.3016	8.280	2.50	140.760	42	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.8724	15.080	13.16	256.870	224	17.034	
26. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.6656	112.40	74.81	1 144.08	761	10.179	
			(1)			15.08	10.04	256.87	171	17.034	
26. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2068	93.88	19.41	890.86	184	9.489	
			(1)			15.08	3.12	256.87	53	17.034	
26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0008	263.51	0.21	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	14.88	81%	215		
		Сметная прибыль				43%	6.73	34%	90		
		Всего с НР и СП					118.55		1 295		
	
27.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		31.38	16.40	514.63	145.95	4 580	8.9	
	
28.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.02	344.93	6.90	3 421.73	68	9.855	
28. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0598	8.280	0.50	140.760	8	17	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0652	15.080	0.98	256.870	17	17.034	
28. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0652	93.88	6.12	890.86	58	9.489	
			(1)			15.08	0.98	256.87	17	17.034	
28. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0014	126.43	0.18	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
28. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0004	263.51	0.11	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.41	81%	20		
		Сметная прибыль				43%	0.64	34%	9		
		Всего с НР и СП					8.94		97		
	
29.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.123	2 520.14	309.98	17 348.53	2 134	6.884	
		Объем: 165*0.3*0.2+85*0.28*0.1									
29. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.93356	8.510	16.45	144.650	280	16.998	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.70724	14.301	24.42	243.333	415	17.015	
29. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.52767	102.57	54.12	835.60	441	8.147	
			(1)			11.23	5.93	191.22	101	17.028	
29. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.21771	139.36	30.34	1 430.52	311	10.265	
			(1)			15.08	3.28	256.87	56	17.034	
29. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.87084	223.58	194.70	1 170.91	1 020	5.237	
			(1)			16.11	14.03	273.99	239	17.007	
29. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.09102	133.41	12.14	763.85	70	5.726	
			(1)			12.94	1.18	219.76	20	16.983	
29. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.615	3.60	2.21	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	58.04	121%	841		
		Сметная прибыль				81%	33.10	65%	452		
		Всего с НР и СП					401.12		3 427		
	
30.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		13.51	104.66	1 413.96	516.66	6 980	4.936	
		Объем: 12.28*1.10									
	
31.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.65	5 013.40	8 272.11	32 447.66	53 539	6.472	
31. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	125.532	8.970	1 126.02	152.560	19 151	17.008	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.122	15.080	16.92	256.870	288	17.034	
31. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.122	113.70	127.57	810.77	910	7.131	
			(1)			15.08	16.92	256.87	288	17.034	
31. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.066	101.31	6.69	999.00	66	9.861	
			(1)			12.94	0.85	219.76	15	16.983	
31. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00165	10 705.00	17.66	54 434.60	90	5.085	
31. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2805	960.26	269.35	3 126.47	877	3.256	
31. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	9.735	685.00	6 668.48	3 302.36	32 148	4.821	
31. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.099	569.06	56.34	2 995.86	297	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 622.97	121%	23 521		
		Сметная прибыль				81%	925.78	65%	12 635		
		Всего с НР и СП					10 820.87		89 696		
	
32.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		165	76.13	12 561.45	342.67	56 541	4.501	
	
33.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.85	937.76	797.09	12 783.98	10 866	13.632	
33. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	64.668	8.970	580.07	152.560	9 866	17.008	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.578	15.080	8.72	256.870	148	17.034	
33. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.578	113.70	65.72	810.77	469	7.131	
			(1)			15.08	8.72	256.87	148	17.034	
33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.034	101.31	3.44	999.00	34	9.861	
			(1)			12.94	0.44	219.76	7	16.983	
33. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00085	10 705.00	9.10	54 434.60	46	5.085	
33. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1445	960.26	138.76	3 126.47	452	3.256	
		Накладные расходы				142%	836.08	121%	12 117		
		Сметная прибыль				81%	476.92	65%	6 509		
		Всего с НР и СП					2 110.09		29 492		
	
34.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.017	569.06	9.67	2 995.86	51	5.274	
		Объем: (0.85)*(0.06*0.33)									
	
35.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		4.313	685.00	2 954.41	3 302.36	14 243	4.821	
		Объем: (0.85)*(5.9*0.86)									
	
36.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		85	34.14	2 901.90	185.77	15 790	5.441	
	
	Прочие работы	
37.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		4	198.52	794.07	1 671.00	6 684	8.417	
37. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	6.96	8.670	60.34	147.370	1 026	16.998	
37. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.2	101.31	20.26	999.00	200	9.861	
			(1)			12.94	2.59	219.76	44	16.983	
37. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.032	588.14	18.82	2 080.79	67	3.538	
37. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	8	86.83	694.64	673.99	5 392	7.762	
		Накладные расходы				104%	62.75	88%	903		
		Сметная прибыль				60%	36.20	48%	492		
		Всего с НР и СП					893.03		8 079		
	
38.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	466.00	46.60	5 151.65	515	11.052	
38. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
38. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
38. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
38. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.008	839.12	6.71	5 438.81	44	6.482	
38. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00072	1 548.45	1.11	21 024.29	15	13.578	
38. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	1	4.05	4.05	13.18	13	3.254	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					85.27		1 064		
	
39.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.008	839.12	-6.71	5 438.81	-44	6.557	
		Объем: (0.1)*(-0.08)									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					116 972.17		818 113	6.994	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					112 123.92		774 941	6.911	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					70 988.86		396 403	5.584	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38)					11 536.98		167 230	14.495	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38)					6 566.05		89 628	13.65	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					130 226.95		1 031 799	7.923	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 848.25		43 172	8.905	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 848.25		43 172	8.905	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					135 075.20		1 074 971	7.958	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 890.61	2.14	23 004	7.958	
	ИТОГО					137 965.81		1 097 975	7.958	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 759.32	2	21 960	7.958	
	ИТОГО					140 725.13		1 119 935	7.958	
	НДС 18%				18	25 330.52	18	201 588	7.958	
	ВСЕГО С НДС					166 055.65		1 321 523.00	7.958	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					11 536.98		167 230.00	14.495	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 566.05		89 628	13.65	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
40.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0316	4 846.79	153.16	49 459.80	1 563	10.205	
		Объем: 79*0.4									
40. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.476528	8.280	3.95	140.760	67	17	
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.378392	15.080	20.79	256.870	354	17.034	
40. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.051648	112.40	118.21	1 144.08	1 203	10.179	
			(1)			15.08	15.86	256.87	270	17.034	
40. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.326744	93.88	30.67	890.86	291	9.489	
			(1)			15.08	4.93	256.87	84	17.034	
40. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001264	263.51	0.33	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	23.50	81%	341		
		Сметная прибыль				43%	10.64	34%	143		
		Всего с НР и СП					187.30		2 047		
	
41.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		50.56	16.40	829.18	145.95	7 379	8.899	
	
42.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.032	344.93	11.04	3 421.73	109	9.873	
42. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.09568	8.280	0.79	140.760	13	17	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.10432	15.080	1.57	256.870	27	17.034	
42. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.10432	93.88	9.79	890.86	93	9.489	
			(1)			15.08	1.57	256.87	27	17.034	
42. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00224	126.43	0.28	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
42. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00064	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.24	81%	32		
		Сметная прибыль				43%	1.01	34%	14		
		Всего с НР и СП					14.30		155		
	
43.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.158	2 520.14	398.18	17 348.53	2 741	6.884	
		Объем: 79*0.2									
43. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.48376	8.510	21.14	144.650	359	16.998	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.19304	14.301	31.36	243.333	534	17.015	
43. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.67782	102.57	69.52	835.60	566	8.147	
			(1)			11.23	7.61	191.22	130	17.028	
43. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.27966	139.36	38.97	1 430.52	400	10.265	
			(1)			15.08	4.22	256.87	72	17.034	
43. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.11864	223.58	250.11	1 170.91	1 310	5.237	
			(1)			16.11	18.02	273.99	306	17.007	
43. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.11692	133.41	15.60	763.85	89	5.726	
			(1)			12.94	1.51	219.76	26	16.983	
43. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.79	3.60	2.84	20.52	16	5.7	
		Накладные расходы				142%	74.55	121%	1 081		
		Сметная прибыль				81%	42.53	65%	580		
		Всего с НР и СП					515.26		4 402		
	
44.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		17.38	104.66	1 818.99	516.66	8 980	4.937	
		Объем: 15.8*1.10									
	
45.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0.079	61 088.01	4 825.95	523 248.53	41 337	8.566	
45. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	2.91984	8.670	25.32	147.370	430	16.998	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	3.31405	14.601	48.39	248.282	823	17.005	
45. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.31442	102.57	32.25	835.60	263	8.147	
			(1)			11.23	3.53	191.22	60	17.028	
45. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.20461	93.88	19.21	890.86	182	9.489	
			(1)			15.08	3.09	256.87	53	17.034	
45. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.03239	139.36	4.51	1 430.52	46	10.265	
			(1)			15.08	0.49	256.87	8	17.034	
45. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.7663	76.06	58.28	517.81	397	6.808	
			(1)			12.94	9.92	219.76	168	16.983	
45. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	1.71114	110.81	189.61	779.38	1 334	7.033	
			(1)			16.11	27.57	273.99	469	17.007	
45. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.23384	133.41	31.20	763.85	179	5.726	
			(1)			12.94	3.03	219.76	51	16.983	
45. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.05135	127.56	6.55	698.95	36	5.479	
			(1)			15.08	0.77	256.87	13	17.034	
45. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	1.185	400.56	474.66	3 333.65	3 950	8.322	
45. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	14.931	266.28	3 975.83	2 308.69	34 471	8.67	
45. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	2.37	3.60	8.53	20.52	49	5.7	
		Накладные расходы				142%	104.67	121%	1 516		
		Сметная прибыль				81%	59.71	65%	814		
		Всего с НР и СП					4 990.32		43 668		
	
46.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.04	14 953.22	598.13	73 400.04	2 936	4.909	
		Объем: 79*0.05									
46. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.1972	11.972	2.36	203.871	40	17.029	
46. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.1592	102.57	16.33	835.60	133	8.147	
			(1)			11.23	1.79	191.22	30	17.028	
46. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.038	139.36	5.30	1 430.52	54	10.265	
			(1)			15.08	0.57	256.87	10	17.034	
46. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	4.08	141.30	576.50	673.68	2 749	4.768	
		Накладные расходы				142%	3.35	121%	48		
		Сметная прибыль				81%	1.91	65%	26		
		Всего с НР и СП					603.39		3 010		
	
47.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-4.029	141.30	-569.30	673.68	-2 714	4.767	
		Объем: (0.0395)*(-102.0)									
	
48.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.029	280.61	1 130.58	2 121.17	8 546	7.559	
		Объем: 3.95*1.02									
	
49.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		7.9	144.07	1 138.12	2 196.06	17 349	15.244	
49. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	93.22	10.360	965.76	176.300	16 435	17.017	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.474	12.085	5.73	205.490	97	17.004	
49. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.237	102.57	24.31	835.60	198	8.147	
			(1)			11.23	2.66	191.22	45	17.028	
49. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.237	133.41	31.62	763.85	181	5.726	
			(1)			12.94	3.07	219.76	52	16.983	
49. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.503	10.08	45.39	13.73	62	1.362	
49. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.237	101.31	24.01	999.00	237	9.861	
			(1)			12.94	3.07	219.76	52	16.983	
49. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.395	104.66	41.34	516.66	204	4.937	
49. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.58	3.60	5.69	20.52	32	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 379.52	121%	20 004		
		Сметная прибыль				81%	786.91	65%	10 746		
		Всего с НР и СП					3 304.54		48 099		
	
50.	С5 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		80.58	82.62	6 657.52	488.28	39 346	5.91	
		Объем: (7.9)*10.2									
	
	озеленение	
51.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.7	2 168.55	1 517.99	14 380.30	10 066	6.631	
51. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	28	8.430	236.04	143.350	4 014	17.005	
51. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	10.5	122.09	1 281.95	576.42	6 052	4.721	
		Накладные расходы				115%	271.45	98%	3 934		
		Сметная прибыль				77%	181.75	61%	2 449		
		Всего с НР и СП					1 971.19		16 448		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					18 509.54		137 638	7.436	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					17 680.36		130 259	7.367	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					9 607.09		56 872	5.92	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 40, 42; %=121 - по стр. 43, 45, 46, 49; %=98 - по стр. 51)					1 859.28		26 956	14.498	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 40, 42; %=65 - по стр. 43, 45, 46, 49; %=61 - по стр. 51)					1 084.45		14 772	13.622	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					20 624.09		171 987	8.339	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					829.18		7 379	8.899	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					829.18		7 379	8.899	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					21 453.27		179 366	8.361	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	459.10	2.14	3 838	8.36	
	ИТОГО					21 912.37		183 204	8.361	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	438.25	2	3 664	8.361	
	ИТОГО					22 350.62		186 868	8.361	
	НДС 18%				18	4 023.11	18	33 636	8.361	
	ВСЕГО С НДС					26 373.73		220 504.00	8.361	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 859.28		26 956.00	14.498	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 084.45		14 772	13.622	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					135 481.71		955 751	7.054	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					129 804.28		905 200	6.974	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					80 595.95		453 275	5.624	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 40, 42; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38, 43, 45, 46, 49; %=98 - по стр. 51)					13 396.26		194 186	14.496	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 40, 42; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38, 43, 45, 46, 49; %=61 - по стр. 51)					7 650.50		104 400	13.646	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					150 851.04		1 203 786	7.98	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					5 677.43		50 551	8.904	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					5 677.43		50 551	8.904	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					156 528.47		1 254 337	8.013	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 349.71	2.14	26 843	8.014	
	ИТОГО					159 878.18		1 281 180	8.013	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 197.56	2	25 624	8.014	
	ИТОГО					163 075.74		1 306 804	8.013	
	НДС 18%				18	29 353.63	18	235 225	8.013	
	ВСЕГО С НДС					192 429.37		1 542 029.00	8.013	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					13 396.26		194 186.00	14.496	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 650.50		104 400	13.646	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»:                                         Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»:                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)