«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	2 220 928	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	_____________________ /С.Б. Русович»/	
		
	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвальных помещений МКД расположенного по адресу: г. Калининград  проспект Мира д. 175	
Сметная стоимость:	2 220.928	тыс. руб.	
монтажных работ:	3.267	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.144	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	471.603	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из  черепицы, 100 м2 покрытия	3.5	553.31	459.71	93.60	1 936.59	1 608.99	327.60	16.11	6.86	28 168	25 921	2 247	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 592.90				84%	21 774			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			965.39				48%	12 442			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 494.88					62 384			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.5	172.51	127.80	44.71	603.79	447.30	156.49	16.11	9.68	8 721	7 206	1 515	
					6.95			24.33	1	16.08			391	
	Накладные расходы		83%			391.45				71%	5 394			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			306.56				52%	3 950			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 301.80					18 065			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.5	5 502.93	806.67	80.64	19 260.26	2 823.35	282.24	16.12	9.08	99 770	45 512	2 563	
				4 615.62			16 154.67		3.2	1		51 695		
	Накладные расходы		83%			2 343.38				71%	32 314			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 835.18				52%	23 666			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 438.82					155 750			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	3.5	2 713.25	179.98	29.68	9 496.38	629.93	103.88	16.12	9.21	38 363	10 154	957	
				2 503.59	4.13		8 762.57	14.46	3.11	18.83		27 252	272	
	Накладные расходы		83%			534.84				71%	7 402			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			418.85				52%	5 422			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 450.08					51 187			
	
5.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичной кладки (мауэрлат), 1 м3	0.3	218.68	77.46	141.22	65.60	23.24	42.37	16.11	4.18	551	374	177	
					12.93			3.88	1	16.09			62	
	Накладные расходы		99%			26.85				84%	366			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.27				48%	209			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					108.72					1 127			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.05	6 775.72	1 449.90	67.19	338.79	72.50	3.36	16.11	9	2 263	1 168	30	
				5 258.63			262.93		4.05	1		1 065		
	Накладные расходы		83%			60.18				71%	829			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47.13				52%	607			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					446.09					3 700			
	
7.	ТЕРр 53-20-1 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ( мауэрлат), 100 м3 кладки	0.003	133 600.95	5 010.70	3 790.41	400.80	15.03	11.37	16.11	9.68	1 801	242	110	
				124 799.84	588.90		374.40	1.77	3.87	16.09		1 449	28	
	Накладные расходы		86%			14.45				73%	197			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			11.76				56%	151			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					427.01					2 149			
	
8.	ТЕР 10-01-034-03 
(прим.) 
Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов	0.0072	21 223.62	2 306.00	742.65	152.81	16.60	5.35	16.11	7.17	670	267	38	
				18 174.97	28.43		130.86	0.20	2.78	18.81		364	4	
	Объем: 0.6*1.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.81				90%	244			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.07				43%	117			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.69					1 030			
	
9.	С1 Цена поставщи. 
Окно-люк, м2	0.72	2 923.58			2 104.98					8 988			
				2 923.58			2 104.98		4.27			8 988		
	Объем: 0.6*1.2													
	Поправки: М: =11889.227*1.05/4.27	
	
10.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.18	9 291.30	1 358.31	34.61	1 672.43	244.50	6.23	16.11	8.96	8 231	3 939	56	
				7 898.38			1 421.71		2.98	1		4 237		
	Накладные расходы		83%			202.94				71%	2 797			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			158.93				52%	2 048			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 034.29					13 076			
	
11.	ТЕРр 58-5-3 
(прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м	0.15	9 291.30	1 358.31	34.61	1 393.70	203.75	5.19	16.11	8.96	6 859	3 282	47	
				7 898.38			1 184.76		2.98	1		3 531		
	Накладные расходы		83%			169.11				71%	2 330			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			132.44				52%	1 707			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 695.25					10 896			
	
12.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.18	4 519.16	360.82	36.65	813.45	64.95	6.60	16.11	9.04	3 651	1 046	60	
				4 121.69			741.90		3.43	1		2 545		
	Накладные расходы		83%			53.91				71%	743			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.22				52%	544			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					909.58					4 938			
	
13.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	7	221.62	101.80	102.69	1 551.31	712.59	718.81	16.11	3.72	14 470	11 480	2 674	
				17.13	1.45		119.91	10.15	2.64	16.18		317	164	
	Объем: 350*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			650.47				77%	8 966			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			433.64				48%	5 589			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 635.42					29 025			
	
14.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	144.9	36.04			5 222.20					29 513			
				36.04			5 222.20		203.68			29 513		
	Объем: 7*20.7													
	
15.	ТЕР 14-02-015-01 
(прим.) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.5	286.73	122.64	1.26	1 003.55	429.23	4.42	16.11	9.16	8 813	6 915	40	
				162.83			569.91		3.26	1		1 858		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			399.18				79%	5 463			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			274.71				51%	3 527			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 677.44					17 803			
	
16.	ТССЦ 101-5833 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	437.5	15.27			6 680.63					21 945			
				15.27			6 680.63		50.16			21 945		
	Объем: 350*1.25													
	
17.	ТЕРр 53-1-5 
(прим.) 
Разборка засыпного утеплителя, 100 м2 стен	0.674	1 138.82	680.90	457.92	767.56	458.93	308.64	16.11	6.63	9 440	7 393	2 046	
					59.65			40.20	1	16.09			647	
	Накладные расходы		86%			429.25				73%	5 869			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			349.39				56%	4 502			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 546.20					19 812			
	
18.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	10.11	170.63	104.32	66.31	1 725.07	1 054.68	670.39	16.11	8.94	22 984	16 991	5 993	
									18.43	1				
	Объем: 67.4*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Накладные расходы		90%			949.21				77%	13 083			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			632.81				48%	8 156			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 307.09					44 223			
	
19.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	206.24	26.54			5 473.61					17 778			
				26.54			5 473.61		86.2			17 778		
	Объем: 67.4*3*1.02													
	
20.	ТЕР 14-02-015-01 
(прим.) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.674	286.73	122.64	1.26	193.26	82.66	0.85	16.11	9.16	1 697	1 332	8	
				162.83			109.75		3.26	1		358		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			76.87				79%	1 052			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			52.90				51%	679			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.04					3 429			
	
21.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	84.25	7.04			593.12					2 012			
				7.04			593.12		23.88			2 012		
	Объем: 67.4*1.25													
	
22.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.5	8 171.06	405.87	165.99	28 598.70	1 420.54	580.96	16.12	8.26	162 014	22 899	4 799	
				7 599.20	14.91		26 597.20	52.19	5.05	16.09		134 316	840	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 590.55				92%	21 840			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			810.00				44%	10 445			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 999.25					194 299			
	
23.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	16	137.86			2 205.76					8 970			
				137.86			2 205.76		560.64			8 970		
	
24.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.02	8 572.20	5 513.35	252.31	171.44	110.27	5.05	16.11	7.76	2 069	1 776	39	
				2 806.54	60.12		56.13	1.20	4.52	17.91		254	22	
	Накладные расходы		78%			86.95				66%	1 187			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			70.23				50%	899			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328.61					4 155			
	
25.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.084	3 086.00			259.22					1 129			
				3 086.00			259.22		13 441.57			1 129		
	Объем: 0.02*4200													
	
26.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов)), 100 м труб	0.02	23 217.20	15 220.75	473.40	464.34	304.42	9.47	16.11	7.75	5 658	4 904	73	
				7 523.05	112.70		150.46	2.25	4.52	17.9		680	40	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			239.20				66%	3 263			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			193.20				50%	2 472			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					896.74					11 393			
	
27.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.22	3 086.00			678.92					2 957			
				3 086.00			678.92		13 441.57			2 957		
	Объем: 0.02*2200*5													
	
28.	ТЕР 46-01-008-03 
(прим.) 
Устройство бетонных оголовников, 1 м3	0.12	1 567.41	240.58	37.36	188.09	28.87	4.48	16.12	8.08	1 227	465	36	
				1 289.47	2.11		154.74	0.25	4.69	16.12		726	4	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			28.83				84%	394			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.47				48%	225			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					234.39					1 846			
	
29.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.15	2 412.79	1 295.60	2.05	361.92	194.34	0.31	16.11	6.41	3 725	3 131	2	
				1 115.14			167.27		3.54	1		592		
	Накладные расходы		79%			153.53				67%	2 098			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			97.17				40%	1 252			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					612.62					7 075			
	
30.	ТЕР 15-04-019-05 
(прим.) 
Окраска дымовых труб акриловыми составами  вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	1 236.03	156.48	10.34	185.40	23.47	1.55	16.11	9.08	861	378	14	
				1 069.21			160.38		2.92	1		468		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			22.30				80%	302			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.03				37%	140			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					218.73					1 303			
	
31.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.62	75.57	75.35	0.22	46.85	46.72	0.14	16.11	6.5	753	753	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			38.78				71%	535			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.37				52%	392			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.00					1 679			
	
32.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.62	2 956.30	374.76	6.66	1 832.91	232.35	4.13	16.11	9.22	8 171	3 743	38	
				2 574.88	1.03		1 596.43	0.64	2.75	18.87		4 390	12	
	Накладные расходы		83%			193.38				71%	2 666			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			151.44				52%	1 953			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 177.74					12 790			
	
33.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.62	8 813.16	326.90	31.86	5 464.16	202.68	19.75	16.11	8.82	20 160	3 265	174	
				8 454.40	3.03		5 241.73	1.88	3.19	16.07		16 721	30	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			220.92				92%	3 031			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			112.51				44%	1 450			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 797.59					24 641			
	
34.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.48	4 972.00	72.11	75.20	2 386.56	34.61	36.10	16.11	7.68	11 465	558	277	
				4 824.69	5.48		2 315.85	2.63	4.59	16.09		10 630	42	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			40.22				92%	552			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.48				44%	264			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 447.26					12 281			
	
35.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.29	7 415.77	333.04	13.17	2 150.57	96.58	3.82	16.11	9.13	7 413	1 556	35	
				7 069.56			2 050.17		2.84	1		5 822		
	Накладные расходы		83%			80.16				71%	1 105			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			62.78				52%	809			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 293.51					9 327			
	
36.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	16.11	9.14	1 797	745	6	
				5 145.09			411.61		2.54	1		1 045		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	529			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	387			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 713			
	
37.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	16.11	9.14	681	310	3	
				8 231.09			329.24		1.12	1		369		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	220			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	161			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 062			
	
38.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.24	1 357.93	327.73	1.01	325.90	78.66	0.24	16.11	9.16	2 280	1 267	2	
				1 029.19			247.01		4.09	1		1 010		
	Накладные расходы		83%			65.29				71%	900			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.13				52%	659			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.32					3 838			
	
39.	ТЕРр 54-3-1 
(прим.) 
Разборка подшивки карниза из досок, 100 м2 подшивки	0.4	257.63	231.54	26.09	103.05	92.62	10.44	16.11	9.34	1 590	1 492	97	
					10.34			4.14	1	18.8			78	
	Накладные расходы		85%			82.25				72%	1 130			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			77.41				64%	1 005			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.70					3 725			
	
40.	ТЕР 10-01-022-02 
Подшивка потолков под штукатурку, 100 м2 потолка	0.4	4 610.12	423.79	117.39	1 844.05	169.51	46.96	16.12	8.32	8 331	2 733	391	
				4 068.95	5.10		1 627.58	2.04	3.2	16.08		5 208	33	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			181.84				90%	2 489			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			92.64				43%	1 189			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 118.53					12 010			
	
41.	ТЕР 15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	1 316.51	347.48	6.74	526.60	138.99	2.70	16.11	9.15	3 265	2 239	25	
				962.29	0.16		384.92	0.07	2.6	18.69		1 001	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			132.11				80%	1 792			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			65.36				37%	829			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					724.07					5 886			
	
42.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	34.25	48.13	4.41	36.66	1 648.31	151.04	1 255.61	16.1	7.59	15 853	2 432	9 530	
									1	1				
	Объем: 350*40/1000+19.5053+0.743													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			151.04				100%	2 432			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			90.62				60%	1 459			
	
43.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	34.25	16.40		16.40	561.70		561.70	1	7.87	4 421		4 421	
									1	1				
	Объем: 350*40/1000+19.5053+0.743													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	112 261.65	12 279.38	5 198.17			611 478	197 868	38 524	
			94 542.53	162.28				371 195	2 670	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	110 051.64	12 128.34	3 380.86			591 204	195 436	24 573	
			94 542.53	162.28				371 195	2 670	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	23 218.44					93 292			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5, 28; %=71 - по стр. 2-4, 6, 10-12, 31, 32, 35-38; %=73 - по стр. 7, 17; %=90 - по стр. 8, 40; %=77 - по стр. 13, 18; %=79 - по стр. 15, 20; %=92 - по стр. 22, 33, 34; %=66 - по стр. 24, 26; %=67 - по стр. 29; %=80 - по стр. 30, 41; %=72 - по стр. 39)	11 123.45					152 856			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 13, 18, 28; %=52 - по стр. 2-4, 6, 10-12, 31, 32, 35-38; %=56 - по стр. 7, 17; %=43 - по стр. 8, 40; %=51 - по стр. 15, 20; %=44 - по стр. 22, 33, 34; %=50 - по стр. 24, 26; %=40 - по стр. 29; %=37 - по стр. 30, 41; %=64 - по стр. 39)	7 593.02					97 848			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	128 768.11					841 908			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 210.01	151.04	1 817.31			20 274	2 432	13 951	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 42)	151.04					2 432			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 42)	90.62					1 459			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 210.01					20 274			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	130 978.12					862 182			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 802.93					18 451			
	ИТОГО	133 781.05					880 633			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 675.62					17 613			
	ИТОГО	136 456.67					898 246			
	НДС 18%	24 562.20					161 684			
	ВСЕГО С НДС	161 018.87					1 059 930			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 123.45					152 856			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 593.02					97 848			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
44.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.35	1 362.93	458.23	8.86	5 928.73	1 993.30	38.55	16.12	9.13	52 163	32 132	352	
				895.84			3 896.89		5.05	1		19 679		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			2 192.63				93%	29 883			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 355.44				54%	17 351			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 476.80					99 397			
	
45.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.4	63.27	49.68	13.59	25.31	19.87	5.44	16.11	1.78	330	320	10	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			15.50				66%	211			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.94				40%	128			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.74					669			
	
46.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.4	4 688.98	197.81	4 246.36	1 875.59	79.12	1 698.54	16.12	4.06	8 518	1 275	6 896	
				244.81	143.10		97.92	57.24	3.54	15.1		347	864	
	Накладные расходы		78%			106.36				66%	1 412			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			68.18				40%	856			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 050.13					10 785			
	
47.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов, 100 м2	4.2	188.95	188.95		793.59	793.59		16.11	1	12 785	12 785		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			785.65				84%	10 739			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			476.15				48%	6 137			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 055.40					29 661			
	
48.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.772	37.19	25.77		28.71	19.89		16.12	1	365	321		
				11.42			8.82		5.06	1		45		
	Накладные расходы		86%			17.11				73%	234			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			13.92				56%	180			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.74					779			
	
49.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	4.2	80.30	76.91	1.68	337.25	323.03	7.04	16.11	9.18	5 288	5 204	65	
				1.71	0.16		7.18	0.68	2.64	18.69		19	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			307.52				80%	4 174			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			152.14				37%	1 930			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					796.92					11 392			
	
50.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	55.15	15.82			872.47					2 861			
				15.82			872.47		51.87			2 861		
	Объем: (4.2)*0.013*1010													
	
51.	ТЕР 15-02-001-01 
(прим) 
Улучшенная штукатурка с нанесением  клеевого состава по сетке стен фасада, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.2	2 074.12	832.23	83.91	8 711.32	3 495.37	352.43	16.11	9.97	77 041	56 310	3 514	
				1 157.98	39.06		4 863.52	164.06	3.54	14.27		17 217	2 341	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3 476.46				80%	46 921			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 719.93				37%	21 701			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 907.71					145 663			
	
52.	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	462	12.74			5 885.88					11 790			
				12.74			5 885.88		25.52			11 790		
	Объем: 420*1.1													
	
53.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	4.2	6 763.95	788.77	62.59	28 408.59	3 312.85	262.87	16.11	8.32	143 962	53 370	2 187	
				5 912.59			24 832.88		3.56	1		88 405		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3 147.21				80%	42 696			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 557.04				37%	19 747			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33 112.84					206 405			
	
54.	ТЕР 15-04-012-01 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.2	2 512.50	159.37	15.75	10 552.49	669.34	66.15	16.11	9.04	42 305	10 783	598	
				2 337.38			9 817.00		3.15	1		30 924		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			635.87				80%	8 626			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			314.59				37%	3 990			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 502.95					54 921			
	
55.	ФЕРм 08-02-390-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м	0.2	280.08	174.89	35.26	56.02	34.98	7.05	17.1	3.18	673	598	22	
				69.93	0.14		13.99	0.03	3.74	17.36		52		
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202	
	Накладные расходы		95%			33.26				81%	484			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.76				52%	311			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.04					1 468			
	
56.	С509-1837 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм, м	20.4	17.16			350.00					1 495			
				17.16			350.00		4.27			1 495		
	Объем: 20*1.02													
	Поправки: М: =73.26/4.27	
	
57.	ФЕРм 08-02-399-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.2	51.16	35.34	2.22	10.23	7.07	0.44	17.11	7.84	143	121	3	
				13.60	0.14		2.72	0.03	6.81	17.36		19		
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Накладные расходы		95%			6.75				81%	98			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.62				52%	63			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.59					304			
	
	Цоколь	
	
58.	ТЕРр 62-41-1 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.86	172.22	172.22		148.11	148.11		16.11	1	2 386	2 386		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			118.49				68%	1 622			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			74.06				40%	954			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					340.65					4 963			
	
59.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.2	37.19	25.77		7.44	5.15		16.12	1	95	83		
				11.42			2.28		5.06	1		12		
	Накладные расходы		86%			4.43				73%	61			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			3.61				56%	46			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.47					202			
	
60.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.86	80.30	76.91	1.68	69.06	66.14	1.44	16.11	9.18	1 083	1 066	13	
				1.71	0.16		1.47	0.14	2.64	18.69		4	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			62.97				80%	855			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			31.15				37%	396			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					163.18					2 334			
	
61.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	11.42	15.82			180.66					592			
				15.82			180.66		51.87			592		
	Объем: (0.87)*0.013*1010													
	
62.	ТЕР 15-02-001-01 
(прим) 
Нанесение клеевого состава на стены фасада за 2 раза, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.86	2 074.12	832.23	83.91	1 783.75	715.72	72.16	16.11	9.97	15 775	11 530	719	
				1 157.98	39.06		995.86	33.59	3.54	14.27		3 525	479	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			711.84				80%	9 607			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			352.18				37%	4 443			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 847.77					29 826			
	
63.	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	94.6	12.74			1 205.20					2 414			
				12.74			1 205.20		25.52			2 414		
	Объем: 86*1.1													
	
64.	ТЕР 15-04-012-01 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.86	2 512.50	159.37	15.75	2 160.75	137.06	13.55	16.11	9.04	8 662	2 208	122	
				2 337.38			2 010.15		3.15	1		6 332		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			130.21				80%	1 766			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			64.42				37%	817			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 355.38					11 245			
	
	Оконные блоки в подъезде	
	
65.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезды), 100 м2	0.0287	1 870.07	1 617.67	252.40	53.67	46.43	7.24	16.12	9.34	816	748	68	
					100.00			2.87	1	18.81			54	
	Объем: 1.3*0.7+1.4*1.4													
	Накладные расходы		99%			48.81				84%	674			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.58				48%	385			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.06					1 875			
	
66.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0091	21 833.35	2 767.20	891.18	198.68	25.18	8.11	16.11	7.17	924	406	58	
				18 174.97	34.11		165.39	0.31	2.78	18.81		460	6	
	Объем: 1.3*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			27.02				90%	371			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			13.76				43%	177			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.46					1 472			
	
67.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.91	2 460.30			2 238.87					3 829			
				2 460.30			2 238.87		4 208.2			3 829		
	Объем: 1.3*0.7													
	
68.	ТЕР 10-01-034-05 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0196	18 151.76	2 401.83	853.67	355.77	47.08	16.73	16.11	7.38	1 699	758	123	
				14 896.26	34.11		291.97	0.67	2.8	18.81		818	13	
	Объем: 1.4*1.4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			50.62				90%	694			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			25.79				43%	332			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					432.17					2 724			
	
69.	ТССЦ 203-0991 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2	1.96	2 223.50			4 358.06					7 048			
				2 223.50			4 358.06		3 595.89			7 048		
	Объем: 1.4*1.4													
	
70.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (окна в подъездах), 100 п. м	0.03	5 874.09	264.64	24.75	176.22	7.94	0.74	16.11	9.15	433	128	7	
				5 584.70	0.78		167.54	0.02	1.78	18.69		298		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			8.44				90%	115			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.30				43%	55			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.96					603			
	
71.	ТССЦ 101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	3	76.10			228.30					815			
				76.10			228.30		271.81			815		
	
72.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (окна подъездов внутри), 100 м2 отделываемой поверхности	0.01	6 573.92	2 219.10	136.83	65.74	22.19	1.37	16.11	10.46	515	357	14	
				4 217.99	39.23		42.18	0.39	3.39	16.51		143	6	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			21.45				80%	290			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.61				37%	134			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					97.80					940			
	
73.	ТЕР 11-01-018-03 
(прим.) 
Установка перфорированного уголка на углы откосов, 100 м жилок	0.07	1 174.35	257.23	1.52	82.20	18.01	0.11	16.12	9.16	500	290	1	
				915.60			64.09		3.25	1		208		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			19.99				94%	273			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			11.53				51%	148			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.72					921			
	
74.	ТЕР 15-04-027-05 
(прим.) 
Шпатлевка  по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01	577.83	166.95	5.06	5.78	1.67	0.05	16.12	9.14	42	27		
				405.82	0.20		4.06		3.52	18.69		14		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1.59				80%	22			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			0.78				37%	10			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.15					74			
	
75.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску (окна подъездов внутри), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.081	1 392.74	333.48	15.69	112.81	27.01	1.27	16.12	9.13	732	435	12	
				1 043.57	0.20		84.53	0.02	3.37	18.69		285		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			25.68				80%	348			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.70				37%	161			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					151.19					1 241			
	
	Козырьки (вход в подъезд, над  воротами в гараж)	
	
76.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	0.09	6 350.32	635.76	12.96	571.53	57.22	1.17	16.11	9.23	2 339	922	11	
				5 701.60	2.33		513.14	0.21	2.74	18.77		1 406	4	
	Накладные расходы		83%			47.67				71%	657			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.33				52%	482			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					656.53					3 478			
	
77.	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.12	1 471.85	286.74	271.15	176.62	34.41	32.54	16.12	7.05	1 332	555	229	
				913.96	30.53		109.68	3.66	5	16.1		548	59	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			41.12				92%	565			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.94				44%	270			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					238.67					2 167			
	
78.	ТЕР 12-01-017-02 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	0.12	361.75	52.67	18.88	43.41	6.32	2.27	16.12	7.3	295	102	17	
				290.20	2.38		34.82	0.29	5.06	15.92		176	5	
	Начисления: Н3= 5*1.25, Н4= 5*1.25, Н5= 5*1.15, Н48= 5	
	Накладные расходы		108%			7.14				92%	98			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.64				44%	47			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.18					441			
	
79.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.06	180.53	29.88	5.06	10.83	1.79	0.30	16.11	9.14	88	29	3	
				145.59			8.74		6.45	1		56		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1.93				92%	27			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			0.98				44%	13			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.75					127			
	
80.	ТЕР 12-01-002-10 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.06	256.78	96.86	31.65	15.41	5.81	1.90	16.11	6.39	141	94	12	
				128.27	2.08		7.70	0.12	4.58	16.1		35	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			6.40				92%	88			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.26				44%	42			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.08					272			
	
81.	ТССЦ 101-4736 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	6.96	30.20			210.19					844			
				30.20			210.19		121.27			844		
	Объем: 0.06*116													
	
82.	ТЕР 12-01-004-04 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.09	1 097.50	397.64	132.18	98.78	35.79	11.90	16.12	7.82	917	577	93	
				567.69	13.40		51.09	1.21	4.83	16.1		247	19	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			39.96				92%	548			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.35				44%	262			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.09					1 728			
	
83.	ТССЦ 101-4736 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	15.12	30.20			456.62					1 834			
				30.20			456.62		121.27			1 834		
	Объем: 0.06*252													
	
84.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	15.294	48.13	4.41	36.66	736.04	67.45	560.68	16.1	7.59	7 079	1 086	4 256	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			67.45				100%	1 086			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			40.47				60%	652			
	
85.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	15.294	16.40		16.40	250.82		250.82	1	7.87	1 974		1 974	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	79 837.50	12 224.89	3 422.86			424 922	197 006	21 379	
			64 081.86	265.54				204 796	3 868	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	416.25	42.05	7.49			2 311	719	25	
			366.71	0.06				1 566		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	350.00					1 495			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 55, 57)	40.00					582			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 55, 57)	27.37					374			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	483.62					3 267			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	78 434.39	12 115.39	2 603.87			413 558	195 201	15 124	
			63 715.15	265.48				203 230	3 868	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 636.25					32 027			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 44; %=66 - по стр. 45, 46; %=84 - по стр. 47, 65; %=73 - по стр. 48, 59; %=80 - по стр. 49, 51, 53, 54, 60, 62, 64, 72, 74, 75; %=68 - по стр. 58; %=90 - по стр. 66, 68, 70; %=94 - по стр. 73; %=71 - по стр. 76; %=92 - по стр. 77-80, 82)	12 060.05					163 578			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 44; %=40 - по стр. 45, 46, 58; %=48 - по стр. 47, 65; %=56 - по стр. 48, 59; %=37 - по стр. 49, 51, 53, 54, 60, 62, 64, 72, 74, 75; %=43 - по стр. 66, 68, 70; %=51 - по стр. 73; %=52 - по стр. 76; %=44 - по стр. 77-80, 82)	6 388.30					81 194			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	96 882.74					658 330			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	986.86	67.45	811.50			9 053	1 086	6 230	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 84)	67.45					1 086			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 84)	40.47					652			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	986.86					9 053			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	98 353.22					670 650			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 104.76					14 352			
	ИТОГО	100 457.98					685 002			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 009.16					13 700			
	ИТОГО	102 467.14					698 702			
	НДС 18%	18 444.09					125 766			
	ВСЕГО С НДС	120 911.23					824 468			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 100.05					164 160			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 415.67					81 568			
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Гидроизоляция наружных стен подвала	
	
86.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.624	1 466.39	1 466.39		915.03	915.03		16.11	1	14 741	14 741		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			658.82				61%	8 992			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			347.71				31%	4 570			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 921.56					28 303			
	
87.	ТЕРр 62-41-1 
(прим.) 
Очистка вручную поверхности фасадов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.624	172.22	172.22		107.47	107.47		16.11	1	1 731	1 731		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			85.98				68%	1 177			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			53.74				40%	692			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					247.18					3 600			
	
88.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.624	80.30	76.91	1.68	50.11	47.99	1.05	16.11	9.18	786	773	10	
				1.71	0.16		1.07	0.10	2.64	18.69		3	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			45.69				80%	620			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			22.60				37%	287			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.40					1 693			
	
89.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	8.19	15.82			129.57					425			
				15.82			129.57		51.87			425		
	Объем: (0.624)*0.013*1010													
	
90.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.624	2 074.12	832.23	83.91	1 294.25	519.31	52.36	16.11	9.97	11 446	8 366	522	
				1 157.98	39.06		722.58	24.38	3.54	14.27		2 558	348	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			516.51				80%	6 971			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			255.53				37%	3 224			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 066.29					21 641			
	
91.	ТЕР 08-01-003-05 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.624	7 076.66	543.04	228.03	4 415.83	338.86	142.29	16.12	4.82	19 723	5 462	686	
				6 305.59			3 934.69		3.45	1		13 575		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			372.75				93%	5 080			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			230.42				54%	2 949			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 019.00					27 752			
	
92.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.52	810.13	810.13		421.27	421.27		16.11	1	6 787	6 787		
									1	1				
	Объем: 62.4-10.4													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			303.31				61%	4 140			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			160.08				31%	2 104			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					884.67					13 031			
	
	Замена оконных блоков (продухи)	
	
93.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.024	1 734.68	1 482.28	252.40	41.63	35.57	6.06	16.12	9.34	630	573	57	
					100.00			2.40	1	18.81			45	
	Объем: 0.8*0.5*6													
	Накладные расходы		99%			37.59				84%	519			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			22.78				48%	297			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					102.00					1 446			
	
94.	ТЕР 46-03-007-03 
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (заложенные оконные проемы), 1 м3	0.01	428.88	116.97	311.91	4.29	1.17	3.12	16.12	4.18	32	19	13	
					28.55			0.29	1	16.1			5	
	Накладные расходы		99%			1.45				84%	20			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.88				48%	12			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.61					64			
	
95.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.032	21 833.35	2 767.20	891.18	698.67	88.55	28.52	16.11	7.17	3 248	1 427	204	
				18 174.97	34.11		581.60	1.09	2.78	18.81		1 617	21	
	Объем: 0.8*0.5*8													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			95.02				90%	1 303			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			48.41				43%	623			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					842.09					5 174			
	
96.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	3.2	3 070.76			9 826.43					16 796			
				3 070.76			9 826.43		5 248.9			16 796		
	Объем: 0.8*0.5*8													
	
97.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0416	5 473.34	2 776.60	100.77	227.69	115.51	4.19	16.11	9.34	2 342	1 861	39	
				2 595.97	39.93		107.99	1.66	4.09	18.81		442	31	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			111.31				80%	1 514			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			55.07				37%	700			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					394.07					4 556			
	
98.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0416	210.27	122.16	3.53	8.75	5.08	0.15	16.11	9.17	98	82	1	
				84.59	0.20		3.52	0.01	4.2	18.69		15		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			4.84				80%	66			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.39				37%	30			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.98					194			
	
99.	ТЕР 09-06-001-02 
(прим.) 
Монтаж решеток на окна, 1 т конструкций	0.28	839.68	528.60	183.00	235.11	148.01	51.24	16.11	8.11	2 930	2 384	416	
				128.08	2.26		35.86	0.63	3.63	16.11		130	10	
	Объем: 35*8/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			120.40				69%	1 652			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			107.02				58%	1 389			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					462.53					5 970			
	
100.	ТССЦ 201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.28	16 244.00			4 548.32					24 854			
				16 244.00			4 548.32		88 764.7			24 854		
	Объем: 35*8/1000													
	
	Отмостка	
	
101.	ТЕРр 68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.052	2 714.76	666.84	2 047.92	141.17	34.68	106.49	16.12	7.26	1 332	559	773	
					258.98			13.47	1	15.81			213	
	Накладные расходы		104%			50.08				88%	679			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.89				48%	371			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					220.14					2 382			
	
102.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.104	490.29	490.29		50.99	50.99		16.11	1	821	821		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			36.71				61%	501			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			19.38				31%	255			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.08					1 576			
	
103.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	5.2	203.51	35.93	41.45	1 058.23	186.82	215.54	16.12	4.78	7 085	3 011	1 030	
				126.13	4.21		655.88	21.91	4.64	16.11		3 043	353	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			231.69				94%	3 162			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			133.59				51%	1 716			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 423.51					11 963			
	
104.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	5.2	452.40	40.32	76.78	2 352.50	209.66	399.23	16.11	4.6	12 903	3 378	1 836	
				335.31	7.73		1 743.61	40.17	4.41	16.1		7 689	647	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			277.31				94%	3 784			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			159.89				51%	2 053			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 789.70					18 739			
	
105.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	5.2	730.22	37.46	0.38	3 797.15	194.77	1.95	16.11	5.8	19 099	3 138	11	
				692.39			3 600.43		4.43	1		15 950		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		111%			216.19				94%	2 950			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			124.65				51%	1 600			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 138.00					23 649			
	
106.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	9.36	78.18	4.41	66.71	731.73	41.28	624.41	1	6.28	4 029	41	3 921	
									1	1				
	Объем: 5.2*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			41.28				100%	41			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			24.77				60%	25			
	
107.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	26	18.71		18.71	486.38		486.38	1	6.28	3 054		3 054	
									1	1				
	Объем: 5.2*1.8+10.4*1.6													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	31 542.57	3 462.02	2 122.98			154 892	55 154	12 573	
			25 891.55	106.11				87 097	1 675	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	26 759.14	3 314.01	2 071.74			127 108	52 770	12 157	
			21 307.37	105.48				62 113	1 665	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	9 956.00					17 221			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 86, 92, 102; %=68 - по стр. 87; %=80 - по стр. 88, 90, 97, 98; %=93 - по стр. 91; %=84 - по стр. 93, 94; %=90 - по стр. 95; %=88 - по стр. 101; %=94 - по стр. 103-105)	3 045.24					41 477			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 86, 92, 102; %=40 - по стр. 87; %=37 - по стр. 88, 90, 97, 98; %=54 - по стр. 91; %=48 - по стр. 93, 94, 101; %=43 - по стр. 95; %=51 - по стр. 103-105)	1 666.01					21 482			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	31 470.39					190 067			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 783.43	148.01	51.24			27 784	2 384	416	
			4 584.18	0.63				24 984	10	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 99)	120.40					1 652			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 99)	107.02					1 389			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 010.85					30 825			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	36 481.24					220 892			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	780.70					4 727			
	ИТОГО	37 261.94					225 619			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	745.24					4 512			
	ИТОГО	38 007.18					230 131			
	НДС 18%	6 841.29					41 424			
	ВСЕГО С НДС	44 848.47					271 555			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 165.64					43 129			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 773.03					22 871			
	
	Раздел 4.  Балконы	
	
108.	ТЕР 07-05-016-04 
(прим.) 
Демонтаж металлических ограждений балконов, 100 м ограждения	0.0668	518.62	318.91	199.71	34.64	21.30	13.34	16.11	8.43	456	343	112	
					3.44			0.23	6.68	18.81			4	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		140%			30.14				119%	413			
										=(139.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			18.30				68%	236			
										=(85.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83.08					1 105			
	
109.	ТЕР 11-01-011-03 
(прим.) 
Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.11	304.73	269.26	35.46	33.52	29.62	3.90	16.11	9.11	513	477	36	
					13.13			1.44	4.48	18.81			27	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			34.48				94%	474			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			19.88				51%	257			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.88					1 244			
	
110.	ТЕР 46-04-001-04 
(прим.) 
Разборка  армокирпичного заполнения балконных плит, 1 м3	1.65	218.68	77.46	141.22	360.82	127.81	233.01	16.11	4.18	3 033	2 059	974	
					12.93			21.33	1	16.09			343	
	Накладные расходы		99%			147.65				84%	2 018			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			89.48				48%	1 153			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					597.95					6 204			
	
111.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.2	63.27	49.68	13.59	12.65	9.94	2.72	16.11	1.78	165	160	5	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			7.75				66%	106			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.97				40%	64			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.37					335			
	
112.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками существующих металлических балок, 1 м2 очищаемой поверхности	1.3	9.37	9.37		12.18	12.18		16.1	1	196	196		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			9.87				69%	135			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.31				48%	94			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.35					425			
	
113.	ТЕР 06-01-015-07 
Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т	0.0031	2 438.02	2 390.10	47.91	7.56	7.41	0.15	16.11	8.05	121	119	1	
					2.84			0.01	4.84	16.06				
	Объем: 1.57*2/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0064:[ М-(10634.00=10634.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.05				80%	95			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4.08				44%	52			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.69					269			
	
114.	ТССЦ 101-1733 
Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс толщиной 9-12 мм, т	0.0031	6 551.00			20.31					75			
				6 551.00			20.31		24 115.39			75		
	Объем: 1.57*2/1000													
	
115.	ТЕР 09-06-001-02 
(прим.) 
Монтаж металлических уголков, 1 т конструкций	0.062	774.90	528.60	183.00	48.04	32.77	11.35	16.11	8.11	634	528	92	
				63.30	2.26		3.92	0.14	3.63	16.11		14	2	
	Объем: 30.98*2/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ];  ТССЦ 101-1714:[ М-(53.30=16152.00*0.0033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			26.66				69%	366			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			23.70				58%	307			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.39					1 307			
	
116.	ТССЦ 101-2545 
Сталь угловая 75х75 мм, т	0.062	5 615.20			348.14					1 770			
				5 615.20			348.14		28 542.67			1 770		
	Объем: 30.98*2/1000													
	
117.	ТССЦ 101-4476 
Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x180 мм, шт.	4	8.23			32.92					106			
				8.23			32.92		26.46			106		
	
118.	ТССЦ 101-4473 
Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х130 мм, шт.	16	3.47			55.52					182			
				3.47			55.52		11.36			182		
	
119.	ТЕР 06-01-041-07 
(прим.) 
Устройство балконной плиты, 100 м3 в деле	0.01	44 755.65	17 650.78	7 966.31	447.56	176.51	79.66	16.12	8.3	4 419	2 845	661	
				19 138.56	860.13		191.39	8.60	4.77	16.09		913	138	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(66804.22=5613.80*11.9) ];  ТССЦ 401-0066:[ М-(73651.45=725.63*101.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			175.85				80%	2 386			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			101.81				44%	1 313			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					725.23					8 118			
	
120.	ТССЦ 401-0007 
Бетон тяжелый, класс В20 (М250), м3	1	695.00			695.00					3 467			
				695.00			695.00		3 466.9			3 467		
	Объем: 0.5*2													
	
121.	ТССЦ 204-0021 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т	0.1492	6 683.04			997.11					5 254			
				6 683.04			997.11		35 215.3			5 254		
	Объем: 74.6*2/1000													
	
122.	ТССЦ 204-0036 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т	0.1492	1 826.38			272.50					1 697			
				1 826.38			272.50		11 374.63			1 697		
	Объем: 74.6*2/1000													
	
123.	ТЕР 13-03-002-04 
(прим.) 
Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	716.95	138.00	26.03	14.34	2.76	0.52	16.11	2.72	78	44	1	
				552.92	0.28		11.06	0.01	2.88	16.45		32		
	Поправки: ПЗ: *2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			2.24				69%	30			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.66				48%	21			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.25					129			
	
124.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.11	3 003.38	635.16	457.30	330.37	69.87	50.30	16.12	4.15	2 514	1 126	209	
				1 910.92	6.30		210.20	0.69	5.61	18.81		1 179	13	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			78.32				94%	1 071			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			45.16				51%	581			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					453.85					4 166			
	
125.	ТССЦ 101-1564 
Гидроизол, м2	12.76	33.27			424.53					813			
				33.27			424.53		63.72			813		
	Объем: 11*1.16													
	
126.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.11	1 721.45	383.03	58.80	189.36	42.13	6.47	16.12	8.92	1 445	679	58	
				1 279.62	20.51		140.76	2.26	5.03	18.81		708	42	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			49.27				94%	678			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			28.41				51%	368			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					267.04					2 490			
	
127.	ТЕР 07-05-016-04 
(прим.) 
Устройство металлических ограждений балконов ранее демонтированных, 100 м ограждения	0.0668	1 222.84	523.93	356.63	81.69	35.00	23.82	16.11	8.43	917	564	201	
				342.29	6.14		22.86	0.41	6.68	18.81		153	8	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0650:[ М-(29650.83=14187.00*2.09) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			49.57				119%	681			
										=(139.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			30.10				68%	389			
										=(85.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					161.36					1 987			
	
128.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	3.34	9.37	9.37		31.30	31.30		16.1	1	504	504		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			25.35				69%	348			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			18.78				48%	242			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75.43					1 094			
	
129.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0334	358.47	69.00	13.01	11.97	2.30	0.43	16.11	2.72	65	37	1	
				276.46	0.14		9.23		2.88	16.45		27		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1.86				69%	26			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.38				48%	18			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.21					108			
	
130.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0334	624.75	42.41	8.64	20.87	1.42	0.29	16.11	3.33	68	23	1	
				573.70	0.14		19.16		2.3	16.45		44		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1.15				69%	16			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.85				48%	11			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.87					95			
	
131.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.11	1 043.83	675.65	13.36	114.82	74.32	1.47	16.11	9.09	1 432	1 197	13	
				354.82			39.03		5.66	1		221		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			58.71				67%	802			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			37.16				40%	479			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210.69					2 713			
	
132.	ТССЦ 101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	12.1	11.15			134.92					401			
				11.15			134.92		33.1			401		
	Объем: 0.11*110													
	
133.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.11	2 074.12	832.23	83.91	228.15	91.55	9.23	16.11	9.97	2 018	1 475	92	
				1 157.98	39.06		127.38	4.30	3.54	14.27		451	61	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			91.06				80%	1 229			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			45.05				37%	568			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					364.26					3 815			
	
134.	ТЕР 15-04-012-01 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.11	2 512.50	159.37	15.75	276.37	17.53	1.73	16.11	9.04	1 108	282	16	
				2 337.38			257.11		3.15	1		810		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			16.65				80%	226			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.24				37%	104			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					301.26					1 438			
	
135.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (обделки балконов) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0027	11 907.97	1 173.45	33.16	32.15	3.17	0.09	16.11	9.53	130	51	1	
				10 701.36	3.78		28.89	0.01	2.71	16.09		78		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3.43				92%	47			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1.75				44%	22			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.33					199			
	
136.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	3.37	78.18	4.41	66.71	263.46	14.86	224.81	1	6.28	1 451	15	1 412	
									1	1				
	Объем: 1.65*1.8+0.0012+11*0.02*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			14.86				100%	15			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			8.92				60%	9			
	
137.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	3.37	18.71		18.71	63.04		63.04	1	6.28	396		396	
									1	1				
	Объем: 1.65*1.8+0.0012+11*0.02*1.8													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	5 595.81	803.75	726.33			35 428	12 724	4 282	
			4 041.94	39.43				18 395	638	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 547.77	770.98	714.98			34 794	12 196	4 190	
			4 038.02	39.29				18 381	636	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 980.95					13 765			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=119 - по стр. 108, 127; %=94 - по стр. 109, 124, 126; %=84 - по стр. 110; %=66 - по стр. 111; %=69 - по стр. 112, 123, 128-130; %=80 - по стр. 113, 119, 133, 134; %=67 - по стр. 131; %=92 - по стр. 135)	790.43					10 779			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 108, 127; %=51 - по стр. 109, 124, 126; %=48 - по стр. 110, 112, 123, 128-130; %=40 - по стр. 111, 131; %=44 - по стр. 113, 119, 135; %=37 - по стр. 133, 134)	464.37					5 972			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 802.57					51 545			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	48.04	32.77	11.35			634	528	92	
			3.92	0.14				14	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 115)	26.66					366			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 115)	23.70					307			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	98.40					1 307			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	6 900.97					52 852			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	147.68					1 131			
	ИТОГО	7 048.65					53 983			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	140.97					1 080			
	ИТОГО	7 189.62					55 063			
	НДС 18%	1 294.13					9 911			
	ВСЕГО С НДС	8 483.75					64 974			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	817.09					11 145			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	488.07					6 279			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	229 237.53	28 770.04	11 470.34			1 226 720	462 752	76 758	
			188 557.88	573.36				681 483	8 851	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	416.25	42.05	7.49			2 311	719	25	
			366.71	0.06				1 566		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	350.00					1 495			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 55, 57)	40.00					582			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 55, 57)	27.37					374			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	483.62					3 267			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	220 792.94	28 328.72	8 771.45			1 166 664	455 603	56 044	
			183 603.07	572.53				654 919	8 839	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	51 791.64					156 305			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5, 28, 47, 65, 93, 94, 110; %=71 - по стр. 2-4, 6, 10-12, 31, 32, 35-38, 76; %=73 - по стр. 7, 17, 48, 59; %=90 - по стр. 8, 40, 66, 68, 70, 95; %=77 - по стр. 13, 18; %=79 - по стр. 15, 20; %=92 - по стр. 22, 33, 34, 77-80, 82, 135; %=66 - по стр. 24, 26, 45, 46, 111; %=67 - по стр. 29, 131; %=80 - по стр. 30, 41, 49, 51, 53, 54, 60, 62, 64, 72, 74, 75, 88, 90, 97, 98, 113, 119, 133, 134; %=72 - по стр. 39; %=93 - по стр. 44, 91; %=68 - по стр. 58, 87; %=94 - по стр. 73, 103-105, 109, 124, 126; %=61 - по стр. 86, 92, 102; %=88 - по стр. 101; %=119 - по стр. 108, 127; %=69 - по стр. 112, 123, 128-130)	27 019.17					368 690			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 13, 18, 28, 47, 65, 93, 94, 101, 110, 112, 123, 128-130; %=52 - по стр. 2-4, 6, 10-12, 31, 32, 35-38, 76; %=56 - по стр. 7, 17, 48, 59; %=43 - по стр. 8, 40, 66, 68, 70, 95; %=51 - по стр. 15, 20, 73, 103-105, 109, 124, 126; %=44 - по стр. 22, 33, 34, 77-80, 82, 113, 119, 135; %=50 - по стр. 24, 26; %=40 - по стр. 29, 45, 46, 58, 87, 111, 131; %=37 - по стр. 30, 41, 49, 51, 53, 54, 60, 62, 64, 72, 74, 75, 88, 90, 97, 98, 133, 134; %=64 - по стр. 39; %=54 - по стр. 44, 91; %=31 - по стр. 86, 92, 102; %=68 - по стр. 108, 127)	16 111.70					206 496			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	263 923.81					1 741 850			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 831.47	180.78	62.59			28 418	2 912	508	
			4 588.10	0.77				24 998	12	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 99, 115)	147.06					2 018			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 99, 115)	130.72					1 696			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 109.25					32 132			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 196.87	218.49	2 628.81			29 327	3 518	20 181	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 42, 84)	218.49					3 518			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 42, 84)	131.09					2 111			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 196.87					29 327			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	272 713.55					1 806 576			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 836.07					38 661			
	ИТОГО	278 549.62					1 845 237			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 570.99					36 905			
	ИТОГО	284 120.61					1 882 142			
	НДС 18%	51 141.71					338 786			
	ВСЕГО С НДС	335 262.32					2 220 928			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	27 206.23					371 290			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	16 269.79					208 566			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)