«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 111 765	руб.	Смета на сумму:	3 111 765	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
________________ _________/ С.Б. Русович /	________________ /А.В. Ходорович	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Суворова,25	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Суворова,25	
Сметная стоимость:	3 111.765	тыс. руб.	
монтажных работ:	24.038	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.827	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	320.614	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Основные работы	
	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.1248	6 900.71	861.21	59 048.03	7 369	8.557	
		Объем: 312*0.04									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	30.37008	8.820	267.86	149.970	4 555	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	5.165472	11.429	59.04	194.614	1 005	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	4.8984	95.16	466.13	468.45	2 295	4.923	
			(1)			11.23	55.01	191.22	937	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.160992	8.58	1.38	35.88	6	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.267072	139.36	37.22	1 430.52	382	10.265	
			(1)			15.08	4.03	256.87	69	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	14.6952	6.03	88.61	8.99	132	1.491	
		Накладные расходы				104%	339.98	88%	4 893		
		Сметная прибыль				60%	196.14	48%	2 669		
		Всего с НР и СП					1 397.33		14 931		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.36	1 689.81	2 298.14	15 301.41	20 810	9.055	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	92.8336	9.160	850.36	155.940	14 476	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	12.784	11.230	143.56	191.220	2 445	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	12.784	95.16	1 216.53	468.45	5 989	4.923	
			(1)			11.23	143.56	191.22	2 445	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	38.352	6.03	231.26	8.99	345	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 033.68	88%	14 890		
		Сметная прибыль				60%	596.35	48%	8 122		
		Всего с НР и СП					3 928.17		43 823		
	
3.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		27.25	3.71	101.10	36.66	999	9.881	
		Объем: 12.48*1.8+136*0.2*0.08*2.2									
	
4.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км	1 т груза		27.25	10.52	286.67	93.58	2 550	8.895	
	
5.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1296	4 846.79	628.14	49 459.80	6 410	10.205	
		Объем: 324*0.4									
5. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.954368	8.280	16.18	140.760	275	17	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.653152	15.080	85.25	256.870	1 452	17.034	
5. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.313088	112.40	484.79	1 144.08	4 935	10.179	
			(1)			15.08	65.04	256.87	1 108	17.034	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.340064	93.88	125.81	890.86	1 194	9.489	
			(1)			15.08	20.21	256.87	344	17.034	
5. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.005184	263.51	1.37	1 266.59	7	4.807	
		Накладные расходы				95%	96.36	81%	1 399		
		Сметная прибыль				43%	43.61	34%	587		
		Всего с НР и СП					768.11		8 396		
	
6.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		207.36	13.99	2 900.97	124.48	25 812	8.898	
		Объем: 129.6*1.6									
	
7.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1296	344.93	44.70	3 421.73	443	9.911	
7. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.387504	8.280	3.21	140.760	55	17	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.422496	15.080	6.37	256.870	109	17.034	
7. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.422496	93.88	39.66	890.86	376	9.489	
			(1)			15.08	6.37	256.87	109	17.034	
7. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.009072	126.43	1.15	1 018.85	9	8.059	
			(1)			12.94	0.12	219.76	2	16.983	
7. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.002592	263.51	0.68	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	9.10	81%	133		
		Сметная прибыль				43%	4.12	34%	56		
		Всего с НР и СП					57.92		632		
	
8.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.648	2 520.14	1 633.05	17 348.53	11 242	6.884	
		Объем: 324*0.2									
8. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	10.18656	8.510	86.69	144.650	1 473	16.998	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.99424	14.301	128.63	243.333	2 189	17.015	
8. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.77992	102.57	285.14	835.60	2 323	8.147	
			(1)			11.23	31.22	191.22	532	17.028	
8. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.14696	139.36	159.84	1 430.52	1 641	10.265	
			(1)			15.08	17.30	256.87	295	17.034	
8. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	4.58784	223.58	1 025.75	1 170.91	5 372	5.237	
			(1)			16.11	73.91	273.99	1 257	17.007	
8. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.47952	133.41	63.97	763.85	366	5.726	
			(1)			12.94	6.20	219.76	105	16.983	
8. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	3.24	3.60	11.66	20.52	66	5.7	
		Накладные расходы				142%	305.75	121%	4 431		
		Сметная прибыль				81%	174.41	65%	2 380		
		Всего с НР и СП					2 113.21		18 053		
	
9.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		71.28	104.66	7 460.16	516.66	36 828	4.937	
		Объем: 64.8*1.10									
	
10.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.324	61 088.01	19 792.52	523 248.53	169 533	8.566	
10. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	11.97504	8.670	103.82	147.370	1 765	16.998	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	13.5918	14.601	198.45	248.282	3 375	17.005	
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.28952	102.57	132.27	835.60	1 078	8.147	
			(1)			11.23	14.48	191.22	247	17.028	
10. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.83916	93.88	78.78	890.86	748	9.489	
			(1)			15.08	12.65	256.87	216	17.034	
10. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.13284	139.36	18.51	1 430.52	190	10.265	
			(1)			15.08	2.00	256.87	34	17.034	
10. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	3.1428	76.06	239.04	517.81	1 627	6.808	
			(1)			12.94	40.67	219.76	691	16.983	
10. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	7.01784	110.81	777.65	779.38	5 470	7.033	
			(1)			16.11	113.06	273.99	1 923	17.007	
10. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.95904	133.41	127.95	763.85	733	5.726	
			(1)			12.94	12.41	219.76	211	16.983	
10. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.2106	127.56	26.86	698.95	147	5.479	
			(1)			15.08	3.18	256.87	54	17.034	
10. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	4.86	400.56	1 946.72	3 333.65	16 202	8.322	
10. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	61.236	266.28	16 305.92	2 308.69	141 375	8.67	
10. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	9.72	3.60	34.99	20.52	199	5.7	
		Накладные расходы				142%	429.22	121%	6 219		
		Сметная прибыль				81%	244.84	65%	3 341		
		Всего с НР и СП					20 466.58		179 093		
	
11.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.162	14 953.22	2 422.42	73 400.04	11 891	4.909	
		Объем: 324*0.05									
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.79866	11.972	9.56	203.871	163	17.029	
11. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.64476	102.57	66.13	835.60	539	8.147	
			(1)			11.23	7.24	191.22	123	17.028	
11. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1539	139.36	21.45	1 430.52	220	10.265	
			(1)			15.08	2.32	256.87	40	17.034	
11. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	16.524	141.30	2 334.84	673.68	11 132	4.768	
		Накладные расходы				142%	13.58	121%	197		
		Сметная прибыль				81%	7.74	65%	106		
		Всего с НР и СП					2 443.74		12 194		
	
12.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-16.52	141.30	-2 334.28	673.68	-11 129	4.768	
		Объем: (0.162)*(-102.0)									
	
13.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		16.52	280.61	4 635.68	2 121.17	35 042	7.559	
		Объем: (0.162)*(102.0)									
	
14.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		32.4	144.07	4 667.72	2 196.06	71 152	15.243	
14. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	382.32	10.360	3 960.84	176.300	67 403	17.017	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.944	12.085	23.49	205.490	399	17.004	
14. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.972	102.57	99.70	835.60	812	8.147	
			(1)			11.23	10.92	191.22	186	17.028	
14. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.972	133.41	129.67	763.85	742	5.726	
			(1)			12.94	12.58	219.76	214	16.983	
14. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	18.468	10.08	186.16	13.73	254	1.362	
14. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.972	101.31	98.47	999.00	971	9.861	
			(1)			12.94	12.58	219.76	214	16.983	
14. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.62	104.66	169.55	516.66	837	4.937	
14. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	6.48	3.60	23.33	20.52	133	5.7	
		Накладные расходы				142%	5 657.75	121%	82 040		
		Сметная прибыль				81%	3 227.31	65%	44 071		
		Всего с НР и СП					13 552.78		197 264		
	
15.	С1Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		330.48	82.62	27 304.26	480.02	158 637	5.81	
		Объем: (32.4)*10.2									
	
16.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0445	4 846.79	215.68	49 459.80	2 201	10.205	
		Объем: 178*0.25									
16. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.67106	8.280	5.56	140.760	94	17	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.94109	15.080	29.27	256.870	499	17.034	
16. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.48096	112.40	166.46	1 144.08	1 694	10.179	
			(1)			15.08	22.33	256.87	380	17.034	
16. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.46013	93.88	43.20	890.86	410	9.489	
			(1)			15.08	6.94	256.87	118	17.034	
16. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00178	263.51	0.47	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	33.09	81%	480		
		Сметная прибыль				43%	14.98	34%	202		
		Всего с НР и СП					263.75		2 883		
	
17.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		71.2	13.99	996.09	124.48	8 863	8.898	
		Объем: 44.5*1.6									
	
18.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0445	344.93	15.35	3 421.73	152	9.902	
18. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.133055	8.280	1.10	140.760	19	17	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.14507	15.080	2.19	256.870	37	17.034	
18. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.14507	93.88	13.62	890.86	129	9.489	
			(1)			15.08	2.19	256.87	37	17.034	
18. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.003115	126.43	0.39	1 018.85	3	8.059	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
18. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00089	263.51	0.23	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	3.13	81%	45		
		Сметная прибыль				43%	1.41	34%	19		
		Всего с НР и СП					19.89		216		
	
19.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.356	2 520.14	897.17	17 348.53	6 176	6.884	
		Объем: 178*0.2									
19. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	5.59632	8.510	47.62	144.650	810	16.998	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.94128	14.301	70.67	243.333	1 202	17.015	
19. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.52724	102.57	156.65	835.60	1 276	8.147	
			(1)			11.23	17.15	191.22	292	17.028	
19. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.63012	139.36	87.81	1 430.52	901	10.265	
			(1)			15.08	9.50	256.87	162	17.034	
19. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	2.52048	223.58	563.53	1 170.91	2 951	5.237	
			(1)			16.11	40.60	273.99	691	17.007	
19. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.26344	133.41	35.15	763.85	201	5.726	
			(1)			12.94	3.41	219.76	58	16.983	
19. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.78	3.60	6.41	20.52	37	5.7	
		Накладные расходы				142%	167.97	121%	2 435		
		Сметная прибыль				81%	95.81	65%	1 308		
		Всего с НР и СП					1 160.96		9 918		
	
20.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		39.16	104.66	4 098.49	516.66	20 232	4.936	
		Объем: 35.6*1.10									
	
21.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.089	14 953.22	1 330.84	73 400.04	6 533	4.909	
		Объем: 178*0.05									
21. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.43877	11.972	5.25	203.871	89	17.029	
21. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.35422	102.57	36.33	835.60	296	8.147	
			(1)			11.23	3.98	191.22	68	17.028	
21. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.08455	139.36	11.78	1 430.52	121	10.265	
			(1)			15.08	1.28	256.87	22	17.034	
21. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	9.078	141.30	1 282.72	673.68	6 116	4.768	
		Накладные расходы				142%	7.46	121%	108		
		Сметная прибыль				81%	4.25	65%	58		
		Всего с НР и СП					1 342.55		6 699		
	
22.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-9.08	141.30	-1 283.00	673.68	-6 117	4.768	
		Объем: (0.089)*(-102.0)									
	
23.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		9.08	280.61	2 547.94	2 121.17	19 260	7.559	
		Объем: (0.089)*(102.0)									
	
24.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		17.8	144.07	2 564.36	2 196.06	39 090	15.244	
24. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	210.04	10.360	2 176.01	176.300	37 030	17.017	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.068	12.085	12.91	205.490	219	17.004	
24. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.534	102.57	54.77	835.60	446	8.147	
			(1)			11.23	6.00	191.22	102	17.028	
24. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.534	133.41	71.24	763.85	408	5.726	
			(1)			12.94	6.91	219.76	117	16.983	
24. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	10.146	10.08	102.27	13.73	139	1.362	
24. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.534	101.31	54.10	999.00	533	9.861	
			(1)			12.94	6.91	219.76	117	16.983	
24. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.89	104.66	93.15	516.66	460	4.937	
24. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	3.56	3.60	12.82	20.52	73	5.7	
		Накладные расходы				142%	3 108.27	121%	45 071		
		Сметная прибыль				81%	1 773.03	65%	24 212		
		Всего с НР и СП					7 445.65		108 373		
	
25.	С2Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2		181.56	63.68	11 561.74	369.98	67 174	5.81	
		Объем: (17.8)*10.2									
	
26.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0211	4 846.79	102.27	49 459.80	1 044	10.208	
		Объем: 130*0.3*0.3+167*0.28*0.2									
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.318188	8.280	2.63	140.760	45	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.920382	15.080	13.88	256.870	236	17.034	
26. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.702208	112.40	78.93	1 144.08	803	10.179	
			(1)			15.08	10.59	256.87	180	17.034	
26. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.218174	93.88	20.48	890.86	194	9.489	
			(1)			15.08	3.29	256.87	56	17.034	
26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000844	263.51	0.22	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	15.68	81%	228		
		Сметная прибыль				43%	7.10	34%	96		
		Всего с НР и СП					125.05		1 367		
	
27.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		33.76	13.99	472.30	124.48	4 202	8.897	
		Объем: 21.1*1.6									
	
28.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0211	344.93	7.28	3 421.73	72	9.89	
28. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.063089	8.280	0.52	140.760	9	17	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.068786	15.080	1.04	256.870	18	17.034	
28. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.068786	93.88	6.46	890.86	61	9.489	
			(1)			15.08	1.04	256.87	18	17.034	
28. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001477	126.43	0.19	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
28. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000422	263.51	0.11	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.48	81%	22		
		Сметная прибыль				43%	0.67	34%	9		
		Всего с НР и СП					9.43		103		
	
29.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.1248	2 520.14	314.51	17 348.53	2 165	6.884	
		Объем: 130*0.3*0.2+167*0.28*0.1									
29. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.961856	8.510	16.70	144.650	284	16.998	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.732224	14.301	24.77	243.333	422	17.015	
29. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.535392	102.57	54.92	835.60	447	8.147	
			(1)			11.23	6.01	191.22	102	17.028	
29. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.220896	139.36	30.78	1 430.52	316	10.265	
			(1)			15.08	3.33	256.87	57	17.034	
29. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.883584	223.58	197.55	1 170.91	1 035	5.237	
			(1)			16.11	14.23	273.99	242	17.007	
29. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.092352	133.41	12.32	763.85	71	5.726	
			(1)			12.94	1.20	219.76	20	16.983	
29. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.624	3.60	2.25	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	58.89	121%	854		
		Сметная прибыль				81%	33.59	65%	459		
		Всего с НР и СП					406.99		3 478		
	
30.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		13.73	104.66	1 436.98	516.66	7 094	4.937	
		Объем: 12.48*1.10									
	
31.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.3	5 013.40	6 517.42	32 447.66	42 182	6.472	
31. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	98.904	8.970	887.17	152.560	15 089	17.008	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.884	15.080	13.33	256.870	227	17.034	
31. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.884	113.70	100.51	810.77	717	7.131	
			(1)			15.08	13.33	256.87	227	17.034	
31. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.052	101.31	5.27	999.00	52	9.861	
			(1)			12.94	0.67	219.76	11	16.983	
31. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0013	10 705.00	13.92	54 434.60	71	5.085	
31. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.221	960.26	212.22	3 126.47	691	3.256	
31. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	7.67	685.00	5 253.95	3 302.36	25 329	4.821	
31. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.078	569.06	44.39	2 995.86	234	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 278.71	121%	18 532		
		Сметная прибыль				81%	729.41	65%	9 955		
		Всего с НР и СП					8 525.54		70 670		
	
32.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		130	76.13	9 896.90	342.67	44 547	4.501	
	
33.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		1.67	937.76	1 566.05	12 783.98	21 349	13.632	
33. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	127.0536	8.970	1 139.67	152.560	19 383	17.008	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.1356	15.080	17.12	256.870	292	17.034	
33. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.1356	113.70	129.12	810.77	921	7.131	
			(1)			15.08	17.12	256.87	292	17.034	
33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0668	101.31	6.77	999.00	67	9.861	
			(1)			12.94	0.86	219.76	15	16.983	
33. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00167	10 705.00	17.88	54 434.60	91	5.085	
33. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2839	960.26	272.62	3 126.47	888	3.256	
		Накладные расходы				142%	1 642.64	121%	23 807		
		Сметная прибыль				81%	937.00	65%	12 789		
		Всего с НР и СП					4 145.69		57 945		
	
34.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.033066	569.06	18.82	2 995.86	99	5.26	
		Объем: (1.67)*(0.06*0.33)									
	
35.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		8.47358	685.00	5 804.40	3 302.36	27 983	4.821	
		Объем: (1.67)*(5.9*0.86)									
	
36.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		167	34.14	5 701.38	185.77	31 024	5.441	
	
37.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.025	2 318.40	57.96	39 412.80	985	16.994	
		Объем: 0.5*0.5*0.5*4*5									
37. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	7	8.280	57.96	140.760	985	17	
		Накладные расходы				80%	46.37	68%	670		
		Сметная прибыль				38%	22.02	31%	305		
		Всего с НР и СП					126.35		1 960		
	
38.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0096	75 738.95	727.09	395 878.41	3 800	5.226	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*4*5									
38. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	1.728	8.280	14.31	140.760	243	17	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.1728	15.080	2.61	256.870	44	17.034	
38. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.1728	97.19	16.79	1 104.78	191	11.367	
			(1)			15.08	2.61	256.87	44	17.034	
38. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.4608	0.62	0.29	2.92	1	4.71	
38. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.001248	101.31	0.13	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
38. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	2.4	34.52	82.85	146.02	350	4.23	
38. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.9792	625.74	612.72	3 077.22	3 013	4.918	
38. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.00192	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	17.77	89%	255		
		Сметная прибыль				55%	9.31	44%	126		
		Всего с НР и СП					754.16		4 182		
	
39.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Монтаж мал.архитектурн.форм	1 т конструкций		0.255	1 237.01	315.44	11 645.94	2 970	9.415	
		Объем: 0.051*5									
39. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	8.25435	9.980	82.38	169.690	1 401	17.003	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	1.4382	15.106	21.73	257.313	370	17.033	
39. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.01785	134.97	2.41	2 085.69	37	15.453	
			(1)			17.21	0.31	292.54	5	16.998	
39. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.0306	113.70	3.48	810.77	25	7.131	
			(1)			15.08	0.46	256.87	8	17.034	
39. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	1.38975	109.83	152.64	770.83	1 071	7.018	
			(1)			15.08	20.96	256.87	357	17.034	
39. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.2448	1.86	0.46	6.99	2	3.758	
39. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.4284	1.52	0.65	3.21	1	2.112	
39. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.4531	14.19	34.81	96.41	237	6.794	
39. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.09945	7.34	0.73	42.71	4	5.819	
39. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.07395	5.85	0.43	8.46	1	1.446	
39. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.04845	101.31	4.91	999.00	48	9.861	
			(1)			12.94	0.63	219.76	11	16.983	
39. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000255	42 199.00	1.08	204 231.36	5	4.84	
39. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.34935	13.15	4.59	51.59	18	3.923	
39. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000765	5 233.80	0.04	51 322.60		9.806	
39. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0004947	5 919.30	2.93	38 886.83	19	6.569	
39. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00102	13 134.00	13.40	48 876.68	50	3.721	
39. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000255	10 705.00	0.03	54 434.60		5.085	
39. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.10455	8.54	0.89	47.09	5	5.514	
39. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000153	14 737.00	2.25	79 545.15	12	5.398	
39. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00026265	2 214.00	0.58	9 095.06	2	4.108	
39. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00007905	20 496.00	1.62	72 156.04	6	3.52	
39. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000255	18 473.00	4.71	92 065.62	23	4.984	
39. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0047685	89.00	0.42	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	93.70	77%	1 364		
		Сметная прибыль				72%	74.96	58%	1 027		
		Всего с НР и СП					484.10		5 361		
	
40.	С3 Цена поставщи.	Скамейка со спинкой	шт		5	1 900.17	9 500.85	11 039.99	55 200	5.81	
	
41.	С4 Цена поставщи.	Урна	шт		4	619.62	2 478.48	3 599.99	14 400	5.81	
	
42.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		3	49.54	148.63	499.73	1 499	10.085	
		Начисления: Н17= 2	
42. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.56	4.68	10.090	47.22	171.760	804	17.023	
42. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.13	0.39	8.45	3.30	38.16	15	4.516	
42. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.04	0.12	4.44	0.53	6.48	1	1.459	
42. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.018	38.55	0.69	100.02	2	2.595	
42. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	14.56	3.06	54.15	11	3.719	
42. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.003	19.01	0.06	162.85		8.567	
42. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.147	16.15	2.37	120.13	18	7.438	
42. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	0.108	33.42	3.61	104.14	11	3.116	
42. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.003	160.32	0.48	396.44	1	2.473	
42. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.036	104.50	3.76	367.31	13	3.515	
42. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.042	212.90	8.94	437.95	18	2.057	
42. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.003	16 244.00	48.73	107 655.65	323	6.627	
42. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.3	80.00	24.00	878.46	264	10.981	
42. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.018	51.48	0.93	97.26	2	1.889	
		Накладные расходы				95%	44.86	81%	651		
		Сметная прибыль				65%	30.69	52%	418		
		Всего с НР и СП					224.18		2 568		
	
43.	С5 Цена поставщи.	Выключатель автоматический В6/2	шт		3	127.19	381.57	738.97	2 217	5.81	
	
44.	Ц08-02-390-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0.75	250.54	187.90	3 165.79	2 374	12.634	
		Начисления: Н17= 2	
44. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	16.29	12.2175	10.090	123.27	171.760	2 098	17.023	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0075	15.080	0.11	256.870	2	17.034	
44. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0075	32.61	0.24	300.82	2	9.225	
			(1)			15.08	0.11	256.87	2	17.034	
44. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	6.08	4.56	3.41	15.55	13.90	63	4.076	
44. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	6.08	4.56	2.75	12.54	4.66	21	1.695	
44. 6.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.001	0.00075	13 903.00	10.43	102 399.04	77	7.365	
44. 7.	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.2	0.15	156.00	23.40	468.06	70	3	
		Накладные расходы				95%	117.21	81%	1 701		
		Сметная прибыль				65%	80.20	52%	1 092		
		Всего с НР и СП					385.31		5 167		
	
45.	С509-1831 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м		0.75	247.95	185.96	2 021.27	1 516	8.152	
	
46.	Ц08-02-399-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		0.75	61.74	46.31	609.97	457	9.868	
		Начисления: Н17= 2	
46. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	2.82	2.115	9.980	21.11	169.690	359	17.003	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0075	15.080	0.11	256.870	2	17.034	
46. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.01	0.0075	145.54	1.09	810.77	6	5.571	
			(1)			15.08	0.11	256.87	2	17.034	
46. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0075	101.31	0.76	999.00	7	9.861	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
46. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.0375	33.42	1.25	104.14	4	3.116	
46. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.05	0.0375	243.56	9.13	795.93	30	3.268	
46. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.12	104.50	12.54	367.31	44	3.515	
		Накладные расходы				95%	20.16	81%	292		
		Сметная прибыль				65%	13.79	52%	188		
		Всего с НР и СП					80.26		937		
	
47.	С501-8482 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.075	3 697.14	277.29	30 383.11	2 279	8.219	
	
48.	Ц08-03-596-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.		0.03	8 109.71	243.29	89 392.03	2 682	11.024	
		Начисления: Н17= 2	
48. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	286.4	8.592	10.520	90.39	179.030	1 538	17.018	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	94.61	2.8383	11.304	32.08	192.476	546	17.028	
48. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	1.81	0.0543	145.54	7.90	810.77	44	5.571	
			(1)			15.08	0.82	256.87	14	17.034	
48. 4.	Х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м	маш.-ч	92.8	2.784	34.26	95.38	279.64	779	8.162	
			(1)			11.23	31.26	191.22	532	17.028	
48. 5.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8.51	0.2553	8.45	2.16	38.16	10	4.516	
48. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.81	0.0543	101.31	5.50	999.00	54	9.861	
			(1)			12.94	0.70	219.76	12	16.983	
48. 7.	С101-0501	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.004	0.00012	70 944.00	8.51	219 021.91	26	3.087	
48. 8.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	5.2	0.156	14.56	2.27	54.15	8	3.719	
48. 9.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	38	1.14	16.15	18.41	120.13	137	7.438	
48. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.5	0.015	104.50	1.57	367.31	6	3.515	
48. 11.	С509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	1.02	0.0306	306.91	9.39	1 603.01	49	5.223	
		Накладные расходы				95%	116.35	81%	1 688		
		Сметная прибыль				65%	79.61	52%	1 084		
		Всего с НР и СП					439.24		5 454		
	
49.	С6 Цена поставщи.	Светодиодный прожектор ЭРА LPR-50-6500К-М Б001-7302	шт		3	223.75	671.25	1 299.99	3 900	5.81	
	
50.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		5	198.52	992.58	1 671.00	8 355	8.417	
50. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	8.7	8.670	75.43	147.370	1 282	16.998	
50. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.25	101.31	25.33	999.00	250	9.861	
			(1)			12.94	3.24	219.76	55	16.983	
50. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.04	588.14	23.53	2 080.79	83	3.538	
50. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	10	86.83	868.30	673.99	6 740	7.762	
		Накладные расходы				104%	78.45	88%	1 128		
		Сметная прибыль				60%	45.26	48%	615		
		Всего с НР и СП					1 116.29		10 099		
	
51.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	466.00	46.60	5 151.65	515	11.052	
51. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
51. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
51. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
51. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
51. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.008	839.12	6.71	5 438.81	44	6.482	
51. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00072	1 548.45	1.11	21 024.29	15	13.578	
51. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	1	4.05	4.05	13.18	13	3.254	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					85.27		1 064		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					143 746.63		996 063	6.929	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 142.20		16 924	7.9	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 516.07		9 912	6.538	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 44, 46, 48)					298.58		4 333	14.512	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 42, 44, 46, 48)					204.29		2 781	13.613	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 645.07		24 038	9.088	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					136 531.86		933 743	6.839	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					92 446.08		517 520	5.598	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 50; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 51; %=68 - по стр. 37; %=89 - по стр. 38)					14 369.93		208 195	14.488	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 50; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 51; %=31 - по стр. 37; %=44 - по стр. 38)					8 182.41		111 677	13.648	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					159 084.20		1 253 615	7.88	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					315.44		2 970	9.415	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 39)					93.70		1 364	14.557	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 39)					74.96		1 027	13.701	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					484.10		5 361	11.074	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 757.13		42 426	8.918	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 757.13		42 426	8.918	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					166 970.50		1 325 440	7.938	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 573.17	2.14	28 364	7.938	
	ИТОГО					170 543.67		1 353 804	7.938	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 410.87	2	27 076	7.938	
	ИТОГО					173 954.54		1 380 880	7.938	
	НДС 18%				18	31 311.82	18	248 558	7.938	
	ВСЕГО С НДС					205 266.36		1 629 438	7.938	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
52.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.0225	2 318.40	52.16	39 412.80	887	17.005	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*4*1+(0.5*0.5*0.5)*14*1									
52. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	6.3	8.280	52.16	140.760	887	17	
		Накладные расходы				80%	41.73	68%	603		
		Сметная прибыль				38%	19.82	31%	275		
		Всего с НР и СП					113.71		1 765		
	
53.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.00864	75 738.95	654.38	395 878.41	3 420	5.226	
		Объем: (0.4*0.4*0.3)*4*1+(0.4*0.4*0.3)*14*1									
53. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	1.5552	8.280	12.88	140.760	219	17	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.15552	15.080	2.35	256.870	40	17.034	
53. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.15552	97.19	15.11	1 104.78	172	11.367	
			(1)			15.08	2.35	256.87	40	17.034	
53. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.41472	0.62	0.26	2.92	1	4.71	
53. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0011232	101.31	0.11	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
53. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	2.16	34.52	74.56	146.02	315	4.23	
53. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.88128	625.74	551.45	3 077.22	2 712	4.918	
53. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.001728	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	15.99	89%	231		
		Сметная прибыль				55%	8.38	44%	114		
		Всего с НР и СП					678.75		3 764		
	
54.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Монтаж маф	1 т конструкций		0.504	1 237.01	623.45	11 645.94	5 870	9.415	
		Объем: (64+440)/1000									
54. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	16.31448	9.980	162.82	169.690	2 768	17.003	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	2.84256	15.106	42.94	257.313	731	17.033	
54. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.03528	134.97	4.76	2 085.69	74	15.453	
			(1)			17.21	0.61	292.54	10	16.998	
54. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.06048	113.70	6.88	810.77	49	7.131	
			(1)			15.08	0.91	256.87	16	17.034	
54. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	2.7468	109.83	301.68	770.83	2 117	7.018	
			(1)			15.08	41.42	256.87	706	17.034	
54. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.48384	1.86	0.90	6.99	3	3.758	
54. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.84672	1.52	1.29	3.21	3	2.112	
54. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	4.84848	14.19	68.80	96.41	467	6.794	
54. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.19656	7.34	1.44	42.71	8	5.819	
54. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.14616	5.85	0.86	8.46	1	1.446	
54. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.09576	101.31	9.70	999.00	96	9.861	
			(1)			12.94	1.24	219.76	21	16.983	
54. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000504	42 199.00	2.13	204 231.36	10	4.84	
54. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.69048	13.15	9.08	51.59	36	3.923	
54. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00001512	5 233.80	0.08	51 322.60	1	9.806	
54. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00097776	5 919.30	5.79	38 886.83	38	6.569	
54. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.002016	13 134.00	26.48	48 876.68	99	3.721	
54. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000504	10 705.00	0.05	54 434.60		5.085	
54. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.20664	8.54	1.76	47.09	10	5.514	
54. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0003024	14 737.00	4.46	79 545.15	24	5.398	
54. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00051912	2 214.00	1.15	9 095.06	5	4.108	
54. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00015624	20 496.00	3.20	72 156.04	11	3.52	
54. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000504	18 473.00	9.31	92 065.62	46	4.984	
54. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0094248	89.00	0.84	283.65	3	3.187	
		Накладные расходы				90%	185.18	77%	2 694		
		Сметная прибыль				72%	148.15	58%	2 029		
		Всего с НР и СП					956.78		10 594		
	
55.	С7 Цена поставщи.	Качель двойная	шт		1	3 881.24	3 881.24	22 550.00	22 550	5.81	
	
56.	С8 Цена поставщи.	Песочница с крышкой	шт		1	2 349.40	2 349.40	13 650.01	13 650	5.81	
	
57.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		7.5	104.66	784.95	516.66	3 875	4.937	
	
58.	С9 Цена поставщи.	Игровой комплекс 8070*7280	шт		1	20 165.23	20 165.23	117 159.99	117 160	5.81	
	
59.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0528	4 846.79	255.91	49 459.80	2 611	10.203	
		Объем: 132*0.4									
59. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.796224	8.280	6.59	140.760	112	17	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.303136	15.080	34.73	256.870	592	17.034	
59. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.757184	112.40	197.51	1 144.08	2 010	10.179	
			(1)			15.08	26.50	256.87	451	17.034	
59. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.545952	93.88	51.25	890.86	486	9.489	
			(1)			15.08	8.23	256.87	140	17.034	
59. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002112	263.51	0.56	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	39.25	81%	570		
		Сметная прибыль				43%	17.77	34%	239		
		Всего с НР и СП					312.93		3 421		
	
60.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		84.48	13.99	1 181.88	124.48	10 516	8.898	
		Объем: 52.8*1.6									
	
61.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0528	344.93	18.21	3 421.73	181	9.94	
61. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.157872	8.280	1.31	140.760	22	17	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.172128	15.080	2.60	256.870	44	17.034	
61. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.172128	93.88	16.16	890.86	153	9.489	
			(1)			15.08	2.60	256.87	44	17.034	
61. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.003696	126.43	0.47	1 018.85	4	8.059	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
61. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.001056	263.51	0.28	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	3.71	81%	53		
		Сметная прибыль				43%	1.68	34%	22		
		Всего с НР и СП					23.61		257		
	
62.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.264	2 520.14	665.32	17 348.53	4 580	6.884	
		Объем: 132*0.2									
62. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	4.15008	8.510	35.32	144.650	600	16.998	
62. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.66432	14.301	52.40	243.333	892	17.015	
62. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.13256	102.57	116.17	835.60	946	8.147	
			(1)			11.23	12.72	191.22	217	17.028	
62. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.46728	139.36	65.12	1 430.52	668	10.265	
			(1)			15.08	7.05	256.87	120	17.034	
62. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.86912	223.58	417.90	1 170.91	2 189	5.237	
			(1)			16.11	30.11	273.99	512	17.007	
62. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.19536	133.41	26.06	763.85	149	5.726	
			(1)			12.94	2.53	219.76	43	16.983	
62. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.32	3.60	4.75	20.52	27	5.7	
		Накладные расходы				142%	124.56	121%	1 805		
		Сметная прибыль				81%	71.05	65%	970		
		Всего с НР и СП					860.94		7 355		
	
63.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		29.04	104.66	3 039.33	516.66	15 004	4.937	
		Объем: 26.4*1.10									
	
64.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		13.2	725.26	9 573.41	3 827.43	50 522	5.277	
		Объем: 132*0.1									
64. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	48.312	8.900	429.98	151.270	7 308	16.997	
64. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	6.336	0.62	3.93	2.92	19	4.71	
64. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0264	8 095.10	213.71	23 453.30	619	2.897	
64. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0132	747.34	9.86	3 626.06	48	4.852	
64. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	13.464	660.97	8 899.30	3 151.63	42 434	4.768	
64. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	4.62	3.60	16.63	20.52	95	5.7	
		Накладные расходы				123%	528.88	105%	7 673		
		Сметная прибыль				64%	275.19	51%	3 727		
		Всего с НР и СП					10 377.47		61 922		
	
65.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.1056	6 050.46	638.93	37 496.19	3 960	6.198	
		Объем: 132*0.8/1000									
65. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	1.334784	9.400	12.55	159.830	213	17.003	
65. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.016896	15.080	0.25	256.870	4	17.034	
65. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.016896	113.70	1.92	810.77	14	7.131	
			(1)			15.08	0.25	256.87	4	17.034	
65. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.023232	101.31	2.35	999.00	23	9.861	
			(1)			12.94	0.30	219.76	5	16.983	
65. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0029568	9 906.00	29.29	49 384.46	146	4.985	
65. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.1056	5 613.80	592.82	33 743.67	3 563	6.011	
		Накладные расходы				105%	13.44	89%	193		
		Сметная прибыль				55%	7.04	44%	95		
		Всего с НР и СП					659.41		4 249		
	
66.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.1056	5 613.80	-592.82	33 743.67	-3 563	6.01	
		Объем: (0.1056)*(-1.0)									
	
67.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.1056	8 902.52	940.11	62 801.67	6 632	7.054	
	
68.	Е11-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство резиновых покрытий толщиной 10 мм	100 м2 покрытия		1.32	63 832.98	84 259.53	298 431.64	393 930	4.675	
68. 1.	З1-100-56	Рабочий среднего разряда 5,6	чел.-ч	109.39	144.3948	12.930	1 867.02	219.890	31 751	17.006	
68. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.02	35.6664	11.318	403.68	192.726	6 874	17.028	
68. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.62	0.8184	32.61	26.69	300.82	246	9.225	
			(1)			15.08	12.34	256.87	210	17.034	
68. 4.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	34.848	15.46	538.75	213.92	7 455	13.837	
			(1)			11.23	391.34	191.22	6 664	17.028	
68. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	1.1484	101.31	116.34	999.00	1 147	9.861	
			(1)			12.94	14.86	219.76	252	16.983	
68. 6.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.087	0.11484	3 786.40	434.83	33 151.43	3 807	8.755	
68. 7.	С101-2352	Спирт фуриловый, сорт I	т	0.052	0.06864	74 741.00	5 130.22	193 271.44	13 266	2.586	
68. 8.	С113-0003	Ацетон технический, сорт I	т	0.019	0.02508	23 630.00	592.64	87 804.32	2 202	3.716	
68. 9.	С113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0.116	0.15312	56 621.00	8 669.81	371 099.89	56 823	6.554	
68. 10.	С113-0163	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	0.062	0.08184	51 191.00	4 189.47	292 920.13	23 973	5.722	
68. 11.	С113-0308	Порошок кварцевый	т	0.683	0.90156	2 480.32	2 236.16	12 178.64	10 980	4.91	
68. 12.	С113-0312	Графит измельченный	т	0.683	0.90156	8 329.50	7 509.54	90 536.44	81 624	10.869	
68. 13.	С113-0313	Смола ФАЭД-8Ф	т	0.522	0.68904	76 560.00	52 752.90	231 047.60	159 201	3.018	
68. 14.	С506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0.002	0.00264	73 920.00	195.15	551 144.78	1 455	7.456	
		Накладные расходы				123%	2 792.96	105%	40 556		
		Сметная прибыль				64%	1 453.25	51%	19 699		
		Всего с НР и СП					88 505.74		454 185		
	
69.	С113-0312 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Графит измельченный	т		-0.90156	8 329.50	-7 509.54	90 536.44	-81 624	10.869	
		Объем: (1.32)*(-0.683)									
	
70.	С506-0855 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т		-0.00264	73 920.00	-195.15	551 144.78	-1 455	7.456	
		Объем: (1.32)*(-0.002)									
	
71.	С113-0313 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола ФАЭД-8Ф	т		-0.68904	76 560.00	-52 752.90	231 047.60	-159 201	3.018	
		Объем: (1.32)*(-0.522)									
	
72.	С113-0308 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Порошок кварцевый	т		-0.90156	2 480.32	-2 236.16	12 178.64	-10 980	4.91	
		Объем: (1.32)*(-0.683)									
	
73.	С113-0163 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т		-0.08184	51 191.00	-4 189.47	292 920.13	-23 973	5.722	
		Объем: (1.32)*(-0.062)									
	
74.	С113-0152 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т		-0.15312	56 621.00	-8 669.81	371 099.89	-56 823	6.554	
		Объем: (1.32)*(-0.116)									
	
75.	С113-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ацетон технический, сорт I	т		-0.02508	23 630.00	-592.64	87 804.32	-2 202	3.716	
		Объем: (1.32)*(-0.019)									
	
76.	С101-2352 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Спирт фуриловый, сорт I	т		-0.06864	74 741.00	-5 130.22	193 271.44	-13 266	2.586	
		Объем: (1.32)*(-0.052)									
	
77.	С101-0009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т		-0.11484	3 786.40	-434.83	33 151.43	-3 807	8.755	
		Объем: (1.32)*(-0.087)									
	
78.	С10 Цена поставщ.	Резиновое покрытие типа "Гамбит"	м2		132	232.36	30 671.52	1 350.01	178 201	5.81	
	
79.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1124	4 846.79	544.78	49 459.80	5 559	10.204	
		Объем: 281*0.4									
79. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.694992	8.280	14.03	140.760	239	17	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.902888	15.080	73.94	256.870	1 259	17.034	
79. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.740672	112.40	420.45	1 144.08	4 280	10.179	
			(1)			15.08	56.41	256.87	961	17.034	
79. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.162216	93.88	109.11	890.86	1 035	9.489	
			(1)			15.08	17.53	256.87	299	17.034	
79. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.004496	263.51	1.18	1 266.59	6	4.807	
		Накладные расходы				95%	83.57	81%	1 213		
		Сметная прибыль				43%	37.83	34%	509		
		Всего с НР и СП					666.18		7 282		
	
80.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		179.84	13.99	2 515.96	124.48	22 386	8.898	
		Объем: 112.4*1.6									
	
81.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1124	344.93	38.77	3 421.73	385	9.93	
81. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.336076	8.280	2.78	140.760	47	17	
81. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.366424	15.080	5.53	256.870	94	17.034	
81. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.366424	93.88	34.40	890.86	326	9.489	
			(1)			15.08	5.53	256.87	94	17.034	
81. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.007868	126.43	0.99	1 018.85	8	8.059	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
81. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.002248	263.51	0.59	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	7.89	81%	114		
		Сметная прибыль				43%	3.57	34%	48		
		Всего с НР и СП					50.24		547		
	
82.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.562	2 520.14	1 416.32	17 348.53	9 750	6.884	
		Объем: 281*0.2									
82. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	8.83464	8.510	75.18	144.650	1 278	16.998	
82. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	7.80056	14.301	111.56	243.333	1 898	17.015	
82. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.41098	102.57	247.29	835.60	2 015	8.147	
			(1)			11.23	27.08	191.22	461	17.028	
82. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.99474	139.36	138.63	1 430.52	1 423	10.265	
			(1)			15.08	15.00	256.87	256	17.034	
82. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.97896	223.58	889.62	1 170.91	4 659	5.237	
			(1)			16.11	64.10	273.99	1 090	17.007	
82. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.41588	133.41	55.48	763.85	318	5.726	
			(1)			12.94	5.38	219.76	91	16.983	
82. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.81	3.60	10.12	20.52	58	5.7	
		Накладные расходы				142%	265.17	121%	3 843		
		Сметная прибыль				81%	151.26	65%	2 064		
		Всего с НР и СП					1 832.75		15 657		
	
83.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		61.82	104.66	6 470.08	516.66	31 940	4.937	
		Объем: 56.2*1.10									
	
84.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.281	61 088.01	17 165.73	523 248.53	147 033	8.565	
84. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	10.38576	8.670	90.04	147.370	1 531	16.998	
84. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	11.78795	14.601	172.11	248.282	2 927	17.005	
84. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.11838	102.57	114.71	835.60	935	8.147	
			(1)			11.23	12.56	191.22	214	17.028	
84. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.72779	93.88	68.32	890.86	648	9.489	
			(1)			15.08	10.98	256.87	187	17.034	
84. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.11521	139.36	16.06	1 430.52	165	10.265	
			(1)			15.08	1.74	256.87	30	17.034	
84. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	2.7257	76.06	207.32	517.81	1 411	6.808	
			(1)			12.94	35.27	219.76	599	16.983	
84. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	6.08646	110.81	674.44	779.38	4 744	7.033	
			(1)			16.11	98.05	273.99	1 668	17.007	
84. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.83176	133.41	110.97	763.85	635	5.726	
			(1)			12.94	10.76	219.76	183	16.983	
84. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.18265	127.56	23.30	698.95	128	5.479	
			(1)			15.08	2.75	256.87	47	17.034	
84. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	4.215	400.56	1 688.36	3 333.65	14 051	8.322	
84. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	53.109	266.28	14 141.86	2 308.69	122 612	8.67	
84. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	8.43	3.60	30.35	20.52	173	5.7	
		Накладные расходы				142%	372.25	121%	5 394		
		Сметная прибыль				81%	212.34	65%	2 898		
		Всего с НР и СП					17 750.32		155 325		
	
85.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.1405	14 953.22	2 100.93	73 400.04	10 313	4.909	
		Объем: 281*0.05									
85. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.692665	11.972	8.29	203.871	141	17.029	
85. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.55919	102.57	57.36	835.60	467	8.147	
			(1)			11.23	6.28	191.22	107	17.028	
85. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.133475	139.36	18.60	1 430.52	191	10.265	
			(1)			15.08	2.01	256.87	34	17.034	
85. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	14.331	141.30	2 024.97	673.68	9 655	4.768	
		Накладные расходы				142%	11.77	121%	171		
		Сметная прибыль				81%	6.71	65%	92		
		Всего с НР и СП					2 119.42		10 575		
	
86.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-14.33	141.30	-2 024.83	673.68	-9 654	4.768	
		Объем: (0.1405)*(-102.0)									
	
87.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		14.33	280.61	4 021.14	2 121.17	30 396	7.559	
		Объем: (0.1405)*(102.0)									
	
88.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		28.1	144.07	4 048.23	2 196.06	61 709	15.243	
88. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	331.58	10.360	3 435.17	176.300	58 458	17.017	
88. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.686	12.085	20.38	205.490	346	17.004	
88. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.843	102.57	86.47	835.60	704	8.147	
			(1)			11.23	9.47	191.22	161	17.028	
88. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.843	133.41	112.46	763.85	644	5.726	
			(1)			12.94	10.91	219.76	185	16.983	
88. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	16.017	10.08	161.45	13.73	220	1.362	
88. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.843	101.31	85.40	999.00	842	9.861	
			(1)			12.94	10.91	219.76	185	16.983	
88. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.405	104.66	147.05	516.66	726	4.937	
88. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	5.62	3.60	20.23	20.52	115	5.7	
		Накладные расходы				142%	4 906.88	121%	71 153		
		Сметная прибыль				81%	2 799.00	65%	38 223		
		Всего с НР и СП					11 754.11		171 084		
	
89.	С1Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		286.62	82.62	23 680.54	480.02	137 583	5.81	
		Объем: (28.1)*10.2									
	
90.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00477	4 846.79	23.12	49 459.80	236	10.208	
		Объем: 53*0.3*0.3									
90. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0719316	8.280	0.60	140.760	10	17	
90. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2080674	15.080	3.14	256.870	53	17.034	
90. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1587456	112.40	17.84	1 144.08	182	10.179	
			(1)			15.08	2.39	256.87	41	17.034	
90. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0493218	93.88	4.63	890.86	44	9.489	
			(1)			15.08	0.74	256.87	13	17.034	
90. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001908	263.51	0.05	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	3.55	81%	51		
		Сметная прибыль				43%	1.61	34%	21		
		Всего с НР и СП					28.28		308		
	
91.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		7.63	13.99	106.74	124.48	950	8.9	
		Объем: 4.77*1.6									
	
92.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00477	344.93	1.65	3 421.73	16	9.697	
92. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0142623	8.280	0.12	140.760	2	17	
92. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0155502	15.080	0.23	256.870	4	17.034	
92. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0155502	93.88	1.46	890.86	14	9.489	
			(1)			15.08	0.23	256.87	4	17.034	
92. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0003339	126.43	0.04	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
92. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0000954	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.33	81%	5		
		Сметная прибыль				43%	0.15	34%	2		
		Всего с НР и СП					2.13		23		
	
93.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0318	2 520.14	80.14	17 348.53	552	6.888	
		Объем: 53*0.3*0.2									
93. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.499896	8.510	4.25	144.650	72	16.998	
93. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.441384	14.301	6.31	243.333	107	17.015	
93. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.136422	102.57	13.99	835.60	114	8.147	
			(1)			11.23	1.53	191.22	26	17.028	
93. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.056286	139.36	7.84	1 430.52	81	10.265	
			(1)			15.08	0.85	256.87	14	17.034	
93. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.225144	223.58	50.34	1 170.91	264	5.237	
			(1)			16.11	3.63	273.99	62	17.007	
93. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.023532	133.41	3.14	763.85	18	5.726	
			(1)			12.94	0.30	219.76	5	16.983	
93. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.159	3.60	0.57	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				142%	15.00	121%	217		
		Сметная прибыль				81%	8.55	65%	116		
		Всего с НР и СП					103.69		885		
	
94.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		3.5	104.66	366.31	516.66	1 808	4.936	
		Объем: 3.18*1.10									
	
95.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.53	5 013.40	2 657.10	32 447.66	17 197	6.472	
95. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	40.3224	8.970	361.69	152.560	6 152	17.008	
95. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.3604	15.080	5.43	256.870	93	17.034	
95. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.3604	113.70	40.98	810.77	292	7.131	
			(1)			15.08	5.43	256.87	93	17.034	
95. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0212	101.31	2.15	999.00	21	9.861	
			(1)			12.94	0.27	219.76	5	16.983	
95. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00053	10 705.00	5.67	54 434.60	29	5.085	
95. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0901	960.26	86.52	3 126.47	282	3.256	
95. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	3.127	685.00	2 142.00	3 302.36	10 326	4.821	
95. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0318	569.06	18.10	2 995.86	95	5.265	
		Накладные расходы				142%	521.31	121%	7 556		
		Сметная прибыль				81%	297.37	65%	4 059		
		Всего с НР и СП					3 475.78		28 813		
	
96.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		53	76.13	4 034.89	342.67	18 162	4.501	
	
97.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	2 168.55	2 168.55	14 380.30	14 380	6.631	
97. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	40	8.430	337.20	143.350	5 734	17.005	
97. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	122.09	1 831.35	576.42	8 646	4.721	
		Накладные расходы				115%	387.78	98%	5 619		
		Сметная прибыль				77%	259.64	61%	3 498		
		Всего с НР и СП					2 815.97		23 497		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					146 867.57		977 356	6.655	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					142 439.54		937 634	6.583	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					100 404.74		576 961	5.746	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 52; %=89 - по стр. 53, 65; %=81 - по стр. 59, 61, 79, 81, 90, 92; %=121 - по стр. 62, 82, 84, 85, 88, 93, 95; %=105 - по стр. 64, 68; %=98 - по стр. 97)					10 136.04		147 022	14.505	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 52; %=44 - по стр. 53, 65; %=34 - по стр. 59, 61, 79, 81, 90, 92; %=65 - по стр. 62, 82, 84, 85, 88, 93, 95; %=51 - по стр. 64, 68; %=61 - по стр. 97)					5 632.21		76 672	13.613	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					158 207.79		1 161 328	7.341	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					623.45		5 870	9.415	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 54)					185.18		2 694	14.548	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 54)					148.15		2 029	13.696	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					956.78		10 593	11.072	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 804.58		33 852	8.898	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 804.58		33 852	8.898	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					162 969.15		1 205 773	7.399	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 487.54	2.14	25 804	7.399	
	ИТОГО					166 456.69		1 231 577	7.399	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 329.13	2	24 632	7.399	
	ИТОГО					169 785.82		1 256 209	7.399	
	НДС 18%				18	30 561.45	18	226 118	7.399	
	ВСЕГО С НДС					200 347.27		1 482 327	7.399	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					290 614.20		1 973 419	6.791	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 142.20		16 924	7.9	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 516.07		9 912	6.538	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 44, 46, 48)					298.58		4 333	14.512	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 42, 44, 46, 48)					204.29		2 781	13.613	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 645.07		24 038	9.088	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					278 971.40		1 871 377	6.708	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					192 850.82		1 094 481	5.675	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 50; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 59, 61, 79, 81, 90, 92; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 51, 62, 82, 84, 85, 88, 93, 95; %=68 - по стр. 37, 52; %=89 - по стр. 38, 53, 65; %=105 - по стр. 64, 68; %=98 - по стр. 97)					24 505.97		355 217	14.495	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 50; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 59, 61, 79, 81, 90, 92; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 51, 62, 82, 84, 85, 88, 93, 95; %=31 - по стр. 37, 52; %=44 - по стр. 38, 53, 65; %=51 - по стр. 64, 68; %=61 - по стр. 97)					13 814.62		188 349	13.634	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					317 291.99		2 414 943	7.611	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					938.89		8 840	9.415	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 39, 54)					278.88		4 058	14.551	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 39, 54)					223.11		3 056	13.697	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 440.88		15 954	11.072	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 561.71		76 278	8.909	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 561.71		76 278	8.909	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					329 939.65		2 531 213	7.672	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 060.71	2.14	54 168	7.672	
	ИТОГО					337 000.36		2 585 381	7.672	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 740.01	2	51 708	7.672	
	ИТОГО					343 740.37		2 637 089	7.672	
	НДС 18%				18	61 873.27	18	474 676	7.672	
	ВСЕГО С НДС					405 613.64		3 111 765	7.672	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)