«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 761 857	руб.	Смета на сумму:	1 761 857	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
____________________ / С.Б. Русович /	____________________ / Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
На капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №83а-83д по проспекту Ленинскому г.Калининграда.	

Сметная стоимость:	1 761.857	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.547	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	244.271	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	15.34	164.91	119.07	45.84	2 529.72	1 826.53	703.19	16.9	5.62	34 820	30 868	3 952	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 808.26				84%	25 929			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 095.92				48%	14 817			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 433.90					75 566			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	4.6	2 603.14	1 221.06	143.55	11 974.44	5 616.88	660.33	16.9	5.4	128 743	94 925	3 566	
				1 238.53	15.50		5 697.24	71.30	5.31	16.9		30 252	1 205	
	Накладные расходы		83%			4 721.19				71%	68 252			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 697.32				52%	49 988			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 392.95					246 983			
	
3.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	15.34	175.62	25.98	4.05	2 694.01	398.53	62.13	16.9	9.28	22 655	6 735	577	
				145.59			2 233.35		6.87	1		15 343		
	Накладные расходы		108%			430.41				92%	6 196			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			219.19				44%	2 963			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 343.61					31 815			
	
4.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	15.34	445.77	143.31	46.77	6 838.11	2 198.38	717.45	16.9	6.57	62 144	37 153	4 714	
				255.69	3.02		3 922.28	46.33	5.17	16.88		20 278	782	
	Накладные расходы		108%			2 424.29				92%	34 900			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 234.59				44%	16 691			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 496.99					113 736			
	
5.	ТССЦ 101-1962 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	1779.44	41.26			73 419.69					250 510			
				41.26			73 419.69		140.78			250 510		
	Объем: 1534*1.16													
	
6.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	1748.76	56.83			99 382.03					272 929			
				56.83			99 382.03		156.07			272 929		
	Объем: 1534*1.14													
	
7.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	3.22	1 019.20	345.77	105.74	3 281.82	1 113.38	340.48	16.91	8.54	31 295	18 827	2 908	
				567.69	10.71		1 827.96	34.49	5.23	16.9		9 560	583	
	Накладные расходы		108%			1 239.70				92%	17 857			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			631.33				44%	8 540			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 152.85					57 693			
	
8.	ТССЦ 101-1962 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	405.72	41.26			16 740.01					57 117			
				41.26			16 740.01		140.78			57 117		
	Объем: 322*1.26													
	
9.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	405.72	56.83			23 057.07					63 321			
				56.83			23 057.07		156.07			63 321		
	Объем: 322*1.26													
	
10.	ТЕР 16-07-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка воронок водосточных, 1 воронка	5	276.37	30.46	15.51	1 381.85	152.30	77.55	16.9	5.45	6 199	2 574	423	
				230.40	0.15		1 152.00	0.75	2.78	17		3 203	13	
	Накладные расходы		115%			176.01				98%	2 535			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			108.67				56%	1 449			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 666.52					10 183			
	
	Козырьки над входами в подъезды, балконы	
	
11.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.673	164.91	119.07	45.84	110.98	80.13	30.85	16.9	5.62	1 528	1 354	173	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			79.33				84%	1 137			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			48.08				48%	650			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					238.39					3 315			
	
12.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.673	1 382.84	249.34	219.54	930.65	167.81	147.75	16.91	8.44	7 295	2 838	1 247	
				913.96	24.41		615.10	16.43	5.22	16.9		3 211	278	
	Накладные расходы		108%			198.98				92%	2 867			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			101.33				44%	1 371			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 230.96					11 533			
	
13.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.673	175.62	25.98	4.05	118.19	17.48	2.73	16.9	9.28	994	295	25	
				145.59			97.98		6.87	1		673		
	Накладные расходы		108%			18.88				92%	271			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			9.61				44%	130			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					146.68					1 395			
	
14.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.673	237.82	84.23	25.32	160.05	56.69	17.04	16.9	6.65	1 518	958	113	
				128.27	1.66		86.33	1.12	5.17	16.89		446	19	
	Накладные расходы		108%			62.43				92%	899			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			31.80				44%	430			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.28					2 847			
	
15.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	78.068	56.83			4 436.60					12 184			
				56.83			4 436.60		156.07			12 184		
	Объем: 67.3*1.16													
	
16.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	1.104	1 019.20	345.77	105.74	1 125.20	381.73	116.74	16.91	8.54	10 730	6 455	997	
				567.69	10.71		626.73	11.82	5.23	16.9		3 278	200	
	Накладные расходы		108%			425.03				92%	6 123			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			216.45				44%	2 928			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 766.69					19 781			
	
17.	ТССЦ 101-1962 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	139.104	41.26			5 739.43					19 583			
				41.26			5 739.43		140.78			19 583		
	Объем: 110.4*1.26													
	
18.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	139.104	56.83			7 905.28					21 710			
				56.83			7 905.28		156.07			21 710		
	Объем: 110.4*1.26													
	
19.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.735	2 956.30	374.76	6.66	2 172.88	275.45	4.90	16.9	9.31	10 303	4 655	46	
				2 574.88	1.21		1 892.54	0.89	2.96	16.86		5 602	15	
	Накладные расходы		83%			229.36				71%	3 316			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			179.62				52%	2 428			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 581.86					16 047			
	
	Вентиляционные трубы, выходы на кровлю	
	
20.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.15	1 382.84	249.34	219.54	207.43	37.40	32.93	16.91	8.44	1 626	632	278	
				913.96	24.41		137.09	3.66	5.22	16.9		716	62	
	Накладные расходы		108%			44.34				92%	638			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			22.58				44%	305			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					274.36					2 570			
	
21.	ТЕР 12-01-017-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	0.15	351.10	45.80	15.10	52.67	6.87	2.27	16.91	8.92	367	116	20	
				290.20	1.90		43.53	0.29	5.29	16.71		230	5	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		108%			7.73				92%	111			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.94				44%	53			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.34					532			
	
22.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.15	175.62	25.98	4.05	26.34	3.90	0.61	16.9	9.28	222	66	6	
				145.59			21.84		6.87	1		150		
	Накладные расходы		108%			4.21				92%	61			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2.15				44%	29			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.70					312			
	
23.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.15	237.82	84.23	25.32	35.67	12.63	3.80	16.9	6.65	338	214	25	
				128.27	1.66		19.24	0.25	5.17	16.89		99	4	
	Накладные расходы		108%			13.91				92%	201			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			7.08				44%	96			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.66					634			
	
24.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	17.4	56.83			988.84					2 716			
				56.83			988.84		156.07			2 716		
	Объем: 15*1.16													
	
25.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.62	11 748.28	1 020.39	26.53	7 283.93	632.64	16.45	16.9	10.57	30 173	10 692	174	
				10 701.36	3.02		6 634.84	1.87	2.91	16.88		19 307	32	
	Накладные расходы		108%			685.27				92%	9 866			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			348.98				44%	4 719			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 318.18					44 758			
	
26.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.62	1 019.20	345.77	105.74	631.90	214.38	65.56	16.91	8.54	6 026	3 625	560	
				567.69	10.71		351.97	6.64	5.23	16.9		1 841	112	
	Накладные расходы		108%			238.70				92%	3 438			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			121.56				44%	1 644			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					992.16					11 108			
	
27.	ТССЦ 101-1962 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	78.12	41.26			3 223.23					10 998			
				41.26			3 223.23		140.78			10 998		
	Объем: 62*1.26													
	
28.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	78.12	56.83			4 439.56					12 192			
				56.83			4 439.56		156.07			12 192		
	Объем: 62*1.26													
	
29.	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.192	3 222.10	1 873.08	1.32	618.64	359.63	0.25	16.9	6.49	6 931	6 078	2	
				1 347.70			258.76		3.29	1		851		
	Накладные расходы		79%			284.11				67%	4 072			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			179.82				40%	2 431			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 082.56					13 434			
	
30.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.192	583.00	39.30	33.89	111.94	7.55	6.51	16.91	4.23	517	128	28	
				509.81			97.88		3.7	1		362		
	Накладные расходы		80%			6.04				68%	87			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.78				40%	51			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.76					655			
	
31.	ТЕРр 62-25-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.192	909.88	213.58	2.21	174.70	41.01	0.42	16.9	9.05	2 032	693	4	
				694.09			133.27		10.02	1		1 335		
	Накладные расходы		80%			32.81				68%	471			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			20.51				40%	277			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					228.01					2 780			
	
32.	ТЕРр 62-26-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.192	1 702.87	133.64	125.61	326.95	25.66	24.12	16.91	4.48	1 393	434	108	
				1 443.62			277.18		3.07	1		851		
	Накладные расходы		80%			20.53				68%	295			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			12.83				40%	174			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					360.31					1 862			
	
33.	ТЕР 20-02-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	13	37.73	26.43	3.34	490.49	343.59	43.42	16.9	10.51	6 569	5 807	456	
				7.96			103.48		2.96	1		306		
	Накладные расходы		115%			395.13				98%	5 691			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			243.95				56%	3 252			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 129.57					15 512			
	
34.	С Цена поставщик. 
Аэратор Поливент, шт.	13	66.44			863.78					4 138			
				66.44			863.78		4.79			4 138		
	Поправки: М: =309*1.03/4.79	
	
35.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	20	88.07	12.17		1 761.40	243.40		16.91	1	8 700	4 116		
				75.90			1 518.00		3.02	1		4 584		
	Накладные расходы		103%			250.70				88%	3 622			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			146.04				48%	1 976			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 158.14					14 298			
	
36.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	9.7	48.13	4.41	36.66	466.83	42.78	355.60	16.9	8.6	4 938	723	3 058	
									1	1				
	Объем: 8.6+1.1													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			42.78				100%	723			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			25.67				60%	434			
	
37.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	9.7	16.40		16.40	159.08		159.08		9.25	1 471		1 471	
														
	Объем: 8.6+1.1													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	285 861.39	14 256.73	3 592.16			1 116 925	240 961	24 931	
			267 944.11	195.84				849 876	3 310	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	281 601.74	13 474.66	2 956.51			1 089 048	227 741	19 523	
			265 170.63	195.09				841 783	3 297	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	240 195.52					727 398			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 11; %=71 - по стр. 2, 19; %=92 - по стр. 3, 4, 7, 12-14, 16, 20-23, 25, 26; %=67 - по стр. 29; %=68 - по стр. 30-32)	12 975.53					186 989			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11; %=52 - по стр. 2, 19; %=44 - по стр. 3, 4, 7, 12-14, 16, 20-23, 25, 26; %=40 - по стр. 29-32)	8 188.46					110 716			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	302 765.73					1 386 753			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 633.74	739.29	120.97			21 468	12 497	879	
			2 773.48	0.75				8 093	13	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 10, 33; %=88 - по стр. 35)	821.84					11 848			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 10, 33; %=48 - по стр. 35)	498.65					6 676			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 954.23					39 992			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	625.91	42.78	514.68			6 409	723	4 529	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 36)	42.78					723			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 36)	25.67					434			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	625.91					6 409			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	308 345.87					1 433 154			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 598.60					30 669			
	ИТОГО	314 944.47					1 463 823			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6 298.89					29 276			
	ИТОГО	321 243.36					1 493 099			
	НДС 18%	57 823.80					268 758			
	ВСЕГО С НДС	379 067.16					1 761 857			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 797.37					198 837			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 687.11					117 392			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                                          Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)