«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	635 602	руб.	Смета на сумму:	635 602	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Исполнительный директор ООО «МУП ЖЭУ-13»

________________ /Русович С. Б. /	________________ /Гадаева С. С. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 18	
(Локальный сметный расчет)	
на ООО «МУП ЖЭУ 13» Капитальный ремонт мягкой кровли ул. Гайдара, 1-1а	
Сметная стоимость:	635.602	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.043	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	121.285	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Высота здания -29м (29-15)*0.5=7%	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	6	164.91	119.07	45.84	989.46	714.42	275.04	12.51	4.4	10 148	8 937	1 210	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			707.28				84%	7 507			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			428.65				48%	4 290			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 125.39					21 945			
2.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	1.2	2 688.61	1 306.53	143.55	3 226.34	1 567.84	172.26	12.51	4.6	28 283	19 614	792	
				1 238.53	15.51		1 486.24	18.61	5.3	12.5		7 877	233	
	Начисления: Н5= 1*1.07	
	Накладные расходы		83%			1 316.75				71%	14 091			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 031.19				52%	10 320			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 574.29					52 695			
3.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	6	182.62	31.97	5.06	1 095.73	191.81	30.38	12.51	7.18	7 920	2 400	218	
				145.59			873.54		6.07	1		5 302		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07	
	Накладные расходы		108%			207.15				92%	2 208			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			105.50				44%	1 056			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 408.38					11 184			
4.	ТЕР 12-01-002-09 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	6	490.50	176.34	58.46	2 942.97	1 058.06	350.78	12.51	5.3	22 152	13 236	1 859	
				255.69	3.78		1 534.14	22.65	4.6	12.5		7 057	283	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07	
	Накладные расходы		108%			1 167.17				92%	12 437			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			594.39				44%	5 948			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 704.53					40 538			
5.	ТССЦ 101-1961 
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2	684	56.83			38 871.72					105 760			
				56.83			38 871.72		154.62			105 760		
	Объем: 6*114													
6.	ТССЦ 101-1962 
Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2	696	41.26			28 716.96					96 062			
				41.26			28 716.96		138.02			96 062		
	Объем: 6*116													
7.	ТЕР 12-01-004-04 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	1.84	1 125.33	425.47	132.18	2 070.62	782.86	243.20	12.52	6.15	16 468	9 801	1 496	
				567.69	13.40		1 044.55	24.66	4.95	12.5		5 171	308	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07	
	Накладные расходы		108%			872.12				92%	9 300			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			444.14				44%	4 448			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 386.88					30 216			
8.	ТССЦ 101-1961 
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2	211.68	56.83			12 029.77					32 730			
				56.83			12 029.77		154.62			32 730		
	Объем: 0.84*252													
9.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.84	182.62	31.97	5.06	153.40	26.85	4.25	12.51	7.18	1 109	336	31	
				145.59			122.30		6.07	1		742		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07	
	Накладные расходы		108%			29.00				92%	309			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			14.77				44%	148			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					197.17					1 566			
10.	ТЕР 12-01-002-10 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (козырьки балконные), 100 м2 кровли	0.84	263.57	103.65	31.65	221.39	87.06	26.59	12.51	5.35	1 727	1 089	142	
				128.27	2.08		107.75	1.74	4.6	12.51		496	22	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07	
	Накладные расходы		108%			95.90				92%	1 022			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			48.84				44%	489			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					366.13					3 238			
11.	ТССЦ 101-1961 
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2	97.44	56.83			5 537.52					15 066			
				56.83			5 537.52		154.62			15 066		
	Объем: 0.84*116													
12.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	6	88.07	12.17		528.42	73.02		12.51	1	2 143	913		
				75.90			455.40		2.7	1		1 230		
	Накладные расходы		103%			75.21				88%	803			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.81				48%	438			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					647.44					3 385			
13.	ТЕР 20-02-012-01 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	8	42.53	30.39	4.18	340.24	243.16	33.40	12.51	5.25	3 408	3 042	175	
				7.96			63.68		3	1		191		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			279.63				98%	2 981			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			172.64				56%	1 704			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					792.52					8 093			
14.	С Цена поставщик. 
Дефлектор кровельный, 	8	120.71			965.71					4 326			
				120.71			965.71		4.48			4 326		
	Поправки: М: =520*1.04/4.48	
15.	ТЕРр 65-6-23 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.04	5 105.93	4 732.18	73.66	204.24	189.29	2.95	12.51	7	2 435	2 368	21	
				300.09	7.11		12.00	0.28	3.9	12.53		47	4	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ]	
	Накладные расходы		103%			195.26				88%	2 087			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			113.74				48%	1 139			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					513.24					5 661			
16.	ТССЦ 301-3302 
Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт.	4	225.00			900.00					2 210			
				225.00			900.00		552.39			2 210		
17.	ТЕР 15-04-030-02 
Масляная окраска металлических поверхностей вентканалов количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	712.01	131.99	4.21	85.44	15.84	0.51	12.51	7.1	373	198	4	
				575.81	0.16		69.10	0.02	2.48	12.46		171		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			15.07				80%	158			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7.45				37%	73			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.96					605			
18.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	1.84	6 394.82	680.26	12.96	11 766.47	1 251.68	23.85	12.51	6.86	43 413	15 659	164	
				5 701.60	2.33		10 490.94	4.29	2.63	12.51		27 591	54	
	Начисления: Н5= 1*1.07	
	Накладные расходы		83%			1 042.46				71%	11 156			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			816.38				52%	8 171			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 625.31					62 740			
19.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	0.8	1 135.16	172.55	3.04	908.13	138.04	2.43	12.51	7.17	3 717	1 727	17	
				959.57			767.66		2.57	1		1 973		
	Начисления: Н5= 1*1.07	
	Накладные расходы		83%			114.57				71%	1 226			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			89.73				52%	898			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 112.43					5 841			
20.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.046	1 734.68	1 482.28	252.40	79.80	68.18	11.61	12.52	6.47	929	854	75	
					100.00			4.60	1	12.53			58	
	Накладные расходы		99%			72.05				84%	766			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.67				48%	438			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					195.52					2 133			
21.	ТЕР 10-01-034-01 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.46	16 895.19	1 822.24	617.63	7 771.79	838.23	284.11	12.51	6.44	30 203	10 486	1 830	
				14 455.32	28.43		6 649.45	13.08	2.69	12.53		17 887	164	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			902.39				90%	9 585			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			459.71				43%	4 580			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 133.89					44 368			
22.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	4.6	2 460.30			11 317.38					19 388			
				2 460.30			11 317.38		4 214.88			19 388		
23.	ТЕРр 53-16-1 
(прим.) 
Ремонт кирпичной кладки параптев и лифтовых шахт, 1 м3 кладки	4	1 615.27	301.17	30.24	6 461.08	1 204.68	120.96	12.51	6.11	35 119	15 071	739	
				1 283.86	5.99		5 135.44	23.96	3.76	12.52		19 309	300	
	Накладные расходы		86%			1 056.63				73%	11 221			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			860.05				56%	8 608			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 377.76					54 948			
24.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.1	2 074.12	832.23	83.91	2 281.54	915.46	92.30	12.51	7.96	17 575	11 452	735	
				1 157.98	39.06		1 273.78	42.97	4.23	12.5		5 388	537	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			910.51				80%	9 591			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			450.46				37%	4 436			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 642.51					31 602			
25.	ТЕРр 58-23-1 
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, 1 место	2	1 358.70	85.50	8.28	2 717.41	171.01	16.56	12.51	5.98	8 968	2 139	99	
				1 264.92			2 529.84		2.66	1		6 729		
	Начисления: Н5= 1*1.07	
	Накладные расходы		83%			141.94				71%	1 519			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			111.16				52%	1 112			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 970.50					11 599			
26.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	15.608792	7.34		7.34	114.50		114.50		5.54	634		634	
										1				
	Объем: 5.950792+9.658													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
27.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	15.608792	26.50		26.50	413.63		413.63		5.54	2 292		2 292	
										1				
	Объем: 5.950792+9.658													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	142 711.66	9 537.49	2 219.31			514 558	119 322	12 533	
			130 954.87	156.86				382 703	1 963	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	140 738.76	9 032.02	2 182.96			504 362	112 999	12 337	
			129 523.79	156.58				379 025	1 959	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	97 439.06					273 332			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 20; %=71 - по стр. 2, 18, 19, 25; %=92 - по стр. 3, 4, 7, 9, 10; %=80 - по стр. 17, 24; %=90 - по стр. 21; %=73 - по стр. 23)	8 650.99					92 098			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,7	6 055.69					64 469			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 20; %=52 - по стр. 2, 18, 19, 25; %=44 - по стр. 3, 4, 7, 9, 10; %=37 - по стр. 17, 24; %=43 - по стр. 21; %=56 - по стр. 23)	5 506.08					55 014			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9	4 955.47					49 513			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	151 749.92					618 344			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 972.90	505.47	36.35			10 196	6 323	196	
			1 431.08	0.28				3 678	4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 12, 15; %=98 - по стр. 13)	550.10					5 872			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,7	385.07					4 110			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12, 15; %=56 - по стр. 13)	330.20					3 280			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9	297.18					2 952			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ-	2 655.15					17 258			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 440.76					68 579			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 252.65					52 465			
	ВСЕГО  ПО СМЕТЕ	154 405.07					635 602			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)