«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	312 394	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ / С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвальных помещений в части отмостки, спусков в подвал, оконных и дверных блоков, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения в части замены стояков в подвале и электроснабжения в подъездах и подвале МКД №20-24 по ул. Озерной г. Калининграда.
	
Сметная стоимость:	312.394	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.143	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.332	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	50.932	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ	
	
	Проемы (подвальные окна, дверной блок)	
	
1.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.108	1 734.68	1 482.28	252.40	187.35	160.09	27.26	16.12	9.34	2 835	2 581	255	
					100.00			10.80	1	18.81			203	
	Накладные расходы		99%			169.18				84%	2 339			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			102.53				48%	1 336			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					459.07					6 510			
	
2.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.108	21 223.62	2 306.00	742.65	2 292.15	249.05	80.21	16.11	7.17	10 044	4 012	575	
				18 174.97	28.43		1 962.90	3.07	2.78	18.81		5 457	58	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			267.25				90%	3 663			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			136.14				43%	1 750			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 695.54					15 457			
	
3.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	10.8	2 460.30			26 571.24					45 449			
				2 460.30			26 571.24		4 208.2			45 449		
	
4.	ТЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций	0.135	839.68	528.60	183.00	113.36	71.36	24.71	16.11	8.11	1 413	1 150	200	
				128.08	2.26		17.29	0.31	3.63	16.11		63	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			58.05				69%	797			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			51.60				58%	670			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					223.02					2 880			
	
5.	ТССЦ 201-0843 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.135	16 244.00			2 192.94					11 983			
				16 244.00			2 192.94		88 764.7			11 983		
	
6.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0171	1 143.95	891.55	252.40	19.56	15.25	4.32	16.12	9.34	286	246	40	
					100.00			1.71	1	18.81			32	
	Накладные расходы		99%			16.79				84%	234			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.18				48%	133			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.53					653			
	
7.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.71	91.08	29.04	27.29	155.74	49.65	46.66	16.11	8.1	1 411	800	378	
				34.75			59.42		3.92	1		233		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			40.22				69%	552			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			35.75				58%	464			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					231.70					2 427			
	
8.	ТССЦ 203-8115 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм, шт.	1	2 843.43			2 843.43					9 832			
				2 843.43			2 843.43		9 832.44			9 832		
	
	Спуск в подвал	
	
9.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	1.67	218.68	77.46	141.22	365.20	129.36	235.84	16.11	4.18	3 070	2 084	986	
					12.93			21.59	1	16.09			347	
	Накладные расходы		99%			149.44				84%	2 042			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			90.57				48%	1 167			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					605.21					6 279			
	
10.	ТЕРр 53-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, 100 м3 кладки	0.0167	133 600.95	5 010.70	3 790.41	2 231.14	83.68	63.30	16.11	9.68	10 026	1 348	613	
				124 799.84	588.90		2 084.16	9.83	3.87	16.09		8 066	158	
	Накладные расходы		86%			80.42				73%	1 099			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			65.46				56%	843			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 377.02					11 969			
	
11.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.154	2 074.12	832.23	83.91	319.42	128.16	12.92	16.11	9.97	2 825	2 065	129	
				1 157.98	39.06		178.33	6.02	3.54	14.27		631	86	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			127.47				80%	1 721			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			63.06				37%	796			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					509.96					5 342			
	
12.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.05	1 679.51	942.47	24.65	83.98	47.12	1.23	16.12	9.21	934	760	11	
				712.39	3.75		35.62	0.19	4.57	18.79		163	4	
	Накладные расходы		76%			35.96				65%	497			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.39				48%	367			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.32					1 797			
	
13.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	0.225	363.53	86.00	277.53	81.79	19.35	62.44	16.11	4.18	573	312	261	
					25.40			5.72	1	16.1			92	
	Накладные расходы		99%			24.82				84%	339			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.04				48%	194			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.65					1 106			
	
14.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0033	1 466.39	1 466.39		4.84	4.84		16.11	1	78	78		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			3.48				61%	48			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			1.84				31%	24			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.16					150			
	
15.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.14	3 001.78	246.00	111.59	420.25	34.44	15.62	16.12	4.34	1 819	555	68	
				2 644.20			370.19		3.23	1		1 196		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			37.88				93%	516			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			23.42				54%	300			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					481.55					2 635			
	
16.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	0.225	203.51	35.93	41.45	45.79	8.08	9.33	16.12	4.78	307	130	45	
				126.13	4.21		28.38	0.95	4.64	16.11		132	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			10.02				94%	136			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5.78				51%	74			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.59					517			
	
17.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	0.225	452.40	40.32	76.78	101.79	9.07	17.27	16.11	4.6	558	146	79	
				335.31	7.73		75.44	1.74	4.41	16.1		333	28	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			12.00				94%	164			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			6.92				51%	89			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.71					810			
	
18.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.225	730.22	37.46	0.38	164.30	8.43	0.08	16.11	5.8	826	136		
				692.39			155.79		4.43	1		690		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			9.36				94%	128			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5.40				51%	69			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.05					1 023			
	
	Отмостка	
	
19.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	6.24	363.53	86.00	277.53	2 268.43	536.64	1 731.79	16.11	4.18	15 884	8 645	7 239	
					25.40			158.50	1	16.1			2 552	
	Объем: 78*0.8*0.1													
	Накладные расходы		99%			688.19				84%	9 405			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			417.08				48%	5 375			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 373.70					30 664			
	
20.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.1248	1 466.39	1 466.39		183.01	183.01		16.11	1	2 948	2 948		
									1	1				
	Объем: 78*0.2*0.8													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			131.77				61%	1 798			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			69.54				31%	914			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					384.32					5 660			
	
21.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.234	3 001.78	246.00	111.59	702.42	57.56	26.11	16.12	4.34	3 040	928	113	
				2 644.20			618.74		3.23	1		1 999		
	Объем: 78*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			63.32				93%	863			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			39.14				54%	501			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					804.88					4 404			
	
22.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.24	203.51	35.93	41.45	1 269.88	224.18	258.65	16.12	4.78	8 502	3 614	1 236	
				126.13	4.21		787.05	26.29	4.64	16.11		3 652	423	
	Объем: 78*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			278.02				94%	3 795			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			160.30				51%	2 059			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 708.20					14 356			
	
23.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.24	452.40	40.32	76.78	2 823.00	251.59	479.08	16.11	4.6	15 484	4 053	2 204	
				335.31	7.73		2 092.33	48.20	4.41	16.1		9 227	776	
	Объем: 78*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			332.77				94%	4 539			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			191.87				51%	2 463			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 347.63					22 486			
	
24.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.24	730.22	37.46	0.38	4 556.58	233.72	2.34	16.11	5.8	22 919	3 765	14	
				692.39			4 320.51		4.43	1		19 140		
	Объем: 78*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			259.43				94%	3 539			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			149.58				51%	1 920			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 965.59					28 378			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	49 997.59	2 504.63	3 099.16			173 046	40 356	14 446	
			44 393.76	294.92				118 246	4 779	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	47 535.55	2 383.62	3 027.79			158 239	38 406	13 868	
			42 124.11	294.61				105 967	4 774	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	29 414.67					55 281			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 6, 9, 13, 19; %=90 - по стр. 2; %=73 - по стр. 10; %=80 - по стр. 11; %=65 - по стр. 12; %=61 - по стр. 14, 20; %=93 - по стр. 15, 21; %=94 - по стр. 16-18, 22-24)	2 697.56					36 865			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 9, 12, 13, 19; %=43 - по стр. 2; %=56 - по стр. 10; %=37 - по стр. 11; %=31 - по стр. 14, 20; %=54 - по стр. 15, 21; %=51 - по стр. 16-18, 22-24)	1 582.24					20 374			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	51 815.35					215 478			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 462.04	121.01	71.37			14 807	1 950	578	
			2 269.65	0.31				12 279	5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 4, 7)	98.27					1 349			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 4, 7)	87.35					1 134			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 647.66					17 290			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	54 463.01					232 768			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 165.51					4 981			
	ИТОГО	55 628.52					237 749			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 112.57					4 755			
	ИТОГО	56 741.09					242 504			
	НДС 18%	10 213.40					43 651			
	ВСЕГО С НДС	66 954.49					286 155			
	
	Раздел 2.  ВОДОПРОВОД	
	
25.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.06	391.23	305.70	8.28	23.47	18.34	0.50	16.11	5.3	313	295	3	
				77.25	1.29		4.64	0.08	3.24	18.84		15	1	
	Накладные расходы		74%			13.63				63%	186			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.21				40%	118			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.31					618			
	
26.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.06	3 534.19	2 172.41	1 280.52	212.05	130.34	76.83	16.12	6.37	2 609	2 101	489	
				81.26	185.73		4.88	11.14	3.87	16.09		19	179	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			162.70				98%	2 234			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			100.45				56%	1 277			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					475.20					6 120			
	
27.	ТССЦ 507-3337 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	5.574	19.03			106.07					143			
				19.03			106.07		25.63			143		
	Объем: (0.06)*92.9													
	
28.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	6	3.74			22.44					86			
				3.74			22.44		14.25			86		
	
29.	СЦена поставщика. 
Переход метал-пластик диам.25 мм, шт	12	16.32			195.82			1	1	836			
				16.32			195.82		4.27	1		836		
	Поправки: М: =67*1.04/4.27	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	559.85	148.68	77.33			3 987	2 396	492	
			333.85	11.22				1 099	180	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	106.07					143			
			106.07					143		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	106.07					143			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	106.07					143			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	453.78	148.68	77.33			3 844	2 396	492	
			227.78	11.22				956	180	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 25; %=98 - по стр. 26)	176.33					2 421			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 25; %=56 - по стр. 26)	109.66					1 395			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	739.77					7 660			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	845.84					7 803			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	18.10					167			
	ИТОГО	863.94					7 970			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	17.28					159			
	ИТОГО	881.22					8 129			
	НДС 18%	158.62					1 463			
	ВСЕГО С НДС	1 039.84					9 592			
	
	Раздел 3.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
30.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.12	775.58	765.14	10.44	93.07	91.82	1.25	16.12	9.34	1 492	1 480	12	
					4.13			0.50	1	18.83			9	
	Накладные расходы		74%			68.32				63%	938			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			46.16				40%	596			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					207.55					3 026			
	
31.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.12	12 984.16	894.28	10.83	1 558.10	107.31	1.30	16.12	8.58	4 104	1 730	11	
				12 079.05	1.14		1 449.49	0.14	1.63	15.99		2 363	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			123.57				98%	1 697			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			76.29				56%	970			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 757.96					6 771			
	
32.	СЦена поставщика. 
Переход чугун-пластик диам.110 мм, шт	24	36.53			876.81			1	1	3 744			
				36.53			876.81		4.27	1		3 744		
	Поправки: М: =150*1.04/4.27	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	2 527.98	199.13	2.55			9 340	3 210	23	
			2 326.30	0.64				6 107	11	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 527.98	199.13	2.55			9 340	3 210	23	
			2 326.30	0.64				6 107	11	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 30; %=98 - по стр. 31)	191.88					2 635			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 30; %=56 - по стр. 31)	122.45					1 566			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 842.31					13 541			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	2 842.31					13 541			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	60.83					290			
	ИТОГО	2 903.14					13 831			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	58.06					277			
	ИТОГО	2 961.20					14 108			
	НДС 18%	533.02					2 539			
	ВСЕГО С НДС	3 494.22					16 647			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	53 085.42	2 852.44	3 179.04			186 373	45 962	14 961	
			47 053.91	306.78				125 452	4 970	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	106.07					143			
			106.07					143		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	106.07					143			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	106.07					143			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	47 535.55	2 383.62	3 027.79			158 239	38 406	13 868	
			42 124.11	294.61				105 967	4 774	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	29 414.67					55 281			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 6, 9, 13, 19; %=90 - по стр. 2; %=73 - по стр. 10; %=80 - по стр. 11; %=65 - по стр. 12; %=61 - по стр. 14, 20; %=93 - по стр. 15, 21; %=94 - по стр. 16-18, 22-24)	2 697.56					36 865			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 9, 12, 13, 19; %=43 - по стр. 2; %=56 - по стр. 10; %=37 - по стр. 11; %=31 - по стр. 14, 20; %=54 - по стр. 15, 21; %=51 - по стр. 16-18, 22-24)	1 582.24					20 374			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	51 815.35					215 478			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 462.04	121.01	71.37			14 807	1 950	578	
			2 269.65	0.31				12 279	5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 4, 7)	98.27					1 349			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 4, 7)	87.35					1 134			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 647.66					17 290			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 981.76	347.81	79.88			13 184	5 606	515	
			2 554.08	11.86				7 063	191	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 25, 30; %=98 - по стр. 26, 31)	368.21					5 056			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 25, 30; %=56 - по стр. 26, 31)	232.11					2 961			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 582.08					21 201			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	58 151.16					254 112			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 244.43					5 438			
	ИТОГО	59 395.59					259 550			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 187.91					5 191			
	ИТОГО	60 583.50					264 741			
	НДС 18%	10 905.03					47 653			
	ВСЕГО С НДС	71 488.53					312 394			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)