«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	231 145	руб.	Смета на сумму:	231 145	руб.	
	Директор ООО «УКБР 1»	
Директор МКУ «КР МКД»		

________________ /Русович С.Б. /	________________ /Лебединский М.И. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ул.Школьная,д.1-1а, ул.Тихорецкая,37, г.Калининград. Дополнительные работы.	
Сметная стоимость:	231.145	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.225	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	40.327	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2018-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный Каталог текущих цен Калининградской области за 4 квартал 2018 г. в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2		1.116	3 459.28	3 861	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	25.46712	151.590	3 861	
		Накладные расходы				110%	4 247	
		Сметная прибыль				60%	2 317	
		Всего с НР и СП					10 425	
	
2.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2		1.116	1 244.40	1 389	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02232	256.650	6	
2. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	7.3098	187.210	1 368	
2. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.01116	317.75	4	
			(1)			276.63	3	
2. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01116	1 086.42	12	
			(1)			236.67	3	
2. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.1116	41.35	5	
		Накладные расходы				105%	1 443	
		Сметная прибыль				47%	646	
		Всего с НР и СП					3 477	
	
3.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		14.508	55.56	806	
		Объем: (1.116)*0.013*1000						
		Поправки: М: =55.56	
	
4.	ГЭСН 26-01-048-04 
(прим.)	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса : из сетки	100 м2		1.116	2 661.26	2 970	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.62496	236.670	148	
4. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11.2	12.4992	166.250	2 078	
4. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.62496	1 086.42	679	
			(1)			236.67	148	
4. 4.	08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т	0.003	0.003348	63 622.53	213	
		Накладные расходы				100%	2 226	
		Сметная прибыль				60%	1 336	
		Всего с НР и СП					6 532	
	
5.	08.1.02.17-0035	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм	м2		117.18	109.36	12 815	
		Объем: (1.116)*105.0						
	
6.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		1.116	17 930.08	20 010	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	3.10248	182.880	567	
6. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	79.10208	187.210	14 809	
6. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	1.0044	15.19	15	
6. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	3.10248	277.79	862	
			(1)			182.88	567	
6. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.3906	20.52	8	
6. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	2.10924	2 046.31	4 316	
		Накладные расходы				105%	16 145	
		Сметная прибыль				47%	7 227	
		Всего с НР и СП					43 382	
	
7.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		1.116	2 404.03	2 683	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.06696	236.670	16	
7. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	14.44104	180.650	2 609	
7. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.07812	11.67	1	
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.06696	1 086.42	73	
			(1)			236.67	16	
7. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.01116	41.35		
		Накладные расходы				105%	2 756	
		Сметная прибыль				47%	1 234	
		Всего с НР и СП					6 673	
	
8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		14.508	101.59	1 474	
		Объем: (1.116)*13.0						
	
9.	С Цена поставщик.	Краски акриловые фасадные, типа "Маршал" с колером	кг		42.408	170.00	7 209	
		Объем: (1.116)*0.038*1000						
		Поправки: М: =170	
	
10.	ГЭСН 07-05-016-04 
(прим)	Демонтаж металлических ограждений: без поручней	100 м		0.8	7 788.87	6 231	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.813	1.4504	242.533	352	
10. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	31.955	25.564	182.740	4 672	
10. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.266	0.2128	317.75	68	
			(1)			276.63	59	
10. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.547	1.2376	1 086.42	1 345	
			(1)			236.67	293	
10. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.06	3.248	45.37	147	
		Накладные расходы				155%	7 787	
		Сметная прибыль				85%	4 270	
		Всего с НР и СП					18 289	
	
11.	ГЭСН 07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0.8	12 711.14	10 169	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	2.072	242.533	503	
11. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	36.52	182.740	6 674	
11. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.304	317.75	97	
			(1)			276.63	84	
11. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	1.768	1 086.42	1 921	
			(1)			236.67	418	
11. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	4.64	45.37	211	
11. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.08	20.52	2	
11. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.016	47 174.80	755	
11. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.12	4 257.53	511	
		Накладные расходы				155%	11 124	
		Сметная прибыль				85%	6 100	
		Всего с НР и СП					27 394	
	
12.	23.3.08.02-0100	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	т		0.1596	48 845.83	7 796	
		Объем: 159.6/1000						
	
13.	23.3.08.01-0014	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 30 мм, толщина стенки 3,0 мм	т		0.05808	47 033.45	2 732	
		Объем: 58.08/1000						
	
14.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.1188	2 236.91	266	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.002376	221.300	1	
14. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.630828	206.910	131	
14. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.001188	11.67		
14. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.001188	1 065.12	1	
			(1)			205.93		
14. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.001188	1 086.42	1	
			(1)			236.67		
14. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.133056	20.01	3	
14. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0014256	76 244.37	109	
14. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0002376	89 622.70	21	
		Накладные расходы				90%	119	
		Сметная прибыль				60%	79	
		Всего с НР и СП					464	
	
15.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.1188	2 655.84	316	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.002376	221.300	1	
15. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.455004	176.450	80	
15. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.001188	11.67		
15. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.001188	1 065.12	1	
			(1)			205.93		
15. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.001188	1 086.42	1	
			(1)			236.67		
15. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.07722	20.01	2	
15. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0022572	97 411.42	220	
15. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00016632	67 560.28	11	
		Накладные расходы				90%	73	
		Сметная прибыль				60%	49	
		Всего с НР и СП					438	
	
16.	ГЭСН 27-07-003-01	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	100 м2		0.3	10 152.31	3 046	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.97	0.291	253.560	74	
16. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	49.92	14.976	158.710	2 377	
16. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.41	0.123	963.24	118	
			(1)			276.63	34	
16. 4.	91.08.09-001	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	6.13	1.839	200.03	368	
16. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.168	1 086.42	183	
			(1)			236.67	40	
16. 6.	05.2.04.04	Плиты тротуарные бетонные гладкие	м2	100	30			
		Накладные расходы				142%	3 480	
		Сметная прибыль				81%	1 985	
		Всего с НР и СП					8 512	
	
17.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.015	3 119.63	47	
		Объем: (0.3)*0.05						
	
18.	С1 цена поставщ.	Плитка бетонная, размером 500*500*60 мм	шт		120	240.00	28 800	
		Поправки: М: =240	
	
19.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		5.022	42.09	211	
		Объем: 111.6*0.025*1.8						
	
20.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		5.022	272.78	1 370	
		Объем: 111.6*0.025*1.8						
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					114 201	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					102 092	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					51 151	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=105 - по стр. 2, 6, 7; %=100 - по стр. 4; %=155 - по стр. 10, 11; %=90 - по стр. 14, 15; %=142 - по стр. 16)					49 401	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 4, 14, 15; %=47 - по стр. 2, 6, 7; %=85 - по стр. 10, 11; %=81 - по стр. 16)					25 242	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					176 735	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					10 528	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					10 528	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 581	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 581	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					188 844	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	3 777	
	Итого с непредвиденными расходами					192 621	
	НДС 20%				20	38 524	
	ВСЕГО С НДС					231 145	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»                                                        Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ «КР МКД»                                                           Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)