«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	11 249 201	руб.	Смета на сумму:	11 249 201	руб.	
Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	Директор МКУ «КР МКД»	
		
________________ /О.Б. Манойло /	________________ /С.Б. Русович /	
		
«____»__________________2016г.	«____»_________________ 2016г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и чердачного перекрытия МКД №3-17 по ул. Березовой в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	10 890.395	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	13.067	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 068.364	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	23.23	165.55	131.65	33.90	3 845.73	3 058.23	787.50	16.9	5.62	56 110	51 684	4 426	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			3 027.65				84%	43 415			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 834.94				48%	24 808			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 708.32					124 333			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	23.23	172.51	127.80	44.71	4 007.41	2 968.79	1 038.61	16.9	11.04	61 639	50 173	11 466	
					6.94			161.22	1	16.9			2 725	
	Накладные расходы		83%			2 597.91				71%	37 558			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 034.51				52%	27 507			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 639.82					126 704			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков сплошной, 100 м2 кровли	23.23	172.51	127.80	44.71	4 007.41	2 968.79	1 038.61	16.9	11.04	61 639	50 173	11 466	
					6.94			161.22	1	16.9			2 725	
	Накладные расходы		83%			2 597.91				71%	37 558			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 034.51				52%	27 507			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 639.82					126 704			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.81	6 760.46	1 449.90	67.19	5 475.97	1 174.42	54.42	16.9	9.13	47 229	19 848	497	
				5 243.37			4 247.13		6.33	1		26 884		
	Накладные расходы		83%			974.77				71%	14 092			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			763.37				52%	10 321			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 214.11					71 642			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	6.32	9 291.30	1 358.31	34.61	58 721.02	8 584.52	218.74	16.9	9.1	306 307	145 078	1 990	
				7 898.38			49 917.76		3.19	1		159 238		
	Накладные расходы		83%			7 125.15				71%	103 005			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 579.94				52%	75 441			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71 426.11					484 753			
	
6.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	4.05	3 176.89	1 205.91	20.22	12 866.40	4 883.94	81.89	16.9	9.14	113 230	82 539	748	
				1 950.76			7 900.58		3.79	1		29 943		
	Накладные расходы		83%			4 053.67				71%	58 603			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 174.56				52%	42 920			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 094.63					214 753			
	
7.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	2.8	1 615.27	301.17	30.24	4 522.76	843.28	84.67	16.9	8.02	32 078	14 251	679	
				1 283.86	6.48		3 594.81	18.14	4.77	16.92		17 147	307	
	Накладные расходы		86%			740.82				73%	10 627			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			602.99				56%	8 152			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 866.58					50 858			
	
8.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена ригелей из досок, 100 м	3.24	3 176.89	1 205.91	20.22	10 293.12	3 907.15	65.51	16.9	9.14	90 584	66 031	599	
				1 950.76			6 320.46		3.79	1		23 955		
	Накладные расходы		83%			3 242.93				71%	46 882			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 539.65				52%	34 336			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 075.70					171 802			
	
9.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Демонтаж элементов каркаса из брусьев (укосы), 1 м3 древесины в конструкции	3.16	191.41	160.20	31.21	604.85	506.23	98.62	16.9	8.96	9 439	8 555	884	
									2.95	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			536.60				90%	7 700			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			273.36				43%	3 679			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 414.82					20 817			
	
10.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка элементов каркаса из брусьев (укосы), 1 м3 древесины в конструкции	3.16	2 980.64	200.25	39.01	9 418.82	632.79	123.27	16.9	8.96	37 354	10 694	1 105	
				2 741.38			8 662.76		2.95	1		25 555		
	Накладные расходы		106%			670.76				90%	9 625			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			341.71				43%	4 598			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 431.28					51 577			
	
11.	ТЕРр 58-2-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон полукруглых, 100 окон	0.16	1 174.67	1 166.71	7.96	187.95	186.67	1.27	16.91	6.49	3 165	3 157	8	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			154.94				71%	2 241			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			121.34				52%	1 642			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					464.22					7 048			
	
12.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов	0.0768	20 774.31	2 005.22	594.12	1 595.47	154.00	45.63	16.9	7.29	7 500	2 603	333	
				18 174.97	26.54		1 395.84	2.04	3.27	16.91		4 564	34	
	Объем: 0.6*0.8*16													
	Накладные расходы		106%			165.40				90%	2 373			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			84.26				43%	1 134			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 845.13					11 007			
	
13.	С цена поставщик. 
Окно люк FACRO WSZ 0,6*0,8, м2	7.68	1 792.28			13 764.68					65 933			
				1 792.28			13 764.68		4.79			65 933		
	Объем: 0.6*0.8*16													
	Поправки: М: =8500*1.01/4.79	
	
	РЕМОНТ ВЕНТКАНАЛОВ	
	
14.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.7	8 572.20	5 513.35	252.31	6 000.54	3 859.35	176.62	16.9	8.29	75 822	65 223	1 464	
				2 806.54	66.80		1 964.58	46.76	4.65	16.91		9 135	791	
	Накладные расходы		78%			3 046.77				66%	43 569			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			2 460.85				50%	33 007			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 508.16					152 398			
	
15.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	2.94	3 086.00			9 072.84					45 597			
				3 086.00			9 072.84		15 509.15			45 597		
	Объем: 0.7*4200													
	
16.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.35	13 930.32	9 132.45	284.04	4 875.61	3 196.36	99.41	16.9	8.29	62 189	54 018	824	
				4 513.83	75.09		1 579.84	26.28	4.65	16.91		7 346	444	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			2 513.66				66%	35 945			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			2 030.26				50%	27 231			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 419.53					125 365			
	
17.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	2.31	3 086.00			7 128.66					35 826			
				3 086.00			7 128.66		15 509.15			35 826		
	Объем: 0.35*2200*3													
	
18.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 12 каналов), 100 м труб	0.35	51 077.84	33 485.65	1 041.48	17 877.24	11 719.98	364.52	16.9	8.29	228 026	198 068	3 022	
				16 550.71	275.33		5 792.75	96.37	4.65	16.91		26 936	1 630	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			9 216.75				66%	131 801			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			7 444.30				50%	99 849			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 538.29					459 676			
	
19.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	8.47	3 086.00			26 138.42					131 363			
				3 086.00			26 138.42		15 509.15			131 363		
	Объем: 0.35*2200*11													
	
20.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	3.15	2 412.79	1 295.60	2.05	7 600.29	4 081.14	6.46	16.9	6.48	80 570	68 971	42	
				1 115.14			3 512.69		3.29	1		11 557		
	Накладные расходы		79%			3 224.10				67%	46 211			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 040.57				40%	27 588			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 864.96					154 369			
	
21.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.15	2 273.86	99.29	11.39	7 162.66	312.76	35.88	16.9	9.21	28 102	5 286	330	
				2 163.18			6 814.02		3.3	1		22 486		
	Накладные расходы		95%			297.12				80%	4 229			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			147.00				37%	1 956			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 606.78					34 287			
	
22.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	2.698	75.57	75.35	0.22	203.89	203.29	0.59	16.9	6.59	3 440	3 436	4	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			168.73				71%	2 440			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			132.14				52%	1 787			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					504.76					7 666			
	
23.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	2.698	8 764.15	284.26	25.49	23 645.68	766.93	68.77	16.9	9.64	92 775	12 961	663	
				8 454.40	2.41		22 809.97	6.50	3.47	16.93		79 151	110	
	Накладные расходы		108%			835.30				92%	12 025			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			425.39				44%	5 751			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 906.37					110 552			
	
24.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), 100 м2 покрытия	1.0792	11 748.28	1 020.39	26.53	12 678.74	1 101.20	28.63	16.9	10.57	52 520	18 610	303	
				10 701.36	3.02		11 548.91	3.26	2.91	16.88		33 607	55	
	Объем: 269.8*0.4													
	Накладные расходы		108%			1 192.82				92%	17 172			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			607.45				44%	8 213			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 479.01					77 904			
	
25.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.59	187.80	88.52	82.15	1 801.00	848.91	787.82	16.9	4.08	18 121	14 347	3 214	
				17.13	1.16		164.28	11.12	3.41	16.97		560	189	
	Накладные расходы		90%			774.03				77%	11 193			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			516.02				48%	6 977			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 091.05					36 291			
	
26.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	198.513	36.04			7 154.41					43 691			
				36.04			7 154.41		220.09			43 691		
	Объем: 9.59*20.7													
	
27.	ТЕР 26-02-019-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом  при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	20.23	169.30	90.12	61.85	3 424.94	1 823.13	1 251.23	16.9	2.23	34 222	30 811	2 790	
				17.33	0.13		350.59	2.63	1.77	16.85		621	44	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]	
	Накладные расходы		90%			1 643.18				77%	23 758			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 095.46				48%	14 810			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 163.58					72 791			
	
28.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	409.4552	36.04			14 756.77					90 117			
				36.04			14 756.77		220.09			90 117		
	Объем: 20.23*20.24													
	
29.	ТЕР 12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	23.23	14 923.70	1 735.22	694.66	346 677.55	40 309.16	16 136.95	16.9	4.84	2 364 308	681 225	78 103	
				12 493.82	25.33		290 231.44	588.42	5.53	16.91		1 604 980	9 950	
	Накладные расходы		108%			44 169.39				92%	635 881			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			22 493.67				44%	304 117			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					413 340.61					3 304 306			
	
30.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием,снегозадержатели, м2	444	137.86			61 209.84					271 151			
				137.86			61 209.84		610.7			271 151		
	Объем: 336+108													
	
31.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	2.3	7 415.77	333.04	13.17	17 056.27	765.99	30.29	16.9	9.27	96 152	12 945	281	
				7 069.56			16 259.99		5.1	1		82 926		
	Накладные расходы		83%			635.77				71%	9 191			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			497.89				52%	6 731			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 189.94					112 074			
	
32.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.46	5 731.49	578.30	8.10	2 636.49	266.02	3.73	16.9	9.28	14 802	4 496	35	
				5 145.09			2 366.74		4.34	1		10 272		
	Накладные расходы		83%			220.80				71%	3 192			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			172.91				52%	2 338			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 030.20					20 332			
	
33.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.23	8 719.75	480.56	8.10	2 005.54	110.53	1.86	16.9	9.28	4 384	1 868	17	
				8 231.09			1 893.15		1.32	1		2 499		
	Накладные расходы		83%			91.74				71%	1 326			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			71.84				52%	971			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 169.12					6 682			
	
34.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.23	4 604.75	480.56	8.10	1 059.09	110.53	1.86	16.9	9.28	4 252	1 868	17	
				4 116.09			946.70		2.5	1		2 367		
	Накладные расходы		83%			91.74				71%	1 326			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			71.84				52%	971			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 222.67					6 550			
	
35.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.92	1 357.93	327.73	1.01	2 607.23	629.24	1.94	16.9	9.3	19 544	10 634	18	
				1 029.19			1 976.04		4.5	1		8 892		
	Накладные расходы		83%			522.27				71%	7 550			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			409.01				52%	5 530			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 538.51					32 624			
	
36.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.644	11 748.28	1 020.39	26.53	7 565.89	657.13	17.09	16.9	10.57	31 341	11 106	181	
				10 701.36	3.02		6 891.68	1.94	2.91	16.88		20 055	33	
	Накладные расходы		108%			711.80				92%	10 248			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			362.49				44%	4 901			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 640.17					46 490			
	
37.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Разборка ветровой доски, 100 м2 подшивки	0.0468	257.63	231.54	26.09	12.06	10.84	1.22	16.9	9.36	195	183	11	
					12.06			0.56	1	16.91			10	
	Накладные расходы		85%			9.69				72%	139			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			9.12				64%	124			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.87					457			
	
38.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0468	3 055.75	200.38	75.22	143.01	9.38	3.52	16.9	9.26	639	158	33	
				2 780.15			130.11		3.44	1		448		
	Накладные расходы		106%			9.94				90%	142			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.07				43%	68			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					158.02					849			
	
39.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.4047	257.63	231.54	26.09	104.26	93.70	10.56	16.9	9.36	1 682	1 584	99	
					12.06			4.88	1	16.91			83	
	Накладные расходы		85%			83.79				72%	1 200			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			78.86				64%	1 067			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					266.92					3 949			
	
40.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Устройство лобовой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.4047	3 055.75	200.38	75.22	1 236.66	81.09	30.44	16.9	9.26	5 523	1 370	282	
				2 780.15			1 125.13		3.44	1		3 870		
	Накладные расходы		106%			85.96				90%	1 233			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			43.79				43%	589			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 366.40					7 345			
	
41.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Простая окраска масляными составами по дереву ветровой, лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4515	937.61	260.30	5.39	423.33	117.53	2.43	16.9	9.28	2 886	1 986	23	
				671.92	0.15		303.37	0.07	2.89	17		877	1	
	Накладные расходы		95%			111.72				80%	1 590			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			55.27				37%	735			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					590.32					5 211			
	
42.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.36	775.58	765.14	10.44	279.21	275.45	3.76	16.91	9.36	4 693	4 658	35	
					4.83			1.74	1	16.89			29	
	Накладные расходы		74%			205.12				63%	2 953			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			138.60				40%	1 875			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					622.93					9 521			
	
43.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.36	12 734.30	648.03	7.22	4 584.35	233.29	2.60	16.91	9.45	11 188	3 945	25	
				12 079.05	0.75		4 348.46	0.27	1.66	17		7 218	5	
	Накладные расходы		115%			268.59				98%	3 871			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			165.83				56%	2 212			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 018.77					17 271			
	
44.	С цена поставщик. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	24	774.11			18 578.71					88 992			
				774.11			18 578.71		4.79			88 992		
	Поправки: М: =3600*1.03/4.79	
	
45.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	24	88.07	12.17		2 113.68	292.08		16.91	1	10 440	4 939		
				75.90			1 821.60		3.02	1		5 501		
	Накладные расходы		103%			300.84				88%	4 346			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			175.25				48%	2 371			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 589.77					17 157			
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
46.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной  шлаковой, 1 м3 изоляции	228.3	42.78	15.93	26.85	9 765.76	3 636.36	6 129.40	16.9	8.16	111 470	61 455	50 016	
					4.60			1 050.18	18.34	16.89			17 738	
	Объем: 1522*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			5 202.06				94%	74 441			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2 999.39				51%	40 388			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 967.21					226 300			
	
47.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	15.22	33.25	31.22	2.03	506.07	475.17	30.90	16.9	9.26	8 316	8 030	286	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			527.44				94%	7 548			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			304.11				51%	4 095			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 337.62					19 960			
	
48.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	1862.928	7.04			13 115.01					54 584			
				7.04			13 115.01		29.3			54 584		
	Объем: 1522*1.224													
	
49.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	15.22	375.04	269.89	105.15	5 708.11	4 107.73	1 600.38	16.91	9.28	84 313	69 462	14 852	
					2.71			41.25	5.41	16.93			698	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			4 605.37				94%	65 950			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2 655.35				51%	35 782			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 968.83					186 045			
	
50.	ТССЦ 104-1703 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	235.149	523.43			123 084.04					511 313			
				523.43			123 084.04		2 174.42			511 313		
	Объем: 1522*0.15*1.03													
	
51.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	15.22	33.25	31.22	2.03	506.07	475.17	30.90	16.9	9.26	8 316	8 030	286	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			527.44				94%	7 548			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			304.11				51%	4 095			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 337.62					19 960			
	
52.	ТССЦ 101-5833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	1862.928	15.27			28 446.91					115 203			
				15.27			28 446.91		61.84			115 203		
	Объем: 1522*1.224													
	
53.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	1.75	1 680.28	33.82	13.15	2 940.49	59.19	23.01	16.9	8.1	10 619	1 000	186	
				1 633.31	1.21		2 858.29	2.12	3.3	16.86		9 432	36	
	Накладные расходы		106%			64.99				90%	932			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			33.11				43%	445			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 038.59					11 997			
	
54.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.75	187.80	88.52	82.15	328.65	154.91	143.76	16.9	4.08	3 307	2 618	587	
				17.13	1.16		29.98	2.03	3.41	16.97		102	34	
	Накладные расходы		90%			141.25				77%	2 042			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			94.16				48%	1 273			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					564.06					6 622			
	
55.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	36.225	36.04			1 305.55					7 973			
				36.04			1 305.55		220.09			7 973		
	Объем: 1.75*20.7													
	
56.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	3	200.76	77.46	123.30	602.28	232.38	369.90	16.9	5.19	5 847	3 927	1 920	
					12.91			38.73	1	16.91			655	
	Накладные расходы		99%			268.40				84%	3 849			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			162.67				48%	2 199			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 033.34					11 895			
	
57.	ТЕР 46-02-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3	3	1 399.64	126.84	2.36	4 198.92	380.52	7.08	16.9	5.62	24 651	6 431	40	
				1 270.44			3 811.32		4.77	1		18 180		
	Накладные расходы		99%			376.71				84%	5 402			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			228.31				48%	3 087			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 803.95					33 140			
	
58.	ТЕРр 54-14-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укрепление концов деревянных балок у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену, 1 место	50	272.32	110.00	56.55	13 616.00	5 500.00	2 827.50	16.9	6.05	127 826	92 950	17 106	
				105.77	5.05		5 288.50	252.50	3.36	16.91		17 769	4 270	
	Накладные расходы		85%			4 889.63				72%	69 998			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			4 602.00				64%	62 221			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 107.63					260 045			
	
59.	ТЕРр 54-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	2.1	2 314.38	619.65	152.98	4 860.20	1 301.27	321.26	16.9	9.27	37 434	21 991	2 978	
				1 541.75			3 237.68		3.85	1		12 465		
	Накладные расходы		85%			1 106.08				72%	15 834			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			1 041.02				64%	14 074			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 007.30					67 342			
	
60.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	407.792	48.13	4.41	36.66	19 625.40	1 798.36	14 949.65	16.9	8.6	207 586	30 392	128 567	
									1	1				
	Объем: 2323*0.014+32.522+32.522+1.028+6.13+2.284+1.827+3.16*1.2+0.736+12.138+2.898+2.898+0.324+0.111+0.967+0.482+228.3*1.2+0.651													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1 798.36				100%	30 392			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1 079.02				60%	18 235			
	
61.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	407.792	16.40		16.40	6 687.79		6 687.79		9.25	61 862		61 862	
														
	Объем: 2323*0.014+32.522+32.522+1.028+6.13+2.284+1.827+3.16*1.2+0.736+12.138+2.898+2.898+0.324+0.111+0.967+0.482+228.3*1.2+0.651													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	982 423.70	119 864.88	55 828.45			6 227 380	2 025 768	404 703	
			803 852.99	2 520.23				3 748 281	42 596	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	949 133.27	117 265.70	34 184.65			5 931 611	1 981 834	214 214	
			797 682.93	2 518.22				3 735 562	42 562	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	291 412.45					1 306 818			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 56, 57; %=71 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 31-35; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 10, 12, 38, 40, 53; %=66 - по стр. 14, 16, 18; %=67 - по стр. 20; %=80 - по стр. 21, 41; %=92 - по стр. 23, 24, 29, 36; %=77 - по стр. 25, 27, 54; %=72 - по стр. 37, 39, 58, 59; %=94 - по стр. 46, 47, 49, 51)	113 254.93					1 628 584			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 25, 27, 54, 56, 57; %=52 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 31-35; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 10, 12, 38, 40, 53; %=50 - по стр. 14, 16, 18; %=40 - по стр. 20; %=37 - по стр. 21, 41; %=44 - по стр. 23, 24, 29, 36; %=64 - по стр. 37, 39, 58, 59; %=51 - по стр. 46, 47, 49, 51)	72 980.55					985 018			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 135 368.75					8 545 213			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 977.24	800.82	6.36			26 321	13 542	60	
			6 170.06	2.01				12 719	34	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 42; %=98 - по стр. 43; %=88 - по стр. 45)	774.56					11 170			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 42; %=56 - по стр. 43; %=48 - по стр. 45)	479.67					6 458			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 231.47					43 949			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	26 313.19	1 798.36	21 637.44			269 448	30 392	190 429	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 60)	1 798.36					30 392			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 60)	1 079.02					18 235			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	26 313.19					269 448			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 169 913.41					8 858 610			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	25 036.15					189 574			
	ИТОГО	1 194 949.56					9 048 184			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	23 898.99					180 964			
	ИТОГО	1 218 848.55					9 229 148			
	НДС 18%	219 392.74					1 661 247			
	ВСЕГО С НДС	1 438 241.29					10 890 395			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	114 029.49					1 639 754			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	73 460.22					991 476			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	982 423.70	119 864.88	55 828.45			6 227 380	2 025 768	404 703	
			803 852.99	2 520.23				3 748 281	42 596	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	949 133.27	117 265.70	34 184.65			5 931 611	1 981 834	214 214	
			797 682.93	2 518.22				3 735 562	42 562	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	291 412.45					1 306 818			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 56, 57; %=71 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 31-35; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 10, 12, 38, 40, 53; %=66 - по стр. 14, 16, 18; %=67 - по стр. 20; %=80 - по стр. 21, 41; %=92 - по стр. 23, 24, 29, 36; %=77 - по стр. 25, 27, 54; %=72 - по стр. 37, 39, 58, 59; %=94 - по стр. 46, 47, 49, 51)	113 254.93					1 628 584			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 25, 27, 54, 56, 57; %=52 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 31-35; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 10, 12, 38, 40, 53; %=50 - по стр. 14, 16, 18; %=40 - по стр. 20; %=37 - по стр. 21, 41; %=44 - по стр. 23, 24, 29, 36; %=64 - по стр. 37, 39, 58, 59; %=51 - по стр. 46, 47, 49, 51)	72 980.55					985 018			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 135 368.75					8 545 213			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 977.24	800.82	6.36			26 321	13 542	60	
			6 170.06	2.01				12 719	34	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 42; %=98 - по стр. 43; %=88 - по стр. 45)	774.56					11 170			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 42; %=56 - по стр. 43; %=48 - по стр. 45)	479.67					6 458			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 231.47					43 949			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	26 313.19	1 798.36	21 637.44			269 448	30 392	190 429	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 60)	1 798.36					30 392			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 60)	1 079.02					18 235			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	26 313.19					269 448			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 169 913.41					8 858 610			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	25 036.15					189 574			
	ИТОГО	1 194 949.56					9 048 184			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	23 898.99					180 964			
	ИТОГО	1 218 848.55					9 229 148			
	НДС 18%	219 392.74					1 661 247			
	ВСЕГО С НДС	1 438 241.29					10 890 395			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	114 029.49					1 639 754			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	73 460.22					991 476			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                            Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                                 Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)