«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	422 895	руб.	Смета на сумму:	422 895	руб.	

Директор МКУ «КР МКД»		
		
________________ /Русович С.Б. /	Генеральный директор 
ООО «УК Эдельвейс» ______________/Хапанциева С.П. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 73 по ул. Карташева	
Сметная стоимость:	422.895	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.613	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	75.092	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	1.644	553.31	459.71	93.60	909.64	755.76	153.88	13.67	5.28	11 144	10 331	812	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			748.20				84%	8 678			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			453.46				48%	4 959			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 111.30					24 781			
	
2.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.01	2 888.51	2 877.16	11.35	28.89	28.77	0.11	13.67	4.86	394	393	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			23.88				71%	279			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.70				52%	204			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.47					877			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.644	172.51	127.80	44.71	283.61	210.10	73.50	13.67	7.35	3 412	2 872	540	
					6.95			11.43	1	13.65			156	
	Накладные расходы		83%			183.87				71%	2 150			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			143.99				52%	1 575			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					611.47					7 136			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.15	9 291.30	1 358.31	34.61	1 393.70	203.75	5.19	13.67	7.65	6 344	2 785	40	
				7 898.38			1 184.76		2.97	1		3 519		
	Накладные расходы		83%			169.11				71%	1 977			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			132.44				52%	1 448			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 695.25					9 770			
	
5.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.14	5 502.93	806.67	80.64	6 273.34	919.60	91.93	13.67	7.78	30 124	12 571	715	
				4 615.62			5 261.81		3.2	1		16 838		
	Накладные расходы		83%			763.27				71%	8 925			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			597.74				52%	6 537			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 634.35					45 586			
	
6.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю, 100 м2	1.644	2 713.25	179.98	29.68	4 460.58	295.89	48.79	13.67	7.56	18 243	4 045	369	
				2 503.59	4.13		4 115.90	6.79	3.36	13.71		13 829	93	
	Накладные расходы		83%			251.22				71%	2 938			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			196.74				52%	2 152			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 908.55					23 333			
	
7.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	1.644	286.73	122.64	1.26	471.38	201.61	2.08	13.67	7.86	3 500	2 756	16	
				162.83			267.69		2.72	1		728		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		93%			187.50				79%	2 177			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			129.03				51%	1 406			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					787.91					7 083			
	
8.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	205.5	13.13			2 698.22					8 826			
				13.13			2 698.22		42.95			8 826		
	Объем: 164.4*1.25													
	
9.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	1.644	8 171.06	405.87	165.99	13 433.22	667.25	272.88	13.68	6.91	68 607	9 128	1 886	
				7 599.20	14.91		12 493.08	24.52	4.61	13.65		57 593	335	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			747.11				92%	8 706			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			380.47				44%	4 164			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 560.81					81 477			
	
10.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	17	137.86			2 343.62					9 864			
				137.86			2 343.62		580.23			9 864		
	
11.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	13.67	6.94	1 999	943	207	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.87	13.66		849	28	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	874			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	418			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					3 290			
	
12.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.6084	2 460.30			1 496.85					2 566			
				2 460.30			1 496.85		4 217.13			2 566		
	Объем: 0.78*0.78													
	
13.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.02	373.54	335.71	26.60	7.47	6.71	0.53	13.68	7.84	97	92	4	
				11.23			0.22		4.27	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			7.11				90%	83			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.62				43%	40			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.21					219			
	
14.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0088	23 811.97			209.55					406			
				23 811.97			209.55		46 105.02			406		
	Объем: 0.02*0.44													
	
15.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.216	4 972.00	72.11	75.20	1 073.95	15.57	16.24	13.67	6.58	4 009	213	107	
				4 824.69	5.48		1 042.13	1.18	3.54	13.65		3 689	16	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			18.09				92%	211			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			9.21				44%	101			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 101.25					4 320			
	
16.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.216	75.57	75.35	0.22	16.32	16.28	0.05	13.67	4.91	223	222		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			13.51				71%	158			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.58				52%	115			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.41					496			
	
17.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.216	8 813.16	326.90	31.86	1 903.64	70.61	6.88	13.67	7.26	6 822	965	50	
				8 454.40	3.03		1 826.15	0.65	3.18	13.63		5 807	9	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			76.96				92%	896			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			39.19				44%	429			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 019.79					8 147			
	
18.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена капельников (примен), 100 м	0.216	2 956.30	374.76	6.66	638.56	80.95	1.44	13.67	7.52	2 597	1 107	11	
				2 574.88	1.03		556.17	0.22	2.66	13.75		1 479	3	
	Накладные расходы		83%			67.37				71%	788			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.76				52%	577			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					758.69					3 962			
	
19.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.2	7 415.77	333.04	13.17	1 483.15	66.61	2.63	13.67	7.84	4 692	911	21	
				7 069.56			1 413.91		2.66	1		3 761		
	Накладные расходы		83%			55.29				71%	647			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.30				52%	474			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 581.73					5 813			
	
20.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.04	5 731.49	578.30	8.10	229.26	23.13	0.32	13.67	7.85	796	316	3	
				5 145.09			205.80		2.32	1		477		
	Накладные расходы		83%			19.20				71%	224			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.03				52%	164			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.49					1 185			
	
21.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.2	1 357.93	327.73	1.01	271.59	65.55	0.20	13.67	7.86	1 770	896	2	
				1 029.19			205.84		4.24	1		873		
	Накладные расходы		83%			54.41				71%	636			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.61				52%	466			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368.60					2 872			
	
22.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	13.67	7.85	677	263	3	
				8 231.09			329.24		1.25	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	187			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	137			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 000			
	
23.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	13.67	7.85	677	263	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	187			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	137			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 000			
	
24.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка карниза (примен.), 100 м2 подшивки	0.088	257.63	231.54	26.09	22.67	20.38	2.30	13.67	7.03	295	279	16	
					10.34			0.91	1	13.69			12	
	Накладные расходы		85%			18.10				72%	210			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			17.03				64%	186			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.80					691			
	
25.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов (примен), 100 м2 потолка	0.088	10 259.57	603.91	84.83	902.84	53.14	7.46	13.68	7.26	3 653	727	54	
				9 570.83	3.78		842.23	0.33	3.41	13.66		2 872	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			56.68				90%	659			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			28.87				43%	315			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					988.39					4 627			
	
26.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов (примен), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.088	1 316.51	347.48	6.74	115.85	30.58	0.59	13.67	7.79	620	418	5	
				962.29	0.16		84.68	0.01	2.33	13.62		197		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			29.06				80%	334			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.38				37%	155			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.29					1 109			
	
27.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.288	221.62	101.80	102.69	728.67	334.71	337.64	13.67	3.55	5 882	4 576	1 199	
				17.13	1.45		56.32	4.77	1.91	13.72		108	65	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			305.53				77%	3 574			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			203.69				48%	2 228			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 237.89					11 683			
	
28.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	68.0616	36.04			2 452.94					10 247			
				36.04			2 452.94		150.56			10 247		
	Объем: 3.288*20.7													
	
29.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.02	8 572.20	5 513.35	252.31	171.44	110.27	5.05	13.67	6.51	1 819	1 507	33	
				2 806.54	60.12		56.13	1.20	4.96	13.68		278	16	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			86.95				66%	1 005			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			70.23				50%	762			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328.61					3 586			
	
30.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.084	2 934.00			246.46					952			
				2 934.00			246.46		11 333.84			952		
	Объем: 0.02*4200													
	
31.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб	0.02	9 286.88	6 088.30	189.36	185.74	121.77	3.79	13.67	6.51	1 988	1 665	25	
				3 009.22	45.08		60.18	0.90	4.96	13.68		299	12	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			95.68				66%	1 107			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			77.28				50%	839			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.70					3 933			
	
32.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.088	2 934.00			258.19					997			
				2 934.00			258.19		11 333.84			997		
	Объем: 0.02*2200*2													
	
33.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.15	2 412.79	1 295.60	2.05	361.92	194.34	0.31	13.67	4.85	3 364	2 657	1	
				1 115.14			167.27		4.22	1		706		
	Накладные расходы		79%			153.53				67%	1 780			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			97.17				40%	1 063			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					612.62					6 207			
	
34.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	2 291.60	114.18	14.24	343.74	17.13	2.14	13.67	7.78	1 143	234	17	
				2 163.18			324.48		2.75	1		892		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			16.27				80%	187			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.05				37%	87			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368.06					1 417			
	
35.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	5.475	202.86	119.97	82.89	1 110.63	656.82	453.81	13.67	7.63	12 441	8 979	3 463	
									17.78	1				
	Объем: 36.5*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			591.14				77%	6 914			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			394.09				48%	4 310			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 095.86					23 665			
	
36.	ТССЦ 104-0098 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	111.69	26.54			2 964.25					9 785			
				26.54			2 964.25		87.61			9 785		
	Объем: 36.5*3*1.02													
	
37.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	0.365	286.73	122.64	1.26	104.66	44.76	0.46	13.67	7.86	777	612	4	
				162.83			59.43		2.72	1		162		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		93%			41.63				79%	483			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			28.65				51%	312			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					174.93					1 573			
	
38.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	45.625	7.04			321.20					1 044			
				7.04			321.20		22.88			1 044		
	Объем: 36.5*1.25													
	
39.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена лобовой доски (примен), 100 м досок	0.4	1 013.25	295.48	18.24	405.30	118.19	7.30	13.67	7.84	2 577	1 616	57	
				699.53			279.81		3.23	1		904		
	Накладные расходы		86%			101.64				73%	1 180			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			82.73				56%	905			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					589.68					4 662			
	
40.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	18.644	7.60		7.60	141.70		141.70		5.78	819		819	
										1				
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
41.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	18.644	27.76		27.76	517.48		517.48		5.78	2 991		2 991	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	51 909.82	5 437.67	2 187.10			249 183	74 342	13 474	
			44 284.99	54.99				161 372	750	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	51 909.82	5 437.67	2 187.10			249 183	74 342	13 474	
			44 284.99	54.99				161 372	750	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	12 991.28					44 687			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 16, 18-23; %=79 - по стр. 7, 37; %=92 - по стр. 9, 15, 17; %=90 - по стр. 11, 13, 25; %=72 - по стр. 24; %=80 - по стр. 26, 34; %=77 - по стр. 27, 35; %=66 - по стр. 29, 31; %=67 - по стр. 33; %=73 - по стр. 39)	4 989.56					58 154			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 27, 35; %=52 - по стр. 2-6, 16, 18-23; %=51 - по стр. 7, 37; %=44 - по стр. 9, 15, 17; %=43 - по стр. 11, 13, 25; %=64 - по стр. 24; %=37 - по стр. 26, 34; %=50 - по стр. 29, 31; %=40 - по стр. 33; %=56 - по стр. 39)	3 354.43					36 660			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	60 253.81					343 997			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	60 253.81					343 997			
	Строительный контроль 2,14%	1 289.43					7 362			
	Итого со строительным контролем	61 543.24					351 359			
	Непредвиденные расходы 2%	1 230.86					7 027			
	Итого с непредвиденными	62 774.10					358 386			
	НДС	11 299.34					64 509			
	Всего с НДС	74 073.44					422 895			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 989.56					58 154			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 354.43					36 660			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)