«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	5 688 277	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ / Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт фасадас утеплением, подвальных помещений и фундамента МКД № 27-31 по ул. Черниговская  в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	5 688.277	тыс. руб.	
монтажных работ:	15.074	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	8.759	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 314.807	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	12.8	1 454.57	549.87	8.86	18 618.54	7 038.40	113.44	16.12	9.13	172 402	113 459	1 036	
				895.84			11 466.70		5.05	1		57 907		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1.38, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			7 742.24				93%	105 517			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			4 786.11				54%	61 268			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 146.89					339 187			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.28	63.27	49.68	13.59	80.99	63.59	17.40	16.11	1.78	1 055	1 024	31	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			49.60				66%	676			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			31.80				40%	410			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162.39					2 140			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.28	4 688.98	197.81	4 246.36	6 001.89	253.20	5 435.34	16.12	4.06	27 258	4 082	22 067	
				244.81	143.10		313.36	183.17	3.54	15.1		1 109	2 766	
	Накладные расходы		78%			340.37				66%	4 520			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			218.19				40%	2 739			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 560.44					34 517			
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов, 100 м2	11.7	188.95	188.95		2 210.72	2 210.72		16.11	1	35 615	35 615		
									1	1				
	Объем: 1107+63													
	Накладные расходы		99%			2 188.61				84%	29 917			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 326.43				48%	17 095			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 725.76					82 627			
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	5	37.19	25.77		185.95	128.85		16.12	1	2 366	2 077		
				11.42			57.10		5.06	1		289		
	Накладные расходы		86%			110.81				73%	1 516			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			90.19				56%	1 163			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					386.96					5 045			
	
6.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.2	19 716.98	3 507.27	113.70	3 943.40	701.45	22.74	16.11	6.69	23 846	11 300	152	
				16 096.01	15.10		3 219.20	3.02	3.85	16.09		12 394	49	
	Накладные расходы		86%			605.84				73%	8 285			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			493.13				56%	6 355			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 042.37					38 486			
	
7.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.5	1 615.27	301.17	30.24	807.64	150.59	15.12	16.11	7.35	5 021	2 426	111	
				1 283.86	5.99		641.93	3.00	3.87	17.45		2 484	52	
	Накладные расходы		86%			132.09				73%	1 809			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.51				56%	1 388			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.24					8 218			
	
8.	ТЕР 15-01-080-02 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	10.97	40 613.99	3 949.94	5 786.76	445 535.49	43 330.84	63 480.78	16.12	5.75	1 659 662	698 493	365 015	
				30 877.29	307.74		338 723.87	3 375.88	1.76	16.11		596 154	54 385	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			44 371.38				80%	602 302			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			21 952.16				37%	278 565			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					511 859.03					2 540 529			
	
9.	104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	122.86	671.40			82 488.20					447 532			
				671.40			82 488.20		3 642.62			447 532		
	Объем: 1097*1.12*0.1													
	
	Карниз	
	
10.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (карниз), 100 м2 покрытия	0.43	80.30	76.91	1.68	34.53	33.07	0.72	16.11	9.18	541	533	7	
				1.71	0.16		0.74	0.07	2.64	18.69		2	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			31.48				80%	427			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.58				37%	198			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					81.59					1 166			
	
11.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	5.65	15.82			89.38					293			
				15.82			89.38		51.87			293		
	Объем: 0.43*0.013*1010													
	
12.	ТЕРр 61-28-1 
(прим.) 
Устройство основания под штукатурку из  сетки по кирпичным и бетонным поверхностям карниза, 100 м2 поверхности	0.43	689.65	675.65	13.36	296.55	290.53	5.74	16.11	9.09	4 734	4 680	52	
				0.64			0.28		5.66	1		2		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			229.52				67%	3 136			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			145.27				40%	1 872			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					671.33					9 742			
	
13.	101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	47.3	12.74			602.60					1 207			
				12.74			602.60		25.52			1 207		
	Объем: 43*1.1													
	
14.	ТЕРр 61-1-4 
(прим.) 
Сплошное выравнивание штукатурки карниза полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	0.43	1 938.46	448.56	18.91	833.54	192.88	8.13	16.11	9.34	5 473	3 107	76	
				1 470.99	7.49		632.53	3.22	3.62	18.82		2 290	61	
	Накладные расходы		79%			154.92				67%	2 123			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			98.05				40%	1 267			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 086.51					8 863			
	
15.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска карниза акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.43	893.91	146.73	7.76	384.38	63.09	3.34	16.11	9.07	2 061	1 016	30	
				739.42			317.95		3.19	1		1 014		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			59.94				80%	813			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			29.65				37%	376			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					473.97					3 250			
	
	Цоколь	
	
16.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.93	1 043.83	675.65	13.36	970.76	628.35	12.42	16.11	9.09	12 103	10 123	113	
				354.82			329.98		5.66	1		1 868		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			496.40				67%	6 782			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			314.18				40%	4 049			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 781.33					22 935			
	
17.	101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	102.3	11.15			1 140.65					3 901			
				11.15			1 140.65		38.13			3 901		
	Объем: 93*1.1													
	
18.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (цоколь), 100 м2 покрытия	0.93	80.30	76.91	1.68	74.68	71.53	1.56	16.11	9.18	1 171	1 152	14	
				1.71	0.16		1.59	0.15	2.64	18.69		4	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			68.10				80%	924			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			33.69				37%	427			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.47					2 522			
	
19.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	12.09	15.82			191.26					627			
				15.82			191.26		51.87			627		
	Объем: 0.93*13													
	
20.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.93	2 074.12	832.23	83.91	1 928.94	773.98	78.04	16.11	9.97	17 059	12 469	778	
				1 157.98	39.06		1 076.92	36.33	3.54	14.27		3 812	518	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			769.79				80%	10 390			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			380.85				37%	4 805			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 079.58					32 254			
	
21.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.93	893.91	146.73	7.76	831.34	136.46	7.22	16.11	9.07	4 457	2 198	65	
				739.42			687.66		3.19	1		2 194		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			129.64				80%	1 758			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			64.14				37%	813			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 025.11					7 029			
	
22.	ТЕРр 58-15-1 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	0.945	560.81	553.26		529.97	522.83		16.12	1	8 470	8 428		
				7.55			7.13		5.9	1		42		
	Накладные расходы		83%			433.95				71%	5 984			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			339.84				52%	4 383			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 303.76					18 836			
	
23.	101-0782 
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т	0.0189	11 154.00			210.81					861			
				11 154.00			210.81		45 570.4			861		
	
24.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.418	2 956.30	374.76	6.66	4 192.03	531.41	9.44	16.11	9.22	18 689	8 561	87	
				2 574.88	1.03		3 651.18	1.46	2.75	18.87		10 041	28	
	Накладные расходы		83%			442.28				71%	6 098			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			346.37				52%	4 466			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 980.68					29 253			
	
25.	ТЕРр 65-33-1 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.02	4 243.26	418.02	0.33	84.87	8.36	0.01	16.11	9.24	770	135		
				3 824.91	0.13		76.50		8.31	18.69		636		
	Накладные расходы		103%			8.61				88%	119			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.02				48%	65			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.50					954			
	
26.	ФЕРм 08-02-390-03 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.8	325.68	193.34	39.07	260.54	154.67	31.26	17.1	3.17	3 014	2 645	99	
				93.27	0.14		74.62	0.11	3.62	17.36		270	2	
	Накладные расходы		95%			147.04				81%	2 144			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			100.61				52%	1 376			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.19					6 535			
	
27.	С509-1838 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, м	81.6	21.01			1 714.56					7 321			
				21.01			1 714.56		4.27			7 321		
	Объем: 80*1.02													
	Поправки: М: =89.72/4.27	
	
28.	ФЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.8	51.16	35.34	2.22	40.93	28.27	1.78	17.11	7.84	572	484	14	
				13.60	0.14		10.88	0.11	6.81	17.36		74	2	
	Накладные расходы		95%			26.96				81%	394			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.45				52%	253			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.34					1 218			
	
	Ремонт трещин стен фасада	
	
29.	ТЕР 07-05-039-07 
(прим.) 
Иньецирование трещин цементно-песчаным раствором, 100 м шва	0.88	1 426.83	267.51	1 159.32	1 255.61	235.41	1 020.20	16.11	4.42	8 302	3 792	4 509	
					113.48			99.86	3.23	16.1			1 608	
	Вычт.ресурсы:  031910:[ ЭМ-(519.52=56.84*9.14) ];  101-0605:[ М-(1406.80=18462.00*0.0762) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		140%			469.38				119%	6 426			
										=(139.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			284.98				68%	3 672			
										=(85.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 009.97					18 400			
	
30.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.1	63.27	49.68	13.59	69.60	54.65	14.95	16.11	1.78	907	880	27	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			42.63				66%	581			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			27.33				40%	352			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.55					1 840			
	
31.	ТЕРр 69-2-3 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	1.1	72.73	57.11	15.62	80.00	62.82	17.18	16.11	1.78	1 043	1 012	31	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			49.00				66%	668			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			31.41				40%	405			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					160.41					2 116			
	
32.	ТЕРр 69-12-4 
Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых, 1 м3 раствора	0.264	28.57	28.57		7.54	7.54		16.11	1	122	122		
									1	1				
	Объем: 88*0.003													
	Накладные расходы		66%			4.98				56%	68			
										=(66.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			3.02				32%	39			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.53					229			
	
33.	408-0141 
Песок природный для строительных растворов средний, м3	0.198	107.87			21.36					101			
				107.87			21.36		510.24			101		
	Объем: 0.75*0.264													
	
34.	101-2429 
Цемент расширяющийся, т	0.0924	2 050.80			189.49					1 990			
				2 050.80			189.49		21 538.58			1 990		
	Объем: 0.25*0.264*1.4													
	
35.	ТЕР 46-01-004-03 
(прим.) 
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных, 1 т	0.305	3 005.62	1 858.84	134.32	916.71	566.95	40.97	16.12	6.36	10 941	9 139	261	
				1 012.46	11.48		308.80	3.50	4.99	16.09		1 541	56	
	Вычт.ресурсы:  101-1714:[ М-(807.60=16152.00*0.05) ];  101-1871:[ М-(2774.30=5779.80*0.48) ];  103-0017:[ М-(350.30=31.00*11.3) ];  204-0015:[ М-(2428.55=5167.13*0.47) ]	
	Накладные расходы		99%			564.75				84%	7 724			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			342.27				48%	4 414			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 823.73					23 078			
	
36.	101-2217 
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм, т	0.305	6 254.90			1 907.74					7 275			
				6 254.90			1 907.74		23 852.92			7 275		
	
37.	101-2877 
Болт анкерный диаметром 12 мм, шт.	88	12.27			1 079.76					5 654			
				12.27			1 079.76		64.25			5 654		
	
38.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.88	1 043.83	675.65	13.36	918.57	594.57	11.76	16.11	9.09	11 453	9 579	107	
				354.82			312.24		5.66	1		1 767		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			469.71				67%	6 418			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			297.29				40%	3 832			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 685.57					21 703			
	
39.	101-6031 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм, м2	96.8	17.27			1 671.74					7 023			
				17.27			1 671.74		72.55			7 023		
	Объем: 88*1.1													
	
40.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	42.41	48.13	4.41	36.66	2 041.03	187.03	1 554.75	16.1	7.59	19 630	3 011	11 801	
									1	1				
	Объем: 1169*0.02*1.8+0.0079+0.3176													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			187.03				100%	3 011			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			112.22				60%	1 807			
	
41.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	42.41	16.40		16.40	695.52		695.52	1	7.87	5 474		5 474	
									1	1				
	Объем: 1169*0.02*1.8+0.0079+0.3176													
	
	Раздел 2.  Подвал.	
	
	Ремонт отмостки	
	
42.	ТЕРр 68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка), 100 м3 конструкций	0.117	2 714.76	666.84	2 047.92	317.63	78.02	239.61	16.12	7.26	2 997	1 258	1 740	
					258.98			30.30	1	15.81			479	
	Объем: 146*0.1*0.8													
	Накладные расходы		104%			112.65				88%	1 529			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			64.99				48%	834			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					495.27					5 359			
	
43.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	21.06	48.13	4.41	36.66	1 013.52	92.87	772.06	16.1	7.59	9 747	1 495	5 860	
									1	1				
	Объем: 11.7*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			92.87				100%	1 495			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			55.72				60%	897			
	
44.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.234	1 466.39	1 466.39		343.13	343.13		16.11	1	5 528	5 528		
									1	1				
	Объем: 117*0.2													
	Начисления: Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		72%			247.05				61%	3 372			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			130.39				31%	1 714			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					720.57					10 614			
	
45.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.234	490.29	490.29		114.73	114.73		16.11	1	1 848	1 848		
									1	1				
	Объем: 117*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			82.61				61%	1 127			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			43.60				31%	573			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					240.93					3 548			
	
46.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	58.5	16.40		16.40	959.40		959.40	1	7.87	7 550		7 550	
									1	1				
	Объем: 11.7*1.8+23.4*1.6													
	
47.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	11.7	203.51	35.93	41.45	2 381.02	420.33	484.97	16.12	4.78	15 941	6 776	2 318	
				126.13	4.21		1 475.72	49.29	4.64	16.11		6 847	794	
	Объем: 117*0.1*1													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			521.28				94%	7 116			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			300.56				51%	3 861			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 202.86					26 918			
	
48.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	11.7	452.40	40.32	76.78	5 293.13	471.73	898.27	16.11	4.6	29 033	7 600	4 132	
				335.31	7.73		3 923.13	90.38	4.41	16.1		17 301	1 455	
	Объем: 117*0.1*1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			623.94				94%	8 512			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			359.75				51%	4 618			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 276.82					42 163			
	
49.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	11.7	730.22	37.46	0.38	8 543.58	438.23	4.39	16.11	5.8	42 973	7 060	25	
				692.39			8 100.96		4.43	1		35 887		
	Объем: 117*0.1*1													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		111%			486.44				94%	6 636			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			280.47				51%	3 601			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 310.48					53 210			
	
	Раздел 3.  Ремонт фундамента (снаружи)	
	
	Усиление стен подвала (снаружи)	
	
50.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.58	1 466.39	1 466.39		850.51	850.51		16.11	1	13 702	13 702		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		72%			612.37				61%	8 358			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			323.19				31%	4 248			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 786.07					26 308			
	
51.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.58	490.29	490.29		284.37	284.37		16.11	1	4 581	4 581		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			204.75				61%	2 794			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			108.06				31%	1 420			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					597.18					8 796			
	
52.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	92.8	16.40		16.40	1 521.92		1 521.92	1	7.87	11 978		11 978	
									1	1				
	Объем: 58*1.6													
	
53.	ТЕРр 62-41-1 
(прим.) 
Очистка вручную поверхности фасадов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.58	172.22	172.22		99.89	99.89		16.11	1	1 609	1 609		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			79.91				68%	1 094			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			49.95				40%	644			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					229.75					3 347			
	
54.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.58	810.13	810.13		469.87	469.87		16.11	1	7 570	7 570		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			338.31				61%	4 618			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			178.55				31%	2 347			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					986.73					14 534			
	
55.	ТЕР 01-02-005-01 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.58	571.62	130.41	441.21	331.54	75.64	255.90	16.11	4.33	2 327	1 219	1 108	
					42.71			24.77	1	16.1			399	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		86%			86.35				73%	1 181			
										=(85.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			43.18				34%	550			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					461.07					4 058			
	
	Вертикальная гидроизоляция	
	
56.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	3.73	1 466.39	1 466.39		5 469.63	5 469.63		16.11	1	88 116	88 116		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		72%			3 938.13				61%	53 751			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			2 078.46				31%	27 316			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 486.22					169 183			
	
57.	ТЕРр 62-41-1 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	2.33	172.22	172.22		401.27	401.27		16.11	1	6 465	6 465		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			321.02				68%	4 396			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			200.64				40%	2 586			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					922.92					13 447			
	
58.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.25	1 615.27	301.17	30.24	2 019.09	376.46	37.80	16.11	7.35	12 553	6 065	278	
				1 283.86	5.99		1 604.83	7.49	3.87	17.45		6 211	131	
	Накладные расходы		86%			330.20				73%	4 523			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			268.77				56%	3 470			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 618.05					20 546			
	
59.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	6.3	37.19	25.77		234.30	162.35		16.12	1	2 981	2 617		
				11.42			71.95		5.06	1		364		
	Накладные расходы		86%			139.62				73%	1 910			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			113.65				56%	1 466			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					487.57					6 357			
	
60.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (цоколь), 100 м2 покрытия	2.33	80.30	76.91	1.68	187.09	179.20	3.90	16.11	9.18	2 933	2 887	36	
				1.71	0.16		3.98	0.38	2.64	18.69		11	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			170.60				80%	2 315			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			84.40				37%	1 071			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.09					6 319			
	
61.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	30.59	15.82			483.93					1 587			
				15.82			483.93		51.87			1 587		
	Объем: 2.33*0.013*1010													
	
62.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	2.33	1 043.83	675.65	13.36	2 432.12	1 574.26	31.13	16.11	9.09	30 324	25 361	283	
				354.82			826.73		5.66	1		4 679		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			1 243.67				67%	16 992			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			787.13				40%	10 144			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 462.92					57 460			
	
63.	101-3889 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,5 мм без покрытия, 45х45 мм, м2	256.3	14.87			3 811.18					12 969			
				14.87			3 811.18		50.6			12 969		
	Объем: 233*1.1													
	
64.	ТЕР 15-02-001-01 
(прим.) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-песчаным раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.33	917.40	832.23	83.91	2 137.55	1 939.10	195.52	16.11	9.97	33 199	31 239	1 949	
				1.26	39.06		2.94	91.02	3.54	14.27		10	1 299	
	Вычт.ресурсы:  402-0083:[ М-(1156.72=612.02*1.89) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 928.61				80%	26 030			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			954.16				37%	12 039			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 020.32					71 268			
	
65.	402-0114 
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100, т	8.81	298.83			2 632.69					19 862			
				298.83			2 632.69		2 254.51			19 862		
	
66.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	2.33	3 001.78	246.00	111.59	6 994.16	573.17	260.00	16.12	4.34	30 268	9 240	1 128	
				2 644.20			6 160.99		3.23	1		19 900		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			630.49				93%	8 593			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			389.76				54%	4 990			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 014.40					43 851			
	
67.	ТЕР 08-01-003-03 
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	2.33	7 674.20	209.20	239.50	17 880.88	487.43	558.04	16.11	5.22	73 393	7 852	2 913	
				7 225.50			16 835.42		3.72	1		62 628		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			536.17				93%	7 302			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			331.45				54%	4 240			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 748.51					84 935			
	
68.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	3.73	810.13	810.13		3 021.78	3 021.78		16.11	1	48 681	48 681		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			2 175.68				61%	29 695			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			1 148.28				31%	15 091			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 345.74					93 468			
	
69.	ТЕР 01-02-005-01 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	3.73	571.62	130.41	441.21	2 132.15	486.43	1 645.72	16.11	4.33	14 962	7 836	7 126	
					42.71			159.32	1	16.1			2 565	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		86%			555.35				73%	7 593			
										=(85.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			277.67				34%	3 536			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 965.17					26 091			
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	657 501.87	77 432.44	80 468.44			3 083 673	1 248 147	460 381	
			499 153.16	4 162.83				1 367 935	66 660	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 016.03	182.94	33.04			10 907	3 129	113	
			1 800.06	0.22				7 665	4	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 714.56					7 321			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26, 28)	174.00					2 538			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 26, 28)	119.05					1 629			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 309.08					15 074			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	649 169.58	76 961.24	74 931.74			3 017 617	1 240 377	417 605	
			497 276.60	4 162.61				1 359 634	66 656	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	96 520.79					510 882			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 66, 67; %=66 - по стр. 2, 3, 30, 31; %=84 - по стр. 4, 35; %=73 - по стр. 5-7, 55, 58, 59, 69; %=80 - по стр. 8, 10, 15, 18, 20, 21, 60, 64; %=67 - по стр. 12, 14, 16, 38, 62; %=71 - по стр. 22, 24; %=119 - по стр. 29; %=56 - по стр. 32; %=88 - по стр. 42; %=61 - по стр. 44, 45, 50, 51, 54, 56, 68; %=94 - по стр. 47-49; %=68 - по стр. 53, 57)	75 322.59					1 024 300			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 66, 67; %=40 - по стр. 2, 3, 12, 14, 16, 30, 31, 38, 53, 57, 62; %=48 - по стр. 4, 35, 42; %=56 - по стр. 5-7, 58, 59; %=37 - по стр. 8, 10, 15, 18, 20, 21, 60, 64; %=52 - по стр. 22, 24; %=68 - по стр. 29; %=32 - по стр. 32; %=31 - по стр. 44, 45, 50, 51, 54, 56, 68; %=51 - по стр. 47-49; %=34 - по стр. 55, 69)	40 276.43					514 710			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	764 768.60					4 556 627			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	84.87	8.36	0.01			770	135		
			76.50					636		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 25)	8.61					119			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 25)	5.02					65			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	98.50					954			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 231.39	279.90	5 503.65			54 379	4 506	42 663	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 40, 43)	279.90					4 506			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 40, 43)	167.94					2 704			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 231.39					54 379			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	773 407.57					4 627 034			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	16 550.92					99 019			
	ИТОГО	789 958.49					4 726 053			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	15 799.17					94 521			
	ИТОГО	805 757.66					4 820 574			
	НДС 18%	145 036.38					867 703			
	ВСЕГО С НДС	950 794.04					5 688 277			

Составил:	Ведущий инженер СО                                                                             Гринева Е.П.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)