«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 219 335	руб.	Смета на сумму:	1 219 335	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Муниципальная программа формирования современной городской среды городского округа  "Город Калининград"	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, ул.Новикова 36-38	
	
Сметная стоимость:	1 219.335	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.702	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	121.855	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм . ТИП 1  S=369м2 (ПРОЕЗДЫ И МЕСТА СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)	
1.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1476	4 846.79	715	49 459.80	7 300	10.21	
		Объем: 369*0.4									
1. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	2.225808	8.280	18	140.760	313	17	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	6.438312	15.080	97	256.870	1 654	17.034	
1. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.912128	112.40	552	1 144.08	5 620	10.179	
			(1)			15.08	74	256.87	1 262	17.034	
1. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.526184	93.88	143	890.86	1 360	9.489	
			(1)			15.08	23	256.87	392	17.034	
1. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.005904	263.51	2	1 266.59	7	4.807	
		Накладные расходы				95%	109	81%	1 593		
		Сметная прибыль				43%	49	34%	669		
		Всего с НР и СП					874		9 562		
	
2.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		236.16	16.40	3 873	145.95	34 468	8.9	
		Объем: 147.6*1.6									
	
3.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1476	344.93	51	3 421.73	505	9.902	
3. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.441324	8.280	4	140.760	62	17	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.481176	15.080	7	256.870	124	17.034	
3. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.481176	93.88	45	890.86	429	9.489	
			(1)			15.08	7	256.87	124	17.034	
3. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.010332	126.43	1	1 018.85	11	8.059	
			(1)			12.94		219.76	2	16.983	
3. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.002952	263.51	1	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	10	81%	151		
		Сметная прибыль				43%	5	34%	63		
		Всего с НР и СП					66		719		
	
4.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.738	2 520.14	1 860	17 348.53	12 803	6.883	
		Объем: 369*0.2									
4. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	11.60136	8.510	99	144.650	1 678	16.998	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	10.24344	14.301	146	243.333	2 493	17.015	
4. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	3.16602	102.57	325	835.60	2 646	8.147	
			(1)			11.23	36	191.22	605	17.028	
4. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.30626	139.36	182	1 430.52	1 869	10.265	
			(1)			15.08	20	256.87	336	17.034	
4. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	5.22504	223.58	1 168	1 170.91	6 118	5.237	
			(1)			16.11	84	273.99	1 432	17.007	
4. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.54612	133.41	73	763.85	417	5.726	
			(1)			12.94	7	219.76	120	16.983	
4. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	3.69	3.60	13	20.52	76	5.7	
		Накладные расходы				142%	348	121%	5 047		
		Сметная прибыль				81%	198	65%	2 711		
		Всего с НР и СП					2 406		20 561		
	
5.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		81.18	104.66	8 496	516.66	41 942	4.937	
		Объем: 73.8*1.10									
	
6.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.369	61 088.01	22 541	523 248.53	193 079	8.566	
6. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	13.63824	8.670	118	147.370	2 010	16.998	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	15.47955	14.601	226	248.282	3 843	17.005	
6. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.46862	102.57	151	835.60	1 227	8.147	
			(1)			11.23	16	191.22	281	17.028	
6. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.95571	93.88	90	890.86	851	9.489	
			(1)			15.08	14	256.87	245	17.034	
6. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.15129	139.36	21	1 430.52	216	10.265	
			(1)			15.08	2	256.87	39	17.034	
6. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	3.5793	76.06	272	517.81	1 853	6.808	
			(1)			12.94	46	219.76	787	16.983	
6. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	7.99254	110.81	886	779.38	6 229	7.033	
			(1)			16.11	129	273.99	2 190	17.007	
6. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.09224	133.41	146	763.85	834	5.726	
			(1)			12.94	14	219.76	240	16.983	
6. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.23985	127.56	31	698.95	168	5.479	
			(1)			15.08	4	256.87	62	17.034	
6. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	5.535	400.56	2 217	3 333.65	18 452	8.322	
6. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	69.741	266.28	18 571	2 308.69	161 010	8.67	
6. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	11.07	3.60	40	20.52	227	5.7	
		Накладные расходы				142%	488	121%	7 082		
		Сметная прибыль				81%	279	65%	3 804		
		Всего с НР и СП					23 308		203 966		
	
7.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.1845	14 953.22	2 759	73 400.04	13 542	4.908	
		Объем: 369*0.05									
7. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.909585	11.972	11	203.871	185	17.029	
7. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.73431	102.57	75	835.60	614	8.147	
			(1)			11.23	8	191.22	140	17.028	
7. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.175275	139.36	24	1 430.52	251	10.265	
			(1)			15.08	3	256.87	45	17.034	
7. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	18.819	141.30	2 659	673.68	12 678	4.768	
		Накладные расходы				142%	16	121%	224		
		Сметная прибыль				81%	9	65%	120		
		Всего с НР и СП					2 784		13 886		
	
8.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-18.819	141.30	-2 659	673.68	-12 678	4.768	
		Объем: (0.1845)*(-102.0)									
	
9.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		18.819	280.61	5 281	2 121.17	39 918	7.559	
		Объем: 18.45*1.02									
	
10.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		36.9	144.07	5 316	2 196.06	81 034	15.243	
10. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	435.42	10.360	4 511	176.300	76 765	17.017	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	2.214	12.085	27	205.490	455	17.004	
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.107	102.57	114	835.60	925	8.147	
			(1)			11.23	12	191.22	212	17.028	
10. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.107	133.41	148	763.85	846	5.726	
			(1)			12.94	14	219.76	243	16.983	
10. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	21.033	10.08	212	13.73	289	1.362	
10. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.107	101.31	112	999.00	1 106	9.861	
			(1)			12.94	14	219.76	243	16.983	
10. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.845	104.66	193	516.66	953	4.937	
10. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	7.38	3.60	27	20.52	151	5.7	
		Накладные расходы				142%	6 444	121%	93 436		
		Сметная прибыль				81%	3 676	65%	50 193		
		Всего с НР и СП					15 436		224 663		
	
11.	С1 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400	м2		376.38	82.62	31 097	480.02	180 670	5.81	
		Объем: (36.9)*10.2									
	
	Мощение территории плиткой, толщ. 60мм (тротуар) ТИП 2    S=8м2	
12.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.002	4 846.79	10	49 459.80	99	9.9	
		Объем: 8*0.25									
12. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.03016	8.280		140.760	4	17	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.08724	15.080	1	256.870	22	17.034	
12. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.06656	112.40	7	1 144.08	76	10.179	
			(1)			15.08	1	256.87	17	17.034	
12. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.02068	93.88	2	890.86	18	9.489	
			(1)			15.08		256.87	5	17.034	
12. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00008	263.51		1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1	81%	21		
		Сметная прибыль				43%		34%	9		
		Всего с НР и СП					11		129		
	
13.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		3.2	16.40	52	145.95	467	8.981	
		Объем: 2*1.6									
	
14.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.002	344.93	1	3 421.73	7	7	
14. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.00598	8.280		140.760	1	17	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.00652	15.080		256.870	2	17.034	
14. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.00652	93.88	1	890.86	6	9.489	
			(1)			15.08		256.87	2	17.034	
14. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00014	126.43		1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
14. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00004	263.51		1 266.59		4.807	
		Накладные расходы						81%	2		
		Сметная прибыль						34%	1		
		Всего с НР и СП							10		
	
15.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.016	2 520.14	40	17 348.53	278	6.95	
		Объем: 8*0.2									
15. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.25152	8.510	2	144.650	36	16.998	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.22208	14.301	3	243.333	54	17.015	
15. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.06864	102.57	7	835.60	57	8.147	
			(1)			11.23	1	191.22	13	17.028	
15. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02832	139.36	4	1 430.52	41	10.265	
			(1)			15.08		256.87	7	17.034	
15. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.11328	223.58	25	1 170.91	133	5.237	
			(1)			16.11	2	273.99	31	17.007	
15. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01184	133.41	2	763.85	9	5.726	
			(1)			12.94		219.76	3	16.983	
15. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.08	3.60		20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				142%	7	121%	109		
		Сметная прибыль				81%	4	65%	59		
		Всего с НР и СП					51		445		
	
16.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		1.76	104.66	184	516.66	909	4.94	
		Объем: 1.6*1.10									
	
17.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.004	14 953.22	60	73 400.04	294	4.9	
		Объем: 8*0.05									
17. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.01972	11.972		203.871	4	17.029	
17. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.01592	102.57	2	835.60	13	8.147	
			(1)			11.23		191.22	3	17.028	
17. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0038	139.36	1	1 430.52	5	10.265	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
17. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	0.408	141.30	58	673.68	275	4.768	
		Накладные расходы						121%	5		
		Сметная прибыль						65%	3		
		Всего с НР и СП							301		
	
18.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-0.408	141.30	-58	673.68	-275	4.741	
		Объем: (0.004)*(-102.0)									
	
19.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.408	280.61	114	2 121.17	865	7.588	
		Объем: 0.4*1.02									
	
20.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		0.8	144.07	115	2 196.06	1 757	15.278	
20. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	9.44	10.360	98	176.300	1 664	17.017	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.048	12.085	1	205.490	10	17.004	
20. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.024	102.57	2	835.60	20	8.147	
			(1)			11.23		191.22	5	17.028	
20. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.024	133.41	3	763.85	18	5.726	
			(1)			12.94		219.76	5	16.983	
20. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.456	10.08	5	13.73	6	1.362	
20. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.024	101.31	2	999.00	24	9.861	
			(1)			12.94		219.76	5	16.983	
20. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.04	104.66	4	516.66	21	4.937	
20. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.16	3.60	1	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				142%	141	121%	2 026		
		Сметная прибыль				81%	80	65%	1 088		
		Всего с НР и СП					336		4 871		
	
21.	С2 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400	м2		8.16	63.68	520	369.98	3 019	5.806	
		Объем: (0.8)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
22.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01107	4 846.79	54	49 459.80	548	10.148	
		Объем: 118*0.3*0.3+8*0.28*0.2									
22. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.1669356	8.280	1	140.760	23	17	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4828734	15.080	7	256.870	124	17.034	
22. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3684096	112.40	41	1 144.08	421	10.179	
			(1)			15.08	6	256.87	95	17.034	
22. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1144638	93.88	11	890.86	102	9.489	
			(1)			15.08	2	256.87	29	17.034	
22. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004428	263.51		1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	8	81%	119		
		Сметная прибыль				43%	3	34%	50		
		Всего с НР и СП					65		717		
	
23.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		17.71	16.40	290	145.95	2 585	8.914	
		Объем: 11.07*1.6									
	
24.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01107	344.93	4	3 421.73	38	9.5	
24. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0330993	8.280		140.760	5	17	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0360882	15.080	1	256.870	9	17.034	
24. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0360882	93.88	3	890.86	32	9.489	
			(1)			15.08	1	256.87	9	17.034	
24. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0007749	126.43		1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
24. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0002214	263.51		1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1	81%	11		
		Сметная прибыль				43%		34%	5		
		Всего с НР и СП					5		54		
	
25.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.073	2 520.14	184	17 348.53	1 266	6.88	
		Объем: 118*0.3*0.2+8*0.28*0.1									
25. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.14756	8.510	10	144.650	166	16.998	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.01324	14.301	14	243.333	247	17.015	
25. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.31317	102.57	32	835.60	262	8.147	
			(1)			11.23	4	191.22	60	17.028	
25. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.12921	139.36	18	1 430.52	185	10.265	
			(1)			15.08	2	256.87	33	17.034	
25. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.51684	223.58	116	1 170.91	605	5.237	
			(1)			16.11	8	273.99	142	17.007	
25. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05402	133.41	7	763.85	41	5.726	
			(1)			12.94	1	219.76	12	16.983	
25. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.365	3.60	1	20.52	7	5.7	
		Накладные расходы				142%	34	121%	500		
		Сметная прибыль				81%	19	65%	268		
		Всего с НР и СП					238		2 034		
	
26.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		8.03	104.66	840	516.66	4 149	4.939	
		Объем: 7.3*1.10									
	
27.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.18	5 013.40	5 916	32 447.66	38 288	6.472	
27. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	89.7744	8.970	805	152.560	13 696	17.008	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.8024	15.080	12	256.870	206	17.034	
27. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.8024	113.70	91	810.77	651	7.131	
			(1)			15.08	12	256.87	206	17.034	
27. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0472	101.31	5	999.00	47	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	10	16.983	
27. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00118	10 705.00	13	54 434.60	64	5.085	
27. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2006	960.26	193	3 126.47	627	3.256	
27. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	6.962	685.00	4 769	3 302.36	22 991	4.821	
27. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0708	569.06	40	2 995.86	212	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 160	121%	16 821		
		Сметная прибыль				81%	662	65%	9 036		
		Всего с НР и СП					7 738		64 146		
	
28.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		118	76.13	8 983	342.67	40 435	4.501	
	
29.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.08	937.76	75	12 783.98	1 023	13.64	
29. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	6.0864	8.970	55	152.560	929	17.008	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.0544	15.080	1	256.870	14	17.034	
29. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.0544	113.70	6	810.77	44	7.131	
			(1)			15.08	1	256.87	14	17.034	
29. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0032	101.31		999.00	3	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
29. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00008	10 705.00	1	54 434.60	4	5.085	
29. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0136	960.26	13	3 126.47	43	3.256	
		Накладные расходы				142%	80	121%	1 141		
		Сметная прибыль				81%	45	65%	613		
		Всего с НР и СП					200		2 777		
	
30.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.0016	569.06	1	2 995.86	5	5	
		Объем: (0.08)*(0.06*0.33)									
	
31.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.4059	685.00	278	3 302.36	1 340	4.82	
		Объем: (0.08)*(5.9*0.86)									
	
32.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		8	34.14	273	185.77	1 486	5.443	
	
	Прочие работы	
33.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.05	466.00	23	5 151.65	258	11.217	
33. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	0.9205	8.970	8	152.560	140	17.008	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.0275	15.080		256.870	7	17.034	
33. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.0275	113.70	3	810.77	22	7.131	
			(1)			15.08		256.87	7	17.034	
33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.059	101.31	6	999.00	59	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	13	16.983	
33. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.004	839.12	3	5 438.81	22	6.482	
33. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00036	1 548.45	1	21 024.29	8	13.578	
33. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	0.5	4.05	2	13.18	7	3.254	
		Накладные расходы				142%	11	121%	178		
		Сметная прибыль				81%	6	65%	96		
		Всего с НР и СП					41		531		
	
34.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.004	839.12	-3	5 438.81	-22	7.333	
		Объем: (0.05)*(-0.08)									
	
35.	С403-1213 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3		-0.0004	1 548.45	-1	21 024.29	-8	8	
		Объем: (0.05)*(-0.0072)									
	
36.	С501-0575 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м		-0.5	4.05	-2	13.18	-7	3.5	
		Объем: (0.05)*(-10.0)									
	
37.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.47	2 168.55	1 019	14 380.30	6 759	6.633	
37. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	18.8	8.430	158	143.350	2 695	17.005	
37. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	7.05	122.09	861	576.42	4 064	4.721	
		Накладные расходы				115%	182	98%	2 641		
		Сметная прибыль				77%	122	61%	1 644		
		Всего с НР и СП					1 322		11 044		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					98 302		698 146	7.102	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					94 087		660 626	7.021	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					56 067		314 738	5.614	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 12, 14, 22, 24; %=121 - по стр. 4, 6, 7, 10, 15, 17, 20, 25, 27, 29, 33; %=98 - по стр. 37)					9 040		131 107	14.503	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3, 12, 14, 22, 24; %=65 - по стр. 4, 6, 7, 10, 15, 17, 20, 25, 27, 29, 33; %=61 - по стр. 37)					5 159		70 432	13.652	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					108 286		862 165	7.962	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 215		37 520	8.902	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 215		37 520	8.902	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					112 501		899 685	7.997	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 408	2.14	19 253	7.995	
	ИТОГО					114 909		918 938	7.997	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 298	2	18 379	7.998	
	ИТОГО					117 207		937 317	7.997	
	НДС 18%				18	21 097	18	168 717	7.997	
	ВСЕГО С НДС					138 304		1 106 034	7.997	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					9 040		131 107	14.503	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 159		70 432	13.652	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА	
	
38.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		3.162	725.26	2 293	3 827.43	12 102	5.278	
		Объем: 31.62*0.1									
38. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	11.57292	8.900	103	151.270	1 751	16.997	
38. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.51776	0.62	1	2.92	4	4.71	
38. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.006324	8 095.10	51	23 453.30	148	2.897	
38. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.003162	747.34	2	3 626.06	11	4.852	
38. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	3.22524	660.97	2 132	3 151.63	10 165	4.768	
38. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	1.1067	3.60	4	20.52	23	5.7	
		Накладные расходы				123%	127	105%	1 839		
		Сметная прибыль				64%	66	51%	893		
		Всего с НР и СП					2 486		14 834		
	
39.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.2774	6 050.46	1 678	37 496.19	10 401	6.198	
		Объем: 277.4/1000									
39. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	3.506336	9.400	33	159.830	560	17.003	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.044384	15.080	1	256.870	11	17.034	
39. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.044384	113.70	5	810.77	36	7.131	
			(1)			15.08	1	256.87	11	17.034	
39. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.061028	101.31	6	999.00	61	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	13	16.983	
39. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0077672	9 906.00	77	49 384.46	384	4.985	
39. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.2774	5 613.80	1 557	33 743.67	9 360	6.011	
		Накладные расходы				105%	36	89%	508		
		Сметная прибыль				55%	19	44%	251		
		Всего с НР и СП					1 732		11 160		
	
40.	С101-0816 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		-0.0078	9 906.00	-77	49 384.46	-385	5	
		Объем: (0.2774)*(-0.028)									
	
41.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.2774	5 613.80	-1 557	33 743.67	-9 360	6.012	
		Объем: (0.2774)*(-1.0)									
	
42.	С204-0021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т		0.2774	6 683.04	1 854	49 728.97	13 795	7.441	
		Объем: 277.4/1000									
	
43.	С204-0036 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм	т		0.2774	1 826.38	507	15 197.72	4 216	8.316	
		Объем: 277.4/1000									
	
44.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0126	14 953.22	188	73 400.04	925	4.92	
		Объем: 31.62*0.04									
44. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.062118	11.972	1	203.871	13	17.029	
44. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.050148	102.57	5	835.60	42	8.147	
			(1)			11.23	1	191.22	10	17.028	
44. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01197	139.36	2	1 430.52	17	10.265	
			(1)			15.08		256.87	3	17.034	
44. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	1.2852	141.30	182	673.68	866	4.768	
		Накладные расходы				142%	1	121%	16		
		Сметная прибыль				81%	1	65%	8		
		Всего с НР и СП					190		949		
	
45.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-1.29	141.30	-182	673.68	-869	4.775	
		Объем: (0.012648)*(-102.0)									
	
46.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.29	280.61	362	2 121.17	2 736	7.558	
		Объем: 1.26*1.02									
	
47.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.162	144.07	456	2 196.06	6 944	15.228	
		Объем: 6.2*5.1									
47. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	37.3116	10.360	387	176.300	6 578	17.017	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.18972	12.085	2	205.490	39	17.004	
47. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.09486	102.57	10	835.60	79	8.147	
			(1)			11.23	1	191.22	18	17.028	
47. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.09486	133.41	13	763.85	72	5.726	
			(1)			12.94	1	219.76	21	16.983	
47. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.80234	10.08	18	13.73	25	1.362	
47. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.09486	101.31	10	999.00	95	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	21	16.983	
47. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.1581	104.66	17	516.66	82	4.937	
47. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.6324	3.60	2	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	552	121%	8 007		
		Сметная прибыль				81%	315	65%	4 301		
		Всего с НР и СП					1 323		19 252		
	
48.	С3 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400	м2		32.2524	63.68	2 054	369.98	11 933	5.81	
		Объем: (3.162)*10.2									
	
	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ	
49.	Е08-02-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки		4.2	1 369.24	5 751	4 463.43	18 746	3.26	
49. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	4.58	19.236	8.820	170	149.970	2 885	17.003	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	1.47	15.080	22	256.870	378	17.034	
49. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.35	1.47	97.19	143	1 104.78	1 624	11.367	
			(1)			15.08	22	256.87	378	17.034	
49. 4.	С102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.0011	0.00462	1 148.90	5	4 225.54	20	3.678	
49. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0.22	0.924	561.02	518	2 628.06	2 428	4.684	
49. 6.	С404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 100	1000 шт.	0.195	0.819	5 997.00	4 912	14 374.22	11 772	2.397	
49. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.84	3.60	3	20.52	17	5.7	
		Накладные расходы				122%	234	104%	3 394		
		Сметная прибыль				68%	131	54%	1 762		
		Всего с НР и СП					6 116		23 902		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					13 327		71 184	5.341	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					13 327		71 184	5.341	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 777		32 680	6.841	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 38; %=89 - по стр. 39; %=121 - по стр. 44, 47; %=104 - по стр. 49)					950		13 763	14.487	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 38; %=44 - по стр. 39; %=65 - по стр. 44, 47; %=54 - по стр. 49)					531		7 216	13.589	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					14 808		92 163	6.224	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					14 808		92 163	6.224	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	317	2.14	1 972	6.221	
	ИТОГО					15 125		94 135	6.224	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	303	2	1 883	6.215	
	ИТОГО					15 428		96 018	6.224	
	НДС 18%				18	2 777	18	17 283	6.224	
	ВСЕГО С НДС					18 205		113 301	6.224	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					950		13 763	14.487	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					531		7 216	13.589	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					111 629		769 330	6.892	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					107 414		731 810	6.813	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					60 844		347 418	5.71	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 12, 14, 22, 24; %=121 - по стр. 4, 6, 7, 10, 15, 17, 20, 25, 27, 29, 33, 44, 47; %=98 - по стр. 37; %=105 - по стр. 38; %=89 - по стр. 39; %=104 - по стр. 49)					9 990		144 870	14.502	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3, 12, 14, 22, 24; %=65 - по стр. 4, 6, 7, 10, 15, 17, 20, 25, 27, 29, 33, 44, 47; %=61 - по стр. 37; %=51 - по стр. 38; %=44 - по стр. 39; %=54 - по стр. 49)					5 690		77 648	13.646	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					123 094		954 328	7.753	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 215		37 520	8.902	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 215		37 520	8.902	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					127 309		991 848	7.791	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 724	2.14	21 226	7.792	
	ИТОГО					130 033		1 013 074	7.791	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 601	2	20 261	7.79	
	ИТОГО					132 634		1 033 335	7.791	
	НДС 18%				18	23 874	18	186 000	7.791	
	ВСЕГО С НДС					156 508		1 219 335	7.791	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					9 990		144 870	14.502	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 690		77 648	13.646	

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                      Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                        Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)