**Смета-калькуляция на проектирование системы газоснабжения, входящей в состав общего имущества многоквартирного жилого дома №5,7 по ул. Ярославской в г.Калининграде**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Обоснование стоимости и стоимость** | **Стоимость в**  **руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Внутренние сети газоснабжения 8 и 5-кв. жилого дома  (разделы ГСВ, АГСВ,сметы) | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий,  зданий и сооружений. Наружное освещение,  Москва 2006  Базовая цена разработки рабочей документации (***С***) определяется по формуле:  ***С = (а + вХ)×Ki***,  По табл.4, строка 22 : а=3,418(тыс.руб.)  в=2,622(тыс.руб.)  K*и*= 3,58 (Приложение 3 к Письму Министерства регионального развития РФ от 12 февраля 2013 года №1951-ВТ/10)  К2=2/5 \* 1,03 \* 2 = 0,824 (пункт 2, примечания к таблице 4)  Х=2 (2 жилых дома)  ***С = (3,418+2,622\*2)\*3,58\*0,824=25 552,20*** | ***25 552,20*** |
| 2. | Согласование проектной документации с ОАО «Калининградгазификация» | Примерный прейскурант цен на услуги газового хозяйства | ***3 000,00*** |

Итого по смете: 28 552 (двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 20 копеек без НДС 18%.

НДС 18% составит 5 139 (пять тысяч сто тридцать девять) рублей 40 копеек.

Итого по смете с НДС 18%: 33 692 (тридцать три тысячи шестьсот девяносто два) рубля.

Разработал: Зам. начальника комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ О.Н.Белошапкина