«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 235 102	руб.	Смета на сумму:	1 235 102	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«КР МКД»	Генеральный директор
ООО «УКЛР»	
		
________________ /С. Б. Русович/	________________ /А.Н. Гонда/	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
	
Объект:	Ю. Гагарина, д.26-28	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт шиферной кровли МКД № 26-28 по ул. Ю. Гагарина	
	
Сметная стоимость:	1 235.102	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	178.762	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	6.3	165.55	131.65	33.90	1 042.97	829.40	213.57	12.51	4.4	11 315	10 376	940	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			821.11				84%	8 716			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			497.64				48%	4 980			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 361.72					25 011			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	6.3	172.51	127.80	44.71	1 086.81	805.14	281.67	12.51	7.12	12 078	10 072	2 006	
					6.95			43.79	1	12.49			547	
	Накладные расходы		83%			704.61				71%	7 539			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			551.80				52%	5 522			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 343.23					25 139			
	
3.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	0.5	218.68	77.46	141.22	109.34	38.73	70.61	12.51	4.41	796	485	311	
					12.93			6.47	1	12.5			81	
	Накладные расходы		99%			44.75				84%	475			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.12				48%	272			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181.21					1 543			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.66	9 291.30	1 358.31	34.61	15 423.56	2 254.79	57.45	12.51	6.98	67 418	28 207	401	
				7 898.38			13 111.31		2.96	1		38 809		
	Накладные расходы		83%			1 871.48				71%	20 027			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 465.61				52%	14 668			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 760.65					102 113			
	
5.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.2	3 176.89	1 205.91	20.22	635.38	241.18	4.04	12.51	7.02	4 622	3 017	28	
				1 950.76			390.15		4.04	1		1 576		
	Накладные расходы		83%			200.18				71%	2 142			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			156.77				52%	1 569			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					992.33					8 333			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м	0.83	9 291.30	1 358.31	34.61	7 711.78	1 127.40	28.73	12.51	6.98	33 709	14 104	201	
				7 898.38			6 555.66		2.96	1		19 405		
	Накладные расходы		83%			935.74				71%	10 014			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			732.81				52%	7 334			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 380.33					51 057			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.5	4 519.16	360.82	36.65	2 259.58	180.41	18.33	12.51	7.07	10 836	2 257	130	
				4 121.69			2 060.85		4.1	1		8 449		
	Накладные расходы		83%			149.74				71%	1 602			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			117.27				52%	1 174			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 526.59					13 612			
	
8.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.24	6 775.72	1 449.90	67.19	1 626.17	347.98	16.13	12.51	7.02	9 641	4 353	113	
				5 258.63			1 262.07		4.1	1		5 174		
	Накладные расходы		83%			288.82				71%	3 091			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			226.19				52%	2 264			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 141.18					14 995			
	
9.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.005	136 578.60	5 963.00	3 790.41	682.89	29.82	18.95	12.51	7.12	2 886	373	135	
				126 825.19	588.90		634.13	2.94	3.75	12.5		2 378	37	
	Накладные расходы		86%			28.17				73%	299			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			22.93				56%	230			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					734.00					3 415			
	
10.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.05	8 572.20	5 513.35	252.31	428.61	275.67	12.62	12.51	6.18	4 209	3 449	78	
				2 806.54	60.12		140.33	3.01	4.86	12.52		682	38	
	Объем: 1*5													
	Накладные расходы		78%			217.37				66%	2 301			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			175.57				50%	1 744			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					821.55					8 254			
	
11.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.21	2 934.00			616.14					2 361			
				2 934.00			616.14		11 241.04			2 361		
	Объем: 1*5*42													
	
12.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (7 каналов), 100 м труб	0.02	32 504.08	21 309.05	662.76	650.08	426.18	13.26	12.51	6.18	6 437	5 332	82	
				10 532.27	157.78		210.65	3.16	4.86	12.52		1 024	40	
	Объем: 1*2													
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			334.89				66%	3 546			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			270.48				50%	2 686			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 255.45					12 669			
	
13.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.308	2 934.00			903.67					3 462			
				2 934.00			903.67		11 241.04			3 462		
	Объем: 1*2*22*7													
	
14.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (11 каналов), 100 м труб	0.01	51 077.84	33 485.65	1 041.48	510.78	334.86	10.41	12.51	6.18	5 058	4 189	64	
				16 550.71	247.94		165.51	2.48	4.86	12.52		804	31	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			263.13				66%	2 785			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			212.52				50%	2 110			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					986.43					9 953			
	
15.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.242	2 934.00			710.03					2 720			
				2 934.00			710.03		11 241.04			2 720		
	Объем: 1*22*11													
	
16.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов), 100 м труб	0.02	23 217.20	15 220.75	473.40	464.34	304.42	9.47	12.51	6.18	4 598	3 808	59	
				7 523.05	112.70		150.46	2.25	4.86	12.52		731	28	
	Объем: 1*2													
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			239.20				66%	2 532			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			193.20				50%	1 918			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					896.74					9 048			
	
17.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.22	2 934.00			645.48					2 473			
				2 934.00			645.48		11 241.04			2 473		
	Объем: 1*2*22*5													
	
18.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.32	2 412.79	1 295.60	2.05	772.09	414.59	0.66	12.51	4.04	6 699	5 187	3	
				1 115.14			356.84		4.23	1		1 509		
	Накладные расходы		79%			327.53				67%	3 475			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			207.30				40%	2 075			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 306.91					12 249			
	
19.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обделки оголовников, 100 м2 покрытия	0.11	11 907.97	1 173.45	33.16	1 309.88	129.08	3.65	12.51	7.14	4 713	1 615	26	
				10 701.36	3.78		1 177.15	0.42	2.61	12.5		3 072	5	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			139.86				92%	1 490			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			71.22				44%	713			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 520.97					6 916			
	
20.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	2 291.60	114.18	14.24	733.31	36.54	4.56	12.51	7.11	2 393	457	32	
				2 163.18			692.22		2.75	1		1 904		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			34.71				80%	366			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17.17				37%	169			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					785.20					2 928			
	
21.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.3	221.62	101.80	102.69	1 396.18	641.33	646.93	12.51	3.39	10 408	8 023	2 193	
				17.13	1.45		107.92	9.14	1.78	12.56		192	115	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			585.42				77%	6 266			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			390.28				48%	3 906			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 371.89					20 581			
	
22.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	130.41	36.04			4 699.98					19 628			
				36.04			4 699.98		150.51			19 628		
	Объем: 6.3*20.7													
	
23.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	6.3	4 088.23	504.69	210.18	25 755.87	3 179.54	1 324.10	12.52	6.84	156 826	39 808	9 057	
				3 373.37	20.39		21 252.23	128.44	5.08	12.5		107 961	1 606	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 572.62				92%	38 101			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 819.39				44%	18 222			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 147.88					213 149			
	
24.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	806.4	83.55			67 372.14			1	1	273 531			
				83.55			67 372.14		4.06	1		273 531		
	Объем: 630*1.28													
	Поправки: М: =320.00*1.06/4.06	
	
25.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.645	4 972.00	72.11	75.20	3 206.94	46.51	48.50	12.51	6.29	11 685	582	305	
				4 824.69	5.48		3 111.93	3.53	3.47	12.5		10 798	44	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			54.04				92%	576			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			27.52				44%	275			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 288.51					12 536			
	
26.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.645	4 972.00	72.11	75.20	3 206.94	46.51	48.50	12.51	6.29	11 685	582	305	
				4 824.69	5.48		3 111.93	3.53	3.47	12.5		10 798	44	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			54.04				92%	576			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			27.52				44%	275			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 288.51					12 536			
	
27.	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1935	1 288.77	768.15	4.21	249.38	148.64	0.82	12.51	7.1	2 112	1 859	6	
				516.40	0.16		99.92	0.03	2.47	12.46		247		
	Объем: 64.5*0.6*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			141.24				80%	1 487			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			69.87				37%	688			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					460.49					4 287			
	
28.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.114	257.63	231.54	26.09	29.37	26.40	2.97	12.51	6.47	349	330	19	
					10.34			1.18	1	12.53			15	
	Накладные расходы		85%			23.44				72%	248			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			22.06				64%	221			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.88					818			
	
29.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство лобовой доски, 100 м2 потолка	0.114	10 259.57	603.91	84.83	1 169.59	68.85	9.67	12.52	6.76	4 637	862	65	
				9 570.83	3.78		1 091.07	0.43	3.4	12.5		3 710	5	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			73.44				90%	780			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			37.41				43%	373			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 280.44					5 790			
	
30.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.114	1 316.51	347.48	6.74	150.08	39.61	0.77	12.51	7.14	756	496	5	
				962.29	0.16		109.70	0.02	2.32	12.46		255		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			37.65				80%	397			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.63				37%	184			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					206.35					1 336			
	
31.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.51	4.05	980	979	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	695			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	509			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 184			
	
32.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
33.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.44	3 070.76			4 421.89					7 568			
				3 070.76			4 421.89		5 255.58			7 568		
	Объем: 0.6*0.8*3													
	
34.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	373.54	335.71	26.60	22.41	20.14	1.60	12.52	7.17	266	252	11	
				11.23			0.67		4.14	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			21.35				90%	227			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.88				43%	108			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.63					601			
	
35.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0264	23 811.97			628.64					1 264			
				23 811.97			628.64		47 861.13			1 264		
	Объем: 0.06*0.44													
	
36.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.15	775.58	765.14	10.44	116.34	114.77	1.57	12.52	6.47	1 447	1 437	10	
					4.13			0.62	1	12.55			8	
	Накладные расходы		74%			85.39				63%	910			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			57.70				40%	578			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.42					2 935			
	
37.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.15	12 237.99	745.23	9.03	1 835.70	111.79	1.35	12.51	6.78	4 353	1 398	9	
				11 483.73	0.95		1 722.56	0.14	1.71	12.42		2 946	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			128.72				98%	1 372			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.47				56%	784			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 043.89					6 509			
	
38.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	2.1	27.31			57.35					462			
				27.31			57.35		220.16			462		
	Объем: 15/100*14													
	
39.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	5	88.07	12.17		440.35	60.85		12.51	1	1 786	761		
				75.90			379.50		2.7	1		1 025		
	Накладные расходы		103%			62.68				88%	670			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			36.51				48%	365			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					539.54					2 821			
	
40.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.645	75.57	75.35	0.22	48.74	48.60	0.14	12.51	4.09	609	608	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			40.34				71%	432			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.59				52%	316			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.67					1 357			
	
41.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.1935	11 907.97	1 173.45	33.16	2 304.19	227.06	6.42	12.51	7.14	8 291	2 841	46	
				10 701.36	3.78		2 070.71	0.73	2.61	12.5		5 405	9	
	Объем: 64.5*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			246.01				92%	2 622			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			125.28				44%	1 254			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 675.49					12 167			
	
42.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.645	8 813.16	326.90	31.86	5 684.49	210.85	20.55	12.51	6.89	20 011	2 638	142	
				8 454.40	3.03		5 453.09	1.95	3.16	12.48		17 232	24	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			229.82				92%	2 449			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			117.04				44%	1 171			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 031.35					23 631			
	
43.	ТЕРр 58-10-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	0.72	7 879.49	801.83	8.10	5 673.23	577.32	5.83	12.51	7.18	20 549	7 222	42	
				7 069.56			5 090.08		2.61	1		13 285		
	Накладные расходы		83%			479.18				71%	5 128			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			375.26				52%	3 755			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 527.66					29 432			
	
44.	ТЕРр 58-10-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.12	6 366.80	1 213.61	8.10	764.02	145.63	0.97	12.51	7.18	3 267	1 822	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			120.87				71%	1 294			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.66				52%	947			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					979.55					5 508			
	
45.	ТЕРр 58-10-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.06	9 322.48	1 083.29	8.10	559.35	65.00	0.49	12.51	7.18	1 419	813	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			53.95				71%	577			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.25				52%	423			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					655.55					2 419			
	
46.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
	
47.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.6	1 357.93	327.73	1.01	814.76	196.64	0.61	12.51	7.2	5 076	2 460	4	
				1 029.19			617.51		4.23	1		2 612		
	Накладные расходы		83%			163.21				71%	1 747			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.82				52%	1 279			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 105.79					8 102			
	
	Прочие работы	
	
48.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	24.45	7.34		7.34	179.36		179.36		5.54	994		994	
										1				
	Объем: 0.201+13.04376+1.1592+0.9108+6.3*1.45													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
49.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	24.45	26.50		26.50	647.93		647.93		5.54	3 590		3 590	
										1				
	Объем: 0.201+13.04376+1.1592+0.9108+6.3*1.45													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	171 296.81	14 066.28	3 803.35			778 666	176 005	22 010	
			153 427.24	220.49				580 652	2 757	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	168 847.07	13 778.87	3 800.43			770 618	172 409	21 991	
			151 267.83	219.73				576 219	2 747	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	79 997.97					313 007			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3; %=71 - по стр. 2, 4-8, 31, 40, 43-47; %=73 - по стр. 9; %=66 - по стр. 10, 12, 14, 16; %=67 - по стр. 18; %=92 - по стр. 19, 23, 25, 26, 41, 42; %=80 - по стр. 20, 27, 30; %=77 - по стр. 21; %=72 - по стр. 28; %=90 - по стр. 29, 32, 34)	12 812.78					136 660			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 21; %=52 - по стр. 2, 4-8, 31, 40, 43-47; %=56 - по стр. 9; %=50 - по стр. 10, 12, 14, 16; %=40 - по стр. 18; %=44 - по стр. 19, 23, 25, 26, 41, 42; %=37 - по стр. 20, 27, 30; %=64 - по стр. 28; %=43 - по стр. 29, 32, 34)	8 467.80					84 669			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	190 127.65					991 947			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 449.74	287.41	2.92			8 048	3 596	19	
			2 159.41	0.76				4 433	10	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 36; %=98 - по стр. 37; %=88 - по стр. 39)	276.78					2 952			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 36; %=56 - по стр. 37; %=48 - по стр. 39)	173.68					1 727			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 900.20					12 727			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	193 027.85					1 004 674			
	Строительный контроль 2,14%	4 130.80					21 500			
			4 130.80					21 500		
	Всего со строительным контролем	197 158.65					1 026 174			
			197 158.65					1 026 174		
	Непредвиденные расходы 2%	3 943.17					20 523			
			3 943.17					20 523		
	Всего с непредвиденными расходами	201 101.82					1 046 697			
			201 101.82					1 046 697		
	НДС 18%	36 198.33					188 405			
	Всего с НДС	237 300.15					1 235 102			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 089.56					139 612			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 641.48					86 396			

Составил:	Инженер - сметчик                                                            И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)