«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	ЖЭК-7	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 6	
на Севастьянова, 27-33 вир	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	100 м2 покрытия	9.68	
2.	Порошек органомизированный вторичный ПОВ-6	т	4.221	
3.	Битумизированный картон	т	6.331	
4.	Термоэластоласт (СБС - модификатор)	т	0.321	
5.	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	100 м2 покрытия	3.15	
6.	Порошек органомизированный вторичный ПОВ-6	т	2.029	
7.	Битумизированный картон	т	3.043	
8.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	9.68	
9.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	1122.88	
10.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	3.04	
11.	Унифлекс ЭПП	м2	383.04	
12.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	383.04	
13.	Установка аэраторов диаметром 80мм (прим)	1 дефлектор	20	
14.	Аэратор типа "Поливент" диаметром 50мм	шт	20	
15.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.892	
16.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	1.913	
17.	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.04	
18.	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	4	
19.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	16	
	Вентканалы	
20.	Разборка покрытий  цементных стяжек	100 м2 покрытия	0.09	
21.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.09	
22.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.09	
23.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	10.44	
	Выход на кровлю - машинное отделение	
24.	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	100 м2 покрытия	1	
25.	Порошек органомизированный вторичный ПОВ-6	т	0.436	
26.	Битумизированный картон	т	0.654	
27.	Термоэластоласт (СБС - модификатор)	т	0.025	
28.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	1	
29.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	116	
30.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.884	
31.	Унифлекс ЭПП	м2	111.384	
32.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	111.384	
33.	Установка аэраторов диаметром 80мм (прим)	1 дефлектор	4	
34.	Аэратор типа "Поливент" диаметром 50мм	шт	4	
35.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.668	
36.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	0.487	
37.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.8	
38.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(6ти-канальный)	10 шт.	0.8	
39.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.076	
40.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	7.56	
41.	Двери металлические в сборе	м2	7.56	
42.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.013	
43.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.013	
44.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.32	
	Козырьки балконов	
45.	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	100 м2 покрытия	0.988	
46.	Порошек органомизированный вторичный ПОВ-6	т	0.431	
47.	Битумизированный картон	т	0.646	
48.	Термоэластоласт (СБС - модификатор)	т	0.025	
49.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.988	
50.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	114.65	
51.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.713	
52.	Унифлекс ЭПП	м2	89.863	
53.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	89.863	
54.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.9	
55.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм	1 зонт	4	
56.	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм	шт.	4	
57.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2.04	
58.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	2.04	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)