«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
И. о. директора МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖКХ «Чкаловск»	
		
________________ / Поломошнов Ю.Г. /	________________ /  Брезицкий А.В. /	
		
«______»_______________ 2019 г.	«______»__________________ 2019 г.	

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №97,99,101,103 по ул. Беланова г.Калининграда        (по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград"). Дополнительные работы.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Резиновое покрытие спортивной площадки	
2.	Устройство покрытий толщиной 10 мм типа "Гамбит"	100 м2	2	
3.	Покрытие типа "гамбит"	м2	200	
	Элементы спортивной площадки	
4.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под спортивное оборудование) 0,4*0,4*0,7*4	100 м3	0.00448	
5.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.00448	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.717	
7.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.00448	
8.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.45696	
9.	Монтаж  оборудования спортивных площадок	т	0.73	
10.	Растворитель марки: Р-4	т	-0.000438	
11.	Гвозди строительные	т	-0.0000073	
12.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0.0007519	
13.	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0.013651	
14.	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.0002263	
15.	Канаты пеньковые пропитанные	т	-0.000073	
16.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.00073	
17.	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0.0014162	
18.	Тренажерная беседка на 8 тренажеров с покрытием из поликарбоната толщ.8 мм, двуслойный прозрачный	шт	1	
19.	Тренажер " Имитация гребли"	шт	1	
20.	Тренажер " Эллиптический"	шт	1	
21.	Тренажер " Твистер"	шт	1	
22.	Тренажер " Вертикальная тяга" с изменяемой нагрузкой	шт	1	
23.	Тренажер "Жим" с изменяемой нагрузкой	шт	1	
24.	Тренажер " Тяга к груди" с изменяемой нагрузкой	шт	1	
25.	Тренажер " Жим ногами" с изменяемой нагрузкой	шт	1	
26.	Тренажер " Жим на брусьях" с изменяемой нагрузкой	шт	1	

Составил:	вед. инженер ОК                                                       Сметанина Е.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела ОК                                        Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)