«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	

	

_____________________ / С.Б. Русович /	

	

«______»____________________ 2015 г.	

	

	

	

	

	

	

	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т		
		
на замену внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД расположенного по адресу: г. Калининград проспект Мира, д.175 

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	Демонтажные работы	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.07	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.05	
3.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.33	
4.	Е67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2	100 м пучка проводов	0.27	
	Общестроительные работы	
5.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия)	100 отверстий	0.04	
6.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.08	
7.	Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.3	
8.	Е46-03-008-02	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	10 м2 ниш	0.06	
9.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3	
10.	Е15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	
11.	Ц08-03-572-08;	монтаж блока  управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	1	
12.	С.Цена поставщик	Щит распределительный для электрооборудования, металлоконструкция (600х400х250)	шт	1	
13.	Ц08-03-526-02;	Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А  МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.6; Кэм=0.6; Кмр=0	1 шт.	1	
14.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (существ)	1 шт.	1	
15.	Ц08-03-600-02;	Демонтаж Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные  МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.6; Кэм=0.6; Кмр=0	1 шт.	1	
16.	Ц08-03-600-02;	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (существ)	1 шт.	1	
17.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	
18.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  CLS6-С40/3  (С) 40 A 6 кА	шт	1	
19.	Ц08-03-526-01;	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	
20.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  CLS6-С10/2  (С) 10 A 6 кА	шт	1	
21.	Ц08-02-397-01;	Профиль перфорированный монтажный (прим) Din-рейка	100 м	0.003	
22.	С509-2642	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм	шт.	1	
23.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.004	
24.	С.Цена поставщик	Шина медь,  М1Т  5х50мм L4000	м	0.4	
25.	С.Цена поставщик	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	1шт	1	
	Щиты  распределительные этажные	
26.	Ц08-03-572-08;	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	3	
27.	С.Цена поставщик	Шкаф рапределительный для электрооборудования   ЩРВ 24 (400х300х210)	шт	3	
28.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	
29.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель G LS6 -C32/2 (C) 32A 6 кА	шт	3	
30.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	6	
31.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель G LS6 -C25/2 (C) 25A . 6 кА	шт	6	
32.	С509-1264	Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	шт.	6	
33.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.009	
34.	С.Цена поставщик	Шина медь,  М1Т  5х50мм  L4000	м	0.9	
35.	С.Цена поставщик	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	1шт	3	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
36.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.35	
37.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	35.7	
38.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	35	
39.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	2.5	
40.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.37	
41.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0377	
42.	Ц08-02-409-02;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0.3	
43.	С103-1396	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм	м	30.6	
44.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	30	
45.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	2.2	
46.	Ц08-02-412-04;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.34	
47.	Ц08-02-412-03;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.3	
48.	С501-8509	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.0347	
49.	С501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.0306	
50.	С Цена поставщик.	Коробка распред. FAST BOX 70x70x40 ip44	шт	4	
51.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.07	
52.	С.Цена поставщик	Светильники настенные( энергосберегающая лампа накаливания)  IP54	шт	6	
53.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный с решёткой ( энергосберегающая лампа накаливания)  IP44	шт	1	
54.	С.Цена поставщик	Энергосберегающая лампа    E14, 11W	шт	7	
55.	Ц08-03-591-04;	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.01	
56.	С.Цена поставщик	Выключатель наруж.2-кл IP44 0331-02	шт	1	
57.	Ц08-01-081-01;	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	1 шт.	3	
58.	С.Цена поставщик	Датчик движения ДД 024	шт	3	
59.	Ц08-02-144-04;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей  (переподключение квартир)	100 шт.	0.06	
	устройство контура  заземления	
60.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	
61.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.015	
62.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
63.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
64.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
65.	С101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.016	
66.	Ц08-02-472-10;	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.04	
67.	С502-0524	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м	0.0041	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                    И.Л. Герасименко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника ОК МКУ «КР МКД»                        О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)