«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:		руб.	Смета на сумму:		руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	п.Чкаловск г. Калининград	
	
Объект:	Ремонт крыши	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
(Локальный сметный расчет)	
на Ремонт крыши жилого дома № 77 - 85 по ул. Беланова	
Сметная стоимость:	1 263.733	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.716	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	188.982	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ  ДОМА	
	
1.	Е46-04-005-01 
Разборка монолитных  бетонных труб мусоропровода, 1 м3	0.3956	452.37	97.48	354.89	178.96	38.56	140.39	12.02	4.02	1 028	464	564	
					32.48			12.85	1	12.01			154	
	
2.	Е46-03-017-02 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.435204	1 688.93	383.18	25.23	735.03	166.76	10.98	12.02	6.27	4 737	2 004	69	
				1 280.52			557.29		4.78	1		2 664		
	Объем: 3.14*0.6*0.6/4*0.22*7													
	
3.	Е46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	9.56	164.91	119.07	45.84	1 576.54	1 138.31	438.23	12.02	3.99	15 431	13 682	1 749	
									1	1				
	
4.	Е58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	4.8	2 603.14	1 221.06	143.55	12 495.07	5 861.09	689.04	12.02	4.38	102 717	70 450	3 018	
				1 238.53	15.51		5 944.94	74.45	4.92	12.01		29 249	894	
	
5.	Е58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	1.1	1 123.87	161.26	3.04	1 236.26	177.39	3.34	12.02	6.36	4 739	2 132	21	
				959.57			1 055.53		2.45	1		2 586		
	
6.	Е58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт.	15.1	329.91	45.08	1.01	4 981.64	680.71	15.25	12.02	6.38	18 779	8 182	97	
				283.82			4 285.68		2.45	1		10 500		
	
7.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	12.02	6.36	773	289	3	
				8 231.09			411.55		1.17	1		482		
	
8.	Е12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	9.56	180.53	29.88	5.06	1 725.86	285.62	48.40	12.02	6.37	11 564	3 433	308	
				145.59			1 391.84		5.62	1		7 822		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
9.	Е12-01-002-09 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	9.56	9 844.57	135.09	41.45	94 114.09	1 291.46	396.26	12.02	4.99	      393 676	15 523	2 789	
				9 668.03	3.07		92 426.37	29.35	4.07	12.02		376 175	353	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	

														

														
														
	Объем: 9.56*116													
	
10.	Е12-01-004-04 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	3.574	2 389.06	326.15	93.62	8 538.50	1 165.66	334.60	12.02	4.99	44 327	14 011	1 670	
				1 969.29	9.10		7 038.24	32.52	4.07	12.02		28 646	391	

														

	
11.	Е58-23-1 
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, 1 место	20	1 353.11	79.91	8.28	27 062.20	1 598.20	165.60	12.02	5.52	84 635	19 210	914	
				1 264.92			25 298.40		2.55	1		64 511		
	
12.	Е46-03-010-05 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.08	2 004.54	501.47	1 503.07	160.36	40.12	120.25	12.02	4.02	966	482	483	
					137.58			11.01	1	12.01			132	
	
13.	Е65-38-1 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	15	281.32	27.78		4 219.80	416.70		12.02	1	25 279	5 009		
				253.54			3 803.10		5.33	1		20 271		
	
14.	Е65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	15	88.07	12.17		1 321.05	182.55		12.02	1	5 097	2 194		
				75.90			1 138.50		2.55	1		2 903		
	
15.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	3.574	2 956.30	374.76	6.66	10 565.82	1 339.39	23.80	12.02	6.37	39 442	16 099	152	
				2 574.88	1.03		9 202.62	3.68	2.52	12.05		23 191	44	
	
16.	Е61-10-1 
Ремонт штукатурки выходов на крышу и парапета по камн ю и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.34	3 222.10	1 873.08	1.32	1 095.51	636.85	0.45	12.02	3.77	9 563	7 655	2	
				1 347.70			458.22		4.16	1		1 906		
	
17.	Е10-01-039-01 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.03	49 279.20	1 168.04	1 744.34	1 478.38	35.04	52.33	12.02	5.89	6 099	421	308	
				46 366.82	214.24		1 391.00	6.43	3.86	12.01		5 369	77	
	Объем: 2*2*0.75													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
18.	С101-0889 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.	2	123.58			247.16					902			
				123.58			247.16		451.14			902		
	
19.	Е10-01-039-05 
Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0098	56 444.39	1 471.82	1 722.35	553.15	14.42	16.88	12.02	5.8	2 333	173	98	
				53 250.22	206.11		521.85	2.02	3.95	12.01		2 061	24	
	Объем: 2*0.7*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
20.	С101-0889 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.	2	123.58			247.16					902			
				123.58			247.16		451.14			902		
	
21.	Е10-01-044-07 
Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по войлоку с двух сторон, 100 м2 проемов	0.0398	18 522.66	1 709.07	71.79	737.20	68.02	2.86	12.02	5.8	5 725	818	17	
				16 741.80	4.15		666.32	0.17	7.34	12.01		4 891	2	
	Объем: 2*02*0.75+2*0.7*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
22.	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.33075	11 907.97	1 173.45	33.16	3 938.56	388.12	10.97	12.02	6.24	13 547	4 665	68	
				10 701.36	3.78		3 539.47	1.25	2.49	12.01		8 813	15	
	Объем: (64.7+67.6)*0.25													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
23.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	15.5								38.82	602		602	

24.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	15.5								136.74	2 119		2 119	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	177 644.29	15 549.00	2 470.04			794 982	186 896	14 239	
			159 625.24	173.73				593 844	2 086	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	172 103.44	14 949.75	2 470.04			764 606	179 693	14 239	
			154 683.64	173.73				570 670	2 086	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	494.32					1 804			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1-3, 15; %=71 - по стр. 4-7, 14, 18; %=102 - по стр. 8, 9, 12, 25; %=67 - по стр. 19; %=100 - по стр. 20, 22, 24)	13 989.20					142 923			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1-3, 15; %=52 - по стр. 4-9, 12, 14, 18, 25; %=40 - по стр. 19; %=50 - по стр. 20, 22, 24)	9 556.99					91 897			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	195 649.63					999 426			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 540.85	599.25				30 376	7 203		
			4 941.60					23 174		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 16, 17)	617.23					6 306			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16, 17)	359.55					3 457			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 517.63					40 139			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	202 167.26					1 039 565			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ	2 021.67					10 396			
	ИТОГО	204 188.93					1 049 961			
	Резерв средств на непредвиденные работы	4 083.78					20 999			
	ИТОГО С  РЕЗЕРВОМ	208 272.71					1 070 960			
	НДС	37 489.09					192 773			
	ВСЕГО С НДС	245 761.80					1 263 733			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 606.43					149 229			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 916.54					95 354			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	177 644.84	15 549.00	2 470.04			794 982	186 896	14 239	
			159 625.24	173.73				593 844	2 086	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	172 103.44	14 949.75	2 470.04			764 606	179 693	14 239	
			154 683.64	173.73				570 670	2 086	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	494.32					1 804			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1-3, 15; %=71 - по стр. 4-7, 14, 18; %=102 - по стр. 8, 9, 12, 25; %=67 - по стр. 19; %=100 - по стр. 20, 22, 24)	13 989.20					142 923			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1-3, 15; %=52 - по стр. 4-9, 12, 14, 18, 25; %=40 - по стр. 19; %=50 - по стр. 20, 22, 24)	9 556.99					91 897			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	195 649.63					999 426			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 540.85	599.25				30 376	7 203		
			4 941.60					23 174		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 16, 17)	617.23					6 306			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16, 17)	359.55					3 457			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 517.63					40 139			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	202 167.26					1 039 565			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ	2 021.67					10 396			
	ИТОГО	204 188.93					1 049 961			
	Резерв средств на непредвиденные работы	4 083.78					20 999			
	ИТОГО С  РЕЗЕРВОМ	208 272.71					1 070 960			
	НДС	37 489.09					192 773			
	ВСЕГО С НДС	245 761.80					1 263 733			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 606.43					149 229			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 916.54					95 354			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)