«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	35 839 365	руб.	
		
	Директор МКУ «КР МКД»	
	________________ /С.Б. Русович/	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
Объект:	г.Калининград, . В. Котика, д. 1-23, ул. Коммунальная, д.50-54, ул. Маяковского, д. 9-11	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвального помещения, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	
Сметная стоимость:	35 839.365	тыс. руб.	
монтажных работ:	114.884	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	47.980	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	7 357.189	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	28.546	553.31	459.71	93.60	15 794.79	13 122.88	2 671.91	16.11	6.86	229 739	211 410	18 329	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			12 991.65				84%	177 584			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7 873.73				48%	101 477			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36 660.17					508 800			
	
2.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	6.436	165.55	131.65	33.90	1 065.48	847.30	218.18	16.11	6.86	15 147	13 650	1 497	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			838.83				84%	11 466			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			508.38				48%	6 552			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 412.69					33 165			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	34.982	172.51	127.80	44.71	6 034.74	4 470.70	1 564.05	16.11	9.68	87 163	72 023	15 140	
					6.95			243.12	1	16.08			3 909	
	Накладные расходы		83%			3 912.47				71%	53 912			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 063.98				52%	39 485			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 011.19					180 559			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной из доски, 100 м2 кровли	34.982	172.51	127.80	44.71	6 034.74	4 470.70	1 564.05	16.11	9.68	87 163	72 023	15 140	
					6.95			243.12	1	16.08			3 909	
	Накладные расходы		83%			3 912.47				71%	53 912			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 063.98				52%	39 485			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 011.19					180 559			
	
5.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2	34.982	2 713.25	179.98	29.68	94 914.91	6 296.06	1 038.27	16.12	9.21	383 431	101 492	9 562	
				2 503.59	4.13		87 580.59	144.48	3.11	18.83		272 376	2 720	
	Объем: 2854.6+643.6													
	Накладные расходы		83%			5 345.65				71%	73 991			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4 186.35				52%	54 190			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104 446.91					511 612			
	
6.	ТЕРр 58-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м	5.4	6 167.60	1 449.90	67.19	33 305.04	7 829.46	362.83	16.11	9	234 872	126 133	3 265	
				4 650.51			25 112.75		4.2	1		105 474		
	Накладные расходы		83%			6 498.45				71%	89 554			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 089.15				52%	65 589			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44 892.64					390 016			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.32	9 291.30	1 358.31	34.61	12 264.52	1 792.97	45.69	16.11	8.96	60 363	28 885	409	
				7 898.38			10 425.86		2.98	1		31 069		
	Накладные расходы		83%			1 488.17				71%	20 508			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 165.43				52%	15 020			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 918.12					95 892			
	
8.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	1.2	3 176.89	1 205.91	20.22	3 812.27	1 447.09	24.26	16.11	9	31 514	23 313	218	
				1 950.76			2 340.91		3.41	1		7 983		
	Накладные расходы		83%			1 201.08				71%	16 552			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			940.61				52%	12 123			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 953.96					60 189			
	
9.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.46	4 519.16	360.82	36.65	6 597.97	526.80	53.51	16.11	9.04	29 611	8 487	484	
				4 121.69			6 017.67		3.43	1		20 641		
	Накладные расходы		83%			437.24				71%	6 026			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			342.42				52%	4 413			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 377.63					40 050			
	
10.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	18	162.60	38.37	35.62	2 926.80	690.66	641.16	16.11	9.04	23 478	11 127	5 796	
				88.61			1 594.98		4.11	1		6 555		
	Накладные расходы		83%			573.25				71%	7 900			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			448.93				52%	5 786			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 948.98					37 164			
	
11.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.5	1 615.27	301.17	30.24	2 422.91	451.76	45.36	16.11	7.35	15 064	7 278	333	
				1 283.86	5.99		1 925.79	8.98	3.87	17.45		7 453	157	
	Объем: 5*0.6*0.5													
	Накладные расходы		86%			396.24				73%	5 428			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			322.52				56%	4 164			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 141.66					24 655			
	
12.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.5	6 775.72	1 449.90	67.19	3 387.86	724.95	33.60	16.11	9	22 630	11 679	302	
				5 258.63			2 629.32		4.05	1		10 649		
	Накладные расходы		83%			601.71				71%	8 292			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			471.22				52%	6 073			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 460.79					36 995			
	
13.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.22	2 888.51	2 877.16	11.35	635.47	632.98	2.50	16.12	6.42	10 220	10 204	16	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			525.37				71%	7 245			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			411.44				52%	5 306			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 572.28					22 771			
	
14.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	22	394.62	69.00	29.78	8 681.53	1 518.00	655.05	16.11	7.82	47 996	24 455	5 122	
				295.84	2.08		6 508.48	45.65	2.83	16.1		18 419	735	
	Вычт.ресурсы:  203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			1 657.47				90%	22 671			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			844.37				43%	10 832			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 183.37					81 499			
	
15.	203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	13.86	2 460.30			34 099.76					58 326			
				2 460.30			34 099.76		4 208.2			58 326		
	
16.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.44	373.54	335.71	26.60	164.36	147.71	11.70	16.12	9.13	2 508	2 381	107	
				11.23			4.94		4.07	1		20		
	Объем: 2*22													
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			156.57				90%	2 143			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			79.76				43%	1 024			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					400.70					5 675			
	
17.	101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.1936	23 811.97			4 610.00					8 896			
				23 811.97			4 610.00		45 948.75			8 896		
	Объем: 0.44*0.44													
	
18.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.094	8 572.20	5 513.35	252.31	805.79	518.25	23.72	16.11	7.76	9 726	8 349	184	
				2 806.54	60.12		263.81	5.65	4.52	17.91		1 192	101	
	Объем: 1*2+1*2+1.2*2+3													
	Накладные расходы		78%			408.64				66%	5 577			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			330.06				50%	4 225			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 544.49					19 528			
	
19.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.3948	3 086.00			1 218.35					5 307			
				3 086.00			1 218.35		13 441.57			5 307		
	Объем: 0.094*4200													
	
20.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов), 100 м труб	0.024	4 643.44	3 044.15	94.68	111.44	73.06	2.27	16.11	7.75	1 358	1 177	18	
				1 504.61	22.54		36.11	0.54	4.52	17.9		163	10	
	Объем: 1.2*2													
	Накладные расходы		78%			57.41				66%	783			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			46.37				50%	594			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.22					2 735			
	
21.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0528	3 086.00			162.94					710			
				3 086.00			162.94		13 441.57			710		
	Объем: 0.024*2200													
	
22.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.02	13 930.32	9 132.45	284.04	278.61	182.65	5.68	16.11	7.75	3 395	2 942	44	
				4 513.83	67.62		90.28	1.35	4.52	17.9		408	24	
	Объем: 1*2													
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			143.52				66%	1 958			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50%	1 483			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.05					6 836			
	
23.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.132	3 086.00			407.35					1 774			
				3 086.00			407.35		13 441.57			1 774		
	Объем: 0.02*2200*3													
	
24.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 5 каналов), 100 м труб	0.02	18 573.76	12 176.60	378.72	371.48	243.53	7.57	16.11	7.75	4 526	3 923	59	
				6 018.44	90.16		120.37	1.80	4.52	17.9		544	32	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			191.36				66%	2 610			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			154.56				50%	1 978			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					717.40					9 114			
	
25.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.176	3 086.00			543.14					2 366			
				3 086.00			543.14		13 441.57			2 366		
	Объем: 0.02*2200*4													
	
26.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.03	23 217.20	15 220.75	473.40	696.52	456.62	14.20	16.11	7.75	8 486	7 356	110	
				7 523.05	112.70		225.69	3.38	4.52	17.9		1 020	61	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			358.80				66%	4 895			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			289.80				50%	3 709			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 345.12					17 090			
	
27.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.33	3 086.00			1 018.38					4 436			
				3 086.00			1 018.38		13 441.57			4 436		
	Объем: 0.03*2200*5													
	
28.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.4662	2 412.79	1 295.60	2.05	3 537.63	1 899.61	3.01	16.11	6.41	36 410	30 603	19	
				1 115.14			1 635.02		3.54	1		5 788		
	Накладные расходы		79%			1 500.69				67%	20 504			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			949.80				40%	12 241			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 988.13					69 155			
	
29.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.4662	2 291.60	114.18	14.24	3 359.95	167.42	20.88	16.11	9.07	11 799	2 697	189	
				2 163.18			3 171.65		2.81	1		8 912		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			159.05				80%	2 158			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			78.69				37%	998			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 597.69					14 954			
	
30.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обетонирование оголовков труб, 1 м3	1.98	1 507.44	278.21	47.43	2 984.73	550.86	93.91	16.11	6.66	19 889	8 874	625	
				1 181.80	1.96		2 339.96	3.88	4.44	16.12		10 389	63	
	Накладные расходы		99%			549.19				84%	7 507			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			332.84				48%	4 290			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 866.77					31 686			
	
31.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	101.3742	221.62	101.80	102.69	22 466.09	10 319.69	10 409.86	16.11	3.72	209 559	166 250	38 725	
				17.13	1.45		1 736.54	146.99	2.64	16.18		4 584	2 378	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			9 420.01				77%	129 844			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6 280.01				48%	80 941			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 166.11					420 344			
	
32.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	2098.44594	36.04			75 627.99					395 767			
				36.04			75 627.99		188.6			395 767		
	Объем: 101.3742*20.7													
	
33.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	34.982	286.73	122.64	1.26	10 030.34	4 290.05	44.16	16.11	9.16	88 087	69 113	405	
				162.83			5 696.12		3.26	1		18 569		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			3 989.75				79%	54 599			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2 745.63				51%	35 248			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 765.72					177 934			
	
34.	101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	4372.75	13.13			57 414.21					185 055			
				13.13			57 414.21		42.32			185 055		
	Объем: 34.982*125													
	
35.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	34.982	8 171.06	405.87	165.99	285 839.92	14 198.13	5 806.57	16.12	8.26	1 619 304	228 874	47 962	
				7 599.20	14.91		265 835.21	521.67	5.05	16.09		1 342 468	8 394	
	Объем: 2854.6+643.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			15 897.38				92%	218 287			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8 095.89				44%	104 398			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					309 833.19					1 941 988			
	
36.	101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	350	137.86			48 251.00					196 231			
				137.86			48 251.00		560.66			196 231		
	
37.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	5.239	75.57	75.35	0.22	395.91	394.76	1.15	16.11	6.5	6 367	6 360	7	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			327.65				71%	4 516			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			256.59				52%	3 307			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					980.15					14 190			
	
38.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	1.67648	11 907.97	1 173.45	33.16	19 963.48	1 967.26	55.60	16.11	9.53	80 842	31 693	530	
				10 701.36	3.78		17 940.62	6.33	2.71	16.09		48 619	102	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			2 131.48				92%	29 251			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 085.47				44%	13 990			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 180.43					124 083			
	
39.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	5.239	8 813.16	326.90	31.86	46 172.15	1 712.62	166.93	16.11	8.82	170 356	27 590	1 472	
				8 454.40	3.03		44 292.60	15.85	3.19	16.07		141 293	255	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			1 866.75				92%	25 617			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			950.66				44%	12 252			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48 989.56					208 225			
	
40.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	3.12	7 415.77	333.04	13.17	23 137.20	1 039.08	41.09	16.11	9.13	79 757	16 740	375	
				7 069.56			22 057.03		2.84	1		62 642		
	Накладные расходы		83%			862.44				71%	11 885			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			675.40				52%	8 705			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 675.04					100 347			
	
41.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	1.04	5 731.49	578.30	8.10	5 960.75	601.43	8.42	16.11	9.14	23 357	9 689	77	
				5 145.09			5 350.89		2.54	1		13 591		
	Накладные расходы		83%			499.19				71%	6 879			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			390.93				52%	5 038			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 850.87					35 274			
	
42.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.52	8 719.75	480.56	8.10	4 534.27	249.89	4.21	16.11	9.14	8 858	4 026	38	
				8 231.09			4 280.17		1.12	1		4 794		
	Накладные расходы		83%			207.41				71%	2 858			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			162.43				52%	2 094			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 904.11					13 810			
	
43.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.	0.52	4 604.75	480.56	8.10	2 394.47	249.89	4.21	16.11	9.14	9 415	4 026	38	
				4 116.09			2 140.37		2.5	1		5 351		
	Накладные расходы		83%			207.41				71%	2 858			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			162.43				52%	2 094			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 764.31					14 367			
	
44.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	2.6	1 357.93	327.73	1.01	3 530.62	852.10	2.63	16.11	9.16	24 696	13 727	24	
				1 029.19			2 675.89		4.09	1		10 944		
	Объем: 312/1.2													
	Накладные расходы		83%			707.24				71%	9 746			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			553.87				52%	7 138			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 791.73					41 580			
	
45.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	5.2	4 972.00	72.11	75.20	25 854.37	374.95	391.04	16.11	7.68	124 199	6 040	3 003	
				4 824.69	5.48		25 088.39	28.47	4.59	16.09		115 156	458	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			435.69				92%	5 978			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			221.88				44%	2 859			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 511.94					133 036			
	
46.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (брандмауэры), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.7952	2 074.12	832.23	83.91	3 723.47	1 494.02	150.64	16.11	9.97	32 930	24 069	1 502	
				1 157.98	39.06		2 078.81	70.13	3.54	14.27		7 359	1 001	
	Объем: 13.6*0.6*6+13.6*0.8*2*6													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			1 485.94				80%	20 056			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			735.15				37%	9 276			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 944.56					62 262			
	
47.	ТЕР 15-04-013-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная, 100 м2 фасада	1.7952	969.34	152.40	15.75	1 740.16	273.58	28.27	16.11	9.04	12 444	4 407	256	
				801.19			1 438.30		5.41	1		7 781		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			259.90				80%	3 526			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			128.58				37%	1 631			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 128.64					17 600			
	
48.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	0.816	6 350.32	635.76	12.96	5 181.86	518.78	10.58	16.11	9.23	21 203	8 358	98	
				5 701.60	2.33		4 652.51	1.90	2.74	18.77		12 748	36	
	Объем: 13.6*6													
	Накладные расходы		83%			432.16				71%	5 960			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			338.44				52%	4 365			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 952.47					31 528			
	
	ВХОД В ПОДВАЛ	
	
49.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.76	165.55	131.65	33.90	125.82	100.05	25.76	16.11	6.86	1 789	1 612	177	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			99.05				84%	1 354			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			60.03				48%	774			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.90					3 917			
	
50.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	0.76	172.51	127.80	44.71	131.11	97.13	33.98	16.11	9.68	1 894	1 565	329	
					6.95			5.28	1	16.08			85	
	Накладные расходы		83%			85.00				71%	1 172			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			66.57				52%	858			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.68					3 924			
	
51.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной из доски, 100 м2 кровли	0.76	172.51	127.80	44.71	131.11	97.13	33.98	16.11	9.68	1 894	1 565	329	
					6.95			5.28	1	16.08			85	
	Накладные расходы		83%			85.00				71%	1 172			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			66.57				52%	858			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.68					3 924			
	
52.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	0.76	2 713.25	179.98	29.68	2 062.07	136.78	22.56	16.12	9.21	8 330	2 205	208	
				2 503.59	4.13		1 902.73	3.14	3.11	18.83		5 917	59	
	Накладные расходы		83%			116.13				71%	1 607			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.95				52%	1 177			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 269.15					11 115			
	
53.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.052	221.62	101.80	102.69	454.76	208.89	210.71	16.11	3.72	4 242	3 365	784	
				17.13	1.45		35.15	2.98	2.64	16.18		93	48	
	Объем: 76*2+76*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			190.68				77%	2 628			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			127.12				48%	1 638			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					772.57					8 508			
	
54.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	42.4764	36.04			1 530.85					8 011			
				36.04			1 530.85		188.6			8 011		
	Объем: 2.052*20.7													
	
55.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.76	286.73	122.64	1.26	217.91	93.20	0.96	16.11	9.16	1 914	1 502	9	
				162.83			123.75		3.26	1		403		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			86.68				79%	1 187			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			59.65				51%	766			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					364.23					3 867			
	
56.	101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	95	13.13			1 247.35					4 020			
				13.13			1 247.35		42.32			4 020		
	Объем: 0.76*125													
	
57.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	0.76	8 171.06	405.87	165.99	6 210.00	308.46	126.15	16.12	8.26	35 180	4 972	1 042	
				7 599.20	14.91		5 775.39	11.33	5.05	16.09		29 166	182	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			345.37				92%	4 742			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			175.88				44%	2 268			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 731.26					42 189			
	
58.	101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	8	137.86			1 102.88					4 485			
				137.86			1 102.88		560.66			4 485		
	
59.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	242.5544	48.13	4.41	36.66	11 673.17	1 069.66	8 892.04	16.1	7.59	112 267	17 222	67 491	
									1	1				
	Объем: 119.36+(2854.6*40+643.6*14.0)/1000													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1 069.66				100%	17 222			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			641.80				60%	10 333			
	
60.	ТССЦпг 03-01-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	242.5544	17.33		17.33	4 203.47		4 203.47	1	8.57	36 024		36 024	
									1	1				
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
61.	ТЕР 11-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка теплоизоляции засыпной, 1 м3 изоляции	216	47.12	20.27	26.85	10 177.92	4 378.75	5 799.17	16.11	6.72	109 512	70 542	38 970	
					4.29			926.21	4.65	17.28			16 005	
	Объем: 2160*0.1													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			5 888.51				94%	81 354			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3 395.17				51%	44 139			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 461.60					235 005			
	
62.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	23	125.09	122.64	1.26	2 877.04	2 820.63	29.04	16.11	9.16	45 796	45 440	266	
				1.19			27.37		3.26	1		89		
	Вычт.ресурсы:  101-0308:[ М-(74.12=87196.00*0.00085) ];  101-0795:[ М-(6.21=7308.20*0.00085) ];  101-2166:[ М-(36.19=1533.60*0.0236) ];  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ];  203-0526:[ М-(45.12=13272.00*0.0034) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			2 623.19				79%	35 898			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 805.20				51%	23 174			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 305.43					104 868			
	
63.	101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	2875	7.04			20 240.00					68 655			
				7.04			20 240.00		23.88			68 655		
	Объем: 23.0*125													
	
64.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	324	202.86	119.97	82.89	65 725.18	38 869.63	26 855.55	16.11	8.94	866 278	626 190	240 089	
									18.43	1				
	Объем: 2160*0.15													
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			34 982.67				77%	482 166			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			23 321.78				48%	300 571			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					124 029.63					1 649 016			
	
65.	104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	4320	26.54			114 652.80					372 384			
				26.54			114 652.80		86.2			372 384		
	Объем: 2160*2													
	
66.	104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	108	671.40			72 511.20					393 403			
				671.40			72 511.20		3 642.62			393 403		
	Объем: 2160*0.05													
	
67.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	21.6	125.09	122.64	1.26	2 701.91	2 648.94	27.27	16.11	9.16	43 008	42 674	250	
				1.19			25.70		3.26	1		84		
	Вычт.ресурсы:  101-0308:[ М-(74.12=87196.00*0.00085) ];  101-0795:[ М-(6.21=7308.20*0.00085) ];  101-2166:[ М-(36.19=1533.60*0.0236) ];  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ];  203-0526:[ М-(45.12=13272.00*0.0034) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			2 463.51				79%	33 712			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 695.32				51%	21 764			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 860.75					98 484			
	
68.	101-5074 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130, м2	2700	6.44			17 388.00					76 167			
				6.44			17 388.00		28.21			76 167		
	Объем: 21.6*125													
	
69.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	5.23	1 688.64	38.89	16.44	8 831.59	203.41	85.97	16.11	7.44	30 483	3 277	640	
				1 633.31	1.51		8 542.21	7.91	3.11	16.07		26 566	127	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			224.00				90%	3 064			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			114.11				43%	1 464			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 169.70					35 010			
	
70.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.5	221.62	101.80	102.69	554.04	254.50	256.72	16.11	3.72	5 168	4 100	955	
				17.13	1.45		42.83	3.63	2.64	16.18		113	59	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			232.32				77%	3 202			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			154.88				48%	1 996			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					941.24					10 367			
	
71.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	51.75	36.04			1 865.07					9 760			
				36.04			1 865.07		188.6			9 760		
	Объем: (2.5)*20.7													
	
72.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	111.35	48.13	4.41	36.66	5 358.82	491.05	4 082.09	16.1	7.59	51 539	7 906	30 983	
									1	1				
	Объем: 3.35+216*0.5													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			491.05				100%	7 906			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			294.63				60%	4 744			
	
73.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	111.35	16.40		16.40	1 826.14		1 826.14	1	7.87	14 372		14 372	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 248 267.93	139 376.46	78 740.28			7 053 305	2 245 560	604 398	
			1 027 654.03	2 459.05				4 163 138	40 995	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 225 206.33	137 815.75	59 736.54			6 839 103	2 220 432	455 528	
			1 027 654.03	2 459.05				4 163 138	40 995	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	453 891.27					1 795 753			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 30, 49; %=71 - по стр. 3-10, 12, 13, 37, 40-44, 48, 50-52; %=73 - по стр. 11; %=90 - по стр. 14, 16, 69; %=66 - по стр. 18, 20, 22, 24, 26; %=67 - по стр. 28; %=80 - по стр. 29, 46, 47; %=77 - по стр. 31, 53, 64, 70; %=79 - по стр. 33, 55, 62, 67; %=92 - по стр. 35, 38, 39, 45, 57; %=94 - по стр. 61)	130 057.79					1 788 294			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 30, 31, 49, 53, 64, 70; %=52 - по стр. 3-10, 12, 13, 37, 40-44, 48, 50-52; %=56 - по стр. 11; %=43 - по стр. 14, 16, 69; %=50 - по стр. 18, 20, 22, 24, 26; %=40 - по стр. 28; %=37 - по стр. 29, 46, 47; %=51 - по стр. 33, 55, 61, 62, 67; %=44 - по стр. 35, 38, 39, 45, 57)	85 026.91					1 095 816			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 440 291.03					9 723 213			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	23 061.60	1 560.71	19 003.74			214 202	25 128	148 870	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59, 72)	1 560.71					25 128			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59, 72)	936.43					15 077			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	23 061.60					214 202			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 463 352.63					9 937 415			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	31 315.75					212 661			
	ИТОГО	1 494 668.38					10 150 076			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	29 893.37					203 002			
	ИТОГО	1 524 561.75					10 353 078			
	НДС 18%	274 421.12					1 863 554			
	ВСЕГО С НДС	1 798 982.87					12 216 632			
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
74.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	36.5	1 454.57	549.87	8.86	53 091.93	20 070.43	323.48	16.12	9.13	491 614	323 535	2 953	
				895.84			32 698.01		5.05	1		165 125		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			22 077.47				93%	300 888			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			13 647.89				54%	174 709			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88 817.30					967 210			
	
75.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	3.52	63.27	49.68	13.59	222.71	174.87	47.84	16.11	1.78	2 902	2 817	85	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			136.40				66%	1 859			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			87.44				40%	1 127			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					446.54					5 888			
	
76.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	3.52	4 688.98	197.81	4 246.36	16 505.21	696.29	14 947.19	16.12	4.06	74 960	11 224	60 686	
				244.81	143.10		861.73	503.71	3.54	15.1		3 051	7 606	
	Накладные расходы		78%			936.00				66%	12 428			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			600.00				40%	7 532			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 041.21					94 920			
	
77.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	35.5705	188.95	188.95		6 721.05	6 721.05		16.11	1	108 276	108 276		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			6 653.84				84%	90 952			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4 032.63				48%	51 972			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 407.52					251 200			
	
78.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	17	37.19	25.77		632.23	438.09		16.12	1	8 044	7 062		
				11.42			194.14		5.06	1		982		
	Накладные расходы		86%			376.76				73%	5 155			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			306.66				56%	3 955			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 315.65					17 154			
	
79.	ТЕРр 53-14-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом, 10 м трещин	0.58	2 367.63	1 127.89	43.21	1 373.23	654.18	25.06	16.12	6.69	13 399	10 545	168	
				1 196.53	5.74		693.99	3.33	3.87	16.09		2 686	54	
	Накладные расходы		86%			565.46				73%	7 737			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			460.26				56%	5 935			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 398.95					27 072			
	
80.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.7	689.65	675.65	13.36	1 172.41	1 148.61	22.71	16.11	9.09	18 717	18 504	206	
				0.64			1.09		5.66	1		6		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			907.40				67%	12 398			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			574.30				40%	7 402			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 654.12					38 516			
	
81.	101-3883 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм, м2	187	16.49			3 083.63					10 549			
				16.49			3 083.63		56.41			10 549		
	Объем: 1.7*110													
	
82.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.544321	1 615.27	301.17	30.24	879.23	163.93	16.46	16.11	7.35	5 466	2 641	121	
				1 283.86	5.99		698.83	3.26	3.87	17.45		2 704	57	
	Накладные расходы		86%			143.78				73%	1 970			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			117.03				56%	1 511			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 140.05					8 946			
	
83.	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	35.5705	40 613.99	3 949.94	5 786.76	1 444 660.00	140 501.32	205 838.04	16.12	5.75	5 381 494	2 264 881	1 183 569	
				30 877.29	307.74		1 098 320.64	10 946.38	1.76	16.11		1 933 044	176 346	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			143 875.32				80%	1 952 982			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			71 180.42				37%	903 254			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 659 715.73					8 237 730			
	
84.	104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	398.39	671.40			267 479.05					1 451 183			
				671.40			267 479.05		3 642.62			1 451 183		
	Объем: (35.5705)*11.2													
	
85.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	3.84	2 956.30	374.76	6.66	11 352.19	1 439.08	25.57	16.11	9.22	50 610	23 184	236	
				2 574.88	1.03		9 887.54	3.96	2.75	18.87		27 191	75	
	Накладные расходы		83%			1 197.72				71%	16 514			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			937.98				52%	12 095			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 487.89					79 219			
	
86.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.23	2 074.12	832.23	83.91	10 847.67	4 352.57	438.86	16.11	9.97	95 934	70 120	4 375	
				1 157.98	39.06		6 056.24	204.30	3.54	14.27		21 439	2 915	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 329.03				80%	58 428			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 141.73				37%	27 023			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 318.43					181 385			
	
87.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	5.23	689.65	675.65	13.36	3 606.87	3 533.65	69.87	16.11	9.09	57 581	56 927	635	
				0.64			3.35		5.66	1		19		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			2 791.58				67%	38 141			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 766.83				40%	22 771			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 165.28					118 493			
	
88.	101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	575.3	12.74			7 329.32					14 682			
				12.74			7 329.32		25.52			14 682		
	Объем: 5.23*110													
	
89.	113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	1307.5	9.39			12 277.43					20 894			
				9.39			12 277.43		15.98			20 894		
	Объем: 523*2.5													
	
90.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	5.23	6 763.95	788.77	62.59	35 375.46	4 125.29	327.33	16.11	8.32	179 267	66 458	2 723	
				5 912.59			30 922.85		3.56	1		110 085		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3 919.03				80%	53 166			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 938.89				37%	24 589			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41 233.37					257 023			
	
91.	ТЕР 15-04-013-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная, 100 м2 фасада	5.23	969.34	152.40	15.75	5 069.64	797.04	82.37	16.11	9.04	36 254	12 840	745	
				801.19			4 190.22		5.41	1		22 669		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			757.19				80%	10 272			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			374.61				37%	4 751			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 201.44					51 277			
	
92.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.3624	1 870.07	1 617.67	252.40	677.71	586.24	91.47	16.12	9.34	10 305	9 450	854	
					100.00			36.24	1	18.81			682	
	Объем: 1.2*0.8*15+1.4*1.2*13													
	Накладные расходы		99%			616.26				84%	8 511			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			373.49				48%	4 863			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 667.45					23 679			
	
93.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цокольные), 100 м2	0.7938	1 734.68	1 482.28	252.40	1 376.99	1 176.63	200.36	16.12	9.34	20 839	18 967	1 871	
					100.00			79.38	1	18.81			1 493	
	Накладные расходы		99%			1 243.45				84%	17 186			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			753.61				48%	9 821			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 374.05					47 846			
	
94.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	1.1562	21 833.35	2 767.20	891.18	25 243.72	3 199.44	1 030.38	16.11	7.17	117 349	51 543	7 388	
				18 174.97	34.11		21 013.90	39.44	2.78	18.81		58 419	742	
	Объем: 36.24+79.38													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			3 433.21				90%	47 057			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1 749.00				43%	22 483			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 425.93					186 888			
	
95.	203-0956 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	21.84	2 102.05			45 908.77					69 535			
				2 102.05			45 908.77		3 183.83			69 535		
	Объем: 1.4*1.2*13													
	
96.	203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	93.78	2 460.30			230 726.93					394 645			
				2 460.30			230 726.93		4 208.2			394 645		
	Объем: 1.2*0.8*15+79.38													
	
97.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.364	5 874.09	264.64	24.75	2 138.17	96.33	9.01	16.11	9.15	5 253	1 552	82	
				5 584.70	0.78		2 032.83	0.28	1.78	18.69		3 618	5	
	Объем: 1.3*28													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			102.41				90%	1 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			52.17				43%	670			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 292.75					7 324			
	
98.	101-2906 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	36.4	60.66			2 208.02					8 064			
				60.66			2 208.02		221.54			8 064		
	
99.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.235	6 573.92	2 219.10	136.83	1 544.87	521.49	32.16	16.11	10.46	12 098	8 401	336	
				4 217.99	39.23		991.23	9.22	3.39	16.51		3 360	152	
	Объем: 42*0.25+52*0.25													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			504.17				80%	6 842			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			249.43				37%	3 165			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 298.48					22 105			
	
100.	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	1.288	6 374.88	3 642.90	37.83	8 210.85	4 692.06	48.73	16.12	9.34	88 375	75 636	455	
				2 694.15	14.99		3 470.07	19.31	3.54	18.81		12 284	363	
	Объем: 100.8+28													
	Накладные расходы		79%			3 721.98				67%	50 919			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 355.69				40%	30 400			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 288.52					169 694			
	
101.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.235	1 392.74	333.48	15.69	327.29	78.37	3.69	16.12	9.13	2 123	1 263	34	
				1 043.57	0.20		245.24	0.05	3.37	18.69		826	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			74.50				80%	1 011			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			36.86				37%	468			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					438.65					3 602			
	
102.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.288	1 827.74	563.01	23.78	2 354.13	725.16	30.62	16.12	9.14	17 500	11 690	280	
				1 240.95	0.39		1 598.34	0.50	3.46	18.69		5 530	9	
	Объем: 100.8+28													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			689.38				80%	9 359			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			341.06				37%	4 329			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 384.57					31 188			
	
103.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.2835	1 143.95	891.55	252.40	324.31	252.75	71.56	16.12	9.34	4 743	4 074	668	
					100.00			28.35	1	18.81			533	
	Объем: 24.57+3.78													
	Накладные расходы		99%			278.29				84%	3 870			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			168.66				48%	2 211			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					771.26					10 824			
	
104.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	28.35	102.34	34.85	32.75	2 901.34	987.86	928.32	16.11	8.1	27 296	15 914	7 519	
				34.75			985.16		3.92	1		3 862		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			800.17				69%	10 981			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			711.26				58%	9 230			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 412.77					47 507			
	
105.	СЦена поставщика. 
Дверь металлическая, м2	28.35	1 057.54			29 981.15			1	1	128 020			
				1 057.54			29 981.15		4.27	1		128 020		
	Поправки: М: =4342/4.27*1.04	
	
106.	ТЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Демонтаж  решеток, 1 т конструкций	1.008	424.24	321.76	102.48	427.63	324.33	103.30	16.11	8.11	6 063	5 225	838	
					1.27			1.28	3.63	16.11			21	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			263.74				69%	3 620			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			234.44				58%	3 043			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					925.81					12 725			
	
107.	ТЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций	1.008	839.68	528.60	183.00	846.39	532.83	184.46	16.11	8.11	10 548	8 584	1 496	
				128.08	2.26		129.10	2.28	3.63	16.11		469	37	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			433.44				69%	5 948			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			385.28				58%	5 000			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 665.11					21 497			
	
108.	201-0778 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т	1.008	16 626.00			16 759.01					63 155			
				16 626.00			16 759.01		62 653.9			63 155		
	
109.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.47	1 679.51	942.47	24.65	789.37	442.96	11.59	16.12	9.21	8 777	7 141	107	
				712.39	3.75		334.82	1.76	4.57	18.79		1 530	33	
	Накладные расходы		76%			337.99				65%	4 663			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			266.83				48%	3 444			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 394.19					16 884			
	
110.	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж уголка на ступени 50*50*5, 1 т конструкций	0.1952	1 737.23	675.33	658.88	339.11	131.82	128.61	16.11	8.06	3 454	2 124	1 037	
				403.03	72.34		78.67	14.12	3.73	16.1		293	227	
	Объем: 64*3.05/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			118.21				69%	1 622			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			105.08				58%	1 364			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					562.40					6 440			
	
111.	101-1897 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм, т	0.1952	5 543.80			1 082.15					5 263			
				5 543.80			1 082.15		26 959.65			5 263		
	
112.	ФЕРм 08-02-390-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м	5.23	280.08	174.89	35.26	1 464.82	914.67	184.41	17.1	3.18	17 595	15 641	586	
				69.93	0.14		365.73	0.73	3.74	17.36		1 368	13	
	Накладные расходы		95%			869.63				81%	12 680			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			595.01				52%	8 140			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 929.46					38 415			
	
113.	С509-1838 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, м	523									46 924			
									89.72			46 924		
	
114.	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	5.23	51.16	35.34	2.22	267.57	184.83	11.61	17.11	7.84	3 738	3 162	91	
				13.60	0.14		71.13	0.73	6.81	17.36		484	13	
	Накладные расходы		95%			176.28				81%	2 572			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			120.61				52%	1 651			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					564.47					7 961			
	
	КАРНИЗ	
	
115.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	2.6195	689.65	675.65	13.36	1 806.54	1 769.87	35.00	16.11	9.09	28 840	28 513	318	
				0.64			1.68		5.66	1		9		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			1 398.20				67%	19 104			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			884.93				40%	11 405			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 089.67					59 349			
	
116.	101-2795 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2	288.145	6.42			1 849.89					8 921			
				6.42			1 849.89		30.96			8 921		
	Объем: 2.6195*110													
	
117.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.6195	2 074.12	832.23	83.91	5 433.17	2 180.03	219.81	16.11	9.97	48 050	35 120	2 191	
				1 157.98	39.06		3 033.33	102.32	3.54	14.27		10 738	1 460	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 168.23				80%	29 264			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 072.70				37%	13 535			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 674.11					90 849			
	
118.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	2.6195	689.65	675.65	13.36	1 806.54	1 769.87	35.00	16.11	9.09	28 840	28 513	318	
				0.64			1.68		5.66	1		9		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			1 398.20				67%	19 104			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			884.93				40%	11 405			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 089.67					59 349			
	
119.	101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	288.145	12.74			3 670.97					7 353			
				12.74			3 670.97		25.52			7 353		
	Объем: 2.6195*110													
	
120.	113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	654.875	9.39			6 149.28					10 465			
				9.39			6 149.28		15.98			10 465		
	Объем: 261.95*2.5													
	
121.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	2.6195	6 763.95	788.77	62.59	17 718.17	2 066.19	163.95	16.11	8.32	89 788	33 286	1 364	
				5 912.59			15 488.03		3.56	1		55 137		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 962.88				80%	26 629			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			971.11				37%	12 316			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 652.16					128 733			
	
122.	ТЕР 15-04-013-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная, 100 м2 фасада	2.6195	969.34	152.40	15.75	2 539.18	399.21	41.26	16.11	9.04	18 158	6 431	373	
				801.19			2 098.72		5.41	1		11 354		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			379.25				80%	5 145			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			187.63				37%	2 379			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 106.06					25 682			
	
	ОТМОСТКА	
	
123.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.51	2 714.76	666.84	2 047.92	1 384.53	340.09	1 044.44	16.12	7.26	13 065	5 482	7 583	
					258.98			132.08	1	15.81			2 088	
	Объем: 510*1*0.1													
	Накладные расходы		104%			491.06				88%	6 662			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			283.30				48%	3 634			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 158.89					23 360			
	
124.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.02	1 466.39	1 466.39		1 495.72	1 495.72		16.11	1	24 096	24 096		
									1	1				
	Объем: 510*1*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1 076.92				61%	14 699			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			568.37				31%	7 470			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 141.01					46 264			
	
125.	ТЕР 08-01-003-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором, 100 м2 изолируемой поверхности	1.53	2 916.01	1 096.48	25.33	4 461.50	1 677.61	38.75	16.11	9.13	37 070	27 026	354	
				1 794.21			2 745.14		3.53	1		9 690		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			1 845.37				93%	25 134			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 140.77				54%	14 594			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 447.65					76 798			
	
126.	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	1.53	7 076.66	543.04	228.03	10 827.28	830.85	348.88	16.12	4.82	48 359	13 393	1 682	
				6 305.59			9 647.55		3.45	1		33 284		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			913.93				93%	12 455			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			564.98				54%	7 232			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 306.19					68 047			
	
127.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	51	203.51	35.93	41.45	10 378.81	1 832.23	2 113.95	16.12	4.78	69 488	29 535	10 105	
				126.13	4.21		6 432.63	214.84	4.64	16.11		29 847	3 461	
	Объем: 510*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			2 272.25				94%	31 016			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 310.12				51%	16 828			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 961.18					117 332			
	
128.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	51	452.40	40.32	76.78	23 072.60	2 056.27	3 915.53	16.11	4.6	126 552	33 126	18 011	
				335.31	7.73		17 100.81	393.98	4.41	16.1		75 415	6 343	
	Объем: 510*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			2 719.78				94%	37 101			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 568.16				51%	20 129			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 360.54					183 782			
	
129.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	51	730.22	37.46	0.38	37 241.25	1 910.23	19.13	16.11	5.8	187 316	30 774	111	
				692.39			35 311.89		4.43	1		156 432		
	Объем: 510*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			2 120.36				94%	28 928			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 222.55				51%	15 695			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40 584.15					231 938			
	
130.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	195.722	48.13	4.41	36.66	9 419.31	863.13	7 175.17	16.1	7.59	90 590	13 896	54 460	
									1	1				
	Объем: 6.8180+76*14/1000+3557.05*0.015*1.8+51*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			863.13				100%	13 896			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			517.88				60%	8 338			
	
131.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	195.722	16.40		16.40	3 209.84		3 209.84	1	7.87	25 261		25 261	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	2 400 044.14	218 855.47	243 595.77			9 955 700	3 528 572	1 402 275	
			1 936 211.91	12 741.83				5 002 612	204 729	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 732.39	1 099.50	196.02			68 257	18 803	677	
			436.86	1.46				48 776	26	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						46 924			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 112, 114)	1 045.91					15 251			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 112, 114)	715.62					9 791			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 493.92					93 299			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 364 409.12	214 916.00	231 670.05			9 661 076	3 464 026	1 310 987	
			1 917 823.11	12 722.69				4 886 057	204 418	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	611 746.59					2 129 574			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 74, 125, 126; %=66 - по стр. 75, 76; %=84 - по стр. 77, 92, 93, 103; %=73 - по стр. 78, 79, 82; %=67 - по стр. 80, 87, 100, 115, 118; %=80 - по стр. 83, 86, 90, 91, 99, 101, 102, 117, 121, 122; %=71 - по стр. 85; %=90 - по стр. 94, 97; %=65 - по стр. 109; %=88 - по стр. 123; %=61 - по стр. 124; %=94 - по стр. 127-129)	218 415.03					2 968 949			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 74, 125, 126; %=40 - по стр. 75, 76, 80, 87, 100, 115, 118; %=48 - по стр. 77, 92, 93, 103, 109, 123; %=56 - по стр. 78, 79, 82; %=37 - по стр. 83, 86, 90, 91, 99, 101, 102, 117, 121, 122; %=52 - по стр. 85; %=43 - по стр. 94, 97; %=31 - по стр. 124; %=51 - по стр. 127-129)	115 173.02					1 467 099			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 697 997.17					14 097 124			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	21 273.48	1 976.84	1 344.69			110 516	31 847	10 890	
			17 951.94	17.68				67 779	285	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 104, 106, 107, 110)	1 615.56					22 171			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 104, 106, 107, 110)	1 436.05					18 637			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	24 325.09					151 324			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	12 629.15	863.13	10 385.01			115 851	13 896	79 721	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 130)	863.13					13 896			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 130)	517.88					8 338			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	12 629.15					115 851			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	2 738 445.33					14 457 598			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	58 602.73					309 393			
	ИТОГО	2 797 048.06					14 766 991			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	55 940.96					295 340			
	ИТОГО	2 852 989.02					15 062 331			
	НДС 18%	513 538.02					2 711 220			
	ВСЕГО С НДС	3 366 527.04					17 773 551			
	
	Раздел 3.  ПОДВАЛ	
	
132.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	174.8	303.52	75.11	228.41	53 055.30	13 129.23	39 926.07	16.11	4.18	378 403	211 512	166 891	
					20.91			3 655.07	1	16.1			58 847	
	Объем: 1748*0.1													
	Накладные расходы		99%			16 616.46				84%	227 102			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10 070.58				48%	129 772			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79 742.34					735 277			
	
133.	ТЕРр 51-3-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой, 100 м3 грунта	1.748	5 332.86	5 125.32	2.03	9 321.84	8 959.06	3.55	16.11	9.11	145 660	144 330	32	
				205.51			359.23		3.61	1		1 297		
	Объем: 1748*0.1													
	Накладные расходы		75%			6 719.30				64%	92 371			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			4 031.58				36%	51 959			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 072.71					289 990			
	
134.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	87.4	394.59	43.33	92.13	34 487.34	3 787.22	8 052.16	16.11	4.6	214 010	61 012	37 040	
				259.13	9.27		22 647.96	810.20	5.12	16.1		115 958	13 044	
	Объем: 1748*0.05													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			5 103.14				94%	69 613			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2 942.35				51%	37 769			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42 532.83					321 391			
	
135.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	87.4	737.79	44.95	0.45	64 482.55	3 928.33	39.33	16.11	5.8	331 595	63 285	228	
				692.39			60 514.89		4.43	1		268 081		
	Объем: 1748*0.05													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			4 360.45				94%	59 488			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2 514.13				51%	32 275			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71 357.13					423 358			
	
136.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	17.48	4 044.31	762.19	548.76	70 694.50	13 323.04	9 592.32	16.12	4.15	522 617	214 767	39 808	
				2 733.36	7.56		47 779.13	132.15	5.61	18.81		268 041	2 486	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			14 935.26				94%	204 218			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			8 611.32				51%	110 799			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94 241.08					837 634			
	
137.	ТЕР 11-01-004-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности	17.48	2 492.92	459.83	266.27	43 576.33	8 037.82	4 654.31	16.12	4.35	311 340	129 570	20 246	
				1 766.83	4.46		30 884.19	77.87	5.23	18.82		161 524	1 466	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			9 008.42				94%	123 174			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5 194.04				51%	66 828			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57 778.79					501 342			
	
138.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	3.493	502.06	163.97	60.72	1 753.70	572.75	212.09	16.11	8.04	15 806	9 227	1 705	
				277.37	3.63		968.85	12.68	5.03	16.07		4 873	204	
	Объем: 1.998*1748/1000													
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			556.16				80%	7 545			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			321.99				44%	4 150			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 631.85					27 500			
	
139.	204-0097 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	3.493	5 486.84			19 165.53					80 888			
				5 486.84			19 165.53		23 157.06			80 888		
	
140.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	17.48	2 016.93	464.48	66.50	35 255.86	8 119.12	1 162.33	16.11	9.11	257 753	130 799	10 589	
				1 485.95	24.62		25 974.41	430.27	4.48	18.81		116 365	8 093	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			9 489.82				94%	130 558			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5 471.61				51%	70 835			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50 217.29					459 146			
	
141.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	17.48	1 545.95	22.85	49.74	27 023.25	399.47	869.46	16.11	8.73	129 663	6 435	7 590	
				1 473.36	16.26		25 754.33	284.22	4.49	18.83		115 637	5 352	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*4, Н4= 1.25*1.2*4, Н5= 1.15*1.2*4, Н48= 4	
	Накладные расходы		111%			758.90				94%	11 080			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			437.56				51%	6 011			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 219.71					146 754			
	
142.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	317.2452	48.13	4.41	36.66	15 267.74	1 399.05	11 630.21	16.1	7.59	146 838	22 525	88 273	
									1	1				
	Объем: 174.8*1.8+2.6052													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1 399.05				100%	22 525			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			839.43				60%	13 515			
	
143.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	317.2452	16.40		16.40	5 202.82		5 202.82	1	7.87	40 946		40 946	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	379 286.76	61 655.09	81 344.65			2 575 519	993 462	413 348	
			234 048.52	5 402.46				1 132 664	89 492	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	358 816.20	60 256.04	64 511.62			2 387 735	970 937	284 129	
			234 048.52	5 402.46				1 132 664	89 492	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	19 165.53					80 888			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 132; %=64 - по стр. 133; %=94 - по стр. 134-137, 140, 141; %=80 - по стр. 138)	67 547.89					925 148			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 132; %=36 - по стр. 133; %=51 - по стр. 134-137, 140, 141; %=44 - по стр. 138)	39 595.16					510 398			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	465 959.25					3 823 281			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	20 470.56	1 399.05	16 833.03			187 784	22 525	129 219	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 142)	1 399.05					22 525			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 142)	839.43					13 515			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	20 470.56					187 784			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	486 429.81					4 011 065			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	10 409.60					85 837			
	ИТОГО	496 839.41					4 096 902			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	9 936.79					81 938			
	ИТОГО	506 776.20					4 178 840			
	НДС 18%	91 219.72					752 191			
	ВСЕГО С НДС	597 995.92					4 931 031			
	Раздел 4.  ХОЛОДHЫЙ ВОДОПРОВОД	
	
144.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	3.7	391.23	305.70	8.28	1 447.55	1 131.09	30.64	16.11	5.3	19 310	18 222	162	
				77.25	1.29		285.83	4.77	3.24	18.84		926	90	
	Объем: 40+240+90													
	Накладные расходы		74%			840.54				63%	11 537			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			567.93				40%	7 325			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 856.02					38 171			
	
145.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	1.05	673.19	525.85	14.21	706.85	552.14	14.92	16.11	5.27	9 427	8 895	79	
				133.13	2.20		139.79	2.31	3.24	18.78		453	43	
	Объем: 80+25													
	Накладные расходы		74%			410.29				63%	5 631			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			277.23				40%	3 575			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 394.37					18 633			
	
146.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.4	4 943.67	2 761.82	2 074.25	1 977.47	1 104.73	829.70	16.12	6.34	23 242	17 808	5 260	
				107.60	303.96		43.04	121.58	4.02	16.09		173	1 956	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 410.26				98%	19 369			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			870.68				56%	11 068			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 258.41					53 679			
	
147.	507-3336 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	35.96	11.39			409.58					725			
				11.39			409.58		20.16			725		
	Объем: (0.40)*89.9													
	
148.	302-1832 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	76	27.16			2 064.16					8 163			
				27.16			2 064.16		107.41			8 163		
	
149.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	76									325			
									4.28			325		
	
150.	С507-5056 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм, шт.	76									276			
									3.63			276		
	
151.	301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	40	3.74			149.60					570			
				3.74			149.60		14.25			570		
	
152.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	2.4	3 534.19	2 172.41	1 280.52	8 482.06	5 213.78	3 073.25	16.12	6.37	104 378	84 046	19 577	
				81.26	185.73		195.02	445.75	3.87	16.09		755	7 172	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			6 508.46				98%	89 394			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			4 018.27				56%	51 082			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 008.79					244 854			
	
153.	507-3337 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	222.96	19.03			4 242.93					5 714			
				19.03			4 242.93		25.63			5 714		
	Объем: (2.4)*92.9													
	
154.	302-1833 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	38	36.62			1 391.56					6 574			
				36.62			1 391.56		173.01			6 574		
	
155.	С507-5058 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, шт.	38									246			
									6.48			246		
	
156.	301-5602 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	240	4.39			1 053.60					3 648			
				4.39			1 053.60		15.2			3 648		
	
157.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.9	2 591.15	1 768.25	751.38	2 332.03	1 591.42	676.24	16.11	6.44	30 245	25 638	4 355	
				71.52	106.91		64.37	96.21	3.91	16.09		252	1 548	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 940.77				98%	26 642			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 198.22				56%	15 224			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 471.02					72 111			
	
158.	507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	84.42	29.31			2 474.35					4 245			
				29.31			2 474.35		50.29			4 245		
	Объем: (0.9)*93.8													
	
159.	302-1834 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	14	95.91			1 342.74					4 329			
				95.91			1 342.74		309.23			4 329		
	
160.	СЦена поставщика. 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт	14	14.01			196.20			1	1	830			
				14.01			196.20		4.23	1		830		
	Поправки: М: =57*1.04/4.23	
	
161.	С507-5061 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, шт.	14									147			
									10.51			147		
	
162.	С507-3300 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт.	20									328			
									16.42			328		
	
163.	301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	90	4.90			441.00					1 488			
				4.90			441.00		16.53			1 488		
	
164.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.8	3 432.88	2 357.66	944.60	2 746.30	1 886.13	755.68	16.11	6.46	35 693	30 386	4 882	
				130.62	133.64		104.50	106.91	4.07	16.09		425	1 720	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 292.00				98%	31 464			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 415.06				56%	17 979			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 453.35					85 136			
	
165.	507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	74.96	33.67			2 523.90					5 500			
				33.67			2 523.90		73.37			5 500		
	Объем: (0.8)*93.7													
	
166.	302-1835 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм, шт.	14	139.65			1 955.10					6 262			
				139.65			1 955.10		447.25			6 262		
	
167.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	14									329			
									23.5			329		
	
168.	С507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	14									303			
									21.62			303		
	
169.	301-5604 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	80	5.67			453.60					1 522			
				5.67			453.60		19.02			1 522		
	
170.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.25	4 280.81	2 054.53	2 098.82	1 070.20	513.63	524.70	16.12	6.37	11 736	8 280	3 342	
				127.46	304.88		31.87	76.22	3.58	16.09		114	1 226	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			678.33				98%	9 316			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			418.79				56%	5 323			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 167.32					26 375			
	
171.	507-3340 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	23.65	45.47			1 075.37					2 841			
				45.47			1 075.37		120.11			2 841		
	Объем: (0.25)*94.6													
	
172.	302-1836 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 50 мм, шт.	14	207.77			2 908.78					8 918			
				207.77			2 908.78		637.03			8 918		
	
173.	С507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	14									606			
									43.28			606		
	
174.	СЦена поставщика. 
Муфта полипропиленовая переходная  диаметром 50*32 мм, шт	14	9.26			129.57			1	1	553			
				9.26			129.57		4.27	1		553		
	Поправки: М: =38*1.04/4.27	
	
175.	301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	21	5.79			121.59					408			
				5.79			121.59		19.43			408		
	
176.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	23.5	177.13	51.10	39.33	4 162.59	1 200.88	924.26	16.12	8.9	34 654	19 358	8 226	
				86.70			2 037.45		3.47	1		7 070		
	Объем: 25+80+90+40													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  104-0169:[ М-(35.40=1.18*30) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 080.79				77%	14 906			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			720.53				48%	9 292			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 963.91					58 852			
	
177.	104-0847 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	27.5	10.91			300.03					1 382			
				10.91			300.03		50.24			1 382		
	Объем: (2.5)*11													
	
178.	104-0845 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	88	8.63			759.44					3 522			
				8.63			759.44		40.02			3 522		
	Объем: (8.0)*11													
	
179.	104-0844 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	99	7.80			772.20					3 358			
				7.80			772.20		33.92			3 358		
	Объем: (9.0)*11													
	
180.	104-0843 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	44	6.14			270.16					1 284			
				6.14			270.16		29.18			1 284		
	Объем: (4.0)*11													
181.	ТЕРр 69-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.28	418.14	418.14		117.08	117.08		16.11	1	1 886	1 886		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			91.32				66%	1 245			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			58.54				40%	754			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					266.94					3 885			
182.	ТЕР 46-03-010-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.76	919.09	206.85	712.24	698.51	157.21	541.30	16.12	4.18	4 797	2 534	2 263	
					65.19			49.54	1	16.1			798	
	Накладные расходы		99%			204.68				84%	2 799			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			124.05				48%	1 599			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 027.24					9 195			
183.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.3	1 944.70	473.27	25.13	583.41	141.98	7.54	16.12	9.04	4 401	2 289	68	
				1 446.30			433.89		4.71	1		2 044		
	Накладные расходы		99%			140.56				84%	1 923			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.19				48%	1 099			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					809.16					7 422			
184.	ТЕР 16-07-003-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	14	124.52	90.60	11.46	1 743.24	1 268.36	160.44	16.11	5.85	22 601	20 433	939	
				22.46	0.23		314.44	3.15	3.91	16.2		1 229	51	
	Вычт.ресурсы:  101-2576:[ М-(12.35=20580.00*0.0006) ];  302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ];  509-0966:[ М-(3.44=3435.20*0.001) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 462.24				98%	20 074			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			902.77				56%	11 471			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 108.25					54 146			
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	51 102.75	14 878.43	7 538.67			376 766	239 775	49 153	
			28 685.66	906.44				87 837	14 604	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	10 726.13					21 585			
			10 726.13					21 585		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	10 726.13					21 585			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	10 726.13					21 585			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 989.19	1 617.15	1 473.10			56 667	26 067	10 557	
			4 898.94	49.54				20 043	798	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 427.60					10 929			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 176; %=66 - по стр. 181; %=84 - по стр. 182, 183)	1 517.36					20 872			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 176, 182, 183; %=40 - по стр. 181)	988.31					12 744			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 494.86					90 283			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	32 387.43	13 261.28	6 065.57			298 514	213 708	38 596	
			13 060.59	856.90				46 209	13 806	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 144, 145; %=98 - по стр. 146, 152, 157, 164, 170, 184)	15 542.88					213 426			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 144, 145; %=56 - по стр. 146, 152, 157, 164, 170, 184)	9 668.94					123 048			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	57 599.25					634 988			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	78 820.24					746 856			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 686.75					15 983			
	ИТОГО	80 506.99					762 839			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 610.14					15 257			
	ИТОГО	82 117.13					778 096			
	НДС 18%	14 781.08					140 057			
	ВСЕГО С НДС	96 898.21					918 153			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	4 078 701.58	434 765.45	411 219.37			19 961 290	7 007 369	2 469 174	
			3 226 600.12	21 509.78				10 386 251	349 820	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	12 458.52	1 099.50	196.02			89 842	18 803	677	
			11 162.99	1.46				70 361	26	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	10 726.13					68 509			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 112, 114)	1 045.91					15 251			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 112, 114)	715.62					9 791			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 220.05					114 884			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 956 420.84	414 604.94	357 391.31			18 944 581	6 681 462	2 061 201	
			3 184 424.60	20 633.74				10 201 902	335 703	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 087 230.99					4 017 144			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 30, 49, 77, 92, 93, 103, 132, 182, 183; %=71 - по стр. 3-10, 12, 13, 37, 40-44, 48, 50-52, 85; %=73 - по стр. 11, 78, 79, 82; %=90 - по стр. 14, 16, 69, 94, 97; %=66 - по стр. 18, 20, 22, 24, 26, 75, 76, 181; %=67 - по стр. 28, 80, 87, 100, 115, 118; %=80 - по стр. 29, 46, 47, 83, 86, 90, 91, 99, 101, 102, 117, 121, 122, 138; %=77 - по стр. 31, 53, 64, 70, 176; %=79 - по стр. 33, 55, 62, 67; %=92 - по стр. 35, 38, 39, 45, 57; %=94 - по стр. 61, 127-129, 134-137, 140, 141; %=93 - по стр. 74, 125, 126; %=65 - по стр. 109; %=88 - по стр. 123; %=61 - по стр. 124; %=64 - по стр. 133)	417 538.07					5 703 263			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 30, 31, 49, 53, 64, 70, 77, 92, 93, 103, 109, 123, 132, 176, 182, 183; %=52 - по стр. 3-10, 12, 13, 37, 40-44, 48, 50-52, 85; %=56 - по стр. 11, 78, 79, 82; %=43 - по стр. 14, 16, 69, 94, 97; %=50 - по стр. 18, 20, 22, 24, 26; %=40 - по стр. 28, 75, 76, 80, 87, 100, 115, 118, 181; %=37 - по стр. 29, 46, 47, 83, 86, 90, 91, 99, 101, 102, 117, 121, 122; %=51 - по стр. 33, 55, 61, 62, 67, 127-129, 134-137, 140, 141; %=44 - по стр. 35, 38, 39, 45, 57, 138; %=54 - по стр. 74, 125, 126; %=31 - по стр. 124; %=36 - по стр. 133)	240 783.40					3 086 057			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 614 742.31					27 733 901			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	21 273.48	1 976.84	1 344.69			110 516	31 847	10 890	
			17 951.94	17.68				67 779	285	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 104, 106, 107, 110)	1 615.56					22 171			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 104, 106, 107, 110)	1 436.05					18 637			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	24 325.09					151 324			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	32 387.43	13 261.28	6 065.57			298 514	213 708	38 596	
			13 060.59	856.90				46 209	13 806	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 144, 145; %=98 - по стр. 146, 152, 157, 164, 170, 184)	15 542.88					213 426			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 144, 145; %=56 - по стр. 146, 152, 157, 164, 170, 184)	9 668.94					123 048			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	57 599.25					634 988			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	56 161.31	3 822.89	46 221.78			517 837	61 549	357 810	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59, 72, 130, 142)	3 822.89					61 549			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59, 72, 130, 142)	2 293.74					36 930			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	56 161.31					517 837			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	4 767 048.01					29 152 934			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	102 014.83					623 873			
	ИТОГО	4 869 062.84					29 776 807			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	97 381.26					595 536			
	ИТОГО	4 966 444.10					30 372 343			
	НДС 18%	893 959.94					5 467 022			
	ВСЕГО С НДС	5 860 404.04					35 839 365			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)