«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
   Смета на сумму:	13 100	руб.	    Смета на сумму:	13 100	руб.	
   Директор МКУ  «КР МКД»	    Директор ООО  «Дом-Сервис»	
   ________________ /С.Б. Русович /	    ________________ /А.В. Ходорович /	
		
   «______»____________________ 2014г.	    «______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Беговая,7-11	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы по ремонту электроосвещения	
Сметная стоимость:	13.100	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	2	4.10	4.10		8.20	8.20		15.28	1	125	125		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			5.33				55%	69			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			3.28				32%	40			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.81					234			
	
2.	ФЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.22	165.95	165.95		36.51	36.51		15.29	1	558	558		
									1	1				
	Объем: 12+10													
	Накладные расходы		65%			23.73				55%	307			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			14.60				32%	179			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.85					1 043			
	
3.	ФЕРп 01-11-013-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	22	15.62	15.62		343.64	343.64		15.29	1	5 254	5 254		
									1	1				
	Объем: 12+10													
	Накладные расходы		65%			223.37				55%	2 890			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			137.46				32%	1 681			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					704.46					9 825			
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	388.35	388.35				5 937	5 937		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	388.35	388.35				5 937	5 937		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100)	388.35					5 937			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)	252.43					3 265			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	252.43					3 265			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	155.34					1 900			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	155.34					1 900			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	796.12					11 102			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	796.12					11 102			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	796.12					11 102			
	НДС-18%	143.30					1 998			
	ВСЕГО С НДС	939.42					13 100			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)