«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 109 132	руб.	Смета на сумму:	2 109 132	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Артиллерийская, 43	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Артиллерийская, 43	
Сметная стоимость:	2 109.132	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.162	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	169.664	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.6167	6 900.71	2 146.35	4 754.36	4 255.67	1 323.65	2 932.01	15.07	4.66	33 611	19 947	13 663	
					473.50			292.01	1	15.06			4 398	
	Объем: 685.23*0.09													
	Накладные расходы		104%			1 680.29				88%	21 424			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			969.40				48%	11 686			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 905.35					66 720			
	
2.	ТЕРр 68-14-1 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	2.55	1 689.81	625.26	1 064.55	4 309.02	1 594.41	2 714.60	15.08	4.5	36 259	24 044	12 216	
					105.66			269.43	1	15.06			4 058	
	Накладные расходы		104%			1 938.39				88%	24 730			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 118.30				48%	13 489			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 365.72					74 478			
	
3.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	141.3	48.13	4.41	36.66	6 800.20	623.13	5 180.06	15.07	7.27	62 076	9 391	37 659	
									1	1				
	Объем: 255*0.3*0.18*2.2+61.67*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			623.13				100%	9 391			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			373.88				60%	5 635			
	
4.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	141.3	16.40		16.40	2 317.32		2 317.32	1	7.52	17 426		17 426	
									1	1				
	Объем: 255*0.3*0.18*2.2+61.67*1.8													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	17 682.21	3 541.19	13 143.99			149 372	53 382	80 964	
				561.44					8 456	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 564.69	2 918.06	5 646.61			69 870	43 991	25 879	
				561.44					8 456	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)	3 618.68					46 153			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)	2 087.70					25 175			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 271.07					141 198			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	9 117.52	623.13	7 497.38			79 502	9 391	55 085	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	623.13					9 391			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	373.88					5 635			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	9 117.52					79 502			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	23 388.59					220 700			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	500.52					4 723			
	ИТОГО	23 889.11					225 423			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	477.78					4 508			
	ИТОГО	24 366.89					229 931			
	НДС 18%	4 386.04					41 388			
	ВСЕГО С НДС	28 752.93					271 319			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 618.68					46 153			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 087.70					25 175			
	
	Раздел 2.  Устройство проезда на территории общего  пользования	
	
5.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.31129	6 043.37	143.59	5 889.24	1 881.24	44.70	1 833.26	15.07	6.77	13 099	674	12 411	
				10.54	836.41		3.28	260.37	4.36	14.82		14	3 859	
	Объем: 685.23*0.40+255*0.3*0.15+52.5*0.49													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			289.82				81%	3 672			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			131.18				34%	1 541			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 302.24					18 312			
	
6.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	498.064	16.40		16.40	8 168.25		8 168.25	1	7.52	61 425		61 425	
									1	1				
	Объем: 311.29*1.6													
	
7.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.31129	344.93	24.76	314.90	107.37	7.71	98.03	15.07	7.34	843	116	720	
				5.27	52.52		1.64	16.35	4.36	14.11		7	231	
	Накладные расходы		95%			22.86				81%	281			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			10.35				34%	118			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.57					1 242			
	
8.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.5545	3 132.30	153.85	2 960.45	4 869.16	239.16	4 602.02	15.07	5.17	27 504	3 604	23 792	
				18.00	248.28		27.98	385.94	3.83	15.07		107	5 816	
	Объем: 777.25*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			887.64				121%	11 398			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			506.33				65%	6 123			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 263.13					45 025			
	
9.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	170.995	104.66			17 896.34					83 929			
				104.66			17 896.34		490.83			83 929		
	Объем: 155.45*1.1													
	
10.	ТЕР 27-04-007-01 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.77725	56 466.18	368.51	4 693.90	43 888.34	286.42	3 648.33	15.07	6.16	231 752	4 316	22 474	
				51 403.77	660.93		39 953.58	513.70	5.13	15.01		204 962	7 711	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 136.17				121%	14 553			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			648.10				65%	7 818			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45 672.61					254 122			
	
11.	ТЕР 27-04-007-04 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03, 1000 м2 основания	0.77725	16 807.11		1 508.81	13 063.33		1 172.72	1	5.94	69 035		6 966	
				15 298.30	210.38		11 890.60	163.51	5.22	15.08		62 069	2 466	
	Начисления: Н3= 1.25*5, Н4= 1.25*5, Н48= 5	
	Накладные расходы		142%			232.18				121%	2 984			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			132.44				65%	1 603			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 427.96					73 622			
	
12.	ТЕР 27-06-026-01 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.5912	2 117.07		52.13	1 251.61		30.82	1	7.5	10 974		231	
				2 064.94	9.96		1 220.79	5.89	8.8	15.09		10 743	89	
	Объем: 739*0.8/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			8.36				121%	108			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			4.77				65%	58			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 264.74					11 140			
	
13.	ТЕР 27-06-020-06 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.739	55 533.16	449.70	2 870.60	41 039.00	332.33	2 121.37	15.07	5.59	202 848	5 008	11 858	
				52 212.86	366.24		38 585.30	270.65	4.82	15.09		185 981	4 084	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			856.23				121%	11 001			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			488.41				65%	5 910			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42 383.65					219 759			
	
14.	ТЕР 27-06-021-06 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, 1000 м2 покрытия	0.739	13 088.44	2.12	7.90	9 672.35	1.56	5.84	15.05	2.45	46 623	24	14	
				13 078.42			9 664.95		4.82	1		46 585		
	Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			2.22				121%	29			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.26				65%	16			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 675.83					46 668			
	
15.	ТЕР 27-06-026-01 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.2217	2 117.07		52.13	469.35		11.56	1	7.5	4 115		87	
				2 064.94	9.96		457.80	2.21	8.8	15.09		4 029	33	
	Объем: 739*0.3/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			3.14				121%	40			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.79				65%	21			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					474.28					4 176			
	
16.	ТЕР 27-06-020-01 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.739	60 967.56	449.70	2 878.66	45 055.03	332.33	2 127.33	15.07	5.6	281 864	5 008	11 913	
				57 639.20	366.81		42 595.37	271.07	6.22	15.08		264 943	4 088	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			856.83				121%	11 006			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			488.75				65%	5 912			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46 400.61					298 783			
	
17.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	2.55	5 136.11	784.81	101.71	13 097.08	2 001.26	259.37	15.08	6.39	80 275	30 179	1 657	
				4 249.59	12.84		10 836.45	32.74	4.47	15.05		48 439	493	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 888.28				121%	37 113			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 647.54				65%	19 937			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 632.90					137 325			
	
18.	ТССЦ 403-8021 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	255	76.13			19 413.15					113 835			
				76.13			19 413.15		446.41			113 835		
	
19.	ТЕРр 68-37-2 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	5	198.53	15.09	5.07	992.65	75.45	25.35	15.07	8.48	7 809	1 137	215	
				178.37			891.85		7.24	1		6 457		
	Накладные расходы		104%			78.47				88%	1 001			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.27				48%	546			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 116.39					9 355			
	
20.	ТЕР 27-09-006-01 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	1	417.51	189.91	227.60	417.51	189.91	227.60	15.08	7.73	4 623	2 864	1 759	
					10.39			10.39	4.05	15.05			156	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0	
	Накладные расходы		142%			284.43				121%	3 654			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			162.24				65%	1 963			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					864.18					10 240			
	
21.	ТЕРр 66-43-1 
Промывка спецмашинами <СКАНИЯ> и <SISU> канализационных трубопроводов диаметром 150-250 мм, 100 м трубопровода	0.56	15 342.34	1 352.29	13 720.05	8 591.71	757.28	7 683.23	15.08	2.66	32 436	11 420	20 437	
				270.00	617.86		151.20	346.00	3.83	7.53		579	2 605	
	Накладные расходы		108%			1 191.54				92%	12 903			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			750.23				54%	7 574			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 533.48					52 913			
	
	КОЛОДЕЦ	
	
22.	ТЕРр 66-8-1 
Демонтаж чугунных люков, 1 люк	1	18.95	18.95		18.95	18.95		15.09	1	286	286		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			14.02				63%	180			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.48				40%	114			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.45					581			
	
23.	ТЕР 23-04-011-01 
Установка люка, 1 шт.	1	23.22	13.80	8.86	23.22	13.80	8.86	15.08	8.49	287	208	75	
				0.56			0.56		6.14	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			17.94				111%	231			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			10.49				61%	127			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.65					645			
	
24.	ТССЦ 101-2537 
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт.	1	841.48			841.48					5 562			
				841.48			841.48		5 561.61			5 562		
	
25.	ТЕР 37-04-002-08 
Устройство из сборного железобетона колодцев с заделкой стыков цементным раствором, 100 м3 сборных конструкций	0.001	51 668.68	9 341.63	20 157.80	51.67	9.34	20.16	15.08	5.79	346	141	117	
				22 169.25	2 536.24		22.17	2.54	4	15.06		89	38	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			14.26				102%	183			
										=(120.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			6.53				44%	79			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.46					607			
	
26.	ТССЦ 403-8227 
Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт.	1	264.06			264.06					1 686			
				264.06			264.06		1 685.95			1 686		
	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
	
27.	ТЕР 47-01-046-04 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.5	2 219.13	387.78		3 328.70	581.67		15.08	1	18 991	8 772		
				1 831.35			2 747.03		3.72	1		10 219		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			668.92				98%	8 597			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			447.89				61%	5 351			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 445.51					32 938			
	
28.	ТЕР 47-01-046-06 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	1.5	891.77	61.79	456.93	1 337.66	92.68	685.39	15.08	5.45	7 232	1 398	3 735	
				373.06	44.25		559.59	66.38	3.75	15.1		2 098	1 002	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			182.92				98%	2 352			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			122.48				61%	1 464			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 643.06					11 048			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	235 739.21	4 984.55	32 729.49			1 307 379	75 155	179 886	
			198 025.17	2 347.74				1 052 336	32 671	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	227 570.96	4 984.55	24 561.24			1 245 954	75 155	118 461	
			198 025.17	2 347.74				1 052 336	32 671	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	38 415.03					205 012			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10-17, 20; %=88 - по стр. 19; %=92 - по стр. 21; %=63 - по стр. 22; %=111 - по стр. 23; %=102 - по стр. 25; %=98 - по стр. 27, 28)	9 636.22					121 285			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10-17, 20; %=48 - по стр. 19; %=54 - по стр. 21; %=40 - по стр. 22; %=61 - по стр. 23, 27, 28; %=44 - по стр. 25)	5 615.53					66 274			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	242 822.71					1 433 513			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 168.25		8 168.25			61 425		61 425	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 168.25					61 425			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	250 990.96					1 494 938			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 371.21					31 992			
	ИТОГО	256 362.17					1 526 930			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 127.24					30 539			
	ИТОГО	261 489.41					1 557 469			
	НДС 18%	47 068.09					280 344			
	ВСЕГО С НДС	308 557.50					1 837 813			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 636.22					121 285			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 615.53					66 274			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	253 421.42	8 525.74	45 873.48			1 456 751	128 537	260 850	
			198 025.17	2 909.18				1 052 336	41 127	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	236 135.65	7 902.61	30 207.85			1 315 824	119 146	144 340	
			198 025.17	2 909.18				1 052 336	41 127	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	38 415.03					205 012			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 19; %=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10-17, 20; %=92 - по стр. 21; %=63 - по стр. 22; %=111 - по стр. 23; %=102 - по стр. 25; %=98 - по стр. 27, 28)	13 254.90					167 438			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 19; %=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10-17, 20; %=54 - по стр. 21; %=40 - по стр. 22; %=61 - по стр. 23, 27, 28; %=44 - по стр. 25)	7 703.23					91 449			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	257 093.78					1 574 711			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	17 285.77	623.13	15 665.63			140 927	9 391	116 510	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	623.13					9 391			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	373.88					5 635			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	17 285.77					140 927			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	274 379.55					1 715 638			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 871.72					36 715			
	ИТОГО	280 251.27					1 752 353			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 605.03					35 047			
	ИТОГО	285 856.30					1 787 400			
	НДС 18%	51 454.13					321 732			
	ВСЕГО С НДС	337 310.43					2 109 132			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 254.90					167 438			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 703.23					91 449			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)