«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
707 121	
руб.	
Смета на сумму:	
707 121	
руб.	

	

Директор МКУ «КР МКД»	
Председатель ТСЖ Борисово	

________________ /_____Русович С.Б___ /	
________________ /_Михалишин Н.Н.__ /	

	

«______»____________________ 2013г.	
«______»____________________ 2013г.	

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного жилого дома по ул. Емельянова, 248-256	
Сметная стоимость:	707.121	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.954	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	112.315	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Окна	
	
1.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.096	1 734.68	1 482.28	252.40	166.53	142.30	24.23	12.52	6.47	1 938	1 782	157	
					100.00			9.60	1	12.53			120	
	Объем: 40*0.6*0.4													
	Накладные расходы		99%			150.38				84%	1 598			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			91.14				48%	913			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					408.05					4 449			
	
2.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.096	21 833.35	2 767.20	891.18	2 096.00	265.65	85.55	12.51	5.84	8 534	3 323	500	
				18 174.97	34.11		1 744.80	3.27	2.7	12.53		4 711	41	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			285.06				90%	3 028			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			145.22				43%	1 447			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 526.27					13 008			
	
3.	С203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	9.6	3 070.76			29 479.30					50 454			
				3 070.76			29 479.30		5 255.58			50 454		
	Объем: 40*0.6*0.4													
	
4.	Е61-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.112	6 374.88	3 642.90	37.83	713.99	408.00	4.24	12.52	6.47	6 412	5 108	27	
				2 694.15	14.99		301.74	1.68	4.23	12.53		1 276	21	
	Накладные расходы		79%			323.65				67%	3 436			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			204.84				40%	2 052			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 242.48					11 900			
	
5.	Е62-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.112	178.09	123.98	6.30	19.95	13.89	0.71	12.51	6.81	204	174	5	
				47.81	1.29		5.35	0.14	4.73	12.55		25	2	
	Накладные расходы		80%			11.22				68%	120			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.02				40%	70			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.19					394			
	
6.	Е09-06-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж  решеток оконных, 1 т конструкций	0.356	424.24	321.76	102.48	151.03	114.54	36.48	12.51	5.89	1 648	1 433	215	
					1.27			0.45	3.77	12.51			6	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			93.14				69%	993			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			82.79				58%	835			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.96					3 476			
	
7.	Е09-06-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж  решеток оконных, 1 т конструкций	0.356	982.00	634.32	219.60	349.59	225.82	78.18	12.51	5.89	3 457	2 825	460	
				128.08	2.72		45.60	0.97	3.77	12.51		172	12	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			183.70				69%	1 958			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			163.29				58%	1 645			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					696.58					7 060			
	
8.	С201-0843 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.356	16 244.00			5 782.86					28 438			
				16 244.00			5 782.86		79 881.04			28 438		
	
	Двери	
	
	Полы	
	
9.	Е51-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта, 100 м3 грунта	0.4125	4 356.95	3 924.72	2.03	1 797.24	1 618.95	0.84	12.51	7.16	20 944	20 253	6	
				430.20			177.46		3.86	1		685		
	Объем: 275*0.15													
	Накладные расходы		75%			1 214.21				64%	12 962			
										=(75* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			728.53				36%	7 291			
										=(45* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 739.98					41 197			
	
10.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	27.5	218.98	43.11	49.74	6 021.98	1 185.56	1 367.85	12.52	4.37	44 893	14 843	5 978	
				126.13	5.06		3 468.58	139.01	6.94	12.51		24 072	1 739	
	Объем: 275*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 470.27				94%	15 587			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			847.72				51%	8 457			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 339.98					68 937			
	
11.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	27.5	737.79	44.95	0.45	20 289.13	1 236.03	12.38	12.51	4	110 145	15 463	50	
				692.39			19 040.73		4.97	1		94 632		
	Объем: 275*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 371.99				94%	14 535			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			791.06				51%	7 886			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 452.18					132 566			
	
12.	Е11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.75	4 044.31	762.19	548.76	11 121.85	2 096.02	1 509.09	12.52	3.71	74 686	26 242	5 599	
				2 733.36	7.56		7 516.74	20.79	5.7	12.53		42 845	260	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2 349.66				94%	24 912			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 354.76				51%	13 516			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 826.27					113 114			
	
13.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.6325	224.69	163.97	60.72	142.12	103.71	38.41	12.51	6.64	1 552	1 297	255	
					3.63			2.30	5.65	12.48			29	
	Объем: 275*2.3/1000													
	Вычт.ресурсы:  С101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  С204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			100.71				80%	1 061			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			58.31				44%	583			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					301.14					3 196			
	
14.	С204-0084 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка из проволоки холоднотянутой, т	0.6325	11 326.00			7 163.70					25 974			
				11 326.00			7 163.70		41 066.32			25 974		
	Объем: 275*2.3/1000													
	
15.	Е11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	2.75	1 809.82	459.64	70.56	4 977.00	1 264.00	194.04	12.51	6.18	35 522	15 813	1 199	
				1 279.62	24.62		3 518.96	67.69	5.26	12.53		18 510	848	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 478.18				94%	15 661			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			852.28				51%	8 497			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 307.46					59 680			
	
16.	Е11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до толщины 30 мм), 100 м2 стяжки	2.75	670.04	11.65	24.87	1 842.60	32.03	68.39	12.5	6.04	10 012	400	413	
				633.52	8.13		1 742.18	22.36	5.28	12.55		9 199	281	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*2, Н4= 1.25*1.2*2, Н5= 1.15*1.2*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			60.37				94%	640			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			34.81				51%	347			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 937.78					10 999			
	
	Потолки, стены	
	
17.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	1.89	7.34		7.34	13.86		13.86		5.54	77		77	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
18.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	1.89	26.50		26.50	50.09		50.09		5.54	277		277	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	92 178.82	8 706.50	3 484.34			425 167	108 956	15 218	
			79 988.00	268.26				300 993	3 359	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	85 895.34	8 366.14	3 369.68			391 624	104 698	14 543	
			74 159.54	266.84				272 383	3 341	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	36 643.00					76 428			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2; %=67 - по стр. 4; %=68 - по стр. 5; %=64 - по стр. 9; %=94 - по стр. 10-12, 15, 16; %=80 - по стр. 13)	8 815.70					93 540			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=43 - по стр. 2; %=40 - по стр. 4, 5; %=36 - по стр. 9; %=51 - по стр. 10-12, 15, 16; %=44 - по стр. 13)	5 115.68					51 059			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	99 826.72					536 223			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 283.48	340.36	114.66			33 543	4 258	675	
			5 828.46	1.42				28 610	18	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 6, 7)	276.84					2 950			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 6, 7)	246.08					2 480			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 806.40					38 973			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	106 633.12					575 196			
	Строительный контроль 2,14%	2 281.95					12 309			
	Итого со строительным контролем	108 915.07					587 505			
	Непредвиденные работы 2%	2 178.30					11 750			
	Итого с непредвиденными расходами	111 093.37					599 255			
	НДС	19 996.81					107 866			
	Всего с НДС	131 090.18					707 121			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 092.54					96 490			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 361.76					53 539			

Составил:	Председатель ТСЖ Борисово                                                               Михалишин Н.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)