«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
625 759	
руб.	
Смета на сумму:	
625 759	
руб.	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Директор ООО «УК РСУ 5»

	

________________ /Русович С. Б. /	
________________ /Донцова С. Ю. /	

	

«______»____________________ 20___г.	
«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 42	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома № 216 по ул. Подполковника Емельянова	
Сметная стоимость:	625.759	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.114	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	123.381	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	1.854	553.31	459.71	93.60	1 025.84	852.30	173.53	12.51	4.4	11 426	10 662	764	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			843.78				84%	8 956			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			511.38				48%	5 118			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 381.00					25 500			
2.	ТЕРр 58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.854	2 875.85	685.02	51.83	5 331.83	1 270.03	96.09	12.51	7.1	28 229	15 888	682	
				2 139.00			3 965.71		2.94	1		11 659		
	Накладные расходы		83%			1 054.12				71%	11 280			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			825.52				52%	8 262			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 211.47					47 771			
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.6686	5 502.93	806.67	80.64	9 182.19	1 346.01	134.56	12.51	7.11	42 363	16 839	957	
				4 615.62			7 701.62		3.19	1		24 568		
	Накладные расходы		83%			1 117.19				71%	11 956			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			874.91				52%	8 756			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 174.28					63 075			
4.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.8	9 291.30	1 358.31	34.61	16 724.34	2 444.96	62.30	12.51	6.98	73 104	30 586	435	
				7 898.38			14 217.08		2.96	1		42 083		
	Накладные расходы		83%			2 029.32				71%	21 716			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 589.22				52%	15 905			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 342.88					110 725			
5.	ТЕРр 58-5-4 
Смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.2	3 176.89	1 205.91	20.22	635.38	241.18	4.04	12.51	7.02	4 622	3 017	28	
				1 950.76			390.15		4.04	1		1 576		
	Накладные расходы		83%			200.18				71%	2 142			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			156.77				52%	1 569			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					992.33					8 333			
6.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.3	6 775.72	1 449.90	67.19	2 032.72	434.97	20.16	12.51	7.02	12 051	5 441	142	
				5 258.63			1 577.59		4.1	1		6 468		
	Накладные расходы		83%			361.03				71%	3 863			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			282.73				52%	2 829			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 676.48					18 743			
7.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.0058	221.62	101.80	102.69	1 109.36	509.58	514.03	12.51	3.39	8 270	6 375	1 743	
				17.13	1.45		85.75	7.26	1.78	12.56		153	91	
	Объем: 185.4*2.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			465.16				77%	4 979			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			310.10				48%	3 104			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 884.62					16 353			
8.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	103.62006	36.04			3 734.47					15 596			
				36.04			3 734.47		150.51			15 596		
	Объем: 5.0058*20.7													
9.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	12.51	4.05	327	326		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	231			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	170			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					728			
10.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых прямоугольных окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	12.51	6.53	1 904	863	194	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.86	12.51		846	26	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	800			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	382			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					3 086			
11.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.75	2 460.30			1 845.23					3 161			
				2 460.30			1 845.23		4 214.88			3 161		
12.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.025	5 112.78	335.71	26.60	127.82	8.39	0.67	12.52	7.17	602	105	5	
				4 750.47			118.76		4.14	1		492		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			8.89				90%	95			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.53				43%	45			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					141.24					742			
13.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	1.854	8 171.06	405.87	165.99	15 149.14	752.48	307.74	12.52	6.6	75 979	9 421	2 031	
				7 599.20	14.91		14 088.92	27.65	4.58	12.5		64 527	346	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			842.54				92%	8 986			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			429.07				44%	4 297			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 420.75					89 262			
14.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	0.428	75.57	75.35	0.22	32.34	32.25	0.09	12.51	4.09	404	403		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			26.77				71%	286			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.96				52%	210			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.07					900			
15.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.428	8 813.16	326.90	31.86	3 772.03	139.91	13.64	12.51	6.89	13 279	1 750	94	
				8 454.40	3.03		3 618.48	1.29	3.16	12.48		11 434	16	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			152.50				92%	1 625			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			77.66				44%	777			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 002.19					15 681			
16.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м	0.428	2 956.30	374.76	6.66	1 265.30	160.40	2.85	12.51	6.9	4 936	2 007	20	
				2 574.88	1.03		1 102.05	0.44	2.64	12.57		2 909	6	
	Накладные расходы		83%			133.50				71%	1 429			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			104.55				52%	1 047			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 503.34					7 412			
17.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.24	7 415.77	333.04	13.17	1 779.78	79.93	3.16	12.51	7.18	5 451	1 000	23	
				7 069.56			1 696.69		2.61	1		4 428		
	Накладные расходы		83%			66.34				71%	710			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.95				52%	520			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 898.08					6 681			
18.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	12.51	7.18	1 542	579	5	
				5 145.09			411.61		2.33	1		959		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	411			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	301			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 254			
19.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	12.51	7.18	654	240	2	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					949			
20.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	12.51	7.18	644	240	2	
				8 231.09			329.24		1.22	1		402		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					939			
21.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.2	1 357.93	327.73	1.01	271.59	65.55	0.20	12.51	7.2	1 692	820	1	
				1 029.19			205.84		4.23	1		871		
	Накладные расходы		83%			54.41				71%	582			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.61				52%	426			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368.60					2 701			
22.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (4 канала), 100 м труб	0.013	8 572.20	5 513.35	252.31	111.44	71.67	3.28	12.51	6.18	1 094	897	20	
				2 806.54	60.12		36.49	0.78	4.86	12.52		177	10	
	Накладные расходы		78%			56.51				66%	599			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			45.64				50%	454			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					213.59					2 146			
23.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0546	3 649.31			199.25					199			
				3 649.31			199.25		1			199		
	Объем: 0.013*4200													
24.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.013	13 930.32	9 132.45	284.04	181.09	118.72	3.69	12.51	6.18	1 793	1 485	23	
				4 513.83	67.62		58.68	0.88	4.86	12.52		285	11	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			93.29				66%	987			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			75.35				50%	748			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					349.73					3 528			
25.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0858	3 649.31			313.11					313			
				3 649.31			313.11		1			313		
	Объем: 0.013*2200*3													
26.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6 каналов), 100 м труб	0.013	8 572.20	5 513.35	252.31	111.44	71.67	3.28	12.51	6.18	1 094	897	20	
				2 806.54	60.12		36.49	0.78	4.86	12.52		177	10	
	Накладные расходы		78%			56.51				66%	599			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			45.64				50%	454			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					213.59					2 146			
27.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0546	6 499.70			354.88					1 479			
				6 499.70			354.88		27 082.25			1 479		
	Объем: 0.013*4200													
28.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.013	23 217.20	15 220.75	473.40	301.82	197.87	6.15	12.51	6.18	2 989	2 475	38	
				7 523.05	112.70		97.80	1.47	4.86	12.52		475	18	
	Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5, Н48= 1*5	
	Накладные расходы		78%			155.49				66%	1 645			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			125.58				50%	1 247			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					582.89					5 881			
29.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.143	2 934.00			419.56					420			
				2 934.00			419.56		1			420		
	Объем: 0.013*2200*5													
30.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.0585	2 412.79	1 295.60	2.05	141.15	75.79	0.12	12.51	4.04	1 225	948		
				1 115.14			65.24		4.23	1		276		
	Накладные расходы		79%			59.87				67%	635			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			37.90				40%	379			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					238.92					2 239			
31.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска труб дымовых по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (над крышей), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0585	2 291.60	114.18	14.24	134.06	6.68	0.83	12.51	7.11	437	84	6	
				2 163.18			126.55		2.75	1		348		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			6.35				80%	67			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.14				37%	31			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.55					535			
32.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких обделок (обшивка оголовков вент. каналов) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0135	11 907.97	1 173.45	33.16	160.76	15.84	0.45	12.51	7.14	578	198	3	
				10 701.36	3.78		144.47	0.05	2.61	12.5		377	1	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			17.16				92%	183			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8.74				44%	88			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					186.66					849			
33.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(мауэрлаты), 1 м3 кладки	1.5	1 615.27	301.17	30.24	2 422.91	451.76	45.36	12.51	6.11	13 170	5 651	277	
				1 283.86	5.99		1 925.79	8.98	3.76	12.52		7 241	112	
	Накладные расходы		86%			396.24				73%	4 207			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			322.52				56%	3 227			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 141.66					20 604			
34.	ТЕР 12-01-012-01 
устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.38	4 972.00	72.11	75.20	1 889.36	27.40	28.58	12.51	6.29	6 884	343	180	
				4 824.69	5.48		1 833.38	2.08	3.47	12.5		6 362	26	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			31.84				92%	339			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			16.21				44%	162			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 937.41					7 386			
35.	ТЕР 10-01-022-01 
Смена карнизной планки, 100 м2 потолка	0.321	10 163.83	525.14	67.86	3 262.59	168.57	21.78	12.52	6.76	12 703	2 110	147	
				9 570.83	3.02		3 072.24	0.97	3.4	12.5		10 446	12	
	Объем: 214*0.15													
	Накладные расходы		106%			179.71				90%	1 910			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			91.55				43%	912			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 533.85					15 525			
36.	ТЕР 15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.321	937.61	260.30	5.39	300.97	83.56	1.73	12.51	7.14	1 627	1 045	12	
				671.92	0.13		215.69	0.04	2.64	12.46		569	1	
	Накладные расходы		95%			79.42				80%	837			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			39.29				37%	387			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					419.68					2 851			
37.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	12.37	7.34		7.34	90.74		90.74		5.54	503		503	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
38.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	12.37	26.50		26.50	327.81		327.81		5.54	1 816		1 816	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	76 154.61	9 807.24	1 898.04			354 560	122 695	10 173	
			64 449.29	54.75				221 688	686	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	76 154.61	9 807.24	1 898.04			354 560	122 695	10 173	
			64 449.29	54.75				221 688	686	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 866.50					21 168			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 9, 14, 16-21; %=77 - по стр. 7; %=90 - по стр. 10, 12, 35; %=92 - по стр. 13, 15, 32, 34; %=66 - по стр. 22, 24, 26, 28; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31, 36; %=73 - по стр. 33)	8 655.38					92 397			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=52 - по стр. 2-6, 9, 14, 16-21; %=43 - по стр. 10, 12, 35; %=44 - по стр. 13, 15, 32, 34; %=50 - по стр. 22, 24, 26, 28; %=40 - по стр. 30; %=37 - по стр. 31, 36; %=56 - по стр. 33)	6 203.92					62 056			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	91 013.91					509 013			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	91 013.91					509 013			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 947.70					10 893			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	92 961.61					519 906			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	1 859.23					10 398			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	94 820.84					530 304			
	НДС, 18%	17 067.75					95 455			
	Всего с НДС	111 888.59					625 759			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 655.38					92 397			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 203.92					62 056			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель директора по техническим вопросам Хищенко Е. И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)