«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 592 928	руб.	Смета на сумму:	2 592 928	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель правления  ЖСК «Якорь»	
		
________________ /С.Б. Русович /	   ________________ /_Л.С. Храброва /	
		
«______»______________ 2016 г.	«______»____________________ 2016г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №54-64 по ул. Зеленая, г. Калининград	
	
Сметная стоимость:	2 592.928	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.095	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	182.410	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОГ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	ТЕР 27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.84555	6 528.11	1 585.84	4 942.27	5 519.84	1 340.91	4 178.94	16.9	5.41	45 269	22 661	22 608	
					518.36			438.30	1	16.9			7 407	
	Объем: 939.5*0.09													
	Накладные расходы		142%			2 526.48				120.7%	36 292			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			1 436.71				64.6%	19 424			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 483.03					100 985			
	
2.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0592	4 846.79	124.86	4 711.39	286.93	7.39	278.91	16.9	9.04	2 649	125	2 521	
				10.54	657.79		0.62	38.94	4.59	16.91		3	658	
	Объем: 148*0.4													
	Накладные расходы		95%			44.01				80.75%	632			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		42.5%			19.69				34%	266			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					350.63					3 547			
	
3.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	152.199	3.71		3.13	564.04		476.38	1	8.62	5 348		4 106	
					0.36			54.79	1	14.17			776	
	Объем: 84.555*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			54.79				100%	776			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			32.87				60%	466			
	
4.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	246.919	10.52		10.52	2 597.59		2 597.59		9.24	24 002		24 002	
														
	Объем: 84.555*1.8+59.2*1.6													
	
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ     ТИП 1 (S=939,5м2)	
	
5.	ТЕР 27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, 1000 м2 площади основания	0.9395	5 486.80	534.28	4 862.52	5 154.85	501.96	4 568.34	16.91	7.64	44 094	8 488	34 902	
				90.00	661.50		84.56	621.48	8.32	16.9		703	10 503	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(4606.44=400.56*11.5) ];  ТССЦ 408-0015:[ М-(17927.80=325.96*55) ]	
	Накладные расходы		142%			1 595.28				120.7%	22 922			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			907.18				64.6%	12 268			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 657.31					79 284			
	
6.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	10.80425	292.58			3 161.11					12 787			
				292.58			3 161.11		1 183.52			12 787		
	Объем: (0.9395)*11.5													
	
7.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	51.6725	246.68			12 746.57					59 977			
				246.68			12 746.57		1 160.72			59 977		
	Объем: (0.9395)*55.0													
	
8.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.7516	2 106.64		41.70	1 583.35		31.34	1	9.11	13 152		286	
				2 064.94	7.98		1 552.01	6.00	8.29	16.9		12 866	101	
	Объем: 939.5*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			8.52				120.7%	122			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			4.85				64.6%	65			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 596.72					13 339			
	
9.	ТЕР 27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.9395	56 027.99	391.04	2 309.26	52 638.30	367.38	2 169.55	16.9	6.89	286 193	6 209	14 948	
				53 327.69	293.95		50 101.36	276.17	5.29	16.9		265 036	4 667	
	Накладные расходы		142%			913.84				120.7%	13 127			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			519.67				64.6%	7 026			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54 071.81					306 346			
	
10.	ТЕР 27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (до 5см), 1000 м2 покрытия	0.9395	13 192.96	1.84		12 394.79	1.73		16.88	1	65 836	29		
				13 191.12			12 393.06		5.31	1		65 807		
	Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			2.46				120.7%	35			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			1.40				64.6%	19			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 398.64					65 890			
	
11.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.28185	2 106.64		41.70	593.76		11.75	1	9.11	4 932		107	
				2 064.94	7.98		582.00	2.25	8.29	16.9		4 825	38	
	Объем: 939.5*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			3.20				120.7%	46			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			1.82				64.6%	25			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					598.77					5 002			
	
12.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.9395	55 822.91	391.04	2 302.93	52 445.62	367.38	2 163.60	16.9	6.89	351 052	6 209	14 907	
				53 128.94	293.64		49 914.64	275.87	6.61	16.9		329 936	4 662	
	Накладные расходы		142%			913.42				120.7%	13 121			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			519.42				64.6%	7 023			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53 878.46					371 196			
	
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ     ТИП2 (S=148м2)	
	
13.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.296	2 520.14	133.78	2 368.36	745.96	39.60	701.03	16.9	5.91	4 836	669	4 143	
				18.00	198.48		5.33	58.75	4.43	16.91		24	993	
	Объем: 148*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Накладные расходы		142%			139.66				120.7%	2 006			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			79.42				64.6%	1 074			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					965.03					7 916			
	
14.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	32.56	104.66			3 407.73					16 002			
				104.66			3 407.73		491.47			16 002		
	Объем: 148*0.2*1.1													
	
15.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.148	4 752.69	320.44	4 324.25	703.40	47.43	639.99	16.9	7.36	5 641	801	4 710	
				108.00	612.47		15.98	90.65	8.11	16.91		130	1 533	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]	
	Накладные расходы		142%			196.07				120.7%	2 817			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			111.50				64.6%	1 508			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 010.97					9 966			
	
16.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	2.22	292.58			649.53					2 627			
				292.58			649.53		1 183.52			2 627		
	Объем: (0.148)*15.0													
	
17.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	27.972	246.68			6 900.13					32 468			
				246.68			6 900.13		1 160.72			32 468		
	Объем: (0.148)*189.0													
	
18.	ТЕР 27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 20см), 1000 м2 основания	0.148	1 207.05		1 207.05	178.64		178.64	1	7.43	1 327		1 327	
					168.30			24.91	8.15	16.91			421	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0016:[ М-(3355.13=266.28*12.6) ]	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		142%			35.37				120.7%	508			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			20.11				64.6%	272			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					234.13					2 107			
	
19.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	9.324	246.68			2 300.04					10 823			
				246.68			2 300.04		1 160.72			10 823		
	Объем: (0.148)*12.6													
	Начисления: Н48= 5	
	
20.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.1184	2 106.64		41.70	249.43		4.94	1	9.11	2 072		45	
				2 064.94	7.98		244.49	0.94	8.29	16.9		2 027	16	
	Объем: 148*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			1.33				120.7%	19			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			0.76				64.6%	10			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					251.52					2 102			
	
21.	ТЕР 27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.148	56 027.99	391.04	2 309.26	8 292.14	57.87	341.77	16.9	6.89	45 084	978	2 355	
				53 327.69	293.95		7 892.50	43.50	5.29	16.9		41 751	735	
	Накладные расходы		142%			143.95				120.7%	2 068			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			81.86				64.6%	1 107			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 517.94					48 258			
	
22.	ТЕР 27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (до 5см), 1000 м2 покрытия	0.148	13 192.96	1.84		1 952.56	0.27		16.88	1	10 371	5		
				13 191.12			1 952.29		5.31	1		10 367		
	Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			0.38				120.7%	6			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			0.22				64.6%	3			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 953.16					10 380			
	
23.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.0444	2 106.64		41.70	93.53		1.85	1	9.11	777		17	
				2 064.94	7.98		91.68	0.35	8.29	16.9		760	6	
	Объем: 148*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			0.50				120.7%	7			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			0.28				64.6%	4			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94.31					788			
	
24.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.148	55 822.91	391.04	2 302.93	8 261.79	57.87	340.83	16.9	6.89	55 301	978	2 348	
				53 128.94	293.64		7 863.08	43.46	6.61	16.9		51 975	734	
	Накладные расходы		142%			143.89				120.7%	2 066			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			81.82				64.6%	1 106			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 487.50					58 473			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	183 421.63	2 789.79	18 685.45			1 102 620	47 152	133 332	
			161 858.71	1 976.36				920 894	33 250	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	180 260.00	2 789.79	15 611.48			1 073 270	47 152	105 224	
			161 858.71	1 921.57				920 894	32 474	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	29 165.11					134 684			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1, 5, 8-13, 15, 18, 20-24; %=80.75 - по стр. 2)	6 668.36					95 796			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64.6 - по стр. 1, 5, 8-13, 15, 18, 20-24; %=34 - по стр. 2)	3 786.70					51 199			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	190 715.06					1 220 265			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 161.63		3 073.97			29 350		28 108	
				54.79					776	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	54.79					776			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	32.87					466			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 161.63					29 350			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	193 876.69					1 249 615			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 148.96					26 742			
	ИТОГО	198 025.65					1 276 357			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 960.51					25 527			
	ИТОГО	201 986.16					1 301 884			
	НДС 18%	36 357.51					234 339			
	ВСЕГО С НДС	238 343.67					1 536 223			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 668.36					95 796			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 786.70					51 199			
	
	Раздел 2.  УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
	
25.	ТЕР 27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.0684	6 528.11	1 585.84	4 942.27	446.52	108.47	338.05	16.9	5.41	3 662	1 833	1 829	
					518.36			35.46	1	16.9			599	
	Объем: 171*0.04													
	Накладные расходы		142%			204.38				120.7%	2 935			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			116.22				64.6%	1 571			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					767.12					8 168			
	
26.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.05304	4 846.79	124.86	4 711.39	257.07	6.62	249.89	16.9	9.04	2 374	112	2 259	
				10.54	657.79		0.56	34.89	4.59	16.91		3	590	
	Объем: 156*0.34													
	Накладные расходы		95%			39.43				80.75%	567			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		42.5%			17.64				34%	239			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					314.15					3 180			
	
27.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	12.312	3.71		3.13	45.63		38.54	1	8.62	433		332	
					0.36			4.43	1	14.17			63	
	Объем: 6.84*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			4.43				100%	63			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			2.66				60%	38			
	
28.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	97.176	10.52		10.52	1 022.29		1 022.29		9.24	9 446		9 446	
														
	Объем: 6.84*1.8+53.04*1.6													
	
	ТРОТУАР ТИП III         (S=171м2)	
	
29.	ТЕР 27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, 1000 м2 площади основания	0.171	5 486.80	534.28	4 862.52	938.24	91.36	831.49	16.91	7.64	8 026	1 545	6 353	
				90.00	661.50		15.39	113.12	8.32	16.9		128	1 912	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(4606.44=400.56*11.5) ];  ТССЦ 408-0015:[ М-(17927.80=325.96*55) ]	
	Накладные расходы		142%			290.36				120.7%	4 173			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			165.12				64.6%	2 233			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 393.72					14 432			
	
30.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	1.9665	292.58			575.36					2 327			
				292.58			575.36		1 183.52			2 327		
	Объем: (0.171)*11.5													
	
31.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	9.405	246.68			2 320.03					10 917			
				246.68			2 320.03		1 160.72			10 917		
	Объем: (0.171)*55.0													
	
32.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.1368	2 106.64		41.70	288.19		5.70	1	9.11	2 394		52	
				2 064.94	7.98		282.48	1.09	8.29	16.9		2 342	18	
	Объем: 171*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			1.55				120.7%	22			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			0.88				64.6%	12			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.62					2 427			
	
33.	ТЕР 27-06-020-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.171	54 532.58	391.04	2 302.93	9 325.07	66.87	393.80	16.9	6.89	62 437	1 130	2 713	
				51 838.61	293.64		8 864.40	50.21	6.61	16.9		58 594	849	
	Накладные расходы		142%			166.25				120.7%	2 389			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			94.54				64.6%	1 278			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 585.87					66 104			
	
	ТРОТУАР ТИП IV     (S= 156 м2)	
	
34.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.234	2 520.14	133.78	2 368.36	589.71	31.30	554.20	16.9	5.91	3 823	529	3 275	
				18.00	198.48		4.21	46.44	4.43	16.91		19	785	
	Объем: 156*0.15													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Накладные расходы		142%			110.39				120.7%	1 586			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			62.78				64.6%	849			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					762.88					6 258			
	
35.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	25.74	104.66			2 693.95					12 650			
				104.66			2 693.95		491.47			12 650		
	Объем: 156*0.15*1.1													
	
36.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.156	4 752.69	320.44	4 324.25	741.42	49.99	674.58	16.9	7.36	5 946	845	4 965	
				108.00	612.47		16.85	95.55	8.11	16.91		137	1 616	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]	
	Накладные расходы		142%			206.67				120.7%	2 970			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			117.52				64.6%	1 590			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 065.61					10 506			
	
37.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	2.34	292.58			684.64					2 769			
				292.58			684.64		1 183.52			2 769		
	Объем: (0.156)*15.0													
	
38.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	29.484	246.68			7 273.11					34 223			
				246.68			7 273.11		1 160.72			34 223		
	Объем: (0.156)*189.0													
	
39.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.1248	2 106.64		41.70	262.91		5.20	1	9.11	2 184		47	
				2 064.94	7.98		257.70	1.00	8.29	16.9		2 136	17	
	Объем: 156*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			1.42				120.7%	21			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			0.81				64.6%	11			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.14					2 216			
	
40.	ТЕР 27-06-020-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.156	54 532.58	391.04	2 302.93	8 507.08	61.00	359.26	16.9	6.89	56 960	1 031	2 475	
				51 838.61	293.64		8 086.82	45.81	6.61	16.9		53 454	774	
	Накладные расходы		142%			151.67				120.7%	2 179			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			86.25				64.6%	1 166			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 745.00					60 305			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	35 971.22	415.61	4 473.00			220 571	7 025	33 746	
			31 075.50	428.00				179 699	7 223	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	34 903.30	415.61	3 412.17			210 692	7 025	23 968	
			31 075.50	423.57				179 699	7 160	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	13 547.09					62 886			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 25, 29, 32-34, 36, 39, 40; %=80.75 - по стр. 26)	1 172.13					16 841			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64.6 - по стр. 25, 29, 32-34, 36, 39, 40; %=34 - по стр. 26)	661.76					8 949			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	36 737.19					236 482			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 067.92		1 060.83			9 879		9 778	
				4.43					63	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 27)	4.43					63			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 27)	2.66					38			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 067.92					9 879			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	37 805.11					246 361			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	809.03					5 272			
	ИТОГО	38 614.14					251 633			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	772.28					5 033			
	ИТОГО	39 386.42					256 666			
	НДС 18%	7 089.56					46 200			
	ВСЕГО С НДС	46 475.98					302 866			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 172.13					16 841			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	661.76					8 949			
	
	Раздел 3.  Установка бортовых камней	
	
41.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.05229	4 846.79	124.86	4 711.39	253.44	6.53	246.36	16.9	9.04	2 340	110	2 227	
				10.54	657.79		0.55	34.40	4.59	16.91		3	582	
	Объем: 339*0.35*0.2+340*0.28*0.3													
	Накладные расходы		95%			38.88				80.75%	559			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		42.5%			17.40				34%	235			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					309.72					3 134			
	
42.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	83.664	10.52		10.52	880.15		880.15		9.24	8 133		8 133	
														
	Объем: 52.29*1.6													
	
43.	ТЕР 27-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0593	3 917.41	207.55	3 684.66	232.30	12.31	218.50	16.91	5.72	1 465	208	1 250	
				25.20	311.47		1.49	18.47	4.43	16.91		7	312	
	Объем: 339*0.35*0.05													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9080	
	Накладные расходы		142%			43.71				120.7%	628			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			24.85				64.6%	336			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					300.86					2 429			
	
44.	ТССЦ 408-0050 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм, м3	5.93	263.51			1 562.61					6 207			
				263.51			1 562.61		1 046.63			6 207		
	
45.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0476	2 520.14	133.78	2 368.36	119.96	6.37	112.73	16.9	5.91	778	108	666	
				18.00	198.48		0.86	9.45	4.43	16.91		4	160	
	Объем: 340*0.28*0.05													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Накладные расходы		142%			22.46				120.7%	323			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			12.77				64.6%	173			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.20					1 275			
	
46.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	5.236	104.66			548.00					2 573			
				104.66			548.00		491.47			2 573		
	Объем: 4.76*1.1													
	
47.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	3.39	5 013.40	682.44	81.37	16 995.43	2 313.47	275.84	16.91	7.66	110 095	39 121	2 113	
				4 249.59	10.25		14 406.11	34.75	4.78	16.91		68 861	588	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Накладные расходы		142%			3 334.47				120.7%	47 929			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			1 896.19				64.6%	25 652			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 226.09					183 676			
	
48.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	339	76.13			25 808.07					119 274			
				76.13			25 808.07		351.84			119 274		
	
49.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	3.4	937.76	682.44	81.37	3 188.38	2 320.30	276.66	16.91	7.66	44 182	39 236	2 119	
				173.95	10.25		591.43	34.85	4.78	16.91		2 827	589	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			3 344.31				120.7%	48 069			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			1 901.78				64.6%	25 727			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 434.48					117 978			
	
50.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.06732	569.06			38.31					203			
				569.06			38.31		3 009.69			203		
	Объем: (3.4)*(0.06*0.33)													
	
51.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	17.2516	685.00			11 817.35					57 440			
				685.00			11 817.35		3 329.55			57 440		
	Объем: (3.4)*(5.9*0.86)													
	
52.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	340	34.14			11 607.60					63 111			
				34.14			11 607.60		185.62			63 111		
	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
	
53.	ТЕР 47-01-046-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом, 100 м2	1.02	69.51	43.36	26.15	70.90	44.23	26.67	16.9	6.44	919	747	172	
					2.87			2.93	1	16.89			49	
	Накладные расходы		115%			54.23				97.75%	778			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76.5%			36.08				61.2%	487			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					161.21					2 184			
	
54.	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	1.02	792.33	53.73	365.54	808.18	54.80	372.85	16.91	6.52	4 636	927	2 431	
				373.06	35.46		380.52	36.17	3.36	16.9		1 279	611	
	Накладные расходы		115%			104.62				97.75%	1 503			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76.5%			69.59				61.2%	941			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					982.39					7 081			
	
55.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	16	198.53	15.09	5.07	3 176.48	241.44	81.12	16.89	9.26	26 662	4 078	751	
				178.37			2 853.92		7.65	1		21 832		
	Накладные расходы		104%			251.10				88.4%	3 605			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			144.86				48%	1 957			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 572.44					32 224			
	
56.	ТЕР 23-04-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка люка, 1 шт.	1	19.65	12.00	7.09	19.65	12.00	7.09	16.91	9.27	273	203	66	
				0.56			0.56		7.61	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]	
	Накладные расходы		130%			15.60				110.5%	224			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75.65%			9.08				60.52%	123			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.33					620			
	
57.	ТССЦ 101-2535 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Люки чугунные легкие, шт.	1	438.63			438.63					3 072			
				438.63			438.63		3 072.02			3 072		
	
58.	ТЕР 07-02-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм, 100 м3 сборных железобетонных конструкций	0.001	30 719.12	5 207.30	23 706.73	30.72	5.21	23.71	16.91	8.39	296	88	199	
				1 805.09	2 529.82		1.81	2.53	4.95	16.91		9	43	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9022	
	Накладные расходы		130%			10.06				110.5%	145			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			5.59				57.8%	76			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.37					516			
	
59.	ТССЦ 403-8227 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт.	1	264.06			264.06					2 069			
				264.06			264.06		2 068.6			2 069		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	77 860.22	5 016.66	2 521.68			453 728	84 826	20 127	
			70 321.88	173.55				348 775	2 934	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	76 980.07	5 016.66	1 641.53			445 595	84 826	11 994	
			70 321.88	173.55				348 775	2 934	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	52 084.63					253 949			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 41; %=120.7 - по стр. 43, 45, 47, 49; %=97.75 - по стр. 53, 54; %=88.4 - по стр. 55; %=110.5 - по стр. 56, 58)	7 219.45					103 763			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 41; %=64.6 - по стр. 43, 45, 47, 49; %=61.2 - по стр. 53, 54; %=48 - по стр. 55; %=60.52 - по стр. 56; %=57.8 - по стр. 58)	4 118.20					55 708			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	88 317.72					605 066			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	880.15		880.15			8 133		8 133	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	880.15					8 133			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	89 197.87					613 199			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 908.83					13 122			
	ИТОГО	91 106.70					626 321			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 822.13					12 526			
	ИТОГО	92 928.83					638 847			
	НДС 18%	16 727.19					114 992			
	ВСЕГО С НДС	109 656.02					753 839			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 219.45					103 763			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 118.20					55 708			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	297 253.07	8 222.06	25 680.13			1 776 919	139 003	187 205	
			263 256.09	2 577.91				1 449 368	43 407	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	292 143.37	8 222.06	20 665.18			1 729 557	139 003	141 186	
			263 256.09	2 518.69				1 449 368	42 568	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	94 796.83					451 519			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1, 5, 8-13, 15, 18, 20-25, 29, 32-34, 36, 39, 40, 43, 45, 47, 49; %=80.75 - по стр. 2, 26, 41; %=97.75 - по стр. 53, 54; %=88.4 - по стр. 55; %=110.5 - по стр. 56, 58)	15 059.94					216 400			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64.6 - по стр. 1, 5, 8-13, 15, 18, 20-25, 29, 32-34, 36, 39, 40, 43, 45, 47, 49; %=34 - по стр. 2, 26, 41; %=61.2 - по стр. 53, 54; %=48 - по стр. 55; %=60.52 - по стр. 56; %=57.8 - по стр. 58)	8 566.66					115 856			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	315 769.97					2 061 813			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 109.70		5 014.95			47 362		46 019	
				59.22					839	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 27)	59.22					839			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 27)	35.53					504			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 109.70					47 362			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	320 879.67					2 109 175			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 866.82					45 136			
	ИТОГО	327 746.49					2 154 311			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6 554.93					43 086			
	ИТОГО	334 301.42					2 197 397			
	НДС 18%	60 174.26					395 531			
	ВСЕГО С НДС	394 475.68					2 592 928			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 059.94					216 400			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 566.66					115 856			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)