«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 592 639	руб.	Смета на сумму:	2 592 639	руб.	
Директор МКУ «КР МКД» ГО «Город Калининград»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /    С.Б.Русович     /	________________ /    О.Ю. Емельянова       /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
	
Объект:	А. Невского, д.44	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт шиферной кровли МКД № 44 по ул. А. Невского (с полной заменой стропильной системы)	
			
Сметная стоимость:	2 592.639	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.144	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	355.999	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	11.5734	165.55	131.65	33.90	1 915.98	1 523.64	392.34	12.51	4.4	20 787	19 061	1 726	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 508.40				84%	16 011			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			914.18				48%	9 149			
										=(59.5* (0.8))				
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	11.5734	172.51	127.80	44.71	1 996.53	1 479.08	517.45	12.51	7.12	22 188	18 503	3 684	
					6.95			80.44	1	12.49			1 005	
	Накладные расходы		83%			1 294.40				71%	13 851			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 013.69				52%	10 144			
										=(65* (0.8))				
	
3.	ТЕРр 58-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, 100 м2 кровли	11.5734	273.17	232.35	40.82	3 161.51	2 689.08	472.43	12.52	7.12	37 031	33 667	3 364	
					6.34			73.38	1	12.5			917	
	Накладные расходы		83%			2 292.84				71%	24 555			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 795.60				52%	17 984			
										=(65* (0.8))				
	
4.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	10.8	218.68	77.46	141.22	2 361.74	836.57	1 525.18	12.51	4.41	17 191	10 465	6 726	
					12.93			139.64	1	12.5			1 746	
	Накладные расходы		99%			966.45				84%	10 257			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			585.73				48%	5 861			
										=(59.5* (0.8))				
	
5.	ТЕР 10-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мауэрлата, 1 м3 древесины в конструкции	3.06	203.07	169.98	33.10	621.40	520.13	101.27	12.51	6.59	7 174	6 507	667	
					1.82			5.56	3.78	12.47			69	
	Объем: 136*0.15*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			557.23				90%	5 918			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			283.87				43%	2 828			
										=(53.55* (0.8))				
	
6.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев (лежень, прогоны, ветровые связи), 1 м3 древесины в конструкции	15	3 020.43	230.29	48.76	45 306.45	3 454.31	731.44	12.51	7.02	162 664	43 213	5 135	
				2 741.38			41 120.70		2.78	1		114 316		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			3 661.57				90%	38 892			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1 865.33				43%	18 582			
										=(53.55* (0.8))				
	
7.	ТЕР 10-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка стропил и мауэрлата, 1 м3 древесины в конструкции	16.15	2 938.74	244.34	51.71	47 460.70	3 946.10	835.16	12.51	6.59	216 198	49 366	5 504	
				2 642.69	2.84		42 679.44	45.83	3.78	12.47		161 328	571	
	Объем: 10.35+5.8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			4 231.45				90%	44 943			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			2 155.64				43%	21 473			
										=(53.55* (0.8))				
	
8.	ТЕРр 53-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, 100 м3 кладки	0.108	133 600.95	5 010.70	3 790.41	14 428.90	541.16	409.36	12.51	7.12	60 363	6 770	2 915	
				124 799.84	588.90		13 478.38	63.60	3.76	12.5		50 679	795	
	Накладные расходы		86%			520.09				73%	5 522			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			423.33				56%	4 236			
										=(70* (0.8))				
	
9.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.015	8 572.20	5 513.35	252.31	128.58	82.70	3.78	12.51	6.18	1 263	1 035	23	
				2 806.54	60.12		42.10	0.90	4.86	12.52		205	11	
	Накладные расходы		78%			65.21				66%	690			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			52.67				50%	523			
										=(63* (0.8))				
	
10.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.063	2 934.00			184.84					708			
				2 934.00			184.84		11 241.04			708		
	Объем: 1.5*42													
	
11.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (13 каналов), 100 м труб	0.015	60 364.72	39 573.95	1 230.84	905.47	593.61	18.46	12.51	6.18	8 966	7 426	114	
				19 559.93	293.02		293.40	4.40	4.86	12.52		1 426	55	
	Начисления: Н3= 13, Н4= 13, Н5= 13, Н48= 13	
	Накладные расходы		78%			466.45				66%	4 937			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			376.75				50%	3 741			
										=(63* (0.8))				
	
12.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.429	2 934.00			1 258.69					4 822			
				2 934.00			1 258.69		11 241.04			4 822		
	Объем: 1.5*22*13													
	
13.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.35	2 412.79	1 295.60	2.05	844.48	453.46	0.72	12.51	4.04	7 327	5 673	3	
				1 115.14			390.30		4.23	1		1 651		
	Накладные расходы		79%			358.23				67%	3 801			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			226.73				40%	2 269			
										=(50* (0.8))				
	
14.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обделки оголовников, 100 м2 покрытия	0.0428	11 907.97	1 173.45	33.16	509.66	50.22	1.42	12.51	7.14	1 834	628	10	
				10 701.36	3.78		458.02	0.16	2.61	12.5		1 195	2	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			54.41				92%	580			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			27.71				44%	277			
										=(55.25* (0.8))				
	
15.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	2 291.60	114.18	14.24	802.06	39.96	4.98	12.51	7.11	2 617	500	35	
				2 163.18			757.11		2.75	1		2 082		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			37.96				80%	400			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.78				37%	185			
										=(46.75* (0.8))				
	
16.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	20.0934	221.62	101.80	102.69	4 453.01	2 045.47	2 063.34	12.51	3.39	33 196	25 589	6 995	
				17.13	1.45		344.20	29.14	1.78	12.56		613	366	
	Объем: 1157.34+556.0+124.0+172.0													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 867.15				77%	19 985			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 244.77				48%	12 458			
										=(59.5* (0.8))				
	
17.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	415.93	36.04			14 990.12					62 602			
				36.04			14 990.12		150.51			62 602		
	Объем: 20.0934*20.7													
	
18.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	11.5734	4 088.23	504.69	210.18	47 314.77	5 840.97	2 432.44	12.52	6.84	288 097	73 129	16 638	
				3 373.37	20.39		39 041.36	235.95	5.08	12.5		198 330	2 949	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			6 563.07				92%	69 992			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3 342.31				44%	33 474			
										=(55.25* (0.8))				
	
19.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	1481.3952	83.55			123 765.83			1	1	502 489			
				83.55			123 765.83		4.06	1		502 489		
	Объем: 1157.34*1.28													
	Поправки: М: =320.00*1.06/4.06	
	
20.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.456	4 972.00	72.11	75.20	7 239.22	104.98	109.49	12.51	6.29	26 378	1 313	689	
				4 824.69	5.48		7 024.75	7.97	3.47	12.5		24 376	100	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			121.99				92%	1 300			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			62.12				44%	622			
										=(55.25* (0.8))				
	
21.	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.364	1 288.77	768.15	4.21	469.11	279.61	1.53	12.51	7.1	3 973	3 498	11	
				516.40	0.16		187.97	0.06	2.47	12.46		464	1	
	Объем: 145.6*0.5*0.5													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			265.69				80%	2 799			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			131.44				37%	1 295			
										=(46.75* (0.8))				
	
22.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	1.456	4 972.00	72.11	75.20	7 239.22	104.98	109.49	12.51	6.29	26 378	1 313	689	
				4 824.69	5.48		7 024.75	7.97	3.47	12.5		24 376	100	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			121.99				92%	1 300			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			62.12				44%	622			
										=(55.25* (0.8))				
	
23.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	1.456	75.57	75.35	0.22	110.03	109.71	0.32	12.51	4.09	1 374	1 372	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			91.06				71%	974			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			71.31				52%	713			
										=(65* (0.8))				
	
24.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.5824	11 907.97	1 173.45	33.16	6 935.20	683.42	19.31	12.51	7.14	24 954	8 550	138	
				10 701.36	3.78		6 232.47	2.20	2.61	12.5		16 267	27	
	Объем: 145.6*0.4													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			740.47				92%	7 891			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			377.09				44%	3 774			
										=(55.25* (0.8))				
	
25.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.456	8 813.16	326.90	31.86	12 831.96	475.96	46.39	12.51	6.89	45 172	5 954	320	
				8 454.40	3.03		12 309.61	4.40	3.16	12.48		38 898	55	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			518.79				92%	5 528			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			264.20				44%	2 644			
										=(55.25* (0.8))				
	
26.	ТЕРр 58-10-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	1.08	7 879.49	801.83	8.10	8 509.85	865.98	8.75	12.51	7.18	30 824	10 833	63	
				7 069.56			7 635.12		2.61	1		19 928		
	Накладные расходы		83%			718.76				71%	7 691			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			562.89				52%	5 633			
										=(65* (0.8))				
	
27.	ТЕРр 58-10-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.16	6 366.80	1 213.61	8.10	1 018.69	194.18	1.30	12.51	7.18	4 357	2 429	9	
				5 145.09			823.21		2.33	1		1 918		
	Накладные расходы		83%			161.17				71%	1 725			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			126.22				52%	1 263			
										=(65* (0.8))				
	
28.	ТЕРр 58-10-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.08	9 322.48	1 083.29	8.10	745.80	86.66	0.65	12.51	7.18	1 892	1 084	5	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	Накладные расходы		83%			71.93				71%	770			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.33				52%	564			
										=(65* (0.8))				
	
29.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.51	7.18	1 309	481	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	
30.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	1.46	1 357.93	327.73	1.01	1 982.58	478.49	1.47	12.51	7.2	12 353	5 986	11	
				1 029.19			1 502.62		4.23	1		6 356		
	Накладные расходы		83%			397.15				71%	4 250			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			311.02				52%	3 113			
										=(65* (0.8))				
	
31.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.12	775.58	765.14	10.44	93.07	91.82	1.25	12.52	6.47	1 158	1 150	8	
					4.13			0.50	1	12.55			6	
	Накладные расходы		74%			68.32				63%	728			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			46.16				40%	462			
										=(50* (0.8))				
	
32.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.12	12 237.99	745.23	9.03	1 468.56	89.43	1.08	12.51	6.78	3 483	1 119	7	
				11 483.73	0.95		1 378.05	0.11	1.71	12.42		2 356	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			102.97				98%	1 098			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			63.57				56%	627			
										=(70.55* (0.8))				
	
33.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	2.76	27.31			75.38					608			
				27.31			75.38		220.16			608		
	Объем: 12/100*23													
	
34.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	4	88.07	12.17		352.28	48.68		12.51	1	1 429	609		
				75.90			303.60		2.7	1		820		
	Накладные расходы		103%			50.14				88%	536			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.21				48%	292			
										=(60* (0.8))				
	
	Прочие работы	
	
35.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	18.43	7.34		7.34	135.20		135.20		5.54	749		749	
										1				
	Объем: 0.1608+16.65218+1.6146													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
36.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	18.43	26.50		26.50	488.40		488.40		5.54	2 706		2 706	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	362 473.65	27 748.80	10 435.05			1 646 614	347 223	58 950	
			324 289.80	702.21				1 240 439	8 776	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	360 484.36	27 518.87	10 432.72			1 639 936	344 345	58 935	
			322 532.77	701.60				1 236 655	8 769	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	140 199.48					570 621			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4; %=71 - по стр. 2, 3, 23, 26-30; %=90 - по стр. 5-7; %=73 - по стр. 8; %=66 - по стр. 9, 11; %=67 - по стр. 13; %=92 - по стр. 14, 18, 20, 22, 24, 25; %=80 - по стр. 15, 21; %=77 - по стр. 16)	27 685.81					294 905			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 16; %=52 - по стр. 2, 3, 23, 26-30; %=43 - по стр. 5-7; %=56 - по стр. 8; %=50 - по стр. 9, 11; %=40 - по стр. 13; %=44 - по стр. 14, 18, 20, 22, 24, 25; %=37 - по стр. 15, 21)	16 376.81					163 677			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	404 546.98					2 098 518			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 989.29	229.93	2.33			6 678	2 878	15	
			1 757.03	0.61				3 784	7	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 31; %=98 - по стр. 32; %=88 - по стр. 34)	221.43					2 362			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 31; %=56 - по стр. 32; %=48 - по стр. 34)	138.94					1 382			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 349.66					10 422			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	406 896.64					2 108 940			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	8 707.59					45 131			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	415 604.23					2 154 071			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	8 312.08					43 081			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	423 916.31					2 197 152			
	НДС	76 304.94					395 487			
	Всего с НДС	500 221.25					2 592 639			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)