«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	968 840	руб.	Смета на сумму:	968 840	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»
	Исполнительный директор ООО «УК РСУ 25»
	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / А.А. Макаренко /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Октябрьская,17-25	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши мкд. №17-25 по ул. Октябрьской г. Калининграда	
Сметная стоимость:	968.840	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.951	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	128.145	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	9.3	164.91	119.07	45.84	1 533.66	1 107.35	426.31	14.4	6.44	18 691	15 946	2 745	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 096.28				84%	13 395			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			664.41				48%	7 654			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 294.35					39 740			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	1.2	2 603.14	1 221.06	143.55	3 123.77	1 465.27	172.26	14.4	4.63	29 433	21 100	798	
				1 238.53	15.51		1 486.24	18.61	5.07	14.39		7 535	268	
	Накладные расходы		83%			1 231.62				71%	15 171			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			964.52				52%	11 111			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 319.91					55 716			
	
3.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	9.3	180.53	29.88	5.06	1 678.92	277.86	47.08	14.4	8.25	12 717	4 001	388	
				145.59			1 353.99		6.15	1		8 327		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			300.09				92%	3 681			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			152.82				44%	1 760			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 131.83					18 158			
	
4.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	9.3	478.96	164.81	58.46	4 454.32	1 532.70	543.70	14.4	5.84	36 280	22 071	3 175	
				255.69	3.78		2 377.92	35.11	4.64	14.39		11 034	505	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 693.23				92%	20 770			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			862.30				44%	9 933			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 009.85					66 983			
	
5.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	1060.2	56.83			60 251.17					163 610			
				56.83			60 251.17		154.32			163 610		
	Объем: (9.3)*114													
	
6.	ТССЦ 101-1962 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	1078.8	41.26			44 511.29					150 590			
				41.26			44 511.29		139.59			150 590		
	Объем: (9.3)*116													
	
7.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.35	256.78	96.86	31.65	89.87	33.90	11.08	14.4	5.89	762	488	65	
				128.27	2.08		44.89	0.73	4.64	14.4		208	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			37.40				92%	458			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			19.05				44%	219			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					146.32					1 439			
	
8.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	40.6	56.83			2 307.30					6 265			
				56.83			2 307.30		154.32			6 265		
	Объем: (0.35)*116													
	
9.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.95	1 097.50	397.64	132.18	1 042.63	377.75	125.57	14.41	6.87	8 927	5 443	863	
				567.69	13.40		539.31	12.73	4.86	14.39		2 621	183	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			421.72				92%	5 176			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			214.76				44%	2 475			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 679.11					16 578			
	
10.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	119.7	56.83			6 802.55					18 472			
				56.83			6 802.55		154.32			18 472		
	Объем: (0.95)*252/2													
	
11.	ТССЦ 101-1962 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	119.7	41.26			4 938.82					16 709			
				41.26			4 938.82		139.59			16 709		
	Объем: (0.95)*252/2													
	
12.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	1.84	6 350.32	635.76	12.96	11 684.59	1 169.80	23.85	14.4	8.38	44 846	16 845	200	
				5 701.60	2.33		10 490.94	4.29	2.65	16.78		27 801	72	
	Накладные расходы		83%			974.49				71%	12 011			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			763.16				52%	8 797			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 422.24					65 654			
	
13.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.95	2 956.30	374.76	6.66	2 808.49	356.02	6.33	14.4	8.36	11 711	5 127	53	
				2 574.88	1.03		2 446.14	0.98	2.67	16.87		6 531	17	
	Накладные расходы		83%			296.31				71%	3 652			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			232.05				52%	2 675			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 336.85					18 038			
	
14.	ТЕР 20-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	10	42.53	30.39	4.18	425.30	303.95	41.75	14.4	7.18	4 904	4 377	300	
				7.96			79.60		2.86	1		228		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			349.54				98%	4 289			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			215.80				56%	2 451			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					990.65					11 645			
	
15.	СЦена поставщика. 
Дефлектор кровельный, шт	10	63.33			633.26			1	1	2 704			
				63.33			633.26		4.27	1		2 704		
	Поправки: М: =260/4.27*1.04	
	
16.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	12	88.07	12.17		1 056.84	146.04		14.41	1	4 582	2 104		
				75.90			910.80		2.72	1		2 477		
	Накладные расходы		103%			150.42				88%	1 852			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			87.62				48%	1 010			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 294.89					7 443			
	
17.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.02	1 143.95	891.55	252.40	22.88	17.83	5.05	14.41	8.54	300	257	43	
					100.00			2.00	1	16.81			34	
	Накладные расходы		99%			19.63				84%	244			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.90				48%	140			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.41					684			
	
18.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2	91.08	29.04	27.29	182.15	58.08	54.58	14.4	7.41	1 516	836	404	
				34.75			69.50		3.96	1		275		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			47.04				69%	577			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			41.82				58%	485			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.01					2 578			
	
19.	СЦена поставщика. 
Металлический дверной блок, м2	2	730.68			1 461.36			1	1	6 240			
				730.68			1 461.36		4.27	1		6 240		
	Поправки: М: =3000/4.27*1.04	
	
20.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.34	2 074.12	832.23	83.91	705.20	282.96	28.53	14.4	8.13	5 759	4 075	232	
				1 157.98	39.06		393.71	13.28	3.69	12.76		1 453	169	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			281.43				80%	3 395			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			139.23				37%	1 570			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 125.86					10 724			
	
21.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.34	2 512.50	159.37	15.75	854.25	54.18	5.36	14.4	8.15	3 303	780	44	
				2 337.38			794.71		3.12	1		2 479		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			51.47				80%	624			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			25.46				37%	289			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					931.19					4 216			
	
22.	ТЕРр 65-6-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.05	5 105.93	4 732.18	73.66	255.30	236.61	3.68	14.4	8.31	3 496	3 407	31	
				300.09	7.11		15.00	0.36	3.9	16.8		59	6	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ]	
	Накладные расходы		103%			244.08				88%	3 003			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			142.18				48%	1 638			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					641.56					8 138			
	
23.	ТССЦ 301-3302 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт.	5	225.00			1 125.00					2 750			
				225.00			1 125.00		549.91			2 750		
	
24.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.05	1 461.46	357.49	1 103.97	73.07	17.87	55.20	14.41	4.41	501	258	243	
					101.05			5.05	1	14.39			73	
	Накладные расходы		99%			22.69				84%	278			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			13.75				48%	159			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.51					938			
	
25.	ТЕР 46-03-017-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.1	2 167.90	645.39	40.91	216.79	64.54	4.09	14.41	8.22	1 549	930	34	
				1 481.60			148.16		3.95	1		585		
	Накладные расходы		99%			63.89				84%	781			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38.72				48%	446			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					319.41					2 777			
	
	Вентиляционные трубы	
	
26.	ТЕР 07-05-030-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж плит покрытия вентил.труб массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций	0.66	1 440.75	360.69	1 080.06	950.90	238.05	712.84	14.41	7.8	8 991	3 430	5 560	
					152.94			100.94	4.87	14.39			1 452	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		140%			474.59				119%	5 810			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			288.14				68%	3 320			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 713.63					18 120			
	
27.	ТЕР 06-01-041-13 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство перекрытий вентиляц. труб, 100 м3 в деле	0.022869	143 385.41	10 118.11	5 198.91	3 279.08	231.39	118.89	14.41	7.98	18 546	3 334	949	
				128 068.38	764.80		2 928.80	17.49	4.87	14.39		14 263	252	
	Объем: 2.7*1.1*0.07*11													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			236.44				80%	2 869			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			136.88				44%	1 578			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 652.40					22 993			
	
28.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками металлического каркаса для плит покрытия вентиляционных труб, 1 м2 очищаемой поверхности	41.11	9.37	9.37		385.30	385.30		14.39	1	5 545	5 545		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			312.09				69%	3 826			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			231.18				48%	2 662			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					928.57					12 033			
	
29.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.41108496	358.47	69.00	13.01	147.36	28.36	5.35	14.4	2.65	751	408	14	
				276.46	0.14		113.65	0.06	2.89	14.73		328	1	
	Объем: 52*116.6*6.78/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			23.02				69%	282			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.05				48%	196			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					187.43					1 230			
	
30.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.41108496	624.75	42.41	8.64	256.83	17.43	3.55	14.4	3.16	812	251	11	
				573.70	0.14		235.84	0.06	2.33	14.73		550	1	
	Объем: 52*116.6*6.78/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			14.17				69%	174			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.49				48%	121			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					281.49					1 107			
	
31.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.3267	180.53	29.88	5.06	58.98	9.76	1.65	14.4	8.25	447	141	14	
				145.59			47.56		6.15	1		293		
	Объем: 2.7*1.1*11													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			10.54				92%	130			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			5.37				44%	62			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.89					639			
	
32.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.3267	256.78	96.86	31.65	83.89	31.65	10.34	14.4	5.89	711	456	61	
				128.27	2.08		41.91	0.68	4.64	14.4		194	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			34.92				92%	429			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			17.78				44%	205			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136.59					1 345			
	
33.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	37.8972	56.83			2 153.70					5 848			
				56.83			2 153.70		154.32			5 848		
	Объем: (0.3267)*116													
	
	Балконные плиты	
	
34.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.112	164.91	119.07	45.84	18.47	13.34	5.13	14.4	6.44	225	192	33	
									1	1				
	Объем: 0.7*3.2*5													
	Накладные расходы		99%			13.21				84%	161			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.00				48%	92			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.68					478			
	
35.	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.05	2 603.14	1 221.06	143.55	130.16	61.05	7.18	14.4	4.63	1 226	879	33	
				1 238.53	15.51		61.93	0.78	5.07	14.39		314	11	
	Накладные расходы		83%			51.32				71%	632			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			40.19				52%	463			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					221.67					2 321			
	
36.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.112	180.53	29.88	5.06	20.22	3.35	0.57	14.4	8.25	153	48	5	
				145.59			16.31		6.15	1		100		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3.62				92%	44			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1.84				44%	21			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.68					218			
	
37.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.112	256.78	96.86	31.65	28.76	10.85	3.54	14.4	5.89	244	156	21	
				128.27	2.08		14.37	0.23	4.64	14.4		67	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			11.97				92%	146			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			6.09				44%	70			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.82					460			
	
38.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	12.992	56.83			738.34					2 005			
				56.83			738.34		154.32			2 005		
	Объем: (0.112)*116													
	
39.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.16	1 097.50	397.64	132.18	175.60	63.62	21.15	14.41	6.87	1 504	917	145	
				567.69	13.40		90.83	2.14	4.86	14.39		441	31	
	Объем: 3.2*5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			71.02				92%	872			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			36.17				44%	417			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.79					2 793			
	
40.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	20.16	56.83			1 145.69					3 111			
				56.83			1 145.69		154.32			3 111		
	Объем: (0.16)*252/2													
	
41.	ТССЦ 101-1962 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	20.16	41.26			831.80					2 814			
				41.26			831.80		139.59			2 814		
	Объем: (0.16)*252/2													
	
42.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.23	2 956.30	374.76	6.66	679.95	86.19	1.53	14.4	8.36	2 835	1 241	13	
				2 574.88	1.03		592.22	0.24	2.67	16.87		1 581	4	
	Объем: (0.7*2+3.2)*5													
	Накладные расходы		83%			71.74				71%	884			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.18				52%	647			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					807.87					4 366			
	
43.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	13.82748	66.71		66.71	922.43		922.43	1	6.28	5 793		5 793	
									1	1				
	Объем: 3.02+2.29*2.5+(930+11.2)*5.4/1000													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
44.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	13.82748	18.71		18.71	258.67		258.67		6.28	1 624		1 624	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	164 504.91	8 683.05	3 627.24			619 802	125 043	23 894	
			152 194.61	215.76				470 862	3 102	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	161 460.32	7 938.37	3 527.23			602 554	114 319	23 159	
			149 994.71	215.40				465 073	3 096	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	125 775.28					378 368			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 17, 24, 25, 34; %=71 - по стр. 2, 12, 13, 35, 42; %=92 - по стр. 3, 4, 7, 9, 31, 32, 36, 37, 39; %=80 - по стр. 20, 21, 27; %=119 - по стр. 26; %=69 - по стр. 28-30)	7 818.89					95 896			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17, 24, 25, 28-30, 34; %=52 - по стр. 2, 12, 13, 35, 42; %=44 - по стр. 3, 4, 7, 9, 27, 31, 32, 36, 37, 39; %=37 - по стр. 20, 21; %=68 - по стр. 26)	4 957.52					57 084			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	174 236.73					755 534			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	182.15	58.08	54.58			1 516	836	404	
			69.50					275		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 18)	47.04					577			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 18)	41.82					485			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	271.01					2 578			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 862.44	686.60	45.43			15 732	9 888	331	
			2 130.40	0.36				5 514	6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 14; %=88 - по стр. 16, 22)	744.04					9 144			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 14; %=48 - по стр. 16, 22)	445.61					5 099			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 052.09					29 975			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	178 559.83					788 087			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	3 821.18					16 865			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	182 381.01					804 952			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	3 647.62					16 099			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	186 028.63					821 051			
	НДС	33 485.15					147 789			
	Всего с НДС	219 513.78					968 840			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)