«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
874 382	
руб.	
Смета на сумму:	
874 382	
руб.	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «УК РСУ 6»

	

________________ /Русович С. Б. /	
________________ /Донцова С. Ю. /	

	

«______»____________________ 20___г.	
«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №7 по ул. Козенкова	
Сметная стоимость:	874.382	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.228	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	152.922	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.36	165.55	131.65	33.90	556.25	442.34	113.90	13.67	5.28	6 648	6 047	601	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			437.92				84%	5 079			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			265.40				48%	2 903			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 259.57					14 630			
2.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	13.67	4.86	714	713	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	506			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	371			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 591			
3.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	0.42	75.57	75.35	0.22	31.74	31.65	0.09	13.67	4.91	433	433		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			26.27				71%	307			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.57				52%	225			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.58					966			
4.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.36	172.51	127.80	44.71	579.63	429.41	150.23	13.67	7.35	6 974	5 870	1 104	
					6.95			23.35	1	13.65			319	
	Накладные расходы		83%			375.79				71%	4 394			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			294.29				52%	3 218			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 249.71					14 586			
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.36	6 775.72	1 449.90	67.19	2 439.26	521.96	24.19	13.67	7.69	15 140	7 135	186	
				5 258.63			1 893.11		4.13	1		7 819		
	Накладные расходы		83%			433.23				71%	5 066			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			339.27				52%	3 710			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 211.76					23 916			
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.48	9 291.30	1 358.31	34.61	13 751.12	2 010.30	51.22	13.67	7.65	62 591	27 481	392	
				7 898.38			11 689.60		2.97	1		34 718		
	Накладные расходы		83%			1 668.55				71%	19 512			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 306.70				52%	14 290			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 726.36					96 393			
7.	ТЕРр 58-5-4 
Смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.42	3 176.89	1 205.91	20.22	1 334.29	506.48	8.49	13.67	7.7	10 315	6 924	65	
				1 950.76			819.32		4.06	1		3 326		
	Накладные расходы		83%			420.38				71%	4 916			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			329.21				52%	3 600			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 083.88					18 832			
8.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых  окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	13.67	6.94	3 998	1 886	413	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.87	13.66		1 698	57	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 749			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	835			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 582			
9.	ТССЦ 203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 1.2 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	2.4	1 365.61			3 277.46					6 423			
				1 365.61			3 277.46		2 676.06			6 423		
10.	ТЕР 20-02-003-02 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм, 1 решетка	4	82.72	11.13	3.23	330.88	44.52	12.92	13.67	5.34	3 371	609	69	
				68.36			273.44		9.85	1		2 693		
	Объем: 2*2													
	Накладные расходы		115%			51.20				98%	597			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			31.61				56%	341			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					413.69					4 309			
11.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен слух. окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.05	373.54	335.71	26.60	18.68	16.79	1.33	13.68	7.84	242	230	10	
				11.23			0.56		4.27	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.80				90%	207			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.07				43%	99			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.54					548			
12.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.022	23 811.97			523.86					1 053			
				23 811.97			523.86		47 861.13			1 053		
	Объем: 0.05*0.44													
13.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (брандмауэр), 1 м3 кладки	0.5	1 615.27	301.17	30.24	807.64	150.59	15.12	13.67	6.38	4 594	2 058	96	
				1 283.86	5.99		641.93	3.00	3.8	13.68		2 439	41	
	Накладные расходы		86%			132.09				73%	1 532			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.51				56%	1 175			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.24					7 302			
14.	ТЕРр 58-20-3 
(прим) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов, без обделки боковых стенок) шириной до 1 м (фронтон), 100 м	0.32	6 350.32	635.76	12.96	2 032.10	203.44	4.15	13.67	7.47	7 647	2 781	31	
				5 701.60	2.33		1 824.51	0.75	2.65	13.67		4 835	10	
	Накладные расходы		83%			169.48				71%	1 982			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			132.72				52%	1 451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 334.30					11 080			
15.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.126	11 748.28	1 020.39	26.53	1 480.28	128.57	3.34	13.67	7.48	5 329	1 758	25	
				10 701.36	3.02		1 348.37	0.38	2.63	13.66		3 546	5	
	Объем: 42*0.3													
	Накладные расходы		108%			139.27				92%	1 622			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			70.92				44%	776			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 690.47					7 727			
16.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.42	8 813.16	326.90	31.86	3 701.53	137.30	13.38	13.67	7.26	13 266	1 877	97	
				8 454.40	3.03		3 550.85	1.27	3.18	13.63		11 292	17	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			149.66				92%	1 742			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			76.21				44%	833			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 927.40					15 842			
17.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.352	221.62	101.80	102.69	521.24	239.43	241.52	13.67	3.55	4 207	3 273	857	
				17.13	1.45		40.29	3.41	1.91	13.72		77	47	
	Объем: 336*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			218.56				77%	2 556			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			145.70				48%	1 594			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					885.50					8 357			
18.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	69.552	36.04			2 506.65					10 625			
				36.04			2 506.65		152.77			10 625		
	Объем: 3.36*20.7													
19.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	3.36	4 088.23	504.69	210.18	13 736.47	1 695.76	706.19	13.68	7.21	86 096	23 198	5 092	
				3 373.37	20.39		11 334.52	68.50	5.1	13.65		57 806	935	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 905.40				92%	22 202			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			970.34				44%	10 619			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 612.21					118 917			
20.	Цена поставщика. 
Волнистые безасбестовые листы "Этернит", м2	430.08	75.55			32 490.68			1	1	145 883			
				75.55			32 490.68		4.49	1		145 883		
	Объем: 336*1.28													
	Поправки: М: =320/4.49*1.06	
21.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.36	7 415.77	333.04	13.17	2 669.68	119.89	4.74	13.67	7.84	8 446	1 639	37	
				7 069.56			2 545.04		2.66	1		6 770		
	Накладные расходы		83%			99.51				71%	1 164			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			77.93				52%	852			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 847.12					10 462			
22.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	13.67	7.85	1 592	632	5	
				5 145.09			411.61		2.32	1		955		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	449			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	329			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 369			
23.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	13.67	7.85	677	263	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	187			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	137			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 000			
24.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.24	1 357.93	327.73	1.01	325.90	78.66	0.24	13.67	7.86	2 124	1 075	2	
				1 029.19			247.01		4.24	1		1 047		
	Накладные расходы		83%			65.29				71%	763			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.13				52%	559			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.32					3 446			
25.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	13.67	7.85	677	263	3	
				8 231.09			329.24		1.25	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	187			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	137			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 000			
26.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.152	8 572.20	5 513.35	252.31	1 302.97	838.03	38.35	13.67	6.51	13 821	11 456	250	
				2 806.54	60.12		426.59	9.14	4.96	13.68		2 116	125	
	Накладные расходы		78%			660.79				66%	7 643			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			533.72				50%	5 791			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 497.48					27 255			
27.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.6384	2 934.00			1 873.07					7 236			
				2 934.00			1 873.07		11 333.84			7 236		
	Объем: 0.152*4200													
28.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 канала), 100 м труб	0.152	23 217.20	15 220.75	473.40	3 529.01	2 313.55	71.96	13.67	6.51	37 766	31 626	468	
				7 523.05	112.70		1 143.50	17.13	4.96	13.68		5 672	234	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 2, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			1 817.93				66%	21 028			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 468.33				50%	15 930			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 815.27					74 724			
29.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.672	2 934.00			4 905.65					18 950			
				2 934.00			4 905.65		11 333.84			18 950		
	Объем: 0.152*2200*5													
30.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.5624	2 412.79	1 295.60	2.05	1 356.95	728.65	1.15	13.67	4.85	12 613	9 961	6	
				1 115.14			627.15		4.22	1		2 647		
	Накладные расходы		79%			575.63				67%	6 674			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			364.33				40%	3 984			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 296.91					23 271			
31.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5624	2 291.60	114.18	14.24	1 288.80	64.22	8.01	13.67	7.78	4 286	878	62	
				2 163.18			1 216.57		2.75	1		3 346		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			61.01				80%	702			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			30.18				37%	325			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 379.99					5 313			
32.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами (снегозадержатели), 100 м ограждения	0.42	4 972.00	72.11	75.20	2 088.24	30.28	31.58	13.67	6.58	7 795	414	208	
				4 824.69	5.48		2 026.37	2.30	3.54	13.65		7 173	31	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			35.19				92%	409			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			17.92				44%	196			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 141.35					8 400			
33.	ТЕР 12-01-010-01 
Смена обделок из листовой стали (оголовки дымовых труб), 100 м2 покрытия	0.0444	11 748.28	1 020.39	26.53	521.62	45.31	1.18	13.67	7.48	1 878	619	9	
				10 701.36	3.02		475.14	0.13	2.63	13.66		1 250	2	
	Накладные расходы		108%			49.08				92%	571			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			24.99				44%	273			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					595.69					2 723			
34.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	46.69	7.60		7.60	354.86		354.86		5.78	2 051		2 051	
										1				
	Объем: 31.36+14.32+0.66+0.35													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
35.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	46.69	27.76		27.76	1 295.93		1 295.93		5.78	7 490		7 490	
										1				
	Объем: 31.36+14.32+0.66+0.35													
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	103 465.55	11 051.98	3 215.14			522 951	151 099	19 633	
			89 198.41	133.51				352 221	1 823	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	103 134.67	11 007.46	3 202.22			519 580	150 490	19 564	
			88 924.97	133.51				349 528	1 823	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	45 577.37					190 170			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 14, 21-25; %=90 - по стр. 8, 11; %=73 - по стр. 13; %=92 - по стр. 15, 16, 19, 32, 33; %=77 - по стр. 17; %=66 - по стр. 26, 28; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31)	9 723.06					113 151			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17; %=52 - по стр. 2-7, 14, 21-25; %=43 - по стр. 8, 11; %=56 - по стр. 13; %=44 - по стр. 15, 16, 19, 32, 33; %=50 - по стр. 26, 28; %=40 - по стр. 30; %=37 - по стр. 31)	6 802.17					74 212			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	119 659.90					706 943			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	330.88	44.52	12.92			3 371	609	69	
			273.44					2 693		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 10)	51.20					597			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 10)	31.61					341			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	413.69					4 309			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	120 073.59					711 252			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 569.57					15 221			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	122 643.16					726 473			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	2 452.86					14 529			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	125 096.02					741 002			
	НДС, 18%	22 517.28					133 380			
	Всего с НДС	147 613.30					874 382			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 774.26					113 748			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 833.78					74 553			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)