«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 583 314	руб.	Смета на сумму:	2 583 314	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	МКД № 27 по ул. Леонова в г. Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
капитальный ремонт крыши МКД № 27 по ул. Леонова	
Сметная стоимость:	2 583.314	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.150	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	407.537	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	7.649	165.55	131.65	33.90	1 266.29	1 006.99	259.30	14.4	6.44	16 171	14 501	1 670	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			996.92				84%	12 181			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			604.19				48%	6 960			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 867.40					35 312			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	7.649	172.51	127.80	44.71	1 319.53	977.54	341.99	14.41	8.08	16 850	14 086	2 763	
					6.95			53.16	1	14.38			764	
	Накладные расходы		83%			855.48				71%	10 544			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			669.96				52%	7 722			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 844.97					35 116			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	7.649	5 502.93	806.67	80.64	42 091.91	6 170.22	616.82	14.41	8.19	205 881	88 913	5 052	
				4 615.62			35 304.88		3.17	1		111 916		
	Накладные расходы		83%			5 121.28				71%	63 128			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4 010.64				52%	46 235			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51 223.84					315 244			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.99	9 291.30	1 358.31	34.61	9 198.39	1 344.73	34.26	14.4	8.08	42 474	19 364	277	
				7 898.38			7 819.40		2.92	1		22 833		
	Накладные расходы		83%			1 116.13				71%	13 748			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			874.07				52%	10 069			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 188.59					66 292			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м	0.99	9 291.30	1 358.31	34.61	9 198.39	1 344.73	34.26	14.4	8.08	42 474	19 364	277	
				7 898.38			7 819.40		2.92	1		22 833		
	Объем: 66*1.5													
	Накладные расходы		83%			1 116.13				71%	13 748			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			874.07				52%	10 069			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 188.59					66 292			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	2	4 519.16	360.82	36.65	9 038.32	721.64	73.30	14.4	8.16	39 182	10 392	598	
				4 121.69			8 243.38		3.42	1		28 192		
	Накладные расходы		83%			598.96				71%	7 378			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			469.07				52%	5 404			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 106.35					51 964			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.15	6 775.72	1 449.90	67.19	1 016.36	217.49	10.08	14.4	8.12	6 385	3 132	82	
				5 258.63			788.79		4.02	1		3 171		
	Накладные расходы		83%			180.52				71%	2 224			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141.37				52%	1 629			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 338.25					10 237			
	
8.	ТЕРр 58-5-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	15	111.23	12.64	28.30	1 668.45	189.60	424.50	14.4	8.16	10 633	2 730	3 464	
				70.29			1 054.35		4.21	1		4 439		
	Накладные расходы		83%			157.37				71%	1 938			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			123.24				52%	1 420			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 949.06					13 991			
	
9.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	15.298	221.62	101.80	102.69	3 390.27	1 557.31	1 570.91	14.4	3.56	28 626	22 425	5 592	
				17.13	1.45		262.05	22.18	2.32	14.47		608	321	
	Объем: 764.9*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 421.54				77%	17 514			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			947.69				48%	10 918			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 759.51					57 059			
	
10.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	316.67	36.04			11 412.79					61 342			
				36.04			11 412.79		193.71			61 342		
	Объем: 15.298*20.7													
	
11.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель (под утеплитель с учетом огибания стропил), 100 м2 покрытия	7.649	286.73	122.64	1.26	2 193.19	938.04	9.66	14.4	8.27	17 274	13 508	80	
				162.83			1 245.49		2.96	1		3 687		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			872.38				79%	10 671			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			600.35				51%	6 889			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 665.91					34 834			
	
12.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	956.125	13.13			12 553.92					40 597			
				13.13			12 553.92		42.46			40 597		
	Объем: 764.9*1.25													
	
13.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	5.405	2 713.25	179.98	29.68	14 665.12	972.79	160.42	14.41	8.35	57 712	14 018	1 340	
				2 503.59	4.13		13 531.90	22.32	3.13	16.83		42 355	376	
	Накладные расходы		83%			825.94				71%	10 220			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			646.82				52%	7 485			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 137.88					75 417			
	
14.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	5.405	8 171.06	405.87	165.99	44 164.56	2 193.72	897.16	14.41	7.28	232 832	31 612	6 531	
				7 599.20	14.91		41 073.68	80.60	4.74	14.39		194 689	1 160	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 456.27				92%	30 150			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 250.88				44%	14 420			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47 871.70					277 402			
	
15.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	62	137.86			8 547.32					33 639			
				137.86			8 547.32		542.56			33 639		
	
16.	ТЕР 12-01-007-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	2.244	29 660.85	930.26	230.86	66 558.95	2 087.50	518.05	14.4	7.78	339 148	30 060	4 030	
				28 499.73	25.97		63 953.39	58.28	4.77	14.39		305 058	839	
	Накладные расходы		108%			2 317.44				92%	28 427			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 180.18				44%	13 596			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70 056.57					381 171			
	
17.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (мауэрлат), 1 м3	0.456	218.68	77.46	141.22	99.72	35.32	64.40	14.4	4.41	793	509	284	
					12.93			5.90	1	14.39			85	
	Объем: (96+18)*0.004													
	Накладные расходы		99%			40.81				84%	499			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			24.73				48%	285			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					165.26					1 577			
	
18.	ТЕРр 53-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.0046	133 600.95	5 010.70	3 790.41	614.56	23.05	17.44	14.4	8.08	2 672	332	141	
				124 799.84	588.90		574.08	2.71	3.83	14.39		2 199	39	
	Объем: (96+18)*0.004													
	Накладные расходы		86%			22.15				73%	271			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			18.03				56%	208			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					654.75					3 151			
	
19.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	14.41	5.73	1 506	1 503	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			86.57				71%	1 067			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	782			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.11					3 355			
	
20.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	14.4	7.13	8 172	3 974	849	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.83	14.4		3 349	120	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			301.36				90%	3 685			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			153.52				43%	1 760			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 033.34					13 617			
	
21.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.6	3 070.76			4 913.22					8 402			
				3 070.76			4 913.22		5 250.96			8 402		
	Объем: (0.8*0.5)*4													
	
22.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1	373.54	335.71	26.60	37.35	33.57	2.66	14.41	8.24	510	484	22	
				11.23			1.12		4.11	1		5		
	Объем: 4*2.5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			35.58				90%	436			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.13				43%	208			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.06					1 154			
	
23.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.044	23 811.97			1 047.73					2 023			
				23 811.97			1 047.73		45 984.42			2 023		
	Объем: 0.1*0.44													
	
24.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов	0.0084	21 223.62	2 306.00	742.65	178.28	19.37	6.24	14.4	6.6	745	279	41	
				18 174.97	28.43		152.67	0.24	2.78	16.81		424	4	
	Объем: (0.54*0.78)*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			20.79				90%	255			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.59				43%	122			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.66					1 121			
	
25.	С Цена поставщик. 
Люк выхода на кровлю, м2	0.8424	2 107.30			1 775.19					7 917			
				2 107.30			1 775.19		4.46			7 917		
	Объем: (0.54*0.78)*2													
	Поправки: М: =8951/4.46*1.05	
	
26.	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.3947	3 222.10	1 873.08	1.32	1 271.76	739.30	0.52	14.4	5.74	12 612	10 646	3	
				1 347.70			531.94		3.69	1		1 963		
	Накладные расходы		79%			584.05				67%	7 133			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			369.65				40%	4 258			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 225.46					24 003			
	
27.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	0.5	6 350.32	635.76	12.96	3 175.16	317.88	6.48	14.4	8.38	12 186	4 577	54	
				5 701.60	2.33		2 850.80	1.17	2.65	16.78		7 555	20	
	Накладные расходы		83%			264.81				71%	3 264			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			207.38				52%	2 390			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 647.35					17 840			
	
28.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.12	8 572.20	5 513.35	252.31	1 028.66	661.60	30.28	14.4	7.12	11 285	9 527	216	
				2 806.54	60.12		336.78	7.21	4.58	16.01		1 542	116	
	Накладные расходы		78%			521.67				66%	6 364			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			421.35				50%	4 822			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 971.68					22 471			
	
29.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0504	3 649.31			183.93					752			
				3 649.31			183.93		14 918.95			752		
	Объем: 0.012*4200													
	
30.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 7 каналов), 100 м труб	0.0208	27 860.64	18 264.90	568.08	579.50	379.91	11.82	14.4	7.12	6 415	5 471	84	
				9 027.66	135.24		187.78	2.81	4.58	16		860	45	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
	Накладные расходы		78%			298.52				66%	3 641			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			241.11				50%	2 758			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 119.14					12 814			
	
31.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2746	3 649.31			1 002.10					4 097			
				3 649.31			1 002.10		14 918.95			4 097		
	Объем: 0.0208*6*2200													
	
32.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.0288	23 217.20	15 220.75	473.40	668.66	438.36	13.63	14.4	7.12	7 402	6 312	97	
				7 523.05	112.70		216.66	3.25	4.58	16		992	52	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			344.46				66%	4 200			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			278.21				50%	3 182			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 291.33					14 784			
	
33.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	1.1925												
									4.58					
	Объем: (0.0288)*8.28													
	Начисления: Н48= 5	
	
34.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.3168	3 649.31			1 156.10					4 726			
				3 649.31			1 156.10		14 918.95			4 726		
	Объем: 0.0288*5*2200													
	
35.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 3 каналов), 100 м труб	0.0208	9 286.88	6 088.30	189.36	193.17	126.64	3.94	14.4	7.12	2 138	1 824	28	
				3 009.22	45.08		62.59	0.94	4.58	16		287	15	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			99.51				66%	1 214			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			80.38				50%	920			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					373.06					4 271			
	
36.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1373	3 649.31			501.05					2 048			
				3 649.31			501.05		14 918.95			2 048		
	Объем: 0.0208*3*2200													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 3 каналов), 100 м труб	0.0208	9 286.88	6 088.30	189.36	193.17	126.64	3.94	14.4	7.12	2 138	1 824	28	
				3 009.22	45.08		62.59	0.94	4.58	16		287	15	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			99.51				66%	1 214			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			80.38				50%	920			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					373.06					4 271			
	
38.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.3444												
									4.58					
	Объем: (0.0208)*8.28													
	Начисления: Н48= 2	
	
39.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0915	3 649.31			333.91					1 365			
				3 649.31			333.91		14 918.95			1 365		
	Объем: 0.0208*2*2200													
	
40.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов), 100 м труб	0.0288	4 643.44	3 044.15	94.68	133.73	87.67	2.73	14.4	7.12	1 480	1 262	19	
				1 504.61	22.54		43.33	0.65	4.58	16		198	10	
	Накладные расходы		78%			68.89				66%	840			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			55.64				50%	636			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					258.26					2 956			
	
41.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0634	3 649.31			231.37					946			
				3 649.31			231.37		14 918.95			946		
	Объем: 0.0288*1*2200													
	
42.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.0416	2 412.79	1 295.60	2.05	2 513.16	1 349.50	2.14	14.4	5.73	23 731	19 433	12	
				1 115.14			1 161.53		3.69	1		4 286		
	Накладные расходы		79%			1 066.11				67%	13 020			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			674.75				40%	7 773			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 254.02					44 524			
	
43.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Окраска дымовых труб и брандмауэрной стены, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.4363	2 291.60	114.18	14.24	3 291.43	164.00	20.45	14.4	8.19	11 260	2 362	167	
				2 163.18			3 106.98		2.81	1		8 731		
	Объем: 104.16+39.47													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			155.80				80%	1 890			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			77.08				37%	874			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 524.31					14 024			
	
44.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8517	1 316.51	347.48	6.74	1 121.27	295.95	5.74	14.4	8.26	6 424	4 262	47	
				962.29	0.16		819.58	0.14	2.58	16.69		2 115	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			281.29				80%	3 411			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			139.16				37%	1 578			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 541.72					11 413			
	
45.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт бетонных оголовников (прим.), 1 м3	0.6965	2 168.88	240.58	37.36	1 510.62	167.56	26.02	14.41	7.35	8 796	2 415	191	
				1 890.94	2.11		1 317.04	1.47	4.7	14.41		6 190	21	
	Объем: 9.95*0.07													
	Накладные расходы		99%			167.34				84%	2 046			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			101.42				48%	1 169			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 779.38					12 012			
	
46.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	1.75	2 956.30	374.76	6.66	5 173.53	655.83	11.66	14.4	8.36	21 573	9 444	97	
				2 574.88	1.03		4 506.04	1.80	2.67	16.87		12 031	30	
	Накладные расходы		83%			545.83				71%	6 727			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			427.46				52%	4 926			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 146.82					33 226			
	
47.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов., 100 м труб и покрытий	1.75	75.57	75.35	0.22	132.25	131.86	0.39	14.4	5.82	1 901	1 899	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			109.44				71%	1 348			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.71				52%	987			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					327.40					4 237			
	
48.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.75	8 813.16	326.90	31.86	15 423.03	572.07	55.76	14.4	7.72	55 125	8 238	430	
				8 454.40	3.03		14 795.20	5.29	3.14	14.36		46 457	76	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			623.55				92%	7 649			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			317.55				44%	3 658			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 364.13					66 432			
	
49.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство снегозадержателей (металлочерепица), 100 м ограждения	1.15	4 972.00	72.11	75.20	5 717.79	82.92	86.48	14.4	6.88	24 038	1 194	595	
				4 824.69	5.48		5 548.39	6.30	4.01	14.38		22 249	91	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			96.36				92%	1 182			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			49.07				44%	565			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 863.22					25 786			
	
50.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей (черепица керамическая), 100 м ограждения	0.6	175.90	72.11	75.20	105.54	43.26	45.12	14.4	6.88	1 002	623	310	
				28.59	5.48		17.15	3.29	4.01	14.38		69	47	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			50.27				92%	616			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.60				44%	295			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181.42					1 913			
	
51.	С Цена поставщик. 
Решетка снегозащитная  2 м, шт.	30	194.85			5 845.43					24 960			
				194.85			5 845.43		4.27			24 960		
	Поправки: М: =800/4.27*1.04	
	
52.	С Цена поставщик. 
Держатель решетки снегозащитный (по 4 шт. в комплекте), шт.	30	255.74			7 672.13					32 760			
				255.74			7 672.13		4.27			32 760		
	Поправки: М: =1050.0/4.27*1.04	
	
53.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.61	7 415.77	333.04	13.17	11 939.39	536.19	21.20	14.4	8.24	38 058	7 721	175	
				7 069.56			11 381.99		2.65	1		30 162		
	Накладные расходы		83%			445.04				71%	5 482			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			348.52				52%	4 015			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 732.95					47 555			
	
54.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.3	5 731.49	578.30	8.10	1 719.45	173.49	2.43	14.4	8.25	6 099	2 498	20	
				5 145.09			1 543.53		2.32	1		3 581		
	Накладные расходы		83%			144.00				71%	1 774			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.77				52%	1 299			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 976.22					9 172			
	
55.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.8	1 357.93	327.73	1.01	2 444.27	589.91	1.82	14.4	8.27	16 087	8 495	15	
				1 029.19			1 852.54		4.09	1		7 577		
	Накладные расходы		83%			489.63				71%	6 031			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			383.44				52%	4 417			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 317.34					26 536			
	
56.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.15	4 604.75	480.56	8.10	690.71	72.08	1.22	14.4	8.25	2 592	1 038	10	
				4 116.09			617.41		2.5	1		1 544		
	Накладные расходы		83%			59.83				71%	737			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.85				52%	540			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					797.39					3 869			
	
57.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.15	8 719.75	480.56	8.10	1 307.96	72.08	1.22	14.4	8.25	2 591	1 038	10	
				8 231.09			1 234.66		1.25	1		1 543		
	Накладные расходы		83%			59.83				71%	737			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.85				52%	540			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 414.64					3 868			
	
58.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	43.81	66.71		66.71	2 922.57		2 922.57	1	6.28	18 354		18 354	
									1	1				
	Объем: 30.1823+1.0332+1.1925+0.6888+(764.9*0.014)													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
59.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	43.81	18.71		18.71	819.55		819.55	1	6.28	5 147		5 147	
									1	1				
	Объем: 30.1823+1.0332+1.1925+0.6888+(764.9*0.014)													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	329 635.37	27 998.61	9 258.11			1 594 048	403 289	59 207	
			292 378.64	288.95				1 131 551	4 248	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	329 635.37	27 998.61	9 258.11			1 594 048	403 289	59 207	
			292 378.64	288.95				1 131 551	4 248	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	57 176.19					225 574			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 17, 45; %=71 - по стр. 2-8, 13, 19, 27, 46, 47, 53-57; %=77 - по стр. 9; %=79 - по стр. 11; %=92 - по стр. 14, 16, 48-50; %=73 - по стр. 18; %=90 - по стр. 20, 22, 24; %=67 - по стр. 26, 42; %=66 - по стр. 28, 30, 32, 35, 37, 40; %=80 - по стр. 43, 44)	25 119.33					308 604			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 17, 45; %=52 - по стр. 2-8, 13, 19, 27, 46, 47, 53-57; %=51 - по стр. 11; %=44 - по стр. 14, 16, 48-50; %=56 - по стр. 18; %=43 - по стр. 20, 22, 24; %=40 - по стр. 26, 42; %=50 - по стр. 28, 30, 32, 35, 37, 40; %=37 - по стр. 43, 44)	17 255.67					198 702			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	372 010.37					2 101 354			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	372 010.37					2 101 354			
	Строительный контроль 2,14%	7 961.02					44 969			
	Всего со строительным контролем	379 971.39					2 146 323			
	Непредвиденные работы 2%	7 599.43					42 926			
	Всего с непредвиденными работами	387 570.82					2 189 249			
	НДС	69 762.75					394 065			
	Всего с НДС	457 333.57					2 583 314			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)