«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму   1 604 627 руб.	«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму   1 604 627 руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
________________ /С.Б. Русович /
«______»____________________ 2015г.	________________ /И. А. Макарова /
«______»____________________ 2015г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
	
на капитальный ремонт крыши, ремонт фасада без утепления и ремонт подвальных помещений МКД расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Механическая, д. 3
	
Сметная стоимость:	1 604.627	тыс. руб.	
монтажных работ:	2.124	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.139	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	337.195	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	1.47	553.31	459.71	93.60	813.37	675.77	137.59	16.9	6.16	12 268	11 421	848	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			669.01				84%	9 594			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			405.46				48%	5 482			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 887.84					27 344			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.47	172.51	127.80	44.71	253.59	187.87	65.72	16.9	10.52	3 866	3 175	691	
					6.94			10.20	1	16.89			172	
	Накладные расходы		83%			164.40				71%	2 376			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			128.75				52%	1 740			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					546.73					7 983			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	0.6	172.51	127.80	44.71	103.51	76.68	26.83	16.9	10.52	1 578	1 296	282	
					6.94			4.16	1	16.89			70	
	Накладные расходы		83%			67.10				71%	970			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.55				52%	710			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					223.15					3 258			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2	1.47	2 713.25	179.98	29.68	3 988.48	264.57	43.63	16.9	9.56	17 070	4 471	417	
				2 503.59	4.83		3 680.28	7.10	3.31	16.89		12 182	120	
	Накладные расходы		83%			225.49				71%	3 260			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			176.59				52%	2 387			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 390.55					22 717			
	
5.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.87	5 502.93	806.67	80.64	4 787.55	701.80	70.16	16.9	9.6	26 508	11 860	674	
				4 615.62			4 015.59		3.48	1		13 974		
	Накладные расходы		83%			582.49				71%	8 421			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			456.17				52%	6 167			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 826.21					41 096			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.15	6 760.46	1 449.90	67.19	1 014.07	217.49	10.08	16.9	9.5	8 113	3 675	96	
				5 243.37			786.51		5.52	1		4 342		
	Накладные расходы		83%			180.52				71%	2 609			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141.37				52%	1 911			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 335.96					12 633			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.36	9 291.30	1 358.31	34.61	3 344.87	488.99	12.46	16.9	9.46	17 424	8 264	118	
				7 898.38			2 843.42		3.18	1		9 042		
	Накладные расходы		83%			405.86				71%	5 867			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			317.84				52%	4 297			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 068.58					27 589			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.12	4 519.16	360.82	36.65	542.30	43.30	4.40	16.9	9.56	2 663	732	42	
				4 121.69			494.60		3.82	1		1 889		
	Накладные расходы		83%			35.94				71%	520			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.15				52%	381			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					606.38					3 563			
	
9.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.236	75.57	75.35	0.22	17.83	17.78	0.05	16.9	6.55	301	301		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			14.76				71%	214			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.56				52%	157			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.14					671			
	
10.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.37	187.80	88.52	82.15	632.89	298.31	276.85	16.9	4.04	6 347	5 041	1 118	
				17.13	1.16		57.73	3.91	3.24	16.97		187	66	
	Накладные расходы		90%			272.00				77%	3 932			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			181.33				48%	2 451			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 086.22					12 731			
	
11.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	69.759	36.04			2 514.11					13 721			
				36.04			2 514.11		196.69			13 721		
	Объем: 3.37*20.7													
	
12.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка люков выхода на кровлю, 100 м2	0.008732	1 734.68	1 482.28	252.40	15.15	12.94	2.20	16.91	9.36	239	219	21	
					116.72			1.02	1	16.9			17	
	Накладные расходы		99%			13.82				84%	198			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.38				48%	113			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.35					551			
	
13.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.008732	20 774.31	2 005.22	594.12	181.40	17.51	5.19	16.9	7.55	813	296	39	
				18 174.97	26.54		158.70	0.23	3.01	16.9		478	4	
	Объем: 0.74*1.18													
	Накладные расходы		106%			18.80				90%	270			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.58				43%	129			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.78					1 212			
	
14.	С цена поставщик. 
Окно люк FACRO WGI, м2	0.8732	2 275.75			1 987.19					9 260			
				2 275.75			1 987.19		4.66			9 260		
	Объем: 0.74*1.18													
	Поправки: М: =10500*1.01/4.66	
	
15.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.87012	1 138.82	680.90	457.92	990.91	592.46	398.45	16.9	7.37	12 949	10 013	2 937	
					59.57			51.83	1	16.9			876	
	Накладные расходы		86%			554.09				73%	7 949			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			451.00				56%	6 098			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 996.00					26 996			
	
16.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.31812	270.48	106.64	1.01	356.53	140.56	1.33	16.9	9.69	3 122	2 376	13	
				162.83			214.63		3.42	1		734		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Накладные расходы		93%			130.72				79%	1 877			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			89.96				51%	1 212			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					577.21					6 211			
	
17.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	164.765	7.04			1 159.95					4 841			
				7.04			1 159.95		29.38			4 841		
	Объем: 1.31812*125													
	
18.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	13.0518	170.63	104.32	66.31	2 227.03	1 361.56	865.46	16.9	9.37	31 120	23 010	8 109	
									18.88	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Накладные расходы		90%			1 225.40				77%	17 718			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			816.94				48%	11 045			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 269.37					59 883			
	
19.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	266.256	26.54			7 066.43					23 281			
				26.54			7 066.43		87.44			23 281		
	Объем: 133.128*2													
	
20.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.47	270.48	106.64	1.01	397.61	156.76	1.48	16.9	9.69	3 482	2 649	14	
				162.83			239.36		3.42	1		819		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Накладные расходы		93%			145.79				79%	2 093			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			100.33				51%	1 351			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					643.72					6 926			
	
21.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	183.75	13.13			2 412.64					7 791			
				13.13			2 412.64		42.4			7 791		
	Объем: 147*1.25													
	
22.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	1.47	8 084.92	352.93	132.79	11 884.83	518.81	195.20	16.91	8.97	73 974	8 773	1 751	
				7 599.20	11.91		11 170.82	17.51	5.68	16.91		63 450	296	
	Накладные расходы		108%			579.23				92%	8 343			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			294.98				44%	3 990			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 759.03					86 308			
	
23.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	25.528	137.86			3 519.29					13 754			
				137.86			3 519.29		538.77			13 754		
	
24.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.2	4 947.55	62.70	60.16	989.51	12.54	12.03	16.9	8.22	5 724	212	99	
				4 824.69	4.37		964.94	0.87	5.61	16.91		5 413	15	
	Накладные расходы		108%			14.48				92%	209			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			7.38				44%	100			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 011.37					6 033			
	
25.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.333	2 956.30	374.76	6.66	984.45	124.80	2.22	16.9	9.54	4 694	2 109	21	
				2 574.88	1.21		857.44	0.40	2.99	16.85		2 564	7	
	Накладные расходы		83%			103.92				71%	1 502			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			81.38				52%	1 100			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 169.75					7 297			
	
26.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.266	8 764.15	284.26	25.49	2 331.26	75.61	6.78	16.9	9.53	9 191	1 278	65	
				8 454.40	2.41		2 248.87	0.64	3.49	16.92		7 849	11	
	Накладные расходы		108%			82.35				92%	1 186			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			41.94				44%	567			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 455.55					10 944			
	
27.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.2	7 415.77	333.04	13.17	1 483.15	66.61	2.63	16.9	9.66	6 778	1 126	25	
				7 069.56			1 413.91		3.98	1		5 627		
	Накладные расходы		83%			55.29				71%	799			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.30				52%	586			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 581.73					8 163			
	
28.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	16.9	9.67	2 233	782	6	
				5 145.09			411.61		3.51	1		1 445		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	555			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	407			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					3 195			
	
29.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	16.9	9.67	720	325	3	
				8 231.09			329.24		1.19	1		392		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	231			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	169			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 120			
	
30.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	16.9	9.67	740	325	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	231			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	169			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 140			
	
31.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.2	1 357.93	327.73	1.01	271.59	65.55	0.20	16.89	9.69	2 031	1 107	2	
				1 029.19			205.84		4.48	1		922		
	Накладные расходы		83%			54.41				71%	786			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.61				52%	576			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368.60					3 393			
	
32.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.01	8 572.20	5 513.35	252.31	85.72	55.13	2.52	16.9	8.21	1 088	932	21	
				2 806.54	66.80		28.07	0.67	4.82	16.9		135	11	
	Накладные расходы		78%			43.52				66%	622			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			35.15				50%	472			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.40					2 182			
	
33.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.042	3 086.00			129.61					650			
				3 086.00			129.61		15 480.35			650		
	Объем: 0.01*4200													
	
34.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов), 100 м труб	0.01	4 643.44	3 044.15	94.68	46.43	30.44	0.95	16.9	8.21	595	514	8	
				1 504.61	25.03		15.05	0.25	4.82	16.9		73	4	
	Накладные расходы		78%			23.94				66%	342			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			19.33				50%	259			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.70					1 196			
	
35.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.022	3 086.00			67.89					341			
				3 086.00			67.89		15 480.35			341		
	Объем: 0.01*2200													
	
36.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обетонирование оголовков труб, 1 м3	0.0175	1 507.44	278.21	47.43	26.38	4.87	0.83	16.9	6.98	185	82	6	
				1 181.80	1.96		20.68	0.03	4.7	16.9		97	1	
	Накладные расходы		99%			4.85				84%	70			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.94				48%	40			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.17					295			
	
37.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.027	2 412.79	1 295.60	2.05	65.15	34.98	0.06	16.9	6.43	692	591		
				1 115.14			30.11		3.34	1		101		
	Накладные расходы		79%			27.63				67%	396			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			17.49				40%	236			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.27					1 324			
	
38.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	2 273.86	99.29	11.39	61.39	2.68	0.31	16.9	9.59	227	45	3	
				2 163.18			58.41		3.06	1		179		
	Накладные расходы		95%			2.55				80%	36			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.26				37%	17			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.20					280			
	
39.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	19.425	48.13	4.41	36.66	934.84	85.66	712.12	16.89	8.48	9 801	1 447	6 039	
									1	1				
	Объем: 2.058+0.84+1.479+0.19+0.349+0.028+8.527+0.074+(147*40)/1000													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			85.66				100%	1 447			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			51.40				60%	868			
	
40.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	19.425	16.40		16.40	318.57		318.57		8.87	2 826		2 826	
														
	Объем: 2.058+0.84+1.479+0.19+0.349+0.028+8.527+0.074+(147*40)/1000													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	58 998.97	6 416.73	3 177.59			343 001	108 447	26 297	
			49 267.56	98.82				205 945	1 670	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	57 745.56	6 331.07	2 146.90			330 374	107 000	17 432	
			49 267.56	98.82				205 945	1 670	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 869.92					64 379			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 12, 36; %=71 - по стр. 2-9, 25, 27-31; %=77 - по стр. 10, 18; %=90 - по стр. 13; %=73 - по стр. 15; %=79 - по стр. 16, 20; %=92 - по стр. 22, 24, 26; %=66 - по стр. 32, 34; %=67 - по стр. 37; %=80 - по стр. 38)	5 768.65					83 176			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 12, 18, 36; %=52 - по стр. 2-9, 25, 27-31; %=43 - по стр. 13; %=56 - по стр. 15; %=51 - по стр. 16, 20; %=44 - по стр. 22, 24, 26; %=50 - по стр. 32, 34; %=40 - по стр. 37; %=37 - по стр. 38)	4 018.74					54 319			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	67 532.95					467 869			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 253.41	85.66	1 030.69			12 627	1 447	8 865	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39)	85.66					1 447			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 39)	51.40					868			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 253.41					12 627			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	68 786.36					480 496			
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ  0,516%	354.94					2 479			
	ИТОГО С ЗИМНИМИ	69 141.30					482 975			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 479.62					10 336			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	70 620.92					493 311			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 412.42					9 866			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	72 033.34					503 177			
	НДС 18%	12 966.00					90 572			
	ВСЕГО С НДС	84 999.34					593 749			
	Раздел 2.  ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
41.	ТЕРр 57-8-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок, 100 м2 пола	0.315	7 090.73	532.56	86.24	2 233.58	167.76	27.17	16.91	9.61	10 192	2 837	261	
				6 471.93	7.09		2 038.66	2.23	3.48	16.89		7 095	38	
	Накладные расходы		80%			135.99				68%	1 955			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			115.59				54%	1 553			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 485.17					13 700			
	
42.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка теплоизоляции засыпной  шлаковой, 1 м3 изоляции	4.725	42.78	15.93	26.85	202.12	75.26	126.86	16.9	7.62	2 239	1 272	967	
					4.60			21.74	14.21	16.89			367	
	Объем: 31.5*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			107.67				94%	1 541			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			62.08				51%	836			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					371.87					4 616			
	
43.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	0.385	33.25	31.22	2.03	12.80	12.02	0.78	16.9	9.65	211	203	8	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			13.34				94%	191			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			7.69				51%	104			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.84					505			
	
44.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	47.124	7.04			331.75					1 385			
				7.04			331.75		29.38			1 385		
	Объем: 0.385*122.4													
	
45.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	0.315	375.04	269.89	105.15	118.14	85.02	33.12	16.91	9.65	1 757	1 438	320	
					2.71			0.85	5.33	16.93			14	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			95.32				94%	1 365			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			54.96				51%	741			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					268.41					3 862			
	
46.	ТССЦ 104-1703 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	4.86675	523.43			2 547.40					10 591			
				523.43			2 547.40		2 176.13			10 591		
	Объем: 31.5*1.03*0.15													
	
47.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	0.315	33.25	31.22	2.03	10.47	9.83	0.64	16.9	9.65	172	166	6	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			10.91				94%	156			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			6.29				51%	85			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.67					413			
	
48.	ТССЦ 101-5074 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130, м2	38.556	6.44			248.30					1 019			
				6.44			248.30		26.44			1 019		
	Объем: 0.315*122.4													
	
49.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.63	187.80	88.52	82.15	118.31	55.77	51.75	16.9	4.04	1 187	942	209	
				17.13	1.16		10.79	0.73	3.24	16.97		35	12	
	Накладные расходы		90%			50.85				77%	735			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.90				48%	458			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					203.06					2 380			
	
50.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	13.041	36.04			470.00					2 565			
				36.04			470.00		196.69			2 565		
	Объем: (0.63)*20.7													
	
51.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.9484	48.13	4.41	36.66	141.89	13.00	108.09	16.89	8.48	1 488	220	917	
									1	1				
	Объем: 0.5859+31.5*0.15*0.5													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			13.00				100%	220			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			7.80				60%	132			
	
52.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.9484	16.40		16.40	48.35		48.35		8.87	429		429	
														
	Объем: 0.5859+31.5*0.15*0.5													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	6 483.11	418.66	396.76			33 235	7 078	3 117	
			5 646.90	25.55				22 690	431	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 292.87	405.66	240.32			31 318	6 858	1 771	
			5 646.90	25.55				22 690	431	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 597.45					15 560			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 41; %=94 - по стр. 42, 43, 45, 47; %=77 - по стр. 49)	414.08					5 942			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 41; %=51 - по стр. 42, 43, 45, 47; %=48 - по стр. 49)	280.51					3 775			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 987.46					41 035			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	190.24	13.00	156.44			1 917	220	1 346	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 51)	13.00					220			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 51)	7.80					132			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	190.24					1 917			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	7 177.70					42 952			
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ  0,516%	37.04					222			
	ИТОГО С ЗИМНИМИ	7 214.74					43 174			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	154.40					924			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	7 369.14					44 098			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	147.38					882			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	7 516.52					44 980			
	НДС 18%	1 352.97					8 096			
	ВСЕГО С НДС	8 869.49					53 076			
	Раздел 3.  ФАСАД	
	
53.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.938399	1 152.08	398.46	7.09	3 385.27	1 170.83	20.83	16.91	9.66	30 990	19 799	201	
				746.53			2 193.60		5.01	1		10 990		
	Накладные расходы		110%			1 287.91				93%	18 413			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			796.16				54%	10 691			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 469.35					60 095			
	
54.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.3	63.27	49.68	13.59	18.98	14.90	4.08	16.9	1.99	260	252	8	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			11.62				66%	166			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.45				40%	101			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.05					527			
	
55.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.3	4 688.98	197.81	4 246.36	1 406.69	59.34	1 273.91	16.91	4.64	7 160	1 003	5 911	
				244.81	134.04		73.44	40.21	3.34	16.9		245	680	
	Накладные расходы		78%			77.65				66%	1 111			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			49.78				40%	673			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 534.11					8 944			
	
56.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	2.6433	188.95	188.95		499.45	499.45		16.9	1	8 441	8 441		
									1	1				
	Объем: 252.4919+11.84													
	Накладные расходы		99%			494.46				84%	7 090			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			299.67				48%	4 052			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 293.58					19 583			
	
57.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	3	37.19	25.77		111.57	77.31		16.91	1	1 486	1 307		
				11.42			34.26		5.21	1		178		
	Накладные расходы		86%			66.49				73%	954			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			54.12				56%	732			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					232.17					3 172			
	
58.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	2.6433	69.93	66.88	1.34	184.85	176.78	3.54	16.9	9.58	3 036	2 988	34	
				1.71	0.15		4.52	0.40	3.23	17		15	7	
	Накладные расходы		95%			168.32				80%	2 396			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			83.27				37%	1 108			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					436.45					6 540			
	
59.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	34.3629	15.82			543.62					2 124			
				15.82			543.62		61.81			2 124		
	Объем: (2.6433)*0.013*1000													
	
60.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.6433	1 948.79	723.68	67.13	5 151.24	1 912.90	177.44	16.9	10.42	44 400	32 328	1 849	
				1 157.98	27.69		3 060.89	73.19	3.34	16.89		10 223	1 236	
	Накладные расходы		95%			1 886.79				80%	26 851			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			933.46				37%	12 419			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 971.49					83 670			
	
61.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	2.6433	689.65	675.65	13.36	1 822.95	1 785.95	35.31	16.9	9.61	30 532	30 182	339	
				0.64			1.69		5.97	1		10		
	Объем: 252.4919+11.84													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			1 410.90				67%	20 222			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			892.98				40%	12 073			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 126.83					62 827			
	
62.	ТССЦ 101-2795 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2	290.763	6.42			1 866.70					8 996			
				6.42			1 866.70		30.94			8 996		
	Объем: 2.6433*110													
	
63.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	660.825	9.39			6 205.15					10 963			
				9.39			6 205.15		16.59			10 963		
	Объем: 2.5*264.33													
	
64.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	2.6433	2 613.04	685.89	50.07	6 907.05	1 813.01	132.35	16.9	8.85	49 872	30 640	1 171	
				1 877.08			4 961.69		3.64	1		18 061		
	Накладные расходы		95%			1 722.36				80%	24 512			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			852.11				37%	11 337			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 481.52					85 721			
	
65.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.6433	2 273.86	99.29	11.39	6 010.49	262.45	30.11	16.9	9.59	22 221	4 435	289	
				2 163.18			5 717.93		3.06	1		17 497		
	Накладные расходы		95%			249.33				80%	3 548			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			123.35				37%	1 641			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 383.17					27 410			
	
66.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.179	2 956.30	374.76	6.66	529.18	67.08	1.19	16.9	9.54	2 523	1 134	11	
				2 574.88	1.21		460.90	0.22	2.99	16.85		1 378	4	
	Накладные расходы		83%			55.86				71%	808			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.75				52%	592			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					628.78					3 923			
	
67.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.04	1 143.95	891.55	252.40	45.76	35.66	10.10	16.91	9.36	698	603	94	
					116.72			4.67	1	16.9			79	
	Накладные расходы		99%			39.93				84%	573			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			24.20				48%	327			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.88					1 598			
	
68.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	4	81.83	25.25	21.83	327.32	101.00	87.32	16.9	8.51	3 024	1 707	743	
				34.75			139.00		4.13	1		574		
	Накладные расходы		81%			81.81				69%	1 178			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			72.72				58%	990			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					481.85					5 192			
	
69.	СЦена поставщика. 
Дверь металлическая, м2	4	1 294.42			5 177.68			1	1	24 128			
				1 294.42			5 177.68		4.66	1		24 128		
	Поправки: М: =5800/4.66*1.04	
	
70.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.006	1 734.68	1 482.28	252.40	10.41	8.89	1.51	16.91	9.36	165	150	14	
					116.72			0.70	1	16.9			12	
	Накладные расходы		99%			9.49				84%	136			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.75				48%	78			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.66					379			
	
71.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0216	1 870.07	1 617.67	252.40	40.39	34.94	5.45	16.91	9.36	642	591	51	
					116.72			2.52	1	16.9			43	
	Объем: 1.2*0.6*3													
	Накладные расходы		99%			37.09				84%	533			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			22.48				48%	304			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99.95					1 479			
	
72.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0276	20 774.31	2 005.22	594.12	573.37	55.34	16.40	16.9	7.55	2 569	935	124	
				18 174.97	26.54		501.63	0.73	3.01	16.9		1 510	12	
	Объем: 0.6+2.16													
	Накладные расходы		106%			59.43				90%	852			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			30.28				43%	407			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					663.08					3 829			
	
73.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.76	2 460.30			6 790.43					12 292			
				2 460.30			6 790.43		4 453.59			12 292		
	
74.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0284	4 675.18	2 012.03	67.18	132.78	57.14	1.91	16.9	9.36	1 283	966	18	
				2 595.97	31.06		73.73	0.88	4.06	16.9		299	15	
	Накладные расходы		95%			55.12				80%	785			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			27.27				37%	363			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.17					2 431			
	
75.	ТЕР 15-04-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0284	990.31	144.36	8.43	28.12	4.10	0.24	16.91	9.65	168	69	2	
				837.52	0.15		23.79		4.06	17		97		
	Накладные расходы		95%			3.90				80%	55			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.93				37%	26			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.94					249			
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
	
76.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.1	80.15	79.82	0.33	8.02	7.98	0.03	16.9	9.24	135	135		
					0.15			0.02	1	17				
	Накладные расходы		85%			6.80				72%	97			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.20				52%	70			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.02					302			
	
77.	ТЕРм 08-02-390-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м	0.1	292.68	185.56	42.71	29.27	18.56	4.27	16.91	2.77	354	314	12	
				64.41	0.15		6.44	0.02	4.44	17		29		
	Накладные расходы		95%			17.65				81%	254			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.08				52%	163			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.00					772			
	
78.	С509-1836 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм, 100 м	0.102	1 874.64			191.21					891			
				1 874.64			191.21		4.66			891		
	Объем: 10*1.02													
	Поправки: М: =8735.81/4.66	
	
79.	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.1	72.53	37.52	2.47	7.25	3.75	0.25	16.9	7.65	75	63	2	
				32.54	0.15		3.25	0.02	2.98	17		10		
	Накладные расходы		95%			3.58				81%	51			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.45				52%	33			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.28					159			
	
80.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	8.3249	48.13	4.41	36.66	400.64	36.71	305.19	16.89	8.48	4 200	620	2 588	
									1	1				
	Объем: 1.188+264.33*0.015*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			36.71				100%	620			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			22.03				60%	372			
	
81.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	8.3249	16.40		16.40	136.53		136.53		8.87	1 211		1 211	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	48 542.37	8 204.07	2 247.96			274 839	138 662	14 672	
			38 031.55	123.58				120 510	2 088	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	235.75	30.29	4.55			1 455	512	14	
			200.90	0.06				930		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	191.21					891			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 76; %=81 - по стр. 77, 79)	28.03					403			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 76, 77, 79)	19.73					266			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	283.51					2 124			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	47 442.13	8 036.07	1 714.37			264 949	135 823	10 116	
			37 691.65	123.52				119 006	2 088	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	20 583.58					58 503			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 53; %=66 - по стр. 54, 55; %=84 - по стр. 56, 67, 70, 71; %=73 - по стр. 57; %=80 - по стр. 58, 60, 64, 65, 74, 75; %=67 - по стр. 61; %=71 - по стр. 66; %=90 - по стр. 72)	7 636.63					109 006			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 53; %=40 - по стр. 54, 55, 61; %=48 - по стр. 56, 67, 70, 71; %=56 - по стр. 57; %=37 - по стр. 58, 60, 64, 65, 74, 75; %=52 - по стр. 66; %=43 - по стр. 72)	4 248.00					56 923			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	59 326.76					430 878			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	327.32	101.00	87.32			3 024	1 707	743	
			139.00					574		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 68)	81.81					1 178			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 68)	72.72					990			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	481.85					5 192			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	537.17	36.71	441.72			5 411	620	3 799	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 80)	36.71					620			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 80)	22.03					372			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	537.17					5 411			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	60 629.29					443 605			
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ  0,516%	312.85					2 289			
	ИТОГО С ЗИМНИМИ	60 942.14					445 894			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 304.16					9 542			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	62 246.30					455 436			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 244.93					9 109			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	63 491.23					464 545			
	НДС 18%	11 428.42					83 618			
	ВСЕГО С НДС	74 919.65					548 163			
	
	Раздел 4.  ПОДВАЛ	
	
82.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	3.2	8.15	8.15		26.08	26.08		16.89	1	440	440		
									1	1				
	Накладные расходы		81%			21.12				69%	304			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.65				48%	211			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.85					955			
	
83.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.032	346.87	60.00	10.41	11.10	1.92	0.33	16.9	3.08	60	32	1	
				276.46	0.11		8.85		2.96	17.27		26		
	Накладные расходы		81%			1.56				69%	22			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.15				48%	15			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.81					97			
	
84.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.032	617.49	36.88	6.91	19.76	1.18	0.22	16.9	3.75	66	20	1	
				573.70	0.11		18.36		2.47	17.27		45		
	Накладные расходы		81%			0.96				69%	14			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.71				48%	10			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.42					89			
	
85.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.2	188.95	188.95		37.79	37.79		16.9	1	639	639		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			37.41				84%	537			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			22.67				48%	307			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					97.88					1 482			
	
86.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	1.4753	57.10	31.22		84.24	46.06		16.89	1	960	778		
				25.88			38.18		4.78	1		183		
	Накладные расходы		80%			36.85				68%	529			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			23.03				40%	311			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					144.12					1 800			
	
87.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1.4753	69.93	66.88	1.34	103.17	98.67	1.98	16.9	9.58	1 695	1 667	19	
				1.71	0.15		2.52	0.22	3.23	17		8	4	
	Накладные расходы		95%			93.95				80%	1 337			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			46.48				37%	618			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					243.59					3 650			
	
88.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	19.1789	15.82			303.41					1 185			
				15.82			303.41		61.81			1 185		
	Объем: 1.4753*0.013*1000													
	
89.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.4753	1 867.27	726.10	120.28	2 754.78	1 071.22	177.45	16.9	12.31	25 695	18 104	2 184	
				1 020.89	63.61		1 506.12	93.84	3.59	16.9		5 407	1 586	
	Накладные расходы		95%			1 106.81				80%	15 752			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			547.58				37%	7 285			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 409.17					48 732			
	
90.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.4923	175.46	88.52	2.35	261.84	132.10	3.51	16.9	9.63	2 865	2 232	34	
				84.59	0.15		126.23	0.22	4.74	17		598	4	
	Объем: 147.53+1.7													
	Накладные расходы		95%			125.70				80%	1 789			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			62.19				37%	827			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					449.73					5 481			
	
91.	ТЕР 13-03-001-11 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей смесью типа "Пенетрон", первый слой, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.4753	229.73	61.44	10.41	338.92	90.64	15.36	16.89	3.08	2 237	1 531	47	
				157.88	0.11		232.92	0.16	2.83	17.27		659	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0194:[ М-(815.29=48242.00*0.0169) ]	
	Накладные расходы		81%			73.55				69%	1 058			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			54.48				48%	736			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					466.95					4 032			
	
92.	ТЕР 13-03-001-12 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей смесью типа "Пенетрон", последующий слой, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.4753	176.87	61.20	10.41	260.94	90.29	15.36	16.89	3.08	2 012	1 525	47	
				105.26	0.11		155.29	0.16	2.83	17.27		439	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0194:[ М-(545.13=48242.00*0.0113) ]	
	Накладные расходы		81%			73.26				69%	1 054			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			54.27				48%	733			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					388.47					3 800			
	
93.	ТССЦ 402-0195 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон", кг	154.9065	85.69			13 273.94					40 158			
				85.69			13 273.94		259.24			40 158		
	Объем: 147.53*1.05													
	
94.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	4	274.54	75.11	199.43	1 098.16	300.44	797.72	16.9	5	9 066	5 077	3 989	
					20.89			83.56	1	16.9			1 412	
	Объем: 40*0.1													
	Накладные расходы		99%			380.16				84%	5 451			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			230.40				48%	3 115			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 708.72					17 631			
	
95.	ТЕРр 51-3-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой, 100 м3 грунта	0.067	5 332.86	5 125.32	2.03	357.30	343.40	0.14	16.9	9.65	5 857	5 803	1	
				205.51			13.77		3.83	1		53		
	Объем: 67*0.1													
	Накладные расходы		75%			257.55				64%	3 714			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			154.53				36%	2 089			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					769.38					11 660			
	
96.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	6.7	344.78	31.40	54.25	2 310.03	210.38	363.48	16.9	5.64	15 033	3 555	2 050	
				259.13	6.18		1 736.17	41.41	5.43	16.89		9 427	699	
	Объем: 67*0.1													
	Накладные расходы		111%			279.49				94%	3 999			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			161.15				51%	2 170			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 750.66					21 201			
	
97.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.7	725.26	32.57	0.30	4 859.24	218.22	2.01	16.89	5.97	25 084	3 686	12	
				692.39			4 639.01		4.61	1		21 386		
	Объем: 67*0.1													
	Накладные расходы		111%			242.22				94%	3 465			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			139.66				51%	1 880			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 241.13					30 429			
	
98.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.67	2 829.07	552.31	365.84	1 895.48	370.05	245.11	16.9	4.6	14 961	6 254	1 128	
				1 910.92	5.88		1 280.32	3.94	5.92	16.9		7 579	67	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Накладные расходы		111%			415.13				94%	5 942			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			239.35				51%	3 224			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 549.96					24 126			
	
99.	ТССЦ 101-1564 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизол, м2	77.72	33.27			2 585.74					4 918			
				33.27			2 585.74		63.28			4 918		
	Объем: 0.67*116													
	
100.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.134	436.67	118.82	40.48	58.51	15.92	5.42	16.9	8.66	505	269	47	
				277.37	2.41		37.17	0.32	5.08	16.92		189	5	
	Объем: 1.998*67/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Накладные расходы		95%			15.43				80%	219			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8.93				44%	121			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.87					845			
	
101.	ТССЦ 204-0097 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.134	5 486.84			735.24					3 106			
				5 486.84			735.24		23 182.39			3 106		
	
102.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.67	1 866.86	336.58	44.33	1 250.80	225.51	29.70	16.9	9.14	8 712	3 811	271	
				1 485.95	19.15		995.59	12.83	4.65	16.9		4 629	217	
	Накладные расходы		111%			264.56				94%	3 786			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			152.54				51%	2 054			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 667.90					14 553			
	
103.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 40мм), 100 м2 стяжки	0.67	1 523.08	16.56	33.16	1 020.46	11.10	22.22	16.9	8.77	4 982	188	195	
				1 473.36	12.68		987.15	8.50	4.66	16.88		4 600	143	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		111%			21.76				94%	311			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			12.54				51%	169			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 054.76					5 462			
	
104.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0178	1 734.68	1 482.28	252.40	30.88	26.38	4.49	16.91	9.36	488	446	42	
					116.72			2.08	1	16.9			35	
	Накладные расходы		99%			28.18				84%	404			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.08				48%	231			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.13					1 123			
	
105.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0178	20 774.31	2 005.22	594.12	369.78	35.69	10.58	16.9	7.55	1 657	603	80	
				18 174.97	26.54		323.51	0.47	3.01	16.9		974	8	
	Накладные расходы		106%			38.33				90%	550			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			19.53				43%	263			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					427.64					2 470			
	
106.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.78	2 460.30			4 379.33					7 927			
				2 460.30			4 379.33		4 453.59			7 927		
	
107.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.017	4 675.18	2 012.03	67.18	79.48	34.20	1.14	16.9	9.36	768	578	11	
				2 595.97	31.06		44.13	0.53	4.06	16.9		179	9	
	Накладные расходы		95%			32.99				80%	470			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.32				37%	217			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128.80					1 455			
	
108.	ТЕР 07-05-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида, 100 м ограждения	0.032	34 997.32	626.84	306.54	1 119.91	20.06	9.81	16.9	8.91	6 204	339	87	
				34 063.94	6.18		1 090.05	0.20	5.3	16.91		5 777	3	
	Накладные расходы		140%			28.36				119%	407			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			17.22				68%	233			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 165.50					6 844			
	
109.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.09	1 679.51	942.47	24.65	151.16	84.82	2.22	16.91	9.55	1 766	1 434	21	
				712.39	4.37		64.12	0.39	4.84	16.91		310	7	
	Накладные расходы		76%			64.76				65%	937			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			51.13				48%	692			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					267.05					3 394			
	
110.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	19.66	48.13	4.41	36.66	946.16	86.70	720.74	16.89	8.48	9 918	1 464	6 112	
									1	1				
	Объем: 4*2.1+20*0.015*1.8+6.7*1.6													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			86.70				100%	1 464			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			52.02				60%	878			
	
111.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	19.66	16.40		16.40	322.42		322.42		8.87	2 860		2 860	

	КРЫЛЬЦО И КОЗЫРЕК	
	
112.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных (подпорная стенка), 100 м2	0.03	188.95	188.95		5.67	5.67		16.9	1	96	96		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			5.61				84%	81			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.40				48%	46			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.69					223			
	
113.	ТЕРр 61-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (низ козырька), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.01	3 571.36	2 184.92	23.48	35.71	21.85	0.23	16.91	9.36	427	369	2	
				1 362.96	10.86		13.63	0.11	4.07	16.9		55	2	
	Накладные расходы		79%			17.35				67%	249			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			10.98				40%	148			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.04					824			
	
114.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (низ козырька), 100 м2 покрытия	0.0178	69.93	66.88	1.34	1.24	1.19	0.02	16.9	9.58	20	20		
				1.71	0.15		0.03		3.23	17				
	Накладные расходы		95%			1.13				80%	16			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			0.56				37%	7			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.93					43			
	
115.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	0.2314	15.82			3.66					14			
				15.82			3.66		61.81			14		
	Объем: (0.0178)*0.013*1000													
	
116.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Нанесение клеевого состава по сетке  (низ козырька), 100 м2 поверхности	0.0178	689.65	675.65	13.36	12.28	12.03	0.24	16.9	9.61	206	203	2	
				0.64			0.01		5.97	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			9.50				67%	136			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6.02				40%	81			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.80					423			
	
117.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	1.958	12.74			24.94					50			
				12.74			24.94		25.53			50		
	Объем: 0.0178*110													
	
118.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	4.45	9.39			41.79					74			
				9.39			41.79		16.59			74		
	Объем: 2.5*1.78													
	
119.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (низ козырька), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0178	2 273.86	99.29	11.39	40.47	1.77	0.20	16.9	9.59	150	30	2	
				2 163.18			38.50		3.06	1		118		
	Накладные расходы		95%			1.68				80%	24			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			0.83				37%	11			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.98					185			
	
120.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (подпорная стенка), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.06	1 948.79	723.68	67.13	116.93	43.42	4.03	16.9	10.42	1 008	734	42	
				1 157.98	27.69		69.48	1.66	3.34	16.89		232	28	
	Накладные расходы		95%			42.83				80%	610			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			21.19				37%	282			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180.94					1 900			
	
121.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (подпорная стенка), 100 м2 покрытия	0.06	69.93	66.88	1.34	4.20	4.01	0.08	16.9	9.58	69	68	1	
				1.71	0.15		0.10	0.01	3.23	17				
	Накладные расходы		95%			3.82				80%	54			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.89				37%	25			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.91					149			
	
122.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	0.78	15.82			12.34					48			
				15.82			12.34		61.81			48		
	Объем: (0.06)*0.013*1000													
	
123.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Нанесение клеевого состава по сетке (подпорная стенка), 100 м2 поверхности	0.06	689.65	675.65	13.36	41.38	40.54	0.80	16.9	9.61	693	685	8	
				0.64			0.04		5.97	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			32.03				67%	459			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			20.27				40%	274			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.68					1 426			
	
124.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	6.6	12.74			84.08					168			
				12.74			84.08		25.53			168		
	Объем: 0.06*110													
	
125.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	15	9.39			140.85					249			
				9.39			140.85		16.59			249		
	Объем: 2.5*6													
	
126.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (подпорная стенка), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	2 273.86	99.29	11.39	136.43	5.96	0.68	16.9	9.59	504	101	7	
				2 163.18			129.79		3.06	1		397		
	Накладные расходы		95%			5.66				80%	81			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.80				37%	37			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					144.89					622			
	
127.	ТЕР 46-04-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150, 1 м3	1	1 383.46	216.66	1 115.58	1 383.46	216.66	1 115.58	16.9	4.99	9 413	3 662	5 567	
				51.22	116.46		51.22	116.46	3.6	16.9		184	1 968	
	Накладные расходы		99%			329.79				84%	4 729			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			199.87				48%	2 702			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 913.12					16 845			
	
128.	ТЕР 06-01-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.015	25 807.11	9 760.98	4 929.26	387.11	146.41	73.94	16.9	9.31	3 982	2 474	688	
				11 116.87	569.64		166.75	8.54	4.91	16.9		819	144	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(56811.66=5613.80*10.12) ];  ТССЦ 401-0066:[ М-(73651.45=725.63*101.5) ]	
	Накладные расходы		95%			147.20				80%	2 094			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			85.22				44%	1 152			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					619.54					7 228			
	
129.	ТССЦ 401-0005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), м3	1.5225	660.97			1 006.33					4 675			
				660.97			1 006.33		3 070.34			4 675		
	Объем: 1.5*1.015													
	
130.	ТССЦ 204-0020 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т	0.0064464	6 964.61			44.90					240			
				6 964.61			44.90		37 287.51			240		
	
131.	ТССЦ 204-0035 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т	0.0064464	2 042.62			13.17					84			
				2 042.62			13.17		12 982.02			84		
	
132.	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж уголка на ступени 50*50*5, 1 т конструкций	0.015555	1 517.37	587.24	527.10	23.60	9.13	8.20	16.9	9.5	256	154	78	
				403.03	57.83		6.27	0.90	3.8	16.9		24	15	
	Объем: 5.1*3.05/1000													
	Накладные расходы		81%			8.12				69%	117			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			7.22				58%	98			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.95					471			
	
133.	ТССЦ 101-1897 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм, т	0.015555	5 543.80			86.23					505			
				5 543.80			86.23		32 433.95			505		
	
134.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.5	479.78	301.17	30.24	239.89	150.59	15.12	16.89	7.92	3 009	2 543	120	
				148.37	6.48		74.19	3.24	4.66	16.91		346	55	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 404-0005:[ М-(1135.49=2824.60*0.402) ]	
	Накладные расходы		86%			132.29				73%	1 897			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.68				56%	1 455			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479.86					6 360			
	
135.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.201	3 086.00			620.29					3 112			
				3 086.00			620.29		15 480.35			3 112		
	Объем: 0.5*402													
	
136.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.0606	2 956.30	374.76	6.66	179.15	22.71	0.40	16.9	9.54	854	384	4	
				2 574.88	1.21		156.04	0.07	2.99	16.85		467	1	
	Накладные расходы		83%			18.91				71%	273			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.81				52%	200			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.86					1 328			
	
137.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.0178	1 382.84	249.34	219.54	24.61	4.44	3.91	16.91	7.9	190	75	31	
				913.96	24.41		16.27	0.43	5.14	16.9		84	7	
	Накладные расходы		108%			5.26				92%	75			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2.68				44%	36			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.55					302			
	
138.	ТЕР 12-01-017-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30мм), 100 м2 стяжки	0.0178	1 053.30	137.40	45.30	18.75	2.45	0.81	16.91	8.31	129	41	7	
				870.60	5.70		15.50	0.10	5.21	16.68		81	2	
	Начисления: Н3= 15, Н4= 15, Н5= 15, Н48= 15	
	Накладные расходы		108%			2.75				92%	40			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1.40				44%	19			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.91					187			
	
139.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.0178	175.62	25.98	4.05	3.13	0.46	0.07	16.9	9.67	26	8	1	
				145.59			2.59		6.7	1		17		
	Накладные расходы		108%			0.50				92%	7			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			0.25				44%	4			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.88					37			
	
140.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.0178	164.91	119.07	45.84	2.94	2.12	0.82	16.9	6.16	41	36	5	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2.10				84%	30			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.27				48%	17			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.31					89			
	
141.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	0.0178	445.77	143.31	46.77	7.93	2.55	0.83	16.9	6.44	71	43	5	
				255.69	3.02		4.55	0.05	5.04	16.88		23	1	
	Накладные расходы		108%			2.81				92%	40			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1.43				44%	19			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.17					131			
	
142.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс ЭПП, м2	2.0648	45.18			93.29					261			
				45.18			93.29		126.56			261		
	Объем: (0.0178)*116													
	
143.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	2.0292	30.20			61.28					261			
				30.20			61.28		128.8			261		
	Объем: (0.0178)*114													
	
144.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.023	1 019.20	345.77	105.74	23.44	7.95	2.43	16.91	8.28	222	134	20	
				567.69	10.71		13.06	0.25	5.13	16.9		67	4	
	Накладные расходы		108%			8.86				92%	127			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4.51				44%	61			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.81					410			
	
145.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс ЭПП, м2	2.898	45.18			130.93					367			
				45.18			130.93		126.56			367		
	Объем: (0.023)*252/2													
	
146.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	2.898	30.20			87.52					373			
				30.20			87.52		128.8			373		
	Объем: (0.023)*252/2													
	
147.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.703	48.13	4.41	36.66	33.83	3.10	25.77	16.89	8.48	354	52	219	
									1	1				
	Объем: 0.2754*2.5+0.014													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			3.10				100%	52			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.86				60%	31			
	
148.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.703	16.40		16.40	11.53		11.53		8.87	102		102	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	46 231.33	4 283.83	4 017.10			234 128	72 387	26 150	
			37 786.74	380.65				133 157	6 432	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	44 893.79	4 184.90	2 928.44			220 637	70 717	16 779	
			37 780.47	379.75				133 133	6 417	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	23 729.26					67 775			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 82-84, 91, 92; %=84 - по стр. 85, 94, 104, 112, 127, 140; %=68 - по стр. 86; %=80 - по стр. 87, 89, 90, 100, 107, 114, 119-121, 126, 128; %=64 - по стр. 95; %=94 - по стр. 96-98, 102, 103; %=90 - по стр. 105; %=119 - по стр. 108; %=65 - по стр. 109; %=67 - по стр. 113, 116, 123; %=73 - по стр. 134; %=71 - по стр. 136; %=92 - по стр. 137-139, 141, 144)	4 410.16					63 072			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 82-85, 91, 92, 94, 104, 109, 112, 127, 140; %=40 - по стр. 86, 113, 116, 123; %=37 - по стр. 87, 89, 90, 107, 114, 119-121, 126; %=36 - по стр. 95; %=51 - по стр. 96-98, 102, 103; %=44 - по стр. 100, 128, 137-139, 141, 144; %=43 - по стр. 105; %=68 - по стр. 108; %=56 - по стр. 134; %=52 - по стр. 136)	2 535.65					34 088			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	51 839.60					317 797			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	23.60	9.13	8.20			256	154	78	
			6.27	0.90				24	15	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 132)	8.12					117			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 132)	7.22					98			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	38.94					471			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 313.94	89.80	1 080.46			13 235	1 516	9 293	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 110, 147)	89.80					1 516			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 110, 147)	53.88					910			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 313.94					13 235			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	53 192.48					331 503			
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ  0,516%	274.47					1 711			
	ИТОГО С ЗИМНИМИ	53 466.95					333 214			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 144.19					7 131			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	54 611.14					340 345			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 092.22					6 807			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	55 703.36					347 152			
	НДС 18%	10 026.60					62 487			
	ВСЕГО С НДС	65 729.96					409 639			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	160 255.78	19 323.29	9 839.41			885 203	326 574	70 236	
			130 732.75	628.60				482 302	10 621	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	235.75	30.29	4.55			1 455	512	14	
			200.90	0.06				930		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	191.21					891			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 76; %=81 - по стр. 77, 79)	28.03					403			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 76, 77, 79)	19.73					266			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	283.51					2 124			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	156 374.35	18 957.70	7 030.03			847 278	320 398	46 098	
			130 386.58	627.64				480 774	10 606	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	64 780.21					206 217			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 12, 36, 56, 67, 70, 71, 85, 94, 104, 112, 127, 140; %=71 - по стр. 2-9, 25, 27-31, 66, 136; %=77 - по стр. 10, 18, 49; %=90 - по стр. 13, 72, 105; %=73 - по стр. 15, 57, 134; %=79 - по стр. 16, 20; %=92 - по стр. 22, 24, 26, 137-139, 141, 144; %=66 - по стр. 32, 34, 54, 55; %=67 - по стр. 37, 61, 113, 116, 123; %=80 - по стр. 38, 58, 60, 64, 65, 74, 75, 87, 89, 90, 100, 107, 114, 119-121, 126, 128; %=68 - по стр. 41, 86; %=94 - по стр. 42, 43, 45, 47, 96-98, 102, 103; %=93 - по стр. 53; %=69 - по стр. 82-84, 91, 92; %=64 - по стр. 95; %=119 - по стр. 108; %=65 - по стр. 109)	18 229.52					261 196			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 12, 18, 36, 49, 56, 67, 70, 71, 82-85, 91, 92, 94, 104, 109, 112, 127, 140; %=52 - по стр. 2-9, 25, 27-31, 66, 136; %=43 - по стр. 13, 72, 105; %=56 - по стр. 15, 57, 134; %=51 - по стр. 16, 20, 42, 43, 45, 47, 96-98, 102, 103; %=44 - по стр. 22, 24, 26, 100, 128, 137-139, 141, 144; %=50 - по стр. 32, 34; %=40 - по стр. 37, 54, 55, 61, 86, 113, 116, 123; %=37 - по стр. 38, 58, 60, 64, 65, 74, 75, 87, 89, 90, 107, 114, 119-121, 126; %=54 - по стр. 41, 53; %=36 - по стр. 95; %=68 - по стр. 108)	11 082.90					149 105			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	185 686.77					1 257 579			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	350.92	110.13	95.52			3 280	1 861	821	
			145.27	0.90				598	15	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 68, 132)	89.93					1 295			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 68, 132)	79.94					1 088			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	520.79					5 663			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 294.76	225.17	2 709.31			33 190	3 803	23 303	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39, 51, 80, 110, 147)	225.17					3 803			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 39, 51, 80, 110, 147)	135.11					2 282			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 294.76					33 190			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	189 785.83					1 298 556			
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ  0,516%	979.29					6 701			
	ИТОГО С ЗИМНИМИ	190 765.12					1 305 257			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 082.37					27 932			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	194 847.49					1 333 189			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	3 896.95					26 664			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	198 744.44					1 359 853			
	НДС 18%	35 774.00					244 774			
	ВСЕГО С НДС	234 518.44					1 604 627			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)