«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	8 136 894	руб.	
	               Директор МКУ «КР МКД»	
		
	______________________ /Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Восточная, д. 20-22, ул. Тихорецкая, д. 47-49	
	
Сметная стоимость:	8 136.894	тыс. руб.	
монтажных работ:	8.807	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	11.032	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 694.516	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
	СТЕНЫ	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	16.5	1 213.62	458.23	8.86	20 024.75	7 560.78	146.23	16.12	9.13	185 419	121 880	1 335	
				746.53			12 317.75		5.05	1		62 205		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			8 301.74				93.33%	113 751			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			5 141.33				54.4%	66 303			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33 467.82					365 472			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.65	63.27	49.68	13.59	104.40	81.97	22.42	16.11	1.78	1 360	1 321	40	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			63.94				66.3%	876			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			40.99				40%	528			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.32					2 764			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.65	4 688.98	197.81	4 246.36	7 736.82	326.39	7 006.49	16.12	4.06	35 138	5 261	28 446	
				244.81	143.10		403.94	236.12	3.54	15.1		1 430	3 565	
	Накладные расходы		78%			438.76				66.3%	5 852			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			281.26				40%	3 530			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 456.83					44 520			
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных, прим, 100 м2	14.5631	188.95	188.95		2 751.70	2 751.70		16.11	1	44 330	44 330		
									1	1				
	Объем: 1355.01+101.3													
	Накладные расходы		99%			2 724.18				84.15%	37 304			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1 637.26				47.6%	21 101			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 113.14					102 735			
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.8	37.19	25.77		66.94	46.39		16.12	1	852	748		
				11.42			20.56		5.06	1		104		
	Накладные расходы		86%			39.90				73.1%	547			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			32.47				56%	419			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.31					1 818			
	
6.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов, прим, 100 м2 покрытия	14.5631	80.30	76.91	1.68	1 169.37	1 120.08	24.39	16.11	9.18	18 334	18 044	224	
				1.71	0.16		24.90	2.37	2.64	18.69		66	44	
	Объем: 1355.01+101.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			1 060.72				80.33%	14 530			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			524.75				37.4%	6 765			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 754.83					39 629			
	
7.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	191.213503	15.82			3 025.00					9 918			
				15.82			3 025.00		51.87			9 918		
	Объем: 14.5631*0.013*1010													
	
8.	ТЕР 15-02-001-01 
(Прим) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен с нанесением клеевого состава по сетке (в т.ч. откосы), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	14.5631	2 074.12	832.23	83.91	30 205.68	12 119.88	1 222.03	16.11	9.97	267 133	195 251	12 184	
				1 157.98	39.06		16 863.78	568.87	3.54	14.27		59 698	8 118	
	Объем: 1355.01+101.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			11 990.87				80.33%	163 366			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			5 931.99				37.4%	76 060			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48 128.54					506 559			
	
9.	101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	1601.941	12.74			20 408.73					40 882			
				12.74			20 408.73		25.52			40 882		
	Объем: 14.5631*110													
	
10.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	14.5631	6 763.95	788.77	62.59	98 504.09	11 486.99	911.47	16.11	8.32	499 175	185 055	7 583	
				5 912.59			86 105.64		3.56	1		306 536		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			10 855.21				80.33%	148 655			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			5 370.17				37.4%	69 211			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114 729.46					717 040			
	
11.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (стены, откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	14.5631	2 291.60	114.18	14.24	33 372.81	1 662.87	207.34	16.11	9.07	117 192	26 789	1 881	
				2 163.18			31 502.61		2.81	1		88 522		
	Объем: 1355.01+101.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			1 571.41				80.33%	21 520			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			777.39				37.4%	10 019			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35 721.61					148 731			
	
12.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.386	2 956.30	374.76	6.66	4 097.43	519.42	9.23	16.11	9.22	18 267	8 368	85	
				2 574.88	1.03		3 568.78	1.43	2.75	18.87		9 814	27	
	Накладные расходы		83%			432.31				70.55%	5 923			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			338.55				52%	4 365			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 868.29					28 555			
	
	ПРОЕМЫ	
	
13.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (1,0х1,9=2шт- вход в подвал с улицы), 100 м2	0.038	1 143.95	891.55	252.40	43.47	33.88	9.59	16.12	9.34	636	546	90	
					100.00			3.80	1	18.81			71	
	Объем: 1.0*1.9*2													
	Накладные расходы		99%			37.30				84.15%	519			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			22.42				47.6%	294			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.19					1 449			
	
14.	ТЕР 09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	3.8	153.16	25.78	14.23	582.00	97.98	54.06	16.12	4.95	2 724	1 579	268	
				113.15			429.97		2.04	1		877		
	Объем: 1.0*1.9*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			79.36				68.85%	1 087			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			70.79				57.8%	913			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					732.15					4 724			
	
15.	203-8117 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х1900 мм, шт.	2	3 105.48			6 210.96					21 486			
				3 105.48			6 210.96		10 742.85			21 486		
	
16.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (1,0х1,9=4шт- вход в подвал из подъезда), 100 м2	0.076	1 143.95	891.55	252.40	86.94	67.76	19.18	16.12	9.34	1 271	1 092	179	
					100.00			7.60	1	18.81			143	
	Объем: 1.0*1.9*4													
	Накладные расходы		99%			74.61				84.15%	1 039			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			44.84				47.6%	588			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					206.39					2 898			
	
17.	ТЕР 09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	7.6	153.16	25.78	14.23	1 164.00	195.95	108.11	16.12	4.95	5 448	3 159	535	
				113.15			859.94		2.04	1		1 754		
	Объем: 1.0*1.9*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			158.72				68.85%	2 175			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			141.57				57.8%	1 826			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 464.29					9 449			
	
18.	203-8117 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х1900 мм, шт.	4	3 105.48			12 421.92					42 971			
				3 105.48			12 421.92		10 742.85			42 971		
	
19.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.1536	1 870.07	1 617.67	252.40	287.24	248.47	38.77	16.12	9.34	4 368	4 005	362	
					100.00			15.36	1	18.81			289	
	Объем: 1.6*1.0*8+0.8*0.8*4													
	Накладные расходы		99%			261.19				84.15%	3 613			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			156.98				47.6%	2 044			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					705.41					10 025			
	
20.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.128	21 223.62	2 306.00	742.65	2 716.62	295.17	95.06	16.11	7.17	11 904	4 755	682	
				18 174.97	28.43		2 326.40	3.64	2.78	18.81		6 467	68	
	Объем: 1.6*1.0*8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			317.34				90.27%	4 354			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			160.01				42.84%	2 066			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 193.97					18 324			
	
21.	203-0957 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	12.8	1 770.36			22 660.61					37 561			
				1 770.36			22 660.61		2 934.46			37 561		
	Объем: 1.6*1.0*8													
	
22.	ТЕР 10-01-034-01 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0256	16 895.19	1 822.24	617.63	432.52	46.65	15.81	16.11	8.14	1 909	752	129	
				14 455.32	28.43		370.06	0.73	2.78	18.81		1 029	14	
	Объем: 0.8*0.8*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			50.32				90.27%	691			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			25.37				42.84%	328			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.21					2 929			
	
23.	203-0936 
Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.56	1 797.12			4 600.63					6 732			
				1 797.12			4 600.63		2 629.59			6 732		
	Объем: 0.8*0.8*4													
	
24.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.126	5 825.86	220.54	20.63	734.06	27.79	2.60	16.11	9.15	1 724	448	24	
				5 584.70	0.65		703.67	0.08	1.78	18.69		1 253	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			29.60				90.27%	406			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			14.92				42.84%	193			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					778.58					2 323			
	
25.	101-2905 
Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м	12.6	52.82			665.53					2 421			
				52.82			665.53		192.12			2 421		
	
26.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.11	6 374.88	3 642.90	37.83	701.24	400.72	4.16	16.12	9.34	7 548	6 460	39	
				2 694.15	14.99		296.36	1.65	3.54	18.81		1 049	31	
	Накладные расходы		79%			317.87				67.15%	4 359			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			201.19				40%	2 596			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 220.30					14 503			
	
27.	ТЕРр 62-1-4 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.11	178.09	123.98	6.30	19.59	13.64	0.69	16.11	9.24	254	220	6	
				47.81	1.29		5.26	0.14	5.33	18.84		28	3	
	Накладные расходы		80%			11.02				68%	152			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6.89				40%	89			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.50					495			
	
	ЦОКОЛЬ	
	
28.	ТЕРр 62-41-1 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	1.74	172.22	172.22		299.66	299.66		16.11	1	4 828	4 828		
									1	1				
	Объем: 146+20+8													
	Накладные расходы		80%			239.73				68%	3 283			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			149.83				40%	1 931			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					689.22					10 042			
	
29.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (цоколь, стены входа в подвал), 100 м2 протравленной поверхности	1.74	57.10	31.22		99.35	54.32		16.11	1	1 056	875		
				25.88			45.03		4.02	1		181		
	Объем: 146+20+8													
	Накладные расходы		80%			43.46				68%	595			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			27.16				40%	350			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					169.97					2 001			
	
30.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов  (цоколь, стены входа в подвал), 100 м2 обработанной поверхности	1.74	583.00	39.30	33.89	1 014.42	68.38	58.97	16.12	3.74	4 410	1 102	221	
				509.81			887.07		3.48	1		3 087		
	Объем: 146+20+8													
	Накладные расходы		80%			54.70				68%	749			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.19				40%	441			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 103.31					5 600			
	
31.	ТЕРр 62-26-4 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов  (цоколь, стены входа в подвал), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.74	1 702.87	133.64	125.61	2 962.99	232.53	218.56	16.12	4.01	10 980	3 748	876	
				1 443.62			2 511.90		2.53	1		6 355		
	Объем: 146+20+8													
	Накладные расходы		80%			186.02				68%	2 549			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			116.27				40%	1 499			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 265.28					15 028			
	
32.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь, стены входа в подвал, отливы окон подвала), 1 м3 кладки	1.51	1 615.27	301.17	30.24	2 439.06	454.77	45.66	16.11	7.35	15 164	7 326	336	
				1 283.86	5.99		1 938.63	9.04	3.87	17.45		7 502	158	
	Накладные расходы		86%			398.88				73.1%	5 471			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			324.67				56%	4 191			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 162.60					24 826			
	
33.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0454	1 734.68	1 482.28	252.40	78.75	67.30	11.46	16.12	9.34	1 192	1 085	107	
					100.00			4.54	1	18.81			85	
	Объем: 0.8*0.4*5+0.6*0.7*7													
	Накладные расходы		99%			71.12				84.15%	985			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			42.74				47.6%	557			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					192.62					2 733			
	
34.	ТЕР 46-03-007-03 
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3	0.6	428.88	116.97	311.91	257.33	70.18	187.15	16.12	4.18	1 914	1 131	782	
					28.55			17.13	1	16.1			276	
	Накладные расходы		99%			86.44				84.15%	1 184			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			51.95				47.6%	670			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					395.72					3 768			
	
35.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0454	21 223.62	2 306.00	742.65	963.55	104.69	33.72	16.11	7.17	4 222	1 687	242	
				18 174.97	28.43		825.14	1.29	2.78	18.81		2 294	24	
	Объем: 0.8*0.4*5+0.6*0.7*7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			112.55				90.27%	1 545			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			56.75				42.84%	733			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 132.85					6 500			
	
36.	203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	4.54	3 070.76			13 941.25					23 830			
				3 070.76			13 941.25		5 248.9			23 830		
	Объем: 0.8*0.4*5+0.6*0.7*7													
	
	ОТМОСТКА	
	
37.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, прим, 1 м3	12.56	363.53	86.00	277.53	4 565.94	1 080.16	3 485.78	16.11	4.18	31 972	17 401	14 571	
					25.40			319.02	1	16.1			5 136	
	Накладные расходы		99%			1 385.19				84.15%	18 965			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			832.51				47.6%	10 728			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 783.64					61 664			
	
38.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.2512	1 466.39	1 466.39		368.36	368.36		16.11	1	5 934	5 934		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			265.22				61.2%	3 632			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			140.90				30.6%	1 816			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					774.48					11 381			
	
39.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.2512	490.29	490.29		123.16	123.16		16.11	1	1 984	1 984		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			88.68				61.2%	1 214			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			47.11				30.6%	607			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					258.94					3 805			
	
40.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	45.216	16.40		16.40	741.54		741.54	1	7.87	5 836		5 836	
									1	1				
	Объем: 25.12*1.8													
	
41.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.48	3 001.78	246.00	111.59	1 440.86	118.08	53.56	16.12	4.34	6 235	1 903	232	
				2 644.20			1 269.22		3.23	1		4 100		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			129.65				93.33%	1 776			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			80.29				54.4%	1 035			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 650.81					9 046			
	
42.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	12.56	203.51	35.93	41.45	2 556.04	451.23	520.61	16.12	4.78	17 113	7 274	2 489	
				126.13	4.21		1 584.19	52.91	4.64	16.11		7 351	852	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			558.08				94.1%	7 647			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			321.39				51%	4 144			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 435.51					28 904			
	
43.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	12.56	452.40	40.32	76.78	5 682.19	506.41	964.29	16.11	4.6	31 167	8 158	4 436	
				335.31	7.73		4 211.49	97.03	4.41	16.1		18 573	1 562	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			668.01				94.1%	9 147			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			384.69				51%	4 957			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 734.89					45 271			
	
44.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	12.56	730.22	37.46	0.38	9 171.57	470.44	4.71	16.11	5.8	46 131	7 579	27	
				692.39			8 696.42		4.43	1		38 525		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			520.78				94.1%	7 132			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			299.91				51%	3 865			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 992.25					57 128			
	
45.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.12	1 679.51	942.47	24.65	201.54	113.10	2.96	16.12	9.21	2 241	1 823	27	
				712.39	3.75		85.49	0.45	4.57	18.79		391	8	
	Накладные расходы		76%			86.30				64.6%	1 183			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			68.13				48%	879			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					355.97					4 303			
	
46.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	29.172	48.13	4.41	36.66	1 403.93	128.65	1 069.45	16.1	7.59	13 502	2 071	8 117	
									1	1				
	Объем: 12.56*2.2+0.7*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			128.65				100%	2 071			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			77.19				60%	1 243			
	
47.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	32.984	16.40		16.40	540.94		540.94	1	7.87	4 257		4 257	
									1	1				
	Объем: 12.56*2.2+0.7*2.2+1.592+1.14+1.08													
	
	ПРИЯМКИ (ВНУТРИ ЗДАНИЙ=4шт)	
	
48.	ТЕРр 66-10-6 
Очистка приямков от ила, прим, 1 м3 ила, грязи	1.2	47.23	44.80	2.43	56.68	53.76	2.92	16.11	7.34	887	866	21	
									1	1				
	Накладные расходы		74%			39.78				62.9%	545			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			26.88				40%	346			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.34					1 778			
	
49.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы (отмостка),  прим, 1 м3	0.1152	303.52	75.11	228.41	34.97	8.65	26.31	16.11	4.18	249	139	110	
					20.91			2.41	1	16.1			39	
	Накладные расходы		99%			10.95				84.15%	150			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			6.58				47.6%	85			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52.50					484			
	
50.	ТЕР 06-01-001-01 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.001152	77 201.48	2 056.75	2 688.53	88.94	2.37	3.10	16.11	9.61	443	38	30	
				72 456.20	407.70		83.47	0.47	4.49	16.09		375	8	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		94.5%			2.68				80.33%	37			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			1.57				44.2%	20			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.19					500			
	
51.	ТЕР 11-01-011-03 
Демонтаж стяжек бетонных толщиной 20 мм, прим (дно приямка), 100 м2 стяжки	0.0256	304.73	269.26	35.46	7.80	6.89	0.91	16.11	9.11	119	111	8	
					13.13			0.34	4.48	18.81			6	
	Объем: 0.8*0.8*4													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		110.7%			8.00				94.1%	110			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			4.61				51%	60			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.41					289			
	
52.	ТЕР 11-01-011-04 
Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм), прим (дно приямка), 100 м2 стяжки	0.0256	59.66	19.87	39.79	1.53	0.51	1.02	16.11	8.73	17	8	9	
					13.01			0.33	4.49	18.83			6	
	Объем: 0.8*0.8*4													
	Начисления: Н3= 6*0.8, Н4= 6*0.8, Н5= 6*0.8, Н48= 6*0	
	Накладные расходы		110.7%			0.93				94.1%	13			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			0.54				51%	7			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.00					37			
	
53.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (дно приямка), 100 м2 изолируемой поверхности	0.064	4 044.31	762.19	548.76	258.84	48.78	35.12	16.12	4.15	1 913	786	146	
				2 733.36	7.56		174.94	0.48	5.61	18.81		981	9	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			54.53				94.1%	748			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			31.40				51%	405			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					344.77					3 067			
	
54.	ТЕР 11-01-004-05 
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (дно приямка), 100 м2 изолируемой поверхности	0.016	1 764.02	432.11	281.96	28.22	6.91	4.51	16.12	3.96	229	111	18	
				1 049.96	3.50		16.80	0.06	5.93	18.77		100	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			7.72				94.1%	105			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			4.44				51%	57			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.38					392			
	
55.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (стены приямка), 100 м2 стяжки	0.0256	2 016.93	464.48	66.50	51.63	11.89	1.70	16.11	9.11	377	192	16	
				1 485.95	24.62		38.04	0.63	4.48	18.81		170	12	
	Объем: 0.8*0.8*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			13.86				94.1%	192			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			7.98				51%	104			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.47					673			
	
56.	ТЕР 11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм)  (дно приямка), 100 м2 стяжки	0.0256	2 318.93	34.28	74.61	59.36	0.88	1.91	16.11	8.73	285	14	17	
				2 210.04	24.39		56.58	0.62	4.49	18.83		254	12	
	Объем: 0.8*0.8*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		110.7%			1.66				94.1%	24			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			0.96				51%	13			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.98					323			
	
57.	ТЕР 09-03-050-01 
Монтаж уголка ,прим, 100 м плинтуса	0.128	299.68	174.17	69.54	38.36	22.29	8.90	16.11	4	419	359	36	
				55.97			7.16		3.43	1		25		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			18.05				68.85%	247			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			16.10				57.8%	208			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.52					874			
	
58.	101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.03904	5 326.70			207.95					1 088			
				5 326.70			207.95		27 871.89			1 088		
	
59.	ТЕР 08-02-007-03 
Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий	0.11366	20 483.16	614.61	374.13	2 328.12	69.86	42.52	16.11	9.28	11 690	1 125	395	
				19 494.42	15.63		2 215.74	1.78	4.59	16.09		10 170	29	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		109.8%			78.66				93.33%	1 077			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			48.72				54.4%	628			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 455.50					13 395			
	
60.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.39776	48.13	4.41	36.66	67.27	6.16	51.24	16.1	7.59	646	99	389	
									1	1				
	Объем: 1.2*0.8+0.1152*1.8+2.56*0.05*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			6.16				100%	99			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			3.70				60%	59			
	
61.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.39776	16.40		16.40	22.92		22.92	1	7.87	180		180	
									1	1				
	Объем: 1.2*0.8+0.1152*1.8+2.56*0.05*1.8													
	
	ПРИЯМКИ (СНАРУЖИ  ЗДАНИЙ=2шт)	
	
62.	ТЕРр 66-10-6 
Очистка приямков от ила, прим, 1 м3 ила, грязи	0.2	47.23	44.80	2.43	9.45	8.96	0.49	16.11	7.34	148	144	4	
									1	1				
	Накладные расходы		74%			6.63				62.9%	91			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.48				40%	58			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.56					296			
	
63.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.0312	1 615.27	301.17	30.24	50.40	9.40	0.94	16.11	7.35	313	151	7	
				1 283.86	5.99		40.06	0.19	3.87	17.45		155	3	
	Накладные расходы		86%			8.25				73.1%	113			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			6.71				56%	86			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.36					512			
	
64.	ТЕРр 68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка) , прим, 100 м3 конструкций	0.0005	2 714.76	666.84	2 047.92	1.36	0.33	1.02	16.12	7.26	13	5	7	
					258.98			0.13	1	15.81			2	
	Накладные расходы		104%			0.48				88.4%	6			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.28				48%	3			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.11					23			
	
65.	ТЕР 06-01-001-01 
Устройство бетонной подготовки (отмостка), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0005	76 410.60	1 713.96	2 240.44	38.21	0.86	1.12	16.11	9.61	187	14	11	
				72 456.20	339.75		36.23	0.17	4.49	16.09		163	3	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Накладные расходы		94.5%			0.97				80.33%	14			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			0.57				44.2%	8			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.75					208			
	
66.	ТЕР 11-01-011-03 
Демонтаж стяжек бетонных толщиной 20 мм, прим (дно приямка), 100 м2 стяжки	0.08	304.73	269.26	35.46	24.38	21.54	2.84	16.11	9.11	373	347	26	
					13.13			1.05	4.48	18.81			20	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		110.7%			25.01				94.1%	345			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			14.40				51%	187			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.79					906			
	
67.	ТЕР 11-01-011-04 
Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм), прим (дно приямка), 100 м2 стяжки	0.08	59.66	19.87	39.79	4.77	1.59	3.18	16.11	8.73	53	26	28	
					13.01			1.04	4.49	18.83			20	
	Начисления: Н3= 6*0.8, Н4= 6*0.8, Н5= 6*0.8, Н48= 6*0	
	Накладные расходы		110.7%			2.91				94.1%	43			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			1.68				51%	23			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.36					120			
	
68.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (дно приямка), 100 м2 изолируемой поверхности	0.005	3 825.82	635.16	457.30	19.13	3.18	2.29	16.12	4.15	137	51	9	
				2 733.36	6.30		13.67	0.03	5.61	18.81		77	1	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Накладные расходы		110.7%			3.55				94.1%	49			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			2.05				51%	27			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.73					212			
	
69.	ТЕР 11-01-004-05 
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (стены приямка), 100 м2 изолируемой поверхности	0.016	1 645.01	360.09	234.96	26.32	5.76	3.76	16.12	3.96	207	93	15	
				1 049.96	2.91		16.80	0.05	5.93	18.77		100	1	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Накладные расходы		110.7%			6.43				94.1%	88			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			3.70				51%	48			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.46					343			
	
70.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.08	1 928.43	387.07	55.41	154.27	30.97	4.43	16.11	9.11	1 072	499	40	
				1 485.95	20.51		118.88	1.64	4.48	18.81		533	31	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Накладные расходы		110.7%			36.10				94.1%	499			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			20.79				51%	270			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					211.16					1 841			
	
71.	ТЕР 11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм)  (дно приямка), 100 м2 стяжки	0.08	2 300.78	28.57	62.18	184.06	2.29	4.97	16.11	8.73	874	37	43	
				2 210.04	20.33		176.80	1.63	4.49	18.83		794	31	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
	Накладные расходы		110.7%			4.34				94.1%	64			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			2.50				51%	35			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.90					973			
	
72.	ТЕР 09-03-050-01 
Монтаж уголка ,прим, 100 м плинтуса	0.032	259.06	145.14	57.95	8.29	4.64	1.85	16.11	4	88	75	7	
				55.97			1.79		3.43	1		6		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Накладные расходы		81%			3.76				68.85%	52			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			3.35				57.8%	43			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.40					183			
	
73.	101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.00976	5 326.70			51.99					272			
				5 326.70			51.99		27 871.89			272		
	
74.	ТЕР 08-02-007-03 
Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий	0.009	20 318.37	512.18	311.78	182.87	4.61	2.81	16.11	9.28	906	74	26	
				19 494.42	13.03		175.45	0.12	4.59	16.09		805	2	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Накладные расходы		109.8%			5.19				93.33%	71			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			3.22				54.4%	41			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191.28					1 018			
	
75.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.97	48.13	4.41	36.66	46.69	4.28	35.56	16.1	7.59	449	69	270	
									1	1				
	Объем: 0.2*0.8+8*0.05*1.8+0.05*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			4.28				100%	69			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			2.57				60%	41			
	
76.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.97	16.40		16.40	15.91		15.91	1	7.87	125		125	
									1	1				
	Объем: 0.2*0.8+8*0.05*1.8+0.05*1.8													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	327 718.17	44 153.26	18 121.24			1 644 684	711 405	98 641	
			265 221.18	1 356.37				831 060	20 712	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	323 086.32	43 693.31	15 470.76			1 611 010	703 994	78 621	
			263 922.32	1 356.37				828 398	20 712	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	84 194.57					187 161			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.33 - по стр. 1, 41, 59, 74; %=66.3 - по стр. 2, 3; %=84.15 - по стр. 4, 13, 16, 19, 33, 34, 37, 49; %=73.1 - по стр. 5, 32, 63; %=80.33 - по стр. 6, 8, 10, 11, 50, 65; %=70.55 - по стр. 12; %=90.27 - по стр. 20, 22, 24, 35; %=67.15 - по стр. 26; %=68 - по стр. 27-31; %=61.2 - по стр. 38, 39; %=94.1 - по стр. 42-44, 51-56, 66-71; %=64.6 - по стр. 45; %=62.9 - по стр. 48, 62; %=88.4 - по стр. 64)	43 791.71					598 894			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54.4 - по стр. 1, 41, 59, 74; %=40 - по стр. 2, 3, 26-31, 48, 62; %=47.6 - по стр. 4, 13, 16, 19, 33, 34, 37, 49; %=56 - по стр. 5, 32, 63; %=37.4 - по стр. 6, 8, 10, 11; %=52 - по стр. 12; %=42.84 - по стр. 20, 22, 24, 35; %=30.6 - по стр. 38, 39; %=51 - по стр. 42-44, 51-56, 66-71; %=48 - по стр. 45, 64; %=44.2 - по стр. 50, 65)	23 881.31					307 415			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	390 759.34					2 517 319			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 792.65	320.86	172.92			8 679	5 172	846	
			1 298.86					2 662		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 14, 17, 57, 72)	259.90					3 561			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 14, 17, 57, 72)	231.82					2 989			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 284.37					15 229			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 839.20	139.09	2 477.56			24 995	2 239	19 174	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46, 60, 75)	139.09					2 239			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46, 60, 75)	83.46					1 343			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 839.20					24 995			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	395 882.91					2 557 543			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 471.89					54 731			
	ИТОГО	404 354.80					2 612 274			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	8 087.10					52 245			
	ИТОГО	412 441.90					2 664 519			
	НДС 18%	74 239.54					479 613			
	ВСЕГО С НДС	486 681.44					3 144 132			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	44 051.61					602 455			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	24 113.13					310 404			
	
	Раздел 2.  Крыша	
	
77.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	10.3689	165.55	131.65	33.90	1 716.57	1 365.07	351.51	16.11	6.86	24 403	21 991	2 411	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 351.42				84.15%	18 505			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			812.22				47.6%	10 468			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 880.21					53 376			
	
78.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	10.3689	172.51	127.80	44.71	1 788.74	1 325.15	463.59	16.11	9.68	25 836	21 348	4 488	
					6.95			72.06	1	16.08			1 159	
	Накладные расходы		83%			1 159.68				70.55%	15 879			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			908.19				52%	11 704			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 856.61					53 418			
	
79.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	10.3689	5 502.93	806.67	80.64	57 059.33	8 364.28	836.15	16.12	9.08	295 573	134 832	7 592	
				4 615.62			47 858.90		3.2	1		153 148		
	Накладные расходы		83%			6 942.35				70.55%	95 124			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 436.78				52%	70 113			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69 438.46					460 810			
	
80.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кобылки), 100 м	1.8	3 176.89	1 205.91	20.22	5 718.40	2 170.64	36.40	16.11	9	47 270	34 969	328	
				1 950.76			3 511.37		3.41	1		11 974		
	Объем: 1.2*150													
	Накладные расходы		83%			1 801.63				70.55%	24 671			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 410.92				52%	18 184			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 930.95					90 125			
	
81.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (100х150мм), 100 м	2.84	9 291.30	1 358.31	34.61	26 387.29	3 857.60	98.29	16.11	8.96	129 872	62 146	881	
				7 898.38			22 431.40		2.98	1		66 846		
	Накладные расходы		83%			3 201.81				70.55%	43 844			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 507.44				52%	32 316			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32 096.54					206 032			
	
82.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.48	6 775.72	1 449.90	67.19	3 252.35	695.95	32.25	16.11	9	21 725	11 212	290	
				5 258.63			2 524.14		4.05	1		10 223		
	Накладные расходы		83%			577.64				70.55%	7 910			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			452.37				52%	5 830			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 282.36					35 465			
	
83.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50х150мм), 100 м	0.92	4 519.16	360.82	36.65	4 157.63	331.95	33.72	16.11	9.04	18 659	5 348	305	
				4 121.69			3 791.95		3.43	1		13 006		
	Накладные расходы		83%			275.52				70.55%	3 773			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			215.77				52%	2 781			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 648.92					25 213			
	
84.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (прогоны), 100 м	0.65	3 176.89	1 205.91	20.22	2 064.98	783.84	13.14	16.11	9	17 070	12 628	118	
				1 950.76			1 267.99		3.41	1		4 324		
	Накладные расходы		83%			650.59				70.55%	8 909			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			509.50				52%	6 567			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 225.06					32 546			
	
85.	ТЕР 10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы), 1 м3 древесины в конструкции	2.16	3 020.43	230.29	48.76	6 524.13	497.42	105.33	16.11	8.84	24 695	8 013	931	
				2 741.38			5 921.38		2.66	1		15 751		
	Объем: 0.88+1.28													
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Накладные расходы		106.2%			528.26				90.27%	7 233			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			266.37				42.84%	3 433			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 318.76					35 361			
	
86.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат), 1 м3 кладки	1.2	1 615.27	301.17	30.24	1 938.32	361.40	36.29	16.11	7.35	12 051	5 822	267	
				1 283.86	5.99		1 540.63	7.19	3.87	17.45		5 962	125	
	Накладные расходы		86%			316.99				73.1%	4 347			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			258.01				56%	3 330			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 513.32					19 729			
	
87.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (карниз), 1 м3 кладки	2.5	1 615.27	301.17	30.24	4 038.18	752.93	75.60	16.11	7.35	25 107	12 130	556	
				1 283.86	5.99		3 209.65	14.98	3.87	17.45		12 421	261	
	Накладные расходы		86%			660.40				73.1%	9 058			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			537.54				56%	6 939			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 236.12					41 104			
	
88.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	17.6271	221.62	101.80	102.69	3 906.44	1 794.40	1 810.08	16.11	3.72	36 439	28 908	6 734	
				17.13	1.45		301.95	25.56	2.64	16.18		797	414	
	Объем: 725.82+1036.89													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 637.96				76.5%	22 431			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1 082.88				47.6%	13 957			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 627.28					72 828			
	
89.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	364.88097	36.04			13 150.31					68 817			
				36.04			13 150.31		188.6			68 817		
	Объем: 17.6271*20.7													
	
90.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.05	2 618.75	2 607.40	11.35	130.94	130.37	0.57	16.12	6.42	2 105	2 102	4	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			108.21				70.55%	1 483			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.74				52%	1 093			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.89					4 681			
	
91.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	576.22	69.00	29.78	2 881.08	345.00	148.88	16.11	7.82	13 478	5 558	1 164	
				477.44	2.08		2 387.20	10.38	2.83	16.1		6 756	167	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			377.41				90.27%	5 168			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			190.31				42.84%	2 453			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 448.80					21 099			
	
92.	203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	3.1	2 460.30			7 626.93					13 045			
				2 460.30			7 626.93		4 208.2			13 045		
	Объем: 0.62*1.0*5													
	
93.	ТЕРр 65-33-1 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.1	4 243.26	418.02	0.33	424.33	41.80	0.03	16.11	9.24	3 852	673		
				3 824.91	0.13		382.49	0.01	8.31	18.69		3 179		
	Накладные расходы		103%			43.06				87.55%	589			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.09				48%	323			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.48					4 764			
	
94.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.25	75.57	75.35	0.22	18.89	18.84	0.06	16.11	6.5	304	303		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			15.64				70.55%	214			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.25				52%	158			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.77					675			
	
95.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку, прим, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.125	373.54	335.71	26.60	46.69	41.96	3.33	16.12	9.13	713	676	30	
				11.23			1.40		4.07	1		6		
	Объем: 25*0.5													
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			44.56				90.27%	610			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			22.47				42.84%	290			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.72					1 613			
	
96.	101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0528	23 811.97			1 257.27					2 426			
				23 811.97			1 257.27		45 948.75			2 426		
	Объем: 0.12*0.44													
	
97.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	10.3689	286.73	122.64	1.26	2 973.06	1 271.60	13.09	16.11	9.16	26 109	20 485	120	
				162.83			1 688.37		3.26	1		5 504		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			1 178.77				78.8%	16 142			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			810.65				51%	10 447			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 962.48					52 699			
	
98.	101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1296.1125	13.13			17 017.96					54 851			
				13.13			17 017.96		42.32			54 851		
	Объем: 1036.89*1.25													
	
99.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	10.3689	2 713.25	179.98	29.68	28 133.42	1 866.19	307.75	16.12	9.21	113 651	30 083	2 834	
				2 503.59	4.13		25 959.47	42.82	3.11	18.83		80 734	806	
	Накладные расходы		83%			1 584.48				70.55%	21 792			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 240.86				52%	16 062			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 958.75					151 505			
	
100.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	10.3689	8 171.06	405.87	165.99	84 724.87	4 208.42	1 721.11	16.12	8.26	479 973	67 840	14 216	
				7 599.20	14.91		78 795.34	154.63	5.05	16.09		397 916	2 488	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4 712.09				91.8%	64 561			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			2 410.59				44.2%	31 085			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91 847.55					575 619			
	
101.	101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	150.6	137.86			20 761.72					84 435			
				137.86			20 761.72		560.66			84 435		
	
102.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	1.85	75.57	75.35	0.22	139.80	139.40	0.41	16.11	6.5	2 248	2 246	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			115.70				70.55%	1 585			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.61				52%	1 168			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					346.11					5 000			
	
103.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.85	8 813.16	326.90	31.86	16 304.35	604.76	58.95	16.11	8.82	60 156	9 743	520	
				8 454.40	3.03		15 640.64	5.60	3.19	16.07		49 894	90	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			659.19				91.8%	9 027			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			337.22				44.2%	4 346			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 300.76					73 529			
	
104.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), прим, 100 м2 покрытия	0.516	11 907.97	1 173.45	33.16	6 144.51	605.50	17.11	16.11	9.53	24 882	9 755	163	
				10 701.36	3.78		5 521.90	1.95	2.71	16.09		14 964	31	
	Объем: 172*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			656.05				91.8%	8 984			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			335.62				44.2%	4 325			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 136.17					38 191			
	
105.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.45	7 415.77	333.04	13.17	10 752.87	482.91	19.10	16.11	9.13	37 066	7 780	174	
				7 069.56			10 250.86		2.84	1		29 112		
	Накладные расходы		83%			400.82				70.55%	5 489			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			313.89				52%	4 046			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 467.58					46 600			
	
106.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.26	5 731.49	578.30	8.10	1 490.19	150.36	2.11	16.11	9.14	5 839	2 422	19	
				5 145.09			1 337.72		2.54	1		3 398		
	Накладные расходы		83%			124.80				70.55%	1 709			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			97.73				52%	1 259			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 712.72					8 807			
	
107.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.14	4 604.75	480.56	8.10	644.67	67.28	1.13	16.11	9.14	2 535	1 084	10	
				4 116.09			576.25		2.5	1		1 441		
	Накладные расходы		83%			55.84				70.55%	765			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.73				52%	564			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					744.24					3 863			
	
108.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.14	8 719.75	480.56	8.10	1 220.77	67.28	1.13	16.11	9.14	2 385	1 084	10	
				8 231.09			1 152.35		1.12	1		1 291		
	Накладные расходы		83%			55.84				70.55%	765			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.73				52%	564			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 320.34					3 713			
	
109.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.23	1 357.93	327.73	1.01	1 670.25	403.11	1.24	16.11	9.16	11 683	6 494	11	
				1 029.19			1 265.90		4.09	1		5 178		
	Накладные расходы		83%			334.58				70.55%	4 582			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			262.02				52%	3 377			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 266.85					19 641			
	
110.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.705	4 972.00	72.11	75.20	8 477.25	122.94	128.22	16.11	7.68	40 723	1 981	985	
				4 824.69	5.48		8 226.10	9.33	4.59	16.09		37 758	150	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			142.85				91.8%	1 956			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			73.08				44.2%	942			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 693.18					43 621			
	
111.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, прим, 100 м ограждения	1.655	4 972.00	72.11	75.20	8 228.65	119.33	124.46	16.11	7.68	39 529	1 922	956	
				4 824.69	5.48		7 984.86	9.06	4.59	16.09		36 651	146	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			138.66				91.8%	1 898			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			70.94				44.2%	914			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 438.25					42 341			
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
112.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя из керамзита, прим, 1 м3 утеплителя	93	47.52	20.14	27.38	4 419.36	1 872.65	2 546.71	16.11	7.36	48 912	30 168	18 744	
					3.42			318.43	2.16	16.11			5 130	
	Объем: 620*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			2 366.37				91.8%	32 404			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			1 210.57				44.2%	15 602			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 996.30					96 917			
	
113.	ТЕР 14-02-015-01 
Устройство пароизоляции под утеплитель, 100 м2 покрытия	6.2	286.73	122.64	1.26	1 777.72	760.34	7.83	16.11	9.16	15 612	12 249	72	
				162.83			1 009.55		3.26	1		3 291		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			704.84				78.8%	9 652			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			484.72				51%	6 247			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 967.27					31 511			
	
114.	101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	775	13.13			10 175.75					32 798			
				13.13			10 175.75		42.32			32 798		
	Объем: 6.20*125													
	
115.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	80.6	202.86	119.97	82.89	16 350.15	9 669.42	6 680.73	16.11	8.94	215 500	155 774	59 726	
									18.43	1				
	Объем: 620*0.13													
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			8 702.48				76.5%	119 167			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			5 753.30				47.6%	74 148			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 805.93					408 816			
	
116.	104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	82.212	671.40			55 197.14					299 467			
				671.40			55 197.14		3 642.62			299 467		
	Объем: 80.6*1.02													
	
117.	ТЕР 14-02-015-01 
Устройство пароизоляции по утеплителю, 100 м2 покрытия	6.2	286.73	122.64	1.26	1 777.72	760.34	7.83	16.11	9.16	15 612	12 249	72	
				162.83			1 009.55		3.26	1		3 291		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			704.84				78.8%	9 652			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			484.72				51%	6 247			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 967.27					31 511			
	
118.	101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	775	7.04			5 456.00					18 507			
				7.04			5 456.00		23.88			18 507		
	Объем: 6.2*125													
	
119.	ТЕР 10-01-023-01 
Демонтаж  ходовых досок, прим, 100 м ходов	1.52	37.58	27.06	10.52	57.12	41.13	15.99	16.11	7.44	781	663	119	
					0.97			1.47	3.11	16.07			24	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106.2%			45.24				90.27%	620			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			22.81				42.84%	294			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.17					1 695			
	
120.	ТЕР 10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	1.52	1 688.64	38.89	16.44	2 566.73	59.12	24.99	16.11	7.44	8 859	952	186	
				1 633.31	1.51		2 482.63	2.30	3.11	16.07		7 721	37	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			65.23				90.27%	893			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			32.89				42.84%	424			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 664.85					10 175			
	
	МАНСАРДА	
	
121.	ТЕРр 62-41-1 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.33	172.22	172.22		56.83	56.83		16.11	1	916	916		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			45.46				68%	623			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			28.42				40%	366			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.71					1 905			
	
122.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.33	221.62	101.80	102.69	73.13	33.59	33.89	16.11	3.72	682	541	126	
				17.13	1.45		5.65	0.48	2.64	16.18		15	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			30.66				76.5%	420			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			20.27				47.6%	261			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					124.06					1 363			
	
123.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	6.831	36.04			246.19					1 288			
				36.04			246.19		188.6			1 288		
	Объем: 0.33*20.7													
	
124.	ТЕР 15-04-025-01 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.33	1 549.23	648.08	10.54	511.25	213.87	3.48	16.11	9.14	4 377	3 445	32	
				890.61	0.16		293.90	0.05	3.06	18.69		899	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			202.15				80.33%	2 768			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			100.01				37.4%	1 289			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					813.41					8 434			
	
125.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.45	2 956.30	374.76	6.66	1 330.34	168.64	3.00	16.11	9.22	5 931	2 717	28	
				2 574.88	1.03		1 158.70	0.46	2.75	18.87		3 186	9	
	Накладные расходы		83%			140.35				70.55%	1 923			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			109.92				52%	1 418			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 580.61					9 272			
	
	ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКИ	
	
126.	ТЕРр 54-3-3 
Разборка подшивки потолков оштукатуренной, 100 м2 подшивки	0.011	832.15	710.84	121.31	9.15	7.82	1.33	16.11	9.34	138	126	12	
					48.06			0.53	1	18.81			10	
	Накладные расходы		85%			7.10				72.25%	98			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			6.68				64%	87			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.93					323			
	
127.	ТЕРр 58-1-4 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов,прим, 100 м2 кровли	0.011	82.97	56.73	26.24	0.91	0.62	0.29	16.12	9.68	13	10	3	
					4.08			0.04	1	16.08			1	
	Накладные расходы		83%			0.55				70.55%	8			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			0.43				52%	6			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1.89					26			
	
128.	ТЕРр 54-6-1 
Врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке, 1 ригель	1	464.04	110.34	7.09	464.04	110.34	7.09	16.11	9.13	2 941	1 778	65	
				346.61			346.61		3.17	1		1 099		
	Накладные расходы		85%			93.79				72.25%	1 285			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			88.27				64%	1 138			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					646.10					5 364			
	
129.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.042	221.62	101.80	102.69	9.31	4.28	4.31	16.11	3.72	87	69	16	
				17.13	1.45		0.72	0.06	2.64	16.18		2	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			3.91				76.5%	54			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			2.58				47.6%	33			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.80					174			
	
130.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	0.8694	36.04			31.33					164			
				36.04			31.33		188.6			164		
	Объем: 0.042*20.7													
	
131.	ТЕР 10-01-022-02 
Подшивка потолков под штукатурку, 100 м2 потолка	0.011	4 610.12	423.79	117.39	50.71	4.66	1.29	16.12	8.32	229	75	11	
				4 068.95	5.10		44.76	0.06	3.2	16.08		143	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			5.01				90.27%	69			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			2.53				42.84%	33			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.25					330			
	
132.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.011	2 006.26	835.02	150.35	22.07	9.19	1.65	16.11	11.72	209	148	19	
				1 020.89	86.58		11.23	0.95	3.74	14.8		42	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			9.58				80.33%	130			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			4.74				37.4%	61			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.39					400			
	
133.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.011	189.33	101.80	2.94	2.08	1.12	0.03	16.11	9.17	22	18		
				84.59	0.16		0.93		4.2	18.69		4		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			1.06				80.33%	14			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			0.52				37.4%	7			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.66					43			
	
	РЕМОНТ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ	
	
134.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.048	8 572.20	5 513.35	252.31	411.47	264.64	12.11	16.11	7.76	4 966	4 263	94	
				2 806.54	60.12		134.71	2.89	4.52	17.91		609	52	
	Накладные расходы		78%			208.67				66.3%	2 861			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			168.54				50.4%	2 175			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					788.69					10 002			
	
135.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.2016	3 086.00			622.14					2 710			
				3 086.00			622.14		13 441.57			2 710		
	Объем: 0.048*4200													
	
136.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов), 100 м труб	0.048	23 217.20	15 220.75	473.40	1 114.43	730.60	22.72	16.11	7.75	13 578	11 770	176	
				7 523.05	112.70		361.11	5.41	4.52	17.9		1 632	97	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			574.09				66.3%	7 868			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			463.69				50.4%	5 981			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 152.20					27 427			
	
137.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.528	3 086.00			1 629.41					7 097			
				3 086.00			1 629.41		13 441.57			7 097		
	Объем: 0.048*2200*5													
	
138.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.042	13 930.32	9 132.45	284.04	585.07	383.56	11.93	16.11	7.75	7 129	6 179	92	
				4 513.83	67.62		189.58	2.84	4.52	17.9		857	51	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			301.39				66.3%	4 130			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			243.43				50.4%	3 140			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 129.89					14 399			
	
139.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.2772	3 086.00			855.44					3 726			
				3 086.00			855.44		13 441.57			3 726		
	Объем: 0.042*2200*3													
	
140.	ТЕРр 61-6-3 
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм (дымоходы и вентканалы), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.69	4 469.92	3 100.05	22.17	3 084.24	2 139.03	15.30	16.12	9.35	37 916	34 481	143	
				1 347.70	8.79		929.91	6.07	3.54	18.8		3 292	114	
	Накладные расходы		79%			1 694.63				67.15%	23 231			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 072.55				40%	13 838			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 851.42					74 985			
	
141.	ТЕРр 62-1-4 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	2.292	178.09	123.98	6.30	408.18	284.16	14.44	16.11	9.24	5 295	4 578	133	
				47.81	1.29		109.58	2.96	5.33	18.84		584	56	
	Накладные расходы		80%			229.70				68%	3 151			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			143.56				40%	1 854			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					781.44					10 300			
	
142.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников , прим, 1 м3	1.25	2 168.88	240.58	37.36	2 711.10	300.73	46.70	16.12	8.08	16 311	4 848	377	
				1 890.94	2.11		2 363.68	2.64	4.69	16.12		11 086	43	
	Накладные расходы		99%			300.34				84.15%	4 116			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			180.51				47.6%	2 328			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 191.94					22 755			
	
	ДВЕРИ ВЫХОДА НА ЧЕРДАК	
	
143.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.152	1 143.95	891.55	252.40	173.88	135.52	38.36	16.12	9.34	2 543	2 185	358	
					100.00			15.20	1	18.81			286	
	Объем: 1.0*1.9*8													
	Накладные расходы		99%			149.21				84.15%	2 079			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			89.68				47.6%	1 176			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					412.77					5 799			
	
144.	ТЕР 09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	15.2	153.16	25.78	14.23	2 328.00	391.90	216.22	16.12	4.95	10 896	6 317	1 070	
				113.15			1 719.88		2.04	1		3 509		
	Объем: 1.0*1.9*8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			317.44				68.85%	4 349			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			283.15				57.8%	3 651			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 928.59					18 896			
	
145.	203-8117 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х1900 мм, шт.	8	3 105.48			24 843.84					85 943			
				3 105.48			24 843.84		10 742.85			85 943		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	492 125.37	51 391.78	16 159.25			2 640 660	828 097	127 794	
			424 574.32	716.41				1 684 770	11 772	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	489 373.04	50 958.08	15 943.00			2 625 912	821 107	126 724	
			422 471.95	716.40				1 678 082	11 772	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	158 871.43					675 274			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 77, 142, 143; %=70.55 - по стр. 78-84, 90, 94, 99, 102, 105-109, 125, 127; %=90.27 - по стр. 85, 91, 95, 119, 120, 131; %=73.1 - по стр. 86, 87; %=76.5 - по стр. 88, 115, 122, 129; %=78.8 - по стр. 97, 113, 117; %=91.8 - по стр. 100, 103, 104, 110-112; %=68 - по стр. 121, 141; %=80.33 - по стр. 124, 132, 133; %=72.25 - по стр. 126, 128; %=66.3 - по стр. 134, 136, 138; %=67.15 - по стр. 140)	46 396.39					635 629			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 77, 88, 115, 122, 129, 142, 143; %=52 - по стр. 78-84, 90, 94, 99, 102, 105-109, 125, 127; %=42.84 - по стр. 85, 91, 95, 119, 120, 131; %=56 - по стр. 86, 87; %=51 - по стр. 97, 113, 117; %=44.2 - по стр. 100, 103, 104, 110-112; %=40 - по стр. 121, 140, 141; %=37.4 - по стр. 124, 132, 133; %=64 - по стр. 126, 128; %=50.4 - по стр. 134, 136, 138)	31 553.72					406 865			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	567 323.15					3 668 406			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 328.00	391.90	216.22			10 896	6 317	1 070	
			1 719.88					3 509		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 144)	317.44					4 349			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 144)	283.15					3 651			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 928.59					18 896			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	424.33	41.80	0.03			3 852	673		
			382.49	0.01				3 179		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 93)	43.06					589			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 93)	25.09					323			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	492.48					4 764			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	570 744.22					3 692 066			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	12 213.93					79 010			
	ИТОГО	582 958.15					3 771 076			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	11 659.16					75 422			
	ИТОГО	594 617.31					3 846 498			
	НДС 18%	107 031.12					692 370			
	ВСЕГО С НДС	701 648.43					4 538 868			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	46 756.89					640 567			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	31 861.96					410 839			
	
	Раздел 3.  Холодное водоснабжение	
	
146.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.15	2 557.56	625.61	1 931.95	383.63	93.84	289.79	16.12	4.18	2 724	1 513	1 211	
					176.84			26.53	1	16.1			427	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			119.17				84.15%	1 633			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			71.62				47.6%	923			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					574.42					5 280			
	
147.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.6	2 646.84	648.48	43.99	1 588.10	389.09	26.39	16.12	9.1	11 543	6 272	240	
				1 954.37			1 172.62		4.29	1		5 031		
	Накладные расходы		99%			385.20				84.15%	5 278			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			231.51				47.6%	2 985			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 204.81					19 806			
	
148.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.9935	391.23	305.70	8.28	388.69	303.71	8.23	16.11	5.3	5 185	4 893	44	
				77.25	1.29		76.75	1.28	3.24	18.84		249	24	
	Накладные расходы		74%			225.69				62.9%	3 093			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			152.50				40%	1 967			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					766.88					10 245			
	
149.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.02	4 943.67	2 761.82	2 074.25	98.87	55.24	41.48	16.12	6.34	1 162	890	263	
				107.60	303.96		2.15	6.08	4.02	16.09		9	98	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115.2%			70.64				97.92%	967			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			43.26				56.44%	558			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.77					2 687			
	
150.	301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	2	3.74			7.48					29			
				3.74			7.48		14.25			29		
	
151.	507-3336 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	1.798	11.39			20.48					36			
				11.39			20.48		20.16			36		
	Объем: 0.02*89.9													
	
152.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	1	1.00			1.00					4			
				1.00			1.00		4.27			4		
	Поправки: М: =4.28/4.27	
	
153.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	1	0.61			0.61					3			
				0.61			0.61		4.27			3		
	Поправки: М: =2.60/4.27	
	
154.	Цена поставщика. 
ППР муфта 20х1/2", шт	8	8.79			70.34			1	1	300			
				8.79			70.34		4.27	1		300		
	Поправки: М: =36.10*1.04/4.27	
	
155.	302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	4	17.26			69.02					295			
				17.26			69.02		4.27			295		
	Поправки: М: =73.68/4.27	
	
156.	Цена поставщика. 
Разборное соединение ф15, шт	4	15.83			63.33			1	1	270			
				15.83			63.33		4.27	1		270		
	Поправки: М: =65.0*1.04/4.27	
	
157.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.9935	3 432.88	2 357.66	944.59	3 410.56	2 342.34	938.46	16.11	6.46	44 326	37 735	6 062	
				130.62	133.64		129.77	132.77	4.07	16.09		528	2 136	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115.2%			2 851.33				97.92%	39 042			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			1 746.19				56.44%	22 503			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 008.08					105 871			
	
158.	507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	93.09095	33.67			3 134.37					6 830			
				33.67			3 134.37		73.37			6 830		
	Объем: 0.9935*93.7													
	
159.	301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	99	5.67			561.33					1 883			
				5.67			561.33		19.02			1 883		
	
160.	302-1834 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	9	95.91			863.19					2 783			
				95.91			863.19		309.23			2 783		
	
161.	Цена поставщика. 
Разборное соединение ф32, шт	9	46.47			418.24			1	1	1 786			
				46.47			418.24		4.27	1		1 786		
	Поправки: М: =190.8*1.04/4.27	
	
162.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	22	4.96			109.12					466			
				4.96			109.12		4.27			466		
	Поправки: М: =21.18/4.27	
	
163.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	6	5.21			31.28					134			
				5.21			31.28		4.27			134		
	Поправки: М: =22.26/4.27	
	
164.	С507-3301 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, шт.	4	4.26			17.03					73			
				4.26			17.03		4.27			73		
	Поправки: М: =18.18/4.27	
	
165.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	31	2.66			82.47					352			
				2.66			82.47		4.27			352		
	Поправки: М: =11.36/4.27	
	
166.	Цена поставщика. 
ППР муфта 32х40, шт	18	40.79			734.16			1	1	3 135			
				40.79			734.16		4.27	1		3 135		
	Поправки: М: =167.46*1.04/4.27	
	
167.	507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	7.568	45.47			344.12					909			
				45.47			344.12		120.11			909		
	Объем: 0.08*94.6													
	
168.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	10.135	231.31	51.10	39.33	2 344.34	517.91	398.61	16.12	8.9	16 851	8 349	3 548	
				140.88			1 427.82		3.47	1		4 955		
	Объем: 99.35+2													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			466.12				76.5%	6 387			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			308.16				47.6%	3 974			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 118.62					27 212			
	
169.	104-0842 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	2.2	5.41			11.90					58			
				5.41			11.90		26.16			58		
	Объем: 2*1.1													
	
170.	104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	109.285	8.63			943.13					4 374			
				8.63			943.13		40.02			4 374		
	Объем: 99.35*1.1													
	
171.	ТЕР 16-07-003-05 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	1	76.06	64.75	8.08	76.06	64.75	8.08	16.11	5.45	1 105	1 043	44	
				3.23			3.23		5.5	1		18		
	Вычт.ресурсы:  103-0053:[ М-(20.10=50.25*0.4) ];  302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115.2%			74.59				97.92%	1 021			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			45.68				56.44%	589			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					196.33					2 715			
	
172.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.21857	48.13	4.41	36.66	10.52	0.96	8.01	16.1	7.59	102	16	61	
									1	1				
	Объем: (0.9935)*0.22													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			0.96				100%	16			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.58				60%	10			
	
173.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.21857	16.40		16.40	3.58		3.58	1	7.87	28		28	
									1	1				
	Объем: (0.9935)*0.22													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	15 786.95	3 767.84	1 722.63			106 746	60 711	11 501	
			10 294.94	166.66				34 510	2 685	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 740.48					8 807			
			3 740.48					8 807		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 740.48					8 807			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 740.48					8 807			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 557.17	1 000.84	714.79			41 041	16 134	4 999	
			4 841.54	26.53				19 909	427	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 241.10					9 923			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 146, 147; %=76.5 - по стр. 168)	970.48					13 297			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 146, 147, 168)	611.29					7 883			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 138.94					62 221			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 475.20	2 766.04	996.25			56 768	44 561	6 413	
			1 712.92	140.13				5 794	2 258	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 148; %=97.92 - по стр. 149, 157, 171)	3 222.25					44 123			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 148; %=56.44 - по стр. 149, 157, 171)	1 987.63					25 616			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 685.08					126 507			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	14.10	0.96	11.59			130	16	89	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 172)	0.96					16			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 172)	0.58					10			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	14.10					130			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	22 578.60					197 665			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	483.18					4 230			
	ИТОГО	23 061.78					201 895			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	461.24					4 038			
	ИТОГО	23 523.02					205 933			
	НДС 18%	4 234.14					37 068			
	ВСЕГО С НДС	27 757.16					243 001			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 192.73					57 420			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 598.92					33 499			
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
174.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.12	2 557.56	625.61	1 931.95	306.91	75.07	231.83	16.12	4.18	2 179	1 210	969	
					176.84			21.22	1	16.1			342	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			95.33				84.15%	1 306			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			57.29				47.6%	739			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					459.53					4 224			
	
175.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.48	2 646.84	648.48	43.99	1 270.48	311.27	21.12	16.12	9.1	9 234	5 018	192	
				1 954.37			938.10		4.29	1		4 024		
	Накладные расходы		99%			308.16				84.15%	4 223			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			185.21				47.6%	2 389			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 763.84					15 845			
	
176.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.29	775.58	765.14	10.44	1 000.50	987.03	13.47	16.12	9.34	16 037	15 911	126	
					4.13			5.33	1	18.83			100	
	Накладные расходы		74%			734.35				62.9%	10 071			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			496.18				40%	6 404			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 231.03					32 512			
	
177.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.29	775.58	765.14	10.44	1 000.50	987.03	13.47	16.12	9.34	16 037	15 911	126	
					4.13			5.33	1	18.83			100	
	Накладные расходы		74%			734.35				62.9%	10 071			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			496.18				40%	6 404			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 231.03					32 512			
	
178.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.29	12 984.16	894.28	10.83	16 749.57	1 153.62	13.97	16.12	8.58	44 115	18 596	120	
				12 079.05	1.14		15 581.97	1.47	1.63	15.99		25 399	24	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115.2%			1 330.66				97.92%	18 233			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			814.92				56.44%	10 509			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 895.15					72 857			
	
179.	301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	65	12.58			817.70					2 557			
				12.58			817.70		39.34			2 557		
	
180.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник 110мм 90град, шт	12	13.93			167.18			1	1	714			
				13.93			167.18		4.27	1		714		
	Поправки: М: =57.2*1.04/4.27	
	
181.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник 110мм 45град, шт	8	15.10			120.81			1	1	516			
				15.10			120.81		4.27	1		516		
	Поправки: М: =62*1.04/4.27	
	
182.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110мм 45град, шт	16	8.04			128.60			1	1	549			
				8.04			128.60		4.27	1		549		
	Поправки: М: =33*1.04/4.27	
	
183.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110мм 90град, шт	24	9.26			222.13			1	1	948			
				9.26			222.13		4.27	1		948		
	Поправки: М: =38*1.04/4.27	
	
184.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110мм, шт	12	15.81			189.68			1	1	810			
				15.81			189.68		4.27	1		810		
	Поправки: М: =64.9*1.04/4.27	
	
185.	Цена поставщика. 
ПВХ  муфта  110мм, шт	16	14.61			233.82			1	1	998			
				14.61			233.82		4.27	1		998		
	Поправки: М: =60*1.04/4.27	
	
186.	Цена поставщика. 
ПВХ  манжет переходной  110х100мм, шт	24	8.52			204.59			1	1	874			
				8.52			204.59		4.27	1		874		
	Поправки: М: =35*1.04/4.27	
	
187.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	116.95	111.66	1.52	116.95	111.66	1.52	16.11	9.16	1 830	1 799	14	
				3.78			3.78		4.57	1		17		
	Вычт.ресурсы:  103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115.2%			128.63				97.92%	1 762			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			78.78				56.44%	1 015			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.36					4 607			
	
188.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.7286	48.13	4.41	36.66	83.18	7.62	63.37	16.1	7.59	801	123	481	
									1	1				
	Объем: (1.29)*1.34													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			7.62				100%	123			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			4.57				60%	74			
	
189.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.7286	16.40		16.40	28.35		28.35	1	7.87	223		223	
									1	1				
	Объем: (1.29)*1.34													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	22 640.95	3 633.30	387.10			98 422	58 568	2 251	
			18 608.36	33.35				37 406	566	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 844.20	386.34	252.95			16 822	6 228	1 161	
			2 204.91	21.22				9 433	342	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 266.81					5 409			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 174, 175)	403.48					5 529			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 174, 175)	242.50					3 127			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 490.18					25 478			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	19 685.22	3 239.34	42.43			80 576	52 217	386	
			16 403.45	12.13				27 973	224	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 176, 177; %=97.92 - по стр. 178, 187)	2 927.99					40 136			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 176, 177; %=56.44 - по стр. 178, 187)	1 886.05					24 333			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	24 499.26					145 045			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	111.53	7.62	91.72			1 024	123	704	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 188)	7.62					123			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 188)	4.57					74			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	111.53					1 024			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	28 100.97					171 547			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	601.36					3 671			
	ИТОГО	28 702.33					175 218			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	574.05					3 504			
	ИТОГО	29 276.38					178 722			
	НДС 18%	5 269.75					32 170			
	ВСЕГО С НДС	34 546.13					210 892			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 331.47					45 665			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 128.55					27 460			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	858 271.44	102 946.18	36 390.22			4 490 512	1 658 781	240 187	
			718 698.80	2 272.79				2 587 746	35 735	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 740.48					8 807			
			3 740.48					8 807		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 740.48					8 807			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 740.48					8 807			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	821 860.73	96 038.57	32 381.50			4 294 785	1 547 463	211 505	
			693 440.72	2 120.52				2 535 822	33 253	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	246 573.91					877 767			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.33 - по стр. 1, 41, 59, 74; %=66.3 - по стр. 2, 3, 134, 136, 138; %=84.15 - по стр. 4, 13, 16, 19, 33, 34, 37, 49, 77, 142, 143, 146, 147, 174, 175; %=73.1 - по стр. 5, 32, 63, 86, 87; %=80.33 - по стр. 6, 8, 10, 11, 50, 65, 124, 132, 133; %=70.55 - по стр. 12, 78-84, 90, 94, 99, 102, 105-109, 125, 127; %=90.27 - по стр. 20, 22, 24, 35, 85, 91, 95, 119, 120, 131; %=67.15 - по стр. 26, 140; %=68 - по стр. 27-31, 121, 141; %=61.2 - по стр. 38, 39; %=94.1 - по стр. 42-44, 51-56, 66-71; %=64.6 - по стр. 45; %=62.9 - по стр. 48, 62; %=88.4 - по стр. 64; %=76.5 - по стр. 88, 115, 122, 129, 168; %=78.8 - по стр. 97, 113, 117; %=91.8 - по стр. 100, 103, 104, 110-112; %=72.25 - по стр. 126, 128)	91 562.06					1 253 349			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54.4 - по стр. 1, 41, 59, 74; %=40 - по стр. 2, 3, 26-31, 48, 62, 121, 140, 141; %=47.6 - по стр. 4, 13, 16, 19, 33, 34, 37, 49, 77, 88, 115, 122, 129, 142, 143, 146, 147, 168, 174, 175; %=56 - по стр. 5, 32, 63, 86, 87; %=37.4 - по стр. 6, 8, 10, 11, 124, 132, 133; %=52 - по стр. 12, 78-84, 90, 94, 99, 102, 105-109, 125, 127; %=42.84 - по стр. 20, 22, 24, 35, 85, 91, 95, 119, 120, 131; %=30.6 - по стр. 38, 39; %=51 - по стр. 42-44, 51-56, 66-71, 97, 113, 117; %=48 - по стр. 45, 64; %=44.2 - по стр. 50, 65, 100, 103, 104, 110-112; %=64 - по стр. 126, 128; %=50.4 - по стр. 134, 136, 138)	56 288.82					725 290			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	969 711.61					6 273 424			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 120.65	712.76	389.14			19 575	11 489	1 916	
			3 018.74					6 171		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 14, 17, 57, 72, 144)	577.34					7 910			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 14, 17, 57, 72, 144)	514.97					6 640			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 212.96					34 125			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	25 584.75	6 047.18	1 038.71			141 196	97 451	6 799	
			18 498.86	152.27				36 946	2 482	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 93; %=62.9 - по стр. 148, 176, 177; %=97.92 - по стр. 149, 157, 171, 178, 187)	6 193.30					84 848			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 93; %=40 - по стр. 148, 176, 177; %=56.44 - по стр. 149, 157, 171, 178, 187)	3 898.77					50 272			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	35 676.82					276 316			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 964.83	147.67	2 580.87			26 149	2 378	19 967	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46, 60, 75, 172, 188)	147.67					2 378			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46, 60, 75, 172, 188)	88.61					1 427			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 964.83					26 149			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 017 306.70					6 618 821			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	21 770.36					141 643			
	ИТОГО	1 039 077.06					6 760 464			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	20 781.54					135 209			
	ИТОГО	1 059 858.60					6 895 673			
	НДС 18%	190 774.55					1 241 221			
	ВСЕГО С НДС	1 250 633.15					8 136 894			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	98 332.70					1 346 107			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	60 702.56					782 202			

Составил:	

Ведущий инженер МКУ "КР МКД"                                           Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                         Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)