«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	226 234	руб.	Смета на сумму:	226 234	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «МУП РСУ № 24»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ / Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
на капитальный ремонт сетей электроснабжения в местах общего пользования  МКД №31-33 по ул. Багратиона в г. Калининграде ( по решению суда)	
Сметная стоимость:	226.234	тыс. руб.	
монтажных работ:	162.327	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.264	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	38.516	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.2	53.31	52.33	0.98	10.66	10.47	0.20	15.07	8.85	159	158	2	
					0.39			0.08	1	17.49			1	
	Накладные расходы		85%			8.97				72%	114			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.86				52%	83			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.49					356			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.08	48.36	48.36		3.87	3.87		15.07	1	58	58		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			3.29				72%	42			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.52				52%	30			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.68					130			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.7	19.51	19.51		13.66	13.66		15.07	1	206	206		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			11.61				72%	148			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.88				52%	107			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.15					461			
	
4.	ТЕРр 67-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2, 100 м пучка проводов	0.4	34.84	34.51	0.33	13.94	13.80	0.13	15.07	8.76	209	208	1	
					0.13			0.05	1	17.46			1	
	Накладные расходы		85%			11.77				72%	150			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.00				52%	109			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.72					468			
	
5.	ФЕРм 08-03-523-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж предохранителя, устанавливаемого на изоляционном основании, на ток до 100 А (ВРУ), 1 шт.	18	3.85	3.79	0.06	69.28	68.15	1.13	15.29	5.9	1 049	1 042	7	
									7.16	1				
	Добавл.ресурсы:  1-2048;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			64.74				81%	844			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			44.30				52%	542			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					178.32					2 435			
	
	Общестроительные работы	
	
6.	ТЕР 46-03-009-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт.	0.16	2 179.60	495.08	1 684.52	348.74	79.21	269.52	15.08	3.94	2 256	1 195	1 062	
					164.33			26.29	1	15.06			396	
	Накладные расходы		99%			104.45				84%	1 336			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			63.30				48%	764			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					516.49					4 356			
	
7.	ТЕР 46-03-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд	0.7	650.90	152.33	498.57	455.63	106.63	349.00	15.08	3.97	2 994	1 608	1 386	
					45.63			31.94	1	15.06			481	
	Объем: 35+35													
	Накладные расходы		99%			137.18				84%	1 755			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			83.14				48%	1 003			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					675.96					5 751			
	
8.	ТЕР 46-03-017-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка кирпичом гнезд, борозд и отверстий, 1 м3 заделки	0.178	1 561.03	250.39	17.91	277.86	44.57	3.19	15.07	8.39	1 561	672	27	
				1 292.73			230.11		3.75	1		863		
	Объем: 0.168+0.01													
	Накладные расходы		99%			44.12				84%	564			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			26.74				48%	323			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					348.73					2 448			
	
9.	ТЕРр 61-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	0.14	596.97	260.90	10.44	83.58	36.53	1.46	15.07	8.86	723	550	13	
				325.63	4.13		45.59	0.58	3.51	17.62		160	10	
	Объем: 70*0.2													
	Накладные расходы		79%			29.32				67%	375			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			18.56				40%	224			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.45					1 322			
	
10.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.14	80.30	76.91	1.68	11.24	10.77	0.23	15.07	8.57	165	162	2	
				1.71	0.16		0.24	0.02	2.43	17.46		1		
	Объем: 70*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			10.25				80%	130			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.07				37%	60			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.56					355			
	
11.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	1.8382	15.82			29.08					95			
				15.82			29.08		51.69			95		
	Объем: 70*0.2*0.013/100*1010													
	
12.	ТЕР 15-04-005-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	1 014.07	166.01	10.54	141.97	23.24	1.48	15.08	8.51	750	350	13	
				837.52	0.16		117.25	0.02	3.3	17.46		387		
	Объем: 70*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			22.10				80%	280			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.93				37%	130			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.00					1 160			
	
13.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.5	48.13	4.41	36.66	72.20	6.62	54.99	15.07	7.27	659	100	400	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			6.62				100%	100			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			3.97				60%	60			
	
14.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.5	16.40		16.40	24.60		24.60	1	7.52	185		185	
									1	1				
	
	Монтажные работы	
	
	Вводно-распределительное устройство (ВРУ)	
	
15.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	2	67.13	26.47	4.28	134.25	52.94	8.57	15.29	6.36	1 524	810	54	
				36.37	0.17		72.74	0.34	9.07	15.5		660	5	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			50.62				81%	660			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.63				52%	424			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					219.50					2 608			
	
16.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C40/3 (C) 6к A, шт	2	101.78			203.57					861			
				101.78			203.57		4.23			861		
	Поправки: М: =418*1.03/4.23	
	
17.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	2	39.27	17.81	1.36	78.55	35.62	2.71	15.28	5.31	983	544	14	
				20.11			40.22		10.54	1		424		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			33.84				81%	441			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.15				52%	283			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.54					1 707			
	
18.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C10/2 (C) 10 A  6 кА, шт	2	76.46			152.92					647			
				76.46			152.92		4.23			647		
	Поправки: М: =314*1.03/4.23	
	
19.	ФЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Профиль перфорированный монтажный (прим DIN  рейка ), 100 м	0.02	627.41	96.55	123.32	12.55	1.93	2.47	15.29	6.82	95	30	17	
				407.53	26.62		8.15	0.53	5.94	16.08		48	9	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030902;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 502-0639;  ССЦ 509-0166	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2.34				81%	32			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.60				52%	20			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.49					147			
	
20.	ТССЦ 509-2643 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм, шт.	7	6.47			45.29					191			
				6.47			45.29		27.32			191		
	
	Щиты этажные	
	
21.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	8	81.30	28.21	50.09	650.40	225.70	400.70	15.28	5.79	5 940	3 449	2 320	
				3.00	3.79		24.00	30.34	7.15	16.07		172	487	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			243.24				81%	3 188			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			166.43				52%	2 047			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 060.06					11 175			
	
22.	С.Цена поставщик 
Шкаф распределительный , наружного исп   (300х300х180)  мм  типа NRP 48 АZ , двухдверный, шт	8	451.45			3 611.57					15 277			
				451.45			3 611.57		4.23			15 277		
	Поправки: М: =1854*1.03/4.23	
	
23.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	31	39.27	17.81	1.36	1 217.49	552.05	42.04	15.28	5.31	15 229	8 435	223	
				20.11			623.41		10.54	1		6 571		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			524.45				81%	6 832			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			358.83				52%	4 386			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 100.77					26 448			
	
24.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C20/2  (C) 6 к A 2-pol, шт	31	69.88			2 166.41					9 164			
				69.88			2 166.41		4.23			9 164		
	Поправки: М: =287*1.03/4.23	
	
25.	ФЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Профиль перфорированный монтажный (прим DIN  рейка ), 100 м	0.065	627.41	96.55	123.32	40.78	6.28	8.02	15.29	6.82	308	96	55	
				407.53	26.62		26.49	1.73	5.94	16.08		157	28	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030902;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 502-0639;  ССЦ 509-0166	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			7.61				81%	100			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.21				52%	64			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.60					473			
	
26.	ТССЦ 509-2642 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм, шт.	25	5.99			149.75					633			
				5.99			149.75		25.33			633		
	
27.	ФЕРм 08-02-144-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт.	0.62	122.06	120.06		75.68	74.44		15.29	1	1 157	1 138		
				2.00			1.24		15.3	1		19		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			70.72				81%	922			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			48.39				52%	592			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.78					2 671			
	
28.	С.Цена поставщик 
Зажим ответвительный кабельный  16-35/1,5-10, 1шт	62	11.93			739.75					3 129			
				11.93			739.75		4.23			3 129		
	Поправки: М: =49*1.03/4.23	
	
29.	ФЕРм 08-02-405-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м	0.2	521.37	345.62	102.05	104.27	69.12	20.41	15.29	6.25	1 256	1 057	128	
				73.70	2.59		14.74	0.52	4.86	16.09		72	8	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 509-0860	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			66.16				81%	863			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.27				52%	554			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.69					2 672			
	
30.	ТССЦ 501-8179 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ: число жил - 1 и сечением 4,0 мм2, 1000 м	0.02	2 243.30			44.87					391			
				2 243.30			44.87		19 573.85			391		
	
31.	ФЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (подключение квартир), 100 шт.	0.31	142.72	140.38		44.24	43.52		15.29	1	676	665		
				2.34			0.73		15.28	1		11		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			41.34				81%	539			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.29				52%	346			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.87					1 560			
	
32.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.06324	12 726.80			804.84					3 404			
				12 726.80			804.84		4.23			3 404		
	Объем: 62*1.02													
	Поправки: М: =53834.36/4.23	
	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
	
33.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.8	288.28	214.78	54.61	230.62	171.82	43.69	15.29	5.59	2 972	2 627	244	
				18.89	1.46		15.11	1.17	6.64	16.02		100	19	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			164.34				81%	2 143			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.44				52%	1 376			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					507.40					6 491			
	
34.	ТССЦ 103-1394 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	81.6	5.85			477.36					1 670			
				5.85			477.36		20.46			1 670		
	Объем: 80*1.02													
	
35.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	40	0.98			39.34					166			
				0.98			39.34		4.23			166		
	Поправки: М: =4.16/4.23	
	
36.	С.Цена поставщик 
крепление  для труб 25мм, 1шт	80	0.86			68.84					291			
				0.86			68.84		4.23			291		
	Поправки: М: =3.5*1.04/4.23	
	
37.	ФЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	0.65	440.17	310.43	104.10	286.11	201.78	67.67	15.29	6.15	3 611	3 085	416	
				25.64	4.21		16.67	2.74	6.58	16.09		110	44	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			194.29				81%	2 534			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			132.94				52%	1 627			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					613.34					7 773			
	
38.	ТССЦ 103-1397 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм, м	66.3	15.70			1 040.91					3 700			
				15.70			1 040.91		55.8			3 700		
	Объем: 65*1.02													
	
39.	С507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	65	4.99			324.39					1 372			
				4.99			324.39		4.23			1 372		
	Поправки: М: =21.11/4.23	
	
40.	С.Цена поставщик 
крепление  для труб 50 мм, 1шт	65	1.18			76.71					324			
				1.18			76.71		4.23			324		
	Поправки: М: =4.8*1.04/4.23	
	
41.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.85	80.62	60.80	5.33	68.53	51.68	4.53	15.29	7.14	897	790	32	
				14.49	0.32		12.32	0.28	6.08	16.07		75	4	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			49.36				81%	643			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.77				52%	413			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					151.67					1 953			
	
42.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.0867									1 965			
									22 659.28			1 965		
	Объем: 85*1.02													
	
43.	ФЕРм 08-02-412-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	0.7	306.78	162.43	53.23	214.75	113.70	37.26	15.29	7.15	2 355	1 739	266	
				91.12	3.24		63.78	2.27	5.49	16.09		350	36	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0781;  ССЦ 509-1660	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			110.17				81%	1 438			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.38				52%	923			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					400.30					4 716			
	
44.	С501-8511 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 1000 м	0.0714									22 827			
									319 709.66			22 827		
	Объем: 70*1.02													
	
45.	С.Цена поставщик 
Коробка ответвительная  IP44 клемная 200х183, шт	4	13.64			54.54					231			
				13.64			54.54		4.23			231		
	Поправки: М: =56*1.03/4.23	
	
46.	ТЕРм 10-01-039-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (датчик движения), 1 шт.	10	22.08	21.72		220.80	217.20		15.07	1	3 328	3 273		
				0.36			3.60		15.17	1		55		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			173.76				68%	2 226			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			130.32				48%	1 571			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					524.88					7 125			
	
47.	С.Цена поставщик 
Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP33, ИЭК, шт	10	60.63			606.31					2 565			
				60.63			606.31		4.23			2 565		
	Поправки: М: =249*1.03/4.23	
	
48.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.2	1 626.77	840.90	271.52	325.35	168.18	54.30	15.28	7.2	3 682	2 570	391	
				514.35	14.26		102.87	2.85	7.01	16.09		721	46	
	Объем: 2+18													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			162.48				81%	2 119			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			111.17				52%	1 360			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					599.00					7 161			
	
49.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный 9 W,   IP54, шт	2	72.08			144.15					610			
				72.08			144.15		4.23			610		
	Поправки: М: =296*1.03/4.23	
	
50.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный  9 W,  IP44, шт	18	80.11			1 442.00					6 100			
				80.11			1 442.00		4.23			6 100		
	Поправки: М: =329*1.03/4.23	
	
51.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для мест общего пользования, шт	20	28.98			579.53					2 451			
				28.98			579.53		4.23			2 451		
	Поправки: М: =119*1.03/4.23	
	
52.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.04	498.53	376.16	16.54	19.94	15.05	0.66	15.28	7.27	254	230	5	
				105.83	0.49		4.23	0.02	4.62	15.9		20		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			14.32				81%	186			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.80				52%	120			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.05					560			
	
53.	С.Цена поставщик 
Выключатель наружный 1-кл, универсальный IP44 0331-02, шт	4	17.53			70.13					297			
				17.53			70.13		4.23			297		
	Поправки: М: =72*1.03/4.23	
	
54.	ФЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.02	348.53	306.65	6.94	6.97	6.13	0.14	15.28	6.78	100	94	1	
				34.95	0.49		0.70	0.01	7.01	15.9		5		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 405-0219;  ССЦ 509-0783	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			5.83				81%	76			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.99				52%	49			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.79					225			
	
55.	ТССЦ 509-1201 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	2	7.15			14.30					117			
				7.15			14.30		58.51			117		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	18 145.07	2 424.66	1 399.10			133 819	36 941	7 264	
			14 310.75	101.78				89 459	1 575	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	15 181.90	2 117.09	694.63			119 061	32 304	4 176	
			12 370.21	42.93				82 583	688	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	11 339.21					73 013			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 5, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 48, 52, 54; %=68 - по стр. 46)	2 015.25					26 241			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-5, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 48, 52, 54; %=48 - по стр. 46)	1 393.15					17 025			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	18 590.30					162 327			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 348.10	300.95	624.88			8 544	4 537	2 503	
			422.27	58.85				1 506	887	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	29.08					95			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 6-8; %=67 - по стр. 9; %=80 - по стр. 10, 12)	347.42					4 440			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6-8; %=40 - по стр. 9; %=37 - по стр. 10, 12)	207.74					2 502			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 903.26					15 486			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 518.27					5 370			
			1 518.27					5 370		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 518.27					5 370			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	96.80	6.62	79.59			844	100	585	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 13)	6.62					100			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13)	3.97					60			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	96.80					844			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	22 108.63					184 027			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	473.12					3 938			
	ИТОГО	22 581.75					187 965			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	451.64					3 759			
	ИТОГО	23 033.39					191 724			
	НДС 18%	4 146.01					34 510			
	ВСЕГО С НДС	27 179.40					226 234			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 362.67					30 681			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 600.89					19 527			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	18 145.07	2 424.66	1 399.10			133 819	36 941	7 264	
			14 310.75	101.78				89 459	1 575	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	15 181.90	2 117.09	694.63			119 061	32 304	4 176	
			12 370.21	42.93				82 583	688	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	11 339.21					73 013			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 5, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 48, 52, 54; %=68 - по стр. 46)	2 015.25					26 241			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-5, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 48, 52, 54; %=48 - по стр. 46)	1 393.15					17 025			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	18 590.30					162 327			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 348.10	300.95	624.88			8 544	4 537	2 503	
			422.27	58.85				1 506	887	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	29.08					95			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 6-8; %=67 - по стр. 9; %=80 - по стр. 10, 12)	347.42					4 440			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6-8; %=40 - по стр. 9; %=37 - по стр. 10, 12)	207.74					2 502			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 903.26					15 486			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 518.27					5 370			
			1 518.27					5 370		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 518.27					5 370			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	96.80	6.62	79.59			844	100	585	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 13)	6.62					100			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13)	3.97					60			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	96.80					844			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	22 108.63					184 027			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	473.12					3 938			
	ИТОГО	22 581.75					187 965			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	451.64					3 759			
	ИТОГО	23 033.39					191 724			
	НДС 18%	4 146.01					34 510			
	ВСЕГО С НДС	27 179.40					226 234			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 362.67					30 681			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 600.89					19 527			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)