«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 463 586	руб.	Смета на сумму:	2 463 586	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Разина, 26-26а, ул. Красная, 23-25а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Разина, 26-26а, ул. Красная, 23-25а	
Сметная стоимость:	2 463.586	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.224	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	368.464	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	10.132	165.55	131.65	33.90	1 677.35	1 333.88	343.47	12.51	4.4	18 198	16 687	1 511	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 320.54				84%	14 017			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			800.33				48%	8 010			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 798.22					40 225			
	
2.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	10.132	172.51	127.80	44.71	1 747.87	1 294.87	453.00	12.51	7.12	19 424	16 199	3 225	
					6.95			70.42	1	12.49			880	
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 133.19				71%	12 126			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			887.44				52%	8 881			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 768.50					40 431			
	
3.	Е58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	1.7316	3 803.88	268.33	45.75	6 586.80	464.64	79.22	12.51	6.95	23 586	5 813	551	
				3 489.80	5.68		6 042.94	9.84	2.85	12.54		17 222	123	
	Объем: 288.6*0.6													
	Накладные расходы		83%			393.82				71%	4 215			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			308.41				52%	3 087			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 289.03					30 887			
	
4.	Е58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	1	6 775.72	1 449.90	67.19	6 775.72	1 449.90	67.19	12.51	7.02	40 170	18 138	472	
				5 258.63			5 258.63		4.1	1		21 560		
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 203.42				71%	12 878			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			942.43				52%	9 432			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 921.57					62 480			
	
5.	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	3	9 291.30	1 358.31	34.61	27 873.90	4 074.93	103.83	12.51	6.98	121 840	50 977	725	
				7 898.38			23 695.14		2.96	1		70 138		
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			3 382.19				71%	36 194			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 648.70				52%	26 508			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33 904.80					184 542			
	
6.	Е58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.4	4 519.16	360.82	36.65	1 807.66	144.33	14.66	12.51	7.07	8 669	1 806	104	
				4 121.69			1 648.68		4.1	1		6 760		
	Накладные расходы		83%			119.79				71%	1 282			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			93.81				52%	939			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 021.27					10 890			
	
7.	Е53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.5	1 615.27	301.17	30.24	2 422.91	451.76	45.36	12.51	6.11	13 170	5 651	277	
				1 283.86	5.99		1 925.79	8.98	3.76	12.52		7 241	112	
	Накладные расходы		86%			396.24				73%	4 207			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			322.52				56%	3 227			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 141.66					20 604			
	
8.	Е58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.06	2 618.75	2 607.40	11.35	157.13	156.44	0.68	12.51	4.05	1 960	1 957	3	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			129.85				71%	1 389			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.69				52%	1 018			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					388.66					4 367			
	
9.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	6	394.62	69.00	29.78	2 367.69	414.00	178.65	12.51	6.53	11 422	5 179	1 167	
				295.84	2.08		1 775.04	12.45	2.86	12.51		5 077	156	
	Удал.ресурсы:  С101-9084	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			452.04				90%	4 802			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			230.28				43%	2 294			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 050.01					18 518			
	
10.	С203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	5.9	1 365.61			8 057.10					15 809			
				1 365.61			8 057.10		2 679.54			15 809		
	
11.	Е20-02-003-02 
Установка решеток жалюзийных неподвижных односекционных ( применительно), 1 решетка	12	85.20	12.80	4.04	1 022.36	153.59	48.45	12.51	5.25	9 715	1 921	254	
				68.36			820.32		9.19	1		7 539		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			176.63				98%	1 883			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			109.05				56%	1 076			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 308.04					12 673			
	
12.	Е26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	27.3564	221.62	101.80	102.69	6 062.60	2 784.83	2 809.16	12.51	3.39	45 195	34 838	9 523	
				17.13	1.45		468.62	39.67	1.78	12.56		834	498	
	Объем: 1013.2*2.7													
	Удал.ресурсы:  С113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			2 542.05				77%	27 209			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 694.70				48%	16 961			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 299.35					89 365			
	
13.	С113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	566.27748	36.04			20 408.64					85 230			
				36.04			20 408.64		150.51			85 230		
	Объем: 27.3564*20.7													
	
14.	Е12-01-007-02 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (применительно), 100 м2 кровли	10.132	3 980.37	438.86	168.14	40 329.11	4 446.53	1 703.59	12.52	6.84	240 952	55 671	11 653	
				3 373.37	16.31		34 178.98	165.25	5.08	12.5		173 629	2 066	
	Вычт.ресурсы:  С101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  С101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Накладные расходы		108%			4 980.72				92%	53 118			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 536.48				44%	25 404			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47 846.31					319 474			
	
15.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	1296.896	75.00			97 267.20			1	1	435 757			
				75.00			97 267.20		4.48	1		435 757		
	Объем: 1013.2*1.28													
	Поправки: М: =320*1.05/4.48	
	
16.	Е12-01-012-01 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	2.886	4 972.00	72.11	75.20	14 349.18	208.10	217.03	12.51	6.29	52 285	2 603	1 365	
				4 824.69	5.48		13 924.06	15.80	3.47	12.5		48 316	198	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			241.81				92%	2 577			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			123.15				44%	1 232			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 714.14					56 094			
	
17.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	5.772	75.57	75.35	0.22	436.19	434.92	1.27	12.51	4.09	5 446	5 441	5	
									1	1				
	Объем: 288.6*2													
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			360.98				71%	3 863			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			282.70				52%	2 829			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 079.87					12 138			
	
18.	Е12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	2.886	8 813.16	326.90	31.86	25 434.78	943.43	91.96	12.51	6.89	89 538	11 802	634	
				8 454.40	3.03		24 399.40	8.73	3.16	12.48		77 102	109	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 028.33				92%	10 958			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			523.69				44%	5 241			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 986.80					105 737			
	
19.	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник), 100 м2 покрытия	1.1544	11 907.97	1 173.45	33.16	13 746.56	1 354.63	38.28	12.51	7.14	49 463	16 946	273	
				10 701.36	3.78		12 353.65	4.36	2.61	12.5		32 243	54	
	Объем: 288.6*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 467.71				92%	15 640			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			747.44				44%	7 480			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 961.71					72 583			
	
20.	Е10-01-008-08 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.253	219.24	204.34	14.90	55.47	51.70	3.77	12.52	7.17	674	647	27	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			54.80				90%	582			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			27.92				43%	278			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.19					1 535			
	
21.	Е10-01-008-08 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.253	373.54	335.71	26.60	94.51	84.93	6.73	12.52	7.17	1 123	1 063	48	
				11.23			2.84		4.14	1		12		
	Вычт.ресурсы:  С101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  С101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			90.03				90%	957			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			45.86				43%	457			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					230.40					2 537			
	
22.	С101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.11132	23 811.97			2 650.75					5 328			
				23 811.97			2 650.75		47 861.13			5 328		
	Объем: 0.253*0.44													
	
23.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	2.11	7 415.77	333.04	13.17	15 647.27	702.71	27.79	12.51	7.18	47 923	8 791	200	
				7 069.56			14 916.77		2.61	1		38 933		
	Накладные расходы		83%			583.25				71%	6 242			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			456.76				52%	4 571			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 687.28					58 736			
	
24.	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.34	5 731.49	578.30	8.10	1 948.71	196.62	2.75	12.51	7.18	6 555	2 460	20	
				5 145.09			1 749.33		2.33	1		4 076		
	Накладные расходы		83%			163.19				71%	1 747			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.80				52%	1 279			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 239.71					9 581			
	
25.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.17	8 719.75	480.56	8.10	1 482.36	81.70	1.38	12.51	7.18	2 739	1 022	10	
				8 231.09			1 399.29		1.22	1		1 707		
	Накладные расходы		83%			67.81				71%	726			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			53.11				52%	531			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 603.28					3 996			
	
26.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.17	4 604.75	480.56	8.10	782.81	81.70	1.38	12.51	7.18	2 781	1 022	10	
				4 116.09			699.74		2.5	1		1 749		
	Накладные расходы		83%			67.81				71%	726			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			53.11				52%	531			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					903.73					4 038			
	
27.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	2.1	1 357.93	327.73	1.01	2 851.65	688.23	2.12	12.51	7.2	17 767	8 610	15	
				1 029.19			2 161.30		4.23	1		9 142		
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			571.23				71%	6 113			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			447.35				52%	4 477			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 870.23					28 357			
	
28.	Е60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.237	8 572.20	5 513.35	252.31	2 031.61	1 306.66	59.80	12.51	6.18	19 949	16 346	370	
				2 806.54	60.12		665.15	14.25	4.86	12.52		3 233	178	
	Удал.ресурсы:  С404-9001;  С509-9900	
	Накладные расходы		78%			1 030.31				66%	10 906			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			832.17				50%	8 262			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 894.09					39 117			
	
29.	С404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.9954	2 934.00			2 920.50					11 189			
				2 934.00			2 920.50		11 241.04			11 189		
	Объем: 0.237*4200													
	
30.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 3 канала), 100 м труб	0.046	9 286.88	6 088.30	189.36	427.20	280.06	8.71	12.51	6.18	4 230	3 504	54	
				3 009.22	45.08		138.42	2.07	4.86	12.52		673	26	
	Удал.ресурсы:  С404-9001;  С509-9900	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			220.06				66%	2 330			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			177.74				50%	1 765			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					825.00					8 325			
	
31.	С404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.2024	2 934.00			593.84					2 275			
				2 934.00			593.84		11 241.04			2 275		
	Объем: 0.046*2200*2													
	
32.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 4 канала), 100 м труб	0.106	13 930.32	9 132.45	284.04	1 476.61	968.04	30.11	12.51	6.18	14 622	12 110	186	
				4 513.83	67.62		478.47	7.17	4.86	12.52		2 325	90	
	Удал.ресурсы:  С404-9001;  С509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			760.66				66%	8 052			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			614.38				50%	6 100			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 851.66					28 774			
	
33.	С404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.6996	2 934.00			2 052.63					7 864			
				2 934.00			2 052.63		11 241.04			7 864		
	Объем: 0.106*2200*3													
	
34.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 6 каналов), 100 м труб	0.026	23 217.20	15 220.75	473.40	603.65	395.74	12.31	12.51	6.18	5 977	4 951	76	
				7 523.05	112.70		195.60	2.93	4.86	12.52		951	37	
	Удал.ресурсы:  С404-9001;  С509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			310.96				66%	3 292			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			251.16				50%	2 494			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 165.77					11 763			
	
35.	С404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.286	2 934.00			839.12					3 215			
				2 934.00			839.12		11 241.04			3 215		
	Объем: 0.026*2200*5													
	
36.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 12 каналов), 100 м труб	0.054	51 077.84	33 485.65	1 041.48	2 758.20	1 808.23	56.24	12.51	6.18	27 312	22 621	348	
				16 550.71	247.94		893.74	13.39	4.86	12.52		4 344	168	
	Удал.ресурсы:  С404-9001;  С509-9900	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			1 420.86				66%	15 041			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 147.62				50%	11 395			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 326.68					53 747			
	
37.	С404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.3068	2 934.00			3 834.15					14 690			
				2 934.00			3 834.15		11 241.04			14 690		
	Объем: 0.054*2200*11													
	
38.	Е46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	1.05	1 567.41	240.58	37.36	1 645.78	252.61	39.23	12.52	6.66	10 451	3 163	261	
				1 289.47	2.11		1 353.94	2.22	5.19	12.52		7 027	28	
	Вычт.ресурсы:  С204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			252.28				84%	2 680			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			152.90				48%	1 532			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 050.96					14 663			
	
39.	Е61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.463	2 412.79	1 295.60	2.05	3 529.91	1 895.46	3.00	12.51	4.04	30 625	23 712	12	
				1 115.14			1 631.45		4.23	1		6 901		
	Накладные расходы		79%			1 497.41				67%	15 887			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			947.73				40%	9 485			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 975.05					55 997			
	
40.	Е15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.463	2 291.60	114.18	14.24	3 352.61	167.05	20.83	12.51	7.11	10 941	2 090	148	
				2 163.18			3 164.73		2.75	1		8 703		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			158.70				80%	1 672			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			78.51				37%	773			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 589.82					13 386			
	
41.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	37.785	7.34		7.34	277.18		277.18		5.4	1 497		1 497	
										1				
	Объем: 16.7+14+0.25+4.18+0.84+0.38+0.87+0.215+0.35													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
42.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	37.785	26.50		26.50	1 001.30		1 001.30		5.54	5 547		5 547	
										1				
	Объем: 16.7+14+0.25+4.18+0.84+0.38+0.87+0.215+0.35													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	331 388.57	29 072.22	7 750.43			1 543 103	363 741	40 571	
			294 565.95	377.53				1 138 794	4 723	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	330 366.21	28 918.63	7 701.98			1 533 388	361 820	40 317	
			293 745.63	377.53				1 131 255	4 723	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	138 623.93					581 357			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 38; %=71 - по стр. 2-6, 8, 17, 23-27; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 20, 21; %=77 - по стр. 12; %=92 - по стр. 14, 16, 18, 19; %=66 - по стр. 28, 30, 32, 34, 36; %=67 - по стр. 39; %=80 - по стр. 40)	26 402.06					281 426			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12, 38; %=52 - по стр. 2-6, 8, 17, 23-27; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 20, 21; %=44 - по стр. 14, 16, 18, 19; %=50 - по стр. 28, 30, 32, 34, 36; %=40 - по стр. 39; %=37 - по стр. 40)	17 657.90					176 475			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	374 426.17					1 991 289			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 022.36	153.59	48.45			9 715	1 921	254	
			820.32					7 539		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 11)	176.63					1 883			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 11)	109.05					1 076			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 308.04					12 674			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	375 734.21					2 003 963			
	Строительный контроль 2,14%	8 040.71					42 885			
	Итого со строительным контролем	383 774.92					2 046 848			
	Непредвиденные расходы 2%	7 675.50					40 937			
	Итого с непредвиденными расходами	391 450.42					2 087 785			
	НДС	70 461.08					375 801			
	Всего с НДС	461 911.50					2 463 586			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	26 578.69					283 309			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	17 766.95					177 551			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)