«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 227 689	руб.	Смета на сумму:	2 227 689	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»                                                  	
________________ /Русович С.Б. /	________________ / О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт системы электроснабжения в МОП МКД по адресу: проспект Московский д. 29-37  в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	2 227.689	тыс. руб.	
монтажных работ:	1 286.774	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.276	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	391.337	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВРУ-1 (31 подъезд)	
1.	Ц08-03-521-29 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А  МДС 81-37.2004, п.3.2.1 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0	1 шт.		1	20.58	20.58	331.08	331	16.08	
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0	
1. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	1.686	1.686	11.300	19.05	192.130	324	17	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.003	15.080	0.05	256.870	1	17.03	
1. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.003	0.003	145.54	0.44	810.77	2	5.57	
			(1)			15.08	0.05	256.87	1	17.03	
1. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.114	0.114	4.44	0.51	6.48	1	1.46	
1. 5.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.195	0.195	1.45	0.28	5.02	1	3.46	
1. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.003	0.003	101.31	0.30	999.00	3	9.86	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.98	
		Накладные расходы				95%	18.15	81%	263		
		Сметная прибыль				65%	12.42	52%	169		
		Всего с НР и СП					51.14		763		
	
2.	Ц08-03-523-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А МДС 81-37.2004, п.3.2.1 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0	1 шт.		18	4.13	74.41	68.63	1 235	16.6	
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0	
2. 1.	З1-100-48	Рабочий среднего разряда 4,8	чел.-ч	0.351	6.318	11.450	72.34	194.850	1 231	17.02	
2. 2.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.018	0.324	4.44	1.44	6.48	2	1.46	
2. 3.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.024	0.432	1.45	0.63	5.02	2	3.46	
		Накладные расходы				95%	68.72	81%	997		
		Сметная прибыль				65%	47.02	52%	640		
		Всего с НР и СП					190.15		2 872		
	
3.	Е67-4-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: электросчетчиков	100 шт.		0.02	235.05	4.70	3 991.71	80	17.02	
3. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	25.72	0.5144	9.050	4.66	154.380	79	17.06	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0014	15.080	0.02	256.870		17.03	
3. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.07	0.0014	32.61	0.05	300.82		9.22	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.03	
		Накладные расходы				85%	3.98	72%	57		
		Сметная прибыль				65%	3.04	52%	41		
		Всего с НР и СП					11.72		178		
	
4.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности		15.2	9.77	148.56	166.73	2 534	17.06	
		Начисления: Н5= 1.2	
4. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	1.08	16.416	9.050	148.56	154.380	2 534	17.06	
		Накладные расходы				81%	120.33	69%	1 748		
		Сметная прибыль				60%	89.14	48%	1 216		
		Всего с НР и СП					358.03		5 499		
	
5.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.152	360.96	54.87	2 295.20	349	6.36	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
5. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	6.372	0.968544	11.300	10.94	192.130	186	17	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.001824	11.230	0.02	191.220		17.03	
5. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.012	0.001824	102.57	0.19	835.60	2	8.15	
			(1)			11.23	0.02	191.22		17.03	
5. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.001824	1.86		10.30		5.54	
5. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.204288	7.46	1.52	18.19	4	2.44	
5. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.001824	101.31	0.18	999.00	2	9.86	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.98	
5. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.001824	20 496.00	37.38	72 156.04	132	3.52	
5. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000304	15 255.00	4.64	79 246.03	24	5.19	
		Накладные расходы				81%	8.88	69%	128		
		Сметная прибыль				60%	6.58	48%	89		
		Всего с НР и СП					70.32		567		
	
6.	Е13-03-004-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.152	791.14	120.25	4 291.16	652	5.42	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
6. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	2.964	0.450528	9.630	4.34	163.850	74	17.01	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.001824	11.230	0.02	191.220		17.03	
6. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.012	0.001824	102.57	0.19	835.60	2	8.15	
			(1)			11.23	0.02	191.22		17.03	
6. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.001824	1.86		10.30		5.54	
6. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.11856	7.46	0.88	18.19	2	2.44	
6. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.003648	101.31	0.37	999.00	4	9.86	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.98	
6. 7.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.011	0.001672	14 737.00	24.64	79 545.15	133	5.4	
6. 8.	С113-0228	Эмаль ХВ-125 серебристая	т	0.023	0.003496	25 695.00	89.83	125 312.82	438	4.88	
		Накладные расходы				81%	3.53	69%	51		
		Сметная прибыль				60%	2.62	48%	36		
		Всего с НР и СП					126.40		739		
	
7.	Ц08-03-521-15 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.		1	62.72	62.72	769.77	770	12.28	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
7. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	3.372	3.372	11.300	38.10	192.130	648	17	
7. 2.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.072	0.072	4.44	0.32	6.48		1.46	
7. 3.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.456	0.456	1.45	0.66	5.02	2	3.46	
7. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.03	0.03	38.55	1.16	100.02	3	2.59	
7. 5.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.008	0.008	19.01	0.15	162.85	1	8.57	
7. 6.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.53	0.53	16.15	8.56	120.13	64	7.44	
7. 7.	С101-2143	Краска	кг	0.07	0.07	33.42	2.34	104.14	7	3.12	
7. 8.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.005	0.005	160.32	0.80	396.44	2	2.47	
7. 9.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.072	0.072	104.50	7.52	367.31	26	3.51	
7. 10.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.048	0.048	51.48	2.47	97.26	5	1.89	
		Накладные расходы				95%	36.20	81%	525		
		Сметная прибыль				65%	24.77	52%	337		
		Всего с НР и СП					123.68		1 632		
	
8.	С.Цена поставщик	Рубильник перекидной типа ВР32-35А7 250А	шт		1	277.78	277.78	1 600.01	1 600	5.76	
	
9.	Ц08-03-526-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.		1	117.03	117.03	1 155.58	1 156	9.88	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
9. 1.	З1-100-45	Рабочий среднего разряда 4,5	чел.-ч	3.312	3.312	10.990	36.40	186.940	619	17.01	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	15.080	0.18	256.870	3	17.03	
9. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	145.54	1.75	810.77	10	5.57	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.03	
9. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.156	8.45	1.32	38.16	6	4.52	
9. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.048	4.44	0.21	6.48		1.46	
9. 6.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.276	0.276	1.45	0.40	5.02	1	3.46	
9. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.86	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.98	
9. 8.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.016	0.016	38.55	0.62	100.02	2	2.59	
9. 9.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.56	1.02	54.15	4	3.72	
9. 10.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.004	19.01	0.08	162.85	1	8.57	
9. 11.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.431	0.431	16.15	6.96	120.13	52	7.44	
9. 12.	С101-2143	Краска	кг	0.047	0.047	33.42	1.57	104.14	5	3.12	
9. 13.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.002	0.002	160.32	0.32	396.44	1	2.47	
9. 14.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.042	0.042	104.50	4.39	367.31	15	3.51	
9. 15.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.014	212.90	2.98	437.95	6	2.06	
9. 16.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.003	0.003	16 244.00	48.73	107 655.65	323	6.63	
9. 17.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	80.00	8.00	878.46	88	10.98	
9. 18.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.009	0.009	51.48	0.46	97.26	1	1.89	
		Накладные расходы				95%	34.75	81%	504		
		Сметная прибыль				65%	23.78	52%	323		
		Всего с НР и СП					175.56		1 983		
	
10.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель   NZMN2-160А	шт		1	3 910.24	3 910.24	22 522.98	22 523	5.76	
	
11.	Ц08-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.		3	59.91	179.74	748.40	2 245	12.49	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
11. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	2.916	8.748	10.210	89.32	173.840	1 521	17.03	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.216	14.367	3.10	244.500	53	17.02	
11. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.048	0.144	145.54	20.96	810.77	117	5.57	
			(1)			15.08	2.17	256.87	37	17.03	
11. 4.	Х03-0408	Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0.024	0.072	145.66	10.49	477.98	34	3.28	
			(1)			12.94	0.93	219.76	16	16.98	
11. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.144	101.31	14.59	999.00	144	9.86	
			(1)			12.94	1.86	219.76	32	16.98	
11. 6.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.39	1.17	16.15	18.90	120.13	141	7.44	
11. 7.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.3	80.00	24.00	878.46	264	10.98	
		Накладные расходы				95%	87.80	81%	1 275		
		Сметная прибыль				65%	60.07	52%	818		
		Всего с НР и СП					327.61		4 338		
	
12.	С.Цена поставщик	Трансформатор тока 150/5	шт		3	148.09	444.27	853.00	2 559	5.76	
	
13.	Ц08-03-575-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прибор или аппарат	1 шт.		1	14.70	14.70	247.03	247	16.8	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
13. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.344	1.344	10.520	14.14	179.030	241	17.02	
13. 2.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.02	16.15	0.32	120.13	2	7.44	
		Накладные расходы				95%	13.43	81%	195		
		Сметная прибыль				65%	9.19	52%	125		
		Всего с НР и СП					37.32		568		
	
14.	С.Цена поставщик	Блок испытательный	шт		1	399.31	399.31	2 300.03	2 300	5.76	
	
15.	Ц08-03-600-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.		1	12.38	12.38	178.59	179	14.46	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
15. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.84	0.84	10.520	8.84	179.030	150	17.02	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	15.080	0.18	256.870	3	17.03	
15. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	145.54	1.75	810.77	10	5.57	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.03	
15. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.86	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.98	
15. 5.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00003	0.00003	14 454.00	0.43	132 862.52	4	9.19	
		Накладные расходы				95%	8.57	81%	124		
		Сметная прибыль				65%	5.86	52%	80		
		Всего с НР и СП					26.81		382		
	
16.	С.Цена поставщик	Счетчик эл. ЦЭ 6803В/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 5-7,5А (380В)	шт		1	468.75	468.75	2 700.00	2 700	5.76	
	
17.	Ц08-03-526-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.		6	117.03	702.17	1 155.58	6 934	9.88	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
17. 1.	З1-100-45	Рабочий среднего разряда 4,5	чел.-ч	3.312	19.872	10.990	218.39	186.940	3 715	17.01	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.072	15.080	1.09	256.870	18	17.03	
17. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.072	145.54	10.48	810.77	58	5.57	
			(1)			15.08	1.09	256.87	18	17.03	
17. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.936	8.45	7.91	38.16	36	4.52	
17. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.288	4.44	1.28	6.48	2	1.46	
17. 6.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.276	1.656	1.45	2.40	5.02	8	3.46	
17. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.072	101.31	7.29	999.00	72	9.86	
			(1)			12.94	0.93	219.76	16	16.98	
17. 8.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.016	0.096	38.55	3.70	100.02	10	2.59	
17. 9.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.42	14.56	6.12	54.15	23	3.72	
17. 10.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.024	19.01	0.46	162.85	4	8.57	
17. 11.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.431	2.586	16.15	41.76	120.13	311	7.44	
17. 12.	С101-2143	Краска	кг	0.047	0.282	33.42	9.42	104.14	29	3.12	
17. 13.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.002	0.012	160.32	1.92	396.44	5	2.47	
17. 14.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.042	0.252	104.50	26.33	367.31	93	3.51	
17. 15.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.084	212.90	17.88	437.95	37	2.06	
17. 16.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.003	0.018	16 244.00	292.39	107 655.65	1 938	6.63	
17. 17.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.6	80.00	48.00	878.46	527	10.98	
17. 18.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.009	0.054	51.48	2.78	97.26	5	1.89	
		Накладные расходы				95%	208.51	81%	3 024		
		Сметная прибыль				65%	142.66	52%	1 941		
		Всего с НР и СП					1 053.34		11 899		
	
18.	С.Цена поставщик	Автомат PLHT-C80/3 (C)	шт		3	916.67	2 750.01	5 280.02	15 840	5.76	
	
19.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель GLS6 -С32/3	шт		3	82.81	248.43	476.99	1 431	5.76	
	
20.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		4	52.95	211.79	554.37	2 217	10.47	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
20. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.872	7.488	10.090	75.55	171.760	1 286	17.02	
20. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.624	8.45	5.27	38.16	24	4.52	
20. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.192	4.44	0.85	6.48	1	1.46	
20. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.024	38.55	0.93	100.02	2	2.59	
20. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.28	14.56	4.08	54.15	15	3.72	
20. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.004	19.01	0.08	162.85	1	8.57	
20. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.196	16.15	3.17	120.13	24	7.44	
20. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	0.144	33.42	4.81	104.14	15	3.12	
20. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.004	160.32	0.64	396.44	2	2.47	
20. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.048	104.50	5.02	367.31	18	3.51	
20. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.056	212.90	11.92	437.95	25	2.06	
20. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.004	16 244.00	64.98	107 655.65	431	6.63	
20. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.4	80.00	32.00	878.46	351	10.98	
20. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.024	51.48	1.24	97.26	2	1.89	
		Накладные расходы				95%	71.77	81%	1 042		
		Сметная прибыль				65%	49.11	52%	669		
		Всего с НР и СП					332.67		3 927		
	
21.	С.Цена поставщик	Автомат CLS6-В10/2  (В)	шт		4	64.76	259.04	373.02	1 492	5.76	
	
22.	Ц08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м		0.03	990.93	29.73	13 804.37	414	13.93	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
22. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	63	1.89	10.210	19.30	173.840	329	17.03	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.092	0.21276	11.373	2.42	193.664	41	17.03	
22. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.264	0.00792	145.54	1.15	810.77	6	5.57	
			(1)			15.08	0.12	256.87	2	17.03	
22. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.352	0.07056	8.45	0.60	38.16	3	4.52	
22. 5.	Х33-1002	Станок: сверлильный	маш.-ч	1.2	0.036	2.87	0.10	9.98		3.48	
22. 6.	Х35-1201	Шинотрубогиб	маш.-ч	6.828	0.20484	16.77	3.44	212.57	44	12.68	
			(1)			11.23	2.30	191.22	39	17.03	
22. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.00792	101.31	0.80	999.00	8	9.86	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.98	
22. 8.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2.88	0.0864	16.15	1.40	120.13	10	7.44	
22. 9.	С101-2143	Краска	кг	1.74	0.0522	33.42	1.74	104.14	5	3.12	
22. 10.	С101-2175	Шайбы пружинные	т	0.00012	0.0000036	31 879.00	0.11	69 635.50		2.18	
22. 11.	С101-2272	Аргон газообразный, сорт: I	м3	0.31	0.0093	64.28	0.60	227.84	2	3.54	
22. 12.	С506-1143	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм	т	0.00006	0.0000018	52 873.00	0.10	282 141.38	1	5.34	
22. 13.	С506-1180	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм	т	0.00003	0.0000009	80 117.00	0.07	529 534.61		6.61	
		Накладные расходы				95%	20.63	81%	300		
		Сметная прибыль				65%	14.12	52%	192		
		Всего с НР и СП					64.48		906		
	
23.	С.Цена поставщик	Шина медная 5х40мм	шт		3	83.33	249.99	479.98	1 440	5.76	
	
24.	С.Цена поставщик	Шина нулевая на DIN-изол	1шт		2	28.82	57.64	166.00	332	5.76	
	
25.	Ц08-02-405-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м		0.05	578.46	28.92	7 249.17	362	12.52	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
25. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	36.768	1.8384	9.980	18.35	169.690	312	17	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.192	0.0096	15.080	0.14	256.870	2	17.03	
25. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.192	0.0096	145.54	1.40	810.77	8	5.57	
			(1)			15.08	0.14	256.87	2	17.03	
25. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.928	0.2964	8.45	2.50	38.16	11	4.52	
25. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	5.868	0.2934	4.44	1.30	6.48	2	1.46	
25. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.192	0.0096	101.31	0.97	999.00	10	9.86	
			(1)			12.94	0.12	219.76	2	16.98	
25. 7.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00058	0.000029	14 454.00	0.42	132 862.52	4	9.19	
25. 8.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	3	0.15	14.56	2.18	54.15	8	3.72	
25. 9.	С101-2143	Краска	кг	0.1	0.005	33.42	0.17	104.14	1	3.12	
25. 10.	С509-0860	Прессшпан листовой, марки А	кг	0.55	0.0275	48.09	1.32	80.70	2	1.68	
		Накладные расходы				95%	17.57	81%	254		
		Сметная прибыль				65%	12.02	52%	163		
		Всего с НР и СП					58.50		780		
	
26.	С502-0518 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2	1000 м		0.0052	4 113.72	21.39	18 420.28	96	4.49	
		Объем: 5*1.03									
	
	ВРУ-2 (35 подъезд)	
27.	Ц08-03-521-29 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А  МДС 81-37.2004, п.3.2.1 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0	1 шт.		1	20.58	20.58	331.08	331	16.08	
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0	
27. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	1.686	1.686	11.300	19.05	192.130	324	17	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.003	15.080	0.05	256.870	1	17.03	
27. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.003	0.003	145.54	0.44	810.77	2	5.57	
			(1)			15.08	0.05	256.87	1	17.03	
27. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.114	0.114	4.44	0.51	6.48	1	1.46	
27. 5.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.195	0.195	1.45	0.28	5.02	1	3.46	
27. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.003	0.003	101.31	0.30	999.00	3	9.86	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.98	
		Накладные расходы				95%	18.15	81%	263		
		Сметная прибыль				65%	12.42	52%	169		
		Всего с НР и СП					51.14		763		
	
28.	Ц08-03-523-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А МДС 81-37.2004, п.3.2.1 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0	1 шт.		18	4.13	74.41	68.63	1 235	16.6	
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0	
28. 1.	З1-100-48	Рабочий среднего разряда 4,8	чел.-ч	0.351	6.318	11.450	72.34	194.850	1 231	17.02	
28. 2.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.018	0.324	4.44	1.44	6.48	2	1.46	
28. 3.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.024	0.432	1.45	0.63	5.02	2	3.46	
		Накладные расходы				95%	68.72	81%	997		
		Сметная прибыль				65%	47.02	52%	640		
		Всего с НР и СП					190.15		2 872		
	
29.	Е67-4-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: электросчетчиков	100 шт.		0.02	235.05	4.70	3 991.71	80	17.02	
29. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	25.72	0.5144	9.050	4.66	154.380	79	17.06	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0014	15.080	0.02	256.870		17.03	
29. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.07	0.0014	32.61	0.05	300.82		9.22	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.03	
		Накладные расходы				85%	3.98	72%	57		
		Сметная прибыль				65%	3.04	52%	41		
		Всего с НР и СП					11.72		178		
	
30.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности		15.2	9.77	148.56	166.73	2 534	17.06	
		Начисления: Н5= 1.2	
30. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	1.08	16.416	9.050	148.56	154.380	2 534	17.06	
		Накладные расходы				81%	120.33	69%	1 748		
		Сметная прибыль				60%	89.14	48%	1 216		
		Всего с НР и СП					358.03		5 499		
	
31.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.152	360.96	54.87	2 295.20	349	6.36	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
31. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	6.372	0.968544	11.300	10.94	192.130	186	17	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.001824	11.230	0.02	191.220		17.03	
31. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.012	0.001824	102.57	0.19	835.60	2	8.15	
			(1)			11.23	0.02	191.22		17.03	
31. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.001824	1.86		10.30		5.54	
31. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.204288	7.46	1.52	18.19	4	2.44	
31. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.001824	101.31	0.18	999.00	2	9.86	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.98	
31. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.001824	20 496.00	37.38	72 156.04	132	3.52	
31. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000304	15 255.00	4.64	79 246.03	24	5.19	
		Накладные расходы				81%	8.88	69%	128		
		Сметная прибыль				60%	6.58	48%	89		
		Всего с НР и СП					70.32		567		
	
32.	Е13-03-004-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.152	791.14	120.25	4 291.16	652	5.42	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
32. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	2.964	0.450528	9.630	4.34	163.850	74	17.01	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.001824	11.230	0.02	191.220		17.03	
32. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.012	0.001824	102.57	0.19	835.60	2	8.15	
			(1)			11.23	0.02	191.22		17.03	
32. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.001824	1.86		10.30		5.54	
32. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.11856	7.46	0.88	18.19	2	2.44	
32. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.003648	101.31	0.37	999.00	4	9.86	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.98	
32. 7.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.011	0.001672	14 737.00	24.64	79 545.15	133	5.4	
32. 8.	С113-0228	Эмаль ХВ-125 серебристая	т	0.023	0.003496	25 695.00	89.83	125 312.82	438	4.88	
		Накладные расходы				81%	3.53	69%	51		
		Сметная прибыль				60%	2.62	48%	36		
		Всего с НР и СП					126.40		739		
	
33.	Ц08-03-521-15 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.		1	62.72	62.72	769.77	770	12.28	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
33. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	3.372	3.372	11.300	38.10	192.130	648	17	
33. 2.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.072	0.072	4.44	0.32	6.48		1.46	
33. 3.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.456	0.456	1.45	0.66	5.02	2	3.46	
33. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.03	0.03	38.55	1.16	100.02	3	2.59	
33. 5.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.008	0.008	19.01	0.15	162.85	1	8.57	
33. 6.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.53	0.53	16.15	8.56	120.13	64	7.44	
33. 7.	С101-2143	Краска	кг	0.07	0.07	33.42	2.34	104.14	7	3.12	
33. 8.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.005	0.005	160.32	0.80	396.44	2	2.47	
33. 9.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.072	0.072	104.50	7.52	367.31	26	3.51	
33. 10.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.048	0.048	51.48	2.47	97.26	5	1.89	
		Накладные расходы				95%	36.20	81%	525		
		Сметная прибыль				65%	24.77	52%	337		
		Всего с НР и СП					123.68		1 632		
	
34.	С.Цена поставщик	Рубильник перекидной типа ВР32-35А7 250А	шт		1	277.78	277.78	1 600.01	1 600	5.76	
	
35.	Ц08-03-526-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.		1	117.03	117.03	1 155.58	1 156	9.88	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
35. 1.	З1-100-45	Рабочий среднего разряда 4,5	чел.-ч	3.312	3.312	10.990	36.40	186.940	619	17.01	
35. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	15.080	0.18	256.870	3	17.03	
35. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	145.54	1.75	810.77	10	5.57	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.03	
35. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.156	8.45	1.32	38.16	6	4.52	
35. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.048	4.44	0.21	6.48		1.46	
35. 6.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.276	0.276	1.45	0.40	5.02	1	3.46	
35. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.86	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.98	
35. 8.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.016	0.016	38.55	0.62	100.02	2	2.59	
35. 9.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.56	1.02	54.15	4	3.72	
35. 10.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.004	19.01	0.08	162.85	1	8.57	
35. 11.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.431	0.431	16.15	6.96	120.13	52	7.44	
35. 12.	С101-2143	Краска	кг	0.047	0.047	33.42	1.57	104.14	5	3.12	
35. 13.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.002	0.002	160.32	0.32	396.44	1	2.47	
35. 14.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.042	0.042	104.50	4.39	367.31	15	3.51	
35. 15.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.014	212.90	2.98	437.95	6	2.06	
35. 16.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.003	0.003	16 244.00	48.73	107 655.65	323	6.63	
35. 17.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	80.00	8.00	878.46	88	10.98	
35. 18.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.009	0.009	51.48	0.46	97.26	1	1.89	
		Накладные расходы				95%	34.75	81%	504		
		Сметная прибыль				65%	23.78	52%	323		
		Всего с НР и СП					175.56		1 983		
	
36.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель   NZMN2-160А	шт		1	3 926.04	3 926.04	22 613.99	22 614	5.76	
	
37.	Ц08-03-600-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.		1	12.38	12.38	178.59	179	14.46	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
37. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.84	0.84	10.520	8.84	179.030	150	17.02	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	15.080	0.18	256.870	3	17.03	
37. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	145.54	1.75	810.77	10	5.57	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.03	
37. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.86	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.98	
37. 5.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00003	0.00003	14 454.00	0.43	132 862.52	4	9.19	
		Накладные расходы				95%	8.57	81%	124		
		Сметная прибыль				65%	5.86	52%	80		
		Всего с НР и СП					26.81		382		
	
38.	С.Цена поставщик	Счетчик эл. ЦЭ 6803В/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 10-100А (380В)	шт		1	468.75	468.75	2 700.00	2 700	5.76	
	
39.	Ц08-03-526-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.		5	117.03	585.14	1 155.58	5 778	9.87	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
39. 1.	З1-100-45	Рабочий среднего разряда 4,5	чел.-ч	3.312	16.56	10.990	181.99	186.940	3 096	17.01	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.06	15.080	0.90	256.870	15	17.03	
39. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.06	145.54	8.73	810.77	49	5.57	
			(1)			15.08	0.90	256.87	15	17.03	
39. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.78	8.45	6.59	38.16	30	4.52	
39. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.24	4.44	1.07	6.48	2	1.46	
39. 6.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.276	1.38	1.45	2.00	5.02	7	3.46	
39. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.06	101.31	6.08	999.00	60	9.86	
			(1)			12.94	0.78	219.76	13	16.98	
39. 8.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.016	0.08	38.55	3.08	100.02	8	2.59	
39. 9.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.35	14.56	5.10	54.15	19	3.72	
39. 10.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.02	19.01	0.38	162.85	3	8.57	
39. 11.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.431	2.155	16.15	34.80	120.13	259	7.44	
39. 12.	С101-2143	Краска	кг	0.047	0.235	33.42	7.85	104.14	24	3.12	
39. 13.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.002	0.01	160.32	1.60	396.44	4	2.47	
39. 14.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.042	0.21	104.50	21.95	367.31	77	3.51	
39. 15.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.07	212.90	14.90	437.95	31	2.06	
39. 16.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.003	0.015	16 244.00	243.66	107 655.65	1 615	6.63	
39. 17.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.5	80.00	40.00	878.46	439	10.98	
39. 18.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.009	0.045	51.48	2.32	97.26	4	1.89	
		Накладные расходы				95%	173.75	81%	2 520		
		Сметная прибыль				65%	118.88	52%	1 618		
		Всего с НР и СП					877.76		9 916		
	
40.	С.Цена поставщик	Автомат PLHT-C80/3 (C)	шт		2	916.67	1 833.34	5 280.02	10 560	5.76	
	
41.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель GLS6 -С32/3	шт		3	82.81	248.43	476.99	1 431	5.76	
	
42.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		3	52.95	158.84	554.37	1 663	10.47	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
42. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.872	5.616	10.090	56.67	171.760	965	17.02	
42. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.468	8.45	3.95	38.16	18	4.52	
42. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.144	4.44	0.64	6.48	1	1.46	
42. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.018	38.55	0.69	100.02	2	2.59	
42. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	14.56	3.06	54.15	11	3.72	
42. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.003	19.01	0.06	162.85		8.57	
42. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.147	16.15	2.37	120.13	18	7.44	
42. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	0.108	33.42	3.61	104.14	11	3.12	
42. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.003	160.32	0.48	396.44	1	2.47	
42. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.036	104.50	3.76	367.31	13	3.51	
42. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.042	212.90	8.94	437.95	18	2.06	
42. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.003	16 244.00	48.73	107 655.65	323	6.63	
42. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.3	80.00	24.00	878.46	264	10.98	
42. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.018	51.48	0.93	97.26	2	1.89	
		Накладные расходы				95%	53.84	81%	782		
		Сметная прибыль				65%	36.84	52%	502		
		Всего с НР и СП					249.51		2 946		
	
43.	С.Цена поставщик	Автомат CLS6-В10/2  (В)	шт		3	64.76	194.28	373.02	1 119	5.76	
	
44.	Ц08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м		0.03	990.93	29.73	13 804.37	414	13.93	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
44. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	63	1.89	10.210	19.30	173.840	329	17.03	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.092	0.21276	11.373	2.42	193.664	41	17.03	
44. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.264	0.00792	145.54	1.15	810.77	6	5.57	
			(1)			15.08	0.12	256.87	2	17.03	
44. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.352	0.07056	8.45	0.60	38.16	3	4.52	
44. 5.	Х33-1002	Станок: сверлильный	маш.-ч	1.2	0.036	2.87	0.10	9.98		3.48	
44. 6.	Х35-1201	Шинотрубогиб	маш.-ч	6.828	0.20484	16.77	3.44	212.57	44	12.68	
			(1)			11.23	2.30	191.22	39	17.03	
44. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.00792	101.31	0.80	999.00	8	9.86	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.98	
44. 8.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2.88	0.0864	16.15	1.40	120.13	10	7.44	
44. 9.	С101-2143	Краска	кг	1.74	0.0522	33.42	1.74	104.14	5	3.12	
44. 10.	С101-2175	Шайбы пружинные	т	0.00012	0.0000036	31 879.00	0.11	69 635.50		2.18	
44. 11.	С101-2272	Аргон газообразный, сорт: I	м3	0.31	0.0093	64.28	0.60	227.84	2	3.54	
44. 12.	С506-1143	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм	т	0.00006	0.0000018	52 873.00	0.10	282 141.38	1	5.34	
44. 13.	С506-1180	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм	т	0.00003	0.0000009	80 117.00	0.07	529 534.61		6.61	
		Накладные расходы				95%	20.63	81%	300		
		Сметная прибыль				65%	14.12	52%	192		
		Всего с НР и СП					64.48		906		
	
45.	С.Цена поставщик	Шина медная 5х40мм	шт		3	83.33	249.99	479.98	1 440	5.76	
	
46.	С.Цена поставщик	Шина нулевая на DIN-изол	1шт		2	28.82	57.64	166.00	332	5.76	
	
47.	Ц08-02-405-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м		0.05	578.46	28.92	7 249.17	362	12.52	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
47. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	36.768	1.8384	9.980	18.35	169.690	312	17	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.192	0.0096	15.080	0.14	256.870	2	17.03	
47. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.192	0.0096	145.54	1.40	810.77	8	5.57	
			(1)			15.08	0.14	256.87	2	17.03	
47. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.928	0.2964	8.45	2.50	38.16	11	4.52	
47. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	5.868	0.2934	4.44	1.30	6.48	2	1.46	
47. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.192	0.0096	101.31	0.97	999.00	10	9.86	
			(1)			12.94	0.12	219.76	2	16.98	
47. 7.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00058	0.000029	14 454.00	0.42	132 862.52	4	9.19	
47. 8.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	3	0.15	14.56	2.18	54.15	8	3.72	
47. 9.	С101-2143	Краска	кг	0.1	0.005	33.42	0.17	104.14	1	3.12	
47. 10.	С509-0860	Прессшпан листовой, марки А	кг	0.55	0.0275	48.09	1.32	80.70	2	1.68	
		Накладные расходы				95%	17.57	81%	254		
		Сметная прибыль				65%	12.02	52%	163		
		Всего с НР и СП					58.50		780		
	
48.	С502-0518 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2	1000 м		0.0052	4 113.72	21.39	18 420.28	96	4.49	
		Объем: 5*1.03									
	
	Электроснабжение подъездов (замена квартирных стояков)	
49.	Е46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий		0.9	2 312.44	2 081.20	18 302.31	16 472	7.91	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
49. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	62.0025	55.80225	10.090	563.04	171.760	9 585	17.02	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7325	14.15925	11.230	159.01	191.220	2 708	17.03	
49. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7325	14.15925	95.16	1 347.39	468.45	6 633	4.92	
			(1)			11.23	159.01	191.22	2 708	17.03	
49. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.465	28.3185	6.03	170.76	8.99	255	1.49	
		Накладные расходы				99%	714.83	84%	10 326		
		Сметная прибыль				60%	433.23	48%	5 901		
		Всего с НР и СП					3 229.26		32 699		
	
50.	Е46-03-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м борозд		3	3 168.17	9 504.50	24 957.01	74 871	7.88	
50. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	85.07	255.21	9.980	2 547.00	169.690	43 307	17	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.63	64.89	11.230	728.71	191.220	12 408	17.03	
50. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21.63	64.89	95.16	6 174.93	468.45	30 398	4.92	
			(1)			11.23	728.71	191.22	12 408	17.03	
50. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	43.26	129.78	6.03	782.57	8.99	1 167	1.49	
		Накладные расходы				99%	3 242.95	84%	46 801		
		Сметная прибыль				60%	1 965.43	48%	26 743		
		Всего с НР и СП					14 712.88		148 415		
	
51.	Е46-03-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.		0.55	1 571.78	864.48	11 533.97	6 344	7.34	
51. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	36.21	19.9155	9.740	193.98	165.790	3 302	17.02	
51. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.37	6.2535	11.230	70.23	191.220	1 196	17.03	
51. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	11.37	6.2535	95.16	595.08	468.45	2 929	4.92	
			(1)			11.23	70.23	191.22	1 196	17.03	
51. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	22.74	12.507	6.03	75.42	8.99	112	1.49	
		Накладные расходы				99%	261.57	84%	3 778		
		Сметная прибыль				60%	158.53	48%	2 159		
		Всего с НР и СП					1 284.57		12 281		
	
52.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки		0.5	1 944.71	972.35	16 643.83	8 322	8.56	
52. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	55.16	27.58	8.580	236.64	145.950	4 025	17.01	
52. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.44	0.22	1.86	0.41	10.30	2	5.54	
52. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.12	101.31	12.16	999.00	120	9.86	
			(1)			12.94	1.55	219.76	26	16.98	
52. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00475	5 233.80	24.86	51 322.60	244	9.81	
52. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00025	9 906.00	2.48	49 384.46	12	4.99	
52. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0015	10 705.00	16.06	54 434.60	82	5.08	
52. 7.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.045	1 507.80	67.85	5 982.82	269	3.97	
52. 8.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.07	0.035	6 683.04	233.91	49 728.97	1 741	7.44	
52. 9.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.52	725.63	377.33	3 501.34	1 821	4.83	
52. 10.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.00055	1 208.60	0.66	11 305.46	6	9.35	
52. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.0032	0.0016	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	234.27	84%	3 381		
		Сметная прибыль				60%	141.98	48%	1 932		
		Всего с НР и СП					1 348.61		13 635		
	
53.	Е15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.9	2 510.21	2 259.19	24 474.17	22 027	9.75	
		Объем: 300*0.3									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
53. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	103.008	92.7072	9.980	925.22	169.690	15 731	17	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	6.7932	10.644	72.31	181.445	1 233	17.05	
53. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.008	0.9072	32.61	29.58	300.82	273	9.22	
			(1)			15.08	13.68	256.87	233	17.03	
53. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	5.886	18.36	108.07	241.94	1 424	13.18	
			(1)			9.96	58.62	169.82	1 000	17.05	
53. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.000108	10 947.00	1.18	69 468.96	8	6.35	
53. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	4.986	31.58	157.46	215.71	1 076	6.83	
53. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	1.683	612.02	1 030.03	2 053.44	3 456	3.36	
53. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.0054	1 416.70	7.65	10 988.26	59	7.76	
		Накладные расходы				95%	947.65	80%	13 571		
		Сметная прибыль				47%	468.84	37%	6 277		
		Всего с НР и СП					3 675.68		41 875		
	
54.	Е15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.9	1 668.24	1 501.42	13 256.60	11 931	7.95	
		Объем: 300*0.3									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
54. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	52.272	47.0448	9.280	436.58	157.880	7 427	17.01	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0216	12.940	0.28	219.760	5	16.98	
54. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.024	0.0216	29.03	0.63	258.03	6	8.89	
			(1)			12.94	0.28	219.76	5	16.98	
54. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.162	101.31	16.41	999.00	162	9.86	
			(1)			12.94	2.10	219.76	36	16.98	
54. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.756	63.37	47.91	238.39	180	3.76	
54. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.279	17.11	4.77	51.45	14	3.01	
54. 7.	С101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.027	6 835.05	184.55	38 259.92	1 033	5.6	
54. 8.	С101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.0459	11 024.26	506.01	33 315.43	1 529	3.02	
54. 9.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	18	16.92	304.56	87.74	1 579	5.19	
		Накладные расходы				95%	415.02	80%	5 946		
		Сметная прибыль				47%	205.32	37%	2 750		
		Всего с НР и СП					2 121.76		20 626		
	
55.	Е67-2-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм2	100 м пучка проводов		3.2	51.29	164.11	866.66	2 773	16.9	
55. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	5.84	18.688	8.670	162.02	147.370	2 754	17	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.064	15.080	0.97	256.870	16	17.03	
55. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.02	0.064	32.61	2.09	300.82	19	9.22	
			(1)			15.08	0.97	256.87	16	17.03	
		Накладные расходы				85%	138.54	72%	1 994		
		Сметная прибыль				65%	105.94	52%	1 440		
		Всего с НР и СП					408.60		6 208		
	
56.	Ц08-02-409-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м		3.2	480.38	1 537.21	6 513.23	20 842	13.56	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
56. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	33.024	105.6768	9.980	1 054.65	169.690	17 932	17	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.312	0.9984	15.080	15.06	256.870	256	17.03	
56. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.312	0.9984	145.54	145.31	810.77	809	5.57	
			(1)			15.08	15.06	256.87	256	17.03	
56. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	8.2944	8.45	70.09	38.16	317	4.52	
56. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	6.684	21.3888	2.75	58.82	4.66	100	1.69	
56. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.312	0.9984	101.31	101.15	999.00	997	9.86	
			(1)			12.94	12.92	219.76	219	16.98	
56. 7.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	3.072	14.56	44.73	54.15	166	3.72	
56. 8.	С113-8040	Клей БМК-5к	кг	0.4	1.28	35.07	44.89	173.26	222	4.94	
		Накладные расходы				95%	1 016.22	81%	14 732		
		Сметная прибыль				65%	695.31	52%	9 458		
		Всего с НР и СП					3 248.75		45 032		
	
57.	С103-1396 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм	м		326.4	11.97	3 907.01	40.86	13 337	3.41	
		Объем: 320*1.02									
	
58.	С507-5010 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	10 шт.		17.7	34.60	612.42	154.42	2 733	4.46	
	
59.	С301-7354 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм	10 шт.		32	145.50	4 656.00	738.68	23 638	5.08	
	
60.	Ц08-02-412-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	100 м		3.2	338.91	1 084.50	3 541.51	11 333	10.45	
		Начисления: Н17= 2	
60. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	14.4	46.08	9.980	459.88	169.690	7 819	17	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.64	15.080	9.65	256.870	164	17.03	
60. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.2	0.64	145.54	93.15	810.77	519	5.57	
			(1)			15.08	9.65	256.87	164	17.03	
60. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.64	101.31	64.84	999.00	639	9.86	
			(1)			12.94	8.28	219.76	141	16.98	
60. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00137	0.004384	11 582.00	50.78	13 654.32	60	1.18	
60. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.064	33.42	2.14	104.14	7	3.12	
60. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.4	1.28	104.50	133.76	367.31	470	3.51	
60. 8.	С509-0781	Втулки В69	1000 шт.	0.0122	0.03904	603.57	23.56	4 334.58	169	7.18	
60. 9.	С509-1660	Гильза кабельная: медная ГМ 120	100 шт.	0.05	0.16	1 545.00	247.20	9 331.00	1 493	6.04	
		Накладные расходы				95%	446.05	81%	6 466		
		Сметная прибыль				65%	305.19	52%	4 151		
		Всего с НР и СП					1 835.75		21 950		
	
61.	С501-8511 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м		0.122	52 262.85	6 376.07	396 109.36	48 325	7.58	
		Объем: 120*1.02									
	
62.	С501-8512 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м		0.204	82 699.48	16 870.69	635 947.15	129 733	7.69	
		Объем: 200*1.02									
	
	Щиты этажные	
63.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		185	52.95	9 795.08	554.37	102 558	10.47	
		Объем: 5+180									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
63. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.872	346.32	10.090	3 494.37	171.760	59 484	17.02	
63. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	28.86	8.45	243.87	38.16	1 101	4.52	
63. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	8.88	4.44	39.43	6.48	58	1.46	
63. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	1.11	38.55	42.79	100.02	111	2.59	
63. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	12.95	14.56	188.55	54.15	701	3.72	
63. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.185	19.01	3.52	162.85	30	8.57	
63. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	9.065	16.15	146.40	120.13	1 089	7.44	
63. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	6.66	33.42	222.58	104.14	694	3.12	
63. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.185	160.32	29.66	396.44	73	2.47	
63. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	2.22	104.50	231.99	367.31	815	3.51	
63. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	2.59	212.90	551.41	437.95	1 134	2.06	
63. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.185	16 244.00	3 005.14	107 655.65	19 916	6.63	
63. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	18.5	80.00	1 480.00	878.46	16 252	10.98	
63. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	1.11	51.48	57.14	97.26	108	1.89	
		Накладные расходы				95%	3 319.65	81%	48 182		
		Сметная прибыль				65%	2 271.34	52%	30 932		
		Всего с НР и СП					15 386.07		181 672		
	
64.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2	шт		180	56.94	10 249.20	327.97	59 035	5.76	
	
65.	С.Цена поставщик	Автоматический  лестничный выключатель EATON Moeller  на DIN-рейку	шт		5	208.33	1 041.65	1 199.98	6 000	5.76	
	
66.	С509-2642 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм	100 шт.		1	599.00	599.00	2 752.23	2 752	4.59	
	
67.	С509-1264 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	100 шт.		1.88	307.00	577.16	1 925.43	3 620	6.27	
	
68.	С.Цена поставщик	Шина PEN	1шт		45	29.34	1 320.30	169.00	7 605	5.76	
	
69.	Ц08-02-144-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (подключение квартир)	100 шт.		3.6	151.47	545.28	2 578.95	9 284	17.03	
		Объем: 180*2									
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
69. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	14.592	52.5312	10.210	536.34	173.840	9 132	17.03	
		Накладные расходы				95%	509.52	81%	7 397		
		Сметная прибыль				65%	348.62	52%	4 749		
		Всего с НР и СП					1 403.42		21 430		
	
	замена электропроводки моп (лестничные клетки, подвал)	
70.	Е67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		1.8	53.31	95.95	898.63	1 618	16.86	
70. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	6.32	11.376	8.280	94.19	140.760	1 601	17	
70. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.054	15.080	0.81	256.870	14	17.03	
70. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.03	0.054	32.61	1.76	300.82	16	9.22	
			(1)			15.08	0.81	256.87	14	17.03	
		Накладные расходы				85%	80.75	72%	1 163		
		Сметная прибыль				65%	61.75	52%	840		
		Всего с НР и СП					238.45		3 621		
	
71.	Е67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.		0.55	48.36	26.60	822.04	452	16.99	
71. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	5.84	3.212	8.280	26.60	140.760	452	17	
		Накладные расходы				85%	22.61	72%	325		
		Сметная прибыль				65%	17.29	52%	235		
		Всего с НР и СП					66.50		1 012		
	
72.	Е46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий		0.45	2 312.44	1 040.60	18 302.31	8 236	7.91	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
72. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	62.0025	27.901125	10.090	281.52	171.760	4 792	17.02	
72. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7325	7.079625	11.230	79.50	191.220	1 354	17.03	
72. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7325	7.079625	95.16	673.70	468.45	3 316	4.92	
			(1)			11.23	79.50	191.22	1 354	17.03	
72. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.465	14.15925	6.03	85.38	8.99	127	1.49	
		Накладные расходы				99%	357.41	84%	5 163		
		Сметная прибыль				60%	216.61	48%	2 950		
		Всего с НР и СП					1 614.62		16 349		
	
73.	Е46-03-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м борозд		1.5	3 168.17	4 752.25	24 957.01	37 436	7.88	
73. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	85.07	127.605	9.980	1 273.50	169.690	21 653	17	
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.63	32.445	11.230	364.36	191.220	6 204	17.03	
73. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21.63	32.445	95.16	3 087.47	468.45	15 199	4.92	
			(1)			11.23	364.36	191.22	6 204	17.03	
73. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	43.26	64.89	6.03	391.29	8.99	583	1.49	
		Накладные расходы				99%	1 621.48	84%	23 400		
		Сметная прибыль				60%	982.72	48%	13 371		
		Всего с НР и СП					7 356.45		74 207		
	
74.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки		0.214	1 944.71	416.17	16 643.83	3 562	8.56	
74. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	55.16	11.80424	8.580	101.28	145.950	1 723	17.01	
74. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.44	0.09416	1.86	0.18	10.30	1	5.54	
74. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.05136	101.31	5.20	999.00	51	9.86	
			(1)			12.94	0.66	219.76	11	16.98	
74. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.002033	5 233.80	10.64	51 322.60	104	9.81	
74. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.000107	9 906.00	1.06	49 384.46	5	4.99	
74. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.000642	10 705.00	6.87	54 434.60	35	5.08	
74. 7.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.01926	1 507.80	29.04	5 982.82	115	3.97	
74. 8.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.07	0.01498	6 683.04	100.11	49 728.97	745	7.44	
74. 9.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.22256	725.63	161.50	3 501.34	779	4.83	
74. 10.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.0002354	1 208.60	0.28	11 305.46	3	9.35	
74. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.0032	0.0006848	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	100.27	84%	1 447		
		Сметная прибыль				60%	60.77	48%	827		
		Всего с НР и СП					577.21		5 836		
	
75.	Е15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.45	2 510.21	1 129.59	24 474.17	11 013	9.75	
		Объем: 150*0.3									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
75. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	103.008	46.3536	9.980	462.61	169.690	7 866	17	
75. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	3.3966	10.644	36.15	181.445	616	17.05	
75. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.008	0.4536	32.61	14.79	300.82	136	9.22	
			(1)			15.08	6.84	256.87	117	17.03	
75. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	2.943	18.36	54.03	241.94	712	13.18	
			(1)			9.96	29.31	169.82	500	17.05	
75. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.000054	10 947.00	0.59	69 468.96	4	6.35	
75. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	2.493	31.58	78.73	215.71	538	6.83	
75. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.8415	612.02	515.01	2 053.44	1 728	3.36	
75. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.0027	1 416.70	3.83	10 988.26	30	7.76	
		Накладные расходы				95%	473.82	80%	6 786		
		Сметная прибыль				47%	234.42	37%	3 138		
		Всего с НР и СП					1 837.83		20 937		
	
76.	Е15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.45	1 668.24	750.71	13 256.60	5 965	7.95	
		Объем: 150*0.3									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
76. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	52.272	23.5224	9.280	218.29	157.880	3 714	17.01	
76. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0108	12.940	0.14	219.760	2	16.98	
76. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.024	0.0108	29.03	0.31	258.03	3	8.89	
			(1)			12.94	0.14	219.76	2	16.98	
76. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.081	101.31	8.21	999.00	81	9.86	
			(1)			12.94	1.05	219.76	18	16.98	
76. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.378	63.37	23.95	238.39	90	3.76	
76. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.1395	17.11	2.39	51.45	7	3.01	
76. 7.	С101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.0135	6 835.05	92.27	38 259.92	517	5.6	
76. 8.	С101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.02295	11 024.26	253.01	33 315.43	765	3.02	
76. 9.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	9	16.92	152.28	87.74	790	5.19	
		Накладные расходы				95%	207.51	80%	2 973		
		Сметная прибыль				47%	102.66	37%	1 375		
		Всего с НР и СП					1 060.88		10 313		
	
77.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		1.8	2 495.43	4 491.77	21 616.77	38 910	8.66	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
77. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	152.5824	10.520	1 605.17	179.030	27 317	17.02	
77. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	1.9008	15.080	28.66	256.870	488	17.03	
77. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	1.056	1.9008	145.54	276.64	810.77	1 541	5.57	
			(1)			15.08	28.66	256.87	488	17.03	
77. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	19.656	35.3808	4.44	157.09	6.48	229	1.46	
77. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	1.8792	101.31	190.38	999.00	1 877	9.86	
			(1)			12.94	24.32	219.76	413	16.98	
77. 6.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.005508	14 454.00	79.61	132 862.52	732	9.19	
77. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.558	104.50	58.31	367.31	205	3.51	
77. 8.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	7.344	212.90	1 563.54	437.95	3 216	2.06	
77. 9.	С509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	1.836	291.00	534.28	1 817.71	3 337	6.25	
		Накладные расходы				95%	1 552.14	81%	22 522		
		Сметная прибыль				65%	1 061.99	52%	14 459		
		Всего с НР и СП					7 105.90		75 891		
	
78.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный   IP54	шт		175	71.53	12 517.75	412.01	72 102	5.76	
	
79.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный  IP44	шт		5	65.97	329.85	379.99	1 900	5.76	
	
80.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для светильников	шт		180	22.57	4 062.60	130.00	23 400	5.76	
	
81.	Ц08-03-591-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.05	672.67	33.63	7 523.90	376	11.18	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
81. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	37.92	1.896	10.520	19.95	179.030	339	17.02	
81. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0018	15.080	0.03	256.870		17.03	
81. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.0018	145.54	0.26	810.77	1	5.57	
			(1)			15.08	0.03	256.87		17.03	
81. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	4.92	0.246	4.44	1.09	6.48	2	1.46	
81. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0012	101.31	0.12	999.00	1	9.86	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.98	
81. 6.	С101-1477	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.000008	29 800.00	0.24	119 135.90	1	4	
81. 7.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000015	13 903.00	0.21	102 399.04	2	7.37	
81. 8.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0055	104.50	0.57	367.31	2	3.51	
81. 9.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.051	212.90	10.86	437.95	22	2.06	
		Накладные расходы				95%	18.98	81%	275		
		Сметная прибыль				65%	12.99	52%	176		
		Всего с НР и СП					65.60		827		
	
82.	С Цена поставщик.	Выключатель наружной установки 1-кл IP44 универсальный	шт.		5	15.45	77.25	88.99	445	5.76	
	
83.	Ц08-03-591-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.05	400.93	20.05	5 960.00	298	14.86	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
83. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	31.488	1.5744	10.520	16.56	179.030	282	17.02	
83. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0018	15.080	0.03	256.870		17.03	
83. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.0018	145.54	0.26	810.77	1	5.57	
			(1)			15.08	0.03	256.87		17.03	
83. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0012	101.31	0.12	999.00	1	9.86	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.98	
83. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.0001575	1 416.70	0.22	10 988.26	2	7.76	
83. 6.	С509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.0051	510.00	2.60	1 382.07	7	2.71	
		Накладные расходы				95%	15.76	81%	228		
		Сметная прибыль				65%	10.78	52%	147		
		Всего с НР и СП					46.59		673		
	
84.	С.Цена поставщик	Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44  0331-02	шт		5	19.97	99.85	115.03	575	5.76	
	
85.	Ц08-01-080-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6	1 шт.		85	38.42	3 265.62	418.20	35 547	10.89	
		Объем: 45+40									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
85. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	1.356	115.26	10.210	1 176.80	173.840	20 037	17.03	
85. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.096	8.16	15.080	123.05	256.870	2 096	17.03	
85. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.096	8.16	145.54	1 187.61	810.77	6 616	5.57	
			(1)			15.08	123.05	256.87	2 096	17.03	
85. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	8.16	101.31	826.69	999.00	8 152	9.86	
			(1)			12.94	105.59	219.76	1 793	16.98	
85. 5.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.04	3.4	16.15	54.91	120.13	408	7.44	
		Накладные расходы				95%	1 234.86	81%	17 928		
		Сметная прибыль				65%	844.90	52%	11 509		
		Всего с НР и СП					5 345.38		64 984		
	
86.	С.Цена поставщик	звонковая кнопка (выключатель кнопочного типа)	шт		45	17.01	765.45	97.98	4 409	5.76	
	
87.	С.Цена поставщик	Датчик движения ДД024 угол 180гр.	шт		40	72.05	2 882.00	415.01	16 600	5.76	
	
88.	С503-0657 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Коробка установочная  распределительная IP54	10 шт.		7.5	91.00	682.50	53.14	399	0.58	
	
89.	Ц08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		5.4	314.15	1 696.40	4 344.34	23 459	13.83	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
89. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	22.848	123.3792	9.980	1 231.32	169.690	20 936	17	
89. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.5832	15.080	8.79	256.870	150	17.03	
89. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.108	0.5832	145.54	84.88	810.77	473	5.57	
			(1)			15.08	8.79	256.87	150	17.03	
89. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	13.9968	8.45	118.27	38.16	534	4.52	
89. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.644	25.0776	2.75	68.96	4.66	117	1.69	
89. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.5832	101.31	59.08	999.00	583	9.86	
			(1)			12.94	7.55	219.76	128	16.98	
89. 7.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	5.184	14.56	75.48	54.15	281	3.72	
89. 8.	С113-8040	Клей БМК-5к	кг	0.2	1.08	35.07	37.88	173.26	187	4.94	
		Накладные расходы				95%	1 178.10	81%	17 080		
		Сметная прибыль				65%	806.07	52%	10 965		
		Всего с НР и СП					3 680.58		51 503		
	
90.	С103-1392 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м		550.8	3.63	1 999.40	11.07	6 097	3.05	
		Объем: 540*1.02									
	
91.	С507-5007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром  до 20 мм	10 шт.		31.8	8.40	267.12	39.31	1 250	4.68	
	
92.	С301-7350 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 15-19 мм	10 шт.		54	117.10	6 323.40	592.16	31 977	5.06	
	
93.	Ц08-02-396-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	100 м		2.26	605.49	1 368.41	7 086.91	16 016	11.7	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
93. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	36.096	81.57696	9.980	814.14	169.690	13 843	17	
93. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.2712	15.080	4.09	256.870	70	17.03	
93. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.12	0.2712	145.54	39.47	810.77	220	5.57	
			(1)			15.08	4.09	256.87	70	17.03	
93. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.376	5.36976	8.45	45.37	38.16	205	4.52	
93. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.2712	101.31	27.48	999.00	271	9.86	
			(1)			12.94	3.51	219.76	60	16.98	
93. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	6.84	15.4584	14.56	225.07	54.15	837	3.72	
93. 7.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.4	0.904	212.90	192.46	437.95	396	2.06	
93. 8.	С101-4621	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	0.4	0.904	12.00	10.85	15.71	14	1.31	
		Накладные расходы				95%	777.32	81%	11 270		
		Сметная прибыль				65%	531.85	52%	7 235		
		Всего с НР и СП					2 677.58		34 520		
	
94.	С Цена поставщик.	Короб металлический перфорированный 40х60 ( l-2м)	шт		113	31.94	3 609.22	183.97	20 789	5.76	
		Объем: 226/2									
	
95.	С Цена поставщик.	Крышка короба  металлическ.  40х60 ( l-2м)	шт		113	18.06	2 040.78	104.03	11 755	5.76	
		Объем: 226/2									
	
96.	Ц08-02-399-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		2.26	67.87	153.38	709.29	1 603	10.45	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
96. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	3.384	7.64784	9.980	76.33	169.690	1 298	17	
96. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.02712	15.080	0.41	256.870	7	17.03	
96. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.02712	145.54	3.95	810.77	22	5.57	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.03	
96. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.02712	101.31	2.75	999.00	27	9.86	
			(1)			12.94	0.35	219.76	6	16.98	
96. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.113	33.42	3.78	104.14	12	3.12	
96. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.05	0.113	243.56	27.52	795.93	90	3.27	
96. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.3616	104.50	37.79	367.31	133	3.51	
		Накладные расходы				95%	72.90	81%	1 057		
		Сметная прибыль				65%	49.88	52%	679		
		Всего с НР и СП					276.16		3 339		
	
97.	Ц08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		5.4	103.58	559.33	1 266.31	6 838	12.23	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
97. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	6.468	34.9272	9.980	348.57	169.690	5 927	17	
97. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.1296	15.080	1.95	256.870	33	17.03	
97. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.024	0.1296	145.54	18.86	810.77	105	5.57	
			(1)			15.08	1.95	256.87	33	17.03	
97. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.1296	101.31	13.13	999.00	129	9.86	
			(1)			12.94	1.68	219.76	28	16.98	
97. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00324	11 582.00	37.53	13 654.32	44	1.18	
97. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.108	33.42	3.61	104.14	11	3.12	
97. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.864	104.50	90.29	367.31	317	3.51	
97. 8.	С509-0778	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.06588	130.35	8.59	852.91	56	6.54	
97. 9.	С509-1652	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.27	122.00	32.94	551.59	149	4.52	
		Накладные расходы				95%	332.99	81%	4 828		
		Сметная прибыль				65%	227.84	52%	3 099		
		Всего с НР и СП					1 120.16		14 765		
	
98.	С501-8482 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.781	3 697.14	2 887.47	30 383.11	23 729	8.22	
		Объем: (540+226)*1.02									
	
	Электроснабжение лифтов	
99.	Е67-2-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2	100 м пучка проводов		3	34.83	104.50	589.54	1 769	16.93	
99. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	3.98	11.94	8.670	103.52	147.370	1 760	17	
99. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.03	15.080	0.45	256.870	8	17.03	
99. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.03	32.61	0.98	300.82	9	9.22	
			(1)			15.08	0.45	256.87	8	17.03	
		Накладные расходы				85%	88.37	72%	1 273		
		Сметная прибыль				65%	67.58	52%	919		
		Всего с НР и СП					260.46		3 961		
	
100.	Ц08-02-409-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м		3	480.38	1 441.14	6 513.23	19 540	13.56	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
100. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	33.024	99.072	9.980	988.74	169.690	16 812	17	
100. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.312	0.936	15.080	14.11	256.870	240	17.03	
100. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.312	0.936	145.54	136.23	810.77	759	5.57	
			(1)			15.08	14.11	256.87	240	17.03	
100. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	7.776	8.45	65.71	38.16	297	4.52	
100. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	6.684	20.052	2.75	55.14	4.66	93	1.69	
100. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.312	0.936	101.31	94.83	999.00	935	9.86	
			(1)			12.94	12.11	219.76	206	16.98	
100. 7.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	2.88	14.56	41.93	54.15	156	3.72	
100. 8.	С113-8040	Клей БМК-5к	кг	0.4	1.2	35.07	42.08	173.26	208	4.94	
		Накладные расходы				95%	952.71	81%	13 812		
		Сметная прибыль				65%	651.85	52%	8 867		
		Всего с НР и СП					3 045.70		42 219		
	
101.	С103-1396 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм	м		306	11.97	3 662.82	40.86	12 503	3.41	
	
102.	С507-5010 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	10 шт.		17.5	34.60	605.50	154.42	2 702	4.46	
	
103.	С301-7354 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм	10 шт.		30	145.50	4 365.00	738.68	22 160	5.08	
	
104.	Ц08-02-412-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	100 м		3	265.65	796.96	3 030.88	9 093	11.41	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
104. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	14.016	42.048	9.980	419.64	169.690	7 135	17	
104. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.396	15.080	5.97	256.870	102	17.03	
104. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.132	0.396	145.54	57.63	810.77	321	5.57	
			(1)			15.08	5.97	256.87	102	17.03	
104. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	0.396	101.31	40.12	999.00	396	9.86	
			(1)			12.94	5.12	219.76	87	16.98	
104. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00126	0.00378	11 582.00	43.78	13 654.32	52	1.18	
104. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.06	33.42	2.01	104.14	6	3.12	
104. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.4	1.2	104.50	125.40	367.31	441	3.51	
104. 8.	С509-0780	Втулки В54	1000 шт.	0.0122	0.0366	372.71	13.64	3 000.85	110	8.05	
104. 9.	С509-1658	Гильза кабельная: медная ГМ 70	100 шт.	0.05	0.15	585.00	87.75	3 423.14	513	5.85	
		Накладные расходы				95%	404.33	81%	5 862		
		Сметная прибыль				65%	276.65	52%	3 763		
		Всего с НР и СП					1 477.94		18 718		
	
105.	С Цена поставщик.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А) -FRLS 5х10 мм	м		306	61.16	18 714.96	352.28	107 798	5.76	
		Объем: 300*1.02									
	
	прочие работы	
106.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		7.56	48.13	363.86	490.34	3 707	10.19	
	
107.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		7.56	16.40	123.98	145.95	1 103	8.9	
		Объем: 4.2*1.8									

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					184 607.81		1 300 079	7.04	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					133 286.52		972 308	7.29	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					103 553.28		641 861	6.2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 28, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 56, 60, 63, 69, 77, 81, 83, 85, 89, 93, 96, 97, 100, 104; %=72 - по стр. 3, 29, 55, 70, 71, 99)					13 188.04		191 279	14.5	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 27-29, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 55, 56, 60, 63, 69-71, 77, 81, 83, 85, 89, 93, 96, 97, 99, 100, 104)					9 050.62		123 187	13.61	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					155 525.18		1 286 774	8.27	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					25 919.82		213 249	8.23	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 4-6, 30-32; %=84 - по стр. 49-52, 72-74; %=80 - по стр. 53, 54, 75, 76)					8 842.27		127 427	14.41	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 4-6, 30-32, 49-52, 72-74; %=37 - по стр. 53, 54, 75, 76)					5 167.16		70 105	13.57	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					39 929.25		410 781	10.29	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					24 913.63		109 712	4.4	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					24 913.63		109 712	4.4	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					487.84		4 810	9.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					487.84		4 810	9.86	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					220 855.90		1 812 077	8.2	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 726.32	2.14	38 778	8.2	
	ИТОГО					225 582.22		1 850 855	8.2	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 511.64	2	37 017	8.2	
	ИТОГО					230 093.86		1 887 872	8.2	
	НДС 18%				18	41 416.89	18	339 817	8.2	
	ВСЕГО С НДС					271 510.75		2 227 689	8.2	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					22 030.31		318 706	14.47	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					14 217.78		193 292	13.6	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                 Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                 Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)