«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 864 093	руб.	Смета на сумму:	1 864 093	руб.	
Директор
МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор
ООО «МУП РСУ №24»	
		
________________ /С.Б. Русович /	__________________/Н.В. Тихонова/	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 90-96 по ул. Багратиона	
Сметная стоимость:	1 864.093	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.755	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	229.002	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	10.8578	165.55	131.65	33.90	1 797.51	1 429.43	368.08	14.4	6.44	22 954	20 584	2 370	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 415.14				84%	17 291			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			857.66				48%	9 880			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 070.30					50 125			
	
2.	ТЕРр 58-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка парапетных решеток, 100 м парапетных решеток	1.6092	125.35	123.58	1.77	201.71	198.86	2.85	14.41	5.73	2 882	2 866	16	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			165.05				71%	2 035			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			129.26				52%	1 490			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					496.02					6 407			
	
3.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.1586	9 291.30	1 358.31	34.61	1 473.60	215.43	5.49	14.4	8.08	6 804	3 102	44	
				7 898.38			1 252.68		2.92	1		3 658		
	Накладные расходы		83%			178.81				71%	2 202			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			140.03				52%	1 613			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 792.44					10 619			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.29	6 775.72	1 449.90	67.19	1 964.96	420.47	19.49	14.4	8.12	12 344	6 055	158	
				5 258.63			1 525.00		4.02	1		6 131		
	Накладные расходы		83%			348.99				71%	4 299			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			273.31				52%	3 149			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 587.26					19 792			
	
5.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	10.8578	172.51	127.80	44.71	1 873.08	1 387.63	485.45	14.41	8.08	23 918	19 996	3 922	
					6.95			75.46	1	14.38			1 085	
	Накладные расходы		83%			1 214.36				71%	14 968			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			951.01				52%	10 962			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 038.45					49 848			
	
6.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	10.8578	221.62	101.80	102.69	2 406.26	1 105.30	1 114.96	14.4	3.56	20 317	15 916	3 969	
				17.13	1.45		185.99	15.74	2.32	14.47		432	228	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 008.94				77%	12 431			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			672.62				48%	7 749			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 087.82					40 497			
	
7.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	224.75646	36.04			8 100.22					43 538			
				36.04			8 100.22		193.71			43 538		
	Объем: 10.8578*20.7													
	
8.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.05	2 888.51	2 877.16	11.35	144.43	143.86	0.57	14.41	5.73	2 076	2 073	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			119.40				71%	1 472			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			93.51				52%	1 078			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.34					4 626			
	
9.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	394.62	69.00	29.78	1 973.08	345.00	148.88	14.4	7.13	10 216	4 968	1 061	
				295.84	2.08		1 479.20	10.38	2.83	14.4		4 186	149	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			376.70				90%	4 605			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			191.91				43%	2 200			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 541.69					17 022			
	
10.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.8125	2 460.30			6 919.59					11 841			
				2 460.30			6 919.59		4 210.26			11 841		
	Объем: (0.75*0.75)*5													
	
11.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной цветной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1446	373.54	335.71	26.60	54.01	48.54	3.85	14.41	8.24	738	700	32	
				11.23			1.62		4.11	1		7		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			51.45				90%	630			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			26.21				43%	301			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.67					1 669			
	
12.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.063624	23 811.97			1 515.01					2 926			
				23 811.97			1 515.01		45 984.42			2 926		
	Объем: 0.1446*0.44													
	
13.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (прим), 100 м2 кровли	10.8578	4 877.10	504.69	210.18	52 954.62	5 479.81	2 282.04	14.41	7.63	320 080	78 964	17 412	
				4 162.24	20.39		45 192.77	221.36	4.95	14.39		223 704	3 185	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			6 157.26				92%	75 577			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3 135.64				44%	36 146			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62 247.53					431 803			
	
14.	С Цена поставщик. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный "Этернит", 	1389.7984	69.10			96 032.70					400 456			
				69.10			96 032.70		4.17			400 456		
	Объем: 10.8578*128													
	Поправки: М: =11.6*46.34/1.9775/4.17*1.06	
	
15.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.6412	75.57	75.35	0.22	124.03	123.66	0.36	14.4	5.82	1 783	1 781	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			102.64				71%	1 265			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.38				52%	926			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					307.05					3 974			
	
16.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	1.6412	2 956.30	374.76	6.66	4 851.88	615.06	10.93	14.4	8.36	20 231	8 857	91	
				2 574.88	1.03		4 225.89	1.69	2.67	16.87		11 283	29	
	Накладные расходы		83%			511.90				71%	6 309			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			400.89				52%	4 621			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 764.67					31 161			
	
17.	ТЕР 12-01-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов настенных, 100 м желобов	1.6412	24 362.23	882.04	409.00	39 983.29	1 447.60	671.25	14.4	7.63	137 667	20 845	5 122	
				23 071.19	39.83		37 864.44	65.36	2.95	14.39		111 700	941	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 634.00				92%	20 043			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			832.13				44%	9 586			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42 449.41					167 296			
	
18.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.272	7 415.77	333.04	13.17	9 432.86	423.63	16.75	14.4	8.24	30 068	6 100	138	
				7 069.56			8 992.48		2.65	1		23 830		
	Накладные расходы		83%			351.61				71%	4 331			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			275.36				52%	3 172			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 059.83					37 571			
	
19.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	14.4	8.25	3 253	1 332	11	
				5 145.09			823.21		2.32	1		1 910		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	946			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	693			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 891			
	
20.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	14.4	8.25	1 382	554	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					2 063			
	
21.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	14.4	8.25	1 382	554	5	
				8 231.09			658.49		1.25	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					2 063			
	
22.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.06	1 357.93	327.73	1.01	1 439.41	347.39	1.07	14.4	8.27	9 473	5 002	9	
				1 029.19			1 090.94		4.09	1		4 462		
	Накладные расходы		83%			288.33				71%	3 551			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			225.80				52%	2 601			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 953.55					15 625			
	
23.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	12	88.07	12.17		1 056.84	146.04		14.41	1	4 582	2 104		
				75.90			910.80		2.72	1		2 477		
	Накладные расходы		103%			150.42				88%	1 852			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			87.62				48%	1 010			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 294.89					7 443			
	
24.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (для дымовых труб), 100 м2 поверхности	0.121	4 517.63	675.65	13.36	546.63	81.75	1.62	14.4	8.2	3 794	1 177	13	
				3 828.62			463.26		5.62	1		2 604		
	Накладные расходы		79%			64.58				67%	789			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			40.88				40%	471			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					652.09					5 053			
	
25.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.121	2 412.79	1 295.60	2.05	291.95	156.77	0.25	14.4	5.73	2 757	2 257	1	
				1 115.14			134.93		3.69	1		498		
	Накладные расходы		79%			123.85				67%	1 512			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			78.39				40%	903			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					494.18					5 172			
	
26.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.121	2 291.60	114.18	14.24	277.28	13.82	1.72	14.4	8.19	949	199	14	
				2 163.18			261.74		2.81	1		736		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			13.13				80%	159			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.50				37%	74			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					296.90					1 182			
	
27.	ТЕРр 58-21-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	2	1 123.87	161.26	3.04	2 247.74	322.52	6.08	14.4	8.24	9 684	4 644	50	
				959.57			1 919.14		2.6	1		4 990		
	Объем: 12+8													
	Накладные расходы		83%			267.69				71%	3 297			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			209.64				52%	2 415			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 725.07					15 396			
	
28.	ТЕРр 58-21-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт.	1.2	2 969.19	405.72	9.09	3 563.03	486.86	10.91	14.4	8.27	15 071	7 011	90	
				2 554.38			3 065.26		2.6	1		7 970		
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		83%			404.09				71%	4 978			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			316.46				52%	3 646			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 283.58					23 695			
	
29.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люков (прим), 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	14.41	5.73	1 506	1 503	3	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			86.57				71%	1 067			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	782			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.11					3 355			
	
30.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка люков (прим), 100 м2 проемов	0.0144	21 223.62	2 306.00	742.65	305.62	33.21	10.69	14.4	6.6	1 276	478	71	
				18 174.97	28.43		261.72	0.41	2.78	16.81		728	7	
	Объем: 0.36*4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			35.64				90%	437			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.15				43%	209			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					359.41					1 921			
	
31.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.44	3 070.76			4 421.89					7 561			
				3 070.76			4 421.89		5 250.96			7 561		
	
32.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1696	358.47	69.00	13.01	60.80	11.70	2.21	14.4	2.65	310	169	6	
				276.46	0.14		46.89	0.02	2.89	14.73		136		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			9.49				69%	117			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.03				48%	81			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.33					508			
	
33.	ТЕР 13-03-004-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1696	734.37	27.36	9.90	124.55	4.64	1.68	14.4	3.81	455	67	6	
				697.11	0.14		118.23	0.02	3.23	14.73		382		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			3.77				69%	46			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.80				48%	32			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.12					533			
	
34.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель снегозадержателями (прим), 100 м ограждения	1.5416	4 972.00	72.11	75.20	7 664.83	111.16	115.93	14.4	6.88	32 224	1 601	798	
				4 824.69	5.48		7 437.74	8.44	4.01	14.38		29 825	121	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			129.17				92%	1 584			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			65.78				44%	758			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 859.78					34 566			
	
35.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель решетками, 100 м ограждения	1.6092	4 972.00	72.11	75.20	8 000.93	116.03	121.01	14.4	6.88	33 637	1 671	833	
				4 824.69	5.48		7 763.89	8.81	4.01	14.38		31 133	127	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			134.83				92%	1 654			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			68.66				44%	791			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 204.42					36 082			
	
36.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	33.62	66.71		66.71	2 242.80		2 242.80	1	6.28	14 085		14 085	
									1	1				
	Объем: 17.88+15.74													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
37.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	33.62	18.71		18.71	628.93		628.93		6.28	3 950		3 950	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	266 763.82	15 489.88	8 278.90			1 218 170	223 130	54 290	
			242 995.01	407.69				940 750	5 872	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	265 706.98	15 343.84	8 278.90			1 213 588	221 026	54 290	
			242 084.21	407.69				938 273	5 872	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	116 989.41					466 322			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 15, 16, 18-22, 27-29; %=77 - по стр. 6; %=90 - по стр. 9, 11, 30; %=92 - по стр. 13, 17, 34, 35; %=67 - по стр. 24, 25; %=80 - по стр. 26; %=69 - по стр. 32, 33)	15 338.02					188 381			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 32, 33; %=52 - по стр. 2-5, 8, 15, 16, 18-22, 27-29; %=43 - по стр. 9, 11, 30; %=44 - по стр. 13, 17, 34, 35; %=40 - по стр. 24, 25; %=37 - по стр. 26)	9 277.90					106 903			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	290 322.90					1 508 872			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 056.84	146.04				4 582	2 104		
			910.80					2 477		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 23)	150.42					1 852			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 23)	87.62					1 010			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 294.88					7 444			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	291 617.78					1 516 316			
	Строительный контроль 2,14%	6 240.62					32 449			
	Итого со строительным контролем	297 858.40					1 548 765			
	Непредвиденные затраты 2%	5 957.17					30 975			
	Итого с непредвиденными затратами	303 815.57					1 579 740			
	НДС	54 686.80					284 353			
	Всего с НДС	358 502.37					1 864 093			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 488.44					190 233			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 365.52					107 913			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)