«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 448 337	руб.	Смета на сумму:	1 448 337	руб.	
Директор 	Директор	
МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	ООО «УК Управдом»	
______________________ /С.Б. Русович/	________________ /В.А. Тишковец /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»__________________ 2014г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД № 82-84 по ул. Судостроительная г.Калининграда	
Сметная стоимость:	1 448.337	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.910	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	253.875	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.02	165.55	131.65	33.90	665.51	529.23	136.28	14.4	6.44	8 499	7 621	878	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			523.94				84%	6 402			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			317.54				48%	3 658			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 506.99					18 559			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.02	172.51	127.80	44.71	693.49	513.76	179.73	14.41	8.08	8 855	7 403	1 452	
					6.95			27.94	1	14.38			402	
	Накладные расходы		83%			449.61				71%	5 542			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			352.11				52%	4 059			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 495.21					18 455			
	
3.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат), 1 м3 кладки	0.4	1 615.27	301.17	30.24	646.11	120.47	12.10	14.4	6.76	3 783	1 735	82	
				1 283.86	5.99		513.54	2.40	3.83	15.59		1 967	37	
	Накладные расходы		86%			105.67				73%	1 294			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			86.01				56%	992			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					837.79					6 069			
	
4.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	2.2	3 803.88	268.33	45.75	8 368.54	590.33	100.65	14.41	8.33	31 073	8 507	838	
				3 489.80	5.68		7 677.56	12.50	2.83	16.83		21 727	210	
	Накладные расходы		83%			500.35				71%	6 189			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			391.84				52%	4 533			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 260.73					41 795			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.2	9 291.30	1 358.31	34.61	11 149.56	1 629.97	41.53	14.4	8.08	51 483	23 472	336	
				7 898.38			9 478.06		2.92	1		27 676		
	Накладные расходы		83%			1 352.88				71%	16 665			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 059.48				52%	12 205			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 561.92					80 354			
	
6.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.7	3 176.89	1 205.91	20.22	2 223.82	844.14	14.15	14.4	8.12	16 900	12 156	115	
				1 950.76			1 365.53		3.39	1		4 629		
	Накладные расходы		83%			700.64				71%	8 631			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			548.69				52%	6 321			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 473.15					31 852			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.17	4 519.16	360.82	36.65	5 287.42	422.16	42.88	14.4	8.16	22 922	6 079	350	
				4 121.69			4 822.38		3.42	1		16 493		
	Накладные расходы		83%			350.39				71%	4 316			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			274.40				52%	3 161			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 912.22					30 399			
	
8.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.4	6 775.72	1 449.90	67.19	2 710.29	579.96	26.88	14.4	8.12	17 026	8 351	218	
				5 258.63			2 103.45		4.02	1		8 456		
	Накладные расходы		83%			481.37				71%	5 929			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			376.97				52%	4 343			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 568.63					27 298			
	
9.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.564	221.62	101.80	102.69	1 897.92	871.80	879.42	14.4	3.56	16 025	12 554	3 131	
				17.13	1.45		146.70	12.42	2.32	14.47		340	180	
	Объем: 402*0.7+220*2+135													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			795.80				77%	9 805			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			530.53				48%	6 112			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 224.25					31 943			
	
10.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	177.2748	36.04			6 388.98					34 340			
				36.04			6 388.98		193.71			34 340		
	Объем: 8.564*20.7													
	
11.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (прим), 100 м2 кровли	4.02	4 877.10	504.69	210.18	19 605.96	2 028.85	844.90	14.41	7.63	118 507	29 236	6 447	
				4 162.24	20.39		16 732.20	81.96	4.95	14.39		82 824	1 179	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 279.67				92%	27 982			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 160.95				44%	13 383			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 046.58					159 871			
	
12.	С Цена поставщик. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный "Этернит", 	514.56	71.57			36 828.88					153 576			
				71.57			36 828.88		4.17			153 576		
	Объем: 402*1.28													
	Поправки: М: =11.6*48.00/1.9775/4.17*1.06	
	
13.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.06	8 572.20	5 513.35	252.31	514.33	330.80	15.14	14.4	7.12	5 643	4 764	108	
				2 806.54	60.12		168.39	3.61	4.58	16.01		771	58	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			260.84				66%	3 183			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			210.68				50%	2 411			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					985.85					11 237			
	
14.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.252	3 086.00			777.67					3 269			
				3 086.00			777.67		12 970.32			3 269		
	Объем: 0.06*4200													
	
15.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.06	13 930.32	9 132.45	284.04	835.82	547.95	17.04	14.4	7.12	9 252	7 890	121	
				4 513.83	67.62		270.83	4.06	4.58	16		1 240	65	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			430.57				66%	5 250			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			347.77				50%	3 978			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 614.15					18 480			
	
16.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.396	3 086.00			1 222.06					5 136			
				3 086.00			1 222.06		12 970.32			5 136		
	Объем: 0.06*2200*3													
	
17.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.31	2 412.79	1 295.60	2.05	747.96	401.64	0.64	14.4	5.73	7 063	5 784	4	
				1 115.14			345.69		3.69	1		1 276		
	Накладные расходы		79%			317.30				67%	3 875			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			200.82				40%	2 314			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 266.08					13 252			
	
18.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.31	2 291.60	114.18	14.24	710.40	35.40	4.41	14.4	8.19	2 430	510	36	
				2 163.18			670.59		2.81	1		1 884		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			33.63				80%	408			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.64				37%	189			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					760.67					3 027			
	
19.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (оголовок дымовых труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.05	11 907.97	1 173.45	33.16	595.40	58.67	1.66	14.4	8.12	2 266	845	13	
				10 701.36	3.78		535.07	0.19	2.63	14.39		1 407	3	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			63.57				92%	780			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			32.37				44%	373			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					691.34					3 419			
	
20.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство снегозадержателей (прим), 100 м ограждения	0.7	4 972.00	72.11	75.20	3 480.40	50.47	52.64	14.4	6.88	14 632	727	362	
				4 824.69	5.48		3 377.28	3.83	4.01	14.38		13 543	55	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			58.64				92%	719			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			29.87				44%	344			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 568.91					15 696			
	
21.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.08	2 618.75	2 607.40	11.35	209.50	208.59	0.91	14.41	5.73	3 011	3 006	5	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			173.13				71%	2 134			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			135.58				52%	1 563			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					518.21					6 708			
	
22.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон  (прим), 1 слуховое окно	8	394.62	69.00	29.78	3 156.92	552.00	238.20	14.4	7.13	16 345	7 949	1 698	
				295.84	2.08		2 366.72	16.60	2.83	14.4		6 698	239	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			602.72				90%	7 369			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			307.04				43%	3 521			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 066.68					27 235			
	
23.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	4.48	2 460.30			11 022.14					18 862			
				2 460.30			11 022.14		4 210.26			18 862		
	Объем: (0.7*0.8)*8													
	
24.	ТЕР 46-04-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	0.15	84.90	71.04	13.86	12.74	10.66	2.08	14.4	6.44	167	153	13	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			10.55				84%	129			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.40				48%	73			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.69					369			
	
25.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
(прим) Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.15	373.54	335.71	26.60	56.03	50.36	3.99	14.41	8.24	765	726	33	
				11.23			1.68		4.11	1		7		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			53.38				90%	653			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			27.19				43%	312			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136.61					1 731			
	
26.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.066	23 811.97			1 571.59					3 035			
				23 811.97			1 571.59		45 984.42			3 035		
	Объем: 0.15*0.44													
	
27.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя из керамзита (прим), 1 м3 утеплителя	33	47.52	20.14	27.38	1 568.16	664.49	903.67	14.4	6.2	15 171	9 569	5 603	
					3.42			112.99	2.08	14.4			1 627	
	Объем: 220*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			839.68				92%	10 300			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			427.61				44%	4 926			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 835.45					30 398			
	
28.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой кровель (прим), 100 м2 покрытия	2.2	286.73	122.64	1.26	630.80	269.80	2.78	14.4	8.27	4 968	3 885	23	
				162.83			358.23		2.96	1		1 060		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			250.91				79%	3 069			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			172.67				51%	1 981			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 054.39					10 019			
	
29.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	275	13.13			3 610.75					11 677			
				13.13			3 610.75		42.46			11 677		
	Объем: 220*1.25													
	
30.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	33	202.86	119.97	82.89	6 694.23	3 958.94	2 735.29	14.4	8.09	79 137	57 009	22 128	
									17.69	1				
	Объем: 220*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			3 563.05				77%	43 897			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 375.36				48%	27 364			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 632.64					150 398			
	
31.	ТССЦ 104-0098 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	673.2	26.54			17 866.73					58 333			
				26.54			17 866.73		86.65			58 333		
	Объем: 220*3*1.02													
	
32.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой кровель (прим), 100 м2 покрытия	2.2	286.73	122.64	1.26	630.80	269.80	2.78	14.4	8.27	4 968	3 885	23	
				162.83			358.23		2.96	1		1 060		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			250.91				79%	3 069			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			172.67				51%	1 981			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 054.39					10 019			
	
33.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	275	7.04			1 936.00					6 155			
				7.04			1 936.00		22.38			6 155		
	Объем: 220*1.25													
	
34.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.8	75.57	75.35	0.22	60.46	60.28	0.18	14.4	5.82	869	868	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			50.03				71%	616			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.18				52%	451			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149.67					1 937			
	
35.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.8	8 813.16	326.90	31.86	7 050.53	261.52	25.49	14.4	7.72	25 200	3 766	197	
				8 454.40	3.03		6 763.52	2.42	3.14	14.36		21 237	35	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			285.06				92%	3 497			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			145.17				44%	1 672			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 480.75					30 369			
	
36.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.8	2 956.30	374.76	6.66	2 365.04	299.81	5.33	14.4	8.36	9 862	4 317	45	
				2 574.88	1.03		2 059.90	0.82	2.67	16.87		5 500	14	
	Накладные расходы		83%			249.52				71%	3 075			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			195.41				52%	2 252			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 809.97					15 189			
	
37.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.42	7 415.77	333.04	13.17	3 114.62	139.88	5.53	14.4	8.24	9 928	2 014	46	
				7 069.56			2 969.22		2.65	1		7 868		
	Накладные расходы		83%			116.10				71%	1 430			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.92				52%	1 047			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 321.64					12 405			
	
38.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	14.4	8.25	2 440	999	8	
				5 145.09			617.41		2.32	1		1 432		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	709			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	519			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 669			
	
39.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	14.4	8.25	1 037	415	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 547			
	
40.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	14.4	8.25	1 037	415	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 547			
	
41.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.42	1 357.93	327.73	1.01	570.33	137.65	0.42	14.4	8.27	3 754	1 982	4	
				1 029.19			432.26		4.09	1		1 768		
	Накладные расходы		83%			114.25				71%	1 407			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			89.47				52%	1 031			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					774.05					6 192			
	
42.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена лобовой доски (прим), 100 м досок	1.48	1 013.25	295.48	18.24	1 499.61	437.31	27.00	14.4	8.24	9 957	6 297	222	
				699.53			1 035.30		3.32	1		3 437		
	Накладные расходы		86%			376.09				73%	4 597			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			306.12				56%	3 526			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 181.81					18 080			
	
43.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.222	1 316.51	347.48	6.74	292.27	77.14	1.50	14.4	8.26	1 674	1 111	12	
				962.29	0.16		213.63	0.04	2.58	16.69		551	1	
	Объем: 148*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			73.32				80%	890			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			36.27				37%	411			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					401.87					2 975			
	
44.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люка выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (прим), 100 м2 проемов	0.004212	21 223.62	2 306.00	742.65	89.39	9.71	3.13	14.4	6.6	373	140	21	
				18 174.97	28.43		76.55	0.12	2.78	16.81		213	2	
	Объем: 0.54*0.78													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.42				90%	128			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.31				43%	61			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.12					562			
	
45.	Цена поставщика. 
Окно-люк  FAKRO WS7 разм.0,54*0,78м, м2	0.4212	2 117.13			891.73			1	1	3 808			
				2 117.13			891.73		4.27	1		3 808		
	Объем: 0.54*0.78													
	Поправки: М: =8950.62*1.01/4.27	
	
46.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.15	775.58	765.14	10.44	116.34	114.77	1.57	14.41	8.53	1 667	1 654	13	
					4.13			0.62	1	16.83			10	
	Накладные расходы		74%			85.39				63%	1 048			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			57.70				40%	666			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.42					3 381			
	
47.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.15	12 833.31	745.23	9.03	1 925.00	111.79	1.35	14.41	7.52	4 955	1 611	10	
				12 079.05	0.95		1 811.86	0.14	1.84	14.29		3 334	2	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			128.72				98%	1 581			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.47				56%	903			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 133.19					7 439			
	
48.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	2.1	27.31			57.35					468			
				27.31			57.35		222.82			468		
	Объем: 15/100*14													
	
49.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		14.41	1	764	351		
				75.90			151.80		2.72	1		413		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	309			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	168			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 241			
	
50.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	45.398	66.71		66.71	3 028.51		3 028.51	1	6.28	19 019		19 019	
									1	1				
	Объем: 402*0.014+39.77													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
51.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	45.398	18.71		18.71	849.26		849.26		6.28	5 333		5 333	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	177 890.74	17 341.50	10 210.97			857 419	249 756	68 956	
			150 338.30	282.66				538 704	4 119	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	175 615.91	17 090.60	10 208.05			849 565	246 140	68 933	
			148 317.29	281.90				534 489	4 107	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	82 116.53					298 191			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 24; %=71 - по стр. 2, 4-8, 21, 34, 36-41; %=73 - по стр. 3, 42; %=77 - по стр. 9, 30; %=92 - по стр. 11, 19, 20, 27, 35; %=66 - по стр. 13, 15; %=67 - по стр. 17; %=80 - по стр. 18, 43; %=90 - по стр. 22, 25, 44; %=79 - по стр. 28, 32)	15 829.44					194 529			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 24, 30; %=52 - по стр. 2, 4-8, 21, 34, 36-41; %=56 - по стр. 3, 42; %=44 - по стр. 11, 19, 20, 27, 35; %=50 - по стр. 13, 15; %=40 - по стр. 17; %=37 - по стр. 18, 43; %=43 - по стр. 22, 25, 44; %=51 - по стр. 28, 32)	10 551.64					121 502			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	201 996.99					1 165 596			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 274.83	250.90	2.92			7 854	3 616	23	
			2 021.01	0.76				4 215	12	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 46; %=98 - по стр. 47; %=88 - по стр. 49)	239.18					2 938			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 46; %=56 - по стр. 47; %=48 - по стр. 49)	151.77					1 737			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 665.78					12 529			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	204 662.77					1 178 125			
	Строительный контроль 2,14%	4 379.78					25 212			
	Итого со строительным контролем	209 042.55					1 203 337			
	Непредвиденные затраты 2%	4 180.85					24 067			
	Итого с непредвиденными затратами	213 223.40					1 227 404			
	НДС	38 380.21					220 933			
	Всего с НДС	251 603.61					1 448 337			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 068.62					197 467			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 703.41					123 239			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)