«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ТСЖ «Эпроновская 25-29»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / В.М. Середина /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Эпроновская 25-29	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.14	
2.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.17604	
3.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	32.8212	
4.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	32.8212	
	
	Раздел 2.  Проезжая часть	
	
5.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.074328	
6.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	118.928	
7.	Е01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.07433	
8.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.3912	
9.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	43.032	
10.	Е27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.1956	
11.	Е27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.07824	
12.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	7.98048	
13.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	19.56	
14.	С цена поставщик.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 80 мм, серая	м2	199.512	
15.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.25	
16.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	25	
17.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.1;  Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Прил.27.3 п. 3.8 "При сечении 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.38	
18.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.92812	
19.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.007524	
20.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	38	
	
	Раздел 3.  Озеленение	
	
21.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0.5	
22.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0.5	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)