«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор  МКУ «КР МКД»	
Директор ООО «ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловская С.Я. /	

	

«______»____________________ 2013г.	
«______»____________________ 2013г.	

	

Стройка:	
Капитальный ремонт 2013	

Объект:	
ООО "ЖЭУ-18"	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	

на Капитальный ремонт крыши  многоквартирного дома  № 8-8а по ул. Энгельса г. Калининграда	

Сметная стоимость:	893.884	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.315	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	162.074	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.86	165.55	131.65	33.90	639.02	508.17	130.85	13.67	5.28	7 638	6 947	691	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			503.09				84%	5 835			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			304.90				48%	3 335			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 447.01					16 808			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.86	172.51	127.80	44.71	665.89	493.31	172.58	13.67	7.35	8 012	6 744	1 268	
					6.95			26.83	1	13.65			366	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			431.72				71%	5 048			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			338.09				52%	3 697			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 435.70					16 757			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	3.124	2 713.25	179.98	29.68	8 476.19	562.26	92.72	13.67	7.56	34 666	7 686	701	
				2 503.59	4.13		7 821.22	12.90	3.36	13.71		26 279	177	
	Объем: 386-73.6													
	Накладные расходы		83%			477.38				71%	5 583			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			373.85				52%	4 089			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 327.43					44 337			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.736	5 502.93	806.67	80.64	4 050.16	593.71	59.35	13.67	7.78	19 448	8 116	462	
				4 615.62			3 397.10		3.2	1		10 871		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			492.78				71%	5 762			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			385.91				52%	4 220			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 928.85					29 431			
	
5.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	3.124	172.51	127.80	44.71	538.92	399.25	139.67	13.67	7.35	6 484	5 458	1 027	
					6.95			21.71	1	13.65			296	
	Объем: 386-73.6													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			349.40				71%	4 085			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			273.62				52%	2 992			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 161.94					13 561			
	
6.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.02	2 888.51	2 877.16	11.35	57.77	57.54	0.23	13.67	4.86	788	787	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			47.76				71%	559			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.40				52%	409			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.93					1 756			
	
7.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (применит), 100 м2 проемов	0.144	21 223.62	2 306.00	742.65	3 056.20	332.06	106.94	13.67	6.26	12 301	4 539	669	
				18 174.97	28.43		2 617.20	4.09	2.71	13.69		7 093	56	
	Объем: 08*0.9*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			356.32				90%	4 136			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			181.52				43%	1 976			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 594.04					18 412			
	
8.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.44	2 460.30			3 542.83					6 073			
				2 460.30			3 542.83		4 217.13			6 073		
	Объем: 0.8*0.9*2													
	
9.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.32	6 775.72	1 449.90	67.19	2 168.23	463.97	21.50	13.67	7.69	13 458	6 342	165	
				5 258.63			1 682.76		4.13	1		6 950		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			385.10				71%	4 503			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			301.58				52%	3 298			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 854.91					21 259			
	
10.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлатов), 1 м3 кладки	0.768	1 615.27	301.17	30.24	1 240.53	231.30	23.22	13.67	6.38	7 057	3 162	148	
				1 283.86	5.99		986.00	4.60	3.8	13.68		3 747	63	
	Объем: 32*0.2*0.12													
	Накладные расходы		86%			202.87				73%	2 354			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			165.13				56%	1 806			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 608.53					11 217			
	
11.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	1.612	3 176.89	1 205.91	20.22	5 121.15	1 943.93	32.59	13.67	7.7	39 592	26 573	251	
				1 950.76			3 144.63		4.06	1		12 767		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 613.46				71%	18 867			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 263.55				52%	13 818			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 998.17					72 277			
	
12.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (хребтовая), 100 м	0.16	9 291.30	1 358.31	34.61	1 486.61	217.33	5.54	13.67	7.65	6 767	2 971	42	
				7 898.38			1 263.74		2.97	1		3 753		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			180.38				71%	2 109			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141.26				52%	1 545			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 808.26					10 421			
	
13.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.72	4 519.16	360.82	36.65	3 253.80	259.79	26.39	13.67	7.74	15 982	3 551	204	
				4 121.69			2 967.62		4.12	1		12 227		
	Объем: 6*12													
	Накладные расходы		83%			215.63				71%	2 521			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			168.86				52%	1 847			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 638.29					20 350			
	
14.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек из брусьев, 100 м	0.42	9 291.30	1 358.31	34.61	3 902.35	570.49	14.54	13.67	7.65	17 762	7 799	111	
				7 898.38			3 317.32		2.97	1		9 852		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			473.51				71%	5 537			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			370.82				52%	4 055			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 746.68					27 355			
	
15.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.526	221.62	101.80	102.69	1 224.65	562.54	567.45	13.67	3.55	9 885	7 690	2 014	
				17.13	1.45		94.66	8.01	1.91	13.72		181	110	
	Объем: 386*0.7+73.2*2+68*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			513.50				77%	6 006			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			342.33				48%	3 744			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 080.48					19 635			
	
16.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	114.3882	36.04			4 122.55					17 222			
				36.04			4 122.55		150.56			17 222		
	Объем: 5.526*20.7													
	
17.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.86	8 171.06	405.87	165.99	31 540.28	1 566.66	640.71	13.68	6.91	161 084	21 432	4 427	
				7 599.20	14.91		29 332.91	57.56	4.61	13.65		135 225	786	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 754.16				92%	20 441			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			893.32				44%	9 776			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 187.76					191 300			
	
18.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	67.2	137.86			9 264.19					38 991			
				137.86			9 264.19		580.23			38 991		
	Объем: 16+6*4+3.5*4+3*2+1.8*4													
	
19.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения	0.68	4 972.00	72.11	75.20	3 380.96	49.03	51.14	13.67	6.58	12 621	670	336	
				4 824.69	5.48		3 280.79	3.72	3.54	13.65		11 614	51	
	Объем: 24*2+10*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			56.97				92%	663			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			29.01				44%	317			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 466.94					13 602			
	
20.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.12	8 572.20	5 513.35	252.31	1 028.66	661.60	30.28	13.67	6.51	10 912	9 044	197	
				2 806.54	60.12		336.78	7.21	4.96	13.68		1 670	99	
	Объем: 2+4+6													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			521.67				66%	6 034			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			421.35				50%	4 572			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 971.68					21 518			
	
21.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(2 канала), 100 м труб	0.02	4 643.44	3 044.15	94.68	92.87	60.88	1.89	13.67	6.51	994	832	12	
				1 504.61	22.54		30.09	0.45	4.96	13.68		149	6	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			47.84				66%	553			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			38.64				50%	419			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.35					1 966			
	
22.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6 каналов), 100 м труб	0.04	23 217.20	15 220.75	473.40	928.69	608.83	18.94	13.67	6.51	9 939	8 323	123	
				7 523.05	112.70		300.92	4.51	4.96	13.68		1 493	62	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			478.41				66%	5 534			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			386.40				50%	4 193			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 793.50					19 666			
	
23.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.06	13 930.32	9 132.45	284.04	835.82	547.95	17.04	13.67	6.51	8 945	7 490	111	
				4 513.83	67.62		270.83	4.06	4.96	13.68		1 343	56	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			430.57				66%	4 980			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			347.77				50%	3 773			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 614.15					17 698			
	
24.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	1.384	3 649.31			5 050.65					20 262			
				3 649.31			5 050.65		14 640.2			20 262		
	Объем: 0.12*4200+0.02*2200+0.04*5*2200+0.06*3*2200													
	
25.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.32	2 412.79	1 295.60	2.05	772.09	414.59	0.66	13.67	4.85	7 177	5 667	3	
				1 115.14			356.84		4.22	1		1 506		
	Накладные расходы		79%			327.53				67%	3 797			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			207.30				40%	2 267			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 306.91					13 241			
	
26.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	2 291.60	114.18	14.24	733.31	36.54	4.56	13.67	7.78	2 439	499	35	
				2 163.18			692.22		2.75	1		1 904		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			34.71				80%	399			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17.17				37%	185			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					785.20					3 023			
	
27.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка подшивки карнизов из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.4656	257.63	231.54	26.09	119.95	107.81	12.15	13.67	7.03	1 559	1 474	85	
					10.34			4.81	1	13.69			66	
	Объем: (27.8*2+11*2)*0.6													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			95.73				72%	1 109			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			90.10				64%	986			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					305.77					3 653			
	
28.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов досками обшивки, 100 м2 потолка	0.4656	10 259.57	603.91	84.83	4 776.85	281.18	39.49	13.68	7.26	19 329	3 847	287	
				9 570.83	3.78		4 456.18	1.76	3.41	13.66		15 196	24	
	Объем: (27.8*2+11*2)*0.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			299.92				90%	3 484			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			152.79				43%	1 665			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 229.55					24 477			
	
29.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4656	1 316.51	347.48	6.74	612.97	161.79	3.14	13.67	7.79	3 280	2 212	24	
				962.29	0.16		448.04	0.08	2.33	13.62		1 044	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			153.78				80%	1 770			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			76.08				37%	819			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					842.83					5 869			
	
30.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	24.356	7.60		7.60	185.11		185.11		5.78	1 070		1 070	
										1				
	Объем: 5.4+15.81+1.656+1.49													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
31.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., т	24.356	27.76		27.76	676.03		676.03		5.78	3 907		3 907	
										1				
	Объем: 5.4+15.81+1.656+1.49													
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	103 545.28	11 692.51	3 074.71			525 644	159 855	18 371	
			88 778.07	162.30				347 412	2 219	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	103 545.28	11 692.51	3 074.71			525 644	159 855	18 371	
			88 778.07	162.30				347 412	2 219	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	21 980.22					82 548			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 9, 11-14; %=90 - по стр. 7, 28; %=73 - по стр. 10; %=77 - по стр. 15; %=92 - по стр. 17, 19; %=66 - по стр. 20-23; %=67 - по стр. 25; %=80 - по стр. 26, 29; %=72 - по стр. 27)	10 444.15					121 671			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15; %=52 - по стр. 2-6, 9, 11-14; %=43 - по стр. 7, 28; %=56 - по стр. 10; %=44 - по стр. 17, 19; %=50 - по стр. 20-23; %=40 - по стр. 25; %=37 - по стр. 26, 29; %=64 - по стр. 27)	7 308.77					79 800			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	121 298.20					727 115			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	121 298.20					727 115			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 595.78					15 560			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	123 893.98					742 675			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	2 477.88					14 854			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	126 371.86					757 529			
	НДС  18%	22 746.93					136 355			
	Всего с НДС	149 118.79					893 884			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 444.15					121 671			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 308.77					79 800			

Составил:	Инженер ООО "ЖЭУ-18"    Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)