«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 971 229	руб.	Смета на сумму:	1 971 229	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД» / С.Б.Русович /	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС» / О.Б.Манойло /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома №62-64 по ул. Беговая, г. Калининград	
Сметная стоимость:	1 971.229	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.229	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	348.142	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	5.35	165.55	131.65	33.90	885.69	704.33	181.37	16.9	5.62	12 922	11 903	1 019	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			697.29				84%	9 999			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			422.60				48%	5 713			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 005.57					28 634			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.35	172.51	127.80	44.71	922.93	683.73	239.20	16.9	11.04	14 196	11 555	2 641	
					6.94			37.13	1	16.9			627	
	Накладные расходы		83%			598.31				71%	8 649			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			468.56				52%	6 335			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 989.80					29 180			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли	5.35	172.51	127.80	44.71	922.93	683.73	239.20	16.9	11.04	14 196	11 555	2 641	
					6.94			37.13	1	16.9			627	
	Накладные расходы		83%			598.31				71%	8 649			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			468.56				52%	6 335			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 989.80					29 180			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.15	6 760.46	1 449.90	67.19	1 014.07	217.49	10.08	16.9	9.13	8 746	3 675	92	
				5 243.37			786.51		6.33	1		4 979		
	Накладные расходы		83%			180.52				71%	2 609			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141.37				52%	1 911			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 335.96					13 266			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.26	9 291.30	1 358.31	34.61	11 707.04	1 711.47	43.61	16.9	9.1	61 067	28 924	397	
				7 898.38			9 951.96		3.19	1		31 747		
	Накладные расходы		83%			1 420.52				71%	20 536			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 112.46				52%	15 040			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 240.02					96 644			
	
6.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	5.35	4 039.43	438.86	168.14	21 610.95	2 347.90	899.55	16.91	9.53	142 113	39 703	8 573	
				3 432.43	16.29		18 363.50	87.15	5.11	16.9		93 837	1 473	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-1875:[ М-(729.81=13515.00*0.054) ]	
	Накладные расходы		108%			2 629.85				92%	37 882			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 339.28				44%	18 117			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 580.08					198 112			
	
7.	С Цена поставщик. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит, м2 кровли	684.8	83.52			57 197.63					273 977			
				83.52			57 197.63		4.79			273 977		
	Объем: 535*1.28													
	Поправки: М: =10.38*74.0/1.9775/4.79*1.03	
	
8.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.35	187.80	88.52	82.15	1 004.73	473.58	439.50	16.9	4.08	10 109	8 004	1 793	
				17.13	1.16		91.65	6.21	3.41	16.97		313	105	
	Накладные расходы		90%			431.81				77%	6 244			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			287.87				48%	3 892			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 724.42					20 245			
	
9.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	110.75	36.04			3 991.43					24 375			
				36.04			3 991.43		220.09			24 375		
	Объем: 5.35*20.7													
	
10.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка кирпичных стен (мауэрлат)прим., 1 м3	0.5	200.76	77.46	123.30	100.38	38.73	61.65	16.9	5.19	975	655	320	
					12.91			6.46	1	16.91			109	
	Накладные расходы		99%			44.74				84%	642			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.11				48%	367			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172.23					1 983			
	
11.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен(прим) (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.005	136 578.60	5 963.00	3 790.41	682.89	29.82	18.95	16.9	11.04	3 738	504	209	
				126 825.19	588.12		634.13	2.94	4.77	16.91		3 025	50	
	Накладные расходы		86%			28.17				73%	404			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			22.93				56%	310			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					734.00					4 453			
	
12.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6-ти канал.), 100 м труб	0.06	8 572.20	5 513.35	252.31	514.33	330.80	15.14	16.9	8.29	6 499	5 591	125	
				2 806.54	66.80		168.39	4.01	4.65	16.91		783	68	
	Накладные расходы		78%			261.15				66%	3 735			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			210.93				50%	2 830			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					986.41					13 063			
	
13.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.252	3 086.00			777.67					3 908			
				3 086.00			777.67		15 509.15			3 908		
	Объем: 4200*0.06													
	
14.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.06	23 217.20	15 220.75	473.40	1 393.03	913.25	28.40	16.9	8.29	17 768	15 434	235	
				7 523.05	125.15		451.38	7.51	4.65	16.91		2 099	127	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			718.19				66%	10 270			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			580.08				50%	7 781			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 691.30					35 819			
	
15.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.66	3 086.00			2 036.76					10 236			
				3 086.00			2 036.76		15 509.15			10 236		
	Объем: 2200*0.06*5													
	
16.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (8-ми канал.), 100 м труб	0.04	8 572.20	5 513.35	252.31	342.89	220.53	10.09	16.9	8.29	4 333	3 727	84	
				2 806.54	66.80		112.26	2.67	4.65	16.91		522	45	
	Накладные расходы		78%			174.10				66%	2 490			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			140.62				50%	1 886			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					657.60					8 709			
	
17.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.168	3 086.00			518.45					2 606			
				3 086.00			518.45		15 509.15			2 606		
	Объем: 4200*0.04													
	
18.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.04	32 504.08	21 309.05	662.76	1 300.16	852.36	26.51	16.9	8.29	16 584	14 405	220	
				10 532.27	175.21		421.29	7.01	4.65	16.91		1 959	119	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			670.31				66%	9 586			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			541.40				50%	7 262			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 511.87					33 432			
	
19.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.616	3 086.00			1 900.98					9 554			
				3 086.00			1 900.98		15 509.15			9 554		
	Объем: 2200*0.04*7													
	
20.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.31	2 412.79	1 295.60	2.05	747.96	401.64	0.64	16.9	6.48	7 929	6 788	4	
				1 115.14			345.69		3.29	1		1 137		
	Накладные расходы		79%			317.30				67%	4 548			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			200.82				40%	2 715			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 266.08					15 192			
	
21.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.31	888.34	103.29	45.63	275.39	32.02	14.15	16.91	4.04	1 525	541	57	
				739.42			229.22		4.04	1		926		
	Накладные расходы		95%			30.42				80%	433			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.05				37%	200			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					320.86					2 158			
	
22.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с дымовых труб (прим) чердак, 100 м2	1.682	188.95	188.95		317.81	317.81		16.9	1	5 371	5 371		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			314.63				84%	4 512			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			190.69				48%	2 578			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					823.13					12 461			
	
23.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердак), 100 м2 поверхности	1.992	2 412.79	1 295.60	2.05	4 806.28	2 580.84	4.08	16.9	6.48	50 951	43 616	26	
				1 115.14			2 221.36		3.29	1		7 308		
	Накладные расходы		79%			2 038.86				67%	29 223			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 290.42				40%	17 446			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 135.56					97 620			
	
24.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.682	175.46	88.52	2.35	295.12	148.89	3.95	16.9	9.29	3 233	2 516	37	
				84.59	0.15		142.28	0.25	4.78	17		680	4	
	Накладные расходы		95%			141.68				80%	2 016			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			70.10				37%	932			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					506.90					6 181			
	
25.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонных оголовников (прим), 1 м3	0.2	1 567.41	240.58	37.36	313.48	48.12	7.47	16.91	8.53	2 169	814	64	
				1 289.47	2.11		257.89	0.42	5.01	16.91		1 292	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			48.05				84%	690			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.12				48%	394			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					390.66					3 253			
	
26.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.08	11 748.28	1 020.39	26.53	939.86	81.63	2.12	16.9	10.57	3 893	1 380	22	
				10 701.36	3.02		856.11	0.24	2.91	16.88		2 491	4	
	Накладные расходы		108%			88.42				92%	1 273			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			45.03				44%	609			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 073.31					5 775			
	
27.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий	0.742	75.57	75.35	0.22	56.07	55.91	0.16	16.9	6.59	946	945	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			46.41				71%	671			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.34				52%	491			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.82					2 108			
	
28.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.742	8 764.15	284.26	25.49	6 503.00	210.92	18.91	16.9	9.64	25 515	3 565	182	
				8 454.40	2.41		6 273.16	1.79	3.47	16.93		21 768	30	
	Накладные расходы		108%			229.73				92%	3 307			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			116.99				44%	1 582			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 849.72					30 404			
	
29.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.395	7 415.77	333.04	13.17	2 929.23	131.55	5.20	16.9	9.27	16 513	2 223	48	
				7 069.56			2 792.48		5.1	1		14 242		
	Накладные расходы		83%			109.19				71%	1 578			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.51				52%	1 156			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 123.92					19 247			
	
30.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	16.9	9.28	3 861	1 173	9	
				5 145.09			617.41		4.34	1		2 680		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	833			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	610			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					5 304			
	
31.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	16.9	9.28	1 144	487	5	
				8 231.09			493.87		1.32	1		652		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	346			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	253			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 743			
	
32.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.36	1 357.93	327.73	1.01	488.85	117.98	0.36	16.9	9.3	3 665	1 994	3	
				1 029.19			370.51		4.5	1		1 667		
	Накладные расходы		83%			97.92				71%	1 416			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			76.69				52%	1 037			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					663.46					6 118			
	
33.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	16.9	9.28	1 109	487	5	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	346			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	253			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 708			
	
34.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м	0.742	2 956.30	374.76	6.66	2 193.57	278.07	4.94	16.9	9.31	10 401	4 699	46	
				2 574.88	1.21		1 910.56	0.90	2.96	16.86		5 655	15	
	Накладные расходы		83%			231.55				71%	3 347			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			181.33				52%	2 451			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 606.45					16 199			
	
35.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.74	4 947.55	62.70	60.16	3 661.19	46.40	44.52	16.9	8.24	21 252	784	367	
				4 824.69	4.37		3 570.27	3.23	5.63	16.92		20 101	55	
	Накладные расходы		108%			53.60				92%	772			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			27.30				44%	369			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 742.09					22 393			
	
36.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена лобовой доски (прим), 100 м досок	0.742	1 013.25	295.48	18.24	751.83	219.25	13.53	16.9	9.27	5 663	3 705	125	
				699.53			519.05		3.53	1		1 832		
	Накладные расходы		86%			188.56				73%	2 705			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			153.48				56%	2 075			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 093.86					10 442			
	
37.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.202	1 269.84	302.16	5.39	256.51	61.04	1.09	16.9	9.28	1 611	1 032	10	
				962.29	0.15		194.38	0.03	2.93	17		570	1	
	Накладные расходы		95%			58.02				80%	826			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			28.70				37%	382			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					343.23					2 820			
	
38.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	16.91	6.49	883	882	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	626			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	459			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 968			
	
39.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	379.66	60.00	23.82	759.32	120.00	47.64	16.9	8.35	4 278	2 028	398	
				295.84	1.66		591.68	3.32	3.13	16.89		1 852	56	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Накладные расходы		106%			130.72				90%	1 876			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			66.59				43%	896			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					956.63					7 050			
	
40.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.26	2 460.30			3 099.98					6 469			
				2 460.30			3 099.98		5 133.78			6 469		
	
41.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.08	324.43	291.92	21.28	25.95	23.35	1.70	16.91	9.27	415	395	16	
				11.23			0.90		4.67	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Накладные расходы		106%			24.75				90%	356			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.61				43%	170			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.31					940			
	
42.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.035	23 811.97			833.42					1 608			
				23 811.97			833.42		45 954.43			1 608		
	Объем: 0.08*0.44													
	
	Перекрытие	
	
43.	ТЕРр 57-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка дощатого настила (прим), 100 м2 основания	3.3	144.40	144.40		476.52	476.52		16.9	1	8 053	8 053		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			381.22				68%	5 476			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			324.03				54%	4 349			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 181.77					17 878			
	
44.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка засыпного утеплителя (прим), 1 м3 изоляции	49.5	42.78	15.93	26.85	2 117.41	788.44	1 328.98	16.9	8.16	24 169	13 325	10 844	
					4.60			227.70	18.34	16.89			3 846	
	Объем: 330*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			1 127.92				94%	16 141			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			650.33				51%	8 757			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 895.66					49 067			
	
45.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	6.6	33.25	31.22	2.03	219.45	206.05	13.40	16.9	9.26	3 606	3 482	124	
									2.01	1				
	Объем: 330.0*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			228.72				94%	3 273			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			131.87				51%	1 776			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					580.04					8 655			
	
46.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	403.92	13.13			5 303.47					17 102			
				13.13			5 303.47		42.34			17 102		
	Объем: 330*1.224													
	
47.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	403.92	7.04			2 843.60					11 835			
				7.04			2 843.60		29.3			11 835		
	Объем: 330*1.224													
	
48.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
в два слоя) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2, 100 м2 изолируемой поверхности	3.3	750.08	539.78	210.30	2 475.26	1 781.27	693.99	16.91	9.28	36 562	30 121	6 440	
					5.42			17.89	5.41	16.93			303	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 2.0, Н4= 2.0, Н5= 2.0, Н48= 2.0	
	Накладные расходы		111%			1 997.07				94%	28 599			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 151.46				51%	15 516			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 623.79					80 677			
	
49.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
3-ий слой) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	3.3	375.04	269.89	105.15	1 237.63	890.64	347.00	16.91	9.28	18 281	15 061	3 220	
					2.71			8.94	5.41	16.93			151	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			998.53				94%	14 299			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			575.73				51%	7 758			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 811.90					40 338			
	
50.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	1009.8	26.54			26 800.09					87 105			
				26.54			26 800.09		86.26			87 105		
	Объем: 330*3*1.02													
	
51.	ТЕР 10-01-083-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	3.3	4 417.47	274.57	106.59	14 577.65	906.08	351.75	16.9	8.2	68 013	15 313	2 884	
				4 036.31	8.90		13 319.82	29.37	3.74	16.9		49 816	496	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-1777:[ М-(1133.06=15737.00*0.072) ]	
	Накладные расходы		106%			991.58				90%	14 228			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			505.14				43%	6 798			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 074.37					89 039			
	
52.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.6	187.80	88.52	82.15	1 239.48	584.23	542.19	16.9	4.08	12 471	9 874	2 212	
				17.13	1.16		113.06	7.66	3.41	16.97		386	130	
	Накладные расходы		90%			532.70				77%	7 703			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			355.13				48%	4 802			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 127.32					24 976			
	
53.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	136.62	36.04			4 923.78					30 069			
				36.04			4 923.78		220.09			30 069		
	Объем: 6.6*20.7													
	
54.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	45.6805	48.13	4.41	36.66	2 198.42	201.45	1 674.65	16.9	8.6	23 254	3 405	14 402	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			201.45				100%	3 405			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			120.87				60%	2 043			
	
55.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	45.6805	16.40		16.40	749.16		749.16	1	9.25	6 930		6 930	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	204 781.31	20 097.03	8 087.01			1 165 756	339 694	66 831	
			176 275.00	499.96				753 784	8 448	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	201 833.73	19 895.58	5 663.20			1 135 572	336 289	45 499	
			176 275.00	499.96				753 784	8 448	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	110 227.26					478 844			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10, 22, 25; %=71 - по стр. 2-5, 27, 29-34, 38; %=92 - по стр. 6, 26, 28, 35; %=77 - по стр. 8, 52; %=73 - по стр. 11, 36; %=66 - по стр. 12, 14, 16, 18; %=67 - по стр. 20, 23; %=80 - по стр. 21, 24, 37; %=90 - по стр. 39, 41, 51; %=68 - по стр. 43; %=94 - по стр. 44, 45, 48, 49)	19 009.54					273 112			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 10, 22, 25, 52; %=52 - по стр. 2-5, 27, 29-34, 38; %=44 - по стр. 6, 26, 28, 35; %=56 - по стр. 11, 36; %=50 - по стр. 12, 14, 16, 18; %=40 - по стр. 20, 23; %=37 - по стр. 21, 24, 37; %=43 - по стр. 39, 41, 51; %=54 - по стр. 43; %=51 - по стр. 44, 45, 48, 49)	12 200.71					164 595			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	233 043.98					1 573 279			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 947.58	201.45	2 423.81			30 184	3 405	21 332	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 54)	201.45					3 405			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 54)	120.87					2 043			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 947.58					30 184			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	235 991.56					1 603 463			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 050.22					34 314			
	ИТОГО	241 041.78					1 637 777			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 820.84					32 756			
	ИТОГО	245 862.62					1 670 533			
	НДС 18%	44 255.27					300 696			
	ВСЕГО С НДС	290 117.89					1 971 229			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	19 009.54					273 112			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 200.71					164 595			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	204 781.31	20 097.03	8 087.01			1 165 756	339 694	66 831	
			176 275.00	499.96				753 784	8 448	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	201 833.73	19 895.58	5 663.20			1 135 572	336 289	45 499	
			176 275.00	499.96				753 784	8 448	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	110 227.26					478 844			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10, 22, 25; %=71 - по стр. 2-5, 27, 29-34, 38; %=92 - по стр. 6, 26, 28, 35; %=77 - по стр. 8, 52; %=73 - по стр. 11, 36; %=66 - по стр. 12, 14, 16, 18; %=67 - по стр. 20, 23; %=80 - по стр. 21, 24, 37; %=90 - по стр. 39, 41, 51; %=68 - по стр. 43; %=94 - по стр. 44, 45, 48, 49)	19 009.54					273 112			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 10, 22, 25, 52; %=52 - по стр. 2-5, 27, 29-34, 38; %=44 - по стр. 6, 26, 28, 35; %=56 - по стр. 11, 36; %=50 - по стр. 12, 14, 16, 18; %=40 - по стр. 20, 23; %=37 - по стр. 21, 24, 37; %=43 - по стр. 39, 41, 51; %=54 - по стр. 43; %=51 - по стр. 44, 45, 48, 49)	12 200.71					164 595			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	233 043.98					1 573 279			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 947.58	201.45	2 423.81			30 184	3 405	21 332	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 54)	201.45					3 405			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 54)	120.87					2 043			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 947.58					30 184			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	235 991.56					1 603 463			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 050.22					34 314			
	ИТОГО	241 041.78					1 637 777			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 820.84					32 756			
	ИТОГО	245 862.62					1 670 533			
	НДС 18%	44 255.27					300 696			
	ВСЕГО С НДС	290 117.89					1 971 229			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	19 009.54					273 112			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 200.71					164 595			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                               Н.И.Глущенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника СО МКУ «КР МКД»                           Г.В.Дубина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)