«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Дворовые проезды	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Киевская 126-130 в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	2 818.026	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.390	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	395.799	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2012 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Дорога	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.6012	6 900.71	2 146.35	4 754.36	4 148.71	1 290.39	2 858.32	12.41	4.75	29 591	16 014	13 577	
					473.50			284.67	1	12.4			3 530	
	Объем: 668*0.09													
	Накладные расходы		104%			1 638.06				88%	17 199			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			945.04				48%	9 381			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 731.81					56 171			
2.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	108.216	7.37		7.37	797.28		797.28		5.47	4 361		4 361	
										1				
	Объем: 60.12*1.8													
	Поправки: ЭМ: =40.3/5.47	
3.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	108.216	26.55		26.55	2 873.16		2 873.16		5.47	15 716		15 716	
										1				
	Объем: 60.12*1.8													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
4.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.14028	6 043.37	143.59	5 889.24	847.76	20.14	826.14	12.41	6.2	5 380	250	5 122	
				10.54	836.41		1.48	117.33	5.59	12.4		8	1 455	
	Объем: 668*0.21													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			130.60				81%	1 381			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			59.11				34%	580			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 037.47					7 341			
5.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	224.448	26.55		26.55	5 959.16		5 959.16		5.47	32 597		32 597	
										1				
	Объем: 140.28*1.6													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
6.	ТЕР 01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.14028	423.58	30.22	382.82	59.42	4.24	53.70	12.41	6.13	390	53	329	
				10.54	63.96		1.48	8.97	5.59	12.41		8	111	
	Накладные расходы		95%			12.55				81%	133			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			5.68				34%	56			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.65					579			
7.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.002	3 132.30	153.85	2 960.45	3 138.56	154.15	2 966.37	12.41	4.37	14 941	1 913	12 963	
				18.00	248.28		18.04	248.77	3.62	12.41		65	3 087	
	Объем: 668*0.15													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			572.15				121%	6 050			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			326.37				65%	3 250			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 037.07					24 241			
8.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	110.22									79 699			
									723.09			79 699		
	Объем: (1.002)*110													
9.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим)Добавка смеси пескоцементной, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.334	675.78		675.78	225.71		225.71	1	4.81	1 086		1 086	
					73.83			24.66	7.56	12.4			306	
	Объем: 668*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			35.02				121%	370			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			19.97				65%	199			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					280.70					1 655			
10.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	34.068	280.61			9 559.82					67 673			
				280.61			9 559.82		1 986.41			67 673		
	Объем: 0.334*102													
11.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(дорога), 10 м2	66.8	166.36	140.59	19.83	11 113.02	9 391.25	1 324.31	12.41	4.36	124 907	116 545	5 774	
				5.95	0.90		397.46	60.12	6.51	12.5		2 587	752	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			13 420.95				121%	141 929			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			7 655.61				65%	76 243			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32 189.58					343 079			
12.	Цена поставщика. 
Плиты тротуарные бетонные (М300) (кирпич) размером 10*20*10, м2	681.36	125.90			85 784.34			1	1	366 299			
				125.90			85 784.34		4.27	1		366 299		
	Объем: 668*1.02													
	Поправки: М: =480/4.27*1.12	
13.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бордюр), 100 м бортового камня	2.42	5 136.11	784.81	101.71	12 429.38	1 899.23	246.14	12.42	5.96	78 738	23 588	1 467	
				4 249.59	12.84		10 284.01	31.07	5.22	12.39		53 683	385	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 741.03				121%	29 007			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 563.54				65%	15 582			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 733.95					123 328			
14.	ТССЦ 403-8021 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	242	76.13			18 423.46					93 826			
				76.13			18 423.46		387.71			93 826		
	Объем: 2.42*100													

	Раздел 2.  Тротуар	
	
15.	ТЕРр 68-13-2 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0.177	2 287.47	509.44	1 778.03	404.88	90.17	314.71	12.41	4.68	2 592	1 119	1 473	
					176.47			31.24	1	12.4			387	
	Накладные расходы		104%			126.27				88%	1 325			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			72.85				48%	723			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					603.99					4 640			
16.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортые средства, т	12.744	7.37		7.37	93.89		93.89		5.47	514		514	
										1				
	Объем: 177*0.04*1.8													
	Поправки: ЭМ: =40.3/5.47	
17.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1), т	12.744	26.55		26.55	338.36		338.36		5.47	1 851		1 851	
										1				
	Объем: 177*0.04*1.8													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
18.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.03894	6 043.37	143.59	5 889.24	235.33	5.59	229.33	12.41	6.2	1 494	69	1 422	
				10.54	836.41		0.41	32.57	5.59	12.4		2	404	
	Объем: 177*0.22													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			36.25				81%	383			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			16.41				34%	161			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					287.99					2 038			
19.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1), т	62.304	26.55		26.55	1 654.19		1 654.19		5.47	9 048		9 048	
										1				
	Объем: 38.94*1.6													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
20.	ТЕР 01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.03894	423.58	30.22	382.82	16.49	1.18	14.91	12.41	6.13	108	15	91	
				10.54	63.96		0.41	2.49	5.59	12.41		2	31	
	Накладные расходы		95%			3.49				81%	37			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.58				34%	16			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.55					161			
21.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.2655	3 132.30	153.85	2 960.45	831.62	40.85	786.00	12.41	4.37	3 959	507	3 435	
				18.00	248.28		4.78	65.92	3.62	12.41		17	818	
	Объем: 177*0.15													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			151.61				121%	1 603			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			86.48				65%	861			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 069.72					6 424			
22.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	29.205	104.66			3 056.60					21 118			
				104.66			3 056.60		723.09			21 118		
	Объем: 0.2655*110													
23.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим.)Добавка смеси пескоцементной, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0885	675.78		675.78	59.81		59.81	1	4.81	288		288	
					73.83			6.53	7.56	12.4			81	
	Объем: 177*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			9.27				121%	98			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			5.29				65%	53			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.37					439			
24.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	9.027	280.61			2 533.07					17 931			
				280.61			2 533.07		1 986.41			17 931		
	Объем: 0.0885*102													
25.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(тротуар), 10 м2	17.7	166.36	140.59	19.83	2 944.62	2 488.40	350.90	12.41	4.36	33 097	30 881	1 530	
				5.95	0.90		105.32	15.93	6.51	12.5		686	199	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			3 556.15				121%	37 607			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2 028.51				65%	20 202			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 529.28					90 906			
26.	Цена поставщика. 
Плиты тротуарые бетонные (М300)(кирич) размером 6*20*10, м2	180.54	121.05			21 855.05			1	1	91 354			
				121.05			21 855.05		4.18	1		91 354		
	Объем: 177*1.02													
	Поправки: М: =451.79/4.18*1.12	
27.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик), 100 м бортового камня	1.2	1 060.47	784.81	101.71	1 272.56	941.77	122.06	12.42	5.96	13 514	11 697	727	
				173.95	12.84		208.74	15.41	5.22	12.39		1 090	191	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 359.20				121%	14 384			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			775.32				65%	7 727			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 407.07					35 626			
28.	ТССЦ 402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.02376	569.06			13.52					71			
				569.06			13.52		2 990.61			71		
	Объем: 1.2*0.06*0.33													
29.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	6.0888	685.00			4 170.83					22 211			
				685.00			4 170.83		3 647.81			22 211		
	Объем: 1.2*5.9*0.86													
30.	Цена поставщика. 
Камни бортовые 6*75*20 тротуарые, м	120	75.02			9 002.87			1	1	37 632			
				75.02			9 002.87		4.18	1		37 632		
	Поправки: М: =280/4.18*1.12	

	Раздел 3.  Озеленение	
	
31.	ТЕР 47-01-046-04 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	3.2	2 219.13	387.78		7 101.22	1 240.90		12.41	1	48 862	15 400		
				1 831.35			5 860.32		5.71	1		33 462		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			1 427.04				98%	15 092			
										=(115* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			955.49				61%	9 394			
										=(76.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 483.75					73 348			
32.	ТЕР 47-01-046-06 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	3.2	891.77	61.79	456.93	2 853.68	197.73	1 462.16	12.42	4.61	14 568	2 456	6 741	
				373.06	44.25		1 193.79	141.60	4.5	12.43		5 372	1 760	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			390.23				98%	4 132			
										=(115* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			261.28				61%	2 572			
										=(76.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 505.19					21 271			

	Раздел 4.  Ливневая канализация	
	
33.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.174	6 900.71	2 146.35	4 754.36	1 200.72	373.46	827.26	12.41	4.75	8 564	4 635	3 929	
					473.50			82.39	1	12.4			1 022	
	Объем: 116*1.5*0.1													
	Накладные расходы		104%			474.08				88%	4 978			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			273.51				48%	2 715			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 948.31					16 258			
34.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	31.32	7.37		7.37	230.75		230.75		5.47	1 262		1 262	
										1				
	Объем: 17.4*1.8													
	Поправки: ЭМ: =40.3/5.47	
35.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	31.32	26.55		26.55	831.55		831.55		5.47	4 549		4 549	
										1				
	Объем: 17.4*1.8													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
36.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	3.48	1 466.39	1 466.39		5 103.03	5 103.03		12.41	1	63 329	63 329		
									1	1				
	Объем: 1.5*116*2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			4 082.42				68%	43 064			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			1 939.15				31%	19 632			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 124.61					126 025			
37.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	1.74	1 297.83	101.69	44.88	2 258.22	176.95	78.08	12.41	4.49	16 389	2 196	351	
				1 151.26	4.91		2 003.19	8.55	6.91	12.41		13 842	106	
	Объем: 116*1.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			241.15				111%	2 555			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			140.98				61%	1 404			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 640.35					20 348			
38.	ТЕР 23-01-020-01 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 160 мм, 100 м трубопроводов	0.1	843.93	303.77	522.51	84.39	30.38	52.25	12.42	5.37	664	377	281	
				17.64	65.41		1.76	6.54	3.62	12.43		6	81	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			48.00				111%	508			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			28.06				61%	279			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					160.45					1 452			
39.	ТССЦ 103-1318 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 160 мм, м	10	74.41			744.10					2 832			
				74.41			744.10		283.23			2 832		
40.	ТЕР 23-01-020-01 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм, 100 м трубопроводов	0.66	843.93	303.77	522.51	556.99	200.49	344.86	12.42	5.37	4 384	2 490	1 852	
				17.64	65.41		11.64	43.17	3.62	12.43		42	537	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			316.76				111%	3 360			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			185.18				61%	1 846			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 058.93					9 590			
41.	ТССЦ 103-1319 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 200 мм, м	66	95.40			6 296.40					25 663			
				95.40			6 296.40		388.83			25 663		
42.	ТЕР 23-01-020-01 
(прим) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 110, 100 м трубопроводов	0.4	843.93	303.77	522.51	337.57	121.51	209.01	12.42	5.37	2 657	1 509	1 122	
				17.64	65.41		7.06	26.17	3.62	12.43		26	325	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			191.98				111%	2 036			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			112.24				61%	1 119			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					641.79					5 811			
43.	ТССЦ 103-1316 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм, м	40	42.34			1 693.60					5 605			
				42.34			1 693.60		140.13			5 605		
44.	ТЕР 23-03-007-04 
Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	1.2	23 920.71	1 802.68	3 901.18	28 704.85	2 163.22	4 681.41	12.42	5.92	185 742	26 867	27 714	
				18 216.85	502.08		21 860.22	602.49	6	12.4		131 161	7 471	
	Объем: 1.5*1*1*8													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-2537	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			3 595.42				111%	38 115			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			2 101.94				61%	20 946			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 402.21					244 803			
45.	ТССЦ 101-2537 
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт.	2	841.48			1 682.96					10 723			
				841.48			1 682.96		5 361.7			10 723		
46.	Цена поставщика. 
Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000, шт	6	1 349.05			8 094.29			1	1	28 249			
				1 349.05			8 094.29		3.49	1		28 249		
	Поправки: М: =4571.05*1.03/3.49	
47.	ТЕР 23-04-008-02 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	7	297.32	188.38		2 081.25	1 318.67		12.41	1	19 560	16 365		
				108.94			762.58		4.19	1		3 195		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			1 714.27				111%	18 165			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			1 002.19				61%	9 983			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 797.71					47 708			
48.	ТЕР 01-02-061-02 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	2.5	889.77	889.77		2 224.42	2 224.42		12.41	1	27 605	27 605		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			1 779.54				68%	18 771			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			845.28				31%	8 558			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 849.24					54 934			
49.	ТЕР 01-02-060-02 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2, 100 м3	0.98	565.72	565.72		554.41	554.41		12.41	1	6 880	6 880		
									1	1				
	Объем: 348-250													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			443.53				68%	4 678			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			210.68				31%	2 133			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 208.61					13 691			
50.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	156.8	26.55		26.55	4 163.08		4 163.08		5.47	22 772		22 772	
										1				
	Объем: 98*1.6													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	280 640.95	30 032.53	34 974.86			1 672 845	372 760	183 944	
			215 633.60	1 856.59				1 116 140	23 039	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	271 906.85	30 032.53	34 974.86			1 638 745	372 760	183 944	
			206 899.50	1 856.59				1 082 040	23 039	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	39 440.26					313 252			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 15, 33; %=81 - по стр. 4, 6, 18, 20; %=121 - по стр. 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27; %=98 - по стр. 31, 32; %=68 - по стр. 36, 48, 49; %=111 - по стр. 37, 38, 40, 42, 44, 47)	38 496.99					406 963			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 33; %=34 - по стр. 4, 6, 18, 20; %=65 - по стр. 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27; %=61 - по стр. 31, 32, 37, 38, 40, 42, 44, 47; %=31 - по стр. 36, 48, 49)	21 617.73					215 614			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	332 021.57					2 261 322			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 734.10					34 100			
			8 734.10					34 100		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 734.10					34 100			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
Строительный контроль 2%
Всего со строительным контролем
Непредвиденные работы 2%
Всего с непредвиденными работами	340 755.67
6 815.11
347 570.78
6 951.42
354 522.20					2 295 422
45 909
2 341 331
46 827
2 388 158			
	НДС-18%	63 814.00					429 868			
	ВСЕГО С НДС	418 336.20					2 818 026			

Составил:	
Инженер-сметчик ООО «Космос»	Куликова Е.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Применение сметных нормативов согласовано:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)