«УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                                                              Смета на сумму:         441 841  руб.
                                                                                                                                              Директор МКУ «КР МКД»
                                                                                                                                              ____________________/С.Б. Русович/

                                                                                                                                              «_______» ___________________2015 г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД №141-145 по ул. Киевской г. Калининграда	
Сметная стоимость:	441.841	тыс. руб.	
монтажных работ:	275.056	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.453	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	72.269	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.3	53.31	52.33	0.98	15.99	15.70	0.29	16.11	9.33	255.65	252.91	2.74	
					0.39			0.12	1	18.69			2.19	
	Накладные расходы		85%			13.45				72%	183.67			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.28				52%	132.65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.72					571.97			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.18	48.36	48.36		8.70	8.70		16.11	1	140.23	140.23		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			7.40				72%	100.97			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.66				52%	72.92			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.75					314.12			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	1.8	19.51	19.51		35.12	35.12		16.11	1	565.75	565.75		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			29.85				72%	407.34			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.83				52%	294.19			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.80					1 267.28			
	
4.	ТЕРр 67-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2, 100 м пучка проводов	0.4	34.84	34.51	0.33	13.94	13.80	0.13	16.11	9.24	223.60	222.38	1.22	
					0.13			0.05	1	18.69			0.97	
	Накладные расходы		85%			11.77				72%	160.81			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.00				52%	116.14			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.72					500.55			
	
	общестроительные работы	
	
5.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.09	2 557.56	625.61	1 931.95	230.18	56.30	173.88	16.12	4.18	1 634.43	907.63	726.80	
					176.84			15.92	1	16.1			256.24	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			71.50				84%	977.65			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.33				48%	558.66			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					345.01					3 170.74			
	
6.	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.9	1 935.05	460.22	1 474.83	1 741.55	414.20	1 327.35	16.12	4.18	12 225.18	6 676.87	5 548.31	
					134.99			121.49	1	16.1			1 956.01	
	Накладные расходы		99%			530.33				84%	7 251.62			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			321.41				48%	4 143.78			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 593.30					23 620.58			
	
7.	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.216	1 685.82	460.28	1 225.54	364.14	99.42	264.72	16.12	4.18	2 709.17	1 602.66	1 106.52	
					112.18			24.23	1	16.1			390.12	
	Объем: (0.6*0.4)*9													
	Накладные расходы		99%			122.41				84%	1 673.94			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			74.19				48%	956.53			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					560.74					5 339.64			
	
8.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим), 1 м3 заделки	0.859	1 944.70	473.27	25.13	1 670.50	406.54	21.59	16.12	9.04	12 600.12	6 553.41	195.14	
				1 446.30			1 242.37		4.71	1		5 851.57		
	Объем: (0.03*0.25*90)+(0.04*0.4*9)+0.04													
	Накладные расходы		99%			402.47				84%	5 504.86			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			243.92				48%	3 145.64			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 316.90					21 250.62			
	
9.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.272	2 702.63	1 182.22	191.18	735.12	321.56	52.00	16.11	11.58	7 167.29	5 180.39	602.16	
				1 329.24	108.12		361.55	29.41	3.83	14.96		1 384.75	439.95	
	Объем: (90+0.1+0.45)*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			333.42				80%	4 496.27			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			164.96				37%	2 079.53			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 233.50					13 743.09			
	
10.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.272	1 745.74	557.85	23.67	474.84	151.74	6.44	16.11	9.12	3 415.18	2 444.46	58.72	
				1 164.22	0.39		316.67	0.11	2.88	16.04		912.00	1.70	
	Объем: (90+0.1+0.45)*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			144.26				80%	1 956.93			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			71.37				37%	905.08			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					690.47					6 277.19			
	
11.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	5.314	48.13	4.41	36.66	255.74	23.43	194.81	16.1	7.59	2 459.60	377.30	1 478.62	
									1	1				
	Объем: 2.952*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			23.43				100%	377.30			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			14.06				60%	226.38			
	
12.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	5.314	16.40		16.40	87.15		87.15	1	7.87	685.87		685.87	
									1	1				
	Объем: 2.952*1.8													
	
	монтажные работы	
	
	Вводно распределительное устройство (ВРУ)	
	
13.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	1	81.30	28.21	50.09	81.30	28.21	50.09	17.09	6.24	816.47	482.14	312.55	
				3.00	3.79		3.00	3.79	7.26	17.98		21.78	68.18	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.40				81%	445.76			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.80				52%	286.17			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.50					1 548.40			
	
14.	С.Цена поставщик 
Шит  распределительный наружного исп  для электрооборудования,   типа  NRP 563,  IP44, шт	1	1 356.40			1 356.40					5 791.81			
				1 356.40			1 356.40		4.27			5 791.81		
	Поправки: М: =5623.12*1.03/4.27	
	
15.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	4	67.13	26.47	4.28	268.50	105.89	17.14	17.11	6.82	3 264.12	1 811.74	116.87	
				36.37	0.17		145.48	0.67	9.18	17.36		1 335.51	11.67	
	Объем: 1+3													
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			101.23				81%	1 476.96			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.26				52%	948.17			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					439.00					5 689.26			
	
16.	С.Цена поставщик 
Автомат С80/3 PLHT-C80/3 6к A, шт	1	2 065.55			2 065.55					8 819.89			
				2 065.55			2 065.55		4.27			8 819.89		
	Поправки: М: =8563*1.03/4.27	
	
17.	С.Цена поставщик 
Автомат С50 А  CLS6-C50/3 6к A, шт	3	401.63			1 204.88					5 144.85			
				401.63			1 204.88		4.27			5 144.85		
	Поправки: М: =1665*1.03/4.27	
	
18.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	6	39.27	17.81	1.36	235.64	106.85	8.14	17.1	5.37	3 160.65	1 827.10	43.69	
				20.11			120.66		10.69	1		1 289.86		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			101.51				81%	1 479.95			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.45				52%	950.09			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					406.60					5 590.69			
	
19.	С.Цена поставщик 
Автомат С10А  CLS6-C10/2 6к A, шт	6	159.20			955.22					4 078.80			
				159.20			955.22		4.27			4 078.80		
	Поправки: М: =660*1.03/4.27	
	
20.	ФЕРм 08-03-574-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	0.2	306.85	199.99	2.66	61.37	40.00	0.53	17.09	7.84	1 571.28	683.57	4.18	
				104.19	0.17		20.84	0.03	42.4	17.36		883.53	0.58	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0501;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 111-0087;  ССЦ 506-1362;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			38.03				81%	554.16			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.02				52%	355.76			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.42					2 481.20			
	
21.	ТССЦ 502-0499 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, 1000 м	0.02	2 670.90			53.42					321.73			
				2 670.90			53.42		16 086.31			321.73		
	Объем: 20*1.02													
	
22.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.004	891.29	606.06	184.50	3.57	2.42	0.74	17.1	10.61	51.79	41.45	7.83	
				100.73	72.26		0.40	0.29	6.22	17.99		2.51	5.20	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2.57				81%	37.79			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.76				52%	24.26			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.91					113.83			
	
23.	С.Цена поставщик 
Главная заземляющая шина М1Т 4х40х400 (медь), шт	1	233.45			233.45					996.83			
				233.45			233.45		4.27			996.83		
	Поправки: М: =967.80*1.03/4.27	
	
24.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ  6х9мм 10-Д-С крепление по краям, шт	1	14.42			14.42					61.59			
				14.42			14.42		4.27			61.59		
	Поправки: М: =59.8*1.03/4.27	
	
	Щиты этажные	
	
25.	ФЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	9	180.61	27.61	31.97	1 625.49	248.51	287.71	17.09	7.4	14 708.99	4 247.00	2 129.07	
				121.03	1.62		1 089.27	14.58	7.65	18		8 332.92	262.44	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 201-0843	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			249.94				81%	3 652.65			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			171.01				52%	2 344.91			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 046.43					20 706.55			
	
26.	С.Цена поставщик 
Шит встраиваемый  распределительный для электрооборудования,  типа RP 24 Z, шт	9	423.10			3 807.86					16 259.58			
				423.10			3 807.86		4.27			16 259.58		
	Поправки: М: =1754*1.03/4.27	
	
27.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	18	39.27	17.81	1.36	706.93	320.54	24.41	17.1	5.37	9 481.94	5 481.30	131.07	
				20.11			361.98		10.69	1		3 869.57		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			304.51				81%	4 439.85			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			208.35				52%	2 850.28			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 219.79					16 772.07			
	
28.	С.Цена поставщик 
Автомат С 25А   CLS6-C25/2 6 кА, шт	18	163.06			2 935.14					12 533.04			
				163.06			2 935.14		4.27			12 533.04		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
29.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	9	67.13	26.47	4.28	604.13	238.25	38.56	17.11	6.82	7 344.26	4 076.42	262.95	
				36.37	0.17		327.33	1.51	9.18	17.36		3 004.89	26.25	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			227.77				81%	3 323.16			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			155.84				52%	2 133.39			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					987.75					12 800.81			
	
30.	С.Цена поставщик 
Автомат С 32А   CLS6-C32/3 6 кА, шт	9	195.63			1 760.65					7 517.97			
				195.63			1 760.65		4.27			7 517.97		
	Поправки: М: =811*1.03/4.27	
	
31.	ТССЦ 509-1263 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2"), шт.	36	3.07			110.52					655.20			
				3.07			110.52		18.2			655.20		
	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
	
32.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	2.05	288.28	214.78	54.61	590.97	440.29	111.95	17.11	5.86	8 465.92	7 533.38	656.05	
				18.89	1.46		38.72	3.00	7.14	17.93		276.49	53.81	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			421.13				81%	6 145.62			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			288.14				52%	3 945.34			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 300.23					18 556.88			
	
33.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	209.1	4.58			957.68					3 013.13			
				4.58			957.68		14.41			3 013.13		
	Объем: 205*1.02													
	
34.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	120	0.65			78.41					334.80			
				0.65			78.41		4.27			334.80		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
35.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	25	24.44			611.00					2 424.50			
				24.44			611.00		96.98			2 424.50		
	
36.	ФЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	0.4	440.17	310.43	104.10	176.07	124.17	41.64	17.11	6.58	2 471.58	2 124.57	273.99	
				25.64	4.21		10.26	1.68	7.12	18		73.02	30.33	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			119.56				81%	1 745.47			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			81.80				52%	1 120.55			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.43					5 337.60			
	
37.	ТССЦ 103-1395 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм, м	40.8	8.50			346.80					1 119.14			
				8.50			346.80		27.43			1 119.14		
	Объем: 40*1.02													
	
38.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	27	1.76			47.42					202.50			
				1.76			47.42		4.27			202.50		
	Поправки: М: =7.5/4.27	
	
39.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	4	24.44			97.76					387.92			
				24.44			97.76		96.98			387.92		
	
40.	ФЕРм 08-02-410-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба полиэтиленовая , диаметр до 50 мм (прим KOPOFLEX), 100 м	0.54	296.63	172.36	31.36	160.18	93.07	16.93	17.11	7.48	2 466.75	1 592.47	126.65	
				92.92	1.79		50.18	0.97	14.9	17.94		747.63	17.32	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 113-8040;  ССЦ 402-0006;  ССЦ 507-0591;  ССЦ 509-0067;  ССЦ 509-0783;  ССЦ 509-0809	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			89.34				81%	1 303.93			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.13				52%	837.09			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					310.64					4 607.77			
	
41.	С.Цена поставщик 
Труба гибкая д-50 мм, KOPOFLEX, м	55.08	18.07			995.41					4 250.41			
				18.07			995.41		4.27			4 250.41		
	Объем: 54*1.02													
	Поправки: М: =74.20*1.04/4.27	
	
42.	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	54	5.79			312.66					1 049.22			
				5.79			312.66		19.43			1 049.22		
	
43.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.9	80.62	60.80	5.33	72.56	54.72	4.80	17.11	7.84	1 055.81	936.32	37.59	
				14.49	0.32		13.04	0.29	6.28	18		81.90	5.25	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			52.26				81%	762.67			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.76				52%	489.62			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					160.58					2 308.10			
	
44.	ФЕРм 08-02-412-09 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	1.2	31.62	20.64	2.66	37.95	24.77	3.20	17.11	7.84	516.93	423.78	25.06	
				8.32	0.17		9.98	0.20	6.82	17.36		68.09	3.50	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			23.72				81%	346.10			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.23				52%	222.19			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.90					1 085.21			
	
45.	ФЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.36	101.63	70.96	7.98	36.59	25.54	2.87	17.11	7.85	513.36	437.06	22.55	
				22.69	0.49		8.17	0.18	6.58	17.78		53.75	3.15	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1654;  ССЦ 509-1711	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			24.43				81%	356.57			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.72				52%	228.91			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.74					1 098.84			
	
46.	ФЕРм 08-02-412-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	0.8	306.78	162.43	53.23	245.43	129.95	42.59	17.11	7.84	2 964.73	2 223.37	333.87	
				91.12	3.24		72.90	2.59	5.59	18		407.49	46.66	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0781;  ССЦ 509-1660	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			125.91				81%	1 838.72			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			86.15				52%	1 180.42			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					457.49					5 983.87			
	
47.	ФЕРм 08-02-412-12 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	0.5	177.74	101.06	53.23	88.87	50.53	26.62	17.11	7.84	1 159.77	864.60	208.67	
				23.44	3.24		11.72	1.62	7.38	18		86.49	29.16	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0781	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			49.54				81%	723.95			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	464.76			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172.31					2 348.47			
	
48.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.214	5 101.90			1 091.81					4 662.02			
				5 101.90			1 091.81		4.27			4 662.02		
	Объем: 210*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
49.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.037	12 046.69			445.73					1 903.26			
				12 046.69			445.73		4.27			1 903.26		
	Объем: 36*1.02													
	Поправки: М: =51439.38/4.27	
	
50.	С501-8511 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 1000 м	0.133	77 576.44			10 317.67					44 056.43			
				77 576.44			10 317.67		4.27			44 056.43		
	Объем: 130*1.02													
	Поправки: М: =331251.39/4.27	
	
51.	С.Цена поставщик 
Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40, шт	22	17.90			393.76					1 681.37			
				17.90			393.76		4.27			1 681.37		
	Поправки: М: =74.20*1.03/4.27	
	
52.	ФЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир), 100 шт.	0.18	142.72	140.38		25.69	25.27		17.1	1	439.28	432.08		
				2.34			0.42		17.09	1		7.20		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			24.01				81%	349.98			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.43				52%	224.68			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.12					1 013.95			
	
53.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.3	1 626.77	840.90	271.52	488.03	252.27	81.46	17.09	7.81	6 035.33	4 311.29	636.18	
				514.35	14.26		154.31	4.28	7.05	18		1 087.85	76.98	
	Объем: 6+24													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			243.72				81%	3 554.50			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			166.76				52%	2 281.90			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					898.51					11 871.73			
	
54.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный 6 W  IP54, шт	6	91.26			547.59					2 338.20			
				91.26			547.59		4.27			2 338.20		
	Поправки: М: =378.35*1.03/4.27	
	
55.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт	24	71.93			1 726.35					7 371.50			
				71.93			1 726.35		4.27			7 371.50		
	Поправки: М: =298.20*1.03/4.27	
	
56.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	30	29.23			876.81					3 744.00			
				29.23			876.81		4.27			3 744.00		
	Поправки: М: =120*1.04/4.27	
	
57.	ФЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.21	348.53	306.65	6.94	73.19	64.40	1.46	17.09	7.43	1 165.15	1 100.53	10.82	
				34.95	0.49		7.34	0.10	7.33	17.78		53.80	1.84	
	Объем: 12+9													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 405-0219;  ССЦ 509-0783	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			61.28				81%	892.92			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.93				52%	573.23			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.39					2 631.30			
	
58.	С Цена поставщик. 
Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44, шт.	12	88.82			1 065.88					4 551.32			
				88.82			1 065.88		4.27			4 551.32		
	Поправки: М: =368.23*1.03/4.27	
	
59.	ТССЦ 509-1201 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	9	7.15			64.35					533.70			
				7.15			64.35		59.3			533.70		
	
60.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.06	498.53	376.16	16.54	29.91	22.57	0.99	17.09	7.56	423.32	385.72	7.50	
				105.83	0.49		6.35	0.03	4.74	17.78		30.10	0.52	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			21.47				81%	312.85			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.69				52%	200.84			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.07					937.02			
	
61.	С Цена поставщик. 
Выключатель наружной установки 1-кл IP54, шт.	6	20.55			123.31					526.54			
				20.55			123.31		4.27			526.54		
	Поправки: М: =85.20*1.03/4.27	
	
62.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.06	537.91	418.19	16.54	32.27	25.09	0.99	17.09	7.56	465.78	428.81	7.50	
				103.19	0.49		6.19	0.03	4.76	17.78		29.47	0.52	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			23.86				81%	347.76			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.33				52%	223.25			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.46					1 036.79			
	
63.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный наружной установки универсальный  IP44  0331-02, шт	6	27.06			162.39					693.40			
				27.06			162.39		4.27			693.40		
	Поправки: М: =112.20*1.03/4.27	
	
	устройство контура заземления	
	
64.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	1 759.67	1 759.67		26.39	26.39		16.11	1	425.22	425.22		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*4.2													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			19.00				61%	259.38			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			10.03				31%	131.82			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.42					816.42			
	
65.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	972.15	972.15		14.58	14.58		16.11	1	234.92	234.92		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*4.2													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			10.50				61%	143.30			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.54				31%	72.83			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.62					451.05			
	
66.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	212.81	120.70	67.58	63.84	36.21	20.28	17.11	7.18	846.20	619.53	145.58	
				24.53	3.08		7.36	0.93	11.02	17.96		81.10	16.62	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.28				81%	515.28			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.14				52%	330.80			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.26					1 692.28			
	
67.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181.11					947.64			
				5 326.70			181.11		27 871.89			947.64		
	Объем: 3*3*3.77/1000													
	
68.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.1	317.82	187.25	88.98	31.78	18.72	8.90	17.11	6.94	429.42	320.38	61.75	
				41.59	3.56		4.16	0.36	11.37	18		47.29	6.42	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.13				81%	264.71			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.40				52%	169.94			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.31					864.06			
	
69.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.016	7 160.12			114.56					408.51			
				7 160.12			114.56		25 531.97			408.51		
	Объем: 10*1.57/1000													
	
70.	ФЕРм 08-02-146-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	0.15	1 001.02	154.22	784.72	150.15	23.13	117.71	17.1	6.71	1 268.84	395.58	789.82	
				62.08	70.96		9.31	10.64	8.96	18		83.44	191.58	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030203;  СЦЭСМ 030402;  СЦЭСМ 031050;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 113-1786;  ССЦ 506-1362	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			32.08				81%	475.60			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.95				52%	305.32			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					204.18					2 049.76			
	
71.	ТССЦ 501-8216 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 25 мм2, 1000 м	0.0153	17 710.01			270.96					1 432.13			
				17 710.01			270.96		93 603.31			1 432.13		
	Объем: 15*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	46 891.28	4 088.85	3 038.07			265 642.81	68 364.32	16 757.89	
			39 726.89	239.10				179 916.93	3 905.16	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	39 378.28	2 574.69	910.13			215 548.19	43 961.46	6 355.75	
			35 893.49	47.94				165 230.97	861.14	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	33 414.12					143 275.29			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 36, 40, 43-47, 52, 53, 57, 60, 62, 66, 68, 70)	2 484.15					36 199.71			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 36, 40, 43-47, 52, 53, 57, 60, 62, 66, 68, 70)	1 704.71					23 307.75			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	43 567.14					275 055.65			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 552.97	1 490.73	1 845.98			41 767.66	24 025.56	8 237.65	
			2 216.26	191.16				9 504.47	3 044.02	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	295.67					1 356.15			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5-8; %=80 - по стр. 9, 10; %=61 - по стр. 64, 65)	1 633.90					22 263.96			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5-8; %=37 - по стр. 9, 10; %=31 - по стр. 64, 65)	934.75					11 993.86			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 121.62					76 025.48			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 617.14					5 181.49			
			1 617.14					5 181.49		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 617.14					5 181.49			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	342.89	23.43	281.96			3 145.47	377.30	2 164.49	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11)	23.43					377.30			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11)	14.06					226.38			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	342.89					3 145.47			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	53 648.79					359 408.09			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 148.08					7 691.33			
	ИТОГО	54 796.87					367 099.42			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 095.94					7 341.99			
	ИТОГО	55 892.81					374 441.41			
	НДС 18%	10 060.71					67 399.45			
	ВСЕГО С НДС	65 953.52					441 840.86			

Составил:	Ведущий инженер СО  МКУ «КР МКД»                                                                  Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО  МКУ «КР МКД»                                                                  Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)