«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 141 479	руб.	Смета на сумму:	3 141 479	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Мегадом»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Уланова О.В. /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
На капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №3-13 ул.Сержанта Щедина	
	
Сметная стоимость:	3 141.479	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.747	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	491.628	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	13.94	165.55	131.65	33.90	2 307.77	1 835.20	472.57	14.4	6.14	29 328	26 427	2 902	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 816.85				84%	22 199			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 101.12				48%	12 685			

		=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 225.74					64 212			
	
2.	Е58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.06	2 618.75	2 607.40	11.35	157.13	156.44	0.68	14.41	5.49	2 258	2 254	4	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			129.85				71%	1 600			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.69				52%	1 172			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					388.66					5 030			
	
3.	Е58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	13.94	172.51	127.80	44.71	2 404.79	1 781.53	623.26	14.41	7.71	30 477	25 672	4 805	
					6.95			96.88	1	14.38			1 393	
	Накладные расходы		83%			1 559.08				71%	19 216			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 220.97				52%	14 074			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 184.84					63 767			
	
4.	Е58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	3.45	9 291.30	1 358.31	34.61	32 054.99	4 686.17	119.40	14.4	7.89	150 171	67 481	942	
				7 898.38			27 249.41		3	1		81 748		
	Накладные расходы		83%			3 889.52				71%	47 912			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 046.01				52%	35 090			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 990.52					233 173			
	
5.	Е58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.28	4 519.16	360.82	36.65	5 784.52	461.85	46.91	14.4	7.97	29 183	6 651	374	
				4 121.69			5 275.76		4.2	1		22 158		
	Накладные расходы		83%			383.34				71%	4 722			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			300.20				52%	3 459			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 468.06					37 364			
	
6.	Е58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	1.08	3 176.89	1 205.91	20.22	3 431.04	1 302.38	21.84	14.4	7.93	27 650	18 754	173	
				1 950.76			2 106.82		4.14	1		8 722		
	Накладные расходы		83%			1 080.98				71%	13 315			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			846.55				52%	9 752			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 358.56					50 717			
	
7.	Е58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	2.39	6 775.72	1 449.90	67.19	16 193.97	3 465.26	160.58	14.4	7.93	104 336	49 900	1 273	
				5 258.63			12 568.13		4.23	1		53 163		
	Накладные расходы		83%			2 876.17				71%	35 429			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 252.42				52%	25 948			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 322.55					165 713			
	
8.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен(под мауэрлат), 1 м3	3.5	218.68	77.46	141.22	765.38	271.11	494.27	14.4	4.42	6 089	3 904	2 185	
					12.93			45.26	1	14.39			651	
	Накладные расходы		99%			313.21				84%	3 826			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			189.82				48%	2 186			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 268.41					12 102			
	
9.	Е53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича (под мауэрлат), 100 м3 кладки	0.035	136 578.60	5 963.00	3 790.41	4 780.25	208.71	132.66	14.4	7.71	21 606	3 005	1 023	
				126 825.19	588.90		4 438.88	20.61	3.96	14.39		17 578	297	
	Накладные расходы		86%			197.22				73%	2 410			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			160.52				56%	1 849			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 137.99					25 866			
	
10.	Е10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	6	394.62	69.00	29.78	2 367.69	414.00	178.65	14.4	7.03	12 330	5 962	1 256	
				295.84	2.08		1 775.04	12.45	2.88	14.4		5 112	179	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			452.04				90%	5 527			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			230.28				43%	2 641			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 050.01					20 498			
	
11.	С203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	3.78	2 460.30			9 299.93					15 251			
				2 460.30			9 299.93		4 034.55			15 251		
	
12.	Е65-33-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена жалюзийных решеток (прим), 100 жалюзийных решеток	0.12	4 243.26	418.02	0.33	509.19	50.16	0.04	14.4	7.27	4 532	722		
				3 824.91	0.13		458.99	0.02	8.3	14.31		3 810		
	Накладные расходы		103%			51.69				88%	635			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			30.11				48%	347			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					590.98					5 514			
	
13.	Е10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку (слуховые окна), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.14	373.54	335.71	26.60	52.30	47.00	3.72	14.41	8.05	714	677	30	
				11.23			1.57		4.11	1		6		
	Вычт.ресурсы:  С101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  С101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			49.82				90%	609			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			25.38				43%	291			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127.50					1 614			
	
14.	С101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0616	23 811.97			1 466.82					2 841			
				23 811.97			1 466.82		46 126.25			2 841		
	Объем: 0.44*0.14													
	
15.	Е12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	13.94	4 877.10	504.69	210.18	67 986.83	7 035.36	2 929.84	14.41	7.41	421 321	101 380	21 710	
				4 162.24	20.39		58 021.63	284.20	5.14	14.39		298 231	4 090	
	Вычт.ресурсы:  С101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			7 905.12				92%	97 032			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4 025.76				44%	46 407			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79 917.71					564 760			
	
16.	С1 Цена поставщи. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный (Этернит), м2	1784.32	74.48			132 896.60					550 192			
				74.48			132 896.60		4.14			550 192		
	Объем: 1394*1.28													
	Поправки: М: =11.6*49.59/1.9775/4.14*1.06	
	
17.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	13.94	221.62	101.80	102.69	3 089.32	1 419.06	1 431.46	14.4	3.55	26 039	20 435	5 082	
				17.13	1.45		238.79	20.21	2.19	14.47		523	292	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 295.34				77%	15 960			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			863.56				48%	9 949			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 248.23					51 948			
	
18.	С113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	288.558	36.04			10 399.63					51 883			
				36.04			10 399.63		179.8			51 883		
	Объем: (13.94)*20.7													
	
19.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	2.12	4 972.00	72.11	75.20	10 540.63	152.86	159.42	14.4	6.73	41 426	2 201	1 073	
				4 824.69	5.48		10 228.34	11.61	3.73	14.38		38 152	167	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			177.63				92%	2 179			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			90.46				44%	1 042			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 808.72					44 646			
	
20.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим.) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	2.12	4 972.00	72.11	75.20	10 540.63	152.86	159.42	14.4	6.73	41 426	2 201	1 073	
				4 824.69	5.48		10 228.34	11.61	3.73	14.38		38 152	167	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			177.63				92%	2 179			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			90.46				44%	1 042			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 808.72					44 646			
	
21.	Е54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки карнизов  из строганных досок (прим), 100 м2 подшивки	0.3195	257.63	231.54	26.09	82.31	73.98	8.34	14.4	7.36	1 127	1 065	61	
					10.34			3.30	1	14.42			48	
	Накладные расходы		85%			65.69				72%	801			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			61.82				64%	712			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.82					2 641			
	
22.	Е10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов (прим), 100 м2 потолка	0.3195	4 610.12	423.79	117.39	1 472.93	135.40	37.51	14.41	7.42	6 506	1 951	278	
				4 068.95	5.10		1 300.03	1.63	3.29	14.38		4 277	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			145.25				90%	1 777			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			74.00				43%	849			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 692.18					9 131			
	
23.	Е53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим) 
Смена лобовой доски, 100 м досок	2.13	1 013.25	295.48	18.24	2 158.22	629.37	38.85	14.4	8.05	14 397	9 063	313	
				699.53			1 490.00		3.37	1		5 021		
	Накладные расходы		86%			541.26				73%	6 616			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			440.56				56%	5 075			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 140.04					26 088			
	
24.	Е15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
Прим) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0639	1 316.51	347.48	6.74	84.13	22.20	0.43	14.4	8.02	477	320	3	
				962.29	0.16		61.49	0.01	2.5	14.31		154		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			21.10				80%	256			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.44				37%	118			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.67					851			
	
25.	Е58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	2.13	75.57	75.35	0.22	160.96	160.50	0.47	14.4	5.59	2 314	2 311	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			133.22				71%	1 641			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			104.33				52%	1 202			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					398.50					5 157			
	
26.	Е12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	2.13	8 813.16	326.90	31.86	18 772.03	696.29	67.87	14.4	7.48	67 439	10 027	508	
				8 454.40	3.03		18 007.87	6.44	3.16	14.36		56 905	93	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			758.95				92%	9 310			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			386.50				44%	4 453			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 917.48					81 202			
	
27.	Е58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим) 
Смена обделок из листовой стали капельника, 100 м	2.13	2 956.30	374.76	6.66	6 296.92	798.24	14.19	14.4	7.79	26 358	11 495	111	
				2 574.88	1.03		5 484.49	2.19	2.69	14.48		14 753	32	
	Накладные расходы		83%			664.36				71%	8 184			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			520.28				52%	5 994			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 481.56					40 536			
	
28.	Е58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	2.1	7 415.77	333.04	13.17	15 573.12	699.38	27.66	14.4	8.06	49 785	10 071	223	
				7 069.56			14 846.08		2.66	1		39 491		
	Накладные расходы		83%			580.49				71%	7 150			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			454.60				52%	5 237			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 608.20					62 172			
	
29.	Е58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.4	5 731.49	578.30	8.10	2 292.60	231.32	3.24	14.4	8.06	8 132	3 331	26	
				5 145.09			2 058.04		2.32	1		4 775		
	Накладные расходы		83%			192.00				71%	2 365			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			150.36				52%	1 732			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 634.95					12 229			
	
30.	Е58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	2.1	1 357.93	327.73	1.01	2 851.65	688.23	2.12	14.4	8.08	18 811	9 911	17	
				1 029.19			2 161.30		4.11	1		8 883		
	Накладные расходы		83%			571.23				71%	7 037			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			447.35				52%	5 154			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 870.23					31 002			
	
31.	Е58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.2	8 719.75	480.56	8.10	1 743.95	96.11	1.62	14.4	8.06	3 455	1 384	13	
				8 231.09			1 646.22		1.25	1		2 058		
	Накладные расходы		83%			79.77				71%	983			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			62.47				52%	720			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 886.19					5 157			
	
32.	Е58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.2	4 604.75	480.56	8.10	920.95	96.11	1.62	14.4	8.06	3 455	1 384	13	
				4 116.09			823.22		2.5	1		2 058		
	Накладные расходы		83%			79.77				71%	983			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			62.47				52%	720			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 063.19					5 157			
	
33.	Е60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.1526	8 572.20	5 513.35	252.31	1 308.12	841.34	38.50	14.4	6.63	14 516	12 115	255	
				2 806.54	60.12		428.28	9.17	5.01	14.42		2 146	132	
	Накладные расходы		78%			663.40				66%	8 083			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			535.82				50%	6 124			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 507.34					28 723			
	
34.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.6409	2 934.00			1 880.40					8 097			
				2 934.00			1 880.40		12 633.52			8 097		
	Объем: 0.1526*4200													
	
35.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6каналов), 100 м труб	0.0139	27 860.64	18 264.90	568.08	387.26	253.88	7.90	14.4	6.63	4 337	3 656	52	
				9 027.66	135.24		125.48	1.88	5.01	14.41		629	27	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
	Накладные расходы		78%			199.49				66%	2 431			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			161.13				50%	1 842			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					747.88					8 609			
	
36.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.1835	2 934.00			538.39					2 318			
				2 934.00			538.39		12 633.52			2 318		
	Объем: 0.0139*2200*6													
	
37.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5каналов), 100 м труб	0.1387	23 217.20	15 220.75	473.40	3 220.23	2 111.12	65.66	14.4	6.63	36 063	30 400	435	
				7 523.05	112.70		1 043.45	15.63	5.01	14.41		5 228	225	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			1 658.87				66%	20 213			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 339.85				50%	15 313			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 218.95					71 588			
	
38.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.5257	2 934.00			4 476.40					19 275			
				2 934.00			4 476.40		12 633.52			19 275		
	Объем: 0.1387*2200*5													
	
39.	Е61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб и брандмаудера, 100 м2 поверхности	1.0411	2 412.79	1 295.60	2.05	2 511.96	1 348.85	2.13	14.4	5.48	24 288	19 423	12	
				1 115.14			1 160.97		4.18	1		4 853		
	Объем: 68.15+35.96													
	Накладные расходы		79%			1 065.59				67%	13 013			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			674.43				40%	7 769			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 251.98					45 071			
	
40.	Е58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров ), 100 м	0.288	6 350.32	635.76	12.96	1 828.89	183.10	3.73	14.4	7.74	7 066	2 637	29	
				5 701.60	2.33		1 642.06	0.67	2.68	14.4		4 401	10	
	Накладные расходы		83%			152.53				71%	1 879			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			119.45				52%	1 376			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 100.87					10 322			
	
41.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим) 
Окраска дымовых труб   по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.0411	2 291.60	114.18	14.24	2 385.79	118.88	14.82	14.4	8	8 181	1 712	119	
				2 163.18			2 252.09		2.82	1		6 351		
	Объем: 68.15+35.96													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			112.94				80%	1 370			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			55.87				37%	633			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 554.60					10 184			
	
42.	Е12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали (оголовки дымовых труб), 100 м2 покрытия	0.22	11 907.97	1 173.45	33.16	2 619.75	258.16	7.30	14.4	7.8	10 013	3 717	57	
				10 701.36	3.78		2 354.30	0.83	2.65	14.39		6 239	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			279.71				92%	3 431			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			142.44				44%	1 641			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 041.90					15 084			
	
43.	Е65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.5	775.58	765.14	10.44	387.79	382.57	5.22	14.41	7.36	5 551	5 513	38	
					4.13			2.07	1	14.44			30	
	Накладные расходы		74%			284.63				63%	3 492			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			192.32				40%	2 217			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					864.74					11 260			
	
44.	Е16-04-004-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.5	4 378.01	640.76	58.05	2 189.00	320.38	29.03	14.4	6.98	12 322	4 613	203	
				3 679.20	4.80		1 839.60	2.40	4.08	14.4		7 506	35	
	Вычт.ресурсы:  С411-0001:[ М-(2.83=3.60*0.786) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			371.20				98%	4 555			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			229.17				56%	2 603			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 789.37					19 480			
	
45.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	57.64	7.56		7.56	435.86		435.86		6.07	2 646		2 646	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
46.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	57.64	27.63		27.63	1 592.46		1 592.46		6.07	9 666		9 666	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	395 201.48	33 585.36	9 341.25			1 935 648	483 725	58 986	
			352 274.84	549.07				1 392 940	7 903	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	392 115.50	32 832.25	9 306.96			1 913 243	472 877	58 745	
			349 976.25	544.58				1 381 624	7 838	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	160 958.17					649 857			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8; %=71 - по стр. 2-7, 25, 27-32, 40; %=73 - по стр. 9, 23; %=90 - по стр. 10, 13, 22; %=92 - по стр. 15, 19, 20, 26, 42; %=77 - по стр. 17; %=72 - по стр. 21; %=80 - по стр. 24, 41; %=66 - по стр. 33, 35, 37; %=67 - по стр. 39)	30 269.37					371 638			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 17; %=52 - по стр. 2-7, 25, 27-32, 40; %=56 - по стр. 9, 23; %=43 - по стр. 10, 13, 22; %=44 - по стр. 15, 19, 20, 26, 42; %=64 - по стр. 21; %=37 - по стр. 24, 41; %=50 - по стр. 33, 35, 37; %=40 - по стр. 39)	20 349.37					234 249			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	442 734.24					2 519 130			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 085.98	753.11	34.29			22 405	10 848	241	
			2 298.59	4.49				11 316	65	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 12; %=63 - по стр. 43; %=98 - по стр. 44)	707.52					8 682			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12; %=40 - по стр. 43; %=56 - по стр. 44)	451.60					5 167			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 245.10					36 254			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	446 979.34					2 555 384			
	Строительный контроль 2,14%	9 565.36					54 685			
	Всего со строительным контролем	456 544.70					2 610 069			
	Непредвиденные расходы	9 130.89					52 201			
	Итого с непредвиденными затратами	465 675.59					2 662 270			
	НДС	83 821.61					479 209			
	Всего с НДС	549 497.20					3 141 479			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	30 976.89					380 320			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	20 800.97					239 416			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)