«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	682 590	руб.	Смета на сумму:	682 590	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, пер. Радищева, 1 - ул. Радищева, 115	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, пер. Радищева, 1 - ул. Радищева, 115	
Сметная стоимость:	682.590	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.120	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	120.476	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	2.33	559.49	556.33	3.16	1 303.61	1 296.25	7.36	12.14	3.9	15 765	15 736	29	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 075.89				71%	11 173			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			842.56				52%	8 183			
										=(65* (0.8))				
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	26.9115												
									1					
	Объем: (2.33)*11.55													
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.33	172.51	127.80	44.71	401.95	297.77	104.17	12.14	6.42	4 284	3 615	669	
					6.95			16.19	1	12.12			196	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			260.59				71%	2 706			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			204.07				52%	1 982			
										=(65* (0.8))				
	
4.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	3.262												
									1					
	Объем: (2.33)*1.4													
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.08	6 775.72	1 449.90	67.19	542.06	115.99	5.38	12.14	6.42	2 999	1 408	35	
				5 258.63			420.69		3.7	1		1 557		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			96.27				71%	1 000			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.39				52%	732			
										=(65* (0.8))				
	
6.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.1016												
									3.7					
	Объем: (0.08)*1.27													
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.1	4 519.16	360.82	36.65	451.92	36.08	3.67	12.14	6.47	2 110	438	24	
				4 121.69			412.17		4	1		1 649		
	Накладные расходы		83%			29.95				71%	311			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.45				52%	228			
										=(65* (0.8))				
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.4713	9 291.30	1 358.31	34.61	4 378.99	640.17	16.31	12.14	6.39	19 118	7 772	104	
				7 898.38			3 722.51		3.02	1		11 242		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			531.34				71%	5 518			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			416.11				52%	4 041			
										=(65* (0.8))				
	
9.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.457161												
									3.02					
	Объем: (0.4713)*0.97													
	
10.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки	0.373	257.63	231.54	26.09	96.10	86.36	9.73	12.14	6.48	1 112	1 048	63	
					10.34			3.86	1	12.12			47	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			76.69				72%	788			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			72.18				64%	701			
										=(80* (0.8))				
	
11.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.89147												
									1					
	Объем: (0.373)*2.39													
	
12.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка карниза (применительно), 100 м2 потолка	0.373	10 259.57	603.91	84.83	3 826.82	225.26	31.64	12.14	6.17	14 960	2 735	195	
				9 570.83	3.78		3 569.92	1.41	3.37	12.13		12 031	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			240.27				90%	2 477			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			122.40				43%	1 183			
										=(53.55* (0.8))				
	
13.	ФЕР 15-04-024-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Простая окраска по дереву: карниза (применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.373	1 292.49	327.26	5.84	482.10	122.07	2.18	12.89	7.56	2 384	1 573	16	
				959.40	0.15		357.86	0.06	2.22	13.08		794	1	
	Добавл.ресурсы:  1-1032;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0426;  ССЦ 101-0627;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1667;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 409-0639	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			116.02				80%	1 259			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			57.40				37%	582			
										=(46.75* (0.8))				
	
14.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.33	5 502.93	806.67	80.64	12 821.83	1 879.54	187.89	12.14	6.5	57 700	22 818	1 221	
				4 615.62			10 754.39		3.13	1		33 661		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 560.02				71%	16 201			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 221.70				52%	11 865			
										=(65* (0.8))				
	
15.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	3.961												
									3.13					
	Объем: (2.33)*1.7													
	
16.	ФЕР 10-01-027-09 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.014	6 305.17	2 543.17	585.03	88.27	35.60	8.19	12.88	7.36	703	459	60	
				3 176.97			44.48		4.14	1		184		
	Вычт.ресурсы:  ССЦ 203-0013:[ М-(38400.00=384.00*100) ];  ССЦ 203-0359:[ М-(2306.91=3.93*587) ];  ССЦ 203-0384:[ М-(2863.50=34.50*83) ]	
	Добавл.ресурсы:  1-1033;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1482;  ССЦ 101-1805;  ССЦ 101-2317;  ССЦ 101-8052;  ССЦ 102-0025;  ССЦ 411-0001	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		106%			37.74				90%	413			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			19.22				43%	197			
										=(53.55* (0.8))				
	
17.	СЦена поставщика. 
Окно-люк типа StarLite, шт	1	1 803.57			1 803.57			1	1	7 575			
				1 803.57			1 803.57		4.2	1		7 575		
	Поправки: М: =7500*1.01/4.2	
	
18.	ТЕР 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	7.2981	211.61	46.85	7.91	1 544.38	341.92	57.75	12.14	6.15	7 540	4 151	355	
				156.85	0.38		1 144.71	2.74	2.65	12.2		3 033	33	
	Объем: 233*2.7+37.3*2.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			365.34				90%	3 766			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			186.12				43%	1 799			
										=(53.55* (0.8))				
	
19.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.33	221.62	101.80	102.69	516.36	237.19	239.26	12.14	3.75	3 837	2 879	897	
				17.13	1.45		39.91	3.38	1.5	12.16		60	41	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			216.51				77%	2 248			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			144.34				48%	1 402			
										=(59.5* (0.8))				
	
20.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	48.231	36.04			1 738.25					7 368			
				36.04			1 738.25		152.77			7 368		
	Объем: 20.7*2.33													
	
21.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.33	110.62	83.67	26.95	257.75	194.96	62.79	12.14	4.71	2 663	2 367	296	
					2.45			5.71	2.96	12.15			69	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			216.72				92%	2 241			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			110.37				44%	1 072			
										=(55.25* (0.8))				
	
22.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	256.3	7.04			1 804.35					5 321			
				7.04			1 804.35		20.76			5 321		
	Объем: 233*1.1													
	
23.	ТЕРр 58-12-3 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2	2.33	1 755.32	158.48	16.33	4 089.90	369.26	38.05	12.14	6.52	16 331	4 483	248	
				1 580.51	2.45		3 682.59	5.71	3.15	12.15		11 600	69	
	Накладные расходы		83%			311.23				71%	3 232			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			243.73				52%	2 367			
										=(65* (0.8))				
	
24.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.33	8 171.06	405.87	165.99	19 038.56	945.68	386.75	12.14	6.02	91 362	11 481	2 328	
				7 599.20	14.91		17 706.14	34.75	4.38	12.13		77 553	421	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 058.86				92%	10 950			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			539.24				44%	5 237			
										=(55.25* (0.8))				
	
25.	СЦена поставщика. 
Коньковая планка, ребра скатов, м	66.1	34.33			2 269.43			1	1	9 532			
				34.33			2 269.43		4.2	1		9 532		
	Поправки: М: =140*1.03/4.2	
	
26.	СЦена поставщика. 
Примыкания к трубам, вентшахтам, слуховым окнам, м	55.9	33.11			1 850.69			1	1	7 773			
				33.11			1 850.69		4.2	1		7 773		
	Поправки: М: =135*1.03/4.2	
	
27.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.603	4 972.00	72.11	75.20	2 998.11	43.48	45.35	12.14	5.82	10 305	528	264	
				4 824.69	5.48		2 909.29	3.30	3.27	12.12		9 513	40	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			50.52				92%	523			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.73				44%	250			
										=(55.25* (0.8))				
	
28.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.603	4 972.00	72.11	75.20	2 998.11	43.48	45.35	12.14	5.82	10 305	528	264	
				4 824.69	5.48		2 909.29	3.30	3.27	12.12		9 513	40	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			50.52				92%	523			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.73				44%	250			
										=(55.25* (0.8))				
	
29.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.741	75.57	75.35	0.22	56.00	55.83	0.16	12.14	3.95	678	678	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			46.34				71%	481			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.29				52%	353			
										=(65* (0.8))				
	
30.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.08892												
									1					
	Объем: (0.741)*0.12													
	
31.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.741	2 956.30	374.76	6.66	2 190.62	277.70	4.94	12.14	6.53	8 402	3 371	32	
				2 574.88	1.03		1 907.99	0.76	2.62	12.17		4 999	9	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			231.12				71%	2 400			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			181.00				52%	1 758			
										=(65* (0.8))				
	
32.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.165984												
									2.62					
	Объем: (0.741)*0.224													
	
33.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.741	8 813.16	326.90	31.86	6 530.55	242.23	23.61	12.14	6.25	22 572	2 941	148	
				8 454.40	3.03		6 264.71	2.24	3.11	12.11		19 483	27	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			264.03				92%	2 731			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			134.46				44%	1 306			
										=(55.25* (0.8))				
	
34.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.02	7 415.77	333.04	13.17	148.32	6.66	0.26	12.14	6.56	480	81	2	
				7 069.56			141.39		2.81	1		397		
	Накладные расходы		83%			5.53				71%	58			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.33				52%	42			
										=(65* (0.8))				
	
35.	ТЕРр 58-10-2 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	0.28	7 879.49	801.83	8.10	2 206.26	224.51	2.27	12.14	6.56	8 303	2 726	15	
				7 069.56			1 979.48		2.81	1		5 562		
	Накладные расходы		83%			186.34				71%	1 935			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			145.93				52%	1 418			
										=(65* (0.8))				
	
36.	ТЕРр 58-10-4 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.1	6 366.80	1 213.61	8.10	636.68	121.36	0.81	12.14	6.56	2 749	1 473	5	
				5 145.09			514.51		2.47	1		1 271		
	Накладные расходы		83%			100.73				71%	1 046			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.88				52%	766			
										=(65* (0.8))				
	
37.	ТЕРр 58-10-7 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.05	9 322.48	1 083.29	8.10	466.12	54.16	0.41	12.14	6.56	1 162	658	3	
				8 231.09			411.55		1.22	1		502		
	Накладные расходы		83%			44.95				71%	467			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.20				52%	342			
										=(65* (0.8))				
	
38.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230.24	24.03	0.41	12.14	6.56	803	292	3	
				4 116.09			205.80		2.47	1		508		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	207			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	152			
										=(65* (0.8))				
	
39.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.25	1 357.93	327.73	1.01	339.48	81.93	0.25	12.14	6.57	2 056	995	2	
				1 029.19			257.30		4.12	1		1 060		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			68.00				71%	706			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			53.25				52%	517			
										=(65* (0.8))				
	
40.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.0025												
									4.12					
	Объем: (0.25)*0.01													
	
41.	ТЕР 10-01-044-12 
Обивка кровельной сталью боковин слуховых окон и деревянных вентшахт (применительно), 100 м2 проемов	0.075	8 588.02	795.55	23.88	644.10	59.67	1.79	12.14	6.09	2 635	724	11	
				7 768.60	1.33		582.65	0.10	3.26	12.09		1 899	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			63.36				90%	653			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			32.28				43%	312			
										=(53.55* (0.8))				
	
42.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.077	8 572.20	5 513.35	252.31	660.06	424.53	19.43	12.14	5.85	6 270	5 154	114	
				2 806.54	60.12		216.10	4.63	4.64	12.13		1 003	56	
	Объем: 4.8+1.7+1.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			334.74				66%	3 439			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			270.37				50%	2 605			
										=(63* (0.8))				
	
43.	ТССЦ 404-0008 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.6545	3 259.00			2 133.02					7 605			
				3 259.00			2 133.02		11 618.93			7 605		
	Объем: 0.077*8500													
	
44.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.33518												
									4.64					
	Объем: (0.077)*17.34													
	
45.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( до 4-х каналов), 100 м труб	0.048	13 930.32	9 132.45	284.04	668.66	438.36	13.63	12.14	5.85	6 407	5 322	80	
				4 513.83	67.62		216.66	3.25	4.64	12.13		1 005	39	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		78%			344.46				66%	3 538			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			278.21				50%	2 681			
										=(63* (0.8))				
	
46.	ТССЦ 404-0008 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.648	3 259.00			2 111.83					7 529			
				3 259.00			2 111.83		11 618.93			7 529		
	Объем: 0.048*3*4500													
	
47.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.19232												
									4.64					
	Объем: (0.048)*8.28													
	Начисления: Н48= 1*3	
	
48.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-ти каналов), 100 м труб	0.017	23 217.20	15 220.75	473.40	394.69	258.75	8.05	12.14	5.85	3 782	3 141	47	
				7 523.05	112.70		127.89	1.92	4.64	12.13		593	23	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5, Н48= 1*5	
	Накладные расходы		78%			203.32				66%	2 088			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			164.22				50%	1 582			
										=(63* (0.8))				
	
49.	ТССЦ 404-0008 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.3825	3 259.00			1 246.57					4 444			
				3 259.00			1 246.57		11 618.93			4 444		
	Объем: 0.017*5*4500													
	
50.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.7038												
									4.64					
	Объем: (0.017)*8.28													
	Начисления: Н48= 1*5	
	
51.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8-ми каналов), 100 м труб	0.012	32 504.08	21 309.05	662.76	390.05	255.71	7.95	12.14	5.85	3 737	3 104	47	
				10 532.27	157.78		126.39	1.89	4.64	12.13		586	23	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*7, Н4= 1*7, Н5= 1*7, Н48= 1*7	
	Накладные расходы		78%			200.93				66%	2 064			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			162.29				50%	1 564			
										=(63* (0.8))				
	
52.	ТССЦ 404-0008 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.378	3 259.00			1 231.90					4 392			
				3 259.00			1 231.90		11 618.93			4 392		
	Объем: 0.012*7*4500													
	
53.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.69552												
									4.64					
	Объем: (0.012)*8.28													
	Начисления: Н48= 1*7	
	
54.	ТЕР 06-01-030-02 
Устройство бетонных оголовников (применительно), 100 м3 в деле	0.005	127 683.65	18 677.84	11 570.81	638.42	93.39	57.85	12.14	6.36	3 889	1 134	368	
				97 435.00	1 741.76		487.18	8.71	4.9	12.13		2 387	106	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			97.00				80%	992			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			56.16				44%	546			
										=(55.25* (0.8))				
	
55.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.2011	2 412.79	1 295.60	2.05	485.21	260.55	0.41	12.14	3.88	4 106	3 163	2	
				1 115.14			224.25		4.2	1		942		
	Накладные расходы		79%			205.83				67%	2 119			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			130.28				40%	1 265			
										=(50* (0.8))				
	
56.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых и вентиляционных труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2011	2 273.86	99.29	11.39	457.27	19.97	2.29	12.14	6.5	1 419	242	15	
				2 163.18			435.02		2.67	1		1 161		
	Накладные расходы		95%			18.97				80%	194			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.39				37%	90			
										=(46.75* (0.8))				
	
	Прочие работы	
	
57.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.	39.73	7.57		7.57	300.91		300.91		5.21	1 568		1 568	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
58.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.	39.73	27.35		27.35	1 086.59		1 086.59		5.21	5 661		5 661	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	90 556.66	9 810.40	2 783.84			411 696	119 218	15 192	
			77 962.43	103.91				277 287	1 258	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	90 556.66	9 810.40	2 783.84			411 696	119 218	15 192	
			77 962.43	103.91				277 287	1 258	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 189.61					61 539			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 3, 5, 7, 8, 14, 23, 29, 31, 34-39; %=72 - по стр. 10; %=90 - по стр. 12, 16, 18, 41; %=80 - по стр. 13, 54, 56; %=77 - по стр. 19; %=92 - по стр. 21, 24, 27, 28, 33; %=66 - по стр. 42, 45, 48, 51; %=67 - по стр. 55)	8 730.08					90 445			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 5, 7, 8, 14, 23, 29, 31, 34-39; %=64 - по стр. 10; %=43 - по стр. 12, 16, 18, 41; %=37 - по стр. 13, 56; %=48 - по стр. 19; %=44 - по стр. 21, 24, 27, 28, 33, 54; %=50 - по стр. 42, 45, 48, 51; %=40 - по стр. 55)	6 117.90					59 368			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	105 404.64					561 509			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	105 404.64					561 509			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	1 054.05					5 615			
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ	106 458.69					567 124			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	2 129.17					11 342			
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ	108 587.86					578 466			
	НДС 18%	19 545.81					104 124			
	Всего с НДС	128 133.67					682 590			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)