«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	7 349 842	руб.	Смета на сумму:	7 349 842	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.Г. Ярмошик /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 2015 г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Горького, 193 – ул. Зеленая, 68	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по капитальному ремонту детской спортивной площадки в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» по адресу: г. Калининград, ул. Горького, 193 – ул. Зеленая, 68.	
Сметная стоимость:	7 349.842	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.561	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	457.898	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	ТЕР 09-03-029-01 
(прим.) 
Демонтаж существующих малых форм Прил.9.3 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7, 1 т конструкций	2.88	776.56	226.14	550.42	2 236.49	651.27	1 585.22	16.11	6.18	20 289	10 492	9 797	
					59.65			171.80	3.64	16.1			2 766	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		90%			740.76				77%	10 209			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			592.61				58%	7 690			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 569.86					38 187			
	
2.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	2.88	3.71		3.13	10.67		9.01	1	7.37	88		66	
					0.36			1.04	1	13.5			14	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1.04				100%	14			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.62				60%	8			
	
3.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.88	16.40		16.40	47.23		47.23	1	7.88	372		372	
									1	1				
	
4.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3 грунта	0.284	5 330.42	137.35	5 182.53	1 513.84	39.01	1 471.84	16.1	7.81	12 137	628	11 495	
				10.54	723.57		2.99	205.49	4.5	16.11		13	3 311	
	Объем: (20*40*0.25)+(20*10.5*0.25)+(10*10.5*0.25)+(2*10.5*0.25)													
	Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1	
	Накладные расходы		95%			232.28				81%	3 191			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			105.14				34%	1 339			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 851.25					16 667			
	
5.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	454.4	16.40		16.40	7 452.16		7 452.16	1	7.88	58 723		58 723	
									1	1				
	Объем: 284*1.6													
	
6.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.284	344.93	24.76	314.90	97.96	7.03	89.43	16.1	8.62	891	113	771	
				5.27	49.16		1.50	13.96	4.5	16.11		7	225	
	Объем: (20*40*0.25)+(20*10.5*0.25)+(10*10.5*0.25)+(2*10.5*0.25)													
	Накладные расходы		95%			19.94				81%	274			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			9.03				34%	115			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.93					1 280			
	
	Раздел 2.  УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ПОВЕРХНОСТНОГО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ	
	
7.	ТЕР 27-02-005-01 
(прим.) 
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных пластиковых лотков, 100 м3 лотка	0.0048	42 070.55	3 224.96	16 028.71	201.94	15.48	76.94	16.11	7	1 135	249	539	
				22 816.88	1 935.22		109.52	9.29	3.17	16.11		347	150	
	Объем: 0.004*120													
	Накладные расходы		142%			35.17				121%	483			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			20.06				65%	259			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					257.18					1 877			
	
8.	С цена поставщик. 
Лоток водоотводный PolyMax Basik ЛВ-10.15.12-ПП пластиковый (арт. 8020) 1000*145*130, шт	120	94.91			11 389.68					50 342			
				94.91			11 389.68		4.42			50 342		
	Поправки: М: =368*1.14/4.42	
	
9.	С цена поставщик. 
Решетка водоприемная Basic PB-10.14.100-К-штампованная стальная оцинкованная (арт. 20101) 1000*136*22, шт	120	87.53			10 503.53					46 426			
				87.53			10 503.53		4.42			46 426		
	Поправки: М: =372*1.04/4.42	
	
10.	С цена поставщик. 
Крепеж ЛВ-10-ПП 6800, шт	240	14.12			3 388.24					14 976			
				14.12			3 388.24		4.42			14 976		
	Поправки: М: =60*1.04/4.42	
	
	Раздел 3.  УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	
	
11.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	1.835	937.76	682.44	81.37	1 720.79	1 252.28	149.31	16.11	6.9	22 676	20 174	1 030	
				173.95	10.25		319.20	18.81	4.61	16.11		1 472	303	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			1 804.95				121%	24 777			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 029.58				65%	13 310			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 555.32					60 763			
	
12.	ТССЦ 402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.036333	569.06			20.68					103			
				569.06			20.68		2 844.93			103		
	Объем: 1.835*0.06*0.33													
	
13.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	9.31079	685.00			6 377.89					29 928			
				685.00			6 377.89		3 214.33			29 928		
	Объем: 1.835*5.9*0.86													
	
14.	ТССЦ 403-8023 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	183.5	34.14			6 264.69					47 202			
				34.14			6 264.69		257.23			47 202		
	
	Раздел 4.  СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА (20*40 м)	
	
15.	ТЕР 27-04-001-02 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.2	2 637.87	133.78	2 478.89	3 165.44	160.54	2 974.67	16.1	5.66	19 543	2 585	16 837	
				25.20	210.01		30.24	252.01	4.03	16.11		122	4 060	
	Объем: 20*40*0.15													
	Накладные расходы		142%			585.82				121%	8 040			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			334.17				65%	4 319			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 085.43					31 903			
	
16.	ТССЦ 408-0200 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	146.4	119.43			17 484.55					71 156			
				119.43			17 484.55		486.04			71 156		
	Объем: (1.20)*100*1.22													
	
17.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	80	51.07	32.57	0.30	4 085.60	2 605.60	24.00	16.1	5.8	48 802	41 950	139	
				18.20			1 456.00		4.61	1		6 712		
	Объем: 20*40*0.10													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Накладные расходы		123%			3 204.89				105%	44 048			
										=(123.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 667.58				51%	21 395			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 958.07					114 244			
	
18.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	81.6	685.00			55 896.00					262 289			
				685.00			55 896.00		3 214.33			262 289		
	Объем: (80)*1.02													
	
19.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.64	436.67	118.82	40.48	279.47	76.04	25.91	16.1	8.14	2 342	1 224	211	
				277.37	2.41		177.52	1.54	5.11	16.12		907	25	
	Объем: 800*0.8/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Накладные расходы		105%			81.46				89%	1 112			
										=(105.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			42.67				44%	550			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					403.60					4 003			
	
20.	ТССЦ 204-0096 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т	0.64	8 902.52			5 697.61					24 005			
				8 902.52			5 697.61		37 507.95			24 005		
	Объем: (0.64)*1.0													
	
21.	ТЕР 11-01-024-01 
(прим.) 
Устройство покрытий из резиновой крошки и полиуретанового связующего  типа "Гамбит" толщиной 10 мм, 100 м2 покрытия	8	1 930.91	1 414.41	516.50	15 447.28	11 315.28	4 132.00	16.11	12.25	232 906	182 289	50 617	
					305.87			2 446.96	3.09	16.1			39 396	
	Объем: 20*40													
	Поправки: М: *0	
	Накладные расходы		123%			16 927.56				105%	232 769			
										=(123.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			8 807.83				51%	113 059			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41 182.67					578 735			
	
22.	СЦена поставщика. 
Покрытие из резиновой крошки и полиуретанового связующего типа "Гамбит колор" (толщина 10 мм), м2	800	329.41			263 529.41			1	1	1 164 800			
				329.41			263 529.41		4.42	1		1 164 800		
	Объем: 20*40													
	Поправки: М: =1300*1.12/4.42	
	
23.	ТЕР 27-09-016-01 
(прим.) 
Разметка резинового покрытия краской сплошной линией шириной 0,05 м, 1 км линии	0.33	284.85	29.83	204.31	94.00	9.84	67.42	16.1	6.22	631	158	419	
				50.71	28.56		16.73	9.42	3.2	16.11		54	152	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0245:[ М-(1147.73=27327.00*0.042) ]	
	Накладные расходы		142%			27.35				121%	375			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			15.60				65%	202			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136.95					1 208			
	
24.	СЦена поставщика. 
Краска для разметки Р 10 полиуретановая, кг	6.93	208.24			1 443.07			1	1	6 378			
				208.24			1 443.07		4.42	1		6 378		
	Объем: 0.33*(0.042/2)*1000													
	Поправки: М: =885*1.04/4.42	
	
25.	ТЕР 07-01-054-12 
(прим.) 
Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 4 м, 100 м ограды	1.2	5 737.33	1 638.72	2 877.39	6 884.80	1 966.46	3 452.87	16.11	6.72	61 653	31 680	23 203	
				1 221.22	348.20		1 465.46	417.84	4.62	16.11		6 770	6 731	
	Накладные расходы		130%			3 099.59				111%	42 636			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			1 716.70				58%	22 278			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 701.09					126 568			
	
26.	СЦена поставщика. 
Сетчатое панельное ограждение типа  LEGI Н= 4000 мм (тип панели R-М (2500*2030 мм 7+5/8), тип цинкования панели - LKS II) в комплекте со столбами (тип столба RP-L-pur (80/40*4800 мм) тип цинкования - LKS IV,толщина цинкового покрытия 554 гр/м2, в комплекте 10 нерж. креплений  и калиткой  - 2 шт. (тип VARIO.S (1000*2000 мм)  в комплекте со столбами (тип цинкования - LKS IV, толщина цинкового покрытия 554 гр/м2), порошковая окраска (100 мкн) цвет - СИНИЙ, м	120	1 600.00			192 000.00			1	1	848 640			
				1 600.00			192 000.00		4.42	1		848 640		
	Поправки: М: =6800*1.04/4.42	
	
27.	ТЕР 07-01-055-08 
Устройство калиток с установкой столбов металлических, 100 шт.	0.02	13 226.04	9 001.44	411.51	264.52	180.03	8.23	16.11	8.07	3 322	2 900	66	
				3 813.09	1.04		76.26	0.02	4.66	16.03		355		
	Накладные расходы		130%			234.07				111%	3 219			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			129.64				58%	1 682			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					628.22					8 223			
	
28.	ТЕР 01-02-058-02 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1, 100 м3 грунта	0.0175	2 666.16	2 666.16		46.66	46.66		16.1	1	751	751		
									1	1				
	Объем: 14*0.5*0.5*0.5													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			37.33				68%	511			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			17.73				31%	233			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.72					1 494			
	
29.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.04	426.34	426.34		17.05	17.05		16.1	1	275	275		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			13.64				68%	187			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			6.48				31%	85			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.17					547			
	
30.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	6.4	16.40		16.40	104.96		104.96	1	7.88	827		827	
									1	1				
	Объем: 4*1.6													
	
31.	ТЕР 06-01-001-01 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0175	11 913.47	1 490.40	1 792.35	208.49	26.08	31.37	16.1	10.04	1 460	420	315	
				8 630.72	271.44		151.04	4.75	4.8	16.11		725	77	
	Объем: 14*0.5*0.5*0.5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ]	
	Накладные расходы		105%			32.37				89%	442			
										=(105.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			16.96				44%	219			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					257.82					2 121			
	
32.	ТССЦ 401-0023 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100), м3	1.785	632.95			1 129.82					5 302			
				632.95			1 129.82		2 970.46			5 302		
	Объем: 1.75*1.02													
	
33.	ТЕР 09-03-029-01 
(прим.) 
Монтаж детского игрового оборудования, 1 т конструкций	0.456	1 237.00	323.05	786.32	564.07	147.31	358.56	16.11	6.18	4 801	2 373	2 216	
				127.63	85.22		58.20	38.86	3.64	16.1		212	626	
	Объем: 0.073*4+0.063*2+0.038													
	Накладные расходы		90%			167.55				77%	2 309			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			134.04				58%	1 739			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					865.67					8 850			
	
34.	СЦена поставщика. 
Стойка баскетбольная с антивандальным щитом (120*90 см), кольцом с металлической сеткой, шт.	4	11 647.06			46 588.24			1	1	205 920			
				11 647.06			46 588.24		4.42	1		205 920		
	Поправки: М: =49500*1.04/4.42	
	
35.	СЦена поставщика. 
Гандбольные ворота с сеткой (типа 6601 КСИЛ), шт.	2	3 552.94			7 105.88			1	1	31 408			
				3 552.94			7 105.88		4.42	1		31 408		
	Поправки: М: =15100*1.04/4.42	
	
36.	СЦена поставщика. 
Щит информационный+фотопечать инструкции (типа 6802 КСИЛ), шт.	1	1 917.65			1 917.65			1	1	8 476			
				1 917.65			1 917.65		4.42	1		8 476		
	Поправки: М: =8150*1.04/4.42	
	
	Раздел 5.  ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА (20*10,5 м)	
	
37.	ТЕР 07-01-054-12 
(прим.) 
Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 3 м, 100 м ограды	0.51	5 737.33	1 638.72	2 877.39	2 926.04	835.75	1 467.47	16.11	6.72	26 203	13 464	9 861	
				1 221.22	348.20		622.82	177.58	4.62	16.11		2 877	2 861	
	Накладные расходы		130%			1 317.33				111%	18 121			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			729.60				58%	9 469			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 972.97					53 792			
	
38.	СЦена поставщика. 
Сетчатое панельное ограждение типа  LEGI Н= 3000 мм (тип панели R-М (2500*2030 мм 7+5/8), тип цинкования панели - LKS II) в комплекте со столбами (тип столба RP-L-pur (80/40*4800 мм) тип цинкования - LKS IV,толщина цинкового покрытия 554 гр/м2, в комплекте 10 нерж. креплений  и калиткой  - 1 шт. (тип VARIO.S (1000*2000 мм)  в комплекте со столбами (тип цинкования - LKS IV, толщина цинкового покрытия 554 гр/м2), порошковая окраска (100 мкн) цвет - СИНИЙ, м	51	1 200.00			61 200.00			1	1	270 504			
				1 200.00			61 200.00		4.42	1		270 504		
	Поправки: М: =5100*1.04/4.42	
	
39.	ТЕР 07-01-055-08 
Устройство калиток с установкой столбов металлических, 100 шт.	0.01	13 226.04	9 001.44	411.51	132.26	90.01	4.12	16.11	8.07	1 661	1 450	33	
				3 813.09	1.04		38.13	0.01	4.66	16.03		178		
	Накладные расходы		130%			117.03				111%	1 610			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			64.81				58%	841			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					314.10					4 112			
	
40.	ТЕР 01-02-058-02 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1, 100 м3 грунта	0.05625	2 666.16	2 666.16		149.97	149.97		16.1	1	2 415	2 415		
									1	1				
	Объем: 45*0.5*0.5*0.5													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			119.98				68%	1 642			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			56.99				31%	749			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.93					4 806			
	
41.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.07625	426.34	426.34		32.51	32.51		16.1	1	523	523		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			26.01				68%	356			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			12.35				31%	162			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.87					1 041			
	
42.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	12.2	16.40		16.40	200.08		200.08	1	7.88	1 577		1 577	
									1	1				
	Объем: 7.625*1.6													
	
43.	ТЕР 06-01-001-01 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.05625	11 913.47	1 490.40	1 792.35	670.13	83.83	100.82	16.1	10.04	4 692	1 350	1 012	
				8 630.72	271.44		485.48	15.27	4.8	16.11		2 330	246	
	Объем: 45*0.5*0.5*0.5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ]	
	Накладные расходы		105%			104.06				89%	1 420			
										=(105.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			54.51				44%	702			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					828.69					6 815			
	
44.	ТССЦ 401-0023 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100), м3	5.7375	632.95			3 631.55					17 043			
				632.95			3 631.55		2 970.46			17 043		
	Объем: 5.625*1.02													
	
45.	ТЕР 09-03-029-01 
(прим.) 
Монтаж детского игрового оборудования, 1 т конструкций	1.903	1 237.00	323.05	786.32	2 354.01	614.76	1 496.37	16.11	6.18	20 035	9 904	9 248	
				127.63	85.22		242.88	162.17	3.64	16.1		884	2 611	
	Объем: 0.048+0.1+0.067+0.064+0.135+0.160+0.319+1+0.01													
	Накладные расходы		90%			699.24				77%	9 637			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			559.39				58%	7 259			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 612.64					36 930			
	
46.	С цена поставщик. 
Диван на металлических ножках (L=1800 мм, сиденье - высокопрочный цветной  пластик), шт	4	5 176.47			20 705.88					91 520			
				5 176.47			20 705.88		4.42			91 520		
	Поправки: М: =22000*1.04/4.42	
	
47.	С цена поставщик. 
Урна пластиковая, шт	1	1 764.71			1 764.71					7 800			
				1 764.71			1 764.71		4.42			7 800		
	Поправки: М: =7500*1.04/4.42	
	
48.	СЦена поставщика. 
Качалка-балансир (типа 4102 КСИЛ), шт.	1	2 282.35			2 282.35			1	1	10 088			
				2 282.35			2 282.35		4.42	1		10 088		
	Поправки: М: =9700*1.04/4.42	
	
49.	СЦена поставщика. 
Качалка на пружине двойная "Претти" (типа 4138 КСИЛ), шт.	1	5 529.41			5 529.41			1	1	24 440			
				5 529.41			5 529.41		4.42	1		24 440		
	Поправки: М: =23500*1.04/4.42	
	
50.	СЦена поставщика. 
Качели на металлических стойках с жесткой подвеской, одинарные (типа 4153 КСИЛ), шт.	1	3 341.18			3 341.18			1	1	14 768			
				3 341.18			3 341.18		4.42	1		14 768		
	Поправки: М: =14200*1.04/4.42	
	
51.	СЦена поставщика. 
Качели на металлических стойках с гибкой подвеской, двойные (типа 4155а КСИЛ), шт.	1	9 040.00			9 040.00			1	1	39 957			
				9 040.00			9 040.00		4.42	1		39 957		
	Поправки: М: =38420*1.04/4.42	
	
52.	СЦена поставщика. 
Карусель (типа 4192 КСИЛ), шт.	1	6 625.88			6 625.88			1	1	29 286			
				6 625.88			6 625.88		4.42	1		29 286		
	Поправки: М: =28160*1.04/4.42	
	
53.	СЦена поставщика. 
Песочный дворик со счетами без входной арки (типа 4260 КСИЛ), шт.	1	10 188.24			10 188.24			1	1	45 032			
				10 188.24			10 188.24		4.42	1		45 032		
	Поправки: М: =43300*1.04/4.42	
	
54.	СЦена поставщика. 
Детский игровой комплекс для детей от 3-6 лет (типа 5106 КСИЛ), шт.	1	14 470.59			14 470.59			1	1	63 960			
				14 470.59			14 470.59		4.42	1		63 960		
	Поправки: М: =61500*1.04/4.42	
	
55.	СЦена поставщика. 
Детский игровой комплекс для детей от 7-13 лет (типа 5447 КСИЛ), шт.	1	52 870.59			52 870.59			1	1	233 688			
				52 870.59			52 870.59		4.42	1		233 688		
	Поправки: М: =224700*1.04/4.42	
	
56.	ТЕР 27-04-001-02 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.315	2 637.87	133.78	2 478.89	830.93	42.14	780.85	16.1	5.66	5 130	678	4 420	
				25.20	210.01		7.94	66.15	4.03	16.11		32	1 066	
	Объем: 20*10.5*0.15													
	Накладные расходы		142%			153.77				121%	2 110			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			87.71				65%	1 134			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 072.42					8 374			
	
57.	ТССЦ 408-0200 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	38.43	119.43			4 589.69					18 679			
				119.43			4 589.69		486.04			18 679		
	Объем: (0.315)*100*1.22													
	
58.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1365	540.62		540.62	73.79		73.79	1	6.9	509		509	
					59.01			8.05	4.22	16.11			130	
	Объем: 20*10.5*0.065													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			11.43				121%	157			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			6.52				65%	85			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.74					751			
	
59.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	13.923	280.61			3 906.93					27 417			
				280.61			3 906.93		1 969.16			27 417		
	Объем: (0.1365)*102.0													
	
60.	ТЕР 11-01-038-03 
(прим.) 
Устройство модульного резинового покрытия, 100 м2 покрытия	2.1	575.61	555.36	20.26	1 208.78	1 166.26	42.55	16.11	9.05	19 173	18 788	385	
				-0.01	0.45		-0.02	0.95	4.84	16.2			15	
	Объем: 20*10.5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0567:[ М-(33497.82=328.41*102) ];  ТССЦ 101-1757:[ М-(17.11=17.11*1) ];  ТССЦ 101-2109:[ М-(11.26=11.26*1) ];  ТССЦ 101-2505:[ М-(2701.87=51959.00*0.052) ];  ТССЦ 113-8007:[ М-(81.80=43.05*1.9) ]	
	Накладные расходы		123%			1 435.67				105%	19 743			
										=(123.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			747.01				51%	9 590			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 391.46					48 506			
	
61.	СЦена поставщика. 
Модульное травмобезопасное резиновое покрытие (500*500*35 мм), м2	210	608.65			127 816.83			1	1	564 950			
				608.65			127 816.83		4.42	1		564 950		
	Объем: 20*10.5													
	Поправки: М: =2402*1.12/4.42	
	
	Раздел 6.  ТРЕНАЖЕРНАЯ  ПЛОЩАДКА  (10*10,5 м)	
	
62.	ТЕР 27-04-001-02 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.189	2 637.87	133.78	2 478.89	498.56	25.28	468.51	16.1	5.66	3 078	407	2 652	
				25.20	210.01		4.76	39.69	4.03	16.11		19	639	
	Объем: (10*10.5*0.15)+(2*10.5*0.15)													
	Накладные расходы		142%			92.26				121%	1 266			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			52.63				65%	680			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					643.44					5 024			
	
63.	ТССЦ 408-0200 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	23.058	119.43			2 753.82					11 207			
				119.43			2 753.82		486.04			11 207		
	Объем: (0.189)*100*1.22													
	
64.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0504	540.62		540.62	27.25		27.25	1	6.9	188		188	
					59.01			2.97	4.22	16.11			48	
	Объем: (10*10.5*0.04)+(2*10.5*0.04)													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			4.22				121%	58			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2.41				65%	31			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.87					277			
	
65.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	5.1408	280.61			1 442.56					10 123			
				280.61			1 442.56		1 969.16			10 123		
	Объем: (0.0504)*102.0													
	
66.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	12.6	144.06	122.25	15.86	1 815.16	1 540.35	199.84	16.11	5.28	26 207	24 815	1 055	
				5.95	0.73		74.97	9.20	4.49	16		337	147	
	Объем: (10*10.5)+(2*10.5)													
	Накладные расходы		142%			2 200.36				121%	30 204			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 255.14				65%	16 225			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 270.66					72 636			
	
67.	ТССЦ 403-8719 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2	128.52	119.43			15 349.14					50 663			
				119.43			15 349.14		394.2			50 663		
	Объем: (10*10.5*1.02)+(2*10.5*1.02)													
	
68.	ТЕР 01-02-058-02 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1, 100 м3 грунта	0.02125	2 666.16	2 666.16		56.66	56.66		16.1	1	912	912		
									1	1				
	Объем: 17*0.5*0.5*0.5													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			45.33				68%	620			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			21.53				31%	283			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.52					1 815			
	
69.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.02125	426.34	426.34		9.06	9.06		16.1	1	146	146		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			7.25				68%	99			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			3.44				31%	45			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.75					291			
	
70.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	3.4	16.40		16.40	55.76		55.76	1	7.88	439		439	
									1	1				
	Объем: 2.125*1.6													
	
71.	ТЕР 06-01-001-01 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.02125	11 913.47	1 490.40	1 792.35	253.16	31.67	38.09	16.1	10.04	1 773	510	382	
				8 630.72	271.44		183.40	5.77	4.8	16.11		880	93	
	Объем: 17*0.5*0.5*0.5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ]	
	Накладные расходы		105%			39.31				89%	537			
										=(105.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.59				44%	265			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.06					2 575			
	
72.	ТССЦ 401-0023 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100), м3	2.1675	632.95			1 371.92					6 438			
				632.95			1 371.92		2 970.46			6 438		
	Объем: 2.125*1.02													
	
73.	ТЕР 09-03-029-01 
(прим.) 
Монтаж спортивного оборудования, 1 т конструкций	0.486	1 237.00	323.05	786.32	601.18	157.00	382.15	16.11	6.18	5 117	2 529	2 362	
				127.63	85.22		62.03	41.42	3.64	16.1		226	667	
	Объем: 0.04+0.052+0.055+0.083+0.0525+0.062+0.0665+0.065+0.01													
	Накладные расходы		90%			178.58				77%	2 461			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			142.86				58%	1 854			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					922.62					9 432			
	
74.	С цена поставщик. 
Диван на металлических ножках (L=1800 мм, сиденье - высокопрочный цветной  пластик), шт	2	5 227.06			10 454.12					46 207			
				5 227.06			10 454.12		4.42			46 207		
	Поправки: М: =22215*1.04/4.42	
	
75.	С цена поставщик. 
Урна пластиковая, шт	1	1 788.24			1 788.24					7 904			
				1 788.24			1 788.24		4.42			7 904		
	Поправки: М: =7600*1.04/4.42	
	
76.	СЦена поставщика. 
Брусья параллельные (типа 6720 КСИЛ), шт.	1	1 223.53			1 223.53			1	1	5 408			
				1 223.53			1 223.53		4.42	1		5 408		
	Поправки: М: =5200*1.04/4.42	
	
77.	СЦена поставщика. 
Турник (типа 6733 КСИЛ), шт.	1	2 047.06			2 047.06			1	1	9 048			
				2 047.06			2 047.06		4.42	1		9 048		
	Поправки: М: =8700*1.04/4.42	
	
78.	СЦена поставщика. 
Турник (типа 6734 КСИЛ), шт.	1	2 282.35			2 282.35			1	1	10 088			
				2 282.35			2 282.35		4.42	1		10 088		
	Поправки: М: =9700*1.04/4.42	
	
79.	СЦена поставщика. 
Тренажер (типа 7503 КСИЛ), шт.	1	4 729.41			4 729.41			1	1	20 904			
				4 729.41			4 729.41		4.42	1		20 904		
	Поправки: М: =20100*1.04/4.42	
	
80.	СЦена поставщика. 
Тренажер (типа 7512 КСИЛ), шт.	1	7 952.94			7 952.94			1	1	35 152			
				7 952.94			7 952.94		4.42	1		35 152		
	Поправки: М: =33800*1.04/4.42	
	
81.	СЦена поставщика. 
Тренажер (типа 7520 КСИЛ), шт.	1	9 176.47			9 176.47			1	1	40 560			
				9 176.47			9 176.47		4.42	1		40 560		
	Поправки: М: =39000*1.04/4.42	
	
82.	СЦена поставщика. 
Тренажер (типа 7526 КСИЛ), шт.	1	9 941.18			9 941.18			1	1	43 940			
				9 941.18			9 941.18		4.42	1		43 940		
	Поправки: М: =42250*1.04/4.42	
	
83.	СЦена поставщика. 
Тренажер (типа 7536 КСИЛ), шт.	1	6 117.65			6 117.65			1	1	27 040			
				6 117.65			6 117.65		4.42	1		27 040		
	Поправки: М: =26000*1.04/4.42	
	
	Раздел 7.  БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	
	
84.	ТЕР 47-01-046-04 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	2.24	2 168.55	337.20		4 857.55	755.33		16.11	1	27 552	12 168		
				1 831.35			4 102.22		3.75	1		15 383		
	Накладные расходы		115%			868.63				98%	11 925			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			581.60				61%	7 422			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 307.78					46 899			
	
85.	ТЕР 47-01-046-06 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	2.24	792.33	53.73	365.54	1 774.82	120.36	818.81	16.11	6.26	9 555	1 939	5 126	
				373.06	35.46		835.65	79.43	2.98	16.11		2 490	1 280	
	Накладные расходы		115%			229.76				98%	3 155			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			153.84				61%	1 964			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 158.42					14 673			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 098 302.24	24 226.90	28 217.59			5 251 674	390 259	216 892	
			1 045 856.08	4 200.45				4 644 497	67 639	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 084 675.63	22 656.56	16 526.09			5 139 406	364 961	131 265	
			1 045 492.97	3 785.16				4 643 175	60 955	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	125 916.85					581 555			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 6; %=121 - по стр. 7, 11, 15, 23, 56, 58, 62, 64, 66; %=105 - по стр. 17, 21, 60; %=89 - по стр. 19, 31, 43, 71; %=111 - по стр. 25, 27, 37, 39; %=68 - по стр. 28, 29, 40, 41, 68, 69; %=98 - по стр. 84, 85)	33 108.79					455 085			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 4, 6; %=65 - по стр. 7, 11, 15, 23, 56, 58, 62, 64, 66; %=51 - по стр. 17, 21, 60; %=44 - по стр. 19, 31, 43, 71; %=58 - по стр. 25, 27, 37, 39; %=31 - по стр. 28, 29, 40, 41, 68, 69; %=61 - по стр. 84, 85)	17 769.83					228 690			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 135 554.25					5 823 181			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 755.75	1 570.34	3 822.30			50 242	25 298	23 623	
			363.11	414.25				1 322	6 670	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1, 33, 45, 73)	1 786.13					24 616			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 1, 33, 45, 73)	1 428.90					18 542			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 970.78					93 400			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7 870.86		7 869.20			62 026		62 004	
				1.04					14	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2)	1.04					14			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2)	0.62					8			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7 870.86					62 026			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 152 395.89					5 978 607			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	24 661.27					127 942			
	ИТОГО	1 177 057.16					6 106 549			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	23 541.14					122 131			
	ИТОГО	1 200 598.30					6 228 680			
	НДС 18%	216 107.69					1 121 162			
	ВСЕГО С НДС	1 416 705.99					7 349 842			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	34 894.92					479 701			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	19 198.73					247 232			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)