«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 014 985	руб.	Смета на сумму:	1 014 985	руб.	
Директор  МКУ «КР МКД»	
Директор ООО «ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловская С.Я. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на Капитальный ремонт крыши  МКД №7 по ул. Чапаева г. Калининграда	
Сметная стоимость:	1 014.985	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.511	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	193.921	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля  сложная	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	3.38	553.31	459.71	93.60	1 870.19	1 553.82	316.37	14.4	6.44	24 412	22 375	2 037	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 538.28				84%	18 795			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			932.29				48%	10 740			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 340.76					53 947			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.38	172.51	127.80	44.71	583.08	431.96	151.12	14.41	8.08	7 446	6 225	1 221	
					6.95			23.49	1	14.38			338	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			378.02				71%	4 660			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			296.04				52%	3 413			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 257.15					15 518			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (Прим), 100 м2	3.38	2 713.25	179.98	29.68	9 170.79	608.33	100.32	14.41	8.35	36 090	8 766	838	
				2 503.59	4.13		8 462.13	13.96	3.13	16.83		26 486	235	
	Накладные расходы		83%			516.50				71%	6 391			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			404.49				52%	4 681			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 091.78					47 161			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.14	5 502.93	806.67	80.64	17 279.20	2 532.94	253.21	14.41	8.19	84 516	36 500	2 074	
				4 615.62			14 493.05		3.17	1		45 943		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 102.34				71%	25 915			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 646.41				52%	18 980			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 027.95					129 411			
	
5.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали- желобов,, 100 м труб и покрытий	0.422	75.57	75.35	0.22	31.89	31.80	0.09	14.4	5.82	458	458	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			26.39				71%	325			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.67				52%	238			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.95					1 021			
	
6.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен(мауэрлат), 1 м3	0.42	218.68	77.46	141.22	91.85	32.53	59.31	14.4	4.41	730	468	262	
					12.93			5.43	1	14.39			78	
	Накладные расходы		99%			37.58				84%	459			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			22.78				48%	262			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.21					1 451			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.06	6 775.72	1 449.90	67.19	406.54	86.99	4.03	14.4	8.12	2 554	1 253	33	
				5 258.63			315.52		4.02	1		1 268		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			72.20				71%	890			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.54				52%	652			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					535.29					4 095			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.24	9 291.30	1 358.31	34.61	2 229.91	325.99	8.31	14.4	8.08	10 297	4 694	67	
				7 898.38			1 895.61		2.92	1		5 535		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			270.57				71%	3 333			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			211.89				52%	2 441			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 712.38					16 071			
	
9.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.2	4 519.16	360.82	36.65	903.83	72.16	7.33	14.4	8.16	3 918	1 039	60	
				4 121.69			824.34		3.42	1		2 819		
	Накладные расходы		83%			59.89				71%	738			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.90				52%	540			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 010.63					5 196			
	
10.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок и затяжек  из досок, 100 м	0.696	3 176.89	1 205.91	20.22	2 211.12	839.31	14.07	14.4	8.12	16 803	12 086	114	
				1 950.76			1 357.73		3.39	1		4 603		
	Объем: 58*1.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			696.63				71%	8 581			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			545.55				52%	6 285			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 453.30					31 669			
	
11.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.0042	136 578.60	5 963.00	3 790.41	573.63	25.04	15.92	14.4	8.08	2 529	361	129	
				126 825.19	588.90		532.67	2.47	3.83	14.39		2 040	36	
	Накладные расходы		86%			23.66				73%	290			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			19.26				56%	222			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					616.55					3 041			
	
12.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.104	8 572.20	5 513.35	252.31	891.51	573.39	26.24	14.4	7.12	9 780	8 257	187	
				2 806.54	60.12		291.88	6.25	4.58	16.01		1 337	100	
	Объем: 2*2+2+1.9+1.5+1													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			452.12				66%	5 516			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			365.17				50%	4 179			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 708.80					19 474			
	
13.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.4368	3 086.00			1 347.96					5 665			
				3 086.00			1 347.96		12 970.32			5 665		
	Объем: 0.104*4200													
	
14.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(9-ти  канальный), 100 м труб	0.015	37 147.52	24 353.20	757.44	557.21	365.30	11.36	14.4	7.12	6 168	5 260	81	
				12 036.88	180.32		180.55	2.70	4.58	16		827	43	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			287.04				66%	3 500			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			231.84				50%	2 652			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 076.09					12 319			
	
15.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.264	3 086.00			814.70					3 424			
				3 086.00			814.70		12 970.32			3 424		
	Объем: 0.015*2200*8													
	
16.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6-ти  канальный), 100 м труб	0.04	23 217.20	15 220.75	473.40	928.69	608.83	18.94	14.4	7.12	10 280	8 767	135	
				7 523.05	112.70		300.92	4.51	4.58	16		1 378	72	
	Объем: 2+2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			478.41				66%	5 834			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			386.40				50%	4 420			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 793.50					20 533			
	
17.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.44	3 086.00			1 357.84					5 707			
				3 086.00			1 357.84		12 970.32			5 707		
	Объем: 0.04*2200*5													
	
18.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(2-х  канальный), 100 м труб	0.039	4 643.44	3 044.15	94.68	181.09	118.72	3.69	14.4	7.12	2 005	1 710	26	
				1 504.61	22.54		58.68	0.88	4.58	16		269	14	
	Объем: 2+1.9													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			93.29				66%	1 138			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			75.35				50%	862			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					349.73					4 005			
	
19.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0858	3 086.00			264.78					1 113			
				3 086.00			264.78		12 970.32			1 113		
	Объем: 0.039*2200*1													
	
20.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.4506	2 412.79	1 295.60	2.05	1 087.20	583.80	0.92	14.4	5.73	10 266	8 407	5	
				1 115.14			502.48		3.69	1		1 854		
	Объем: 11.3+16.7+4.41+3.99+6.54+2.12													
	Накладные расходы		79%			461.20				67%	5 633			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			291.90				40%	3 363			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 840.30					19 261			
	
21.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников (применит), 1 м3	0.04	1 507.44	278.21	47.43	60.30	11.13	1.90	14.4	6.26	382	160	12	
				1 181.80	1.96		47.27	0.08	4.45	14.41		210	1	
	Накладные расходы		99%			11.10				84%	135			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.73				48%	77			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.12					595			
	
22.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4506	2 291.60	114.18	14.24	1 032.60	51.45	6.42	14.4	8.19	3 532	741	53	
				2 163.18			974.73		2.81	1		2 739		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			48.88				80%	593			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			24.18				37%	274			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 105.66					4 399			
	
23.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.606	221.62	101.80	102.69	799.15	367.08	370.29	14.4	3.56	6 748	5 286	1 318	
				17.13	1.45		61.77	5.23	2.32	14.47		143	76	
	Объем: 338*0.7+62*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			335.08				77%	4 129			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			223.39				48%	2 574			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 357.62					13 451			
	
24.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС > (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	74.6442	36.04			2 690.18					14 459			
				36.04			2 690.18		193.71			14 459		
	Объем: 3.606*20.7													
	
25.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя (применит), 1 м3 утеплителя	9	47.52	20.14	27.38	427.68	181.22	246.46	14.4	6.2	4 138	2 610	1 528	
					3.42			30.82	2.08	14.4			444	
	Объем: 60*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 406-0013:[ М-(555.70=539.51*1.03) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			229.00				92%	2 810			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			116.62				44%	1 344			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					773.31					8 291			
	
26.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой под утеплитель   (примен), 100 м2 покрытия	0.6	286.73	122.64	1.26	172.04	73.58	0.76	14.4	8.27	1 355	1 060	6	
				162.83			97.70		2.96	1		289		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			68.43				79%	837			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			47.09				51%	541			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					287.56					2 733			
	
27.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	75	7.04			528.00					1 679			
				7.04			528.00		22.38			1 679		
	Объем: 60*1.25													
	
28.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция скосов мансарды изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (применит), 1 м3 изоляции	9	202.86	119.97	82.89	1 825.70	1 079.71	745.99	14.4	8.09	21 583	15 548	6 035	
									17.69	1				
	Объем: 60*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			971.74				77%	11 972			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			647.83				48%	7 463			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 445.27					41 018			
	
29.	ТССЦ 104-0098 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	183.6	26.54			4 872.74					15 909			
				26.54			4 872.74		86.65			15 909		
	Объем: 60*3*1.02													
	
30.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой кровель (прим), 100 м2 покрытия	3.38	286.73	122.64	1.26	969.14	414.51	4.27	14.4	8.27	7 633	5 969	35	
				162.83			550.37		2.96	1		1 629		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			385.49				79%	4 716			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			265.29				51%	3 044			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 619.92					15 393			
	
31.	ТССЦ 101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	422.5	15.27			6 451.58					19 697			
				15.27			6 451.58		46.62			19 697		
	Объем: 338*1.25													
	
32.	ТЕР 12-01-023-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	3.38	9 809.79	434.32	165.99	33 157.08	1 468.00	561.04	14.41	7.28	172 163	21 154	4 084	
				9 209.48	14.91		31 128.04	50.40	4.72	14.39		146 924	725	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 639.87				92%	20 129			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			835.12				44%	9 627			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35 632.07					201 918			
	
33.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	28.392	137.86			3 914.12					15 404			
				137.86			3 914.12		542.56			15 404		
	Объем: 338*0.084													
	
34.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ветровой доски (применит), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.168	2 519.20	230.44	94.03	423.23	38.71	15.80	14.4	8.23	1 830	557	130	
				2 194.74			368.72		3.1	1		1 143		
	Объем: 42*0.4													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0195:[ М-(24.71=11233.01*0.0022) ];  ТССЦ 101-0851:[ М-(560.70=5.34*105) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			41.03				90%	501			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			20.90				43%	240			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					485.17					2 571			
	
35.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.168	978.00	299.35	6.74	164.30	50.29	1.13	14.4	8.26	1 037	724	9	
				671.92	0.16		112.88	0.03	2.69	16.69		304		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			47.80				80%	579			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			23.65				37%	268			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.75					1 884			
	
36.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.422	2 956.30	374.76	6.66	1 247.56	158.15	2.81	14.4	8.36	5 202	2 277	23	
				2 574.88	1.03		1 086.60	0.43	2.67	16.87		2 901	7	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			131.62				71%	1 622			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			103.08				52%	1 188			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 482.26					8 011			
	
37.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.422	8 813.16	326.90	31.86	3 719.15	137.95	13.45	14.4	7.72	13 293	1 986	104	
				8 454.40	3.03		3 567.76	1.28	3.14	14.36		11 203	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			150.37				92%	1 844			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			76.58				44%	882			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 946.09					16 018			
	
38.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.54	7 415.77	333.04	13.17	4 004.52	179.84	7.11	14.4	8.24	12 765	2 590	59	
				7 069.56			3 817.56		2.65	1		10 117		
	Накладные расходы		83%			149.27				71%	1 839			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			116.90				52%	1 347			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 270.68					15 951			
	
39.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	14.4	8.25	2 440	999	8	
				5 145.09			617.41		2.32	1		1 432		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	709			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	519			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 669			
	
40.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	14.4	8.25	1 209	484	5	
				8 231.09			576.18		1.25	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	344			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	252			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.17					1 804			
	
41.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	14.4	8.25	1 037	415	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 547			
	
42.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.54	1 357.93	327.73	1.01	733.28	176.97	0.55	14.4	8.27	4 826	2 548	5	
				1 029.19			555.76		4.09	1		2 273		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			146.89				71%	1 809			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			115.03				52%	1 325			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					995.20					7 960			
	
43.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	20.838	66.71		66.71	1 390.11		1 390.11	1	6.28	8 730		8 730	
									1	1				
	Объем: 16.106+14*338/1000													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
44.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	20.838	18.71		18.71	389.82		389.82		6.28	2 448		2 448	
														
	Объем: 16.106+14*338/1000													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	113 329.74	13 311.37	4 751.17			583 660	191 734	31 866	
			95 267.18	147.96				360 060	2 187	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	113 329.74	13 311.37	4 751.17			583 660	191 734	31 866	
			95 267.18	147.96				360 060	2 187	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	22 241.90					83 057			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 6, 21; %=71 - по стр. 2-5, 7-10, 36, 38-42; %=73 - по стр. 11; %=66 - по стр. 12, 14, 16, 18; %=67 - по стр. 20; %=80 - по стр. 22, 35; %=77 - по стр. 23, 28; %=92 - по стр. 25, 32, 37; %=79 - по стр. 26, 30; %=90 - по стр. 34)	11 960.15					146 856			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 21, 23, 28; %=52 - по стр. 2-5, 7-10, 36, 38-42; %=56 - по стр. 11; %=50 - по стр. 12, 14, 16, 18; %=40 - по стр. 20; %=37 - по стр. 22, 35; %=44 - по стр. 25, 32, 37; %=51 - по стр. 26, 30; %=43 - по стр. 34)	8 261.58					95 107			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	133 551.47					825 623			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	133 551.47					825 623			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 858.00					17 668			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	136 409.47					843 291			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	2 728.19					16 866			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	139 137.66					860 157			
	НДС  18%	25 044.78					154 828			
	Всего с НДС	164 182.44					1 014 985			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 960.15					146 856			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 261.58					95 107			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	113 329.74	13 311.37	4 751.17			583 660	191 734	31 866	
			95 267.18	147.96				360 060	2 187	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	113 329.74	13 311.37	4 751.17			583 660	191 734	31 866	
			95 267.18	147.96				360 060	2 187	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	22 241.90					83 057			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 6, 21; %=71 - по стр. 2-5, 7-10, 36, 38-42; %=73 - по стр. 11; %=66 - по стр. 12, 14, 16, 18; %=67 - по стр. 20; %=80 - по стр. 22, 35; %=77 - по стр. 23, 28; %=92 - по стр. 25, 32, 37; %=79 - по стр. 26, 30; %=90 - по стр. 34)	11 960.15					146 856			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 21, 23, 28; %=52 - по стр. 2-5, 7-10, 36, 38-42; %=56 - по стр. 11; %=50 - по стр. 12, 14, 16, 18; %=40 - по стр. 20; %=37 - по стр. 22, 35; %=44 - по стр. 25, 32, 37; %=51 - по стр. 26, 30; %=43 - по стр. 34)	8 261.58					95 107			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	133 551.47					825 623			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	133 551.47					825 623			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 858.00					17 668			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	136 409.47					843 291			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	2 728.19					16 866			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	139 137.66					860 157			
	НДС  18%	25 044.78					154 828			
	Всего с НДС	164 182.44					1 014 985			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 960.15					146 856			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 261.58					95 107			

Составил:	инженер  ООО "ЖЭУ-18"                                           Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)