«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»	Председатель правления ООО «УК РСУ 6»	
		
________________ /__С.Б.Русович____ /	________________ /_С.Ю.Донцова_____ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Аллея смелых, 20а	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь  	
	
на капитальный ремонт кровли	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	8.36	
2.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8.36	
3.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	8.36	
4.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	8.36	
5.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	8.36	
6.	Унифлекс ЭПП	м2	969.76	
7.	Унифлекс ЭКП	м2	953.04	
8.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.75	
9.	Унифлекс ЭКП	м2	87	
10.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	3.24	
11.	Унифлекс ЭПП	м2	306.18	
12.	Унифлекс ЭКП	м2	306.18	
13.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1.01	
14.	Строительный мусор	т	4.8884	
15.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1.45	
16.	Строительный мусор	т	0.7134	
17.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	2.45	
18.	Строительный мусор	т	0.5488	
19.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.862	
20.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.862	
21.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.013	
22.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.3	
23.	Блок металлический	м2	1.3	
24.	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.02	
25.	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича	1 м карниза	1.5	
26.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	12.6718	
27.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	12.6718	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)