«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
1114440	
руб.	
Смета на сумму:	
614 450	
руб.	

Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»	
Директор ООО «ЖЭУ-14»	

________________ / С.Б. Русович /	
________________ / С.С. Гадаева /	

	

«______»____________________ 20___г.	
«______»____________________ 20___г.	

	«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
1114440	
руб.	

Директор ООО «ЖЭУ-14»	

________________ / С.С. Гадаева /	

«______»____________________ 20___г.	

						

		

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 28,05,13 Банковская	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли ул. Банковская 1-1а	
Сметная стоимость:	1 114.440	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.766	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	194.384	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Е46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	3.1	553.31	459.71	93.60	1 715.26	1 425.10	290.16	12.51	4.4	19 105	17 828	1 277	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 410.85				84%	14 976			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			855.06				48%	8 557			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 981.17					42 638			
	
2.	Е46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	1.1	165.55	131.65	33.90	182.11	144.82	37.29	12.51	4.4	1 976	1 812	164	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			143.37				84%	1 522			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			86.89				48%	870			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					412.37					4 368			
	
3.	Е58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.2	2 875.85	685.02	51.83	12 078.57	2 877.08	217.69	12.51	7.1	63 950	35 992	1 546	
				2 139.00			8 983.80		2.94	1		26 412		
	Накладные расходы		83%			2 387.98				71%	25 554			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 870.10				52%	18 716			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 336.65					108 220			
	
4.	Е58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.78	5 502.93	806.67	80.64	20 801.08	3 049.21	304.82	12.51	7.11	95 969	38 146	2 167	
				4 615.62			17 447.04		3.19	1		55 656		
	Накладные расходы		83%			2 530.84				71%	27 084			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 981.99				52%	19 836			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 313.91					142 889			
	
5.	Е58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.24	6 775.72	1 449.90	67.19	1 626.17	347.98	16.13	12.51	7.02	9 641	4 353	113	
				5 258.63			1 262.07		4.1	1		5 174		
	Накладные расходы		83%			288.82				71%	3 091			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			226.19				52%	2 264			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 141.18					14 995			
	
6.	Е58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.99	9 291.30	1 358.31	34.61	9 198.39	1 344.73	34.26	12.51	6.98	40 207	16 823	239	
				7 898.38			7 819.40		2.96	1		23 145		
	Накладные расходы		83%			1 116.13				71%	11 944			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			874.07				52%	8 748			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 188.59					60 899			
	
7.	Е58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.87	4 519.16	360.82	36.65	3 931.67	313.91	31.89	12.51	7.07	18 855	3 927	225	
				4 121.69			3 585.87		4.1	1		14 702		
	Накладные расходы		83%			260.55				71%	2 788			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			204.04				52%	2 042			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 396.26					23 685			
	
8.	Е58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	16	162.60	38.37	35.62	2 601.60	613.92	569.92	12.51	7.07	17 636	7 680	4 029	
				88.61			1 417.76		4.18	1		5 926		
	Накладные расходы		83%			509.55				71%	5 453			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			399.05				52%	3 994			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 510.20					27 082			
	
9.	Е58-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
вокруг дымовых труб) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, 100 м2 кровли	0.0528	273.17	232.35	40.82	14.42	12.27	2.16	12.52	7.12	169	154	15	
					6.34			0.33	1	12.5			4	
	Объем: 0.88*6													
	Накладные расходы		83%			10.46				71%	112			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.19				52%	82			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.07					363			
	
10.	Е10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев (1,1-длинна каркаса, 0,05х0,15 размер бруса), 1 м3 древесины в конструкции	0.099	3 020.43	230.29	48.76	299.02	22.80	4.83	12.51	7.02	1 074	285	34	
				2 741.38			271.40		2.78	1		754		
	Объем: 1.1*0.05*0.15*6*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			24.17				90%	257			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.31				43%	123			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					335.50					1 453			
	
11.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	11.34	221.62	101.80	102.69	2 513.12	1 154.39	1 164.48	12.51	3.39	18 735	14 441	3 948	
				17.13	1.45		194.25	16.44	1.78	12.56		346	207	
	Объем: 420*2.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 053.75				77%	11 279			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			702.50				48%	7 031			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 269.37					37 045			
	
12.	С113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	234.738	36.04			8 459.96					35 330			
				36.04			8 459.96		150.51			35 330		
	Объем: 20.7*11.34													
	
13.	Е14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.2	286.73	122.64	1.26	1 204.26	515.07	5.30	12.51	7.2	8 362	6 444	38	
				162.83			683.89		2.75	1		1 881		
	Вычт.ресурсы:  С113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			479.02				79%	5 091			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			329.64				51%	3 286			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 012.92					16 739			
	
14.	С101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	525	13.13			6 893.25					22 470			
				13.13			6 893.25		42.8			22 470		
	Объем: 420*1.25													
	
15.	Е10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.072	373.54	335.71	26.60	26.89	24.17	1.92	12.52	7.17	320	303	14	
				11.23			0.81		4.14	1		3		
	Вычт.ресурсы:  С101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  С101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			25.62				90%	273			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			13.05				43%	130			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.56					723			
	
16.	С101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.03168	23 811.97			754.36					1 516			
				23 811.97			754.36		47 861.13			1 516		
	Объем: 0.072*0.44													
	
17.	Е58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люка выхода на кровлю (прим.), 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.51	4.05	653	652	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	463			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	339			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 455			
	
18.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0081	21 223.62	2 306.00	742.65	171.91	18.68	6.02	12.51	5.84	666	234	35	
				18 174.97	28.43		147.22	0.23	2.7	12.53		397	3	
	Объем: 0.54*0.75*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			20.04				90%	213			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.21				43%	102			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.17					981			
	
19.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу (прим.), м2	0.81	3 956.07			3 204.42			1	1	15 958			
				3 956.07			3 204.42		4.98	1		15 958		
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
20.	Е12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.2	8 171.06	405.87	165.99	34 318.44	1 704.65	697.15	12.52	6.6	172 122	21 342	4 601	
				7 599.20	14.91		31 916.64	62.63	4.58	12.5		146 178	783	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 908.66				92%	20 355			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			972.00				44%	9 735			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37 199.11					202 212			
	
21.	С101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	49	137.86			6 755.14					29 388			
				137.86			6 755.14		599.75			29 388		
	
22.	Е58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.76	75.57	75.35	0.22	57.43	57.27	0.17	12.51	4.09	717	716	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			47.53				71%	508			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.23				52%	372			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.19					1 598			
	
23.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.7	4 972.00	72.11	75.20	3 480.40	50.47	52.64	12.51	6.29	12 682	631	331	
				4 824.69	5.48		3 377.28	3.83	3.47	12.5		11 719	48	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			58.64				92%	625			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			29.87				44%	299			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 568.91					13 605			
	
24.	Е58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.76	2 956.30	374.76	6.66	2 246.79	284.82	5.06	12.51	6.9	8 764	3 563	35	
				2 574.88	1.03		1 956.91	0.78	2.64	12.57		5 166	10	
	Накладные расходы		83%			237.05				71%	2 537			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			185.64				52%	1 858			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 669.48					13 159			
	
25.	Е12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.76	8 813.16	326.90	31.86	6 698.00	248.44	24.22	12.51	6.89	23 579	3 108	167	
				8 454.40	3.03		6 425.34	2.30	3.16	12.48		20 304	29	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			270.80				92%	2 886			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			137.91				44%	1 380			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 106.71					27 845			
	
26.	Е58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.39	7 415.77	333.04	13.17	2 892.15	129.89	5.14	12.51	7.18	8 858	1 625	37	
				7 069.56			2 757.13		2.61	1		7 196		
	Накладные расходы		83%			107.81				71%	1 154			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.43				52%	845			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 084.39					10 857			
	
27.	Е58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	12.51	7.18	3 085	1 158	9	
				5 145.09			823.21		2.33	1		1 918		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	822			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	602			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 509			
	
28.	Е58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.51	7.18	1 309	481	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					1 901			
	
29.	Е58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	12.51	7.18	1 289	481	5	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					1 881			
	
30.	Е58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.3	1 357.93	327.73	1.01	407.38	98.32	0.30	12.51	7.2	2 538	1 230	2	
				1 029.19			308.76		4.23	1		1 306		
	Накладные расходы		83%			81.61				71%	873			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			63.91				52%	640			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					552.89					4 051			
	
31.	Е53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
мауэрлат) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки	0.096	1 615.27	301.17	30.24	155.07	28.91	2.90	12.51	6.11	843	362	18	
				1 283.86	5.99		123.25	0.58	3.76	12.52		463	7	
	Объем: 4*0.4*0.06													
	Накладные расходы		86%			25.36				73%	269			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			20.64				56%	207			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					201.07					1 319			
	
32.	Е60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.03	8 572.20	5 513.35	252.31	257.17	165.40	7.57	12.51	6.18	2 525	2 069	47	
				2 806.54	60.12		84.20	1.80	4.86	12.52		409	23	
	Накладные расходы		78%			130.42				66%	1 381			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			105.34				50%	1 046			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.92					4 952			
	
33.	С404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.126	3 649.31			459.81					1 737			
				3 649.31			459.81		13 782.4			1 737		
	Объем: 0.03*4200													
	
34.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
6 каналов) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.03	23 217.20	15 220.75	473.40	696.52	456.62	14.20	12.51	6.18	6 897	5 712	88	
				7 523.05	112.70		225.69	3.38	4.86	12.52		1 097	42	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			358.80				66%	3 798			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			289.80				50%	2 877			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 345.12					13 572			
	
35.	С404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.33	3 649.31			1 204.27					4 548			
				3 649.31			1 204.27		13 782.4			4 548		
	Объем: 0.03*2200*5													
	
36.	Е61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.095	2 412.79	1 295.60	2.05	229.22	123.08	0.19	12.51	4.04	1 989	1 540	1	
				1 115.14			105.94		4.23	1		448		
	Накладные расходы		79%			97.23				67%	1 032			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			61.54				40%	616			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					387.99					3 637			
	
37.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.095	2 291.60	114.18	14.24	217.70	10.85	1.35	12.51	7.11	710	136	10	
				2 163.18			205.50		2.75	1		565		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			10.31				80%	109			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.10				37%	50			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					233.11					869			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
38.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	32.4	7.34		7.34	237.68		237.68		5.54	1 317		1 317	
										1				
	Объем: 1.6+16.8+14													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
39.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	32.4	26.50		26.50	858.60		858.60		5.54	4 757		4 757	
										1				
	Объем: 1.6+16.8+14													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	138 883.61	15 444.41	4 596.87			662 246	193 228	25 276	
			118 842.35	92.30				443 738	1 156	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	138 883.61	15 444.41	4 596.87			662 246	193 228	25 276	
			118 842.35	92.30				443 738	1 156	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	27 731.21					110 947			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=71 - по стр. 3-9, 17, 22, 24, 26-30; %=90 - по стр. 10, 15, 18; %=77 - по стр. 11; %=79 - по стр. 13; %=92 - по стр. 20, 23, 25; %=73 - по стр. 31; %=66 - по стр. 32, 34; %=67 - по стр. 36; %=80 - по стр. 37)	13 779.26					147 130			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 11; %=52 - по стр. 3-9, 17, 22, 24, 26-30; %=43 - по стр. 10, 15, 18; %=51 - по стр. 13; %=44 - по стр. 20, 23, 25; %=56 - по стр. 31; %=50 - по стр. 32, 34; %=40 - по стр. 36; %=37 - по стр. 37)	9 710.71					97 147			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	162 373.58					906 523			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	162 373.58					906 523			
	Строительный контроль 2,14%	3 474.79					19 400			
	Всего со строительным контролем	165 848.37					925 923			
	Непредвиденные расходы 2%	3 316.97					18 518			
	Итог с непредвиденными	169 165.34					944 441			
	НДС	30 449.76					169 999			
	Всего с НДС	199 615.10					1 114 440			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 779.26					147 130			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 710.71					97 147			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)