«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:   547 800,14 руб.	
		Директор МКУ «КР МКД»	
		
________________ /С.Б. Русович /	
		
 «______»____________________ 2015г
	
Объект: многоквартирный дом №29 по ул. Артиллерийская, г. Калининград  	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения 	
Сметная стоимость:	547.800	тыс. руб.	
монтажных работ:	439.747	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.513	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	83.748	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.35	53.31	52.33	0.98	18.66	18.32	0.34	16.11	9.33	298.26	295.06	3.20	
					0.39			0.14	1	18.69			2.55	
	Накладные расходы		85%			15.69				72%	214.28			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.00				52%	154.76			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.35					667.30			
	
2.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	2.3	19.51	19.51		44.87	44.87		16.11	1	722.90	722.90		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			38.14				72%	520.49			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.17				52%	375.91			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.18					1 619.30			
	
3.	ТЕРр 67-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2, 100 м пучка проводов	1.2	25.58	25.58		30.70	30.70		16.11	1	494.51	494.51		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			26.10				72%	356.05			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.96				52%	257.15			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.75					1 107.70			
	
4.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.16	48.36	48.36		7.74	7.74		16.11	1	124.65	124.65		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			6.58				72%	89.75			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.03				52%	64.82			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.35					279.22			
	
5.	ФЕРм 08-03-525-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж переключателей  пакетных в металлической оболочке, устанавливаемых  на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	15	9.11	8.11	1.01	136.71	121.64	15.08	17.1	7.01	2 185.63	2 079.96	105.68	
					0.04			0.63	8.82	17.36			10.94	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			116.16				81%	1 693.63			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			79.48				52%	1 087.27			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					332.34					4 966.53			
	
6.	ФЕРм 08-03-523-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж предохранителей, устанавливаемых на изоляционном основании, на ток до 100 А, 1 шт.	75	3.85	3.79	0.06	288.68	283.95	4.73	17.11	5.9	4 886.26	4 858.38	27.88	
									6.94	1				
	Добавл.ресурсы:  1-2048;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			269.75				81%	3 935.29			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			184.57				52%	2 526.36			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					743.00					11 347.91			
	
	Монтажные работы	
	
	Вводно распределительные устройства   ( в существующем корпусе)	
	
7.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	6	39.27	17.81	1.36	235.64	106.85	8.14	17.1	5.37	3 160.65	1 827.10	43.69	
				20.11			120.66		10.69	1		1 289.86		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			101.51				81%	1 479.95			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.45				52%	950.09			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					406.60					5 590.69			
	
8.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C10/2 6 кА 10 A 2-pol, шт	6	159.20			955.22					4 078.80			
				159.20			955.22		4.27			4 078.80		
	Поправки: М: =660/4.27*1.03	
	
9.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	6	67.13	26.47	4.28	402.76	158.83	25.70	17.11	6.82	4 896.18	2 717.62	175.30	
				36.37	0.17		218.22	1.01	9.18	17.36		2 003.26	17.50	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			151.85				81%	2 215.45			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			103.90				52%	1 422.26			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.50					8 533.89			
	
10.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C63/3  63 A 3-pol  6 кА, шт	5	465.55			2 327.75					9 939.50			
				465.55			2 327.75		4.27			9 939.50		
	Поправки: М: =1930/4.27*1.03	
	
11.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-С100/3 6 кА   100 A 3-pol, шт	1	1 628.22			1 628.22					6 952.50			
				1 628.22			1 628.22		4.27			6 952.50		
	Поправки: М: =6750/4.27*1.03	
	
12.	ФЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Профиль перфорированный монтажный (прим) Din-рейка, 100 м	0.006	627.41	96.55	123.32	3.76	0.58	0.74	17.11	7.56	30.20	9.91	5.59	
				407.53	26.62		2.45	0.16	6.01	17.98		14.70	2.87	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030902;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 502-0639;  ССЦ 509-0166	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			0.70				81%	10.35			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			0.48				52%	6.65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.94					47.20			
	
13.	ТССЦ 509-2643 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм, шт.	2	6.47			12.94					54.68			
				6.47			12.94		27.34			54.68		
	
14.	ФЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	11.50	8.33	2.66	11.50	8.33	2.66	17.1	7.84	168.39	142.41	20.89	
				0.51	0.17		0.51	0.17	10	17.36		5.10	2.92	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.07				81%	117.72			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.53				52%	75.57			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.10					361.68			
	
15.	С.Цена поставщик 
Счетчик электрический. CE 301  3*230/380В, 10-100А,  (на DIN-рейку), шт	1	628.60			628.60					2 684.14			
				628.60			628.60		4.27			2 684.14		
	Поправки: М: =2605.96*1.03/4.27	
	
	Электроснабжение мест общего пользования  (щиты этажные.)	
	
16.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	75	39.27	17.81	1.36	2 945.55	1 335.60	101.70	17.1	5.37	39 508.08	22 838.76	546.13	
				20.11			1 508.25		10.69	1		16 123.19		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 268.82				81%	18 499.40			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			868.14				52%	11 876.16			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 082.51					69 883.63			
	
17.	С.Цена поставщик 
Автомат C25 А CLS6- С25/2  6 кА  2-pol, шт	75	163.06			12 229.74					52 221.00			
				163.06			12 229.74		4.27			52 221.00		
	Поправки: М: =676/4.27*1.03	
	
18.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	25	67.13	26.47	4.28	1 678.15	661.80	107.10	17.11	6.82	20 400.74	11 323.40	730.42	
				36.37	0.17		909.25	4.20	9.18	17.36		8 346.92	72.91	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			632.70				81%	9 231.01			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			432.90				52%	5 926.08			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 743.75					35 557.83			
	
19.	С.Цена поставщик 
Автомат C32 А CLS6- С32/3  6 кА  3-pol, шт	25	195.63			4 890.69					20 883.25			
				195.63			4 890.69		4.27			20 883.25		
	Поправки: М: =811/4.27*1.03	
	
20.	ФЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Профиль перфорированный монтажный (прим) Din-рейка, 100 м	0.05	627.41	96.55	123.32	31.37	4.83	6.17	17.11	7.56	251.68	82.60	46.62	
				407.53	26.62		20.38	1.33	6.01	17.98		122.46	23.93	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030902;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 502-0639;  ССЦ 509-0166	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			5.85				81%	86.29			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.00				52%	55.40			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.23					393.36			
	
21.	ТССЦ 509-2642 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм, шт.	25	5.99			149.75					633.50			
				5.99			149.75		25.34			633.50		
	
22.	ТССЦ 509-1264 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2"), шт.	75	3.07			230.25					1 356.75			
				3.07			230.25		18.09			1 356.75		
	
	Электроснабжение подъездов, освещение МОП	
	
23.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	2.4	288.28	214.78	54.61	691.87	515.46	131.07	17.11	5.86	9 911.32	8 819.56	768.06	
				18.89	1.46		45.34	3.51	7.14	17.93		323.70	63.00	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			493.02				81%	7 194.87			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			337.33				52%	4 618.93			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 522.22					21 725.12			
	
24.	ТССЦ 103-1392 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм, м	244.8	3.63			888.62					2 670.77			
				3.63			888.62		10.91			2 670.77		
	Объем: 240*1.02													
	
25.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная, шт.	220	0.65			143.75					613.80			
				0.65			143.75		4.27			613.80		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
26.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление для труб), 10 шт.	22	24.44			537.68					2 133.56			
				24.44			537.68		96.98			2 133.56		
	
27.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	2.5	80.62	60.80	5.33	201.56	152.01	13.32	17.11	7.84	2 932.81	2 600.89	104.43	
				14.49	0.32		36.23	0.81	6.28	18		227.49	14.58	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			145.18				81%	2 118.53			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			99.33				52%	1 360.04			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					446.07					6 411.39			
	
28.	ФЕРм 08-02-403-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий, 100 м	1.2	189.68	151.15	5.33	227.62	181.38	6.39	17.11	7.84	3 364.33	3 103.45	50.13	
				33.20	0.32		39.84	0.39	5.29	18		210.75	7.00	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 507-0700	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			172.68				81%	2 519.46			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			118.15				52%	1 617.43			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					518.45					7 501.23			
	
29.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.377	5 101.90			1 923.42					8 212.99			
				5 101.90			1 923.42		4.27			8 212.99		
	Объем: 370*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
30.	ФЕРм 08-02-404-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение  5х16, 100 м трассы	2.2	251.38	201.24	2.66	553.04	442.73	5.86	17.11	7.84	8 181.95	7 575.08	45.95	
				47.48	0.17		104.46	0.37	5.37	17.36		560.93	6.42	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 507-0700	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			420.95				81%	6 141.02			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			288.02				52%	3 942.38			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 262.00					18 265.35			
	
31.	С501-8511 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 1000 м	0.224	77 576.44			17 377.12					74 200.31			
				77 576.44			17 377.12		4.27			74 200.31		
	Объем: 220*1.02													
	Поправки: М: =331251.39/4.27	
	
32.	ФЕРм 08-03-545-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4, 1 шт.	6	65.77	27.07	2.52	394.63	162.43	15.12	17.11	5.3	4 871.68	2 779.21	80.14	
				36.18			217.08		9.27	1		2 012.33		
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			154.31				81%	2 251.16			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.58				52%	1 445.19			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					654.52					8 568.03			
	
33.	С.Цена поставщик 
Коробка распределительная клеммная 200х183, шт	6	59.29			355.72					1 518.92			
				59.29			355.72		4.27			1 518.92		
	Поправки: М: =245.78/4.27*1.03	
	
34.	ТССЦ 503-0528 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разветвительная коробка У-195, шт.	10	2.43			24.30					105.80			
				2.43			24.30		10.58			105.80		
	
35.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.35	1 626.77	840.90	271.52	569.37	294.32	95.03	17.09	7.81	7 041.21	5 029.84	742.21	
				514.35	14.26		180.02	4.99	7.05	18		1 269.16	89.81	
	Объем: 5+30													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			284.34				81%	4 146.92			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			194.55				52%	2 662.22			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 048.27					13 850.34			
	
36.	С.Цена поставщик 
Светильник  100Вт, E27, настенно-потолочный,  IP44, шт	30	63.98			1 919.35					8 195.61			
				63.98			1 919.35		4.27			8 195.61		
	Поправки: М: =265.23*1.03/4.27	
	
37.	С.Цена поставщик 
Светильник  100Вт, E27, настенно-потолочный,  IP54, шт	5	63.98			319.89					1 365.93			
				63.98			319.89		4.27			1 365.93		
	Поправки: М: =265.23*1.03/4.27	
	
38.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие Е27, 20Вт 2700К Т2, ИЭК, шт	35	28.95			1 013.11					4 326.00			
				28.95			1 013.11		4.27			4 326.00		
	Поправки: М: =120*1.03/4.27	
	
39.	ФЕРм 08-03-591-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.05	354.35	312.36	6.94	17.72	15.62	0.35	17.09	7.43	282.37	266.91	2.58	
				35.05	0.49		1.75	0.02	7.35	17.78		12.88	0.44	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 405-0219;  ССЦ 509-0783	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			14.86				81%	216.55			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.17				52%	139.02			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.74					637.95			
	
40.	С.Цена поставщик 
Выключатель наруж.2-кл IP44, шт	5	27.20			136.00					580.71			
				27.20			136.00		4.27			580.71		
	Поправки: М: =112.76*1.03/4.27	
	
41.	ФЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.1	348.53	306.65	6.94	34.85	30.66	0.69	17.09	7.43	554.83	524.06	5.15	
				34.95	0.49		3.50	0.05	7.33	17.78		25.62	0.87	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 405-0219;  ССЦ 509-0783	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29.17				81%	425.19			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.96				52%	272.96			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83.99					1 252.99			
	
42.	С.Цена поставщик 
Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44., шт	10	88.82			888.24					3 792.77			
				88.82			888.24		4.27			3 792.77		
	Поправки: М: =368.23*1.03/4.27	
	
43.	ФЕРм 08-02-144-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей (переподключение квартир), 100 шт.	0.75	160.55	157.92		120.41	118.44		17.1	1	2 059.07	2 025.32		
				2.63			1.97		17.11	1		33.75		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			112.52				81%	1 640.51			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			76.99				52%	1 053.17			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					309.91					4 752.75			
	
	Устройство контура заземления	
	
44.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.018	1 759.67	1 759.67		31.67	31.67		16.11	1	510.27	510.27		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			22.80				61%	311.26			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			12.03				31%	158.18			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.51					979.72			
	
45.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.018	972.15	972.15		17.50	17.50		16.11	1	281.91	281.91		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			12.60				61%	171.97			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			6.65				31%	87.39			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.75					541.27			
	
46.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	212.81	120.70	67.58	63.84	36.21	20.28	17.11	7.18	846.20	619.53	145.58	
				24.53	3.08		7.36	0.93	11.02	17.96		81.10	16.62	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.28				81%	515.28			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.14				52%	330.80			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.26					1 692.28			
	
47.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.0339	5 326.70			180.58					944.86			
				5 326.70			180.58		27 871.89			944.86		
	Объем: 9*3.77/1000													
	
48.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.18	317.82	187.25	88.98	57.21	33.70	16.02	17.11	6.94	772.96	576.69	111.15	
				41.59	3.56		7.49	0.64	11.37	18		85.12	11.55	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			32.62				81%	476.47			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.32				52%	305.88			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.15					1 555.32			
	
49.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.028	7 160.12			200.48					714.90			
				7 160.12			200.48		25 531.97			714.90		
	Объем: 18*1.57/1000													
	
50.	ФЕРм 08-02-146-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	0.3	1 001.02	154.22	784.72	300.31	46.27	235.41	17.1	6.71	2 537.67	791.17	1 579.63	
				62.08	70.96		18.62	21.29	8.96	18		166.87	383.16	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030203;  СЦЭСМ 030402;  СЦЭСМ 031050;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 113-1786;  ССЦ 506-1362	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			64.18				81%	951.21			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.91				52%	610.65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					408.41					4 099.53			
	
51.	ТССЦ 501-8218 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 50 мм2, 1000 м	0.0306	36 538.46			1 118.08					5 228.37			
				36 538.46			1 118.08		170 861.92			5 228.37		
	Объем: 30*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	59 197.19	4 862.44	811.90			334 686.13	83 021.15	5 340.41	
			53 522.88	40.64				246 324.61	727.07	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	57 878.34	4 813.27	811.90			329 563.42	82 228.97	5 340.41	
			52 253.20	40.64				241 994.08	727.07	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	48 809.82					209 078.89			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 5-7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 27, 28, 30, 32, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 50)	4 601.04					67 046.82			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 27, 28, 30, 32, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 50)	3 155.04					43 137.14			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	65 634.42					439 747.38			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	430.23	49.17				2 451.94	792.18		
			381.06					1 659.76		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	381.06					1 659.76			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 44, 45)	35.40					483.23			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 44, 45)	18.68					245.58			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	484.31					3 180.75			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	888.62					2 670.77			
			888.62					2 670.77		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	888.62					2 670.77			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	67 007.35					445 598.90			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 433.96					9 535.82			
	ИТОГО	68 441.31					455 134.72			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 368.83					9 102.69			
	ИТОГО	69 810.14					464 237.41			
	НДС 18%	12 565.83					83 562.73			
	ВСЕГО С НДС	82 375.97					547 800.14			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                         Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника СО МКУ «КР МКД»                                                             Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)