|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 8 269 302 | | руб. | Смета на сумму: | 8 269 302 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления многоквартирного дома №13-15 по Ленинскому проспекту г. Калининграда | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **8 269.302** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | | | | | | **13.297** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **7.812** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **1 171.011** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Фасад** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Стены фасада* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 08-07-001-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 4.097 | 1 501.00 | 686.81 | 10.13 | 6 150 | 2 814 | 41 | 16.11 | 9.25 | 62 977 | 45 332 | 384 |
| 804.06 |  | 3 294 |  | 5.24 | 1 | 17 262 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 3 095 |  |  |  | 93% | 42 159 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 1 914 |  |  |  | 54% | 24 479 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 159 |  |  |  |  | 129 615 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 5.85 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 7 100 | 2 681 | 52 | 16.11 | 9.24 | 65 762 | 43 185 | 479 |
| 746.53 |  | 4 367 |  | 5.06 | 1 | 22 098 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 2 949 |  |  |  | 93% | 40 162 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 1 823 |  |  |  | 54% | 23 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 872 |  |  |  |  | 129 244 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.59 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 37 | 29 | 8 | 16.11 | 1.87 | 487 | 472 | 15 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 23 |  |  |  | 66% | 312 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 15 |  |  |  | 40% | 189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 987 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.59 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 2 766 | 117 | 2 505 | 16.11 | 4.24 | 12 978 | 1 880 | 10 623 |
| 244.81 | 134.04 | 144 | 79 | 3.29 | 16.11 | 475 | 1 274 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 153 |  |  |  | 66% | 2 082 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 98 |  |  |  | 40% | 1 262 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 017 |  |  |  |  | 16 321 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 61-10-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 2.1993 | 3 095.98 | 1 746.96 | 1.32 | 6 809 | 3 842 | 3 | 16.1 | 6.42 | 71 628 | 61 858 | 19 |
| 1 347.70 |  | 2 964 |  | 3.29 | 1 | 9 752 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 3 035 |  |  |  | 67% | 41 445 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 1 921 |  |  |  | 40% | 24 743 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 765 |  |  |  |  | 137 816 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 61-20-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.27 | 5 885.40 | 3 188.72 | 2.53 | 1 589 | 861 | 1 | 16.1 | 6.42 | 16 259 | 13 861 | 4 |
| 2 694.15 |  | 727 |  | 3.29 | 1 | 2 393 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 680 |  |  |  | 67% | 9 287 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 431 |  |  |  | 40% | 5 544 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 700 |  |  |  |  | 31 090 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕРр 62-41-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности | 4.47 | 172.22 | 172.22 |  | 770 | 770 |  | 16.1 | 1 | 12 394 | 12 394 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 616 |  |  |  | 68% | 8 428 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 385 |  |  |  | 40% | 4 958 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 771 |  |  |  |  | 25 780 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕРр 62-25-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка ранее окрашенных стен фасадов, откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 6.93 | 73.19 | 39.30 | 33.89 | 507 | 272 | 235 | 16.11 | 3.8 | 5 280 | 4 388 | 892 |
|  |  |  |  | 3.48 | 1 |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00\*0.0161) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 218 |  |  |  | 68% | 2 984 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 136 |  |  |  | 40% | 1 755 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 861 |  |  |  |  | 10 019 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 112.7 | 15.82 |  |  | 1 783 |  |  |  |  | 6 274 |  |  |
| 15.82 |  | 1 783 |  | 55.67 |  | 6 274 |  |
|  | Объем: 693\*0.0161/100\*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 6.93 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 4 779 | 4 682 | 93 | 16.1 | 9.2 | 76 261 | 75 384 | 852 |
| 0.64 |  | 4 |  | 5.7 | 1 | 25 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 3 699 |  |  |  | 67% | 50 507 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 2 341 |  |  |  | 40% | 30 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 819 |  |  |  |  | 156 922 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 762.3 | 12.74 |  |  | 9 712 |  |  |  |  | 19 454 |  |  |
| 12.74 |  | 9 712 |  | 25.52 |  | 19 454 |  |
|  | Объем: 693\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕРр 61-1-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 6.93 | 1 938.46 | 448.56 | 18.91 | 13 434 | 3 109 | 131 | 16.1 | 9.27 | 89 082 | 50 047 | 1 215 |
| 1 470.99 | 8.75 | 10 194 | 61 | 3.71 | 16.1 | 37 820 | 976 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 2 504 |  |  |  | 67% | 34 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 1 585 |  |  |  | 40% | 20 409 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 523 |  |  |  |  | 143 677 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 6.93 | 2 728.44 | 788.77 | 62.59 | 18 908 | 5 466 | 434 | 16.1 | 8.44 | 141 098 | 88 006 | 3 661 |
| 1 877.08 |  | 13 008 |  | 3.8 | 1 | 49 431 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 5 193 |  |  |  | 80% | 70 405 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 2 569 |  |  |  | 37% | 32 562 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 26 670 |  |  |  |  | 244 065 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.93 | 893.91 | 146.73 | 7.76 | 6 195 | 1 017 | 54 | 16.1 | 9.18 | 35 056 | 16 371 | 494 |
| 739.42 |  | 5 124 |  | 3.55 | 1 | 18 191 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 966 |  |  |  | 80% | 13 097 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 478 |  |  |  | 37% | 6 057 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 639 |  |  |  |  | 54 210 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.19 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 3 518 | 446 | 8 | 16.1 | 9.25 | 16 047 | 7 180 | 73 |
| 2 574.88 | 1.21 | 3 064 | 1 | 2.87 | 16.06 | 8 794 | 23 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 371 |  |  |  | 71% | 5 114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 291 |  |  |  | 52% | 3 746 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 180 |  |  |  |  | 24 907 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Перенавеска кабеля* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕРр 67-3-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Демонтаж кабеля (по стене), 100 м | 0.55 | 80.15 | 79.82 | 0.33 | 44 | 44 |  | 16.1 | 9.15 | 708 | 707 | 2 |
|  | 0.15 |  |  | 1 | 16.2 |  | 1 |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 37 |  |  |  | 72% | 510 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 29 |  |  |  | 52% | 368 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 1 586 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕРм 08-02-390-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м | 0.55 | 338.42 | 205.13 | 47.33 | 186 | 113 | 26 | 16.11 | 2.66 | 2 069 | 1 818 | 69 |
| 85.96 | 0.15 | 47 |  | 3.85 | 16.2 | 182 | 1 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 107 |  |  |  | 81% | 1 473 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 73 |  |  |  | 52% | 946 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 367 |  |  |  |  | 4 488 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕРм 08-02-399-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м | 0.55 | 72.53 | 37.52 | 2.47 | 40 | 21 | 1 | 16.11 | 7.13 | 394 | 332 | 10 |
| 32.54 | 0.15 | 18 |  | 2.89 | 16.2 | 52 | 1 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 20 |  |  |  | 81% | 270 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 14 |  |  |  | 52% | 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 837 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | С509-1840  Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, 100 м | 0.55 | 2 626.90 |  |  | 1 445 |  |  |  |  | 6 386 |  |  |
| 2 626.90 |  | 1 445 |  | 4.42 |  | 6 386 |  |
|  | *Поправки: М: =11610.88/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Карнизный свес* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕРр 62-41-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности | 0.33 | 172.22 | 172.22 |  | 57 | 57 |  | 16.1 | 1 | 915 | 915 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 46 |  |  |  | 68% | 622 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 29 |  |  |  | 40% | 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 1 903 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕРр 61-1-5  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Сплошное выравнивание штукатурки карниза цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности | 0.33 | 683.54 | 328.46 | 11.09 | 226 | 108 | 4 | 16.11 | 9.26 | 2 155 | 1 746 | 34 |
| 343.99 | 5.13 | 114 | 2 | 3.3 | 16.1 | 375 | 27 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 87 |  |  |  | 67% | 1 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 55 |  |  |  | 40% | 709 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  | 4 052 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Окраска карниза с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.33 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 756 | 38 | 5 | 16.1 | 9.18 | 2 684 | 607 | 43 |
| 2 163.18 |  | 714 |  | 2.85 | 1 | 2 034 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 36 |  |  |  | 80% | 486 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 18 |  |  |  | 37% | 225 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 810 |  |  |  |  | 3 394 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Цоколь* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕРр 61-10-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (дворовой фасад), 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.053 | 3 095.98 | 1 746.96 | 1.32 | 164 | 93 |  | 16.1 | 6.42 | 1 726 | 1 491 |  |
| 1 347.70 |  | 71 |  | 3.29 | 1 | 235 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 73 |  |  |  | 67% | 999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 47 |  |  |  | 40% | 596 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 3 321 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕРр 62-41-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности | 0.123 | 172.22 | 172.22 |  | 21 | 21 |  | 16.1 | 1 | 341 | 341 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 17 |  |  |  | 68% | 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 11 |  |  |  | 40% | 136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 709 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕРр 62-25-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка ранее окрашенных стен фасадов, откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 0.176 | 73.19 | 39.30 | 33.89 | 13 | 7 | 6 | 16.11 | 3.8 | 134 | 111 | 23 |
|  |  |  |  | 3.48 | 1 |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00\*0.0161) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 6 |  |  |  | 68% | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 4 |  |  |  | 40% | 44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 254 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 2.9 | 15.82 |  |  | 46 |  |  |  |  | 161 |  |  |
| 15.82 |  | 46 |  | 55.67 |  | 161 |  |
|  | Объем: 17.6\*0.0161/100\*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 0.176 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 121 | 119 | 2 | 16.1 | 9.2 | 1 937 | 1 915 | 22 |
| 0.64 |  |  |  | 5.7 | 1 | 1 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 94 |  |  |  | 67% | 1 283 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 60 |  |  |  | 40% | 766 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 3 986 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 19.36 | 12.74 |  |  | 247 |  |  |  |  | 494 |  |  |
| 12.74 |  | 247 |  | 25.52 |  | 494 |  |
|  | Объем: 17.6\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕРр 61-1-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 0.176 | 1 938.46 | 448.56 | 18.91 | 341 | 79 | 3 | 16.1 | 9.27 | 2 262 | 1 271 | 31 |
| 1 470.99 | 8.75 | 259 | 2 | 3.71 | 16.1 | 960 | 25 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 64 |  |  |  | 67% | 868 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 41 |  |  |  | 40% | 518 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 445 |  |  |  |  | 3 649 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 0.176 | 2 728.44 | 788.77 | 62.59 | 480 | 139 | 11 | 16.1 | 8.44 | 3 583 | 2 235 | 93 |
| 1 877.08 |  | 330 |  | 3.8 | 1 | 1 255 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 132 |  |  |  | 80% | 1 788 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 65 |  |  |  | 37% | 827 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 677 |  |  |  |  | 6 198 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.176 | 893.91 | 146.73 | 7.76 | 157 | 26 | 1 | 16.1 | 9.18 | 890 | 416 | 13 |
| 739.42 |  | 130 |  | 3.55 | 1 | 462 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 25 |  |  |  | 80% | 333 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 12 |  |  |  | 37% | 154 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 1 377 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Оконные проемы (места общего пользования,подъезд)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕР 46-04-012-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезд), 100 м2 | 0.156 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 292 | 252 | 39 | 16.11 | 9.26 | 4 430 | 4 065 | 365 |
|  | 116.72 |  | 18 | 1 | 16.11 |  | 293 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 267 |  |  |  | 84% | 3 661 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 162 |  |  |  | 48% | 2 092 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 721 |  |  |  |  | 10 183 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цоколь), 100 м2 | 0.008 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 14 | 12 | 2 | 16.11 | 9.26 | 210 | 191 | 19 |
|  | 116.72 |  | 1 | 1 | 16.11 |  | 15 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 13 |  |  |  | 84% | 173 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 8 |  |  |  | 48% | 99 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 482 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕР 10-01-034-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов | 0.008 | 18 151.76 | 2 401.83 | 853.67 | 145 | 19 | 7 | 16.1 | 7.46 | 706 | 309 | 51 |
| 14 896.26 | 39.81 | 119 |  | 2.9 | 16.11 | 346 | 5 |
|  | Объем: (0.78\*0.5)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 20 |  |  |  | 90% | 283 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 10 |  |  |  | 43% | 135 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 1 124 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТССЦ 203-0989  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 0.8 | 4 017.27 |  |  | 3 214 |  |  |  |  | 5 188 |  |  |
| 4 017.27 |  | 3 214 |  | 6 485.5 |  | 5 188 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕР 10-01-034-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов | 0.156 | 13 645.67 | 1 866.15 | 717.87 | 2 129 | 291 | 112 | 16.1 | 7.89 | 10 558 | 4 687 | 884 |
| 11 061.65 | 14.93 | 1 726 | 2 | 2.89 | 16.11 | 4 987 | 38 |
|  | Объем: (1.3\*2)\*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 311 |  |  |  | 90% | 4 253 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 158 |  |  |  | 43% | 2 032 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 598 |  |  |  |  | 16 842 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТССЦ 203-0993  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2, м2 | 15.6 | 1 846.12 |  |  | 28 799 |  |  |  |  | 46 604 |  |  |
| 1 846.12 |  | 28 799 |  | 2 987.43 |  | 46 604 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕР 10-01-035-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.078 | 5 874.09 | 264.64 | 24.75 | 458 | 21 | 2 | 16.1 | 9.24 | 1 195 | 332 | 18 |
| 5 584.70 | 0.90 | 436 |  | 1.94 | 16.2 | 845 | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9138* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25\*1.2, Н4= 1\*1.25\*1.2, Н5= 1\*1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 22 |  |  |  | 90% | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 11 |  |  |  | 43% | 143 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 492 |  |  |  |  | 1 638 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТССЦ 101-2907  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м | 7.8 | 76.10 |  |  | 594 |  |  |  |  | 2 271 |  |  |
| 76.10 |  | 594 |  | 291.09 |  | 2 271 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕР 15-02-024-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.08 | 6 573.92 | 2 219.10 | 136.83 | 526 | 178 | 11 | 16.1 | 10.52 | 4 178 | 2 858 | 115 |
| 4 217.99 | 40.19 | 337 | 3 | 3.57 | 16.11 | 1 205 | 52 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 172 |  |  |  | 80% | 2 328 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 85 |  |  |  | 37% | 1 077 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 783 |  |  |  |  | 7 583 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕР 15-04-027-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.092 | 577.83 | 166.95 | 5.06 | 53 | 15 |  | 16.11 | 9.23 | 389 | 247 | 4 |
| 405.82 | 0.23 | 37 |  | 3.67 | 16.2 | 137 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 14 |  |  |  | 80% | 198 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 7 |  |  |  | 37% | 91 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 678 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕР 11-01-018-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  (прим.) Обрамление откосов перфоуголком, 100 м | 0.369 | 1 174.35 | 257.23 | 1.52 | 433 | 95 | 1 | 16.11 | 9.27 | 2 632 | 1 529 | 5 |
| 915.60 |  | 338 |  | 3.25 | 1 | 1 098 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 105 |  |  |  | 94% | 1 437 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 61 |  |  |  | 51% | 780 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 599 |  |  |  |  | 4 849 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТЕР 15-04-005-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 | 1 392.74 | 333.48 | 15.69 | 111 | 27 | 1 | 16.11 | 9.24 | 744 | 430 | 12 |
| 1 043.57 | 0.23 | 83 |  | 3.63 | 16.2 | 303 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 26 |  |  |  | 80% | 344 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 13 |  |  |  | 37% | 159 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  | 1 247 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТЕРр 62-9-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2592 | 1 911.42 | 1 071.72 | 9.34 | 495 | 278 | 2 | 16.11 | 9.25 | 5 135 | 4 475 | 22 |
| 830.36 | 1.51 | 215 |  | 2.96 | 16.09 | 637 | 6 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 222 |  |  |  | 68% | 3 047 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 139 |  |  |  | 40% | 1 792 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 856 |  |  |  |  | 9 974 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТЕР 15-03-005-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Установка деталей из пенобетона погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 250 мм, 100 м деталей | 4.973 | 1 219.12 | 974.74 | 76.22 | 6 063 | 4 847 | 379 | 16.11 | 5.03 | 83 995 | 78 091 | 1 907 |
| 168.15 | 7.63 | 836 | 38 | 4.78 | 16.1 | 3 997 | 610 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 415-9001* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 4 641 |  |  |  | 80% | 62 961 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 2 296 |  |  |  | 37% | 29 119 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 000 |  |  |  |  | 176 075 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | С цена поставщ.  Обрамление окон (наличник), м | 497.3 | 639.14 |  |  | 317 844 |  |  |  |  | 1 404 873 |  |  |
| 639.14 |  | 317 844 |  | 4.42 |  | 1 404 873 |  |
|  | *Поправки: М: =2825/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Двери (входы в подъезды)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕРр 62-10-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0616 | 1 635.30 | 769.44 | 9.34 | 101 | 47 | 1 | 16.11 | 9.25 | 927 | 764 | 5 |
| 856.52 | 1.51 | 53 |  | 2.99 | 16.09 | 158 | 1 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 38 |  |  |  | 68% | 520 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 24 |  |  |  | 40% | 306 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  | 1 753 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Пожарная лестница* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 7.7 | 9.37 | 9.37 |  | 72 | 72 |  | 16.09 | 1 | 1 161 | 1 161 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 58 |  |  |  | 69% | 801 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 43 |  |  |  | 48% | 557 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 2 519 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.077 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 28 | 5 | 1 | 16.11 | 2.82 | 150 | 86 | 3 |
| 276.46 | 0.14 | 21 |  | 2.87 | 16.45 | 61 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 4 |  |  |  | 69% | 59 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 3 |  |  |  | 48% | 41 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 251 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТЕР 13-03-004-26  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.077 | 624.75 | 42.41 | 8.64 | 48 | 3 | 1 | 16.1 | 3.44 | 157 | 53 | 2 |
| 573.70 | 0.14 | 44 |  | 2.32 | 16.45 | 102 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 2 |  |  |  | 69% | 37 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2 |  |  |  | 48% | 25 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 219 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Козырьки над входами* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТЕР 46-04-008-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 0.04 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 7 | 5 | 2 | 16.1 | 6.86 | 89 | 77 | 13 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 5 |  |  |  | 84% | 65 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 3 |  |  |  | 48% | 37 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 191 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ТЕРр 58-16-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест | 0.02 | 1 356.48 | 707.82 | 70.71 | 27 | 14 | 1 | 16.11 | 4.98 | 293 | 228 | 7 |
| 577.95 | 7.64 | 12 |  | 5.02 | 16.1 | 58 | 2 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 12 |  |  |  | 71% | 163 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 9 |  |  |  | 52% | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 576 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Устройство мелких покрытий (капельник и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.02 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 238 | 23 | 1 | 16.1 | 9.88 | 990 | 378 | 7 |
| 10 701.36 | 3.78 | 214 |  | 2.83 | 16.09 | 606 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 25 |  |  |  | 92% | 349 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 13 |  |  |  | 44% | 167 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 1 505 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТЕР 12-01-016-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 0.04 | 180.53 | 29.88 | 5.06 | 7 | 1 |  | 16.1 | 9.25 | 59 | 19 | 2 |
| 145.59 |  | 6 |  | 6.51 | 1 | 38 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 |  |  |  | 92% | 17 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 1 |  |  |  | 44% | 8 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 85 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТЕР 12-01-002-10  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли | 0.04 | 256.78 | 96.86 | 31.65 | 10 | 4 | 1 | 16.11 | 6.39 | 95 | 62 | 8 |
| 128.27 | 2.08 | 5 |  | 4.83 | 16.1 | 25 | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 4 |  |  |  | 92% | 58 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 2 |  |  |  | 44% | 28 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 181 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТССЦ 101-4736  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Унифлекс Экстра ЭКП, м2 | 4.64 | 30.20 |  |  | 140 |  |  |  |  | 563 |  |  |
| 30.20 |  | 140 |  | 121.29 |  | 563 |  |
|  | Объем: 4\*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТЕР 12-01-004-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий | 0.04 | 10 189.33 | 531.60 | 232.06 | 408 | 21 | 9 | 16.11 | 4.79 | 1 548 | 343 | 44 |
| 9 425.67 | 6.79 | 377 |  | 3.08 | 16.1 | 1 161 | 4 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1746:[ М-(1270.08=6.72\*189) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 23 |  |  |  | 92% | 319 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 12 |  |  |  | 44% | 153 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 442 |  |  |  |  | 2 020 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТССЦ 101-4736  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Унифлекс Экстра ЭКП, м2 | 7.56 | 30.20 |  |  | 228 |  |  |  |  | 917 |  |  |
| 30.20 |  | 228 |  | 121.29 |  | 917 |  |
|  | Объем: 4\*1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 12.12 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 583 | 53 | 444 | 16.1 | 7.6 | 5 615 | 861 | 3 377 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 53 |  |  |  | 100% | 861 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 32 |  |  |  | 60% | 517 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 12.12 | 16.40 |  | 16.40 | 199 |  | 199 | 1 | 7.88 | 1 566 |  | 1 566 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Балконы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Очистка поверхности щетками (арматура низа плиты), 1 м2 очищаемой поверхности | 1.93 | 9.37 | 9.37 |  | 18 | 18 |  | 16.09 | 1 | 291 | 291 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 15 |  |  |  | 69% | 201 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 11 |  |  |  | 48% | 140 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 631 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0193 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 7 | 1 |  | 16.11 | 2.82 | 37 | 21 | 1 |
| 276.46 | 0.14 | 5 |  | 2.87 | 16.45 | 15 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 1 |  |  |  | 69% | 14 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 |  |  |  | 48% | 10 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 62 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ТЕРр 56-2-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Демонтаж остекления балконов, 100 м2 оконных переплетов | 0.0792 | 422.73 | 392.40 | 30.33 | 33 | 31 | 2 | 16.1 | 9.26 | 523 | 500 | 22 |
|  | 14.02 |  | 1 | 1 | 16.11 |  | 18 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 82% |  |  | 26 |  |  |  | 70% | 363 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(82.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 62% |  |  | 20 |  |  |  | 50% | 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(62.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 1 145 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТЕР 07-05-016-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Демонтаж металлических ограждений без поручней балконов (главный фасад), 100 м ограждения | 0.44 | 518.62 | 318.91 | 199.71 | 228 | 140 | 88 | 16.11 | 8.51 | 3 008 | 2 261 | 748 |
|  | 4.01 |  | 2 | 6.02 | 16.11 |  | 28 |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 140% |  |  | 199 |  |  |  | 119% | 2 724 |  |  |
|  |  |  | =(155\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(155\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 85% |  |  | 121 |  |  |  | 68% | 1 557 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 548 |  |  |  |  | 7 288 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | ТЕР 07-05-016-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Устройство металлических ограждений без поручней (главный фасад), 100 м ограждения | 0.44 | 1 222.84 | 523.93 | 356.63 | 538 | 231 | 157 | 16.11 | 8.51 | 5 956 | 3 714 | 1 335 |
| 342.29 | 7.16 | 151 | 3 | 6.02 | 16.11 | 907 | 51 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 201-0650:[ М-(29650.83=14187.00\*2.09) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 140% |  |  | 328 |  |  |  | 119% | 4 480 |  |  |
|  |  |  | =(155\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(155\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 85% |  |  | 199 |  |  |  | 68% | 2 560 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 065 |  |  |  |  | 12 997 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | С цена поставщ.  Ограждение металлическое кованое (индивид. изготовления), м2 | 52.8 | 1 882.35 |  |  | 99 388 |  |  |  |  | 439 296 |  |  |
| 1 882.35 |  | 99 388 |  | 4.42 |  | 439 296 |  |
|  | *Поправки: М: =8000\*1.04/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Очистка поверхности ограждения щетками (дворовой фасад), 1 м2 очищаемой поверхности | 15.8 | 9.37 | 9.37 |  | 148 | 148 |  | 16.09 | 1 | 2 383 | 2 383 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 120 |  |  |  | 69% | 1 644 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 89 |  |  |  | 48% | 1 144 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 357 |  |  |  |  | 5 171 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.158 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 57 | 11 | 2 | 16.11 | 2.82 | 307 | 176 | 6 |
| 276.46 | 0.14 | 44 |  | 2.87 | 16.45 | 125 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 9 |  |  |  | 69% | 121 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 7 |  |  |  | 48% | 84 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 513 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | ТЕР 13-03-004-26  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.158 | 624.75 | 42.41 | 8.64 | 99 | 7 | 1 | 16.1 | 3.44 | 323 | 108 | 5 |
| 573.70 | 0.14 | 91 |  | 2.32 | 16.45 | 210 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 6 |  |  |  | 69% | 75 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 4 |  |  |  | 48% | 52 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 449 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | ТЕРр 58-16-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест | 0.12 | 1 356.48 | 707.82 | 70.71 | 163 | 85 | 8 | 16.11 | 4.98 | 1 759 | 1 368 | 42 |
| 577.95 | 7.64 | 69 | 1 | 5.02 | 16.1 | 348 | 15 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 71 |  |  |  | 71% | 982 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 56 |  |  |  | 52% | 719 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 3 460 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | ТЕР 11-01-011-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.179 | 1 721.45 | 383.03 | 58.80 | 308 | 69 | 11 | 16.11 | 8.85 | 2 338 | 1 105 | 93 |
| 1 279.62 | 23.94 | 229 | 4 | 4.98 | 16.11 | 1 141 | 69 |
|  | Объем: 23.9-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 81 |  |  |  | 94% | 1 104 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 47 |  |  |  | 51% | 599 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 436 |  |  |  |  | 4 040 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Устройство мелких покрытий (отлив балкона и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.128 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 1 524 | 150 | 4 | 16.1 | 9.88 | 6 337 | 2 418 | 42 |
| 10 701.36 | 3.78 | 1 370 |  | 2.83 | 16.09 | 3 876 | 8 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 162 |  |  |  | 92% | 2 232 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 83 |  |  |  | 44% | 1 067 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 769 |  |  |  |  | 9 636 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.288 | 188.95 | 188.95 |  | 54 | 54 |  | 16.1 | 1 | 876 | 876 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 53 |  |  |  | 84% | 736 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 32 |  |  |  | 48% | 420 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 2 032 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 0.288 | 1 043.83 | 675.65 | 13.36 | 301 | 195 | 4 | 16.1 | 9.2 | 3 751 | 3 133 | 35 |
| 354.82 |  | 102 |  | 5.7 | 1 | 582 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 154 |  |  |  | 67% | 2 099 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 98 |  |  |  | 40% | 1 253 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 553 |  |  |  |  | 7 103 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | ТССЦ 101-3887  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2 | 31.68 | 11.15 |  |  | 353 |  |  |  |  | 1 301 |  |  |
| 11.15 |  | 353 |  | 41.08 |  | 1 301 |  |
|  | Объем: 28.8\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню нижней пов-сти балконных плит, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.288 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 597 | 240 | 24 | 16.1 | 9.97 | 5 197 | 3 859 | 241 |
| 1 157.98 | 34.61 | 333 | 10 | 3.29 | 16.1 | 1 097 | 160 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 238 |  |  |  | 80% | 3 215 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 118 |  |  |  | 37% | 1 487 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 952 |  |  |  |  | 9 899 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | ТЕР 15-04-019-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Окраска плиты балкона акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.288 | 1 236.03 | 156.48 | 10.34 | 356 | 45 | 3 | 16.1 | 9.19 | 1 763 | 726 | 27 |
| 1 069.21 |  | 308 |  | 3.28 | 1 | 1 010 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 43 |  |  |  | 80% | 581 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 21 |  |  |  | 37% | 269 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  | 2 612 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 1.5 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 73 | 7 | 55 | 16.1 | 7.6 | 695 | 107 | 418 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 7 |  |  |  | 100% | 107 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 4 |  |  |  | 60% | 64 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 1.5 | 16.40 |  | 16.40 | 25 |  | 25 | 1 | 7.88 | 194 |  | 194 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Отмостка* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.026 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 179 | 56 | 124 | 16.11 | 4.92 | 1 507 | 899 | 608 |
|  | 473.09 |  | 12 | 1 | 16.1 |  | 198 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 71 |  |  |  | 88% | 965 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 41 |  |  |  | 48% | 527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 2 999 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 5.72 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 275 | 25 | 210 | 16.1 | 7.6 | 2 650 | 406 | 1 594 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 2.6\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 25 |  |  |  | 100% | 406 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 15 |  |  |  | 60% | 244 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.097 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 142 | 142 |  | 16.1 | 1 | 2 290 | 2 290 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 102 |  |  |  | 61% | 1 397 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 54 |  |  |  | 31% | 710 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 4 397 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.097 | 490.29 | 490.29 |  | 48 | 48 |  | 16.1 | 1 | 766 | 766 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 35 |  |  |  | 61% | 467 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 18 |  |  |  | 31% | 237 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  | 1 471 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 21.24 | 16.40 |  | 16.40 | 348 |  | 348 | 1 | 7.88 | 2 745 |  | 2 745 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (9.7\*1.6)+5.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | ТЕР 08-01-003-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.097 | 7 076.66 | 543.04 | 228.03 | 686 | 53 | 22 | 16.11 | 4.96 | 3 148 | 849 | 110 |
| 6 305.59 |  | 612 |  | 3.58 | 1 | 2 190 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 58 |  |  |  | 93% | 790 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 36 |  |  |  | 54% | 458 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  | 4 396 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 3.2 | 199.22 | 35.93 | 37.16 | 637 | 115 | 119 | 16.11 | 5.45 | 4 333 | 1 852 | 648 |
| 126.13 | 4.21 | 404 | 13 | 4.54 | 16.1 | 1 832 | 217 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 142 |  |  |  | 94% | 1 945 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 82 |  |  |  | 51% | 1 055 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 861 |  |  |  |  | 7 333 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 3.2 | 403.35 | 40.32 | 67.81 | 1 291 | 129 | 217 | 16.11 | 5.31 | 8 002 | 2 079 | 1 152 |
| 295.22 | 7.73 | 945 | 25 | 5.05 | 16.1 | 4 771 | 398 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 171 |  |  |  | 94% | 2 328 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 99 |  |  |  | 51% | 1 263 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 561 |  |  |  |  | 11 594 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 3.2 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 2 337 | 120 | 1 | 16.1 | 5.8 | 12 151 | 1 930 | 7 |
| 692.39 |  | 2 216 |  | 4.61 | 1 | 10 214 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 133 |  |  |  | 94% | 1 814 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 77 |  |  |  | 51% | 984 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 547 |  |  |  |  | 14 950 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Прочие работы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | ТЕР 15-03-001-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Установка архитектурных декоративных элементов из полиуретана поверхностей наружных стен высотой до 250 мм, 100 м деталей | 0.8255 | 904.17 | 687.38 | 81.58 | 746 | 567 | 67 | 16.1 | 4.36 | 9 976 | 9 136 | 294 |
| 135.22 | 4.66 | 112 | 4 | 4.9 | 16.1 | 547 | 62 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 415-9001* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 542 |  |  |  | 80% | 7 358 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 268 |  |  |  | 37% | 3 403 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 557 |  |  |  |  | 20 738 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | С цена поставщ.  Межэтажный карниз из полиуретана, размером 195х110мм, мп | 83.3755 | 146.77 |  |  | 12 237 |  |  |  |  | 54 087 |  |  |
| 146.77 |  | 12 237 |  | 4.42 |  | 54 087 |  |
|  | Объем: 82.55\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =612\*1.06/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | ТЕР 15-03-001-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Установка архитектурных декоративных элементов из полиуретана поверхностей наружных стен высотой до 500 мм, 100 м деталей | 0.301 | 1 448.62 | 1 169.76 | 104.93 | 436 | 352 | 32 | 16.1 | 5.14 | 6 089 | 5 669 | 162 |
| 173.94 | 11.39 | 52 | 3 | 4.93 | 16.11 | 258 | 55 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 415-9001* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 337 |  |  |  | 80% | 4 579 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 167 |  |  |  | 37% | 2 118 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 940 |  |  |  |  | 12 786 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | С цена поставщ.  Межэтажный карниз из полиуретана, размером 360х190мм, мп | 30.401 | 307.09 |  |  | 9 336 |  |  |  |  | 41 264 |  |  |
| 307.09 |  | 9 336 |  | 4.42 |  | 41 264 |  |
|  | Объем: 30.1\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =1280.5\*1.06/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | ТЕР 15-03-003-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Установка на колоннах капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой до 500 мм, 1 деталь | 21 | 70.23 | 52.11 | 7.01 | 1 475 | 1 094 | 147 | 16.1 | 4.4 | 19 565 | 17 617 | 648 |
| 11.11 | 0.33 | 233 | 7 | 5.57 | 16.31 | 1 300 | 111 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 415-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 046 |  |  |  | 80% | 14 182 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 517 |  |  |  | 37% | 6 559 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 038 |  |  |  |  | 40 307 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | С цена поставщ.  Капитель из полиуретана М-050, шт | 21 | 347.74 |  |  | 7 302 |  |  |  |  | 32 277 |  |  |
| 347.74 |  | 7 302 |  | 4.42 |  | 32 277 |  |
|  | *Поправки: М: =1450\*1.06/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ*** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Стены фасада* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2.621 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 3 181 | 1 201 | 23 | 16.11 | 9.24 | 29 464 | 19 348 | 215 |
| 746.53 |  | 1 957 |  | 5.06 | 1 | 9 901 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 1 321 |  |  |  | 93% | 17 994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 817 |  |  |  | 54% | 10 448 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 319 |  |  |  |  | 57 906 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.26 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 16 | 13 | 4 | 16.11 | 1.87 | 215 | 208 | 7 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 10 |  |  |  | 66% | 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 7 |  |  |  | 40% | 83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 435 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.26 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 1 219 | 51 | 1 104 | 16.11 | 4.24 | 5 719 | 829 | 4 681 |
| 244.81 | 134.04 | 64 | 35 | 3.29 | 16.11 | 209 | 561 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 67 |  |  |  | 66% | 917 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 43 |  |  |  | 40% | 556 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 329 |  |  |  |  | 7 192 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | ТЕРр 61-10-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.455 | 3 095.98 | 1 746.96 | 1.32 | 1 409 | 795 | 1 | 16.1 | 6.42 | 14 819 | 12 797 | 4 |
| 1 347.70 |  | 613 |  | 3.29 | 1 | 2 017 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 628 |  |  |  | 67% | 8 574 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 398 |  |  |  | 40% | 5 119 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 435 |  |  |  |  | 28 512 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | ТЕРр 61-20-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.133 | 5 885.40 | 3 188.72 | 2.53 | 783 | 424 |  | 16.1 | 6.42 | 8 009 | 6 828 | 2 |
| 2 694.15 |  | 358 |  | 3.29 | 1 | 1 179 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 335 |  |  |  | 67% | 4 575 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 212 |  |  |  | 40% | 2 731 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 330 |  |  |  |  | 15 315 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | ТЕРр 62-41-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности | 1.061 | 172.22 | 172.22 |  | 183 | 183 |  | 16.1 | 1 | 2 942 | 2 942 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 146 |  |  |  | 68% | 2 001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 92 |  |  |  | 40% | 1 177 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 421 |  |  |  |  | 6 119 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | ТЕРр 62-25-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка ранее окрашенных стен фасадов, откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 1.516 | 73.19 | 39.30 | 33.89 | 111 | 60 | 51 | 16.11 | 3.8 | 1 155 | 960 | 195 |
|  |  |  |  | 3.48 | 1 |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00\*0.0161) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 48 |  |  |  | 68% | 653 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 30 |  |  |  | 40% | 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 2 192 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 102. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 24.7 | 15.82 |  |  | 391 |  |  |  |  | 1 375 |  |  |
| 15.82 |  | 391 |  | 55.67 |  | 1 375 |  |
|  | Объем: 151.6\*0.0161/100\*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 1.516 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 1 046 | 1 024 | 20 | 16.1 | 9.2 | 16 683 | 16 491 | 186 |
| 0.64 |  | 1 |  | 5.7 | 1 | 6 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 809 |  |  |  | 67% | 11 049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 512 |  |  |  | 40% | 6 596 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 367 |  |  |  |  | 34 328 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 104. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 166.76 | 12.74 |  |  | 2 125 |  |  |  |  | 4 256 |  |  |
| 12.74 |  | 2 125 |  | 25.52 |  | 4 256 |  |
|  | Объем: 151.6\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 105. | ТЕРр 61-1-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 1.516 | 1 938.46 | 448.56 | 18.91 | 2 939 | 680 | 29 | 16.1 | 9.27 | 19 487 | 10 948 | 266 |
| 1 470.99 | 8.75 | 2 230 | 13 | 3.71 | 16.1 | 8 273 | 214 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 547 |  |  |  | 67% | 7 479 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 347 |  |  |  | 40% | 4 465 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 833 |  |  |  |  | 31 430 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 106. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 1.516 | 2 728.44 | 788.77 | 62.59 | 4 136 | 1 196 | 95 | 16.1 | 8.44 | 30 866 | 19 252 | 801 |
| 1 877.08 |  | 2 846 |  | 3.8 | 1 | 10 813 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 136 |  |  |  | 80% | 15 402 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 562 |  |  |  | 37% | 7 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 834 |  |  |  |  | 53 391 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 107. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.516 | 893.91 | 146.73 | 7.76 | 1 355 | 222 | 12 | 16.1 | 9.18 | 7 669 | 3 581 | 108 |
| 739.42 |  | 1 121 |  | 3.55 | 1 | 3 979 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 211 |  |  |  | 80% | 2 865 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 104 |  |  |  | 37% | 1 325 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 670 |  |  |  |  | 11 859 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Цоколь* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 108. | ТЕРр 61-10-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (дворовой фасад), 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.084 | 3 095.98 | 1 746.96 | 1.32 | 260 | 147 |  | 16.1 | 6.42 | 2 736 | 2 363 | 1 |
| 1 347.70 |  | 113 |  | 3.29 | 1 | 372 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 116 |  |  |  | 67% | 1 583 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 74 |  |  |  | 40% | 945 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 5 264 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 109. | ТЕРр 62-41-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности | 0.334 | 172.22 | 172.22 |  | 58 | 58 |  | 16.1 | 1 | 926 | 926 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 46 |  |  |  | 68% | 630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 29 |  |  |  | 40% | 370 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  | 1 926 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 110. | ТЕРр 62-25-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка ранее окрашенных стен фасадов, откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 0.418 | 73.19 | 39.30 | 33.89 | 31 | 16 | 14 | 16.11 | 3.8 | 318 | 265 | 54 |
|  |  |  |  | 3.48 | 1 |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00\*0.0161) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 13 |  |  |  | 68% | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 8 |  |  |  | 40% | 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 604 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 111. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 6.8 | 15.82 |  |  | 108 |  |  |  |  | 379 |  |  |
| 15.82 |  | 108 |  | 55.67 |  | 379 |  |
|  | Объем: 41.8\*0.0161/100\*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 112. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 0.418 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 288 | 282 | 6 | 16.1 | 9.2 | 4 600 | 4 547 | 51 |
| 0.64 |  |  |  | 5.7 | 1 | 2 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 223 |  |  |  | 67% | 3 046 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 141 |  |  |  | 40% | 1 819 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 652 |  |  |  |  | 9 465 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 113. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 45.98 | 12.74 |  |  | 586 |  |  |  |  | 1 173 |  |  |
| 12.74 |  | 586 |  | 25.52 |  | 1 173 |  |
|  | Объем: 41.8\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 114. | ТЕРр 61-1-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 0.418 | 1 938.46 | 448.56 | 18.91 | 810 | 187 | 8 | 16.1 | 9.27 | 5 373 | 3 019 | 73 |
| 1 470.99 | 8.75 | 615 | 4 | 3.71 | 16.1 | 2 281 | 59 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 151 |  |  |  | 67% | 2 062 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 96 |  |  |  | 40% | 1 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 056 |  |  |  |  | 8 666 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 115. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 0.418 | 2 728.44 | 788.77 | 62.59 | 1 140 | 330 | 26 | 16.1 | 8.44 | 8 511 | 5 308 | 221 |
| 1 877.08 |  | 785 |  | 3.8 | 1 | 2 982 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 314 |  |  |  | 80% | 4 246 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 155 |  |  |  | 37% | 1 964 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 609 |  |  |  |  | 14 721 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 116. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.418 | 893.91 | 146.73 | 7.76 | 374 | 61 | 3 | 16.1 | 9.18 | 2 114 | 987 | 30 |
| 739.42 |  | 309 |  | 3.55 | 1 | 1 097 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 58 |  |  |  | 80% | 790 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 29 |  |  |  | 37% | 365 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 461 |  |  |  |  | 3 269 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 117. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 4.5617 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 219 | 20 | 167 | 16.1 | 7.6 | 2 113 | 324 | 1 271 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 20 |  |  |  | 100% | 324 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 12 |  |  |  | 60% | 194 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 118. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 4.5617 | 16.40 |  | 16.40 | 75 |  | 75 | 1 | 7.88 | 590 |  | 590 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **616 255** | **44 337** | **8 149** |  |  | **3 093 791** | **713 971** | **47 420** |
| **563 598** | **344** |  |  | **2 329 688** | **5 581** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 715** | **178** | **27** |  |  | **9 557** | **2 857** | **81** |
| **1 510** |  |  |  | **6 620** | **3** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **1 445** |  |  |  |  | **6 386** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 16; %=81 - по стр. 17, 18)** | | | | | **165** |  |  |  |  | **2 253** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 16-18)** | | | | | **116** |  |  |  |  | **1 487** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 996** |  |  |  |  | **13 297** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **612 743** | **44 054** | **6 599** |  |  | **3 068 066** | **709 416** | **35 584** |
| **562 088** | **344** |  |  | **2 323 068** | **5 578** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **494 433** |  |  |  |  | **2 062 207** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 2, 85, 95; %=66 - по стр. 3, 4, 96, 97; %=67 - по стр. 5, 6, 10, 12, 21, 23, 27, 29, 74, 98, 99, 103, 105, 108, 112, 114; %=68 - по стр. 7, 8, 20, 24, 25, 44, 47, 100, 101, 109, 110; %=80 - по стр. 13, 14, 22, 30, 31, 40, 41, 43, 45, 76, 77, 89, 91, 93, 106, 107, 115, 116; %=71 - по стр. 15, 52, 70; %=84 - по стр. 32, 33, 51, 73; %=90 - по стр. 34, 36, 38; %=94 - по стр. 42, 71, 86-88; %=69 - по стр. 48-50, 61, 62, 67-69; %=92 - по стр. 53-55, 57, 72; %=70 - по стр. 63; %=119 - по стр. 64, 65; %=88 - по стр. 80; %=61 - по стр. 82, 83)** | | | | | **40 389** |  |  |  |  | **549 991** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2, 85, 95; %=40 - по стр. 3-8, 10, 12, 20, 21, 23-25, 27, 29, 44, 47, 74, 96-101, 103, 105, 108-110, 112, 114; %=37 - по стр. 13, 14, 22, 30, 31, 40, 41, 43, 45, 76, 77, 89, 91, 93, 106, 107, 115, 116; %=52 - по стр. 15, 52, 70; %=48 - по стр. 32, 33, 48-51, 61, 62, 67-69, 73, 80; %=43 - по стр. 34, 36, 38; %=51 - по стр. 42, 71, 86-88; %=44 - по стр. 53-55, 57, 72; %=50 - по стр. 63; %=68 - по стр. 64, 65; %=31 - по стр. 82, 83)** | | | | | **23 301** |  |  |  |  | **298 226** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **676 433** |  |  |  |  | **3 916 283** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 797** | **105** | **1 523** |  |  | **16 168** | **1 698** | **11 755** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59, 78, 81, 117)** | | | | | **105** |  |  |  |  | **1 698** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59, 78, 81, 117)** | | | | | **63** |  |  |  |  | **1 019** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 797** |  |  |  |  | **16 168** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **680 226** |  |  |  |  | **3 945 748** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **14 557** |  |  |  |  | **84 439** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **694 783** |  |  |  |  | **4 030 187** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **13 896** |  |  |  |  | **80 604** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **708 679** |  |  |  |  | **4 110 791** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **127 562** |  |  |  |  | **739 942** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **836 241** |  |  |  |  | **4 850 733** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **40 554** |  |  |  |  | **552 244** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **23 417** |  |  |  |  | **299 713** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Крыша** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 119. | ТЕР 46-04-008-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 6.76 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 1 119 | 890 | 229 | 16.1 | 6.86 | 15 900 | 14 328 | 1 572 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 881 |  |  |  | 84% | 12 036 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 534 |  |  |  | 48% | 6 877 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 534 |  |  |  |  | 34 813 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 120. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок с прозорами, 100 м2 кровли | 6.76 | 215.64 | 159.75 | 55.89 | 1 458 | 1 080 | 378 | 16.11 | 10.11 | 21 217 | 17 397 | 3 820 |
|  | 8.68 |  | 59 | 1 | 16.1 |  | 944 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 945 |  |  |  | 71% | 13 022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 740 |  |  |  | 52% | 9 537 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 144 |  |  |  |  | 43 776 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 121. | ТЕРр 58-5-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 1.12 | 3 483.42 | 1 507.39 | 25.28 | 3 901 | 1 688 | 28 | 16.1 | 9.11 | 35 086 | 27 181 | 258 |
| 1 950.76 |  | 2 185 |  | 3.5 | 1 | 7 647 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 401 |  |  |  | 71% | 19 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 097 |  |  |  | 52% | 14 134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 399 |  |  |  |  | 68 519 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 122. | ТЕРр 58-5-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 3.5 | 4 618.53 | 451.03 | 45.81 | 16 165 | 1 579 | 160 | 16.1 | 9.15 | 77 662 | 25 415 | 1 467 |
| 4 121.69 |  | 14 426 |  | 3.52 | 1 | 50 779 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 311 |  |  |  | 71% | 18 045 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 026 |  |  |  | 52% | 13 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 18 502 |  |  |  |  | 108 922 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 123. | ТЕРр 58-5-5  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.15 | 7 139.73 | 1 812.38 | 83.99 | 1 071 | 272 | 13 | 16.1 | 9.1 | 8 039 | 4 377 | 115 |
| 5 243.37 |  | 787 |  | 4.51 | 1 | 3 547 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 226 |  |  |  | 71% | 3 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 177 |  |  |  | 52% | 2 276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 474 |  |  |  |  | 13 423 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 124. | ТЕРр 58-2-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.03 | 3 273.44 | 3 259.25 | 14.19 | 98 | 98 |  | 16.11 | 6.42 | 1 578 | 1 575 | 3 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 81 |  |  |  | 71% | 1 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 64 |  |  |  | 52% | 819 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 3 515 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 125. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий | 0.9 | 94.46 | 94.19 | 0.28 | 85 | 85 |  | 16.1 | 6.5 | 1 366 | 1 365 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 71 |  |  |  | 71% | 969 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 55 |  |  |  | 52% | 710 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 3 045 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 126. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, под мауэрлат, 1 м3 кладки | 0.5 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 808 | 151 | 15 | 16.1 | 7.4 | 5 181 | 2 424 | 112 |
| 1 283.86 | 6.48 | 642 | 3 | 4.12 | 16.12 | 2 645 | 52 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 132 |  |  |  | 73% | 1 807 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 108 |  |  |  | 56% | 1 387 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 048 |  |  |  |  | 8 375 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 127. | ТЕР 10-01-010-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка элементов каркаса из брусьев, лежень, стойки, подкосы, 1 м3 древесины в конструкции | 5.6 | 191.41 | 160.20 | 31.21 | 1 072 | 897 | 175 | 16.1 | 8.95 | 16 008 | 14 444 | 1 564 |
|  |  |  |  | 2.75 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 951 |  |  |  | 90% | 13 000 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 484 |  |  |  | 43% | 6 211 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 507 |  |  |  |  | 35 219 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 128. | ТЕР 10-01-010-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Установка элементов каркаса из брусьев, лежень, стойки, подкосы, 1 м3 древесины в конструкции | 5.6 | 3 090.19 | 287.86 | 60.95 | 17 305 | 1 612 | 341 | 16.1 | 8.95 | 71 226 | 25 953 | 3 055 |
| 2 741.38 |  | 15 352 |  | 2.75 | 1 | 42 217 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.25, Н4= 1.25\*1.25, Н5= 1.25\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 1 709 |  |  |  | 90% | 23 358 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 870 |  |  |  | 43% | 11 160 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 19 884 |  |  |  |  | 105 743 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 129. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8.232 | 272.74 | 127.25 | 128.36 | 2 245 | 1 048 | 1 057 | 16.11 | 3.8 | 21 278 | 16 875 | 4 015 |
| 17.13 | 1.81 | 141 | 15 | 2.75 | 16.17 | 388 | 241 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1,25, Н4= 1.25\*1,25, Н5= 1.25\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 957 |  |  |  | 77% | 13 179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 638 |  |  |  | 48% | 8 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 840 |  |  |  |  | 42 673 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 130. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг | 170.402 | 36.04 |  |  | 6 141 |  |  |  |  | 34 684 |  |  |
| 36.04 |  | 6 141 |  | 203.54 |  | 34 684 |  |
|  | Объем: 8.232\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 131. | ТЕР 10-01-003-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 5 | 138.45 | 86.25 | 37.22 | 692 | 431 | 186 | 16.1 | 7.92 | 8 636 | 6 943 | 1 474 |
| 14.98 | 2.59 | 75 | 13 | 2.92 | 16.1 | 219 | 209 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0010:[ М-(43.62=727.01\*0.06) ]; ТССЦ 102-0049:[ М-(99.94=1665.70\*0.06) ]; ТССЦ 102-0061:[ М-(137.30=1373.00\*0.1) ]; ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19\*0.5) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.25, Н4= 1.25\*1.25, Н5= 1.25\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 471 |  |  |  | 90% | 6 437 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 240 |  |  |  | 43% | 3 075 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 402 |  |  |  |  | 18 148 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 132. | ТССЦ 203-0956  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 | 7.5 | 2 102.05 |  |  | 15 765 |  |  |  |  | 23 881 |  |  |
| 2 102.05 |  | 15 765 |  | 3 184.07 |  | 23 881 |  |
|  | Объем: (1\*1.5)\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 133. | ТССЦ 102-0032  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (лобовые балки), м3 | 0.54 | 2 795.10 |  |  | 1 509 |  |  |  |  | 4 584 |  |  |
| 2 795.10 |  | 1 509 |  | 8 489.38 |  | 4 584 |  |
|  | Объем: 20\*0.15\*0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 134. | ТССЦ 102-0028  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 120 мм, II сорта (стойки), м3 | 1.037 | 2 435.00 |  |  | 2 525 |  |  |  |  | 6 457 |  |  |
| 2 435.00 |  | 2 525 |  | 6 226.56 |  | 6 457 |  |
|  | Объем: 72\*0.12\*0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 135. | ТССЦ 102-0060  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (прогон), м3 | 0.384 | 1 769.00 |  |  | 679 |  |  |  |  | 2 388 |  |  |
| 1 769.00 |  | 679 |  | 6 218.04 |  | 2 388 |  |
|  | Объем: 40\*0.08\*0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 136. | ТССЦ 102-0060  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 | 0.6 | 1 769.00 |  |  | 1 061 |  |  |  |  | 3 731 |  |  |
| 1 769.00 |  | 1 061 |  | 6 218.04 |  | 3 731 |  |
|  | Объем: 120\*0.05\*0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 137. | ТЕРр 58-12-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство обрешетки сплошной из плит OSB (крыша), 100 м2 | 0.6 | 488.94 | 335.41 | 57.19 | 293 | 201 | 34 | 16.11 | 9.25 | 3 729 | 3 242 | 317 |
| 96.34 | 8.30 | 58 | 5 | 2.93 | 16.1 | 169 | 80 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40\*2.64) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 171 |  |  |  | 71% | 2 359 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 134 |  |  |  | 52% | 1 727 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 598 |  |  |  |  | 7 815 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 138. | ТССЦ 101-5714  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 10 мм, м2 | 61.62 | 67.11 |  |  | 4 135 |  |  |  |  | 9 997 |  |  |
| 67.11 |  | 4 135 |  | 162.24 |  | 9 997 |  |
|  | Объем: 60\*1.027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 139. | ТЕРр 58-12-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Устройство обшивки сплошной из плит OSB (стены), 100 м2 | 0.43 | 488.94 | 335.41 | 57.19 | 210 | 144 | 25 | 16.11 | 9.25 | 2 672 | 2 324 | 227 |
| 96.34 | 8.30 | 41 | 4 | 2.93 | 16.1 | 121 | 57 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40\*2.64) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 123 |  |  |  | 71% | 1 691 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 96 |  |  |  | 52% | 1 238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 429 |  |  |  |  | 5 601 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 140. | ТССЦ 101-5713  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 9 мм, м2 | 44.161 | 60.56 |  |  | 2 674 |  |  |  |  | 7 027 |  |  |
| 60.56 |  | 2 674 |  | 159.13 |  | 7 027 |  |
|  | Объем: 43\*1.027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 141. | ТЕР 12-01-015-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из рубероида, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.6 | 1 404.95 | 104.59 | 56.36 | 843 | 63 | 34 | 16.1 | 6.56 | 3 725 | 1 010 | 222 |
| 1 244.00 | 3.06 | 746 | 2 | 3.34 | 16.11 | 2 493 | 30 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.25, Н4= 1.25\*1.25, Н5= 1.15\*1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 70 |  |  |  | 92% | 957 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 36 |  |  |  | 44% | 458 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 949 |  |  |  |  | 5 139 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 142. | ТЕР 12-01-007-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства, 100 м2 кровли | 0.6 | 19 955.40 | 879.05 | 73.02 | 11 973 | 527 | 44 | 16.1 | 9.14 | 24 285 | 8 492 | 400 |
| 19 003.34 | 7.78 | 11 402 | 5 | 1.35 | 16.1 | 15 393 | 75 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0782:[ М-(55.77=11154.00\*0.005) ]; ТССЦ 101-1481:[ М-(27.81=13903.00\*0.002) ]; ТССЦ 101-1875:[ М-(702.78=13515.00\*0.052) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.25, Н4= 1.25\*1.25, Н5= 1.15\*1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 575 |  |  |  | 92% | 7 882 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 293 |  |  |  | 44% | 3 769 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 840 |  |  |  |  | 35 936 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 143. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Нанесение клеевого состава по сетке (стены), 100 м2 поверхности | 0.43 | 861.90 | 844.56 | 16.70 | 371 | 363 | 7 | 16.1 | 9.2 | 5 915 | 5 847 | 66 |
| 0.64 |  |  |  | 5.7 | 1 | 2 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 287 |  |  |  | 67% | 3 917 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 182 |  |  |  | 40% | 2 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 839 |  |  |  |  | 12 171 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 144. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 47.3 | 12.74 |  |  | 603 |  |  |  |  | 1 207 |  |  |
| 12.74 |  | 603 |  | 25.52 |  | 1 207 |  |
|  | Объем: 43\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 145. | ТССЦ 113-8075  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 107.5 | 9.39 |  |  | 1 009 |  |  |  |  | 1 718 |  |  |
| 9.39 |  | 1 009 |  | 15.98 |  | 1 718 |  |
|  | Объем: 43\*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 146. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отделка стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 0.43 | 2 941.28 | 985.97 | 78.23 | 1 265 | 424 | 34 | 16.1 | 8.44 | 10 177 | 6 826 | 284 |
| 1 877.08 |  | 807 |  | 3.8 | 1 | 3 067 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.25, Н4= 1.25\*1.25, Н5= 1.15\*1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 403 |  |  |  | 80% | 5 461 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 199 |  |  |  | 37% | 2 526 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 867 |  |  |  |  | 18 163 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 147. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска стен акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.43 | 932.53 | 183.41 | 9.70 | 401 | 79 | 4 | 16.1 | 9.18 | 2 437 | 1 270 | 38 |
| 739.42 |  | 318 |  | 3.55 | 1 | 1 129 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.25, Н4= 1.25\*1.25, Н5= 1.15\*1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 75 |  |  |  | 80% | 1 016 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 37 |  |  |  | 37% | 470 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 513 |  |  |  |  | 3 923 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 148. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Установка в жилых и общественных зданиях люков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0184 | 21 985.79 | 2 882.50 | 928.31 | 405 | 53 | 17 | 16.1 | 7.25 | 1 941 | 854 | 124 |
| 18 174.97 | 41.47 | 334 | 1 | 2.88 | 16.11 | 963 | 12 |
|  | Объем: 0.78\*1.18\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.25, Н4= 1.25\*1.25, Н5= 1.15\*1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 57 |  |  |  | 90% | 779 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 29 |  |  |  | 43% | 372 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 491 |  |  |  |  | 3 093 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 149. | С цена поставщик.  Люк- Велюкс 0,78\*1,18, м2 | 1.84 | 3 236.27 |  |  | 5 955 |  |  |  |  | 26 320 |  |  |
| 3 236.27 |  | 5 955 |  | 4.42 |  | 26 320 |  |
|  | *Поправки: М: =14162.7\*1.01/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 150. | ТЕР 15-03-001-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Установка архитектурных декоративных элементов из полиуретана поверхностей наружных стен высотой до 250 мм (к слух. окнам), 100 м деталей | 0.55 | 904.17 | 687.38 | 81.58 | 497 | 378 | 45 | 16.1 | 4.36 | 6 647 | 6 087 | 196 |
| 135.22 | 4.66 | 74 | 3 | 4.9 | 16.1 | 364 | 41 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 415-9001* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 362 |  |  |  | 80% | 4 902 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 179 |  |  |  | 37% | 2 267 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 038 |  |  |  |  | 13 817 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 151. | С цена поставщ.  Межэтажный карниз декоративный, размером 195х110мм, мп | 55.55 | 146.77 |  |  | 8 153 |  |  |  |  | 36 036 |  |  |
| 146.77 |  | 8 153 |  | 4.42 |  | 36 036 |  |
|  | Объем: 55\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =612\*1.06/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 152. | ТЕР 15-03-002-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Установка штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 500 мм (к слух. окнам), 1 деталь | 5 | 17.84 | 13.83 | 2.64 | 89 | 69 | 13 | 16.11 | 5.84 | 1 223 | 1 114 | 77 |
| 1.37 | 0.33 | 7 | 2 | 4.56 | 16.31 | 31 | 27 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 415-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 67 |  |  |  | 80% | 913 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 33 |  |  |  | 37% | 422 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 2 558 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 153. | С цена поставщ.  Розетка декоративная, шт | 5 | 131.90 |  |  | 660 |  |  |  |  | 2 915 |  |  |
| 131.90 |  | 660 |  | 4.42 |  | 2 915 |  |
|  | *Поправки: М: =550\*1.06/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 154. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Окраска декорат. эл-тов в/эм составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.58 | 893.91 | 146.73 | 7.76 | 518 | 85 | 5 | 16.1 | 9.18 | 2 934 | 1 370 | 41 |
| 739.42 |  | 429 |  | 3.55 | 1 | 1 522 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 81 |  |  |  | 80% | 1 096 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 40 |  |  |  | 37% | 507 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 639 |  |  |  |  | 4 537 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 155. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 6.76 | 317.70 | 153.30 | 1.58 | 2 148 | 1 036 | 11 | 16.1 | 9.27 | 20 547 | 16 684 | 99 |
| 162.83 |  | 1 101 |  | 3.42 | 1 | 3 764 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.25, Н4= 1.25\*1.25, Н5= 1.15\*1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 963 |  |  |  | 79% | 13 180 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 663 |  |  |  | 51% | 8 509 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 775 |  |  |  |  | 42 236 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 156. | ТССЦ 101-4134  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 845 | 13.13 |  |  | 11 095 |  |  |  |  | 35 769 |  |  |
| 13.13 |  | 11 095 |  | 42.33 |  | 35 769 |  |
|  | Объем: 6.76\*125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 157. | ТЕР 12-01-007-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли | 6.76 | 30 044.05 | 1 337.25 | 360.72 | 203 098 | 9 040 | 2 438 | 16.1 | 9.3 | 1 133 981 | 145 541 | 22 678 |
| 28 346.08 | 40.53 | 191 620 | 274 | 5.04 | 16.11 | 965 762 | 4 414 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 402-0004:[ М-(153.65=569.06\*0.27) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.25, Н4= 1.25\*1.25, Н5= 1.25\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 10 059 |  |  |  | 92% | 137 959 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 5 123 |  |  |  | 44% | 65 980 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 218 280 |  |  |  |  | 1 337 920 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 158. | С цена поставщик.  Замок конька, шт | 18 | 152.04 |  |  | 2 737 |  |  |  |  | 12 096 |  |  |
| 152.04 |  | 2 737 |  | 4.42 |  | 12 096 |  |
|  | *Поправки: М: =640\*1.05/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 159. | С цена поставщик.  Аэроэлемент конька, м | 68 | 47.51 |  |  | 3 231 |  |  |  |  | 14 280 |  |  |
| 47.51 |  | 3 231 |  | 4.42 |  | 14 280 |  |
|  | *Поправки: М: =200\*1.05/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 160. | С Цена поставщ.  Трубка проходная для вентиляции, шт | 8 | 1 686.65 |  |  | 13 493 |  |  |  |  | 59 640 |  |  |
| 1 686.65 |  | 13 493 |  | 4.42 |  | 59 640 |  |
|  | *Поправки: М: =7100/4.42\*1.05* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 161. | С цена поставщик.  Ступеньки керамические для обслуживания кровли 40см, шт | 63 | 270.81 |  |  | 17 061 |  |  |  |  | 75 411 |  |  |
| 270.81 |  | 17 061 |  | 4.42 |  | 75 411 |  |
|  | *Поправки: М: =1140\*1.05/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 162. | С цена поставщик.  Разветвляющий элемент Y, шт | 2 | 760.18 |  |  | 1 520 |  |  |  |  | 6 720 |  |  |
| 760.18 |  | 1 520 |  | 4.42 |  | 6 720 |  |
|  | *Поправки: М: =3200\*1.05/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 163. | С цена поставщик.  Конек-капля, шт | 4 | 308.82 |  |  | 1 235 |  |  |  |  | 5 460 |  |  |
| 308.82 |  | 1 235 |  | 4.42 |  | 5 460 |  |
|  | *Поправки: М: =1300\*1.05/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 164. | С цена поставщик.  Черепица вентиляционная, шт | 20 | 59.39 |  |  | 1 188 |  |  |  |  | 5 250 |  |  |
| 59.39 |  | 1 188 |  | 4.42 |  | 5 250 |  |
|  | *Поправки: М: =250\*1.05/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 165. | С цена поставщик.  Лента примыкания Wakaflex, мп | 85 | 71.27 |  |  | 6 058 |  |  |  |  | 26 775 |  |  |
| 71.27 |  | 6 058 |  | 4.42 |  | 26 775 |  |
|  | *Поправки: М: =300\*1.05/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 166. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, капельник МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.2 Кзтр=1.25; Кэм=1.25, 100 м | 0.9 | 3 051.66 | 468.45 | 8.32 | 2 746 | 422 | 7 | 16.1 | 9.25 | 13 508 | 6 788 | 69 |
| 2 574.88 | 1.51 | 2 317 | 1 | 2.87 | 16.06 | 6 651 | 22 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 351 |  |  |  | 71% | 4 835 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 275 |  |  |  | 52% | 3 541 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 372 |  |  |  |  | 21 884 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 167. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.9 | 8 902.85 | 408.62 | 39.83 | 8 013 | 368 | 36 | 16.1 | 9.06 | 31 203 | 5 921 | 325 |
| 8 454.40 | 3.77 | 7 609 | 3 | 3.28 | 16.12 | 24 957 | 55 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.25, Н4= 1.25\*1.25, Н5= 1.25\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 401 |  |  |  | 92% | 5 498 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 204 |  |  |  | 44% | 2 629 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 618 |  |  |  |  | 39 330 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 168. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения | 0.86 | 212.72 | 90.13 | 94.00 | 183 | 78 | 81 | 16.1 | 7.85 | 2 004 | 1 248 | 635 |
| 28.59 | 6.83 | 25 | 6 | 4.94 | 16.12 | 121 | 95 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00\*0.3) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.25, Н4= 1.25\*1.25, Н5= 1.25\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 91 |  |  |  | 92% | 1 236 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 46 |  |  |  | 44% | 591 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  | 3 830 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 169. | С цена поставщик.  Бугель снегозадержателя с решеткой длиной 3м, шт | 29 | 688.91 |  |  | 19 979 |  |  |  |  | 88 305 |  |  |
| 688.91 |  | 19 979 |  | 4.42 |  | 88 305 |  |
|  | *Поправки: М: =2900\*1.05/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 170. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.2 Кзтр=1.25; Кэм=1.25, 100 м | 0.78 | 7 502.32 | 416.30 | 16.46 | 5 852 | 325 | 13 | 16.1 | 9.24 | 23 433 | 5 228 | 119 |
| 7 069.56 |  | 5 514 |  | 3.28 | 1 | 18 087 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 270 |  |  |  | 71% | 3 712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 211 |  |  |  | 52% | 2 719 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 333 |  |  |  |  | 29 863 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 171. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.18 | 5 878.09 | 722.88 | 10.13 | 1 058 | 130 | 2 | 16.1 | 9.25 | 4 816 | 2 095 | 17 |
| 5 145.09 |  | 926 |  | 2.92 | 1 | 2 704 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 108 |  |  |  | 71% | 1 487 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 85 |  |  |  | 52% | 1 089 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 250 |  |  |  |  | 7 393 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 172. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.06 | 4 726.92 | 600.70 | 10.13 | 284 | 36 | 1 | 16.1 | 9.25 | 1 203 | 580 | 6 |
| 4 116.09 |  | 247 |  | 2.5 | 1 | 617 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 30 |  |  |  | 71% | 412 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 23 |  |  |  | 52% | 302 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  | 1 916 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 173. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.06 | 8 841.92 | 600.70 | 10.13 | 531 | 36 | 1 | 16.1 | 9.25 | 1 139 | 580 | 6 |
| 8 231.09 |  | 494 |  | 1.12 | 1 | 553 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 30 |  |  |  | 71% | 412 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 23 |  |  |  | 52% | 302 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 584 |  |  |  |  | 1 852 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 174. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.65 | 1 440.12 | 409.66 | 1.26 | 936 | 266 | 1 | 16.1 | 9.27 | 7 031 | 4 287 | 8 |
| 1 029.19 |  | 669 |  | 4.09 | 1 | 2 736 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 221 |  |  |  | 71% | 3 044 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 173 |  |  |  | 52% | 2 229 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 330 |  |  |  |  | 12 304 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Трубы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 175. | ТЕРр 62-41-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Очистка вручную поверхности ж/б труб от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности | 0.88 | 172.22 | 172.22 |  | 152 | 152 |  | 16.1 | 1 | 2 440 | 2 440 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 122 |  |  |  | 68% | 1 659 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 76 |  |  |  | 40% | 976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 5 075 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 176. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 0.88 | 1 043.83 | 675.65 | 13.36 | 919 | 595 | 12 | 16.1 | 9.2 | 11 461 | 9 573 | 108 |
| 354.82 |  | 312 |  | 5.7 | 1 | 1 780 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 470 |  |  |  | 67% | 6 414 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 298 |  |  |  | 40% | 3 829 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 687 |  |  |  |  | 21 704 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 177. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 96.8 | 12.74 |  |  | 1 233 |  |  |  |  | 2 470 |  |  |
| 12.74 |  | 1 233 |  | 25.52 |  | 2 470 |  |
|  | Объем: 88\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 178. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.88 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 2 123 | 1 140 | 2 | 16.1 | 6.41 | 21 596 | 18 356 | 12 |
| 1 115.14 |  | 981 |  | 3.29 | 1 | 3 229 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 901 |  |  |  | 67% | 12 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 570 |  |  |  | 40% | 7 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 594 |  |  |  |  | 41 237 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 179. | ТЕР 15-04-012-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска труб с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.88 | 2 512.50 | 159.37 | 15.75 | 2 211 | 140 | 14 | 16.1 | 9.14 | 8 946 | 2 258 | 127 |
| 2 337.38 |  | 2 057 |  | 3.19 | 1 | 6 561 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 133 |  |  |  | 80% | 1 806 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 66 |  |  |  | 37% | 835 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 410 |  |  |  |  | 11 588 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 180. | ТЕРр 60-19-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков | 0.02 | 10 602.83 | 2 382.41 | 32.50 | 212 | 48 | 1 | 16.1 | 9.25 | 1 233 | 767 | 6 |
| 8 187.92 | 3.32 | 164 |  | 2.81 | 16.1 | 460 | 1 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 37 |  |  |  | 66% | 507 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 30 |  |  |  | 50% | 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 2 124 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 181. | ТЕРр 60-19-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1 (6кан), 100 колпаков | 0.02 | 15 278.05 | 3 546.25 | 45.25 | 306 | 71 | 1 | 16.1 | 9.25 | 1 809 | 1 142 | 8 |
| 11 686.55 | 4.50 | 234 |  | 2.82 | 16.19 | 659 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 55 |  |  |  | 66% | 754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 45 |  |  |  | 50% | 572 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 406 |  |  |  |  | 3 135 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 182. | ТЕРр 60-19-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков | 0.04 | 10 602.83 | 2 382.41 | 32.50 | 424 | 95 | 1 | 16.1 | 9.25 | 2 467 | 1 534 | 12 |
| 8 187.92 | 3.32 | 328 |  | 2.81 | 16.1 | 920 | 2 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 74 |  |  |  | 66% | 1 014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 60 |  |  |  | 50% | 768 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 558 |  |  |  |  | 4 249 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 183. | ТЕРр 60-19-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1 (4 кан), 100 колпаков | 0.04 | 9 166.83 | 2 127.75 | 27.15 | 367 | 85 | 1 | 16.1 | 9.25 | 2 171 | 1 370 | 10 |
| 7 011.93 | 2.70 | 280 |  | 2.82 | 16.19 | 791 | 2 |
|  | *Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 66 |  |  |  | 66% | 906 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 54 |  |  |  | 50% | 686 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 487 |  |  |  |  | 3 763 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 184. | ТЕРр 62-41-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности | 0.5 | 172.22 | 172.22 |  | 86 | 86 |  | 16.1 | 1 | 1 386 | 1 386 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 69 |  |  |  | 68% | 942 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 43 |  |  |  | 40% | 554 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  | 2 883 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 185. | ТЕРр 62-25-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 0.5 | 583.00 | 39.30 | 33.89 | 292 | 20 | 17 | 16.11 | 3.8 | 1 268 | 317 | 64 |
| 509.81 |  | 255 |  | 3.48 | 1 | 887 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 16 |  |  |  | 68% | 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 10 |  |  |  | 40% | 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  | 1 610 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 186. | ТЕРр 62-25-7  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 0.5 | 909.88 | 213.58 | 2.21 | 455 | 107 | 1 | 16.1 | 9.01 | 4 363 | 1 719 | 10 |
| 694.09 |  | 347 |  | 7.59 | 1 | 2 634 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 86 |  |  |  | 68% | 1 169 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 54 |  |  |  | 40% | 688 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 594 |  |  |  |  | 6 220 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 187. | ТЕРр 62-26-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5 | 1 019.28 | 75.02 | 72.84 | 510 | 38 | 36 | 16.11 | 4.4 | 1 893 | 604 | 160 |
| 871.42 |  | 436 |  | 2.59 | 1 | 1 128 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 30 |  |  |  | 68% | 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 19 |  |  |  | 40% | 242 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 559 |  |  |  |  | 2 545 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вентиляционные каналы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 188. | ТЕРр 53-1-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен | 0.44 | 149.82 | 98.65 | 51.17 | 66 | 43 | 23 | 16.1 | 6.78 | 851 | 699 | 153 |
|  | 6.79 |  | 3 | 1 | 16.1 |  | 48 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 40 |  |  |  | 73% | 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 32 |  |  |  | 56% | 418 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  | 1 815 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 189. | ТЕРр 53-1-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен | 0.44 | 730.29 | 403.97 | 326.32 | 321 | 178 | 144 | 16.1 | 6.78 | 3 835 | 2 862 | 973 |
|  | 43.28 |  | 19 | 1 | 16.11 |  | 307 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 169 |  |  |  | 73% | 2 313 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 138 |  |  |  | 56% | 1 775 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 628 |  |  |  |  | 7 923 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 190. | ТЕР 10-01-008-08  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.88 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 329 | 295 | 23 | 16.11 | 9.24 | 5 018 | 4 759 | 216 |
| 11.23 |  | 10 |  | 4.3 | 1 | 42 |  |
|  | Объем: 44\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 313 |  |  |  | 90% | 4 283 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 159 |  |  |  | 43% | 2 046 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 801 |  |  |  |  | 11 347 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 191. | ТССЦ 101-3190  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.387 | 23 811.97 |  |  | 9 215 |  |  |  |  | 17 784 |  |  |
| 23 811.97 |  | 9 215 |  | 45 952.98 |  | 17 784 |  |
|  | Объем: 0.88\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 192. | ТЕР 10-01-010-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции | 0.11 | 3 020.43 | 230.29 | 48.76 | 332 | 25 | 5 | 16.1 | 8.95 | 1 285 | 408 | 48 |
| 2 741.38 |  | 302 |  | 2.75 | 1 | 829 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 27 |  |  |  | 90% | 367 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 14 |  |  |  | 43% | 175 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 372 |  |  |  |  | 1 828 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 193. | ТЕР 10-01-012-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Обшивка каркасных стен досками под штукатурку, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.44 | 3 104.61 | 230.44 | 94.03 | 1 366 | 101 | 41 | 16.1 | 9.23 | 5 929 | 1 632 | 382 |
| 2 780.15 |  | 1 223 |  | 3.2 | 1 | 3 914 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 107 |  |  |  | 90% | 1 469 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 55 |  |  |  | 43% | 702 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 528 |  |  |  |  | 8 100 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 194. | ТЕР 26-01-037-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции | 1.1 | 811.20 | 235.30 | 124.98 | 892 | 259 | 137 | 16.1 | 7.59 | 7 418 | 4 167 | 1 043 |
| 450.92 |  | 496 |  | 4.45 | 1 | 2 207 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70\*0.97) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 233 |  |  |  | 77% | 3 209 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 155 |  |  |  | 48% | 2 000 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 281 |  |  |  |  | 12 627 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 195. | С104-9100-09  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160, м3 | 1.067 | 1 158.74 |  |  | 1 236 |  |  |  |  | 5 465 |  |  |
| 1 158.74 |  | 1 236 |  | 4.42 |  | 5 465 |  |
|  | Объем: 1.1\*0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =5121.64/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 196. | ТЕРр 60-19-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков | 0.04 | 10 602.83 | 2 382.41 | 32.50 | 424 | 95 | 1 | 16.1 | 9.25 | 2 467 | 1 534 | 12 |
| 8 187.92 | 3.32 | 328 |  | 2.81 | 16.1 | 920 | 2 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 74 |  |  |  | 66% | 1 014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 60 |  |  |  | 50% | 768 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 558 |  |  |  |  | 4 249 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 197. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 21.83 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 051 | 96 | 800 | 16.1 | 7.6 | 10 112 | 1 550 | 6 082 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 9.46+12.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 96 |  |  |  | 100% | 1 550 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 58 |  |  |  | 60% | 930 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 198. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 21.83 | 16.40 |  | 16.40 | 358 |  | 358 |  | 7.88 | 2 821 |  | 2 821 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **441 079** | **27 623** | **7 053** |  |  | **2 204 866** | **444 742** | **55 658** |
| **406 249** | **418** |  |  | **1 701 979** | **6 717** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **439 670** | **27 527** | **5 895** |  |  | **2 191 933** | **443 192** | **46 755** |
| **406 249** | **418** |  |  | **1 701 979** | **6 717** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **140 150** |  |  |  |  | **516 370** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 119; %=71 - по стр. 120-125, 137, 139, 166, 170-174; %=73 - по стр. 126, 188, 189; %=90 - по стр. 127, 128, 131, 148, 190, 192, 193; %=77 - по стр. 129, 194; %=92 - по стр. 141, 142, 157, 167, 168; %=67 - по стр. 143, 176, 178; %=80 - по стр. 146, 147, 150, 152, 154, 179; %=79 - по стр. 155; %=68 - по стр. 175, 184-187; %=66 - по стр. 180-183, 196)** | | | | | **26 951** |  |  |  |  | **369 420** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 119, 129, 194; %=52 - по стр. 120-125, 137, 139, 166, 170-174; %=56 - по стр. 126, 188, 189; %=43 - по стр. 127, 128, 131, 148, 190, 192, 193; %=44 - по стр. 141, 142, 157, 167, 168; %=40 - по стр. 143, 175, 176, 178, 184-187; %=37 - по стр. 146, 147, 150, 152, 154, 179; %=51 - по стр. 155; %=50 - по стр. 180-183, 196)** | | | | | **16 054** |  |  |  |  | **206 492** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **482 675** |  |  |  |  | **2 767 845** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 409** | **96** | **1 158** |  |  | **12 933** | **1 550** | **8 903** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 197)** | | | | | **96** |  |  |  |  | **1 550** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 197)** | | | | | **58** |  |  |  |  | **930** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 409** |  |  |  |  | **12 933** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **484 084** |  |  |  |  | **2 780 778** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **10 359** |  |  |  |  | **59 509** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **494 443** |  |  |  |  | **2 840 287** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **9 889** |  |  |  |  | **56 806** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **504 332** |  |  |  |  | **2 897 093** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **90 780** |  |  |  |  | **521 477** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **595 112** |  |  |  |  | **3 418 570** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **26 951** |  |  |  |  | **369 420** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **16 054** |  |  |  |  | **206 492** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **1 057 334** | **71 960** | **15 202** |  |  | **5 298 657** | **1 158 713** | **103 078** |
| **969 847** | **762** |  |  | **4 031 667** | **12 298** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 715** | **178** | **27** |  |  | **9 557** | **2 857** | **81** |
| **1 510** |  |  |  | **6 620** | **3** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **1 445** |  |  |  |  | **6 386** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 16; %=81 - по стр. 17, 18)** | | | | | **165** |  |  |  |  | **2 253** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 16-18)** | | | | | **116** |  |  |  |  | **1 487** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 996** |  |  |  |  | **13 297** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 052 413** | **71 581** | **12 494** |  |  | **5 259 999** | **1 152 608** | **82 339** |
| **968 337** | **762** |  |  | **4 025 047** | **12 295** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **634 583** |  |  |  |  | **2 578 577** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 2, 85, 95; %=66 - по стр. 3, 4, 96, 97, 180-183, 196; %=67 - по стр. 5, 6, 10, 12, 21, 23, 27, 29, 74, 98, 99, 103, 105, 108, 112, 114, 143, 176, 178; %=68 - по стр. 7, 8, 20, 24, 25, 44, 47, 100, 101, 109, 110, 175, 184-187; %=80 - по стр. 13, 14, 22, 30, 31, 40, 41, 43, 45, 76, 77, 89, 91, 93, 106, 107, 115, 116, 146, 147, 150, 152, 154, 179; %=71 - по стр. 15, 52, 70, 120-125, 137, 139, 166, 170-174; %=84 - по стр. 32, 33, 51, 73, 119; %=90 - по стр. 34, 36, 38, 127, 128, 131, 148, 190, 192, 193; %=94 - по стр. 42, 71, 86-88; %=69 - по стр. 48-50, 61, 62, 67-69; %=92 - по стр. 53-55, 57, 72, 141, 142, 157, 167, 168; %=70 - по стр. 63; %=119 - по стр. 64, 65; %=88 - по стр. 80; %=61 - по стр. 82, 83; %=73 - по стр. 126, 188, 189; %=77 - по стр. 129, 194; %=79 - по стр. 155)** | | | | | **67 340** |  |  |  |  | **919 411** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2, 85, 95; %=40 - по стр. 3-8, 10, 12, 20, 21, 23-25, 27, 29, 44, 47, 74, 96-101, 103, 105, 108-110, 112, 114, 143, 175, 176, 178, 184-187; %=37 - по стр. 13, 14, 22, 30, 31, 40, 41, 43, 45, 76, 77, 89, 91, 93, 106, 107, 115, 116, 146, 147, 150, 152, 154, 179; %=52 - по стр. 15, 52, 70, 120-125, 137, 139, 166, 170-174; %=48 - по стр. 32, 33, 48-51, 61, 62, 67-69, 73, 80, 119, 129, 194; %=43 - по стр. 34, 36, 38, 127, 128, 131, 148, 190, 192, 193; %=51 - по стр. 42, 71, 86-88, 155; %=44 - по стр. 53-55, 57, 72, 141, 142, 157, 167, 168; %=50 - по стр. 63, 180-183, 196; %=68 - по стр. 64, 65; %=31 - по стр. 82, 83; %=56 - по стр. 126, 188, 189)** | | | | | **39 355** |  |  |  |  | **504 718** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 159 108** |  |  |  |  | **6 684 128** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 206** | **201** | **2 681** |  |  | **29 101** | **3 248** | **20 658** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59, 78, 81, 117, 197)** | | | | | **201** |  |  |  |  | **3 248** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59, 78, 81, 117, 197)** | | | | | **121** |  |  |  |  | **1 949** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 206** |  |  |  |  | **29 101** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **1 164 310** |  |  |  |  | **6 726 526** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **24 916** |  |  |  |  | **143 948** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **1 189 226** |  |  |  |  | **6 870 474** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **23 785** |  |  |  |  | **137 409** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **1 213 011** |  |  |  |  | **7 007 883** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **218 342** |  |  |  |  | **1 261 419** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **1 431 353** |  |  |  |  | **8 269 302** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **67 505** |  |  |  |  | **921 664** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **39 471** |  |  |  |  | **506 205** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |